Bijlage 2C Proefvertaling Technisch
Below are two extracts from two different source texts. Please translate both extracts.
Total number of words: 591


Extract 1 (468 words):
Background information
Type of text: Background information on legal safety standards
Target group: Operational managers/building managers; safety & security liaisons at embassies
Style: Informative but clear, accessible and accurate

Terminology
	Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
	Structures (Environment and Planning) Decree




Brandveiligheid elektrische voertuigen (EV) in parkeergarages

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)
Het BBL stelt vanaf 2024 eisen aan opladen van elektrische voertuigen in parkeergarages, voor zowel nieuwbouw als verbouw: 
· Oplaadpunten voldoen aan mode 3 of mode 4 als bedoeld in NEN 1010 (doel: beperken kans op ontstaan brand);
· Verplichte voorziening voor tegelijkertijd uitschakelen oplaadpunten bij brand (doel: veilige brandweerinzet);
· Informatie bij toegang voor motorvoertuigen over locatie oplaadpunten en afschakelen oplaadpunten (doel: informeren brandweer).
In het BBL is ook de nieuwbouweis opgenomen dat parkeergarages onder kwetsbare gebruiksfuncties onder bepaalde voorwaarden moeten worden voorzien van een “gecertificeerde automatische brandblusinstallatie”, bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie. Het doel van de installatie is een bronaanpak die brand en rookontwikkeling beperkt, waardoor de kans dat gebruikers het gebouw zelfstandig kunnen ontvluchten groter is.
Ontwerpnorm NEN 6067
In juni 2023 is de ontwerpnorm NEN 6067 voor parkeergarages groter dan 1.000 m2 verschenen. In deze norm worden de eisen uit het BBL benoemd als randvoorwaarde, aangevuld en nader ingevuld met de volgende eisen aan oplaadpunten voor EV:
· voorzien van aanrijdbeveiliging of zodanig positioneren dat aanrijden niet mogelijk is;
· voorzien van centrale noodknop t.b.v. uitschakelen van alle laadvoorzieningen (oplaadpunten en voedingskabels);
· koppelen aan BMI, bij brandmelding uitschakelen.
De norm maakt het mogelijk te berekenen wat de bijdrage is van verschillende bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische maatregelen aan de kans op ontwikkeling en uitbreiding van brand. De meest effectieve maatregel is een gecertificeerde automatische brandbeheersingsinstallatie.
Met de norm kan worden aangetoond dat op gelijkwaardige wijze wordt voldaan aan de functionele bouwvoorschriften bij een parkeergarage > 1.000 m2. De kans op brand met brandgevolgklasse D (branduitbreiding naar ander brandcompartiment) mag niet groter zijn dan bij een parkeergarage die voldoet aan de prestatievoorschriften. Bij de kansberekening is het mogelijk rekening te houden met de aanwezigheid van EV. 

Naast publiekrechtelijke, kunnen ook private belangen een rol spelen waardoor verdere beperking van uitbreiding van brand binnen een parkeergarage is gewenst. Met de norm kan ook gerekend worden aan de kans op brandgevolgklassen A (omvang brandhaard ≤1 auto), B (≤ 3 auto’s) en C (> 3 auto’s). In de regel zijn dan meer maatregelen nodig dan bij brandgevolgklasse D.

Als de parkeergarage onder een andere gebruiksfunctie ligt, geldt bij toepassing van NEN 6067 naast het publiekrechtelijke minimale uitgangspunt (brandgevolgklasse D), brandgevolgklasse B als uitgangspunt

Bij brandgevolgklasse B (brandhaard ≤ 3 auto’s) is het uitgangspunt dat lokaal enige schade ontstaat aan het bouwwerk, maar dat de constructie niet beschadigd raakt. Hierdoor is de kans groot dat het gebouw snel weer in gebruik kan worden genomen na een brand (“fire resilience”)

Plaats bij nieuwbouw en grootschalige verbouw (=vergroten parkeergarage of vernieuwen brandbeveiligingsinstallaties) de uitmonding van het afvoerkanaal van de (brand)ventilatie op ten minste 15 meter van:
· kwetsbare gebruiksfuncties zoals slaap-/nacht-/zorgverblijven;
· vluchtwegen vanuit de parkeergarage en aangrenzende bebouwing;
· opstelplaatsen voor brandweervoertuigen.


Extract 2 (123 words):
Background information
Type of text:  Checklist for building managers
Target group: Operational managers at embassies
Style: Practical and clear 


Jaarlijkse onderhoudscontrole

1. Elektriciteit en verlichting
· Werken alle stopcontacten en schakelaars?
· Werken de lampen in gemeenschappelijke ruimtes en werkruimtes?
· Zijn er geen losse bedradingen of andere elektrische gevaren?
· Werken rookmelders, CO-melders en noodverlichting correct? (testen!)

2. Sanitair en water
· Werken alle kranen en zijn er geen lekkages?
· Spoelen toiletten goed door?
· Werkt de afvoer goed en zijn er geen verstoppingen?
· Werkt de waterdruk naar behoren?
· Is er geen kalkafzetting of corrosie zichtbaar op leidingen?

3. Buitenruimte en gemeenschappelijke ruimtes (indien van toepassing)
· Is de tuin, het balkon of parkeerterrein goed onderhouden?
· Zijn de regenpijpen en goten schoon en vrij van verstoppingen?
· Zijn hekwerken en schuttingen in goede staat?
· Werkt de buitenverlichting?
· Is de toegang tot het pand en eventuele beveiligingssystemen in goede staat?
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