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[bookmark: _Toc315350512][bookmark: _Toc241153232]1. 	Inleiding
[bookmark: _Toc241153233]Projectnaam
Laad- en losvoorziening Oosterhornhaven
[bookmark: _Toc241153234]Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
Voor dit project is, op basis van o.a. de risico-inventarisatie, wel een veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase noodzakelijk. Zodoende maakt deze risico-inventarisatie wel deel uit van een veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase.
[bookmark: _Toc241153235]Opdrachtgever
Groningen Seaports N.V.
Handelskade Oost 1
9934 AR  DELFZIJL
[bookmark: _Toc241153236]Ontwerpende partij
Antea Nederland B.V.
Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
[bookmark: _Toc315350522][bookmark: _Toc241153237]Coördinator ontwerpfase
Antea Nederland B.V.
Dhr. B. Epema
+31 6 31781498
Bjorn.Epema@Anteagroup.nl

[bookmark: _Toc315350523]

[bookmark: _Toc241153238]Wettelijke referenties
[bookmark: _Toc315350524]
Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid- en gezondheidsrisico’s opgesteld te worden (dus ook indien het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan niet vereist is).

In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden.

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids- en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzondere risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan. 

Inventarisatie van de risico’s vindt plaats in de drie navolgende fasen van het ontwerptraject:
· initiatieffase;
· voorlopige en definitieve ontwerpfase;
· uitwerkingsfase.
In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats.
Indien voor het werk een veiligheids- en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit
[bookmark: _Toc315350530]

[bookmark: _Toc241153239]Keuzes in kader veiligheid en gezondheid.
[bookmark: _Toc315350531]Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend overzicht en verwerkt in het bestek en indien van toepassing het V&G-plan.
	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase

	Team

	Uitval projectlid kernteam
Oorzaak: Ziekte, vertrek naar andere functie of langdurige afwezigheid van een teamlid

	Vervangingsregeling afspreken binnen projectteam. Taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastleggen en kennis delen binnen het team zodat overdracht mogelijk blijft
	Vervangingsregeling afspreken binnen projectteam. Taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastleggen en kennis delen binnen het team zodat overdracht mogelijk blijft
	n.v.t.

	Project
	Verschillende versies van bestanden in omloop
Oorzaak: Documenten worden lokaal opgeslagen of en per versie gemaild.
	Versienummers vermelden in bestek zodat duidelijk is welke versie de laatste is

	n.v.t.
	n.v.t.

	Budget
	Vertraging van het project door onvoldoende budget
Oorzaak: Aanvullende eisen of ontwerpwijzigingen terwijl hiervoor geen budget gereserveerd is.
	Wijzigingen tijdig bespreken met opdrachtgever en mogelijke financiële gevolgen inzichtelijk maken.
	n.v.t.

	n.v.t.


	Hoofdmaatvoering
	Uitgangspunten van het ontwerp wijzigen
Oorzaak: Wijzigingen in stedenbouwkundig plan of eisen van stakeholders tijdens ontwerp- of uitvoeringsfase
	Regelmatig afstemmen met opdrachtgever en betrokken partijen
	Regelmatig afstemmen met opdrachtgever en betrokken partijen
	n.v.t.











	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase

	Vergunningen
	Vergunningen niet tijdig verleend waardoor aanbesteding of uitvoering vertraging oploopt
Oorzaak: Vergunningen worden laat aangevraagd of procedure duurt langer dan verwacht
	Vergunningstraject tijdig starten en planning afstemmen
	Vergunningstraject tijdig starten en planning afstemmen
	n.v.t.


	Nautisch
	Aanvaring Jetty
Oorzaak: Onvoldoende manoeuvreerruimte voor schepen
Onvoldoende zichtbaarheid bij mist of nacht
	Manoeuvreerruimte voor schepen onderzoeken en rekening mee houden in het ontwerp
Verlichting conform BPR
	Verlichting conform BPR
	Verlichting conform BPR

	Nautisch
	Onvoldoende afmeervoorzieningen
Oorzaak: Losschieten trossen, schade
	Afmeervoorzieningen dimensionering op bijzondere belastingen
	n.v.t.
	n.v.t.

	Hoogwater
	Overslag, schade aan installaties
Oorzaak: Onvoldoende hoogte bij extreme waterstanden
	Ontwerpen op maatgevende waterstanden
	n.v.t.
	n.v.t.

	Aardbevings-
Bestendigheid
	Onvoldoende seismische capaciteit van palen
Oorzaak: Locatie in aardbevingsgebied
	Analyse doen in welke zone van het aardbevingsgebied het project ligt en onderzoeken of hier maatgevende belastingsgevallen uit voorkomen
	n.v.t.
	n.v.t.

	Kabels en Leidingen
	Geen plan voor kabels en leidingen die conflicteren met te bouwen objecten
Oorzaak: K&L onvoldoende geïnventariseerd
	n.v.t.








	Vroegtijdig overleg, eisen integreren.

	n.v.t.

	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase

	Gevaarlijke stoffen
	Explosiegevaar
Oorzaak: Onjuiste ATEX-zonering
	n.v.t.
	Het uitvoeren van een ATEX studie
	n.v.t.

	Communicatie
	Onvoldoende communicatie met omgeving
Oorzaak: Belanghebbenden worden onvoldoende geïnformeerd over werkzaamheden
	n.v.t.

	Omgevingscommunicatie verzorgen via informatiebrieven of projectupdates

	n.v.t.


	Werkvoorbereiding
	Materiaal met incorrecte maatvoering
Oorzaak: Geen duidelijke communicatie tussen OG, aannemer en leverancier.
	Controle van tekeningen en specificaties voorafgaand aan bestelling
	Controle van tekeningen en specificaties voorafgaand aan bestelling
	n.v.t.

	Werkvoorbereiding
	K&L raken beschadigd
Oorzaak: K&L niet voldoende of duidelijk omgeleged

	n.v.t.
	Duidelijk aangeven waar K&L in omgeving liggen
	n.v.t.

	Uitvoering
	Werken tijdens extreme weersomstandigheden
Oorzaak: Extreme regenval, storm of hoge waterstanden

	n.v.t.
	Planning flexibel houden en rekening houden met weersinvloeden
	n.v.t.

	Uitvoering
	Beschadiging bestaande kabels en leidingen
Oorzaak: Door werkzaamheden wordt kabel geraakt
	-  KLIC-melding
-  Conflicten met K&L op tekening duidelijk zichtbaar maken
	- Proefsleuven graven en K&L markeren in het werk.
- Bij onduidelijkheden contact opnemen met K&L-beheerder.



		n.v.t.

	




	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase

	Werken nabij water
	Valgevaar in water tijdens uitvoering
Oorzaak: Werkzaamheden worden uitgevoerd nabij watergangen
	n.v.t.
	Bij uitvoering rekening houden met werkzaamheden nabij water
	n.v.t.

	Werken nabij water
	Aanvaring
Oorzaak: Inzet pontons/ werkvaartuigen in nabijheid van gebruikte vaarwegen
	n.v.t.
	Werkzone markeren en verlichten conform BPR, en afstemming met havenbeheer
	n.v.t.

	Werken aan elektrische installaties
	Elektrocutie bij werkzaamheden aan tijdelijke bouwstroom, walstroomvoorziening of E-container
Oorzaak: Installatie van de E-container en tijdelijke bouwstroom
	n.v.t.
	Alle werkzaamheden uitvoeren conform NEN 3140
	n.v.t.

	Kabels & Leidingen
	Elektrocutie
Brandgevaar door kortsluiting
Struikelgevaar
Oorzaak: Gebruik en plaatsing van kabelbruggen voor tijdelijke stroom- en datakabels

	n.v.t.
	Kabelbruggen plaatsen volgens een goedgekeurd kabelbrugplan
	n.v.t.

	Hijswerkzaamheden
	Vallende lasten en beknelling
Oorzaak: Valzone’s hijsobjecten
	n.v.t.
	Hijsplan, gecertificeerde kraanmachinist, duidelijke communicatie portofoon
	n.v.t.

	Mogelijke risico-oorzaken in de GWW-sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begroting.




[bookmark: _Toc241153240]Overwegingen opstellen V&G-plan ontwerpfase
[bookmark: _Toc315350537][bookmark: _Toc241153241]Wettelijke referenties
In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit plan aan moet voldoen. 

· In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG. 

Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 2)

of 

· een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk:
· waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, 

of

· waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 

Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. In het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aannemingssom vanaf € 350.000,-- 
( bron stichting Arbouw). (uitgewerkt onder 4.3)



[bookmark: _Toc241153242]Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG)

[bookmark: _Toc241153243]Inventarisatie van bijzondere gevaren
Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europeserichtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te stellen.
Indien er één of meer van deze veiligheids- en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden opgesteld.
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Specificatie
	Mate van voorkomen*

	Onderzocht

	
	
	Ja/nee/n.v.t.
	Toelichting geven op onderzoeksresultaten

	Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procédés of de omgeving
	Ontgravingen dieper dan 4 m
	n.v.t
	Ja

	
	In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m
	Ja
	Ja

	Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de gezondheid wettelijk is verplicht
	Grondwerk in verontreinigde bodem of slib
	Geen
	Ja, geen aanleiding tot verontreinigde bodem.

	
	Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem
	n.v.t.
	n.v.t.

	Blootstelling aan ioniserende stralingen
	Belangrijke mate aan blootstelling aan ioniserende stralingen
	n.v.t.
	n.v.t.

	Elektrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
	Werken in de nabijheid van hoogspanningskabels
	Ja
	Zie Klic

	Verdrinkingsgevaar
	Grote kadewerken en waterbouwkundige werken
	Ja
	Ja, werken bij water

	
	Groot baggerwerk
	Ja
	Ja

	Graven van diepe putten, ondergrondse- en tunnelwerken
	Diepe bouwputten, damwandkuipen.
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	Tunnelwerken
	n.v.t.
	n.v.t.

	Werkzaamheden in duikuitrusting
	Werkzaamheden in duikuitrusting
	n.v.t.
	n.v.t.

	Werkzaamheden onder overdruk
	Werkzaamheden onder overdruk
	n.v.t.
	n.v.t.

	Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
	Slopen van gebouwen en constructies.
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	Grondwerk in met oude munitie verontreinigde bodem of slib
	n.v.t.
	n.v.t.

	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.
	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.
	Ja
	Ja



*)	Mate van voorkomen:
n.v.t. = activiteit komt niet voor.
ja = activiteit komt voor.
geen = activiteit komt voor maar vormt op basis van onderzoek geen gevaar. (toelichten!!)

[bookmark: _Toc241153244]Conclusie
Op grond van de soort werkzaamheden dient in de uitvoering een veiligheids- en gezondheidsplan te
worden opgesteld.
[bookmark: _Toc315350538]

1 
[bookmark: _Toc315350573][bookmark: _Toc241153245]Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk

[bookmark: _Toc241153246]Inventarisatie op bouwsom
Voor de drempel voor het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan is € 350.000,- aangenomen.
De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan wel
[bookmark: _Toc241153247]Conclusie
Op grond van de grootte van het werk dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.
	


[bookmark: _Toc241153248]Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan
Op grond van het gestelde onder 4.2  moet voor dit werk een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden opgesteld.


[bookmark: _Toc241153249]Toelichting
[bookmark: _Toc241153250]Algemeen
Navolgend model is gebaseerd op de contractvorm “Bestek volgens de RAW Systematiek”
[bookmark: _Toc241153251]Toelichting
Op grond van artikel 2.26 van het arbeidsomstandighedenbesluit dient er voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s opgesteld te worden (dus óók indien het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan niet vereist is).  Daarvan wordt een rapportage opgesteld, in ons procesmodel deze “risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid ontwerpfase”, waarin wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden.
De bouwkundige, technische en organisatorische keuzes die in verband met de veiligheid en gezondheid in de ontwerpfase worden gemaakt en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids- en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzondere risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan en welke van invloed zijn op de samenwerkende parijen op de bouwplaats.
De ontwerper en de opdrachtgever overleggen over de keuzes die gamaakt worden in het ontwerpproces. Daarbij moeten veiigheid en gezondheid ook aan de orde komen.
Inventarisatie van de risico’s vindt veelal plaats in de drie navolgende fasen van het ontwerptraject:
- initiatief-fase;
- voorlopig ontwerp;
- definitief ontwerp;
- uitwerkingsfase.
Indien de verschillende fasen niet als zodanig zijn te onderscheiden, vindt direct rapportage plaats in de “risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid ontwerpfase”.

Indien voor het werk een veiligheids- en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit en wordt als bijlage bij het V&G-plan gevoegd.
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