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[bookmark: _Toc381778458]Deel A	Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)
[bookmark: _Toc447688250][bookmark: _Toc241565677][bookmark: _Toc381778459]Bouwwerkgegevens
1.1 [bookmark: _Toc241565678][bookmark: _Toc381778460][bookmark: _Toc447688251]Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Rooien bomen
Rooien stobben
· Bijkomende werkzaamheden.
[bookmark: _Toc447688252][bookmark: _Toc241565679][bookmark: _Toc381778461]1.2 	Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente ‘s-Hertogenbosch
[bookmark: _Toc447688253][bookmark: _Toc241565680][bookmark: _Toc381778462]1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen
[bookmark: _Toc241565681][bookmark: _Toc381778463]1.3.1	Opdrachtgever
	naam
	:
	College van Burgemeester en Wethouders van de  gemeente ‘s-Hertogenbosch

	bezoekadres
	:
	Markt 1 

	
	:
	’s-Hertogenbosch

	postadres
	:
	Postbus 12345

	
	:
	5200 GZ ’s-Hertogenbosch

	contactpersoon
	:
	M. de Jong
	telefoon
	:
	073-61551 55.

	e-mail
	:
	marchel.dejong@s-hertogenbosch.nl


[bookmark: _Toc241565682][bookmark: _Toc381778464]
1.3.2	Ontwerpende partij(en)

	naam
	:
	Gemeente ‘s-Hertogenbosch
	bezoekadres
	:
	Wolvenhoek 1

	
	:
	5211 HH ‘s-Hertogenbosch

	postadres
	:
	Postbus 12345

	
	:
	5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

	contactpersoon
	:
	M. de Jong
	telefoon
	:
	073-61551 55.

	e-mail
	:
	marchel.dejong@s-hertogenbosch.nl



[bookmark: _Toc241565683][bookmark: _Toc381778465]1.3.3	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

	naam
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	bezoekadres
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	postadres
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	contactpersoon
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	telefoon
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	e-mail
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.


[bookmark: _Toc241565684][bookmark: _Toc381778466]1.3.4	Uitvoerende partij(en)

	naam
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	bezoekadres
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	postadres
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	contactpersoon
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	telefoon
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	e-mail
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.


[bookmark: _Toc241565685][bookmark: _Toc381778467]
1.3.5	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

	naam
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	bezoekadres
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	postadres
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	contactpersoon
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	telefoon
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	fax
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	e-mail
	:
	Klik hier als u tekst wilt invoeren.



[bookmark: _Toc447688254][bookmark: _Toc241565686][bookmark: _Toc381778468]1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens

· Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:01-01-2027
· Geplande bouwtijd: ca. Klik hier als u tekst wilt invoeren.werkbare werkdagen
· Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
· Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
· Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
· De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek Klik hier als u tekst wilt invoeren.
[bookmark: _Toc241565687][bookmark: _Toc381778469]
Deel B	Ontwerp
[bookmark: _Toc447688255][bookmark: _Toc241565688][bookmark: _Toc381778470]1	Risico-inventarisatie

	RAW-code
	activiteit
	risico
	oorzaak
	suggestie maatregel

	17
	verontreinigde grond en verontreinigd water
	blootstelling gevaarlijke stoffen
	huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt
	persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

	
	
	
	
	cabines gesloten houden

	
	
	
	
	markering verontreinigde vakken

	
	
	
	
	transport in dichte laadbakken

	
	
	
	
	laadkleppen sluiten

	
	
	
	
	

	22
	grondwerken
	vallende voorwerpen
	transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen
	regelmatig controleren

	
	
	
	beladen en lossen van vrachtwagens met materialen
	gebruik van helmen

	
	
	
	
	werkgebied afzetten met geleidebakens

	
	
	
	
	waarschuwingsborden plaatsen

	
	
	beknelling of pletten van lichaamsdelen
	in het werkgebied van  materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers
	waarschuwingsborden plaatsen

	
	
	
	
	draaicirkel afzetten

	
	
	elektrocutie
	raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen
	klic-melding

	
	
	
	
	goede werkvoorbereiding

	
	
	
	
	handmatig voorsteken

	
	
	
	
	kabels en leidingen opsporen

	
	
	brand en/of explosie
	raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen
	klic-melding

	
	
	
	
	goede werkvoorbereiding

	
	
	
	
	handmatig voorsteken

	
	
	
	
	kabels en leidingen opsporen

	
	
	bedolven worden
	instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen
	talud aanbrengen volgens richtlijnen

	
	
	
	instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand
	goede afwatering bouwterrein verzorgen

	
	
	
	
	draglineschotten gebruiken

	
	
	schade aan derden en bezoekers
	vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine
	stofvorming tegengaan door sproeien

	
	
	
	
	transport in dichte laadbakken

	
	
	
	aangereden worden door materieel
	verkeersvoorzieningen treffen

	
	
	
	
	achteruitrijdbeveiliging of – signalering

	
	
	lichamelijk letsel (algemeen)
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

	
	
	
	
	achteruitrijdbeveiliging of – signalering

	
	
	
	aangereden worden door materieel
	verkeersvoorzieningen treffen

	
	
	
	
	veiligheidsvest dragen

	
	
	
	
	voorziening: hulpconstructies

	
	
	
	
	voorziening: gescheiden voetgangers

	 
	
	
	
	

	51
	groenvoorzieningen
	vallen van hoogte
	werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter
	valbeveiliging toepassen

	
	
	
	
	valgordel dragen

	
	
	
	
	voorziening: beveiliging toepassen

	
	
	
	
	toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder, trappen, driepoot

	
	
	vallende voorwerpen
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	gebruik van helmen

	
	
	snijletsel
	bewegende delen niet afgeschermd door een adequate afscherming of welke niet afschermbaar zijn, zoals kettingzagen, slijptollen, etc.
	voorlichting geven voor start werk

	
	
	
	
	beschermende kleding dragen

	
	
	
	
	voorziening: beveiliging toepassen

	
	
	
	
	pbm: zaagbroek

	
	
	blootstelling gevaarlijke stoffen
	uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal
	adembeschermingsmiddelen gebruiken

	
	
	
	
	productinformatie lezen voor gebruik

	
	
	
	huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt
	beschermende kleding dragen

	
	
	
	
	gelaatbescherming dragen

	
	
	gehoorschade
	hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 dB(a)
	gehoorbescherming dragen

	
	
	
	
	waarschuwingsborden plaatsen

	
	
	oogletsel
	wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken
	gelaatbescherming dragen

	
	
	
	
	oogbescherming dragen

	
	
	
	
	

	61
	werk algemene aard
	brand en/of explosie
	onvoldoende opslagruimte voor materialen en stoffen
	voldoende opslagplaats verzorgen

	
	
	
	brandbaar materiaal op locatie, zoals hout, plastic, papier, olie, poetsdoeken, brandstoffen en gasflessen
	blusvoorzieningen op het werk

	
	
	
	
	werklocatie vrij van brandbaar materiaal

	
	
	
	slechte orde en netheid op werk, waarbij materialen her en der verspreid zijn; er is geen duidelijk structuur/overzicht over het werk
	werklocatie opgeruimd houden, regelmatig controleren

	
	
	
	
	

	
	
	schade aan derden en bezoekers
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	Werk afzetten

	
	
	
	
	waarschuwingsborden plaatsen

	
	
	
	
	communicatie middelen inzetten

	
	
	
	
	afspraken maken met hulpdiensten

	
	
	
	
	bedrijfshulpverlener op het werk

	
	
	
	
	EHBO-voorzieningen op het werk

	
	
	lichamelijk letsel (algemeen)
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	communicatie middelen inzetten

	
	
	
	
	afspraken maken met hulpdiensten

	
	
	
	
	bedrijfshulpverlener op het werk

	
	
	
	
	EHBO-voorzieningen op het werk

	
	
	
	
	persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

	
	
	
	
	noodplan/sos-kaart

	
	
	lichamelijk letsel (gevaarlijke stoffen)
	de combinatie van de hoeveelheid werkprocedures, organisatorische en technische aspecten en het gebruik van diverse (gevaarlijke) stoffen 
	raadplegen van  Productgroep  Informatie Systeem Arbo (PISA) van stichting Arbouw om op een veilige en een gezonde manier met de stoffen en materialen om te gaan

	
	
	
	blootstelling aan gas en rook
	dragen van mondkapjes of gasmasker

	
	
	
	
	bereid de werkzaamheden goed voor

	
	
	
	
	zorg voor goede ventilatie en afzuiging

	
	
	
	
	scheiding van mens en bron

	
	
	
	blootstelling aan gevaarlijke stoffen en (stof)explosies in de grond-, weg- en waterbouw
	adembescherming door het dragen van filtermaskers die goed aansluiten; filters regelmatig vervangen

	
	
	
	
	het gebruik van hittebestendige katoenen werkhandschoenen

	
	
	
	
	het dragen van kleding die bescherming biedt tegen zowel weersinvloeden als chemische stoffen

	
	
	
	
	het gebruik van veiligheidsbrillen

	
	
	
	
	persoonlijke hygiëne

	
	
	
	
	bron van schadelijke stoffen zo goed mogelijk scheiden van werknemers: boven de wind werken, gesloten bestuurscabines enz.

	
	
	
	
	bij het asfalteren in tunnels en andere afgeschermde ruimtes aandacht voor ventilatie

	
	
	
	blootstelling aan emissies van dieselmotoren
	andere aandrijving: zeker bij geringe vermogens kan de dieselmotor worden vervangen door ‘schone’ technologie 

	
	
	
	
	vermindering uitstoot: gebruik van filters en katalysatoren en regelmatig onderhoud van dieselmotoren

	
	
	
	
	isoleren van de werkplek: dieselgeneratoren buiten omsloten ruimte en werkzone opstellen

	
	
	
	
	beperken van de kans op inademen: motoren zo weinig mogelijk stationair laten draaien; uitlaat naar boven verlengen; uit de buurt blijven van de uitlaat

	
	
	
	
	adembeschermingsmiddelen

	
	
	
	blootstelling aan vrije stofdeeltjes bij diverse werkzaamheden 
Bij de productie van baksteen en bij het boren, beitelen, frezen, zagen, slijpen en hakken in beton, baksteen en kalkzandsteen kan kwarts in de vorm van vrije stofdeeltjes vrijkomen; andere activiteiten met een grote kans op kwartsblootstelling: slopen in binnensituaties, koppensnellen, stralen, aanbrengen spuitbeton en puinruimen; bij de bewerking en verwerking van (hard)hout kan zaagsel en houtstof vrijkomen; tijdens het aanbrengen en verwijderen van isolatiemateriaal kunnen reparabele vezels vrijkomen
	toepassen van alternatieve bouwmaterialen of werkmethoden

	
	
	
	
	overgaan op prefabricage maatwerk

	
	
	
	
	goede afzuiging, zo dicht mogelijk bij de plaats waar het stof vrijkomt (bronafzuiging) en ruimteventilatie

	
	
	
	
	werknemers zo ver mogelijk van het stof vandaan houden

	
	
	
	
	gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

	
	
	
	
	gebruik van stofvrije MAC-waarde voor kwarts van 0,075 mg/m3 niet overschrijden

	
	
	
	
	met name het gebruik van afzuiging en/of water betekent een aanzienlijke reductie van de blootstelling aan (kwarts)stof.machines

	
	
	lichamelijk letsel (fysieke belasting)
	fysieke belasting door verkeerde houding en bewegen
	gebruik steigers i.p.v. trap 

	
	
	
	
	vermijd te ver reiken met armen

	
	
	
	
	werk zoveel mogelijk met ellebogen dicht bij het lichaam

	
	
	
	
	vermijd steunen of staan op één been

	
	
	
	
	vermijd dat je lang achtereen in een geknielde of gehurkte houding werkt

	
	
	
	
	vermijd gedraaide en scheve houdingen

	
	
	
	
	vermijd – waar mogelijk – extreme standen van het hoofd; laat het hoofd dus niet ver voorover hangen, buig het niet ver achterover en hou het niet ver gedraaid

	
	
	
	
	vermijd dat je langdurig op een oneffen vloer staat

	
	
	
	
	wissel de werkhoudingen, zoals hurken, knielen en zitten, zoveel mogelijk af

	
	
	
	
	wissel staan en lopen met elkaar af; het is erg vermoeiend om langer dan twee uur te zitten of langer dan één uur te staan

	
	
	
	rugklachten bij tillen
	buk en til niet onnodig; gebruik zo mogelijk hulpmiddelen

	
	
	
	
	ga recht voor de last staan, til nooit met gedraaide rug

	
	
	
	
	houd de last zoveel mogelijk tegen het lichaam, voorkom dat je ver moet reiken

	
	
	
	
	buig door de knieën, houd de rug zoveel mogelijk recht, til rustig

	
	
	
	
	til niet te veel inééns; één persoon mag maximaal 25 kilo verplaatsen; vraag collega’s om hulp bij het verplaatsen van zware of grote voorwerpen

	
	
	
	
	kijk uit waar je loopt, let op obstakels en gladde vloeren

	
	
	
	
	gebruik je lichaamsgewicht bij duwen en trekken

	
	
	
	
	luister naar je lichaam en forceer niets

	
	
	
	
	gebruik beide handen en til niet alleen met de vingers

	
	
	lichamelijk letsel (fysische factoren)
	gehoorbeschadiging
	draag gehoorbescherming

	
	
	
	stralingsgerelateerde oog- en huidziekten 
	scherm werkzaamheden waarbij UV-straling vrijkomt zoveel mogelijk af

	
	
	
	
	gebruik zonodig persoonlijke beschermingsmiddelen zoals UV-brillen, laskappen en beschermende kleding

	
	
	
	klimatologische omstandigheden: kou + wind; warmte
	draag meerdere lagen kleding, neem voldoende pauzes 

	
	
	
	
	draag hoofddeksel, drink minstens elk half uur 200 ml

	
	
	
	
	beperk werken in de zon en vermijd werken tussen 11.00 en 15.00 zo veel mogelijk

	
	
	
	
	gebruik zonnebrandcrème

	
	
	
	pols- en handaandoeningen bij trillingen
	beperk de blootstellingsduur

	
	
	
	
	gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als veiligheidsschoenen en handschoenen

	
	
	lichamelijk letsel (arbeidsmiddelen)
	ongevallen met handgereedschap
	gebruik handgereedschap op de juiste manier, berg het goed op, onderhoud het regelmatig en controleer het op gebreken

	
	
	
	
	voorkom overbelasting van het apparaat

	
	
	
	
	wees voorzichtig met het aansluitsnoer

	
	
	
	
	onderhoud het gereedschap goed

	
	
	
	
	laat geen gereedschapssleutels op het gereedschap zitten

	
	
	
	
	controleer het gereedschap voor elk gebruik

	
	
	
	
	hou rekening met omgevingsinvloeden (niet gebruiken van elektrisch gereedschap in vochtige, natte omgeving, in de buurt van brandbare stoffen of in een ruimte met gas- of stofexplosiegevaar

	
	
	
	
	

	
	
	lichamelijk letsel (psychische belasting)
	een strakke planning van de opeenvolgende fasen in het bouwproces en bij de planning van personeel, materiaal en materieel
	meer ruimte inplannen voor onverwachte vertragingen; bevorderen van een goede logistiek door het maken van duidelijke afspraken over welk materiaal op welke plaats en op welk tijdstip nodig is

	
	
	
	werken onder tijdsdruk en veel overwerk
	meer invloed van werknemers op het opnemen van vrije dagen; afspraken over rusttijden

	
	
	
	gebrek aan afwisseling in het werk
	het verbreden van taken, waarbij bijvoorbeeld werknemers in de nieuwbouw werkzaamheden voor zowel de fundering, het stelwerk als het dakwerk verrichten; het rouleren van taken, waarbij bijvoorbeeld betontimmerlieden voor een bepaalde tijd ook betonstaal verwerken of metselaars af en toe kozijnen plaatsen; invoeren van loopbaanbeleid

	
	
	
	tegenstrijdige taken
	duidelijk vastgelegde werkafspraken en (meer) samenwerking

	
	
	
	te veel verantwoordelijkheid voor de individuele medewerker en het (organisatorisch) moeilijk kunnen  overdragen van taken aan anderen
	werken met zelfstandige teams met bijvoorbeeld een eigen planning (binnen het kader van de bedrijfsplanning) en eigen taken t.a.v. kwaliteitszorg en materiaalleveranties

	
	
	
	weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het werk en niet de kans hebben om problemen op te lossen
	werknemers moeten greep houden op het eigen werk door taakverbreding, taakroulatie, taakverrijking en (meer) samenwerking

	
	
	
	de positie van uitvoerders tussen directie en bouwplaatspersoneel
	meer verantwoordelijkheden delegeren naar de werkvloer; taken van de uitvoerder naar zelfstandige teams overhevelen

	
	
	
	nacht- en weekenddiensten
	regelmatig overleggen met medewerkers over de situaties waarin zij zich bedreigd voelen;  technische veranderingen aanbrengen, zoals een alarmeringssysteem of het plaatsen van een videocamera

	
	
	
	
	

	62
	verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	snijletsel
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	handschoenen dragen

	
	
	te zwaar tillen
	onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden
	hulpmiddelen gebruiken

	
	
	
	
	goede werkvoorbereiding

	
	
	lichamelijk letsel (algemeen)
	slechte verlichting op de werkplek
	verlichting aanbrengen

	
	
	
	aangereden worden door materieel
	waarschuwingsborden plaatsen

	
	
	
	
	verkeersvoorzieningen treffen

	
	
	
	
	Veiligheidsvest dragen

	
	
	
	
	

	83
	wegverhardingen I, opbreken
	vallende voorwerpen
	beladen en lossen van vrachtwagens met materialen
	gebruik van helmen

	
	
	
	
	laadkleppen sluiten

	
	
	bedolven worden
	instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen
	talud aanbrengen volgens richtlijnen

	
	
	
	instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand
	goede afwatering bouwterrein verzorgen

	
	
	
	
	grondkerende constructie gebruiken

	
	
	gehoorschade
	hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a)
	gehoorbescherming dragen

	
	
	lichamelijk letsel (algemeen)
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

	
	
	
	
	achteruitrijdbeveiliging of – signalering

	
	
	
	aangereden worden door materieel
	verkeersvoorzieningen treffen

	
	
	
	
	veiligheidsvest dragen

	
	
	
	
	voorziening: hulpconstructies

	
	
	
	
	voorziening: gescheiden voetgangers

	
	
	lichamelijk (fysieke belasting)
	fysieke belasting door tillen bij straatmakers en opperlieden uitbreken straat
	machinaal uitbreken

	
	
	
	
	kooireiniger aan graafmachine of laadschop

	
	
	
	
	stenenlichter

	
	
	
	
	

	831
	aanbrengen straatwerk
	ergonomie/ werkhouding
	slechte werkhouding tijdens de werkzaamheden (gedwongen)
	juiste werkhouding

	
	
	
	verkeerde hulpmiddelen en gereedschappen
	voorziening: tilmiddelen gebruiken

	
	
	gehoorschade
	hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a)
	gehoorbescherming dragen

	
	
	
	
	andere apparatuur toepassen

	
	
	oogletsel
	wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken
	oogbescherming dragen

	
	
	lichamelijk letsel (algemeen)
	wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken
	handschoenen dragen

	
	
	
	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar
	gebruik van veiligheidsschoenen

	
	
	
	
	pbm  kniebescherming

	
	
	lichamelijk (fysieke belasting)
	fysieke belasting door tillen bij straatmakers en opperlieden bij straten/vlijen/opperen
	taakroulatie tussen straatmaker en opperman

	
	
	
	
	machinaal vlijen met bestratingsmachines (Optimas, Hydromac Vario, Delta S)

	
	
	
	
	graafmachines met vacuümbuis of hydraulische klemmen (Pronbst HVZ, Havemac)

	
	
	
	
	machinaal opperen



Opmerking
Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk.
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Deel C	Register
Register van V&G-documenten t.b.v. bestek Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model van het register van V&G-documenten
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A	opdrachtgever
B	aannemer
C	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
D	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
E	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Deel D	Kennisgevingsformulier
Arbeidsinspectie kantoor Roermond
Postbus 940
6040 AX Roermond


Uw brief van	: 	XXXXXXXXXXXXXXX
Uw kenmerk	: 	Tel: 073 – 615XXXX
Ons kenmerk	: SB/IB	Fax: 073 - 6159748
Datum	: 11 augustus 1999


KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK
	(als bedoeld in artikel 4.1 Bouwprocesbesluit)


1.Omschrijving van het bouwwerk
1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen /aanleggen /uitvoeren van:




1.2 Adres /ligging van de bouwlocatie:


Telefoon		:
Fax:		:


2.Namen en adressen van de betrokken partijen
2.1 Opdrachtgever(s)
	naam
	:
	College van Burgemeester en Wethouders van de  gemeente ‘s-Hertogenbosch

	bezoekadres
	:
	Markt 1 

	
	:
	’s-Hertogenbosch

	postadres
	:
	Postbus 12345

	
	:
	5200 GZ ’s-Hertogenbosch

	contactpersoon
	:
	R. Berben
	telefoon
	:
	073-61551 55.

	e-mail
	:
	r.berben@s-hertogenbosch.nl




2.2 Ontwerpende partij(en)
	naam
	:
	Gemeente ‘s-Hertogenbosch
	bezoekadres
	:
	Wolvenhoek 1

	
	:
	5211 HH ‘s-Hertogenbosch

	postadres
	:
	Postbus 12345

	
	:
	5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

	contactpersoon
	:
	R. Berben
	telefoon
	:
	073-61551 55.

	e-mail
	:
	r.berben@s-hertogenbosch.nl



2.3 Uitvoerende partij(en)
	Naam	:
	Adres	:
	Postcode /plaats	:
	Contactpersoon	:
	Telefoon	:
	Fax	:

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase
	Naam	:
	Adres	:
	Postcode /plaats	:
	Contactpersoon	:
	Telefoon: 	:
	Fax	:

2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase
	Naam	:
	Adres	:
	Postcode /plaats	:
	Contactpersoon	:
	Telefoon	:
	Fax	:



3. Planning en uitvoeringsgegevens
3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
	

3.2 Geplande bouwtijd: 


3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 



3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:



3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:





4.	Datum van kennisgeving: 


5. 	Handtekening opdrachtgever

	Het hoofd van de afdeling Realisatie en beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch,
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