Gunningscriterium 1: Procesoptimalisatie en gebruiksgemak (kwaliteit)				 30 punten
Kruis één (1) antwoord per onderdeel aan dat het best aansluit bij de aangeboden oplossing.
Onderdeel A:
In welke mate is het was- en droogproces geautomatiseerd en welke handmatige handelingen moet de gebruiker uitvoeren tijdens voorbehandeling, wassen, drogen en nabehandeling van ademluchttoestellen, maskers en duikapparatuur?
	Omschrijving
	Punten
	Antwoord

	Groot aantal handmatige handelingen, beperkte procesondersteuning; Dit betreft voorwassen, demontage van materiaal voor het wassen, materiaal uitschudden/in handen hebben voor het drogen, en nabehandeling na drogen en materiaal monteren en behandelen. 
	0
	

	Beperkt aantal handmatige handelingen; Dit betreft voorwassen, materiaal uitschudden/in handen hebben voor het drogen.
	2
	

	Weinig handelingen en duidelijke procesvereenvoudiging; Dit betreft materiaal uitschudden/in handen hebben voor het drogen. 
	4
	

	Zeer sterk geautomatiseerd proces met minimale gebruikersinspanning; Dit betreft geen handelingen.
	6
	



Onderdeel B:
Vink aan hoeveel ademluchttoestellen er per wasbeurt verwerkt kunnen worden in de multiwasmachine;
	Capaciteit ademluchttoestellen per wasbeurt per machine
	Punten
	Antwoord

	2 of minder
	0
	

	3
	2
	

	4
	4
	

	5
	6
	

	6
	8
	



Onderdeel C:
Vink aan hoeveel maskers er per wasbeurt verwerkt kunnen worden in de multiwasmachine;  
	Capaciteit masker per wasbeurt per machine
	Punten
	Antwoord

	Minder dan 10
	0
	

	10-15
	2
	

	16-20
	4
	

	21-25
	6
	

	26 en meer
	8
	




Onderdeel D:
Vink aan hoeveel duiktoestellen er per wasbeurt verwerkt kunnen worden in de multiwasmachine;  
	Capaciteit duiktoestellen per wasbeurt per machine 
	Punten
	Antwoord

	Minder dan 2
	0
	

	3
	2
	

	4
	4
	

	5
	6
	

	6 of meer
	8
	





Gunningscriterium 2: Inpasbaarheid in bestaande werkplaats (minimale verbouwing) ￼	20 punten 
Opdrachtgever wenst een oplossing die optimaal inpasbaar is binnen de bestaande werkplaats en waarbij herinrichting, verplaatsing van werkplekken en aanvullende bouwkundige of installatietechnische werkzaamheden zoveel mogelijk worden beperkt.
Onderdeel A: 
De Inschrijver levert aan:
1. Een indelingstekening op schaal aan te leveren waarop de aangeboden oplossing is ingepast in de door Opdrachtgever verstrekte plattegrond; Op deze tekening dienen ten minste de positie van de apparatuur, benodigde werkruimte, looproutes, deuren, aansluitpunten en eventuele te verplaatsen werkplekken zichtbaar te zijn.
2. Een overzicht van benodigde aansluitpunten; inclusief een specificatie van de benodigde elektra-, water-, afvoer-, perslucht- en overige aansluitingen.
3. Een beschrijving van eventuele noodzakelijke aanpassingen; waarin alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen worden beschreven die nodig zijn om de aangeboden oplossing operationeel te krijgen, doormiddel van onderstaand tabel;
	Onderdeel
	In te vullen door Inschrijver

	Benodigd vloeroppervlak installatie (m²)
	

	Benodigde vrije werkruimte rondom installatie (m²)
	

	Totaal benodigd oppervlak (m²)
	

	Aantal bestaande werkplekken dat moet worden verplaatst
	

	Oppervlakte van de werkplaats die opnieuw moet worden ingericht (m²)
	

	Past de installatie volledig binnen de beschikbare ruimte volgens aangeleverde plattegrond? (Ja/Nee)
	

	Kunnen bestaande aansluitpunten volledig worden hergebruikt? (Ja/Nee)
	

	Zijn aanvullende bouwkundige aanpassingen noodzakelijk? (Ja/Nee)
	

	Zijn aanvullende installatietechnische aanpassingen noodzakelijk? (Ja/Nee)
	

	Zijn aanvullende organisatorische aanpassingen noodzakelijk? (Ja/Nee)
	

	Toelichting op eventuele benodigde aanpassingen (maximaal 250 woorden)
	





Beoordelingscriteria onderdeel A:

	Beoordeling
	Punten

	De aangeboden oplossing past niet binnen de beschikbare ruimte, er kan geen toegangsdeur toegepast worden en bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen zijn niet uitvoerbaar. 
	Knock out

	De aangeboden oplossing past binnen de beschikbare ruimte maar vereist een ingrijpende herinrichting van de werkplaats (>20 m²) en/of verplaatsing van meer dan 3 werkplekken. De werkruimte wordt minimaal. De verbouwing benodigd bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen. 
	0

	De aangeboden oplossing past binnen de beschikbare ruimte maar vereist een aanzienlijke herinrichting (10-20 m²) en/of verplaatsing van 2 of 3 werkplekken. De werkruimte wordt beperkt. De verbouwing benodigd bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen. 
	2

	De aangeboden oplossing past binnen de beschikbare ruimte maar vereist een beperkte herinrichting (5-10 m²) en/of verplaatsing van 1 werkplek. De werkruimte is werkbaar. De verbouwing benodigd bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen.
	4

	De aangeboden oplossing past binnen de beschikbare ruimte en vereist uitsluitend een zeer beperkte herinrichting (<5 m²) zonder verplaatsing van werkplekken. De werkruimte is voldoende. De verbouwing benodigd minimale bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen.
	6

	De aangeboden oplossing past volledig binnen de bestaande inrichting zonder verplaatsing van werkplekken. Bestaande aansluitpunten kunnen grotendeels worden hergebruikt. De werkruimte is goed. De verbouwing benodigd minimale bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen.
	8

	De aangeboden oplossing past volledig binnen de bestaande inrichting zonder herinrichting, zonder verplaatsing van werkplekken en zonder aanvullende bouwkundige of installatietechnische aanpassingen. De werkruimte is goed.
	10


Onderdeel B:
De Inschrijver vult onderstaande tabel volledig in.
	· Aanvullende voorziening
	Levert het systeem aan bij inschrijving (Ja/Nee)
	Betreft dit een bouwkundige aanpassing en/of extra aansluiting  (Ja/Nee)
	Toelichting

	Osmosewaterinstallatie
	Ja / Nee
	Ja / Nee
	

	Boiler
	Ja / Nee
	Ja / Nee
	

	Waterontharder
	Ja / Nee
	Ja / Nee
	

	Overige voorziening (beschrijf welke)
	Ja / Nee
	Ja / Nee
	




Beoordelingscriteria onderdeel B:
	Beoordeling
	Punten

	Geen aanvullende voorzieningen worden geleverd. 
	Knock out

	De waterontharder is een geëiste voorziening. Bouwkundige aanpassingen en/of aansluitingen noodzakelijk.
	0

	De waterontharder + een aanvullende voorziening (boiler of osmose) wordt geleverd. Meerdere bouwkundige aanpassingen en/of aansluitingen noodzakelijk.
	2

	De waterontharder + een aanvullende voorziening (boiler of osmose) wordt geleverd. Er is een beperkte bouwkundige aanpassingen en/of aansluitingen noodzakelijk.
	4

	De waterontharder + twee aanvullende voorzieningen (boiler en osmose) wordt geleverd. Meerdere bouwkundige aanpassingen en/of aansluitingen.
	6

	De waterontharder + twee aanvullende voorzieningen (boiler en osmose) wordt geleverd. Er is een beperkte bouwkundige aanpassingen en/of aansluitingen noodzakelijk. 
	8

	Alle aanvullende voorzieningen, waarbij 'overige voorziening' het proces, duurzaamheid, energie of een andere meerwaarde biedt. Voorzieningen met beperkten bouwkundige aanpassingen en/of aansluitingen noodzakelijk.   
	10






Gunningscriterium 3: Samenwerking en installatie (projectondersteuning) 				10 punten
Onderdeel A: 
Vink/vul aan en omschrijf de samenwerking in het project conform gestelde eisen binnen de bestaande aansluitingen en beschikbare capaciteiten in het bestaande gebouw. 
	Beoordeling
	Door Inschrijver in te vullen

	Vast aanspreekpunt gedurende project
	Ja/Nee

	Ontwerp- en installatietekeningen inbegrepen
	Ja/Nee

	Coördinatie van externe installateurs inbegrepen
	Ja/Nee

	Uitvoering installatiewerkzaamheden door Inschrijver
	Ja/Nee

	Werkzaamheden die door VRK uitgevoerd moeten worden
	Omschrijving:

	
	

	
	

	Werkzaamheden die volledig door Inschrijver worden verzorgd
	Omschrijving:

	
	

	
	

	
	



Beoordelingscriteria A:

	Beoordelingscriteria
	Punten

	Geen aanspreekpunt, geen ontwerp inbegrepen.
	Knock out

	Een vast aanspreekpunt en een ontwerp inbegrepen. VRK dient veel werkzaamheden uit te voeren. 
	0

	Een vast aanspreekpunt, een ontwerp en coördinatie van externe installateurs inbegrepen. VRK dient veel werkzaamheden uit te voeren
	2

	Een vast aanspreekpunt, een ontwerp, coördinatie van externe installateurs inbegrepen. VRK dient beperkte werkzaamheden uit te voeren. 
	4

	Een vast aanspreekpunt, een ontwerp, coördinatie van externe installateurs inbegrepen en uitvoering installatiewerkzaamheden door Inschrijver. VRK dient veel werkzaamheden uit te voeren. 
	6

	Een vast aanspreekpunt, een ontwerp, coördinatie van externe installateurs inbegrepen en uitvoering installatiewerkzaamheden door Inschrijver. VRK dient beperkte werkzaamheden uit te voeren.
	8

	Een vast aanspreekpunt, een ontwerp, coördinatie van externe installateurs inbegrepen en uitvoering installatiewerkzaamheden door Inschrijver. De werkzaamheden worden volledig door Inschrijver verzorgd.
	10









