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[bookmark: sbmStart][bookmark: _Toc242162633]Inleiding
Voorliggende document betreft het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het is wettelijk verplicht om dit V&G plan op te stellen indien het werk meldplichtig is of indien er sprake is van bijzondere risico’s conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Met het invullen van de toets in de RI&E is te bepalen dit project voldoet aan de bepalingen van de meldplicht of bijzondere risico.

Het beleid van de Eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel, is dat voor àlle projecten:
· een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (afkorting NLA) moet worden gedaan;
· een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) moet worden opgesteld.
Los van dit beleid dient evengoed bepaald te worden of de wettelijkheid hier van toepassing is.
Ter toelichting op artikel 2.28 het volgende.
Zodra er een ontwerp wordt gemaakt dient op basis van de RI&E bijgehouden te worden welke risico’s wèl en niet worden vermeden. Bij elke de afronding van een fase dient de actuele RI&E en het actuele V&G-plan warm te worden overgedragen. Dit geldt niet alleen bij het ontwerp van de aanbesteding maar juist ook bij afronding van verkenningsfase en planuitwerkingfase, omdat ook in die fase al een ontwerp is gemaakt!

Het V&G plan wordt gemaakt op basis van een voortdurende inventarisatie en afweging van gevaren. Gevaren die niet door verandering in het ontwerp kunnen worden vermeden of beheerst worden opgenomen in het V&G-plan. Het actuele V&G-plan bij afronding van de ontwerpfase wordt samen met de bijbehorende RI&E toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Het is dan aan de uitvoerende partij om daarvoor in het V&G-plan maatregelen op te nemen. In de ontwerpfase kunnen niet alle onderdelen van het V&G-plan worden ingevuld. Het V&G-plan wordt dus pas in de uitvoeringsfase afgerond en pas dan heeft de OG aan zijn verplichting voldaan.

In het V&G-plan moeten de projectspecifieke (rest)risico’s voor de uitvoeringsfase en de gebruiksfase aan bod komen en vastgelegd worden: 
• de drie stappen van ontwerppreventie:
1. onderzoek naar de risico’s en gevaren van het ontwerp voor de arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase en de gebruiksfase,
2. afwegen van alternatieven en weergeven welke redelijke redenen (onevenredig hoge kosten, grote gevolgen voor architectonische waarden e.d.) hij had om eventuele alternatieven niet te kiezen,
3. het treffen van maatregelen;
• onderbouwde BTO-keuzen: wat zijn de consequenties van Bouwkundige en Technische keuzen voor de uitvoerings- en gebruiksfase en voor door de uitvoerende partij te nemen Organisatorische maatregelen;
• samenlooprisico’s (bij in gebruik blijven van asset en omgeving of bij gelijktijdige uitvoering van verschillende projecten of bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten).

In de ontwerpfase wordt alleen aandacht geschonken aan de gevaren die het gevolg zijn van de gemaakte ontwerpkeuzen. Gevaren die voortvloeien uit het productieproces zijn dan nog niet relevant, tenzij dit proces in de ontwerpfase direct of indirect is voorgeschreven.
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[bookmark: _Toc242162635]Beschrijving van het werk

Het project gaat over:

Dagelijks onderhoud aan vaarwegen van de provincie Overijssel. Vaarwegen 1 tot en met 12 en vw 80 liggen in de kop van Overijssel en vw 77 is kanaal Almelo de Haandrik.
De vaarwegen liggen zowel buiten als wel binnen bebouwde kom van verschillen dorpen en steden.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn:
· Onderhoud aan bermen, taluds en watergangen;
· Onderhouden van groenvoorzieningen;
· Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden van verhardingen, bermen en watergangen;
· Ledigen van afvalbakken 
· Straatwerkzaamheden
· Uitvoeren grond-/groenwerker 
· Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan faunavoorzieningen 
· Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan beplanting 
· Aanleg-. Remming- en geleidewerken 
· Kust- en oeverwerken 
· Verkeersmaatregelen 
· Calamiteiten

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 1 april 2027 tot en met 31 maart 2029. Met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar. 

Het project is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

· [bookmark: _Hlk118297353]Bestek WK 2027-03 Dagelijks onderhoud vaarwegen 
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[bookmark: _Toc242162637]Projectfase Ontwerp
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: Provincie Overijssel
Postbus/Adres	: Luttekestraat 2
Postcode/Plaats	: 8012 EE Zwolle

	Projectleider
	Verkenningfase
	Planvormingfase
	Voorbereidingfase

	Naam

	
	
	T. Westrik

	Telefoon

	
	
	06 – 53165629

	E-mail

	
	
	T.Westrik@overijssel.nl


	V&G-coördinator project
	
	

	Bedrijfsnaam

	
	
	

	Naam

	
	
	

	Postbus/Adres

	
	
	

	Postcode/Plaats

	
	
	

	Telefoon

	
	
	

	E-mail

	
	
	

	V&G-coördinator provincie
	
	

	Bedrijfsnaam

	
	
	Provincie Overijssel

	Naam

	
	
	J. Klein

	Postbus/Adres

	
	
	Postbus 10078

	Postcode/Plaats

	
	
	8000 GB Zwolle

	Telefoon

	
	
	06 – 21145150

	E-mail

	
	
	J.klein@overijssel.nl




[bookmark: _Toc242162638]Projectfase Uitvoering
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 


[bookmark: _Toc242162639]Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Nevenaanneming houdt in dat een opdrachtgever een bouwproject in meerdere onderdelen verdeelt en voor elk van die onderdelen een aparte overeenkomst met een aannemer sluit. De verschillende aannemers worden ten opzichte van elkaar nevenaannemers genoemd.





[bookmark: _Toc242162640]Restrisico’s en beheers-
maatregelen
Invulinstructie
· In de ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.
· Voor de start van de uitvoering vult de aannemer/opdrachtnemer van het werk de laatste kolom in.



	Aandachtsgebied

	1. Publieke veiligheid / omgeving

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Werkzaamheden op / langs openbare (vaar) wegen: Aanrijding / aanvaring, Wegspattend maaisel of voorwerpen en/of Snoeiwerkzaamheden bomen, vallende bomen en takken in openbaargebied, zijn niet uit te sluiten.

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Werkterrein afzetten conform CROW 96b en binnenvaart Politie Regelement (BPR). In deel 2.2 van het bestek posten voor het nemen van de benodigde tijdelijke maatregelen. Of machines stilzetten bij passeren derden.

	2. Belendingen

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Werkzaamheden door belanghebbende en aangrenzende eigenaren Wegafzettingen / wegomleidingen die in elkaar lopen, zijn niet uit te sluiten.


	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Werkzaamheden afstemmen met elkaar en met een communicatieplan

	3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Gevaarlijke situaties door passerend (vaar)verkeer. Waardoor kans op lichamelijk letsel ontstaat (zowel voor passant als werknemer)

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Beperken verkeer, middels omleidingen. Werkterrein afzetten conform CROW 96b en binnenvaart Politie Regelement (BPR). In deel 2.2 van het bestek posten voor het nemen van de benodigde tijdelijke maatregelen. Of machines stilzetten bij passeren derden.

	4. Bouwtijd

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	5. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	6. Opslag/opstelling materieel

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	7. Gezondheid en Milieu

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Werken in verontreinigde grond en/of water en Werken met machines, boven en onder water, met uitstoot machines, emissies hinder agv lawaai stof en duikwerkzaamheden 

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Gebruik PBM’s en werkinstructie hoe te handelen bij verontreinigd grond en/of water; Waar mogelijk machinaal werken volgens CROW publicatie 324; Duikprotocol provincie Overijssel

	8. Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar)

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	9. Asbest

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	10. Werken op hoogte

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	11. Instabiliteit

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Materieel op pontons/vaartuigen. Onderhoud bebording, bomen en beplanting, maaiwerkzaamheden en waterbouwkundige constructies; Vallen van materieel en personeel in water

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Stabiliteitssberekening; aanvullende PBM’s voor werken op/aan het water

	12. Ondergrond

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Graafwerkzaamheden tbv civieltechnisch onderhoud. Bedelving, vastraken

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Schade voorkomen aan kabels en leidingen, CROW 500

	13. Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	14. Onderhoud 

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	-

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	-

	15. Sloop

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	

	16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	Inzet duikploeg. Verdrinking, beknelling. Werkzaamheden op vaarwegen. Aanvaring, verdrinking

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	Juiste instructie aan ploeg en omgevingsverantwoordelijke zoals brug/sluiswachters

	17. Overige aandachtspunten/risico’s

	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	

	Beheersmaatregelen tijdens realisatie
	



[bookmark: bmSeperatorStartRIEVeiligheidengezondhei]

[bookmark: _Toc242162641]Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

	Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,
Artikel 2.28, lid 2 

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2a
	een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk
een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats
de naam van de coördinator voor de ontwerpfase;
de naam van de coördinator voor de uitvoeringsfase;

	[Door de aannemer van het werk in te vullen]











	2b
	Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

	Waar mogelijk zijn werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt beperkt door keuze van onderhoudsmethoden en werktechnieken. Volledige eliminatie is echter niet mogelijk omdat bij grondbewerking, vegen, maaien op schrale ondergronden en werkzaamheden aan halfverhardingen stofvorming kan optreden.

Blootstelling van medewerkers aan respirabel kwartshoudend stof tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Langdurige blootstelling kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen.



	2c
	De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b.

	Stofarme werkmethoden toepassen, stofvorming beperken door bevochtiging indien mogelijk, werkzaamheden afstemmen op weersomstandigheden, medewerkers instrue-ren en indien noodzakelijk geschikte adembescherming gebruiken.


	2d
	De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c.

	

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

	







[bookmark: _Toc242162642]Checklist overige wettelijke eisen 
[bookmark: _Toc242162643]Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5


Wettekst Arbeidsomstandighedenbesluit:
Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikel 3 (voeren Arbobeleid), artikel 5 eerste lid (inventarisatie risico’s) en derde lid (beheersmaatregelen), en artikel 8 ( voorlichting en onderricht) van de wet en hoofdstuk 4, afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest).


	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.2.26
	Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
1) Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet
(voeren Arbobeleid);
2) Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet
(inventarisatie risico’s);
3) Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet
(beheersmaatregelen);
4) Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet
(voorlichting en onderricht);
5) Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet
(meerdere werkgevers).
6) 
	
	

	2
	Art.2.27
	1) Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie
2) Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.
3) 
	nvt
	

	4
	Art.2.29
	Aanstelling V&G-coördinatoren

	
	

	5
	Art.2.30
	Taken coördinator voor de ontwerpfase

	
	n.v.t.

	6
	Art.2.30c
	V&G-dossier
(respectievelijk ontvangen tbv ontwerp en opgesteld tbv overdracht)
	NEE
	

	7
	Art.2.31
	Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

	n.v.t.
	







[bookmark: _Toc242162644]Eisen volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) i.r.t. 
[bookmark: _Toc242162645]arbeidsomstandigheden

	Nr
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Veilige uitvoering en arbeidsomstandigheden – Arbowet/Arbobesluit
	
	

	2
	Veiligheid in en rond de vaarweg – Omgevingswet / Bal en regels waterbeheerder

	
	

	3
	V&G-plan en beheersing van restrisico's – Arbowet art. 5 / Arbobesluit

	n.v.t.
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Voor baggerwerk in een vaarweg is de Omgevingswet/Bal-kant relevant. Het Bal bevat bijvoorbeeld specifieke regels voor activiteiten in of bij waterstaatswerken in rijksbeheer. Ook het verspreiden of toepassen van baggerspecie kent specifieke Bal-regels; voor verspreiden in oppervlaktewater is onder meer art. 4.1269 relevant.

Milieu- en waterbodemregelgeving voor het toepassen of verspreiden van vrijkomende baggerspecie: Bal art. 4.1269, 4.1272 en 4.1278.



[bookmark: _Toc242162646]Bijlage 1	Inspiratielijst mogelijke
V&G risico’s in de uitvoeringsfase
[bookmark: _Toc242162647]B1.1	Algemeen

Het V&G plan dient projectspecifiek te zijn. Nadrukkelijk dient te worden voorkomen dat het ‘de reguliere opsomming van de altijd genoemde risico’s’ is. Door het kopiëren van lijsten is er het risico dat er niet wordt nagedacht wat er nu juist in het voorliggende project een aandachtspunt is.
Evenwel is het goed om wèl een lijst te hebben om langs te lopen en te onderzoeken of er nog zaken zijn vergeten. De lijst in deze bijlage is voor dit laatste bedoeld.

Het gaat hierbij ook om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht van de risico’s is opgesplitst in drie paragrafen, te weten:
· B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering /
 		achtereenvolgende uitvoering (geldend voor alle onderdelen);
· B1.3	Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);
· B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel.
In de tabellen alleen die risico’s vermelden waar geen of niet volledige risicobeperkende maatregelen voor zijn opgenomen in de vraagspecificatie/bestek (zogenaamde restrisico’s). De tabel betreft een ‘streeplijst’, dus alle rijen verwijderen die niet van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: In de ontwerpfase is onderkend dat er risico bestaat op aanrijding in verband met werken in / nabij het verkeer. In de RI&E wordt aangegeven dat er een halve wegafzetting is opgenomen in het bestek, maar dan is de nabijheid van het verkeer nog wel een restrisico omdat er ook bij toepassing van een halve wegafzetting nog steeds een risico op aanrijding aanwezig blijft.

Controleer of alle in de RI&E (bijlage 1) in de derde kolom vermelde zaken daadwerkelijk in het bestek zijn verwerkt.
Het overzicht is opgebouwd uit drie kolommen, te weten de risicodragende activiteit, het arbo-risico (het risico voor de werknemer) en de risico-oorzaak. Er is geen kolom voor ‘beheerssuggesties’ opgenomen. De uitvoerende partij dient de risico’s te vertalen in uitvoeringsmaatregelen en procedures. Zie ook pagina 34 en 35 van ‘Vraag & Antwoord – Arbobesluit afdeling Bouwproces’ versie december 2014 uitgegeven door stichting Arbouw.

[bookmark: _Toc242162648]B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering / achtereenvolgende uitvoering

	NR
	RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
OMGEVINGSFACTOREN / DOORGAANDE EXPLOITATIE / GELIJKTIJDIGE UITVOERING \ ACHTEREENVOLGENDE UITVOERING  (geldend voor alle onderdelen)
	ARBO-RISICO
	RISICO-OORZAAK

	A-1
	Werken nabij /op auto(snel)wegen, parallelwegen en fietspaden
	Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid (gehoor/stank)
	Voorbijrijdend (snel)verkeer

	A-2
	Werken nabij/op vaarwegen
	Ongeval / Verdrinking
	In het water vallen
Drijvend / Varend materieel

	A-3
	Werken in stedelijk gebied
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Gezondheid
	Voorbijrijdend verkeer
Werkverkeer
Bouwactiviteiten

	A-4
	Werken in industrieel gebied
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Gezondheid
	Industriële activiteiten

	A-5
	Werken aan / nabij hoog- en / of laagspanningskabels
	Elektrocutie
	Werkwijze
Beschadiging kabels

	A-6
	Werken in de nabijheid van / onder hoogspanningsmasten
	Elektrocutie
	Statische elektriciteit
Werkwijze

	A-7
	Werken aan / nabij (hoofd) gas-, olie- waterleiding
	Explosie
Verbranding
Overstroming
	Werkwijze
Beschadiging leidingen
Lekkage


	A-8
	Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Kantelen / Verzakken van materieel / materiaal

	A-9
	Werken in de nabijheid van / op spoorlijnen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Treinverkeer

	A-10
	Werken in de nabijheid van of op luchthavens
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Gehoorbeschadiging
	Voorbijkomende vliegtuigen

	A-11
	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Irritatie
	Beperkte werkruimte
Overbemanning
Ongeorganiseerde werkomgeving

	A-12
	Slechte bereikbaarheid bouwlocatie(s)
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Ligging bouwlocatie

	A-13
	Openblijvende winkels e.d.
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Winkelend publiek

	A-14
	Bereikbaarheid aanliggende percelen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Derden in het werkgebied

	A-15
	Gelijktijdige werkzaamheden door
 <ntb> 

	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	A-16
	Beheerwerkzaamheden door 
<ntb> 

	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	A-17
	Werken in de nabijheid van eikenbomen
	Besmetting
	Aanwezigheid van eikenprocessierups in de eikenboom

	A-18
	Werken in de nabijheid van bosplantsoen
	Ziekte van Lyme door beet van een teek
	Aanwezigheid van teken in het bosplantsoen

	A-19
	Werken in de (nabijheid van) bermen
	Huidirritatie 
	Aanwezigheid van begroeiing (brandnetels, bereklauw, enz.)


[bookmark: _Toc39902969]
[bookmark: _Toc242162649]B1.3	Algemene factoren

	NR
	RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
ALGEMENE FACTOREN
(geldend voor alle onderdelen)
	ARBO-RISICO
	RISICO-OORZAAK

	B-1
	Werken boven / nabij / op / in water
	Verdrinking
	Vallen in water
drijvend / varend materieel

	B-2
	Werken met verontreinigingen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen / stoffen

	B-3
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	B-4
	Werken met schadelijke gassen / stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen / stoffen

	B-5
	Werken binnen verticale grondkerende constructies
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Instabiliteit grondkerende constructie
Werkwijze

	B-6
	Werken binnen verticale waterkerende constructies
	Verdrinking
Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Instabiliteit waterkerende constructie
Werkwijze

	B-7
	Werken in kleine ruimtes
	Ongeval /Persoonlijk letsel
	Weinig werkruimte

	B-8
	Werken in droog gezette ruimtes
	Verdrinking
	Werkwijze

	B-9
	Werken aan en  in (riool)buizen en (riool)putten
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
Verdrinking; Explosie;
	Aanwezigheid van gassen
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water

	B-10
	Werken onder extreme tijdsdruk
	Stress
Persoonlijk letsel
	Tijdsdruk
Onzorgvuldige werkwijze


	B-11
	Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken
	Gezondheidsproblemen
	Werkwijze
Keuze materiaal en/of materieel

	B-12
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Omgevingsfactoren
Werkwijze


[bookmark: _Toc39902970]
[bookmark: _Toc242162650]B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel
De indeling van de werkonderdelen  is gebaseerd op de hoofdstukindeling van de RAW-systematiek 2015.

	NR
	RISICODRAGENDE ACTIVITEIT SPECIFIEKE FACTOREN PER WERKONDERDEEL
	ARBO-RISICO
	RISICO-OORZAAK

	11
	Sloopwerk
	
	

	11-1
	Werken tussen bouwafval
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze

	11-2
	Werken op hoogte
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	11-3
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Vallend materiaal
Werkwijze

	11-4
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	11-5
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	11-6
	Werken aan grote/hoge constructies
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Instabiliteit constructie(s)

	11-7
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgeving

	11-8
	Demontage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	11-9
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	11-10
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	11-11
	Werken met/in (schadelijke) gassen en stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s)
	Vrijkomende gassen en stoffen
Aanwezigheid gassen en stoffen

	11-12
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	11-13
	Werken met hete/warme materialen en/of materieel
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Verbranding
	Werkwijze
Defect materiaal
Warm/heet materiaal

	11-14
	Uitvoering asbestsaneringswerk door onbevoegden
	Besmetting asbestvezels
	Ondeskundigheid

	11-15
	Betreden asbestsaneringslocatie door onbevoegden
	Besmetting asbestvezels
	Onvoldoende afzetting saneringslocatie

	11-16
	Verwijderen asbesthoudende materialen
	Besmetting asbestvezels
	Werkwijze
Defect materieel

	11-17
	Opslag en afvoer asbesthoudend materiaal
	Besmetting asbestvezels
	Werkwijze

	11-18
	Vrijgave asbestsaneringslocatie
	Besmetting asbestvezels
	Werkwijze

	17
	Verontreinigde grond en verontreinigd water
	
	

	17-1
	Werken op/met verontreinigde grond
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	17-2
	Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	18
	Baggerwerken
	
	

	18-1
	Werken op/met verontreinigde grond
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	18-2
	Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	18-3
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	21
	Bemalingen
	
	

	21-1
	Werken in de buurt van bemalingspompen
	Persoonlijk letsel
Gehoor beschadiging
	Opstelling bemalinginstallatie

	21-2
	Werken op/met verontreinigde grondwater

	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	22
	Grondwerken
	
	

	22-1
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	22-2
	Werken in ‘kwel’ gebieden
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Instabiele omgeving

	22-3
	Werken op/met verontreinigde grond.

	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen



	
23
	Drainage
	
	

	23-1
	Machinaal aanleggen van drainage
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Defect materieel
Werkwijze

	25
	Riolering
	
	

	25-1
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	25-2
	Werken in bestaande (riool)buizen en 
(riool)putten
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
Verdrinking
Explosie
	Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water

	25-3
	Werken in ‘natte’ (riool)kelders
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
Verdrinking
Explosie
	Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water

	25-4
	Werken in besloten ruimten / putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	26
	Kabelwerk
	
	

	26-1
	Werken in besloten ruimten / putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving;

	26-2
	Werken met / in schadelijke gassen / stoffen (bijv. bij lassen)
	Bedwelming
Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s)
	Vrijkomende giftige gassen en stoffen
Aanwezigheid giftige gassen en stoffen

	27
	Waterputten
	
	

	27-1
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	27-2
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	28
	Gas- en waterleiding
	
	

	28-1
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	28-2
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	28-3
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	30
	Wegverhardingen - voorbereiding
	
	

	30-1
	Frezen teerhoudend asfalt
	Mogelijke opname PAK/Bap door de huid in lichaam
Inslikken van PAK-bevattende stoffen
Daarmee aantasting gezondheid

	Vrijkomende gassen en stoffen
Aanwezigheid gassen en stoffen

	31
	Wegverhardingen
	
	

	31-1
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	31-2
	Werken met hete / warme materialen en / of materieel;
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Verbranding
	Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

	31-3
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	31-4
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	31-5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

	31-6
	Werken met elementenverharding
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze; zie CROW Publicatie 324 “Verantwoord aanbrengen elementenverharding”

	32
	Wegbebakening
	
	

	32-1
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	32-2
	Werken met hete / warme materialen en / of materieel
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Verbranding
	Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

	32-3
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

	32-4
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen

	32-5
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	33
	Afschermingsvoorzieningen
	
	

	33-1
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	33-2
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	33-3
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	33-4
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

	33-5
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren



	34
	Verlichting
	
	

	34-1
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	34-2
	Werken op hoogte
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Vallend personeel
Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

	34-3
	Aan- en afsluiten wegverlichting 
	Elektrocutie / Persoonlijk letsel
	Losliggende stroomvoerende bedrading
Werkwijze

	34-4
	Werken op / met ladders en steigers
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Vallend personeel
Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

	34-5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

	36
	Geluidbeperkende constructies
	
	

	36-1
	Werken nabij/in openbaar verkeer
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

	36-2
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	36-3
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	36-4
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	36-5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

	38
	Spoor- en tramwerken
	
	

	38-1
	Werken langs spoor- / trambaan

	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Voorbijrijdende trein / tram
Werkwijze

	38-2
	Werken met hijsmaterieel en hijslast	
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond
Instabiel materieel

	38-3
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	38-4
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	38-5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning



	41
	Funderingsconstructies
	
	

	41-1
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	41-2
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	41-3
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	41-4
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

	41-5
	Werken in besloten en diepe ruimten / putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	42-1
	Betonconstructies (in het werk vervaardigd)
	
	

	42-1
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Verdrinking
	Onvoldoende afschermende voorzieningen

	42-2
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Onvoldoende afschermende voorzieningen

	42-3
	Werken op hoogte
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-4
	Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

	42-5
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-6
	Werken op / met ladders en steigers
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-7
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	42-8
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	42-9
	Werken aan grote / hoge constructie
	Bedelving
	Instabiliteit (hulp)constructies

	42-10
	Werken in stof, lawaai en / of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren

	42-11
	Werken in besloten ruimten / putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	42-12
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	42-13
	Werken in ‘natte’ (riool)kelders
	Bedwelming
Aantasting gezondheid
Verdrinking
Explosie

	Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water

	42-2
	Betonconstructies (vooraf vervaardigd)
	
	

	42-21
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Verdrinking
	Onvoldoende afschermende voorzieningen

	42-22
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Onvoldoende afschermende voorzieningen

	42-23
	Werken op hoogte
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-24
	Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

	42-25
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-26
	Werken op / met ladders en steigers
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-27
	Werken boven / nabij / op water
	Verdrinking
	Werkwijze
Defect materieel

	42-28
	Werken in besloten ruimten / putten
	Bedelving
	Instabiele omgeving

	42-29
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking
Bedelving;
	Werkwijze
Defect materieel

	42-33
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	42-31
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	42-32
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgeving

	42-33
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Omgevingsfactoren
Werkwijze

	42-4
	Betonconstructies - renovatie
	
	

	42-41
	Werken tussen bouwafval
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze

	42-42
	Werken op hoogte
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-43
	Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

	42-44
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-45
	Werken op / met ladders en steigers
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze

	42-46
	Werken aan grote / hoge constructies
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Instabiliteit constructie(s)

	42-47
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Verdrinking
	Onvoldoende afschermende voorzieningen

	42-48
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
	Onvoldoende afschermende voorzieningen

	42-49
	Demontage van zware (prefab) elementen / materialen
	Ongeval / Persoonlijk letsel
Beknelling
Bedelving
	Werkwijze
Defect materieel

	42-50
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Ongeval / Persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	42-51
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgeving

	42-52
	Werken met springstoffen
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