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Perceel 2: Het leveren en plaatsen van GFE-containerbehuizingen

	[bookmark: _Hlk67484188][bookmark: _Toc200530495]Inschrijver moet onderstaande eisen verklaren door ondertekening van het UEA en indienen van een inschrijving. Voor opdrachtgever te lezen ‘OG’ en voor opdrachtnemer ‘ON’



	Algemeen procedureel en voorwaarden

	1. 
	Binnen de looptijd van deze opdracht zullen nieuwe GFE-containerbehuizingen worden besteld. Een overzicht van de tijdens looptijd van de overeenkomst te leveren GFE-containerbehuizingen is te vinden in bijlage A.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	2. 
	Er wordt een garantie van minimaal 6 jaar afgegeven op de GFE-containerbehuizing, zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie, gerekend vanaf de eerste dag na de maand van productie. Als de maand van productie niet bekend is dan gaat de garantie in op de eerste dag na de maand van levering Een langere garantie is een gunningcriterium.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Eisen aan GFE-containerbehuizingen

	3. 
	Bij inschrijving dient een volledige technische beschrijving, inclusief tekeningen met de maatvoering, van de te leveren GFE-containerbehuizing te worden bijgevoegd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	4. 
	Senioren en mindervalide burgers dienen eenvoudig toegang te hebben tot de inwerpmogelijkheid van de GFE-containerbehuizing.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	5. 
	De GFE-containerbehuizing is robuust en vandalismebestendig uitgevoerd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	6. 
	OG hecht veel waarde aan duurzaamheid. Het stalen gedeelte van de romp van de GFE-containerbehuizing mag voor maximaal 70% uit virgin materiaal bestaan. De betonvoet mag voor maximaal 90% uit virgin materiaal bestaan. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	7. 
	De inwerpvoorziening kan aan 4 zijden gepositioneerd worden, naar wens van OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	8. 
	De inwerpvoorziening is voorzien van 1 RVS inwerpopening met klep of met vrije doorval (zonder klep). Een uitvoering met vrije doorval is toegestaan.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	9. 
	De inwerpvoorziening dient van een zodanige constructie te zijn dat er geen grof vuil in de GFE-containerbehuizing geworpen kan worden. De opening is hiertoe beperkt tot maximaal 25 x 25 cm met oog op het inwerpen van circa 15L zakjes. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	10. 
	De inwerpvoorziening dient dusdanig geconstrueerd te zijn dat bij opening en sluiting geen of minimale geluidsproductie plaatsvindt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	11. 
	De inworpmogelijkheid is zo ontworpen dat er zo min mogelijk regenwater in de behuizing terechtkomt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	12. 
	De GFE-containerbehuizing is bestemd voor het plaatsen van een 240 liter rolcontainer voor GFE-afval.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	13. 
	De minicontainer kan eenvoudig in de behuizing geplaatst worden en er voor lediging uitgehaald worden. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	14. 
	De GFE-containerbehuizing wordt middels een toegangsdeur, t.b.v. de minicontainer, afgesloten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	15. 
	De GFE-containerbehuizing is vervaardigd van staal met een dikte van minimaal 2 millimeter, met door thermisch verzinken aangebrachte deklagen, conform NEN-EN-ISO 1461. Alternatieven met vergelijkbare bescherming als Sendzimir verzinken en chemische voorbehandeling (KTL) zijn ook toegestaan.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	16. 
	De GFE-containerbehuizing dient geleverd te worden met poedercoating klasse C3 conform NEN-EN- ISO 12944. De kleur is Ral 6017, groen, of staalkleurig. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	17. 
	De poedercoating dient bestand te zijn tegen de in de handel zijnde graffiti verwijderingstechnieken en -middelen. Graffiti dient verwijderd te kunnen worden zonder dat de aanwezige coating opnieuw aangebracht moet worden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	18. 
	De fractieaanduiding wordt door OG zelf aangebracht.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	19. 
	De GFE-containerbehuizing is voorzien van ventilatiegaten of roosters voor goed werkende natuurlijke ventilatie.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	20. 
	Alle verbindingsdelen zoals bouten, moeren, scharnieren, etc., dienen roest- en corrosiebestendig te zijn uitgevoerd. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	21. 
	Onderdelen van de GFE-containerbehuizing (panelen, toegangsdeur, inwerpvoorziening) moeten eenvoudig demonteerbaar zijn ten behoeve van reparatie of vervanging. Deze onderdelen moeten leverbaar zijn gedurende de technische levensduur van de GFE-containerbehuizing.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	22. 
	Bewegende delen mogen geen beschadigingen aan de poedercoating toebrengen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	23. 
	Er dienen geen uitstekende, scherpe onderdelen aan, op of in de GFE-containerbehuizing te zitten, waardoor verwondingen zouden kunnen ontstaan. Alle hoeken zijn afgerond (R>=3).
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	24. 
	De toegangsdeur kan zowel links- als rechtsdraaiend worden uitgevoerd en is zelfsluitend.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	25. 
	De toegangsdeur is voorzien van een 2 punt-sluiting met een cilinderslot (met universele sleutel), te openen met 1 slot die beide veersloten bediend. Zonder sleutel kan de deur in haar vergrendeling dichtgedrukt worden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	26. 
	Er moet een mogelijkheid voorzien zijn om de GFE-containerbehuizingen af te sluiten (digitaal via het IRDC-systeem of handmatig), bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Voorbereiding GFE-containerbehuizingen op IRDC-systeem

	27. 
	De inwerpzuil van de te leveren GFE-containerbehuizingen wordt uitgerust met een IRDC-systeem voor toegangscontrole. De containers dienen voorbereid te zijn op de inbouw van deze systemen door voor alle genoemde onderdelen voorgeboorde en meegecoate gaten in de inwerpzuil op de daarvoor vastgestelde plaats en ruimte om de onderdelen te plaatsen. Het IRDC-systeem wordt middels perceel 3 van de onderliggende aanbesteding aanbesteed door OG. De afmetingen van de gaten zijn daarom nog niet bekend. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	28. 
	De ruimte voor het IRDC-systeem is ingefreesd in de GFE-containerbehuizing en wordt zodanig gemonteerd dat deze vlak loopt, dus niet opgelegd of verzonken is. Een meerprijs voor de voorbereiding en inbouwen van een IRDC-systeem met zonnecel i.p.v. batterij wordt uitgevraagd op het prijsformulier  
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	29. 
	ON dient met de leverancier van de IRDC-systemen de specificaties en het inbouwen van de systemen af te stemmen. Hierin neemt de leverancier van de IRDC-systemen het voortouw maar wordt ON geacht zich flexibel op te stellen. Hierbij rekening houdend met dat de behuizingen enkel in gebruik worden genomen met functionerend toegangscontrole systeem en de tijd tussen plaatsing en in gebruik name van zo kort mogelijke duur is.  
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	30. 
	Voor het inbouwen van de IRDC-systemen in de behuizingen wordt afstemming verwacht met de leverancier van de IRDC-systemen. In de verificatiefase zal besloten worden of de werkzaamheden van het inbouwen van het IRDC-systeem binnen perceel 2 of perceel 3 belegd worden. Deze worden in de uitvraag bij beide inschrijvers uitgevraagd. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Leveren van GFE-containerbehuizingen

	31. 
	Levering van de GFE-containerbehuizingen vindt plaats op afroepbasis. Voor een overzicht van de verwachte aantallen tijdens de looptijd van de opdracht, zie bijlage A.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	32. 
	De GFE-containerbehuizingen worden geleverd met een afgesloten inwerpopening. De afsluiting dient door OG te kunnen worden verwijderd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	33. 
	OG is verantwoordelijk voor de locatiekeuze en bestelt naar behoefte alle of een deel van de gewenste GFE-containerbehuizingen. Bij afroep zal een minimaal aantal van 4 stuks worden aangehouden. Het is echter ook mogelijk dat OG alle GFE-containerbehuizingen in één afroep bestelt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	34. 
	OG heeft een locatie voor tijdelijke opslag van een aantal GFE-containerbehuizingen beschikbaar. ON dient te allen tijde met OG af te stemmen indien gebruik gemaakt wenst te worden van opslagruimte van OG door ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	35. 
	De GFE-containerbehuizing wordt door OG geplaatst op een betonnen voet, welke deel uitmaakt van de levering door ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	36. 
	In lijn met de Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen van de Europese Unie is de duurzaamheid van de in te zetten voertuigen belangrijk voor OG. De voertuigen die gebruikt worden voor het leveren en plaatsen van de GFE-containerbehuizingen moeten minimaal voldoen aan de Euro 6 norm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	37. 
	De maximale levertijd van minimaal 4 GFE-containerbehuizingen per afroep is 8 weken na de besteldatum.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	38. 
	De GFE-containerbehuizingen en losse onderdelen worden geleverd op de Milieustraat aan de Otelaarseweg 9 te Barneveld, binnen reguliere openingstijden. Voorafgaand aan de levering neemt ON altijd contact op met OG om in overleg een exacte afleverafspraak te maken.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	39. 
	Voor elke werkdag waarmee de overeengekomen levertijden overschreden worden (zowel voor GFE-containerbehuizingen als voor losse onderdelen), wordt 1% korting verstrekt op het niet geleverde deel van de totale bestelling waarop de overschrijding betrekking heeft, inclusief omzetbelasting, tot een maximum van 20%. De korting gaat in op de eerste dag van de overschrijding. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	40. 
	De GFE-containerbehuizingen en losse onderdelen worden na levering door de OG binnen 5 werkdagen gecontroleerd. Eventuele geconstateerde gebreken dienen na melding van OG door ON binnen twee werkdagen te worden hersteld. De plaatsing en oplevering door OG vindt plaats na het verhelpen van de afkeurpunten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	41. 
	Gedurende de garantieperiode dient ON (de onderdelen van) GFE-containerbehuizingen na te kunnen leveren. Er geldt geen afnameplicht. Naleveringen worden in overleg bezorgd op de Milieustraat aan de Otelaarseweg 9 te Barneveld, binnen reguliere openingstijden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	42. 
	Eventuele GFE-containerbehuizingen die de ON inneemt worden op een duurzame manier verwerkt of hergebruikt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	43. 
	Tijdens de werkzaamheden dient de veiligheid van personen en de omgeving gewaarborgd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Plaatsen van GFE-containerbehuizingen

	44. 
	ON is verantwoordelijk voor het plaatsen van de GFE zuil op de door OG aangewezen locaties.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	45. 
	In de prijs voor plaatsing van de GFE zuil (standaard plaatsingswerkzaamheden) worden alle op voorhand te voorziene kosten (zoals: werkvoorbereiding, afzetten werkterrein, verkeersmaatregelen, verwijderen groenbeplanting, opnemen bestrating, ont-/afgraven grond, grondafvoer, transport, plaatsen GFE zuil, grond aanvullen, verdichten, herstel straatwerk, verwijderen en afvoeren overtollige grond en beplanting en bestrating, opruimen van het omliggende werkterrein, acceptatie met OG e.d.) geacht te zijn opgenomen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	46. 
	Op de uitvoering van het werk zijn de relevante technische bepalingen volgens Standaard RAW bepalingen 2020 met supplementen van toepassing. Tevens is het UAV van toepassing op de plaatsingswerkzaamheden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	47. 
	In bijzondere gevallen, die niet als standaard aan te merken zijn, kan er sprake zijn van meerwerk. In die gevallen zal ON in overleg treden met OG. Meerwerk vraagt om een specificatie/offerte van ON en dient voorafgaand aan de uitvoering ervan schriftelijk goedgekeurd te zijn door de bevoegde persoon van OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	48. 
	Als onderdeel van de standaard plaatsingswerkzaamheden, is de ON verantwoordelijk voor het opbreken van de aanwezige bestrating en het herbestraten na het plaatsen van de GFE zuil. Eventueel benodigd bestratingszand behoort bij de standaard plaatsingswerkzaamheden. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	49. 
	De GFE zuil dient zodanig op hoogte geplaatst te worden dat de fundatieplaat goed op het straatniveau (afwijking maximaal 10 mm) aansluit. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	50. 
	Het herbestraten dient zoveel mogelijk te gebeuren met de oorspronkelijke straatbakstenen/betontegels. Vrijkomende bestratingsmaterialen blijven in eigendom van OG en worden door ON in overleg met OG afgevoerd naar een door OG aan te wijzen locatie. OG heeft geen (tussen)depot voor tijdelijk opslag. De kosten hiervoor vallen onder de kosten voor standaard plaatsingswerkzaamheden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	51. 
	Indien de GFE zuil geplaatst wordt in een groenstrook/beplantingstrook dient deze funderingsplaat aan te sluiten op het straatwerk, zodat deze goed toegankelijk is voor inwoners. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	52. 
	De GFE zuil en directe omgeving worden na plaatsing geheel ontdaan van water, zand en bouwvuil.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	53. 
	De werklocatie dient na werktijd voldoende veilig voor publiek en verkeer afgedicht en opgeruimd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	54. 
	Indien bij de werkzaamheden de weg verontreinigd wordt, waardoor veiligheid van het verkeer in gevaar kan komen of beschadigingen kan opleveren aan gemeentelijke of particuliere eigendommen, moet de weg meteen na het ontstaan van de verontreiniging en voor het einde van de werkdag gereinigd zijn. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	55. 
	De ON garandeert de opgeleverde staat van het grond en straatwerk voor minimaal 1 jaar. Eventuele schade aan het straatwerk, voor zover dat niet direct te herleiden is op externe invloeden waarvoor ON niet aansprakelijk is, dient binnen deze termijn kosteloos te worden hersteld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	56. 
	ON of, in het geval een onderaannemer verantwoordelijk is voor werkzaamheden de onderaannemer, dient VCA gecertificeerd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	57. 
	De inwerpvoorziening dient na afronding van de plaatsingswerkzaamheden gesloten te blijven zodat inworp van GFE-afval niet mogelijk is tot een nader te bepalen datum van ingebruikname. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	58. 
	ON is verantwoordelijk voor het volledig functioneel werkend opleveren van GFE zuilen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	59. 
	De opgeleverde locatie wordt na oplevering door de OG gecontroleerd. Eventuele geconstateerde gebreken dienen door ON binnen twee werkdagen te worden hersteld. De oplevering vindt plaats na het verhelpen van de afkeurpunten. De oplevering vindt plaats in overleg met OG en ON. Na oplevering dienen de GFE zuilen geheel operationeel te zijn (voor gebruik door gebruikers). Per locatie dient de ON een opleverformulier in te vullen, hierin worden minimaal een omschrijving van de locatie inclusief coördinaten, datum van plaatsing, werkzaamheden aan de straat of groen en bijzonderheden ingevuld. Hierbij wordt een foto voor en na de werkzaamheden toegevoegd. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	60. 
	De werkzaamheden binnen de opdracht dienen plaats te vinden tussen 7.30 uur en 20.00 uur. Het uitvoeren van de werkzaamheden op zondag is niet toegestaan, behoudens na overleg met OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Planning

	61. 
	Verwachte aanvang werkzaamheden: binnen 3 maanden na opdrachtverlening.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	62. 
	Alle GFE-containerbehuizingen die ‘bij aanvang opdracht’ (Bijlage A) geleverd moeten worden, dienen uiterlijk in 2027 geleverd te (kunnen) worden. De definitieve aantallen hiervoor, evenals de definitieve data van levering, worden afgestemd in overleg tussen OG en ON. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	63. 
	OG belegt, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met ON. De aanwezigheid bij en opvolging van overeenkomen acties is onderdeel van deze opdracht, ON kan hiervoor geen kosten in rekening brengen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|





Getekend voor akkoord:
	Naam inschrijver
	

	Naam tekenbevoegde
	

	Handtekening
	

	Datum
	



	
Bijlage 3.2 A: Aantallen 


	Type container
	Aantal
	Verwacht moment van plaatsen

	GFT+E behuizing
	140
	80 in Q2 2027
60 in Q4 2027

	GFT+E behuizing op (toekomstige) nieuwbouwlocatie
	16
	op afroep

	Totaal aantal tijdens contract
	156
	



*Informatie en aantallen zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De hoeveelheden zullen naar verwachting maximaal 10 – 25 % afwijken, maar ook dit is een indicatie. De nieuwbouwlocaties staan gepland, maar de realisatie hiervan kan door onvoorziene omstandigheden afwijken, vertraging oplopen of geannuleerd worden. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in redelijkheid en billijkheid de omvang van de opdracht te wijzigen

