Bijlage 3.4AD.	Programma van eisen Perceel 4
Perceel 4: Het leveren en uitvoeren van onderhoudsacties aan semi-ondergrondse containers

	[bookmark: _Hlk67484188][bookmark: _Toc200530495]Inschrijver moet onderstaande eisen verklaren door ondertekening van het UEA en indienen van een inschrijving. Voor opdrachtgever te lezen ‘OG’ en voor opdrachtnemer ‘ON’



	Algemeen procedureel en voorwaarden

	1. 
1. 
	Binnen de looptijd van deze opdracht zullen semi-ondergrondse containers en onderdelen worden besteld. Een overzicht van de tijdens de looptijd van de overeenkomst te leveren aantallen is te vinden in bijlage A bij dit document.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	2. 
3. 
2. 
	In totaal omvat de opdracht het:
· Leveren van semi-ondergrondse containers, waaronder het vervangen van 150 deksels inclusief trommel voor de fractie restafval (Zie bijlage B voor foto’s van de huidige situatie);
· Optioneel het inbouwen van een IRDC-systeem in de deksel van de container;
· Grondig nalopen en waar nodig reviseren van de bestaande Molok-containers;
· Leveren van diverse onderdelen voor de bestaande Molok-containers; 
· Installeren van onderdelen in de bestaande Molok-containers;
· Algemeen oppakken van verzoeken rondom containeronderhoud en revisie;
· Inzamelen en hoogwaardig verwerken van afgeschreven containeronderdelen.
Het plaatsen (installeren) van geheel nieuwe containers wordt door de gemeente zelf verzorgd en maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van deze opdracht.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	4. 
3. 
	De vervanging van bestaande deksels/containers en de levering van nieuwe containers vindt gefaseerd plaats, waarbij OG en ON in onderling overleg een planning per fase vaststellen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	5. 
4. 
	Bij inschrijving dient een volledige technische beschrijving, inclusief tekeningen met de maatvoering, van de te leveren semi-ondergrondse containers en van het te leveren deksel/trommelonderdeel te worden bijgevoegd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	6. 
5. 
	Er wordt een garantie van minimaal 12 jaar afgegeven op de semi-ondergrondse containers en de geleverde deksels/trommels, zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie en vervorming, gerekend vanaf de eerste dag na de maand van productie. Als de maand van productie niet bekend is dan gaat de garantie in op de eerste dag na de maand van levering. Een langere garantie is een gunningcriterium.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Functionele eisen aan de semi-ondergrondse container

	6. 
	De body van de container is gemaakt van HDPE.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	7. 
	De container heeft een minimale wanddikte van 12 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	8. 
	De body is dermate opgebouwd dat deze stevig en stabiel is en het risico op vacuümtrekken van de container tijdens het ledigen tot een minimum wordt beperkt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	9. 
	De draagzak van de semi-ondergrondse container is gekeurd op een minimale draagkracht van SWL 2.000 kg SF 6:1.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	10. 
	Het 1-haaksopnamesysteem en opnameframe dient dermate robuust te zijn dat de kans op schade aan de container beperkt is tijdens het ledigen van de container.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	11. 
	De container is vrij van uitsteeksels waaraan personen zich kunnen verwonden en voldoet aan alle geldende eisen met betrekking tot invalgevaar.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	12. 
	De container heeft een systeem waardoor de ommanteling (panelen) niet verplaatst.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	13. 
	De container is zodanig geconstrueerd dat panelen individueel vervangen kunnen worden
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	14. 
	Zowel de 60-liter als de 30-liter trommel zijn over de volledige lengte en breedte gelast.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	15. 
	De container is uitgevoerd met een draagzak. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	16. 
	De container is leverbaar in meerdere volumematen, waaronder in ieder geval een middelgrote (circa 3.000 liter) en grote (circa 5.000 liter) uitvoering, passend bij de wisselende inzamelbehoefte per locatie en fractie.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	17. 
	Het ondergrondse deel van de container omvat circa twee derde van de totale hoogte van de container, zodat het bovengrondse, zichtbare deel beperkt blijft en de container ruimtelijk goed inpasbaar is in de openbare ruimte.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	18. 
	De buitenzijde/afwerking van de container (kleurstelling en type afwerkpanelen) is in overleg met OG te kiezen, passend bij de gewenste uitstraling van de locatie. Fractieaanduiding wordt aangebracht conform de richtlijnen 'Kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding' (Rijkswaterstaat, september 2018).
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	19. 
	De inwerpvoorziening en het IRDC-systeem is toegankelijk voor alle gebruikers, waaronder rolstoelgebruikers.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	20. 
	De inwerpklep is uitgevoerd met trommel voor restafval en een deksel met sleuf voor oud papier
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	21. 
	Alle metalen onderdelen (o.a. scharnieren, sloten, bevestigingsmateriaal) zijn roest- en corrosiebestendig uitgevoerd. Kunststof onderdelen zijn bestand tegen weersinvloeden zoals vocht, zonnehitte en UV-straling.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	22. 
	De container voldoet aan de relevante Nederlandse en Europese normen en richtlijnen voor semi-ondergrondse afvalcontainers.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Eisen aan de levering van de semi ondergrondse container

	23. 
	Voor de levertijd van containers en onderdelen gelden de algemene eisen zoals opgenomen in Bijlage 3 (Programma van Eisen, algemene eisen alle percelen), tenzij hieronder anders vermeld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	24. 
	ON levert 150 vervangende deksels voor bestaande semi-ondergrondse restafvalcontainers, inclusief een trommel die geschikt is voor het inwerpen van 30-liter zakken (in plaats van de huidige trommel voor 60L zakken). Deze deksels en trommels zijn voorbereid op inbouw van een IRDC-systeem. Het plan van aanpak voor deze vervangingsopgave is onderdeel van een gunningscriterium.  
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	25. 
	ON levert 115 vervangende deksels voor bestaande semi-ondergrondse OPK-containers (oud papier en karton), inclusief voorbereiding op een IRDC, waarbij ook de huidige in gebruik zijnde sloten worden vervangen. Het plan van aanpak voor deze vervangingsopgave is onderdeel van een gunningscriterium
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	26. 
	De semi-ondergrondse container dient zodanig te kunnen worden geplaatst dat deze niet kan gaan opdrijven door grondwater. Dit kan bijvoorbeeld door de container met roestvrij stalen kettingen te verankeren aan een betonplaat, of door rond een verstevigingsring in het ondergrondse deel beton of stabilisatiezand aan te brengen. ON levert desgewenst een betonplaat mee. Het plaatsen van de betonplaat maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	27. 
	Onderdelen dienen te worden afgeleverd op het volgende adres: Milieustraat Otelaar, Otelaarseweg 9, Barneveld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	28. 
	Alle voertuigen die door of vanwege ON gebruikt worden bij het transport, voldoen minimaal aan de Euro-6 emissie-eisen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	29. 
	Containers en onderdelen worden schoon en onbeschadigd afgeleverd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	30. 
	Nalevering van onderdelen (waaronder deksels, trommels, zakken, panelen en overige losse onderdelen) is gegarandeerd gedurende de (garantie)periode na leverdatum.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	31. 
	De containers en deksels worden geleverd conform de bij bestelling door OG opgegeven kleurstelling/afwerking en fractieaanduiding.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Voorbereiding op de inbouw van een IRDC-systeem

	32. 
	Een IRDC-systeem wordt ingebouwd in de semi-ondergrondse containerdeksels voor de fracties restafval en OPK. Voor glas en textiel wordt vooralsnog geen IRDC-systeem ingebouwd, tenzij OG hierover anders beslist.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	33. 
	Het deksel is volledig voorbereid op de installatie en toepassing van een IRDC-systeem. Hierbij is rekening gehouden met alle relevante onderdelen. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	34. 
	De container is alleen toegankelijk voor inwoners door middel van het IRDC-systeem.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	35. 
	Het deksel beschikt op een toegankelijke, vlakke locatie over voldoende ruimte om naar keuze een zonnecel of een batterijhouder van het IRDC-systeem te monteren. De stroomvoorziening van het IRDC-systeem wordt bij voorkeur geregeld door middel van een zonnecel. Een meerprijs voor de voorbereiding en inbouwen van een IRDC-systeem met zonnecel i.p.v. batterij wordt uitgevraagd op het prijsformulier  
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	36. 
	De container is voorzien van voldoende inbouwruimte (uitsparing) voor de onderdelen van het IRDC-systeem, waaronder de kaartlezer/besturingseenheid met display, de energievoorziening (zonnecel of batterij) en de bekabeling. Deze ruimte is zodanig gemonteerd/uitgevoerd dat deze vlak loopt, dus niet opgelegd of verzonken is. Het IRDC-systeem wordt middels perceel 3 van de onderliggende aanbesteding aanbesteed door OG; de exacte afmetingen van de uitsparing zijn daarom nog niet bekend en dienen door ON van dit perceel te worden afgestemd met de (gegunde) leverancier van perceel 3.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	37. 
	Het inbouwen van het IRDC-systeem in de semi-ondergrondse containers wordt hetzij door de leverancier van perceel 3 (IRDC-systemen), hetzij door de leverancier van dit perceel (perceel 4) uitgevoerd; dit wordt in de verificatiefase van de aanbesteding bepaald. ON van dit perceel dient hiertoe zowel voor levering inclusief inbouw, als voor levering exclusief inbouw een prijs op te geven op de inschrijftabel.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	38. 
	Indien voor een bepaalde fractie bij levering nog geen IRDC-systeem wordt ingebouwd, wordt de voorbereiding (uitsparing en doorvoeren) afgedicht met een blindplaat in dezelfde kleur/afwerking als de rest van de container, zodat een IRDC-systeem later zonder meerwerk alsnog ingebouwd kan worden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	39. 
	ON coördineert de werkzaamheden en levertermijnen tijdig met de leverancier van de IRDC-systemen (perceel 3) ten behoeve van een tijdige inbouw, en houdt OG hiervan op de hoogte.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Onderhoudsacties en levering onderdelen

	40. 
	Naast de eenmalige vervangingsactie van de 150 restafvaldeksels en de 115 OPK-deksels worden verschillende onderdelen ook doorlopend vervangen bij regulier onderhoud, indien deze aan vervanging toe zijn of niet meer aan de gestelde eisen voldoen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	41. 
	OG lost 1e-lijns storingen aan de semi-ondergrondse containers zelf op. Hieronder vallen onder meer: het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen/klachten van inwoners; het identificeren van het soort melding (1e- of 2e-lijns); het verhelpen van eenvoudige mechanische verstoringen zoals een klemmende deksel of trommel; en het doorgeven van overige acties aan ON waar nodig. Storingen aan het IRDC-systeem zelf (elektronica) vallen onder de overeenkomst met leverancier van perceel 3.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	42. 
	ON verzorgt een instructie/cursus voor de correcte, eenvoudige onderhouds- en storingshandelingen die OG zelf kan uitvoeren (1e-lijns), inclusief een onderhoudshandleiding en oefenmateriaal. Deze cursus wordt eenmalig uitgevoerd en in overleg herhaald waar nodig.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	43. 
	ON draagt zorg voor een toereikende voorraad veelgebruikte onderdelen bij OG, zodat OG 1e-lijns storingen en onderhoud zelf kan uitvoeren.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	44. 
	Alle overige (2e-lijns) preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden aan de semi-ondergrondse containers worden door ON uitgevoerd. De prijsstelling hiervoor is gebaseerd op uurtarieven, opgegeven op de inschrijftabel.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	45. 
	Gedurende de garantieperiode draagt ON alle kosten voor de levering van onderdelen en de uitvoering van onderhouds-, vervangings- en reparatiewerkzaamheden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	46. 
	ON levert na gunning, en na elke relevante wijziging, een actuele onderhoudshandleiding in het Nederlands, inclusief een overzicht van te vervangen onderdelen en de daarmee gepaard gaande kosten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	47. 
	ON verzorgt een contactpersoon die de Nederlandse taal verstaat en vloeiend spreekt voor ondersteuning aan personeel van OG, minimaal bereikbaar op werkdagen tijdens kantoortijden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	48. 
	ON garandeert medewerking aan periodieke audits door OG op het geheel van taken en verantwoordelijkheden van ON binnen dit perceel. Gemaakte kosten van ON in het kader van deze medewerking kunnen niet in rekening worden gebracht bij OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	49. 
	ON loopt de bestaande semi-ondergrondse containers van het merk Molok grondig na en reviseert deze waar nodig, zodat deze weer aan een goed basisniveau voldoen. Dit betreft zowel containers voor restafval (met IRDC-systeem) als voor OPK, glas en textiel (zonder IRDC-systeem, de OPK-variant met ingebouwd cilinderslot). Het reviseren wordt per container tegen een vaste prijs uitgevoerd; meerwerk buiten de revisie wordt op uurbasis uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring door OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	50. 
	ON levert de hiervoor benodigde onderdelen voor de bestaande containers en installeert deze bij de betreffende containers. Dit installeren van vervangende onderdelen in bestaande containers is uitdrukkelijk onderdeel van deze opdracht, ook al valt het plaatsen (installeren) van geheel nieuwe containers hierbuiten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	51. 
	ON pakt verzoeken rondom containeronderhoud en -revisie in algemene zin flexibel en servicegericht op. Het is vooraf niet met zekerheid te zeggen welke werkzaamheden precies nodig zijn; de uiteindelijke keuze over daadwerkelijk uit te voeren aanpassingen wordt in overleg tussen ON en OG gemaakt, waarbij de ervaring en kennis van ON als leverancier waardevol is.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	52. 
	Containeronderdelen die bij onderhoud, revisie of vervanging worden afgeschreven, worden door ON ingezameld en op hoogwaardige (circulaire) wijze verwerkt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Samenwerking en communicatie

	53. 
	Gedurende de implementatieperiode vindt op verzoek operationeel overleg plaats tussen OG (Projectleider en eventueel andere toezichthouders) en ON, waarbij de voortgang op operationeel niveau besproken wordt.
	Ja
|_|
	Nee
|_|





Getekend voor akkoord:
	Naam inschrijver
	

	Naam tekenbevoegde
	

	Handtekening
	

	Datum
	




Bijlage 3.4 A: Aantallen
	Type onderdeel
	Aantal
	Verwacht moment van levering

	Vervangende restafvaldeksels (incl. 30-liter trommel, i.p.v. huidige 60-liter)
	150
	gefaseerd, planning nader te bepalen

	Vervangende deksels OPK (oud papier/karton), incl. voorbereiding IRDC
	115
	gefaseerd, planning nader te bepalen

	Nieuwe semi-ondergrondse containers 
	20
	op afroep

	Onderhoud/revisie en vervangende onderdelen bestaande Molok-containers (restafval met IRDC; OPK, glas en textiel zonder IRDC)
	300
	
doorlopend gedurende de looptijd



*Informatie en aantallen zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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