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Opdrachtovereenkomst 
Onderhoud liften en roltrappen 


HEYDAY Facility Management BV
& 
<Leverancier>

Contractnummer: …..






Opdrachtovereenkomst …..

Ondergetekenden

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEYDAY Facility Management BV, gevestigd te Almelo, mede kantoorhoudende te ‘s Hertogenbosch aan Het Zuiderkruis 51, KvK nr. 09130306, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.C. van Rosmalen, Algemeen Directeur, hierna te noemen: ‘HEYDAY’,
en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <bedrijfsnaam >, gevestigd en kantoorhoudende te <invullen>, aan de <invullen>, KvK nr. <invullen>, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <naam>, <functie> hierna te noemen: ‘LEVERANCIER’,


in aanmerking nemende dat:

a. HEYDAY met LEVERANCIER in contact is getreden over het onderhouden van liften en roltrappen door LEVERANCIER aan HEYDAY dan wel de gemeente Nijmegen, opdrachtgever van HEYDAY, hierna te noemen: GEMEENTE NIJMEGEN, waarbij voorzien is dat gedurende de looptijd van deze overeenkomst op door HEYDAY te bepalen momenten en in door HEYDAY te bepalen mate boven bedoelde diensten voor of ten behoeve van GEMEENTE NIJMEGEN geleverd dienen te worden;

b. LEVERANCIER zich bereid heeft verklaard om terzake de voornoemde diensten op basis van de uitgangspunten van deze overeenkomst als leverancier voor HEYDAY dan wel GEMEENTE NIJMEGEN op te treden;

c. partijen de door hen gemaakte afspraken op de navolgende wijze wensen vast te leggen;


zij verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

ARTIKEL 1	CONSIDERANS

1. De hierboven opgenomen considerans van deze overeenkomst maakt hiervan integraal onderdeel uit.
2. Voor zover van toepassing vervangt deze overeenkomst alle voorgaande afspraken c.q. overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot of ten aanzien van dienstverlening aan c.q. ten behoeve van GEMEENTE NIJMEGEN, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

ARTIKEL 2	OPDRACHT, VERGOEDING

1. Middels deze overeenkomst verstrekt HEYDAY aan LEVERANCIER opdracht, gelijk LEVERANCIER die opdracht van HEYDAY aanvaardt, tot de levering van de in overweging a. bedoelde diensten, een en ander zoals nader omschreven in het als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte document, hierna te noemen: ‘de Diensten’.
2. De Diensten dienen te worden uitgevoerd op de locaties van GEMEENTE NIJMEGEN, zoals vermeld in bijlage 2 bij deze overeenkomst.
3. De door HEYDAY aan LEVERANCIER voor (de uitvoering van) de Diensten verschuldigde vaste vergoeding (c.q. opdrachtsom) volgt (eveneens) uit bijlage 1 als voormeld.

ARTIKEL 3	ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op deze opdracht zijn, naast het bepaalde in deze overeenkomst, eveneens de als bijlage 3A gevoegde Algemene Inkoopvoorwaarden HEYDAY, versie november 2021, van toepassing. Door of vanwege LEVERANCIER gehanteerde c.q. verwezen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ondanks een eventuele verwijzing daarnaar in één of meer van deze bij deze overeenkomst behorende bijlagen.
2. In afwijking van het bepaalde in de hiervoor in lid 1 bedoelde algemene voorwaarden gelden ten aanzien van die algemene voorwaarden de in bijlage 3B neergelegde aanvullende dan wel afwijkende afspraken.

ARTIKEL 4	AANVULLENDE VOORWAARDEN

1.	Bij de uitvoering van de Diensten zal LEVERANCIER de uit Bijlage 4 volgende verplichtingen c.q. eisen in acht nemen c.q. zal zij overeenkomstig en met inachtneming van het bepaalde in die bijlagen handelen:
(i) Beleidsverklaring HEYDAY Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en MVO;
(ii) Gedragscode HEYDAY;
(iii) Klachtenprocedure.

ARTIKEL 5	LOOPTIJD

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, aanvangende op 1 januari 2027 en van rechtswege eindigende op 31 december 2029.
2. HEYDAY is gerechtigd de looptijd van deze overeenkomst telkens, maximaal 2 keer, te verlengen voor de duur van wederom (maximaal) 2 jaren. Verlenging als voormeld geschiedt door een door HEYDAY daartoe aan LEVERANCIER gericht schrijven, uiterlijk 3 maanden voor afloop van de dan geldende looptijd van de overeenkomst aan LEVERANCIER te versturen.

ARTIKEL 6	AANVULLENDE DIENSTEN

1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is LEVERANCIER te allen tijde verplicht opdrachten van HEYDAY tot de levering van zaken dan wel diensten, met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst, uit te voeren.
2. Opdrachten welke op grond van deze overeenkomst door HEYDAY aan LEVERANCIER worden gegeven, worden in alle gevallen schriftelijk verstrekt, een en ander conform het in bijlage 5 bepaalde. Niet schriftelijke opdrachten worden door LEVERANCIER in beginsel niet uitgevoerd, tenzij redelijkerwijze aangenomen mag worden dat onmiddellijke uitvoering van de betreffende mondelinge opdracht onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.
3. Op verzoek van HEYDAY brengt LEVERANCIER ter zake de levering van een of meerdere zaken dan wel diensten kosteloos een schriftelijke offerte aan HEYDAY uit. 

Aldus overeengekomen en ondertekend, <datum>

HEYDAY Facility Management BV			LEVERANCIER



-------------------------------					---------------------------------
De heer D.C. van Rosmalen				<invullen>
Algemeen Directeur					<invullen>



Bijlagen:
1. Omschrijving Diensten, met bijbehorende vergoeding/opdrachtsom
2. Locaties Gemeente Nijmegen, waar Diensten uitgevoerd worden
3. Algemene Inkoopvoorwaarden HEYDAY en aanvullingen
4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Quality, Environment, Safety & Health; Gedragscode, Klachtenprocedure
5. Administratieve procedure




Bijlage 1 Omschrijving Diensten, met bijbehorende vergoeding/opdrachtsom

Zie Programma van Eisen.

Nog invoegen als object

Aanvullingen/ extra eisen:

1) Minimumeisen conform SEB Convenant:



2) Eisen tav te gebruiken materialen en de wijze van uitvoering, als ingevoegd object:






Prijsstelling:




In de opdrachtsom en (eenheids)tarieven zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende onderdelen opgenomen:

· reis- verblijfs- en parkeer kosten woon-werkverkeer; 
· kosten voor planning;
· kosten voor kwaliteitsonderzoeken;
· kosten voor personeelszorg (onder andere voortgang- en beoordelingsgesprekken, attentiebeleid en ziekteverzuimbegeleiding);
· kosten voor het inwerken bij verloop;
· kosten voor het inwerken bij nieuwe locatie, uitbreiding, vervanging;
· opleidingskosten;
· vervanging bij afwezigheid, zoals vrije dagen, opleiding, vakantie en ziekte;
· operationeel management;
· financiële/administratieve ondersteuning en rapportage;
· deugdelijke verpakking, 
· algemene en overheadkosten, winst en risico;
· garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.


Indexering:
Indexering kan maximaal éénmaal per jaar geschieden en wel per 1 januari van het betreffende nieuwe (contract)jaar, voor de eerste keer op 1 januari 2028. Indexering geschiedt op basis van de navolgende index: B-F Bouwnijverheid, CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning (eerst-gepubliceerde cijfers), een en ander op basis van de navolgende formule: = (index augustus 2026– index augustus 2025)/ index augustus 2025. 

<LEVERANCIER> informeert HEYDAY uiterlijk 1 oktober van ieder jaar over de hiervoor bedoelde indexering door middel van toezending van de voor het volgende jaar geldende tarieven (na indexering).


Bijlage 2 Locaties Gemeente Nijmegen, waar Diensten uitgevoerd worden
Zie scopelijst opgenomen in het Programma van Eisen en Overzicht locaties.




Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden HEYDAY

November 2021:




Overeengekomen afwijkingen cq aanvullingen, daar waar het bepaalde strijdig is met het bepaalde in de algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert het onderstaande:

8.	 BETALING/FACTURERING
Artikel 8 wordt aangevuld met:
Facturatie zal achteraf plaatsvinden, niet eerder dan de eerste dag van de maand volgend op de maand van uitvoering van de werkzaamheden. In het geval van een vaste aanneemsom zal leverancier telkens 1/12 deel factureren.


10.	AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Artikel 10 lid 1 en 2, aanvullingen

Beperking schade:
Aansprakelijkheidslimieten € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar.

Overzicht verzekeringen:
a.	Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB):
- Maximum per gebeurtenis:	Minimaal € 2.500.000,-
- Maximum per jaar: 		Minimaal € 5.000.000,-

b.	Beroepsaansprakelijkheid (BA)
- Maximum per gebeurtenis:	Minimaal €  2.500.000,-
- Maximum per jaar: 		Minimaal €  5.000.000,-


       Ihkv de Wet aanpak schijnconstructies:
1.	<LEVERANCIER> garandeert HEYDAY dat bij de uitvoering van deze overeenkomst, door Leverancier en eventuele derden-leveranciers, alle geldende verplichtingen uit de WAS, eventuele uitvoeringsvoorschriften en/of daarmee samenhangende wet- en regelgeving, alsmede de Waga (Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid), de CAO en/of andere geldende gerelateerde wet- en regelgeving, zoals deze luiden tijdens de looptijd van deze overeenkomst, worden nageleefd, teneinde aansprakelijkheid van HEYDAY en/of GEMEENTE NIJMEGEN ter zake te voorkomen. Leverancier vrijwaart HEYDAY en GEMEENTE NIJMEGEN daarvoor en stelt HEYDAY en GEMEENTE NIJMEGEN schadeloos in geval van aanspraken van derden ter zake, opgelegde boetes daaronder begrepen.

2.	<LEVERANCIER> komt het in dit artikel bepaalde op gelijke wijze overeen met eventuele derden-leveranciers en bedingt daarbij de verplichting van die derden-leveranciers om dit op gelijke wijze overeen te komen met eventuele door hen in te zetten derden, dit kettingbeding inbegrepen.


Wijzigingen vastgoedportefeuille:
3.	Het is <LEVERANCIER> bekend dat GEMEENTE NIJMEGEN op grond van de door haar met HEYDAY gemaakte afspraken gerechtigd is om haar vastgoedportefeuille te allen tijde en naar eigen inzicht aan te passen. Indien een dergelijke aanpassing gevolgen heeft voor de omvang (lees: scope) van de Diensten, is HEYDAY gerechtigd om de omvang (lees: scope) van de Diensten aan te passen en zal de Vergoeding naar rato van die aanpassing(en) worden aangepast, een en ander tenzij partijen alsdan anders overeenkomen.	

Jaarlijkse evaluatie, verbeterplan:
4.	<LEVERANCER> is ermee bekend dat HEYDAY en GEMEENTE NIJMEGEN jaarlijks de uitvoering van onder meer de Diensten zullen evalueren en bij onvoldoende kwaliteit daarvan een verbeterplan zullen overeenkomen en vaststellen. Onverminderd diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal <LEVERANCIER>’HEYDAY maximaal ondersteunen bij of in het kader van de evaluatie als voormeld en verbindt zij zich jegens HEYDAY om verbeterplannen, indien van toepassing, tijdig en adequaat uit te voeren. <LEVERANCIER> is er in dit verband mee bekend dat een niet tijdige of adequate uitvoering van verbeterplannen als voormeld reden voor GEMEENTE NIJMEGEN kan zijn om de opdrachtovereenkomst met HEYDAY te beëindigen.

Ivm exitafspraken:
5.	In aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in artikel 19 van de overeenkomst geldt dat <LEVERANCIER> in of na beëindiging van de Overeenkomst op eerste schriftelijke verzoek van HEYDAY de uitvoering van de Diensten voor een alsdan door HEYDAY aan te geven periode van maximaal 12 maanden zal voortzetten, een en ander op basis van de voorwaarden als neergelegd in deze overeenkomst.




Bijlage 4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Quality, Environment, Safety & Health; Gedragscode, klachtenprocedure

Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en MVO
Wij helpen organisaties groeien en veranderen. Wij maken mensen blij en gebouwen beter. Wij zorgen voor de beste (werk)omgeving voor én met onze klanten en partners. Veilig! Waarin mensen tot bloei komen. Als adviseur of als regisseur van slimme facilitaire oplossingen. Met kennis van zaken, gevoel voor mensen en aandacht voor morgen. Kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid staan daarbij centraal. 

Het beleid op deze aspecten is gericht op het continue aandacht vragen voor deze onderwerpen en waar mogelijk verbeteren van deze aspecten binnen de organisatie. De kerndoelstelling is daarbij het bewerkstelligen van een bewustzijn binnen alle lagen van de eigen organisatie én die van de leverancier. Hierbij is de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en MVO een vanzelfsprekendheid welke is ingesloten in onze dagelijkse werkzaamheden.

HEYDAY heeft daarbij de volgende doelen:
Het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving, voor medewerkers van HEYDAY, haar leveranciers en klanten;
Het beheersen van de milieu- en ARBO risico’s binnen onze dienstverlening gericht op het voorkomen van ongevallen en milieu incidenten;
Het verbeteren van onze prestaties op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en MVO;
Het beschermen van het milieu;
Het voldoen aan onze compliance verplichtingen.

Om dit te bereiken werken wij samen met onze klanten en leveranciers, waarbij we mensen laten groeien.
Daar worden mensen en organisaties beter van. Inleven en luisteren zijn daarbij de kernwoorden. Als verbinder in de keten streven we dan ook naar samenwerkingsverbanden die zorgen voor plezier, groei en resultaat. 

Om dit resultaat te behalen maken wij gebruik van een managementsysteem dat ons ondersteunt in het behalen van onze doelstellingen. Wij zien dit als een belangrijk instrument om tot de beste resultaten te komen. Daarnaast vraagt dit eigenaarschap bij iedereen binnen onze keten. Over onze resultaten zijn wij transparant, omdat wij geloven dat je hierdoor zichtbaar  werkt aan het continue verbeteren van  onze prestaties, die van onze klanten en leveranciers. Winnen doen we tenslotte samen!

HEYDAY Facility Management BV
Hans Thijssen –Directeur Integrated

[bookmark: dpStart][bookmark: _Toc493683260][bookmark: _Toc501029496]
Gedragscode

HEYDAY is een toonaangevende managementorganisatie voor duurzame facilitaire oplossingen. We handelen op basis van weloverwogen relaties en vooruitstrevende technologie en processen. Dit alles door een efficiënte en effectieve combinatie van competenties, kennis en expertise van onze partners en medewerkers. Met onze aanpak leveren we een directe bijdrage aan het succes van onze opdrachtgevers. 

Deze visie vormt de leidraad voor ons dagelijks handelen. Onze cultuurwaarden daarbij zijn:
1. We werken SAMEN
2. We werken VEILIG
3. We staan ‘AAN’

Deze gedragscode geeft aan hoe we omgaan met onze cultuurwaarden. Op basis van de genoemde cultuurwaarden nemen wij onze verantwoordelijkheid: naar onze opdrachtgevers, aandeelhouders, zakenpartners, medewerkers en de samenleving. De code dient als handleiding voor al onze zakelijke beslissingen en activiteiten, waar dan ook. De code geldt voor alle niveaus binnen onze organisatie en is zowel van toepassing op onze bedrijfsactiviteiten als geheel, als op het gedrag van onze individuele medewerkers.

Het belangrijkste is dat onze gedragscode ons eraan herinnert dat wij ingeval van twijfel altijd integer en eerlijk moeten zijn in iedere situatie. De volgende vragen zijn een handig hulpmiddel om onze persoonlijke en professionele maatstaven toe te passen op ons besluitvormingsproces:
Gaat het om een legale handeling?
Hoe zou dit in de krant komen?
Voldoet de handeling aan de maatstaven van HEYDAY?
Behandel ik anderen zoals ik zelf behandeld zou willen worden?
Als ik dit doe, zou ik er dan een slecht gevoel over hebben?

De verplichtingen van HEYDAY …
... aan de opdrachtgevers
We willen een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers en ondersteunen hen in het op legitieme wijze bereiken van hun doelstellingen. Onze dienstverlening is gebaseerd op professionele integriteit. Daarbij hechten we veel waarde aan de belangen van de samenleving, opdrachtgevers, medewerkers en aandeelhouders. We bieden onze diensten aan volgens contracten die passen bij ons onafhankelijke professionele oordeel en bij onze objectiviteit.
We streven ernaar oplossingen te bieden, die meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers. We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening door blijvend te investeren in de actieve ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers.
In navolging van onze contractuele verplichtingen gaan we vertrouwelijk om met informatie van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van onze diensten. Dit geldt ook voor documenten en rapporten die voor onze opdrachtgever zijn gemaakt, tenzij anders is afgesproken.
We zullen volledige openheid betrachten naar onze opdrachtgevers, over mogelijke conflicterende belangen tijdens de uitvoering van onze diensten.
We zijn op veel plaatsen in Nederland werkzaam op de locaties van de opdrachtgever. We houden ons aan de wet en respecteren de bedrijfscultuur van onze opdrachtgever op de betreffende locatie. We streven naar een open dialoog en samenwerking met alle relevante partijen.
Onze dienstverlening is gebaseerd op vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. We nemen de geldende mededingingswetgeving en -voorschriften in acht.
... aan onze aandeelhouders
We richten ons op het vergroten van de aandeelhouderswaarde door het behalen van een verantwoord rendement op het eigen vermogen, met het doel een dividend aan de aandeelhouders te kunnen blijven uitkeren en tegelijkertijd voldoende kapitaal binnen de onderneming te houden om winstgevende groei te kunnen continueren.
We voeren onze activiteiten uit volgens internationaal geaccepteerde regels van goed bestuur. We verstrekken onze aandeelhouders tijdig regelmatig betrouwbare informatie over onze activiteiten, financiële situatie en prestaties.
…aan onze partners
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners. We behandelen onze partners met respect en werken intensief samen aan het realiseren van de doelstellingen voor onze opdrachtgevers. Wij werken samen aan innovatieve oplossingen waarbij we de belangen van onze opdrachtgevers, partners en onszelf in evenwicht houden en bespreekbaar maken. 
Wij streven daarbij naar langdurige relaties en behandelen onze partners zoals we ook zelf behandeld willen worden. 
Wij onthouden ons van enige vorm van belangenverstrengeling met onze partners. 
... aan onze medewerkers
Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Goede communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn van cruciaal belang. We moedigen persoonlijke ontwikkeling en het optimaal benutten van persoonlijke talenten aan.

Binnen HEYDAY heeft iedere medewerker gelijke kansen op persoonlijke erkenning en loopbaanontwikkeling, ongeacht zijn of haar achtergrond of geloof. Dit geldt ook bij de werving van medewerkers. Geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie is toegestaan.
Medewerkers die actief blijk geven van onze kernwaarden en die beschikken over grote kennis en ervaring met onze dienstverlening en de lokale markt en cultuur worden geselecteerd, beloond en aangemoedigd.
We bieden onze medewerkers gezonde en veilige werkomstandigheden. Elke medewerker heeft recht op een veilige werkomgeving. We waarborgen dat door regelmatige inspecties en rapportages. We beschermen werknemers tegen seksuele intimidatie en de nadelige gevolgen daarvan. We willen een arbeidsklimaat scheppen waarbij klachten daadwerkelijk bespreekbaar zijn. De werknemer of werkneemster die zich seksueel geïntimideerd voelt, kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon binnen onze onderneming. De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid direct te overleggen met alle bedrijfsfunctionarissen en heeft toegang tot alle werksituaties bij HEYDAY. Ook staat de vertrouwenspersoon in contact met de Arbo-dienst. 
…aan de samenleving
Wij maken onderdeel uit van de samenleving en heeft een verantwoordelijkheid in het creëren van duurzame werkgelegenheid. 
Wij zijn betrokken in onze gemeenschap en leveren een substantiële bijdrage op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarbij ondernemen we lokale initiatieven die bijdragen aan een betere leefomgeving. 
Wij respecteren het milieu en hebben een zorgplicht om de belasting op ons milieu te beperken. We ondernemen concrete initiatieven ten aanzien van CO2 reductie. 
Wij respecteren alle nationale en internationale wetgeving in de landen waar HEYDAY actief is, zoals de universele verklaring van de rechten van de mens. 
Privacy
We respecteren de privacy en waardigheid van elk individu. De toegang tot persoonlijke personeelsinformatie is beperkt tot de werknemer zelf en tot diegenen die een legitieme zakelijke behoefte aan die informatie hebben, met inbegrip van behoeften verband houdende met het werk.

Met betrekking tot verificatie van het dienstverband door daartoe bevoegde instanties, kan bepaalde werknemersinformatie bekend worden gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van de huidige of voormalige werknemer. Dergelijke informatie omvat verificatie en periode van het dienstverband, functies en werklocaties. Daarnaast maken we alle informatie bekend die vereist wordt als gevolg van de wet of een rechterlijk bevel. Tevens kan extra informatie verschaft worden indien HEYDAY daartoe gemachtigd wordt door de werknemer.

Daarnaast kunnen werknemers altijd gebruik maken de open door policy. De medewerker kan met iedere manager in het bedrijf praten over iedere kwestie en ieder idee zonder bang te zijn voor vergeldingsacties. Ook kan onze open door policy gebruikt worden om vragen met betrekking tot het beleid en de gebruiken van HEYDAY te bespreken.
De verplichtingen van de medewerker
Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik, bescherming en instandhouding van de bezittingen en bedrijfsmiddelen van ons bedrijf. Deze omvatten alle eigendommen, waarden, belangen, financiële informatie, deskundigheden, bedrijfsinformatie en andere rechten van HEYDAY. Ze mogen uitsluitend worden aangewend voor de realisatie van de ondernemingsdoelen en niet met het oogmerk om persoonlijk voordeel te behalen. Medewerkers die mogelijk strijdige belangen constateren, dienen dit te bespreken met hun directe leidinggevende.

Onze medewerkers beschouwen bedrijfsinformatie als een bedrijfsmiddel dat moet worden beschermd tegen verlies, schending en ongeoorloofde bekendmaking. Bedrijfsinformatie omvat ook de intellectuele eigendomsrechten van HEYDAY, zoals uitvindingen, kennis, bedrijfsgeheimen en technische informatie.
Onze medewerkers onthouden zich van gedrag dat kan worden opgevat als seksuele intimidatie zoals hierboven omschreven, en zijn tijdens werktijd niet onder invloed van alcohol of drugs.
Ongewenste intimiteiten en ander onwettig gedrag
We tolereren onder geen beding ongewenste intimiteiten of ander onwettig gedrag op het werk, ongeacht of dit wordt gepleegd door een medewerker, manager, opdrachtgever, tijdelijke kracht, verkoper of een derde. Handelingen, woorden, grapjes of opmerkingen die vernederend zijn of gebaseerd op iemands geslacht, ras, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd, godsdienst of handicap worden bij ons niet getolereerd.

Klachten over ongewenste intimiteiten zijn een serieuze aangelegenheid en kunnen te allen tijde neergelegd worden bij de Vertrouwenspersoon.
Drugs en alcohol
We zetten ons in voor het in stand houden van een drugsvrije werkomgeving en verbiedt het bezit, verkoop, distributie, productie, gebruik vervoer of koop van illegale drugs of verboden middelen. Tot de illegale drugs behoren in elk geval marihuana, cocaïne, heroïne, amfetamines, barbituraten en andere verboden middelen.

Het gebruik en/of het onder invloed zijn van alcohol gedurende het werk is eveneens verboden.
Beperkt privé gebruik van bedrijfsmiddelen
De activa van HEYDAY zijn bedoeld voor gebruik in de onderneming en uitoefening van de onderneming, doch we staan een beperkt en redelijk privé gebruik van bepaalde bedrijfsapparatuur en –systemen toe. Privé gebruik van bedrijfsmiddelen is een privilege en geen recht. Bij gebruik van bedrijfsmiddelen voor privé gebruik wordt van werknemers verwacht dat zij hun gezonde verstand gebruiken en het privé gebruik tot een minimum beperken. Privé gebruik van bedrijfsmiddelen is beperkt tot de standaard kantoordiensten en –systemen zoals de telefoon, kopieermachines, faxmachines en PC’s. 

Een redelijk gebruik van Internet voor privé doeleinden is tevens toegestaan. Nimmer mag echter gebruik gemaakt worden van diensten die:
Zou resulteren in aansprakelijkheid voor HEYDAY.
Zou resulteren in een verlies aan geloofwaardigheid van HEYDAY.
De reputatie van HEYDAY schade zou toebrengen.
In de weg zou staan van werkverplichtingen of die van anderen.

Tevens dienen medewerkers zich te houden aan alle beveiligingsprocedures en –instructies teneinde de integriteit en beveiliging van gegevens en netwerken van HEYDAY te beschermen.

Bij een vermoeden van misbruik van het privé gebruik van bedrijfsmiddelen kunnen we, voor zover niet verboden bij de wet, toezien op het gebruik en de inhoud van haar bedrijfsmiddelen en –systemen. HEYDAY is gerechtigd de bedrijfsadministratie en –systemen te inspecteren, met inbegrip van elektronische systemen en de hierin vervatte informatie met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de werknemers, zelfs indien deze informatie is opgeslagen onder de persoonlijke identificatiecode of het wachtwoord van een individuele werknemer.
Elektronische communicatie
Medewerkers die in persoon met anderen communiceren of middels elektronische communicatiemiddelen zoals de computer, telefoon, fax, of voicemail, zijn allemaal verantwoordelijk voor het voldoen aan de maatstaven van professioneel gedrag.

We tolereren onder geen enkele omstandigheid het gebruik van haar communicatie en e-mailmiddelen, met inbegrip van Internet en Intranet, voor het versturen, ophalen of opslaan van intimiderende, dreigende, denigrerende, lasterlijke of obscene berichten of foto’s of andere dergelijke communicatie. Het gebruik van communicatiemiddelen voor het versturen van “kettingbrieven”, valse kennisgevingen of vergelijkbare communicatie is geen professioneel commercieel gedrag en komt niet overeen met het toegestane gebruik van deze activa.
Het onderhouden van een gezonde en veilige werkomgeving
We willen dat onze werknemers een gezonde en veilige werkomgeving hebben die zoveel mogelijk vrij is van bekende gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Samen moeten wij de verantwoordelijkheid dragen voor het onmiddellijk rapporteren van ongevallen, onveilige praktijken of omstandigheden en mogelijk onstabiele werksituaties aan onze manager. Ook geldt dit voor het voorkomen van dergelijke situaties.
Gewelddadige handelingen of bedreigingen van een werknemer jegens een andere persoon of de familie of eigendommen van die persoon zijn onaanvaardbaar. Dergelijke handelingen of bedreigingen, ongeacht of deze rechtstreeks of indirect, verbaal of middels gebaren of symbolen worden geuit, vormen een schending van onze wens om een veilige werkomgeving voor haar personeel te creëren en worden niet getolereerd.
Het bezit van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen op locaties van HEYDAY of haar opdrachtgevers is strikt verboden.
Specifieke verplichtingen
We bewaren documenten van alle transacties op een zorgvuldige en transparante wijze, conform de geldende wetgeving en interne procedures. Ingeval van een dreigende juridische procedure of een onderzoek, mogen de betrokken documenten niet worden vernietigd. Er zullen geen ongedocumenteerde fondsen of activa worden opgezet of onderhouden.
Anti-corruptie en omkoping
We willen dat voor iedereen binnen HEYDAY duidelijk is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat onze activiteiten, op geen enkele manier in verband kunnen worden gebracht met corruptie. Wij hanteren dan ook een nultolerantiebeleid op het gebied van corruptie en omkoping.

Corruptie is een verzamelnaam en houdt in dat iemand misbruikt maakt van zijn/haar positie voor persoonlijk of zakelijk gewin. Omkoping en afpersing vallen allemaal onder de noemer corruptie. Corruptie gaat vaak samen met andere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte en witwassen.

Wij werken in overeenstemming met de geldende (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van corruptie. 
Het meewerken aan corruptie, door zowel een medewerker als een organisatie is strafbaar en daarnaast zorgt het ook voor flinke reputatieschade en hoge financiële schade, ongeacht de grootte van het vergrijp.

Geen enkele vorm van omkoping is acceptabel. Onder omkoping verstaan wij het aanbieden, beloven of betalen of een ander voordeel geven aan een publieke of particuliere opdrachtgever met als doel invloed uit te oefenen op selectieprocedures of andere overheids- of bedrijfsbeslissingen. We zullen een dergelijk verzoek of aanbod tot omkoping onmiddellijk afwijzen.

Iedereen die voor, namens, of met HEYDAY zaken doet zal dan ook nooit:
• Direct of indirect steekpenningen of andere ongepaste voordelen aan een derde (persoon of entiteit) beloven, aanbieden of geven.
• Direct of indirect steekpenningen of andere ongepaste voordelen aan een derde (persoon of entiteit) vragen of verwachten.
• Meewerken aan faciliterende betalingen.

Giften, in welke vorm dan ook, mogen nooit worden gegeven of ontvangen met de bedoeling de ontvanger te verplichten. Om zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden, mogen giften of gunsten van enige materiële of commerciële waarde niet worden aangeboden of aangenomen door HEYDAY-medewerkers. Ook geld of vergelijkbare waarden, zoals zekerheden, mogen niet worden aangeboden of aangenomen.

We zijn volledig toegewijd aan de correcte invulling van ons werk. We vermijden elke strijdigheid tussen met onze persoonlijke en zakelijke activiteiten en financiële belangen. Elke betrokkenheid en elk financieel belang (direct of indirect) die aanleiding zouden kunnen geven tot een persoonlijke of financiële strijdigheid met HEYDAY-belangen, zullen onmiddellijk worden besproken met direct leidinggevende van de medewerker. Zonder de goedkeuring van het management mogen we geen direct of indirect financieel belang hebben in een leverancier of concurrerend bedrijf met uitzondering van een financieel belang in een beursgenoteerde onderneming.

In onze hoedanigheid van burger en medewerker worden we aangemoedigd deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, tenzij deelname onverenigbaar is met de uit het dienstverband voortvloeiende verplichtingen.
Contracten afsluiten en ondertekenen namens HEYDAY
De ondertekening van correspondentie, rapporten en andere documenten die inhoudelijke adviezen, conclusies of besluiten bevatten of die HEYDAY juridisch binden, dienen te worden ondertekend door of onder toezicht van het management van HEYDAY.
Overeenkomsten tussen HEYDAY en andere ondernemingen en individuele personen creëren verplichtingen voor de partijen bij de overeenkomst en stellen partijen bloot aan juridische en financiële risico’s. Voordat u een overeenkomst voor of namens HEYDAY ondertekend, dient u zich ervan te verzekeren dat u juridisch bevoegd bent onze onderneming te verplichten en dat u alle vereiste goedkeuringen van de onderneming hebt verkregen.
Het naleven van de gedragscode
We vinden het van groot belang dat al onze medewerkers onze gedragscode begrijpen en naleven, zodat ze bij het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen hun collectieve, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarbij gaan we uit van de normen en waarden zoals die gelden binnen Nederland. Voor het levend houden van de gedragscode en voor de naleving daarvan, is een belangrijke taak weggelegd voor de leidinggevenden; zij dienen hiervoor de condities te scheppen.

Deze gedragscode is weliswaar richtinggevend, maar kan geen op maat gesneden oplossingen bieden voor elk dilemma dat ons werk met zich meebrengt. Belangrijk is het te beseffen dat dilemma’s binnen onze onderneming bespreekbaar zijn; niemand hoeft ze alleen op te lossen! Medewerkers dienen eventuele dilemma’s te bespreken met hun direct leidinggevende. Voor situaties waarin dit niet mogelijk (b)lijkt, is er een vertrouwenspersoon benoemd waar medewerkers terecht kunnen met vragen en waar zij melding kunnen maken van geconstateerd, ongewenst gedrag.

We stellen onze medewerkers niet aansprakelijk voor commercieel verlies als gevolg van de naleving van de gedragscode. Medewerkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van het melden van een (vermeende) schending van deze code.

Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot disciplinaire maatregelen, met inbegrip van een mondelinge of schriftelijke berisping of beëindiging van het dienstverband.


Klachtenprocedure

HEYDAY hecht veel waarde aan een kwalitatief goede dienstverlening. Het in behandeling nemen van klachten, als ook de opvolging daarvan en de communicatie daarover naar alle betrokkenen maakt daar onderdeel van uit. In dat kader zijn HEYDAY en leverancier overeengekomen om ten aanzien van klachten onderstaand stappenplan te hanteren:

1. Melding en registratie
Klacht wordt gemeld door HEYDAY en geregistreerd door leverancier.
1. Bevestiging
Leverancier bevestigt binnen 24 uur de ontvangst van de klacht aan HEYDAY.
1. Urgentiebepaling en actie
Leverancier beoordeelt de urgentie en handelt hier direct naar.
1. Eerste opvolging binnen 24 uur
Leverancier neemt binnen 24 uur contact op met HEYDAY en start de behandeling.
1. Start onderzoek
Leverancier start een onderzoek naar de klacht en verzamelt hiertoe informatie. Het onderzoek bestaat tenminste uit een analyse, conclusie en aanbevelingen.
1. Beoordeling noodoplossing
Leverancier bepaald in overleg met HEYDAY of een tijdelijke oplossing nodig is en past die toe indien noodzakelijk.
1. Registratie en toelichting
Leverancier verwerkt de klacht met toelichting in haar systeem en rapport hierover aan HEYDAY.
1. Afhandeling
Leverancier communiceert de uitkomst van het onderzoek aan HEYDAY.
1. Structurele oplossing
Afhankelijk van de aard van de klacht wordt een beheersmaatregel vastgesteld, geïmplementeerd en geëvalueerd door leverancier en HEYDAY, om te voorkomen dat de klacht zich herhaalt. HEYDAY voert periodiek analyses en evaluaties uit. Leverancier werkt mee aan dit proces van continue verbeteren.
1. Evaluatie
De klachtafhandeling wordt door HEYDAY en leverancier geëvalueerd.




 


Bijlage 5 Administratieve procedure

Deze procedure beschrijft de eisen die HEYDAY aan haar onderaannemers stelt ten aanzien van:

Hoofdstuk 1: het proces van opdrachtverstrekking en de gereedmelding van opdrachten;
Hoofdstuk 2: het proces van facturatie. 

Hoofdstuk 1 	Opdrachtverstrekking en gereedmelding van opdrachten
HEYDAY kent verschillende soorten opdrachten. Iedere opdracht die wordt verstrekt wordt voorzien van een uniek ordernummer dat moet worden vermeld op de factuur. Hieronder is een korte uitleg opgenomen. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat alleen die werkzaamheden (van welke aard en/of omvang ook), waarvoor door HEYDAY schriftelijk opdracht is gegeven, voor vergoeding in aanmerking komen.

1.1 Documenten/type orders 

Contractorders (CO) / vaste aanneemsom
Contractorders hebben betrekking op vaste contractafspraken met vaste contractbedragen (afgekochte dienstverlening), met andere woorden gecontracteerde activiteiten, die in de vaste aanneemsom zijn begrepen. 
In enkele specifieke gevallen kan een contractorder ook worden afgegeven op basis van een periodiek budget met verrekening achteraf van de werkelijke kosten.
Het financiële jaar van Gemeente Nijmegen loopt van 1 januari tot 31 december. De periode van de in te leggen contractorders zal gelijk lopen aan dit financiële jaar. 

Opdrachten zonder kosten/docket 
Opdrachten zonder kosten/dockets zijn aanvullende werkopdrachten waar geen kosten tegenover staan en waarvoor geen aparte factuur kan worden verstuurd. Dit type opdracht wordt verstrekt wanneer activiteiten zijn afgekocht binnen een contract (binnen de vaste aanneemsom vallen) en hebben in deze dus een relatie met de contractorder.

Workorders (WO) / variabele vergoeding
Dit type order heeft betrekking op activiteiten waarvoor geen vaste contractbedragen zijn overeengekomen en waarvoor dus wel een aparte factuur wordt gestuurd. Vaak betreft het eenmalige activiteiten c.q. opdrachten. 

Projectorders (PR)
Projectorders zijn workorders die betrekking hebben op projecten en waarvoor een aparte factuur moet worden verzonden.

Aanvraag tot offerte cq. RFQ (=Request for Quotation)
Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking wil HEYDAY een offerte ontvangen. Hiervoor verstrekken wij u een document te weten een RFQ, dat door u ingevuld, ondertekend en binnen 5 werkdagen geretourneerd dient te worden. Als bijlage stuurt u de offerte mee.
Zie verder procedure RFQ onder hoofdstuk 1.2, situatie 3.


DRIE SITUATIES VOOR OPDRACHTVERSTREKKING

Situatie 1: Opdrachtverstrekking binnen contractuele afspraken
Indien er een opdracht wordt verstrekt binnen de contractuele afspraken (Docket/ Opdracht zonder kosten) dan dienen deze te worden afgehandeld volgens de afgesproken responstijden. Binnen de contractueel afgesproken termijn dient de opdracht gereed gemeld te worden aan de contactpersoon vanuit de opdrachtbon of te worden ingevuld in het daarvoor beschikbaar gestelde software programma (bijv. Facilitor).

Situatie 2: Opdrachtverstrekking tot en met € 750,-
U kunt direct starten met de werkzaamheden na het ontvangen van de Workorder, maar dient binnen 8 werkdagen na het verstrekken van de order de juiste kosten en gereedmelding van het werk door te geven aan de Servicedesk via e-mail of in te vullen in het daarvoor beschikbaar gestelde software programma (bijv. Facilitor).  

Indien de opdracht de grens van € 750,- overstijgt, dient u voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een RFQ met offerte af te geven. Zie de procedure voor opdrachten boven 
€ 750,-. 
 
Als u tijdens het werk erachter komt dat de kosten hoger worden dan € 750,-, dient u altijd de Facility Manager op locatie direct te waarschuwen, zodat eventueel een aanvullende opdracht voor meerwerk kan worden verstrekt. 

Indien het werk langer duurt dan 8 werkdagen en u dit dus niet binnen deze termijn gereed kunt melden, dan dient u binnen deze termijn via Facilitor of per e-mail de reden hiervan door te geven aan de Servicedesk evenals een inschatting van de verwachte gereedmeldingstermijn. 

Let op: in alle gevallen geldt dat het factuurbedrag NIET mag afwijken van het door u (binnen 8 werkdagen) gemelde bedrag bij gereedmelding van de opdracht. Indien dit wel het geval is, wordt de factuur niet in behandeling genomen en aan u geretourneerd. Het bedrag bij gereedmelding betreft dus een exacte opgave van de kosten (excl. BTW) en geen inschatting! 

Situatie 3: Opdrachtverstrekking boven € 750,-
Voorafgaand aan de uitvoering van het werk dient u het aan u verstuurde RFQ-document in te vullen, te ondertekenen en vergezeld van een offerte te sturen naar de Servicedesk (binnen 5 werkdagen). In deze offerte onderbouwt of specificeert u het bedrag. 

Na goedkeuring van de offerte door HEYDAY en haar opdrachtgever wordt er een opdracht verstrekt (WO). Indien de uiteindelijke uitvoering van uw opdracht af dreigt te wijken van de oorspronkelijke opdracht (en de verwachten kosten dus wijzigen) dan dient u hiervan tijdens de uitvoering de Facility Manager tijdig in kennis te stellen zodat een eventuele aanvullende opdracht kan worden verstrekt. Het factuurbedrag mag namelijk NIET afwijken van het bedrag dat u opgeeft bij de gereedmelding en mag NIET afwijken van het offertebedrag.

Calamiteit
In geval van een Calamiteit (spoedactiviteit) gelden voor u de volgende uitgangspunten:
Er wordt een opdracht verstrekt zonder een RFQ of workorder. Binnen 24 uur na oplevering van de werkzaamheden worden door u de kosten aangeboden aan de Facility Manager. Na akkoordbevinding door de Facility Manager zal er achteraf door de Servicedesk een Workorder worden ingelegd op basis voor de door de Facility Manager ingelegde bijbehorende standaardmelding.

INFORMATIE OP DE ORDER

De diverse orders dienen de volgende informatie te bevatten:
· de naam van de melder (medewerker) die de aanvraag bij de Servicedesk heeft gedaan;
· het afdelingsnummer/kostenplaats van de melder;
· de omschrijving van de gewenste dienstverlening, de door u geoffreerde prijs en eventuele verwijzing naar een contractafspraak;
· de locatie waar de melding betrekking op heeft;
· de uiterste datum en tijd voor het afhandelen van de opdracht (resolvetijd/uitvoertijd);
· een uniek referentienummer (ordernummer), voorafgegaan door de letters SA (workorder), ST (Docket/opdracht zonder kosten en workorder), CO (contractorder), of PJ (projectorder). Dit nummer heeft u nodig om de werkopdracht af te melden bij de Servicedesk en de kosten door te geven. Tevens dient u dit nummer op uw factuur te vermelden. Zonder vermelding van het ordernummer kunnen wij de factuur niet in behandeling nemen.

HET GEREEDMELDEN VAN DE OPDRACHT

Zodra de opdracht is uitgevoerd, dient u de order gereed te melden en voorzien van de volgende informatie per e-mail terug te sturen aan de Servicedesk of in te vullen in de daarvoor beschikbaar gestelde software (bijv. Facilitor):
· datum en tijdstip waarop u bij de locatie aankwam, waar mogelijk in het veld ‘geplande aanvang’  (responstijd);
· datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zijn afgerond. Waar mogelijk in het vel ‘tijdstip van afmelden’  (resolvetijd/uitvoertijd);
· andere informatie die relevant is voor uw bezoek op locatie (bijvoorbeeld dat er een tijdelijke oplossing is voor de melding, maar dat de definitieve reparatie nog moet plaatsvinden).

HEYDAY maakt gebruikt van een FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem), genaamd Facilitor. Deze software wordt gebruikt om verschillende soorten meldingen (bestellingen, opdrachten, storingen en klachten) van klanten te verwerken. De daaruit voortvloeiende opdrachten worden vanuit het FMIS per e-mail aan u verzonden. Het is daarom van groot belang dat uw contactgegevens op de aan u verstrekte order(s) correct zijn en dat u eventuele wijzigingen aan onze Servicedesk doorgeeft. 



CONTACTGEGEVENS SERVICEDESK

E-mailadres: servicedesknijmegen@heydayfm.nl
Telefoonnummer: 024-3293003

OVERZICHT VAN EISEN MET BETREKKING TOT FACTURATIE.

Facturen dienen aan bepaalde vereisten te voldoen. 
Deze zijn opgelegd door de Belastingdienst en te vinden onder: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen

Elke factuur dient daarnaast aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen, te weten:
· correcte tenaamstelling/adressering; 
· vermelding van “crediteurenadministratie account Gemeente Nijmegen”;
· vermelding van BTW nr. en KvK nr.;
· vermelding van het ordernummer;
· vermelding van de naam van de melder en afdelingsnummer/kostenplaats;
· vermelding van de locatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
· vermelding van het gebouw waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; 
· vermelding van de periode waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
· vermelding van de factuurdatum.

Gelieve uw factuur te versturen naar onderstaand adres:

Factuuradres:	HEYDAY Facility Management BV
		T.a.v. Crediteurenadministratie account Gemeente Nijmegen
		Het Zuiderkruis 51
5215 MV ‘s Hertogenbosch
E-mailadres :	invoices.gemeentenijmegen@heydayfm.nl
BTW: 		NL811626799B01
Rekening nr: 	NL48 RABO 0319 8128 47
KVK: 		09130306

BELANGRIJK
Om de factuurstroom op een professionele en efficiënte manier te kunnen verwerken, dient in het ordering- en facturatietraject aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:
1.	Afmelden van de werkzaamheden
2.	Werkwijze facturatie
3.	Tijdigheid van facturatie

1. Afmelden van de werkzaamheden
Alle activiteiten moeten na uitvoering afgemeld worden bij de Service Desk. Het is daarbij van groot belang om vóór uitvoering van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een schriftelijke opdracht door een daartoe bevoegde persoon van HEYDAY.



2. Werkwijze facturatie
U kunt uw dienstverlening op drie manieren aan HEYDAY factureren:
A. Facturatie via email+PDF:  Wij ontvangen graag één factuur per Opdracht. Hierbij dienen de  volgende punten in acht genomen te worden:
· Facturen per e-mail versturen via PDF naar het gecommuniceerde e-mail adres.
· Voor verwerking van PDF facturen maken wij gebruik van OCR scanning en daardoor is het van belang om de factuurvereisten correct op de factuur te vermelden (zie factuurvereisten, zoals eerder beschreven). 
· Het is van belang dat u het betreffende ordernummer juist verwerkt zodat wij factuurverwerking adequaat kunnen uitvoeren.

B. Reversed billing: HEYDAY levert periodiek het aantal te factureren orders met de status afgerond aan u aan. Of deze variant passend is voor uw dienstverlening is afhankelijk van het volume en zal voorafgaand met u worden besproken. 
· U levert op basis hiervan een verzamelfactuur per ordertype aan, die door HEYDAY wordt ingelezen.
· Verder zijn de vereisten van optie A (via PDF) van toepassing, namelijk.
· Facturen per e-mail versturen via PDF naar het gecommuniceerde e-mail adres.
· Voor verwerking van PDF facturen maken wij gebruik van OCR scanning en daardoor is het van belang om de factuurvereisten correct op de factuur te vermelden (zie factuurvereisten).
· Deze wijze van facturatie is vaak per leverancier afgesproken en indien er met uw organisatie hierover reeds afspraken zijn gemaakt, kunnen die worden gehandhaafd.

3. Tijdigheid van facturatie
Met betrekking tot tijdigheid van de facturatie geldt het volgende:
· de termijn (tijdigheid) wanneer een factuur verstuurd dient te worden – iedere factuur dient uiterlijk 60 dagen na uitvoering van de te factureren werkzaamheden door HEYDAY te zijn ontvangen;
· de factuur dient aan het begin van de nieuwe maand over de diensten geleverd in de voorgaande maand ingediend te worden;
· de periode waarover gefactureerd wordt – de facturen dienen gebundeld te zijn per maand.

Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, behoudt HEYDAY zich het recht voor om betaling van de factuur te weigeren.
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Minimumeisen voor mobiele werktuigen en bouwtransport conform SEB-convenant.
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1 Mot Katalysator wordt bedosld een effectieve SCR katalysator. Mat ‘rostfiltr’ wordt bedosld sen werkend, gesloten rostfier.
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Bijlage 3 “Eisen ten aanzien van te gebruiken
materialen en de wijze van uitvoering”

De onderdelen van deze bijlage zijn:
- eentoelichting in relatie tot de Opdracht;
- hetdocument “Algemene Technische Eisen” d.d. 25-9-2024 van bureau Vastgoed,
gemeente Nijmegen.
- het document “Gemeente Nijmegen - Vastgoed - Garanties” d.d. 25-9-2024 van
bureau Vastgoed, gemeente Nijmegen.

Toelichting

Het document “Algemene Technische Eisen” bevat de algemene technische eisen van te
gebruiken materialen en wijze van uitvoering en is van toepassing voor de werkzaamheden
van de Opdracht “Regie technisch beheer, onderhoud en verduurzaming
vastgoedportefeuille gemeente Nijmegen”.

De algemene technische eisen gelden voor zover deze van toepassing zijn op de
betreffende werkzaamheden.

Daar waar in het document “Algemene Technische Eisen” het (de) woord(en):

a) ‘opdrachtgever’ en ‘directie’ staan wordt hiermee bedoeld de partij die
Opdrachtnemer is van de opdracht “Regie technisch beheer, onderhoud en
verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Nijmegen”.

b) ‘aannemer’ staat, wordt hiermee bedoeld de partij/partijen die namens
Opdrachtnemer van de opdracht “Regie technisch beheer, onderhoud en
verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Nijmegen” het uitvoerende

bedrijf/onderaannemer/leverancier is/zijn voor de uit te voeren werkzaamheden
binnen diezelfde opdracht.
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1. ALGEMEEN
1.1 Inleiding

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.5

Dit document bevat algemene technische eisen voor werkzaamheden aan en realisatie van vastgoed van
de gemeente Nijmegen.

De technische eisen gelden voor zover deze van toepassing zijn op de betreffende werkzaamheden.
Opsommingen in dit document zijn niet uitputtend. Voor onderdelen die niet zijn opgesomd en wel in het
project voorkomen, geldt een ‘corresponderende eis’.

De eisen in dit document gelden als basis. Indien de eisen in dit document tegenstrijdig zijn met
projectgebonden documenten waaronder tekeningen en/of -beschrijvingen, dan gaan de
projectgebonden documenten voor.

Complete uitvoering

Een door de gemeente Nijmegen opgedragen werk moet compleet worden uitgevoerd.
Onmiskenbare elementen of onderdelen die niet zijn beschreven of getekend in de projectgebonden
documenten én geen deel uitmaken van werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd, worden
geacht deel uit te maken van het werk van de aannemer.

Begripsbepalingen

Werkterrein

Onder 'werkterrein' wordt verstaan het terrein dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de
uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein waarop het werk wordt uitgevoerd
daarin begrepen. Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige
opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

Werkbescheiden

Onder 'werkbescheiden' wordt verstaan, alle door de aannemer te verstrekken documenten t.b.v. de
realisatie van het werk, zoals aangegeven in dit document en de UAV 2012, waaronder tekeningen, 3D-
modellen, berekeningen, algemeen tijdschema, (gedetailleerde) werkplannen, hijsplannen, V&G-plan,
technische adviezen, verslagen besprekingen, weekrapporten en beproevingsrapporten.

Technische normvoorschriften en andere publicaties

Naast wettelijke (norm)voorschriften behoren tot dit document mede, als waren zij er letterlijk in
opgenomen, de in dit document vermelde technische normvoorschriften, richtlijnen en andere publicaties
zoals deze luiden drie maanden voor de dag van de projectgebonden prijsaanbieding van de aannemer.
Wanneer tijdens looptijd van het werk de technische normvoorschriften, richtlijnen en andere publicaties
wijzigen dient aannemer hierover in overleg te gaan met opdrachtgever.

Energielabel gebouwen

Bij door de aannemer verduurzaamde gebouwen dient de aannemer het detail energielabel volgens de
NTA 8800 te verstrekken zoals bedoeld in de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Het detail energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer worden vastgesteld en
afgegeven door een volgens BRL 9500-W / U gecertificeerd EPA-W / U adviseur met een geldig NL-
EPBD procescertificaat.

De door de EPA-W / U adviseur op te stellen energieprestatieberekening moet zijn geregistreerd in de
registratiedatabase EP-Online.

Voor het bepalen van het energielabel zijn de volgende normen/voorschriften van toepassing:

- NTA 8800;

- BRL 9500-W (woningen);

- ISSO Publicatie 82.1 (woningen);

- BRL 9500-U (utiliteitsgebouwen);

- ISSO Publicatie 75.1. (utiliteitsgebouwen).

De aannemer moet zorgen voor de bewijslast nodig voor het opstellen van de
energieprestatieberekening, zoals aangegeven in ISSO Publicatie 82.1 of 75.1. Het bewijsmateriaal,
waaronder foto's, facturen, getekende opdrachten, attesten, etc., moet gedurende het werk worden
verzameld en worden opgenomen in een projectdossier.

Bij een bouwproject met meerdere woningen dient per type woning het vereiste bewijsmateriaal te
worden verzameld.

Indien het energielabel niet is verstrekt en/of uit de door de EPA-W / U adviseur op te stellen
energieprestatieberekening o.b.v. het bewijsmateriaal blijkt dat het gebouw niet voldoet, zal het werk niet
worden goedgekeurd en zal er geen oplevering plaatsvinden. In overleg met de aannemer wordt door de
directie bepaald welke maatregelen en/of aanvullende voorzieningen door de aannemer getroffen
moeten worden om aan de gestelde eisen te voldoen. Alle hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening
van de aannemer.
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1.6

1.7

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Preventief en correctief onderhoud aan installaties

In aanvulling op het gestelde in § 11 van de UAV dient de aannemer gedurende de onderhoudstermijn
tevens alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden aan de tot het werk behorende
installaties uit te voeren conform de geldende (onderhouds)voorschriften van de fabrikant en/of
leverancier, zodanig dat hij de fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen. De uit te voeren
preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden moeten tevens zijn gericht op een
bedrijfszekere, veilige en doelmatige werking van deze installaties.

Het verhelpen van storingen buiten de schuld van de gebruiker valt onder de garantieverplichting.
Gedurende de onderhoudstermijn moeten storingen aan installaties direct worden verholpen. Hiertoe
moet de aannemer een storingsdienst met 24-uurs bereikbaarheid faciliteren.

In deze bepalingen behoren tot 'installaties' de tot het werk behorende:

- werktuigkundige installaties;

- elektrotechnische installaties;

- liftinstallatie;

- toegangscontrole;

- automatische deuren;

- elektrisch bedienbare zonwering;

- overige elektrisch bedienbare onderdelen.

Bekendheid met het werkterrein

In overleg met de directie/opdrachtgever wordt het werkterrein vastgesteld.

De aannemer wordt geacht de toestand te kennen waarin het werkterrein (incl. de aanwezige opstallen of
delen daarvan waaraan het werk moet worden uitgevoerd) verkeert op de datum van de projectgebonden
prijsaanbieding. Wanneer tijdens looptijd van het werk het werkterrein wijzigt dient aannemer hierover in
overleg te gaan met opdrachtgever.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-plan Ontwerpfase) als bedoeld in artikel 2.28
van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) wordt door de opdrachtgever aan de aannemer
verstrekt in de gevallen waar dit volgens artikel 2.28 is vereist.

In dit V&G-plan is de informatie verwerkt voor zover dit in de ontwerpfase mogelijk is.

De aannemer moet het 'V&G-plan Ontwerpfase' completeren tot 'V&G-plan Uitvoeringsfase' en actueel
houden tijdens de uitvoeringsfase (het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling,
detaillering en actualisering een in tijd voortschrijdend proces is).

Daarbij moet de aannemer tevens het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) conform artikel
2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, opstellen/completeren en aanvullen met instructies,
tekeningen, berekeningen en dergelijke.

Aanstelling V&G-codrdinator voor de uitvoeringsfase

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of
meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze codrdinator(en) geeft
(geven) uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Kennisgeving bouwwerk bij Nederlandse Arbeidsinspectie

Vo6ér aanvang van de werkzaamheden moet de Nederlandse Arbeidsinspectie in kennis worden gesteld
van de voorgenomen totstandbrenging van het werk.

Hiertoe moet de aannemer het werk melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Deze melding moet digitaal geschieden met het formulier dat wordt gepubliceerd op de website van de
Nederlandse Arbeidsinspectie: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/melden/bouwwerk.

Dit formulier moet bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen zijn ruim vé6r aanvang van het werk. Een
afdruk van het formulier moet zichtbaar worden opgehangen op de bouwplaats.

Als er in de vermelde gegevens veranderingen zijn opgetreden, moet de melding worden aangepast en
worden doorgeven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Minimale veiligheidseisen

Bij werken waar geen Veiligheids- en Gezondheidsplan aanwezig is omdat dit volgens de wetgeving niet

is vereist, moet door de aannemer toch actief beleid worden gevoegd t.a.v. veiligheid en gezondheid op

de bouwplaats.

Daarbij geldt onder andere:

- werkzaamheden te allen tijd op een veilige wijze worden uitgevoerd;

- werkzaamheden op daken altijd aangelijnd moeten worden uitgevoerd, tenzij er tijdelijke/permanente
balustraden van voldoende hoogte aanwezig is;

- werkzaamheden op hoogte altijd een valbeveiliging is aangebracht;

- geldende veiligheidswetgeving dient te allen tijde worden nageleefd;
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1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.94

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

- nooduitgangen moeten te allen tijde worden vrijhouden;

- gebouwgebruikers en omwonenden informeren over de bouwactiviteiten, de logistiek, e.d.;

- veiligheidsvoorzieningen aan belendende percelen treffen zodat de veiligheid van de omwonenden
c.g. gebruikers van belendende percelen, gewaarborgd blijft;

- idem voor in gebruik blijvende delen van het gebouw waarin/-aan/-op wordt gewerkt;

- veilig materiaal en materieel toepassen;

- project veilig achterlaten (bouwladders strijken, bouwwerk afsluiten, bouwafrastering afsluiten,
beveiligde vloerranden, e.d.).

De aannemer moet in het bezit zijn van een geldig VCA** certificaat.

De door hem ingeschakelde onderaannemers moeten VCA* gecertificeerd zijn.

Het personeel van de aannemer, personeel van de onderaannemers en andere personen die de

aannemer laat werken op het werkterrein moeten beschikken over Basisveiligheid VCA (B-VCA).

Alle operationeel leidinggevenden van de aannemer moeten beschikken over Operationeel

Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

Alle intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties die personeel beschikbaar

stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven moeten beschikken over VIL-VCU.

Overige bepalingen

Codrdinatie derden

De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 UAV 2012,
geschiedt door de aannemer.

De in elkander grijpende werken betreffen:

- werkzaamheden nutsbedrijven;

- werken derden volgens nadere projectgebonden opgave.

Vergunningen
Indien voor de uitvoering van het werk vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn, dient de

aannemer deze zodanig tijdig aan te vragen dat deze voor aanvang van de werkzaamheden zijn
verstrekt.

Uitvoerende bedrijven
Uitvoerende bedrijven dienen te zijn aangesloten bij een branche gerelateerde overkoepelende instelling
zoals UNETO, Waarborg of dergelijke.

Vakbekwaambheid
Alle onderhoudswerkzaamheden dienen door vakgerichte gekwalificeerde vaklieden te worden
uitgevoerd.

Legitimatieplicht
Alle op het werk aanwezige personeel van de aannemer en van zijn onderaannemers moel zich te allen
tijde kunnen identificeren.

Gebruik gebouw gebonden voorzieningen/installaties
Indien voor onderhoud gebruik wordt gemaakt van gebouwgebonden voorzieningen/ installaties, gebeurt
dit geheel voor risico van de aannemer.

Tekortkomingen aan bestaand vastgoed
Indien tijdens de uitvoering van het werk tekortkomingen aan een gebouw, delen daarvan of de
installaties worden geconstateerd, dienen deze direct bij de opdrachtgever te worden gemeld.

Bouwplaats(voorzieningen)

Reclame op de bouwplaats
Reclame-uitingen i.v.m. de uitvoering van werkzaamheden mogen alleen met toestemming van de
opdrachtgever worden aangebracht.

Rookverbod

In overheidsobjecten, dus ook de panden waarvan de gemeente Nijmegen zelf de gebruiker is, geldt een
algemeen rookverbod. Dit geldt ook voor medewerkers van bedrijven die bezig zijn met
onderhoudswerkzaamheden in deze objecten.

Bouwplaatsafval
Bouwplaatsafval gescheiden opslaan en afvoeren overeenkomstig artikelen 7.25 en 7.26 van het Besluit

bouwwerken leefomgeving (Bbl) en LAP3 (Landelijk Afvalbeheerplan).
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1.10.4

1.10.5

1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

Voor het verzamelen van bouwplaatsafval moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden
geplaatst. Maatregelen treffen ter voorkoming van verwaaiing van afval. Zo nodig gesloten containers
toepassen.

Het bouwplaatsafval moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

Buiten op het werkterrein mag na werktijd geen (zwerf)afval liggen, de bouwplaats moet dagelijks door
de aannemer worden opgeruimd.

Bouwplaatsafval als eigendom van de aannemer afvoeren van het werkterrein naar een door de overheid
erkende en VCA-gecertificeerde afvalbe-/verwerkings- of afvaleindverwerkingsinrichting.

Opslag bouwstoffen
Eisen m.b.t. opslag bouwstoffen op de bouwplaats:

e opslag conform voorschriften fabrikant, leverancier en de bij de levering te verstrekken
kwaliteitscertificaten/-voorschriften;

e bouwstoffen zodanig opslaan dat hun vorm, uiterlijk, samenstelling, etc., behouden blijft;
bouwstoffen waarbij zon, regen of optrekkend vocht een negatieve invloed heeft, opslaan in van
waterdichte daken voorziene opslagloodsen/-containers;

e opslag dient veilig te zijn en geen obstakel te zijn voor de uitvoering van het werk en werk van
derden;

e opslag dient (bouw)wegen, toegangen, (nood)uitgangen, e.d., niet te blokkeren;

e (bescherm)maatregelen treffen te voorkoming van schade aan opgeslagen bouwstoffen.

Steigerwerk / hoogwerker
Uitvoering steigerwerk:
e overeenkomstig geldende wet- en regelgeving en de Richtlijn Steigers;
e door gecertificeerde steigermonteurs die geregistreerd staan in het Centraal Diploma Register
voor de steigerbouw.
Personeel dat werkt met een hoogwerker moet in het bezit zijn van een geldig hoogwerker certificaat.

Ter beschikking stellen energie door de opdrachtgever

Tenzij in projectgebonden documenten anders is aangegeven, wordt door de opdrachtgever, op verzoek
van de aannemer, elektrische energie ter beschikking van de aannemer gesteld.

De aannemer moet onderzoeken of de capaciteit van het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
voldoende is. De aannemer treft voorzieningen zodat bij overbelasting van het door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde elektriciteitssysteem geen schade ontstaat aan het systeem en de hierop
aangesloten apparaten (computers!) van de opdrachtgever c.q. gebouwgebruikers. Eventuele schade
incl. gevolgschade ten gevolge van verkeerd gebruik en/of overbelasting van het door de opdrachtgever
ter beschikking gestelde elektriciteit systeem zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer verzorgt zelf een bouwstroomkast, zwerfkasten en bekabeling, t.b.v. de tijdelijke
aansluiting.

Ter beschikking stellen water door de opdrachtgever

Tenzij in projectgebonden documenten anders is aangegeven, wordt door de opdrachtgever, op verzoek
van de aannemer, drinkwater ter beschikking van de aannemer gesteld.

Door de aannemer moeten er tijdelijke aansluitpunten worden gemaakt.

Afsluiting gebouw
Na het beéindigen van de dagelijkse werkzaamheden moet de gebouwomhulling waterdicht,

inbraakwerend en doelmatig worden afgesloten.
Tevens maatregelen nemen om "inklimmen" te voorkomen, een en ander ter beoordeling van de directie.

Tijdelijke maatregelen bij in gebruik blijvende panden

Bij in gebruik blijvende panden, moeten waar nodig voorzieningen (zoals tijdelijke
afscheidingen/stofschotten) worden aangebracht en maatregelen worden getroffen, zodat de
bedrijfsvoering van de gebouwgebruikers onbelemmerd kan doorgaan.

Stofvorming
Stofvorming op de bouwplaats zoveel mogelijk vermijden.

Stofschermen en overige stofbeperkende voorzieningen treffen.

Reinigingswerkzaamheden voltooid werk

Voordat de opneming voor oplevering plaatsvindt moeten door de aannemer de navolgende
reinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd aan:

- de door de aannemer aangebrachte bouwstoffen/bouwdelen/installaties;

- de door de aannemer in gebruik genomen ruimten;

- de door de aannemer in gebruik genomen delen van het terrein.

De uit te voeren reinigingswerkzaamheden bestaan ten minste uit:
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- verwijderen van verontreinigingen zoals stickers, merktekens, cementsluier, schilderspatten,
mortelresten, spuitresten, kitresten, e.d., van alle bouw- en installatiedelen;
- verwijderen van alle bouwresten, vlekken, vuil en overtolligheden, incl. eventuele door derden
veroorzaakte verontreinigingen;
- 'bezemschoon' maken d.m.v. stofzuigen;
- aanvegen verhard terrein;
- ‘nat-reinigen’ met water en de daarvoor geéigende schoonmaakmiddelen:
- binnen-/buitenkozijnen, -ramen, -deuren, incl. beglazing (wassen en zemen);
- vliesgevels, incl. beglazing (wassen en zemen);
- dakvensters, daklichten, incl. beglazing (wassen en zemen);
- spiegels (wassen en zemen);
- tegelwerken;
- sanitair;
- pantry-/keukencombinaties, in- en uitwendig;
- alle vloerafwerkingen m.u.v. (schoonloop)tapijt;
- liftinstallaties, in en uitwendig;
- PV-panelen op het dak.
PV-panelen niet reinigen met leidingwater (i.v.m. kalkaanslag).
Bij de keuze van de schoonmaakmiddelen rekening houden met de voorschriften en/of aanwijzingen van
de betreffende fabrikant/leverancier(s) van de te reinigen onderdelen.
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2. WERK- EN REVISIEBESCHEIDEN

2.1 Door de aannemer te verstrekken werkbescheiden

211 Werkbescheiden
De aannemer moet ter goedkeuring de navolgende werkbescheiden verstrekken:
- werk-/productietekeningen van alle fabrieksmatig te vervaardigen onderdelen waaronder:
e buitenriolering;

e hekwerken / terreinafrastering;

e buitenpoorten;

e prefab bergruimten / stallingen, in het terrein;

e alle prefab betonelementen (vloeren, wanden, kolommen, liggers, lateien, trappen,
trapbordessen, balkons, galerijen, etc.);

e houtskeletbouw-elementen;

e constructieve elementen van gelamineerd hout;

e houten vloer- en dakelementen;

e prefab dakkapellen;

e staalconstructies / stalen onderdelen;

e alle binnenwand-, buitenwand-, dak- en vloeropeningen, waaronder:

o binnenkozijnen, -ramen, -deuren;
buitenkozijnen, -ramen, -deuren;
vliesgevels;
garagedeuren / segmenthefdeuren / overige bedrijfsdeuren;
gevelroosters;
daklichten / lichtstraten;
o dakluiken;
e geprofileerd stalen dakplaten;
e metalen systeembekledingen (sandwichpanelen, geprofileerd stalen gevelbekleding, e.d.), incl.
bijoehorende zetwerken;

e ftrappen, balustraden, leuningen;

e zonwerende schermen;

e keuken-/pantrycombinaties / vaste inrichting / maatwerk meubels;
- statische hoofd- en detailberekeningen van onder andere:

e prefab bergruimten / stallingen / overkappingen, in het terrein;
funderingspalen;
koudgewalste stalen metselwerklateien / geveldragers;
alle prefab betonelementen (vloeren, wanden, kolommen, liggers, lateien, trappen,
trapbordessen, balkons, galerijen, etc.);
houtskeletbouw-elementen;
constructieve elementen van gelamineerd hout;
prefab dakkapellen;
houten vloer- en dakelementen;
geprofileerd stalen dakplaten;
metalen systeembekledingen (sandwichpanelen, geprofileerd stalen gevelbekleding, e.d.);
vliesgevels;
daklichten / lichtstraten;
trappen, balustraden, leuningen;
bevestiging baanvormige dakbedekking aan de ondergrond (NEN 6707);
beglazing in buitenwandopeningen;
(zonwerende) lamellenschermen;
- detailberekeningen van onder andere:

e staalconstructies / stalen onderdelen;
- adviezen van onder andere:
metselmorteladvies;
voegmorteladvies;
dilatatie- en wapeningsadvies van het schoonmetselwerk met bakstenen;
dilatatieadvies van metselwerk met kalkzandsteen/-blokken/-elementen;
dilatatieadvies van metselwerk met betonsteen/-blokken/-elementen;
lijmadvies van te verlijmen onderdelen buiten;
technisch advies met specificatie van groendaksysteem;
technisch advies/plan dakpannen hellende daken met positie bevestigingsmiddelen en toe te
passen hulpstukken;
samenstelling/diktes glasbladen;
e advies buitenpleisterwerk / gevelisolatiesystemen;
e lijm-/voegadvies tegelwerken;

O O O O O
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e verfadvies;
- werktekeningen van de installaties, waaronder:
e buitenriolering, incl. putten, kolken, ontstoppingsvoorzieningen en overige appendages;
e werktuigkundige installaties waaronder:
o hemelwaterafvoerinstallatie;
binnenriolering;
waterinstallaties;
brandbestrijdingsinstallaties;
gasinstallaties;
verwarmingsinstallaties;
ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
koelinstallaties;
o regelinstallaties;
o elektrotechnische installaties;
e communicatie- en beveiligingsinstallaties;
e liftinstallaties;
- installatieberekeningen van onder andere:
buitenriolering (leidingdiameters);
binnenriolering (leidingdiameters);
waterinstallaties (leidingdiameters);
warmte-/verliesberekeningen;
vloerverwarming;
- werktekening van alle onderdelen die door gespecialiseerde onderaannemer worden uitgevoerd:
e funderingspaal met wapening;
e permanente aanlijnvoorzieningen op daken;
e systeemplafonds;
e systeemwanden;
- werkplannen:
e werkplan verwijdering asbest/asbesthoudende materialen;
e werkplan verwijdering chroom-6 houdende materialen;
e werkplan Betonreparatie;
e werkplan paalfundering.

O O O O O O O

Procedure indienen werkbescheiden

De door de aannemer te verstrekken werkbescheiden moeten ter goedkeuring worden ingediend bij de

directie.

Opmerkingen/wijzigingen op werkbescheiden moeten digitaal worden verwerkt. Wanneer wijzigingen in

werkbescheiden worden aangebracht, wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door

middel van een nummer- en datumwijziging. Alle aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de

voorgaande versies moeten op de nieuwe versie worden gemarkeerd met wijzigingspijlties. Oudere

versies komen daarmee te vervallen.

De aannemer registreert en distribueert de gewijzigde werkbescheiden.

De directie controleert de werkbescheiden aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte

gegevens en op de juiste overname van ontwerpprincipes. Bij goedkeuring ontvangt de aannemer een

door de directie gewaarmerkt exemplaar.

De aannemer moet rekening houden met een goedkeuringsprocedure van door de aannemer te

verstrekken werkbescheiden van 10 werkdagen per zending.

Te wijzigen werkbescheiden binnen 10 werkdagen opnieuw ter controle indienen.

Indien gewijzigde werkbescheiden opnieuw niet worden goedgekeurd door de directie, start boven

beschreven procedure opnieuw.

Verstrekkingsvorm van de werkbescheiden:

- ter goedkeuring:

- tekeningen: digitaal in pdf-formaat en digitaal in dwg-formaat;

- overige bescheiden: digitaal in pdf-formaat;

- goedgekeurde:

- tekeningen: digitaal in pdf-formaat, digitaal in dwg-formaat en in het oorspronkelijke (bewerkbare)
formaat;

- overige bescheiden: digitaal in pdf-formaat en in het oorspronkelijke (bewerkbare) formaat.

Verantwoordelijkheid werkbescheiden
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door/namens hem
vervaardigde werkbescheiden.

Eisen aan werkbescheiden

De werkbescheiden moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld.

De werkbescheiden moeten zodanig zijn vervaardigd dat volledige informatie wordt verkregen over het te
maken onderdeel, ter beoordeling door de directie.
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2.2

2.2.1

Door de aannemer te verstrekken tekeningen moeten voldoen aan:

- RRBouwrapport 130 'Kwaliteit van tekenwerk in de bouw';

- tekeningen moeten zijn voorzien van een tekeningenhoofd met daarin minimaal:

- naam (deel)project en projectnummer;

- het onderwerp van de tekening;

- tekeningnummer;

- revisienummer, datum, naam en paraaf van de opsteller, de controleur en de codrdinator;

- nade eerste definitieve uitgifte: bij elke revisie een ondubbelzinnige aanwijzing van de aangebrachte
wijziging.

Indienen bij bevoegd gezag

Indien voor enig onderdeel waarvoor de aannemer werkbescheiden vervaardigt, goedkeuring is vereist
door het Bevoegd Gezag, moet de aannemer de goedgekeurde werkbescheiden, in het juiste aantal en
verstrekkingsvorm (hardcopy/digitaal), indienen bij het Bevoegd Gezag.

De aannemer moet hiervan een overzicht bijhnouden waarin is aangegeven:

- welke bescheiden zijn ingediend bij het Bevoegd Gezag;

- welke bescheiden zijn goedgekeurd door het Bevoegd Gezag.

Bij iedere bouwvergadering, of zoveel vaker als de directie dit wenst, moet een kopie van het bijgewerkte
overzicht worden verstrekt.

Aanvang werkzaamheden

Met de uitvoering van onderdelen waarvan de aannemer werkbescheiden moet verstrekken, mag pas
worden gestart zodra de betreffende werkbescheiden zijn goedgekeurd door directie. Voor constructieve
onderdelen moeten de werkbescheiden tevens zijn goedgekeurd door de adviseur constructies en het
Bevoegd Gezag.

Door de aannemer te verstrekken opleverdossier

Opleverdossier
Indien het door de aannemer uit te voeren werk leidt tot wijzigingen in of aan het gebouw c.q. de

installaties daarvan, moet de aannemer een opleverdossier verstrekken waarin tenminste de volgende

gegevens zijn opgenomen:

- Revisiebescheiden;

- de goedgekeurde versie(s) van de verstrekte werkbescheiden (zie art. 2.1.1), met daarop verwerkt
de 'as built' gegevens;

- CE-markeringen en prestatieverklaringen van de geleverde bouwproducten die vallen onder een
geharmoniseerde Europese norm (h'EN) of Europese technische beoordeling (ETA);

- kwaliteitsverklaringen van de gecertificeerde bouwstoffen en bouwprocessen;

- garantieverklaringen;

- onderhoudsvoorschriften van alle onderdelen waarvoor garantie is verlangd en nodig voor het in
standhouden van de verlangde garantietermijn;

- onderhouds- en bedieningsvoorschriften van alle aangebrachte installaties (werktuigkundige
installaties, elektrotechnische installaties, communicatie- en beveiligingsinstallaties, liftinstallaties) en
elektrisch bedienbare onderdelen (automatische deuren, zonwerende screens, etc.);

- keurings- en beproevingsrapporten;

- energielabel, gegenereerd via EP-online (RVO) m.b.v. met het unieke registratienummer;

- stort-, afgifte-/acceptatiebewijzen van ontvangende afvalbe-/verwerkings- of
afvaleindverwerkingsinrichtingen, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, van afgevoerd bouwplaats- en
sloopafval;

- een overzicht van de te werk gestelde onderaannemers en leveranciers van de fabrieksmatig
vervaardigde onderdelen, met vermelding van naam, adres- en woonplaatsgegevens;

- een overzicht van kleurspecificatie en/of productcodes van de verwerkte bouwstoffen die in het zicht
blijven;

- sleutelplan met bijbehorende certificaten;

- het volledig bijgewerkt V&G-plan en V&G-dossier;

- vrijgavecertificaten asbestsanering;

- stortbewijs voor de veilige verwerking van chroom-6 afval;

- alle overige gegevens zoals bedoeld in de NPR 8092 'Consumentendossier’ voor zover van
toepassing op het werk.

Verstrekkingsvorm van de (revisie)bescheiden van het projectdossier:

- ter goedkeuring:

- tekeningen: digitaal in pdf-formaat en digitaal in dwg-formaat;

- overige bescheiden: digitaal in pdf-formaat;

- goedgekeurde:

- tekeningen: digitaal in pdf-formaat, digitaal in dwg-formaat en in het oorspronkelijke (bewerkbare)
formaat;

- overige bescheiden: digitaal in pdf-formaat en in het oorspronkelijke (bewerkbare) formaat.
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Tijdstip van verstrekking: op het moment dat het (bouw)werk gereed is om te worden opgeleverd zijnde
de dag zoals bedoeld in paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

De te verstrekken digitale bestanden van 'goedgekeurde’ revisiebescheiden plaatsen in een digitale map
met submappenstructuur en bestandsbenaming volgens standaard van gemeente Nijmegen, bureau
Vastgoed..

De digitale map plaatsen op het projectgebonden digitale uitwisselplatform c.q. als zip-bestand versturen
met wetransfer.

2.2.2 Verantwoordelijkheid projectdossier

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door/namens hem
vervaardigde bescheiden in het projectdossier.
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3. EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
3.1 Uitvoering, algemeen
3.1.1 Maatvoering
Naast de algemeen geldende voorschriften en de in dit document vermelde voorschriften en publicaties,
zijn met betrekking tot maatvoering en maatafwijkingen de volgende normen van toepassing:
- NEN 3682: Maatcontrole in de bouw;
- NEN 2881: Maattoleranties voor de bouw - begripsomschrijvingen en algemene regels;
- NEN 2886: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen - Steenachtige draagconstructies;
- NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats;
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van
gebouwen;
- NEN 2889: Betonelementen - Maximaal toelaatbare maatafwijkingen.
De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de betonelementen moeten voldoen aan NEN 2889.
De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de gemonteerde elementen moeten voldoen aan NEN
2881 en NEN 2886.
3.1.2 Handhaven bestaande brandscheidingen
De aannemer moet ervoor zorgen dat bestaande brandscheidingen en brandcompartimenteringen
gehandhaafd blijven tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden.
Werkzaamheden aan brand- en rookscheidingen mogen slechts plaatsvinden in overleg met de directie.
3.1.3 Aandachtspunten
Zich wijzigende regelgeving, nieuwe constructies en het gebruik van nieuwe materialen maken het
complexer om het proces van het plaatsen van houten elementen op de bouwplaats beheersbaar te
krijgen en houden. Hierbij speelt vakmanschap een grote rol. Onder andere de volgende zaken
verdienen bijzondere aandacht:
- de positionering en de juiste wijze van aanbrengen van de verankering;
- het voorkomen van thermische lekken;
- het verzorgen van goede luchtdichtingen en waterkeringen;
- de brandwerendheid en geluidsisolatie te waarborgen;
- controle op toepassen van de juiste materialen voor bijvoorbeeld brand, geluid, verankeringen,
luchtdichtingen en waterkeringen.
3.1.4 Instructie
Bij ingebruikname van de installaties geeft de aannemer aan de opdrachtgever en de gebouwgebruikers
ter plaatse instructie over de bediening, regeling en het onderhoud van de:
- werktuigkundige installaties;
- elektrotechnische installaties;
- liftinstallatie;
- toegangscontrole;
- automatische deuren;
- elektrisch bedienbare zonwering;
- overige elektrisch bedienbare onderdelen.
3.2 Monumenten, restauratie
3.2.1 Restauratiewerkzaamheden (BRL ERM 4000)

Alle herstel-/reparatie- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten (rijiksmonumenten, gemeentelijke
en provinciale monumenten) moeten worden uitgevoerd overeenkomstig BRL 4000 ‘Onderhoud en
Restauratie Monumenten’ en de door Stichting ERM uitgegeven UitvoeringsRichtLijnen (URL).
De aannemer c.g. de bedrijven die in onderaanneming de restauratiewerkzaamheden gaan uitvoeren,
moeten in het bezit zijn van het procescertificaat ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ volgens
BRL ERM 4000.
Voor rijksmonumenten zijn de rijksregels voor rijksmonumenten van toepassing waaronder Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal).
Voor zover dit niet duidelijk uit de projectgebonden documenten blijkt, gelden als uitgangspunten voor het
nemen van beslissingen bij restauratie:
- Elke ingreep is in meer of mindere mate een aantasting van de historische waarde(n).
- Eisen die gesteld worden aan een ingreep:
= Beperken van de omvang van de ingreep, “zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk
is”.
= Degelijk, om (opnieuw) ingrijpen zoveel mogelijk te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.
= Ingreep moet passend (compatibel) zijn binnen de gegeven situatie. (invioed op fysische
processen mag niet tot schade leiden, reparaties moeten zwakker zijn dan het origineel).
= Vervanging bij voorkeur in hetzelfde materiaal (of dezelfde eigen eigenschappen) of techniek.
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3.2.2

Dit heeft als consequentie voor toekomstige ingrepen dat beoordeeld dient te worden of een maatregel:
- Compatibel is én

- Herbehandelbaar of

- Omkeerbaar (reversibel)

Toelichting:

Compatibiliteit: Een ingreep of behandeling mag geen schade (in technische of esthetische zin)
toebrengen aan het aanwezige historische materiaal. De ingreep zelf dient binnen die
randvoorwaarden zo duurzaam mogelijk te zijn.

Herbehandelbaarheid: ~ Een ingreep of behandeling moet herhaalbaar zijn na degradatie van de ingreep tot een
onacceptabel niveau.

Reversibiliteit: Een ingreep moet volledig omkeerbaar zijn. Of het gaat bij de ingreep om een
herkenbare toevoeging, die dankzij de herkenbaarheid weer ongedaan kan worden
gemaakt.

Op basis van bovenstaande geldt bij ingrepen de onderstaande hiérarchie van restauratie-categorieén:
de zogenaamde ‘restauratieladder’ (zie ook hoofdstuk 6, BRL ERM 4000).
Hiérarchie van restauratie-categorieén (de zgn. ‘restauratieladder’):
1. Conserveren / onderhoud
2. Repareren
3. Vernieuwen: a. Kopiéren;
b. Imiteren;
c. Verbeteren.

In deze hiérarchie van de restauratie-categorieén gaan conserveren/onderhoud en repareren voor

vernieuwen. Het materiaal is immers de fysieke drager van de historische waarde. Als conserveren of

onderhoud onvoldoende is, gaat men over tot repareren.

Indien onderdelen niet meer gerepareerd kunnen worden gaat men over tot vernieuwen. Dit betekent

alleen vernieuwen:

- Bij bedreiging van het voortbestaan, het verval (van gebouw of gebouwdeel) kan niet gestopt
worden.

- Bij technisch falen van een constructie, materiaal of afwerking. Er moet bij vernieuwen (althans voor
de professional) herkenbaar zijn dat sprake is van “later werk”

Bij vernieuwen bestaan drie opties: kopiéren, imiteren en verbeteren. Als traditionele technische

middelen niet toereikend blijken om een monument/monumentaal onderdeel te restaureren (kopiéren),

dan is het aanvaardbaar om een beroep te doen op bewezen moderne conserverings- en constructie-

methoden (imiteren). Het verbeteren van (onderdelen van) monumenten is alleen van toepassing indien

een gebruikersdoel hierom vraagt (bijvoorbeeld eisen die voortvloeien uit het veilig kunnen gebruiken van

een monument) en de waardenstelling hiervoor de ruimte geeft.

De uit te voeren ingrepen, de bijbehorende restauratiecategorie en werkwijze/uitvoeringsmethode,

moeten voor ieder te restaureren onderdeel ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.

Restauratieadvies obv vooronderzoek
Voor zover de projectgebonden documenten bij restauratieprojecten geen duidelijke werkbeschrijving
van de restauratiewerkzaamheden bevat, moet, op aangeven van de directie, door de aannemer een
restauratieadvies worden verstrekt.
Het te verstrekken restauratieadvies dient te zijn vervaardigd op basis van een ter plaatse uit te voeren
onderzoek inclusief rapportage.
Het onderzoek/advies dient te bestaan uit:
- voorbereiding: bestuderen van de door/namens de opdrachtgever verstrekte documenten en het zelf
uitvoeren van archief, bronnen en literatuuronderzoek;
- onderzoek ter plaatse:
= grondige inspectie van de te restaureren onderdelen;
= inventariseren van alle gebreken;
= materiaalonderzoek naar de historisch gebruikte materialen;
= onderzoek naar oorzaken van de gebreken (bijv. lekkages);
- uitwerken onderzoek:
=  een rapportage opstellen van bevindingen waarin de resultaten van het onderzoek in situ en
aanvullend bouw-, architectuurhistorisch en bronnenonderzoek, analyse en interpretatie zijn
vermeld;
= analyse van de verwerkte materialen;
= een conclusie opstellen met daarin de interpretatie van de onderzoeksresultaten, en de te
treffen maatregelen aan de ondergrond;
- schriftelijk advies van de restauratiewerkzaamheden t.b.v. onderhoud, herstel en verduurzamen van
het monument, waarin ten minste is aangegeven:
= per te herstellen onderdeel de restauratie-categorie aangeven (de zgn. ‘restauratieladder’: 1
conserveren/onderhoud, 2 Repareren, 3 Vernieuwen, 3a Kopiéren, 3b Imiteren, 3c Verbeteren);
= werkbeschrijving van de restauratiewerkzaamheden (conserveren/onderhoud, repareren,
vernieuwen, kopiéren, imiteren, verbeteren) met beschrijving van de toe te passen bouwstoffen,
per restauratie-categorie;
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=  beschrijving van het te gebruiken materieel en eventuele hulpconstructies;

= infobladen, verwerkingsvoorschriften, kwaliteitscertificaten van de toe te passen materialen;

= methoden t.b.v. stabiliseren processen waaruit verdere verwering, scheurvorming, schades, etc.

ontstaan;

= detailplanning;

= te treffen veiligheidsvoorzieningen.
Voor zover te restaureren onderdelen opgewaardeerd moeten worden t.a.v. inbraakwering, brandwering,
geluidwering, luchtdichtheid, thermische isolatie, etc., moet dit ook in het verstrekken restauratieadvies
worden verwerkt, binnen de kaders van de restauratie-eisen.
Uitgangspunten:
- door Stichting ERM uitgegeven UitvoeringsRichtLijnen (URL);
- door Stichting ERM uitgegeven Infobladen en overige publicaties.

3.3 Duurzaamheid

3.3.1 Duurzame maatregelen
Van de aannemer wordt verwacht voldoende aandacht te schenken aan duurzame maatregelen, en deze
in te brengen tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase, bijvoorbeeld:
- beperken energieverbruik;
- beperken CO2 footprint;
- materialen te gebruiken die recyclebaar zijn;
- materialen te gebruiken die voortkomen uit duurzame bronnen;
- materialen te gebruiken met bijvoorbeeld een DUBO-keur, FSC-keur of PEFC-keur;
- waterbesparende installaties & sanitair gebruiken;
- afvalscheiding tijdens de bouwfase.

3.3.2 Duurzaam geproduceerd hout
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, moet duurzaam zijn geproduceerd.
Het hout moet worden geleverd onder één van de volgende (door de Toetsingscommissie Inkoop Hout
(TPAC) goedgekeurde certificeringssystemen:
- FSC International;
- PEFC International, voor de Nederlandse markt;
- MTCS (PEFC Maleisi);
- Keurhout (alleen Chain of Custody).
Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt moet de aannemer een verklaring
overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd.

3.4 Bouwstoffen, algemeen

3.4.1 Nieuwe bouwstoffen
De te leveren bouwstoffen moeten nieuw zijn tenzij door de directie en/of projectgebonden
contractdocumenten anders is bepaald.

3.4.2 Hergebruik bouwstoffen
Te hergebruiken bouwstoffen en circulaire bouwstoffen moeten alvorens ze worden verwerkt, door de
directie worden gekeurd zoals bedoeld in § 17, lid 2 en § 18, lid 1, van de UAV.2012.

3.4.3 Eigendom oude bouwstoffen
De uit het werk komende oude bouwstoffen zijn niet van waarde voor de opdrachtgever tenzij elders in
projectgebonden contractstukken anders is aangegeven of de directie tijdens de uitvoering anders
bepaald.
Oude bouwstoffen die niet van waarde voor de opdrachtgever moeten als eigendom van de aannemer
worden afgevoerd van het werkterrein.

3.4.4 CPR: Geharmoniseerde europese normen
Voor alle bouwproducten (bouwstoffen / bouwdelen) waarvan overeenkomstig de Europese Verordening
Bouwproducten (CPR) een geharmoniseerde Europese Norm (hEN) bestaat, is deze hEN van
toepassing, ook al is deze niet vermeld in dit documenten en/op projectgebonden documenten. De
geldende versie van de hEN is de NEN-EN norm zoals door de rijksoverheid wordt gepubliceerd op de
webpagina ‘Contactpunt Bouwproducten’ (thans: https://www.contactpuntbouwproducten.nl/)
De bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese Norm (hEN) of Europese
technische beoordeling (ETA) moeten worden geleverd met CE-markering en Prestatieverklaring
(Declaration of Performance: DoP). De Prestatieverklaring moet bij levering van het bouwproduct aan de
directie worden verstrekt.
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3.4.5 BeoordelingsRichtLijn (BRL)
Alle bouwstoffen/bouwdelen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een
door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, tenzij er van deze bouwstof geen
kwaliteitsverklaring bestaat.
Voor bouwstoffen met kwaliteitsverklaring geldt de hierop van toepassing zijnde BeoordelingsRichtLijn
BRL, ook al is deze niet vermeld in dit documenten en/op projectgebonden documenten.
De geldende versie van de BRL is de versie zoals deze luidt drie maanden voor de 'dag van de
prijsaanbieding van de aannemer'. Wanneer tijdens looptijd van het werk de BeoordelingsRichtLijn BRL
wijzigt dient aannemer hierover in overleg te gaan met opdrachtgever.

De kwaliteitsverklaring moet bij levering van de bouwstof / het bouwdeel aan de directie worden verstrekt.

3.4.6 Verwerking bouwstoffen
Bouwstoffen moeten zijn aangebracht:
- overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant;
- overeenkomstig de URL (UitvoeringsRichtLijn) die behoort bij de op de bouwstof van toepassing
zijnde BRL;
- door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

347 Verstrekking procescertificaat
Van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een
procescertificaat hiervoor, moet dit certificaat voér aanvang van die werkzaamheden aan de directie
worden verstrekt.

3.4.8 Bouwstoffen met di-isocyanaten
De personen op de bouw die bouwstoffen verwerken met di-isocyanaten (0.a. PUR-schuim, polyurethaan
gietharsen en PUR-lijmen) moeten de hiertoe speciale opleiding hebben gevolgd en succesvol hebben
afgerond, overeenkomstig de sinds 24-08-2023 in werking zijnde Europese REACH-wetgeving.
Bij het verwerken van 1-component bouwstoffen met di-isocyanaten (ISOPA nummers 045 en 048) dan
is de basisopleiding verplicht. Bij het verwerken van 2-componenten bouwstoffen met di-isocyanaten
(ISOPA-048) dan is een aanvullende, productspecifieke opleiding verplicht.
Bij navraag door de directie moet de verwerker een geldig bewijs/certificaat, dat niet ouder is dan 5 jaar,
kunnen tonen.

3.4.9 Besluit Bodemkwaliteit
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie
afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

3.4.10 Contact tussen verschillende metaalsoorten
Bij contact tussen verschillende metaalsoorten voorzieningen treffen ter voorkoming van contactcorrosie.

3.4.11 Afgewerkte bouwstoffen/-delen
Afgewerkte bouwstoffen/-delen, zoals gemoffelde c.q. fabrieksmatig afgelakte c.q. gemoffelde
onderdelen (bijvoorbeeld aluminium kozijnen) moeten zowel tijdens transport als na montage in het werk
afdoende zijn beschermd tegen beschadigingen.

3.4.12 Ankers, bevestigings- en verbindingsmiddelen

Ankers, bevestigings- en verbindingsmiddelen als volgt verwerken/toepassen, tenzij elders anders is

vermeld:

- boorankers, in te storten ankers met moeren en volgplaten, kwaliteit 8.8, thermisch verzinkt;

- bevestigings- en verbindingsmiddelen incl. moeren, volgringen e.d. met een diameter kleiner of gelijk
aan M12 in vochtige buitencondities: roestvast staal, kwaliteit AISI 316 / A4;

- bevestigings- en verbindingsmiddelen incl. moeren, volgringen e.d. met een diameter kleiner of gelijk
aan M12 in droge buitencondities: roestvast staal, kwaliteit AISI 304 / A2;

- houten glaslatten van houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren bevestigen door middel van
roestvast staal, kwaliteit AISI 316 / A4; type ter goedkeuring van de directie;

- overige bevestigings- en verbindingsmiddelen, incl. moeren, volgringen e.d. van thermisch verzinkt
staal.

Bij prefab gecoate onderdelen moeten in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen zijn gecoat met een

harde poedercoating in de kleur van het te bevestigen onderdeel.

Daar waar t.p.v. bevestigingsmiddelen kans op (regen)water indringing aanwezig is (bv. bij bevestiging

van gevelbeplating/dakplaten), afdoende afdichtingsvoorzieningen treffen tussen het

bevestigingsmiddelen en het te bevestigen onderdeel.

Bij contact tussen verschillende metaalsoorten voorzieningen treffen ter voorkoming van contactcorrosie.

Bevestiging van plaatmaterialen: gaten boren voor bevestiging met schroeven.
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3.4.13

3.4.14

3.5

3.5.1

In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.
Bevestigingsmiddelen bij te schilderen houten onderdelen c.q. plaatmaterialen: de gaten 1 mm dieper
dan de kopdikte soevereinen

Bevestiging door middel van inschieten in staal- en betonconstructies is zonder toestemming van de
directie niet toegestaan.

Conserveren / oppervilaktebehandeling metalen onderdelen

Conservering van metalen onderdelen buiten moet zijn afgestemd op:

- corrosiviteitsklasse (NEN-EN-ISO 12944-2): C3;

- levensduur voor de 1e interventie (termijn voér een aantastingsgraad Ri3 volgens NEN-EN-ISO
4628-3 wordt vastgesteld): > 15 jaar.

Thermisch verzinken van stalen onderdelen volgens NEN-EN-ISO 1461.

Voor duplexsystemen geldt:

- NEN 5254 - Het industrieel aanbrengen van een natlakverfsysteem op thermisch verzinkte of
gesherardiseerde producten (duplexsysteem);

- NEN-EN 15773 - Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt
of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) - Specificaties, aanbevelingen en richtlijnen.

Elektrostatische poederlakafwerkingen aanbrengen volgens Qualicoat eisen door een Qualicoat

gecertificeerd bedrijf.

Anodiseren van aluminium volgens Qualanod eisen door een Qualanod gecertificeerd bedrijf.

Monsters

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter
beoordeling aan de directie voorleggen van:

- stenen/blokken/elementen t.b.v. schoon metselwerk;
- stenen/tegels t.b.v. straatwerk;

- in het zicht blijvend hang- en sluitwerk;

- wandtegels;

- vloertegels;

- glaslatten kozijnen en deuren;

- in het zicht blijvend beplatingsmateriaal;

- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen;

- alle overige in het zicht blijvende materialen.

Garantie

Garantie

In plaats van paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt voor garantie het volgende.

Met betrekking tot onderdelen van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, zal de garantie
inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende
gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te
herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.

De garantie voor een onderdeel zal gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Voor de onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, wordt de aannemer als garant aangemerkt.
De garantie laat onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantietermijn de aannemer kan
aanspreken op basis van het gestelde in artikel 7:758 lid 4 en artikel 7:761 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien door de aannemer garantieverklaringen worden verstrekt, kan daaruit geen afstand of wijziging
van de in deze bepaling omschreven garantieverplichtingen worden afgeleid.

De te garanderen onderdelen zijn vermeld in bijlage “Gemeente Nijmegen — Vastgoed — Garanties”.
Van de te garanderen onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde
periode.

Bestand: 24140ATE2c - Algemene technische Eisen.docx Pagina 15





Gemeente Nijmegen, bureau Vastgoed Datum: 25-09-2024

Algemene Technische Eisen Referentie: 24140ATE2/MvdL

4. SLOOPWERK

41 Eisen en uitvoering

411 Milieubewust en selectief slopen
Er moet 'milieubewust en selectief' worden gesloopt.
Naast beperking van stof-, lawaai- en trillingsoverlast wordt onder 'milieubewust en selectief slopen’
verstaan: de werkmethode waarbij het materiaal, wanneer dit maar enigszins mogelijk is, wordt
hergebruikt of voor hergebruik geschikt gemaakt wordt.
Het doel van 'milieubewust en selectief slopen' is om de milieubelasting tot een minimum te beperken.

41.2 Systeemcettificaat Veilig en Milieukundig Slopen
Sloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat het Systeemcertificaat Veilig en
Milieukundig Slopen voert onder BRL SVMS-007.

413 In gebruik zijnde belendingen / overlast
De aannemer draagt er zorg voor, dat de sloopwerken zodanig worden uitgevoerd, dat het gebruik van
de in gebruik zijnde belendingen zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming
voortgezet kan worden. Het gebruik van mechanische breekwerktuigen is alleen toegestaan indien de
trillingen geen bezwaar opleveren voor de bestaande constructies en de belendingen of onaanvaardbare
overlast bezorgen aan de gebruikers van de belending; een en ander ter beoordeling van de directie.
Werkzaamheden waarbij te verwachten is dat zij, naar het oordeel van de opdrachtgever, te veel hinder
zullen veroorzaken indien zij worden verricht binnen de normale werktijden, dienen, in tijdig overleg met
de directie, te worden uitgevoerd op een tijdstip waarop de overlast tot een naar de mening van de
opdrachtgever aanvaardbaar minimum zal worden beperkt.

41.4 Te handhaven kabels en leidingen
Bij het bepalen van de wijze van slopen moet de aannemer rekening houden met aanwezigheid van
kabels en leidingen die gehandhaafd blijven.
De aannemer treft maatregelen ter bescherming van te handhaven kabels en leidingen.

415 Te slopen kabels, leidingen en overige installaties
V66r de aanvang van zijn werkzaamheden moet de aannemer zich ervan vergewissen dat te slopen
kabels, leidingen en overige installaties op de juiste wijze van afgesloten, afgekoppeld, spanningsvrij zijn
gemaakt en dergelijke. Samen met de betreffende derden dient de aannemer een protocol op te stellen
waarin een en ander is vastgelegd. Voor de aanvang van zijn sloopwerkzaamheden dient aan de directie
een kopie van dit protocol te worden verstrekt.

4.1.6 Stabiliteit bestaande bebouwing
Tijdens de sloopwerkzaamheden, in het bijzonder bij het sloopwerk aan/van constructieve onderdelen,
moet de aannemer alle maatregelen treffen die nodig zijn om de stabiliteit van het bestaande werk en de
veiligheid van het personeel te waarborgen.

4.1.7 Sloopafval
Sloopafval gescheiden opslaan en afvoeren overeenkomstig artikelen 7.25 en 7.26 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en LAP3 (Landelijk Afvalbeheerplan).
Daarbij moet bij de sloop vrijkomend materiaal waar hergebruik maar enigszins mogelijk is, worden
gesorteerd en worden afgevoerd afvalbe-/verwerkings- of afvaleindverwerkingsinrichtingen die zijn
gespecialiseerd in circulair bouwen met als doel om de milieubelasting tot een minimum te beperken.
Voor het verzamelen van sloopafval moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden
geplaatst. Aan het eind van iedere werkdag de container(s) afdekken met een net tegen wegwaaien van
afval of gebruik maken van gesloten containers.
Het sloopafval moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.
Sloopafval als eigendom van de aannemer afvoeren van het werkterrein naar een door de overheid
erkende en VCA-gecertificeerde afvalbe-/verwerkings- of afvaleindverwerkingsinrichting.
Te verstrekken gegevens: stort-, afgifte-/acceptatiebewijzen van ontvangende afvalbe-/verwerkings- of
afvaleindverwerkingsinrichtingen, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

4.2 Asbest, Chroom-6 en gevaarlijke stoffen

4.2.1 Asbest/asbesthoudende materialen en chroom-6 houdende onderdelen

Bij projecten waar het vermoeden is dat er asbest/asbesthoudende materialen en/of chroom-6 houdende
onderdelen gesloopt moeten worden, wordt er door de opdrachtgever inventarisatierapporten hiervan
verzorgd.
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4.2.2

4.2.3

424

Asbestverwijdering

Uitvoering asbestverwijdering overeenkomstig:

- de wetgeving hieromtrent (onder andere het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl),
ArbeidsomstandighedenBesluit en AsbestVerwijderingsBesluit);

- het 'Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering';

- het door de aannemer ter verstrekken Werkplan asbestverwijdering.

De aannemer, of de partij die in onderaanneming van de aannemer het asbest verwijdert, moet hiertoe

gecertificeerd zijn en het Procescertificaat Asbestverwijdering voeren overeenkomstig het

'Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering'. De

werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering uitvoeren respectievelijk hierop

toezicht houden, beschikken over geldige persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 respectievelijk DTA.

De aannemer, of het (gecertificeerde) bedrijf dat in onderaanneming het asbest verwijdert, moet vooraf,

binnen de daarvoor geldende termijnen:

- de Sloopmelding doen zoals bedoeld in artikel 7.10 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl),
voor zover dit niet door anderen is gedaan;

- de asbestverwijderingswerkzaamheden invoeren in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS);

- startmelding doen richting de toezichthoudende instanties.

Voor aanvang en tijdens de asbestverwijdering moeten de volgende documenten op de projectlocatie

aanwezig zijn:

- afschrift van de sloopmelding en acceptatie/aanvaarding van de sloopmelding inclusief eventueel
hierin genoemde (aanvullende) voorwaarden;

- een afdruk van de asbestverwijderingsmelding bij het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
(risicoklasse 2/2A) c.q. een afdruk van het bij de Nederlandse Arbeidsinspectie ingediende
'meldformulier asbestverwijdering' (risicoklasse 1);

- asbestinventarisatierapport(en), meest recente uitgave;

- het Werkplan Asbestverwijdering;

- het V&G-plan Uitvoeringsfase;

- het logboek en overige documenten die voor de uitvoering van het asbestverwijderingsproces vereist
of noodzakelijk zijn.

Uitkomend asbest als eigendom van de aannemer afvoeren van het werkterrein.

Verpakken, opslaan, transporteren, registreren, etc., overeenkomstig het 'Certificatieschema voor de

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering'.

In opdracht en voor rekening van de aannemer moet de eindinspectie plaatsvinden door een hiertoe

gecertificeerd eindinspectielaboratorium. De eindinspectie moet worden uitgevoerd op alle bronnen waar

asbest is verwijderd, zowel in geval van risicoklasse 1 als risicoklasse 2/2A. De vrijgavecertificaten
moeten aan de directie worden verstrekt. Ten minste 2 werkdagen voordat eindinspectie plaats vindt,
moeten de directie hierover door de aannemer worden ingelicht.

Verwijdering chroom-6 houdende materialen

Omvang verwijdering:

- alle in het projectgebonden chroom-6 inventarisatie rapport aangegeven onderdelen met chroom-6
houdende coatings moeten worden verwijderd;

- chroom-6 afval verzamelen in 120 liter drums en/of speciale bigbags, en aanmelden bij erkende
chroom-6 verwerker;

- natoestemming vervoerder het chroom-6 afval als eigendom van de aannemer, afvoeren naar
verwerker;

- de verwerker dient een bevestiging te verstrekken d.m.v. een transport begeleidingsbon en afstort-
bewijs voor de veilige verwerking van het afval.

Uitvoering verwijdering chroom-6 houdende materialen:

- overeenkomstig 'Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail';

- overeenkomstig het door de aannemer ter verstrekken Werkplan;

- door een door TUV gecertificeerde chroom-6 verwijderaar.

De aannemer, of het (gecertificeerde) bedrijf dat in onderaanneming de chroom-6 houdende materialen

verwijdert, moet vooraf, binnen de daarvoor geldende termijnen:

- de Sloopmelding doen zoals bedoeld in artikel 7.10 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl),
voor zover dit niet door anderen is gedaan.

Voor de aanvang van en tijdens de chroom-6 verwijdering moeten de volgende documenten op de

projectlocatie aanwezig zijn:

- afschrift van de sloopmelding en acceptatie/aanvaarding van de sloopmelding inclusief eventueel
hierin genoemde (aanvullende) voorwaarden;

- chroom-6 inventarisatierapport(en) , meest recente uitgave;

- het te vervaardigen Werkplan Chroom-6 Verwijdering;

- het V&G-plan Uitvoeringsfase.

Gevaarlijke stoffen

Naast asbest/asbesthoudende materialen en chroom-6 houdende onderdelen, dient de aannemer zich
op locatie op de hoogte te stellen van gevaarlijke stoffen, waaronder:

- teerhoudende materialen (dakbedekking, asfalt);
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- bitumineuze dakbedekking;

- vlakglas, al dan niet met kozijn;

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal;

- dakgrind;

- armaturen;

- gasontladingslampen;

- rioleringsbuizen;

- isolatiematerialen;

- PAK's in schoorstenen;

- overige als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst
bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

Of en in welke mate opgesomde gevaarlijke stoffen voorkomen moet de aannemer zelf ter plaatse

opnemen. Verrekening is niet aan de orde.

TERREINWERK

Eisen en uitvoering

Ondergrondse kabels en leidingen

De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek naar de precieze ligging van
netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is conform de WIBON.

De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden geen schade
ontstaat aan de netten, die zich in de graaflocatie bevinden.

De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond aanwezige kabels en
leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.

De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen die bij de uitvoering van het werk zijn
blootgelegd, worden beschermd tegen beschadigingen.

De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publicatie 500 (Schade
voorkomen aan kabels en leidingen).

Terrein
Alle werkzaamheden dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Standaard RAW Bepalingen
2020 en de uitgegeven Errata door de stichting CROW.

Vergunningen
In verband met de voor het grondvervoer benodigde vergunningen dient de aannemer zich te verstaan

met de betreffende instanties en zonder verrekening alle benodigde maatregelen te treffen.

Bodemverontreinigingen
Daar waar werkzaamheden in de bodem plaatsvinden wordt door de opdrachtgever de (verkennend)
bodemonderzoeksrapport(en) verzorgd.
Voor rekening van de aannemer moeten de volgens de geldende voorschriften/wetgeving benodigde
partijkeuringen (AP04), incl. PFAS, worden verricht van de af te voeren grond.
Eisen partijkeuring:
- bij partijkeuringen geldt de eis van functiescheiding;
- deinstantie die monsters neemt voor een partijkeuring moet erkend zijn voor en werken volgens:
e een certificaat voor BRL SIKB 1000, 'Monsterneming voor partijkeuringen’;
e of een accreditatie voor AS SIKB 1000, 'Monsterneming voor partijkeuringen';
e de monsternemer moet onder het certificaat of accreditatie zijn geregistreerd;
e monsters moeten worden geanalyseerd volgens accreditatieprogramma AP04 en door een
laboratorium dat beschikt over een erkenning voor dit accreditatieprogramma.

Eisen en uitvoering: Grondwerk

Grondwerk in den droge uitvoeren.

Gaten, ontstaan door verwijdering van voorwerpen uit de bodem van ontgravingen, moeten tot ten minste
dezelfde dichtheid als de ter plaatse aanwezige ongeroerde grond zijn gevuld.

Bij een fundering op staal moet de bodem van de ontgraving ongeroerd zijn. Indien de bodem verstoord
is, moet deze tot ten minste dezelfde dichtheid als de ter plaatse aanwezige ongeroerde grond zijn
gevuld.

Grond en zand bestemd voor het aanvullen, moet vrij zijn van hinderlijke verontreinigingen zoals
graspollen, puin, steen, keien en stronken, alsmede van bodemvreemde stoffen, zoals gif en afval.
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Het aanvullen moet geschieden nadat de benodigde inmetingen t.b.v. de te vervaardigen

revisietekeningen, hebben plaatsgevonden.

Bij ontgraven en bij verwerken van grond o0.d. maatregelen treffen ter voorkoming van het uit de richting

drukken van funderingspalen en/of andere constructies.

Na graafwerkzaamheden dient de aannemer de aanwezige bestrating te herstellen conform de

aanvangssituatie.

Bestemming uitkomende grond:

- waar mogelijk op of in de nabijheid van het bouwterrein deponeren, de grond reserveren voor
hergebruik;

- overtollige grond als eigendom van de aannemer afvoeren van het werkterrein.

Verdichtingsgraad van aanvullingen met zand en/of granulaat: zoals vermeld in de Standaard RAW

Bepalingen.

5.1.6 Eisen en uitvoering: Buitenriolering
Tijdens de bouw moet de afvoer van een eventueel reeds aanwezig stelsel, of van in gebruik genomen
stelseldelen, gewaarborgd zijn.
Uitvoering buitenriolering:
- overeenkomstig NEN-EN 1610+NEN 3218-1;
- overeenkomstig NEN 3215.
Aanlegwijze buisleidingen:
- aanlegdiepte t.0.v. maaiveld: dekking van ten minste 0,60 m1;
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm/m1 leiding van het beloop afwijken;
- afschot van ten minste 1 : 200;
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn;
- het afschot van huis- en kolkaansluitingen moet tussen 1:50 en 1:200 liggen;
- -leidingen moeten de te verwachten zettingen van de bodem kunnen volgen;
- leidingen mogen in verband met ongelijke zettingen niet boven dieper gelegen funderingen worden
gelegd;
- leidingen spanningsvrij en met voldoende expansiemogelijkheid monteren;
- ermogen uitsluitend fabrieksmatig vervaardigde hulpstukken worden toegepast;
- alle aftakkingen en bochten moeten worden uitgevoerd met bochtstukken van 135°.
PVC buizen leveren:
- overeenkomstig NEN-EN 1401-1;
- overeenkomstig BRL 52200 en met KOMO kwaliteitsverklaring;
- met recyclegarantie;
- met wanddikte (SDR): 34.
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende buitenriolering.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring, incl. de daarbij behorende keuringen zijn voor rekening
van: de aannemer.
Inspectie-, overstortputten en straatkolken dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoud en
reiniging. Putdeksels en putten dienen gedimensioneerd te worden op de te verwachten belasting en
verkeersintensiteit.

51.7 Eisen en uitvoering: Terreinverhardingen
Het straatwerk tot aan de oplevering vrijhouden van onkruid.
Nagezakte verhardingen bij oplevering herstellen.
De aansluiting op bestaande verhardingen vloeiend laten verlopen.
Na beéindiging van de dagproductie de bestrating machinaal aftrillen en afstrooien met brekerzand. Bij
oplevering overtollig zand verwijderen en de bestrating schoonmaken.
Bij herstraten, bestaande bestratingspatronen aanhouden.
Hergebruik bij de sloop vrijkomende bestratingsmaterialen waar mogelijk.
Beschadigde materialen niet hergebruiken.
Tekortkomend materiaal bijleveren in dezelfde kwaliteit/uitvoering/hoedanigheid als de bestaande
bestratingsmaterialen.
Nieuwe en bestaande bestratingsmaterialen niet mengen (geen lappendeken). Verdeling
bestaande/nieuwe materialen i.o.m. de directie.

5.1.8 Eisen en uitvoering: Beplanting
Beplanting
- Daar waar kans op beschadiging van bestaande beplating bestaat, moeten beschermende
maatregelen worden getroffen.
- Daar waar t.g.v. de uitvoering van het werk beplanting wordt beschadigd, moet worden vervangen
door gelijksoortige beplanting.
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6. PAALFUNDERINGEN
6.1 Eisen en uitvoering

6.1.1 Melding
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen, moeten de

directie én het Bevoegd Gezag hierover door de aannemer worden ingelicht.

6.1.2 Werkbespreking
Voor aanvang uitvoering paalfundering moet de aannemer ter plaatse een werkbespreking houden

waarbij ten minste aanwezig moeten zijn:

- projectleider en uitvoerder aannemer;

- directie;

- adviseur constructies;

- vertegenwoordigers van het bedrijf dat de funderingspalen aanbrengt.
De volgende punten worden besproken:

- algemene gegevens;

- type palen;

- materieel;

- start van het werk en planning;

- contactpersonen;

- Arbo/ veiligheid / afvalscheiding en kwaliteit;

- bouwput;

- uitvoeringsaspecten;

- kalenderen;

- controle + inmeting palen;

- locatie 1e paal;

- minimaal aan te houden verhardingstijd;

- de h.o.h. afstanden van in de grond gevormde palen.

6.1.3 Inmeten paalfundering
Na het gereedkomen van de paalfundering moeten de funderingspalen digitaal worden ingemeten.
Afwijkingen groter dan de toegestane waarden moeten direct aan de directie worden doorgegeven.
De inmeetgegevens moeten worden vastgelegd op tekening die onderdeel uitmaakt van de
revisiebescheiden.

6.1.4 Kalenderen (opnemen van het aantal slagen per 250 mm zakking)
Alle funderingspalen die d.m.v. heien in de bodem worden aangebracht moeten door de aannemer
worden ‘gekalenderd) over de laatste 2,5 m zakking. Ter plaatse van een sondering moet de gehele paal
worden gekalenderd.
Aan het einde van iedere werkdag de kalendergegevens aan de directie verstrekken (e-mailen).
Het minimaal aantal slagen in de laatste 0,25 m zakking wordt door de directie bepaald.

6.1.5 Toezicht (CUR-Aanbeveling 114)
Voor rekening van de aannemer moet een onafhankelijk, hierin gespecialiseerd bureau worden
ingeschakeld voor permanent toezicht op de realisatie van paalfundering. Dit toezicht moet worden
uitgevoerd volgens CUR-aanbeveling 114 'toezicht op de realisatie van paalfunderingen'.

6.1.6 Constructie wijzigingen t.g.v. scheefstaan e.d.
Wijzigingen in de constructie ten gevolge van het scheefstaan, het niet op zijn plaats staan, het afkeuren
van palen, enz., zijn, samen met de extra kosten voor adviseurs, toezicht en controle, voor rekening van
de aannemer.

6.1.7 Vervanging afgekeurde palen
Afgekeurde palen moeten onverwijld worden vervangen door nieuwe palen; plaats en aantal volgens
opgave van de directie.
Het leveren en aanbrengen van palen die als vervanging dienen van afgekeurde palen, alsmede de
kosten voor de hiervoor benodigde advieswerkzaamheden, zijn voor rekening van de aannemer.

6.1.8 Uitvoeringsvoorwaarden
Paalfunderingen uitvoeren overeenkomstig:
- de daarop van toepassing zijnde NEN(-EN) normen en proces-beoordelingsrichtlijnen;
- de door de adviseur constructies te verstrekken tekeningen en documenten;
- het door de opdrachtgever/adviseur constructies te verstrekken geotechnisch funderingsadvies.
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6.2

71

7.2

8.1

Bouwstoffen / bouwdelen

Prefab betonnen heipalen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 12794;

- BRL 2352 met KOMO kwaliteitsverklaring.

In de grond gevormde palen leveren overeenkomstig:

BRL 2356 incl. de van toepassing zijnde bijlage A t/m E, met KOMO kwaliteitsverklaring.

BETONWERK

Eisen en uitvoering

In het werk te storten betonconstructies uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 13670 en in aanvulling
daarop NEN 8670.
De ‘uitvoeringsklasse® en ‘geometrische toleranties’ (NEN-EN 13670) moeten worden afgestemd op het
uit te voeren betonwerk, danwel volgens nadere opgave adviseur constructies.
Bekist oppervlak moet voldoen aan klasse A (NEN 8670).
In het zicht komend beton waaraan hoge esthetische eisen worden gesteld (aan te geven door de
project-architect), moet voldoen aan CUR 100. In dat geval wordt door de een project-architect een
projectgebonden specificatie gemaakt conform het gestelde in CUR 100.
Verbindingswijze wapeningsstaal:
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053;
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053 en BRL 0504.
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie én het Bevoegd
Gezag het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd.
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen, moeten de
directie én het Bevoegd Gezag hierover door de aannemer worden ingelicht.
Betonreparaties uitvoeren overeenkomstig:
- een door de aannemer te verstrekken werkplan Betonreparatie;
- NEN-EN 1504 serie;
- CUR-Aanbeveling 118 'Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton’;
- CUR-Aanbeveling 119 'Specialistische instandhoudingstechniek vullen en injecteren van beton’;
- BRL 3201 deel 1 'Het technisch repareren en beschermen van beton' en 2, inclusief bijoehorende
URL-en;
- verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de reparatiemiddelen;
een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling van de directie.
Ultvoerlngsklasse (CUR-Aanbeveling 118) (BRL 3201): RT / RE / RS, conform projectgebonden
documenten c.g. nadere opgave directie.

Bouwstoffen / bouwdelen

Betonstaal leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 10080

- BRL 0501 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Betonmortel leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 206+NEN 8005;

- BRL 1801 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Betonsterkteklassen en milieuklasse: conform documenten/opgave adviseur constructies.
Hulpstof(fen) (zoals bindingstijd beinvioedende hulpstoffen, plastificeerders e.d.): gebruik is alleen
toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Grind in betonconstructies gedeeltelijk vervangen door teruggewonnen grof toeslagmateriaal.
Type (A1, A2, B, C) en maximale hoeveelheid (%) teruggewonnen grof toeslagmateriaal: volgens opgave
adviseur constructies.

METSELWERK

Eisen en uitvoering

Voordat navolgende werkzaamheden worden uitgevoerd moeten vooraf ter goedkeuring proefviakken
worden gemaakt van:
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8.2

- schoon metselwerk;

- voegwerk;

- gevelreiniging.

Metselwerk met baksteen, bouwblokken-/stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen, moet zijn

aangebracht:

- overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften fabrikant;

- overeenkomstig URL 2826-01 'Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies Baksteen, bouwblokken-
en stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen';

- door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826.

Metselwerk met baksteen moet tevens zijn aangebracht overeenkomstig de op het metselwerk van

toepassing zijnde publicaties uitgegeven door de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

(KNB).

Metselwerk met lijmblokken/-elementen van kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton, moet zijn

aangebracht:

- overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften fabrikant;

- overeenkomstig URL 2826-02 'Vervaardigen van lijmwerkconstructies van kalkzandsteen,
betonsteen en cellenbeton’;

- door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826.

Het voegen van metselwerk, moet zijn aangebracht:

- CUR Aanbeveling 61;

- overeenkomstig URL 2826-03 'Voegen van metselwerk'.

Reiniging van bestaand schoonmetselwerk met bakstenen en cementgebonden voegwerk

overeenkomstig URL 20-104.

Tevens zijn van toepassing:

- CUR Aanbeveling 71 'Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in
metselwerk'’

- CUR Aanbeveling 73 'Stabiliteit van steenconstructies'.

Schoon metselwerk in gevels moet aanvangen op ten minste 3 lagen beneden het aansluitende maaiveld

bij oplevering.

Oppervlaktegroepen overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A:
schoonmetselwerk met metselstenen: groep 1;

- vuilmetselwerk met metselstenen/-blokken: groep 4;

- gelijmd metselwerk met stenen: groep 5;

- gelijmd schoonmetselwerk met vellingkant lijmblokken: groep 3 vellingblokken;

- gelijmd vuilmetselwerk met lijmblokken: groep 2 lijmlokken;

- gelijmd vuilmetselwerk met lijmelementen: groep 1 elementen,

Bouwstoffen / bouwdelen

Baksteen metselstenen/metselblokken/lijmblokken leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 771-1;

- BRL 1007 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Kalkzandsteen metselstenen/metselblokken/lijmblokken/lijmelementen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 771-2;

- BRL 1004 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Betonsteen metselstenen/metselblokken/lijmblokken/ljmelementen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN771-3;

- BRL 2340 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Cellenbeton lijmblokken leveren overeenkomstig NEN-EN 771-4.
Metselwerkondersteuningselementen, waaronder metalen metselwerklateien, metalen geveldragers,
spouwankers, lintvoegwapening, e.d., leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 845-1 resp. NEN-EN 845-2;

- BRL 3121 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Materiaal spouwankers: rvs AISI 316.

Materiaal metalen metselwerklateien, metalen geveldragers: constructiestaal S 235 JR, thermisch
verzinkt (NEN-EN-ISO 1461) met tweelaags poedercoatsysteem (NEN 5254) laagdikte 120 pm.
Spouwisolatie van minerale wol leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 13162;

- BRL 1304 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Spouwisolatie van hardschuim leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 13163 (EPS / NEN-EN 13164 (XPS) / NEN-EN 13165 (PIR, PU) / NEN-EN 13166 (PF);
- BRL 1304 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Metsel-, lijm- en voegmortels moeten cementgebonden zijn en te leveren overeenkomstig:

- NEN-EN998-2;

- BRL1905 met KOMO kwaliteitsverklaring.
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9.

9.1

9.2

VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

Eisen en uitvoering

In het werk te storten betonconstructies uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 13670 en in aanvulling
daarop NEN 8670.

De ‘uitvoeringsklasse® en ‘geometrische toleranties’ (NEN-EN 13670) moeten worden afgestemd op het
uit te voeren betonwerk, danwel volgens nadere opgave adviseur constructies.

Bekist oppervlak moet ten minste voldoen aan klasse A (NEN 8670).

In het zicht komend beton waaraan hoge esthetische eisen worden gesteld (aan te geven door de
project-architect), moet voldoen aan CUR 100. In dat geval wordt door de een project-architect een
projectgebonden specificatie gemaakt conform het gestelde in CUR 100.

Verbindingswijze wapeningsstaal:

- smeltlas overeenkomstig NPR 2053;

- mechanisch overeenkomstig NPR 2053 en BRL 0504.

Waar nodig stut- en stempelwerk aanbrengen t.b.v. de montage van vooraf vervaardigde steenachtige
elementen. Het stut- en stempelwerk moet zijn aangegeven op de door de aannemer te verstrekken
werkbescheiden. De aannemer is verantwoordelijk voor wijze van uitvoering, aantal, etc.

Bouwstoffen / bouwdelen

Betonstaal leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 10080

- BRL 0501 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Betonmortel leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 206+NEN 8005;

- BRL 1801 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Prefab betonlateien leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 845-2;

- BRL 2813 en met KOMO kwalliteitsverklaring.

Prefab betonnen kolommen, balken/liggers, leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 13225;

- BRL 2813 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Prefab betonnen kanaalplaat vloeren, massieve plaatvloeren (balkons, galarijen, trapbordessen) leveren

overeenkomstig:

- NEN-EN 1168;

- BRL 0208 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Prefab betonnen combinatievloeren (prefab betonnen T-liggers met vulelementen) leveren

overeenkomstig:

- NEN-EN 15037-1 resp. NEN-EN 15037-4;

- BRL 0203 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Prefab betonnen breedplaat vloeren, leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 13747;

- BRL 0203 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Prefab betonnen wandelementen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 14992;

- BRL 1008 (dragende elementen) c.q. BRL 1001 (niet-dragende elementen), en met KOMO
kwaliteitsverklaring.

Cellenbeton wandelementen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 12602;

- BRL 1008 (dragende elementen) c.q. BRL 1001 (niet-dragende elementen), en met KOMO
kwaliteitsverklaring.

Prefab betonnen trappen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 14843;

- BRL 2813 en met KOMO kwalliteitsverklaring.

Prefab betonnen afdekbanden, kantplanken, waterslagen, e.d. leveren overeenkomstig BRL 2813 en met

KOMO kwaliteitsverklaring.

Beloopbare vlakken van prefab betonnen trappen, trapbordessen, balkons, etc. die niet nader worden

afgewerkt, voorzien van anti-slipprofiel. Uitvoering/profiel: i.0.m. de directie bepalen.

Betonsterkteklassen en milieuklasse: conform documenten/opgave adviseur constructies.

Hulpstof(fen) (zoals bindingstijd beinvioedende hulpstoffen, plastificeerders e.d.): gebruik is alleen

toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Grind in betonconstructies gedeeltelijk vervangen door teruggewonnen grof toeslagmateriaal.

Type (A1, A2, B, C) en maximale hoeveelheid (%) teruggewonnen grof toeslagmateriaal: volgens opgave

adviseur constructies.
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10. TIMMERWERK

10.1 Eisen en uitvoering

De in het zicht komende betimmeringen van plaatmateriaal als triplex/multiplex en MDF, als volgt
uitvoeren:

- zaagkanten glad schaven en/of glad schuren;

- randen voorzien van lichte vellingkant;

- bevestigingsschroeven soevereinen en verdiept aanbrengen (ivm plamuren).

Bij in het zicht komende onderplaten dakelementen mogen geen nieten en/of andere
bevestigingsmiddelen in het zicht komen.

Met beton- en/of metselwerk in aanraking komende vlakken van aan te brengen timmerwerken met
hout/houtachtige plaatmaterialen minimaal 2x gronden.

Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken met hout/houtachtige plaatmaterialen,
die met de buitenlucht in aanraking komen, minimaal 2x gronden.

Dampremmende folie toepassen:

- tussen binnenbeschietingen/-constructies en isolatie;

- daar waar nodig ter voorkoming van condensatieproblemen t.g.v. dampspanningen.

10.2 Bouwstoffen / bouwdelen

Constructiehout leveren overeenkomstig:
- overeenkomstig NEN-EN 14081-1;
- elasticiteitsmodulus (klasse) (NEN-EN 338): conform documenten/opgave adviseur constructies
- BRL 2301 en met KOMO kwaliteitsverklaring.
Naaldhout dient verduurzaamd te zijn bij de navolgende toepassingen:
- toepassing buiten c.qg. in vochtige omstandigheden;
- toepassing achter buitenbeschietingen waaronder trespa, rockpanel, Eternit bekledingspanelen,
houten geveldelen.
Verduurzaming naaldhout:
- vaculmdrukmethode overeenkomstig BRL 0601, geleverd met KOMO kwaliteitsverklaring;
- duurzaamheidsklasse na het verduurzamen (NEN-EN 350): ten minste 2;
- houtverduurzamingsmiddelen moeten zijn toegelaten door het CTGB en zijn voorzien van een
toelatingsnummer CTGB;
- milieuvriendelijke middelen toepassen.
Gipskartonplaten leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 520;
- BRL 1009 en met KOMO kwaliteitsverklaring.
Gipsvezelplaten leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 15283-2;
- BRL 1102 en met KOMO kwaliteitsverklaring.
Multiplex voor binnentoepassing (NEN-EN 13986):
- klimaatklasse (NEN EN 636): binnen;
- verlijming (NEN-EN 314-2) (klasse): ten minste 1;
- dekfineer, kwaliteit oppervlak (klasse) (NEN-EN 635-1):
e  Dij blank lakken en transparant kleurbeits: 1 / lll;
e  bij dekkend schilderwerk: Il / 1ll;
- multiplex (binnentoepassing) moet voldoen aan BRL 1705:
e ten minste productklasse 5 voor multiplex t.b.v. transparante en dekkende afwerking;
e ten minste productklasse 6 voor multiplex die fabrieksmatig is voorzien van een grondlaag of
dekkingsfolie, voor dekkende afwerking;
multiplex leveren met KOMO kwaliteitsverklaring.
Multlplex voor buitentoepassing (NEN-EN 13986):
- klimaatklasse (NEN EN 636): buiten;
- verlijming (NEN-EN 314-2) (klasse): 3 (geschikt voor onbeschermde buitentoepassingen);
- dekfineer, kwaliteit oppervlak (klasse) (NEN-EN 635-1):
e  bij blank lakken en transparant kleurbeits: | / ll;
e bij dekkend schilderwerk: 11 / 1lI;
- multiplex (buitentoepassing) moet voldoen aan BRL 1705:
e ten minste productklasse 1 voor multiplex voor alle afwerkingen;
e ten minste productklasse 2 voor multiplex t.b.v. transparante en dekkende afwerking;
e ten minste productklasse 3 voor multiplex die fabrieksmatig is voorzien van een grondlaag of
dekkingsfolie, voor dekkende afwerking;
multiplex leveren met KOMO kwaliteitsverklaring.
Plaatmaterlaal waarvan de zichtzijde wordt bekleed met een hardkunststof bekledingsplaat, aan de
andere zijde voorzien van een backing-board van gelijke dikte en/of hoedanigheid.
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11.

Binnen toegepaste spaan- en vezelplaten dienen formaldehyde-arm te zijn, ten minste voldoend aan de

klasse E1 voor wat betreft de uitstoot van vrije formaldehyde. Bij voorkeur echter formaldehyde-vrij

plaatmateriaal toepassen (klasse EO).

(Geprefabriceerde) houten en houtachtige bouwdelen moeten voldoen aan de eisen van één of meer van

de volgende beoordelingsrichtlijnen:

- BRL 0101 Houtachtige dakconstructies

- BRL 0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen

- BRL 0801 Houten gevelelementen

- BRL 0904 Houtskeletbouw

- BRL 1001 Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen

- BRL 1003 Niet-dragende binnenwanden

- BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden

- BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies

- BRL 2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen

- BRL 41083 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen

- BRL 9021 Houten buitenbergingen.

De montage van (geprefabriceerde) houten en houtachtige bouwdelen moet plaatsvinden volgens de

eisen van één of meer van de volgende uitvoeringsrichtlijnen:

- BRL 0802 Montage van houten en houtachtige bouwdelen;

- URL 0802-0103 Montage van geprefabriceerde houtachtige dakkapellen;

- URL 0802-0801 Montage van houten gevelelementen;

- URL 0802-0904 Montage en afwerking van houtskeletbouw;

- URL 0802-1001 Montage van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen;

- URL 0802-1003 Montage van niet-dragende binnenwanden;

- URL 0802-1008 Montage van dragende binnen- en buitenwanden;

- URL 0802-1701 Montage van gelijmde dragende houten bouwconstructies;

- URL 0802-4103 Montage van houten en houtachtige gevelbekledingssystemen.

Uitvoeringseisen profielstrokenbekleding: overeenkomstig publicatie 'Houtwijzer - Gevelbekleding van

massief hout' uitgegeven door Centrum Hout mmv VVNH.

Eisen m.b.t. (fabrieksmatig aan te brengen) verfsystemen op timmerwerken:

- ademende verfsystemen toepassen zodat eventueel in het hout gedrongen vocht ook weer kan
uittreden;

- voor grondlaksystemen geldt BRL0814;

- voor voorlak- en/of aflaksystemen geldt BRL 0817;

- voor semi- of niet filmvormende coatings geldt BRL 0821.

METAALCONSTRUCTIEWERKEN

Eisen en uitvoering

Montage staalconstructie volgens NEN-EN 1090-2.

Stabiliteitsverbanden na montage op spanning brengen.

Verankering: d.m.v. in te storten ankers. Het toepassen van boorankers of chemische ankers in overleg

met de adviseur constructies.

Waar aangegeven in projectgebonden documenten de staalconstructie brandwerend uitvoeren d.m.v.

brandwerende coatings c.q. brandwerende bekledingspanelen.

In de fabriek/werkplaats te maken verbindingen: laswerk.

Eisen laswerk:

- lasprocessen uitvoeren volgens NEN-EN-ISO 4063;

- laswerk moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt over een laskwaliteitssysteem
volgens NEN-ISO 3834 en door gekwalificeerde lassers volgens NEN-EN-ISO 9606-1;

- het laswerk moet gereed zijn voordat het staal wordt gereinigd en voordat het staal wordt verzinkt
c.q. wordt voorzien van een fabrieksmatig aangebracht coatingsysteem;

- laswerk moet vrij zijn van porién, eindkraters, randinkartelingen, scheuren en lasspatten;

- afmetingen lassen: conform de door de aannemer te verstrekken werkbescheiden;

- voor materiaaldikten 2 6 mm moet de dikte van hoeklassen minimaal 6 mm zijn; voor materiaaldikten
< 6 mm moet de dikte van de hoeklassen minimaal 1,2 maal de materiaaldikte zijn;

- lassen minimaal a=4;

- alle lasverbindingen rondom aflassen.

In het werk te maken verbindingen: boutverbindingen.

Eisen boutverbindingen (NEN-EN 15048-1):

- aantal en afmetingen bouten / boutverbindingen: conform de door de aannemer te verstrekken
werkbescheiden;

- bij boutverbindingen 2 volgplaten per bout toepassen;
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- bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen buiten het
constructieonderdeel steken;

- waar mogelijk bouten aan de zichtzijde en moeren/steel aan de niet-zichtzijde;

- boutverbindingen van getoogde liggers na montage aandraaien;

- v66r de oplevering van het werk alle moeren bij verbindingen controleren en zo nodig aandraaien.

Conservering van metalen onderdelen buiten moet zijn afgestemd op:

- corrosiviteitsklasse (NEN-EN-ISO 12944-2): C3;

- levensduur voor de 1e interventie (termijn voér een aantastingsgraad Ri3 volgens NEN-EN-ISO
4628-3 wordt vastgesteld): > 15 jaar.

Thermisch verzinken van stalen onderdelen volgens NEN-EN-ISO 1461.

Voor duplexsystemen geldt:

- NEN 5254 - Het industrieel aanbrengen van een natlakverfsysteem op thermisch verzinkte of
gesherardiseerde producten (duplexsysteem);

- NEN-EN 15773 - Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt
of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) - Specificaties, aanbevelingen en richtlijnen.

In te verzinken buis-/kokerprofielen, ontluchtingsgaten aanbrengen. Bij te verzinken onderdelen mogen

luchtinsluitingen niet voor komen; ontspanningsvoorzieningen aanbrengen i.0.m. de directie.

Bij metalen onderdelen waarin zich regen- en/of condenswater kan verzamelen, per compartiment ten

minste 2 gaten 12 mm boren voor afwatering. Bij kolommen de gaten direct boven de voetplaat

aanbrengen. Na thermisch verzinken moeten de gaten ten minste een diameter hebben van 11 mm.

Bouwstoffen / bouwdelen

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1) / (NEN-EN 10210-1) / (NEN-EN 10219-1): kwaliteit zoals
aangegeven op de projectgebonden documenten van de adviseur constructies.

Het te verzinken staal en laswerk moet van een 'verzinkbare kwaliteit' zijn ter voorkoming van het zgn.
'Sandelin-effect' (reactief staal); het fosfor- en siliciumgehalte moet voldoen aan de eisen gesteld in de
vermelde NEN-EN normen; de leverancier van het staal moet dit aantonen d.m.v. kwaliteitscertificaten.
Voorbewerkingsgraad bij staalwerk dat in het zicht blijft (NEN-EN-ISO 8501-3) (klasse): P2.

Bouten en moeren (NEN-EN ISO 4014/4017 resp. NEN-EN-ISO 4032), incl. volgplaten:

- conform tabel 2;

- sterkteklasse (NEN-EN-ISO 898-1): 8.8U (ISO-passend);

- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461);

- diameter: conform de door de aannemer te verstrekken werkbescheiden, doch minimaal M16.
Ankers: draadeinden met moeren (DIN 976-1 resp. NEN-EN-ISO 4032), incl. volgplaten:

- conform tabel 2;

- sterkteklasse (NEN-EN-ISO 898-1): 8.8U (ISO-passend);

- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461);

- diameter: conform de door de aannemer te verstrekken werkbescheiden, doch minimaal M16.

DAK- EN WANDOPENINGEN

Eisen en uitvoering

Het verwerken van de beglazing in metalen vliesgevels, kozijnen/puien, ramen en deuren moet door de
fabrikant van deze elementen geschieden.

Beglazing met beglazingsprofielen moet zijn droge beglazing met rubberprofielen in metalen
beglazingsprofielen volgens standaard systeem van de kozijnfabrikant.

Sponningafmetingen, beglazingswijze en beglazingsmaterialen, e.d., moeten zijn afgestemd op de eisen
die aan de beglazing zijn gesteld (waaronder brandwerendheid, geluidwerendheid, inbraakwerendheid,
letselveiligheid, doorvalveiligheid, e.d.)

Bouwstoffen / bouwdelen

Metalen gevelelementen

Metalen gevelelementen leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 14351-1;

- VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk;
- BRL 2701 met KOMO kwaliteitsverklaring.

Warmtedoorgangscoéfficiént (W/(m2.K)): 1,65 tenzij in de projectgebonden documenten anders is
aangegeven.

Aluminium profielen met thermische onderbreking en verborgen waterafvoer.

Draaiende/bewegende delen in gevelelementen uitvoeren met dubbele kierdichting.
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse) (NEN-EN 1627): 2.

Bestand: 24140ATE2c - Algemene technische Eisen.docx Pagina 26





Gemeente Nijmegen, bureau Vastgoed Datum: 25-09-2024
Algemene Technische Eisen Referentie: 24140ATE2/MvdL

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

Houten gevelelement
Houten gevelelementen leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 14351-1;
- KVT-online "Kwaliteit van houten gevelelementen” (uitgegeven door de NBvT);
- BRL 2701 met KOMO kwaliteitsverklaring;
- kozijnen, puien, ramen: BRL 0801 met KOMO kwaliteitsverklaring;
houten buitendeuren: BRL 0803 en worden geleverd met KOMO kwaliteitsverklaring.
Warmtedoorgangscoefﬂment (W/(m2.K)): 1,65 tenzij in de projectgebonden documenten anders is
aangegeven.
Draaiende/bewegende delen in gevelelementen uitvoeren met dubbele kierdichting.
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse) (NEN-EN 1627): 2

Hang- en sluitwerk gevelelementen

Hang- en sluitwerk t.b.v. gevelelementen leveren overeenkomstig:

- BRL 3104 met KOMO kwaliteitsverklaring;

- inbraakwerendheid (BRL 3104): SKG-sterrenclassificatie afstemmen op weerstandsklasse 2 (NEN-
EN 1627) van het gehele gevelelement;

- duurzaamheid (NEN-EN 1906): 6;

- gebruikscategorie (NEN-EN 1906):
e utiliteitsgebouwen: minimaal categorie 3;
e overig: minimaal categorie 2;

- sloten met meerpuntssluitingen;

- deurdrangers moeten voldoen aan NEN-EN 1154, uitgevoerd met glijarm, traploos instelbare
sluitkracht EN 2-5, regelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag, instelbare sluitvertraging;

- hang- en sluitwerk t.b.v. vluchtdeuren moet voldoen aan NEN-EN 1125.

In het zicht blijvend hang- en sluitwerk conform ter goedkeuring te verstrekken monsters.

Materiaal: rvs.

Hang- en sluitwerk binnen
Hang- en sluitwerk t.b.v. binnendeuren leveren overeenkomstig:
- BRL 3104 met KOMO kwaliteitsverklaring;
- duurzaamheid (NEN-EN 19086): 6;
- gebruikscategorie (NEN-EN 1906):
e utiliteitsgebouwen: minimaal categorie 3;
e overig: minimaal categorie 2;
- deurdrangers moeten voldoen aan NEN-EN 1154, uitgevoerd met glijarm, traploos instelbare
sluitkracht EN 2-5, regelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag, instelbare sluitvertraging;
- hang- en sluitwerk t.b.v. vluchtdeuren moet voldoen aan NEN-EN 1125.
In het zicht blijvend hang- en sluitwerk conform ter goedkeuring te verstrekken monsters.
Materiaal:
- utiliteitsgebouwen: rvs;
- woningen: aluminium geéloxeerd F1.

Enkele beglazing
Brandwerend glas leveren:

- overeenkomstig NEN-EN 357;

- met door de plaatselijke brandweer verlangde certificaten / testrapporten.

Daar waar nodig volgens NEN 3569, glas in gelaagde, letselbeperkende uitvoering klasse 2(B)2 (NEN-
EN 12600).

Daar waar nodig volgens Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), glas in gelaagde, doorvalveilige
uitvoering.

Veiligheidsglas leveren overeenkomstig NEN-EN 12150-2.

Gelaagd glas leveren overeenkomstig NEN-EN 14449.

Glassamenstelling en -dikte (mm): conform advies / statische berekening fabrikant, overeenkomstig NEN
2608, NEN 3569, NEN EN 1990 / NEN EN 1991 plus Nationale Bijlagen.

Meerbladige beglazing
Meerbladig, isolerend glas leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 1279-5;
- de op het glas van toepassing zijn de beoordelingsrichtlijn:
e  BRL 2201 (Isolerend Dubbelglas voor thermische isolatie), met KOMO kwaliteitsverklaring;
e  BRL 2202 (Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie), met KOMO
kwaliteitsverklaring;
e BRL 2203 (Gecoate glasbladen voor warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische
isolatie), met KOMO kwaliteitsverklaring.
Brandwerend glas leveren:
- overeenkomstig NEN-EN 357;
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- met door de plaatselijke brandweer verlangde certificaten / testrapporten.

Letselbeperking (NEN 3569):

- daar waar nodig (volgens NEN 3569) het glas in gelaagde, letselbeperkende uitvoering klasse 2(B)2
(NEN-EN 12600);

- daar waar beide zijden van het glas als 'stootzijde' aangemerkt kunnen worden, moeten zowel het
binnen- als buitenblad worden uitgevoerd met gelaagd, letselbeperkend glas.

Daar waar nodig volgens Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), glas in gelaagde, doorvalveilige

uitvoering.

Veiligheidsglas leveren overeenkomstig NEN-EN 12150-2.

Gelaagd glas leveren overeenkomstig NEN-EN 14449.

Glassamenstelling en -dikte (mm): conform advies / statische berekening fabrikant, overeenkomstig NEN

2608, NEN 3569, NEN EN 1990 / NEN EN 1991 plus Nationale Bijlagen.

Beglazingskit
Beglazingskit leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 15651-2;
- BRL 2801 met KOMO kwaliteitsverklaring.
De hechting van kit op ondergronden altijd d.m.v. beproeving vaststellen.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

Eisen en uitvoering

De eisen die voor ‘Metaalconstructiewerken’ gelden, zijn ook van toepassing op metalen trappen,
balustraden en leuningen.

Loopvlakken van treden en trapbordessen moeten anti-slip en slijtvast zijn uitgevoerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dienen kopzijden van buis-/kokerprofielen te zijn dichtgelast.

DAKBEDEKKING

Eisen en uitvoering

Gesloten dakbedekkingssystemen

Gesloten dakbedekkingssystemen (incl. dakisolatie, dampremmende lagen, e.d.) moeten zijn

aangebracht:

- overeenkomstig de 'Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen' uitgegeven door VEBIDAK,
DAKMERK en Kiwa BDA Dakadvies;

- overeenkomstig NEN 6050 m.b.t. brandveilig werken;

- overeenkomstig NPR 6708 'Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen’;

- overeenkomstig BRL 4702, door een dakbedekkingsbedrijf dat het KOMO-procescertificaat
overeenkomstig deze BRL voert;

- overeenkomstig verwerkingsrichtlijnen fabrikant dakbedekking;

- door een door de fabrikant dakbedekking erkend dakbedekkingsbedrijf;

Dakdetails uitvoeren volgens de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA en

verwerkingsvoorschriften fabrikant dakbedekking.

Platte daken moeten naar de hemelwaterafvoeren een effectief afschot (het minimale afschot dat

overblijft na doorbuiging in de eindtoestand) hebben van:

- ten minste 10mm/m

Daarvoor een ontwerpafschot maken van:

- ten minste 23 mm/m voor stalen daken en andere type daken die kunnen doorbuigen;

- ten minste 16 mm/m voor overige daken.

Vanaf ieder punt van het dak moet een doorlopend afschot bestaan naar de dichtstbijzijnde

hemelwaterafvoer.

De banen van de dakbedekkingen dusdanig aanbrengen dat naar de afvoeren toe geen tegennaden

ontstaan.

Bij platte daken de isolatie ter plaatse van de hemelwaterafvoeren over een oppervlak van ten minste

500x500 mm ongeveer 10 mm dunner uitvoeren, zodanig dat een afvoerpunt ontstaat.
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14.1.2 Extensief groendaksystemen
Extensief groendaksysteem moet zijn aangebracht:
- overeenkomstig verwerkingsadviezen leverancier groendaksysteem;
- overeenkomstig FLL richtlijnen;
- door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens het Groenkeur-certificaat "Dak- en gevelbegroeiing".
Langs de dakranden, opstanden en rondom de dakdoorbrekingen/dakdoorvoeren, een vegetatievrije
zone breed ca. 50 cm.
Vooér het aanbrengen van het groendaksysteem moet de dakbedekking in het bijzijn van de directie op
waterdichtheid worden beproefd.

14.1.3 Permanente valbeveiliging
Permanente valbeveiliging voor daken moet zijn aangebracht:
- overeenkomstig NEN-EN 795;
- overeenkomstig NEN-EN 353-2;
- overeenkomstig BRL 9935, door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig deze
BRL voert;
- volgens verwerkingsrichtlijnen fabrikant permanente valbeveiliging.

14.1.4 Dakpannenbedekking
Panhaken aanbrengen overeenkomstig NEN 6707.
Waterdicht indekken:
- dakdoorvoeren;
- overige in de daken op te nemen bouwdelen (dakvensters / dakkapellen / dakluiken);
- aanlijnbeveiligingshaken.
Dakdoorvoeren voorzien van afdichtingsmanchetten.
Killen voorzien van kilgootprofielen.
Dakvoet voorzien van:
- ventilerende onderlatten toepassen (i.v.m. vlak dakpan model);
- vogel- en muiswerende dakvoetprofielen.
Dakpannen aanbrengen overeenkomstig:
- verwerkingsvoorschriften fabrikant;
- het door de aannemer te verstrekken advies;
- URL 0180/15 'Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met keramische
pannen'.

14.2 Bouwstoffen / bouwdelen

14.21 Dakbanen
Bitumineuze dakbanen leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 13707;
- bewezen levensduur van ten minste 25 jaar;
- BRL 1511 met KOMO kwaliteitsverklaring.
EPDM dakbanen leveren:
- overeenkomstig NEN-EN 13956;
- met een bewezen levensduur van ten minste 25 jaar;
- overeenkomstig BRL 1511 met KOMO kwaliteitsverklaring.
Daar waar een groendaksysteem wordt aangebracht de dakbedekking leveren in WS-uitvoering
(wortelbestendig).

14.2.2 Dakisolatie
Dakisolatieplaten van minerale wol leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 13162;
- BRL 1309 met KOMO kwaliteitsverklaring.
Dakisolatie van hardschuim leveren overeenkomstig:
- NEN-EN 13163 (EPS / NEN-EN 13164 (XPS) / NEN-EN 13165 (PIR, PU) / NEN-EN 13166 (PF);
- BRL 1309 met KOMO kwaliteitsverklaring.

14.2.3 Daktegels
Daktegels van beton leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 1339;
- BRL 2315 met KOMO kwaliteitsverklaring.

14.2.4 Dakpannen
Keramische dakpannen leveren:

- overeenkomstig NEN-EN 1304;
- overeenkomstig BRL 1510 en met KOMO kwaliteitsverklaring.
Betonnen dakpannen leveren:
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- overeenkomstig NEN-EN 490;

- overeenkomstig BRL 4705 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Dakpannen leveren inclusief:

- hulpstukken in dezelfde kwaliteit en hoedanigheid (nokvorsten, broekstukken, hoekkepervorsten, -
ventilatiepannen, gevelpannen, halve pannen, etc.);

- ventilerende ondervorsten / ondervorstprofielen;

- kunststof kilgootprofielen;

- combidakvoetprofiel, zwart;

- afdichtingmanchetten t.b.v. dakdoorvoeren;

- bevestigingsmiddelen: rvs panhaken, aluminium vorstbeugels zwart, rvs hoekkeperklemmen, rvs
schroeven met neopreen volgring (t.b.v. verankering pannen en vorsten), e.d.

15. NATUUR- EN KUNSTSTEEN

15.1 Eisen en uitvoering

Natuursteen en kunststeen voor buitentoepassingen moeten vorstbestendig zijn en vorstbestendig zijn
aangebracht.

Toe te passen kit bij natuursteen moet geschikt zijn voor de betreffende natuursteensoort en geen
randzonevervuiling op het natuursteen veroorzaken.

16. VOEGVULLINGEN

16.1 Eisen en uitvoering

Naast de algemeen geldende voorschriften zijn tevens van toepassing:

- NEN 3411: Voegen - Termen en definities;

- NEN 3413: Schuimbanden - Eisen en beproevingsmethoden;

- NEN-EN-ISO 6927: Bouwconstructies - Voegkitten - Woordenlijst.

In geval van hechting op gecoat oppervlak vooraf een hechtproef nemen overeenkomstig richtlijnen
fabrikant.

Bij overschilderbare voegafdichtingen vooraf een hechtproef uitvoeren of de toe te passen verf
voldoende hecht, overeenkomstig richtlijnen fabrikant.

Hechtvlakken reinigen en indien nodig de hechtingsvlakken voorbehandelen conform de voorschriften
van de fabrikant.

De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit wordt aangebracht mag niet meer zijn dan:

- voor hout 17 procent;

- voor beton 6 procent.

De temperatuur van de hechtingsvlakken moet minimaal 3 graden Celsius boven het dauwpunt zijn.
De zichtzijden van de voegvullingen moeten glad, strak en in een lijn met de aansluitende materialen
worden afgewerkt.

Voegvullingen mogen geen vlekvorming en/of randzonevervuiling veroorzaken op de
aanliggende/omringende constructies/bouwdelen.

Voegvullingen met elastische kit t.b.v. luchtdicht bouwen moeten zijn aangebracht door een hiertoe
gecertificeerd bedrijf overeenkomstig BRL 2804-2 'Het aanbrengen van producten voor luchtdicht
bouwen'.

Voordat met het kitwerk wordt gestart, moet van iedere kitsoort c.q. toe te passen kleur, ter beoordeling
een proefstuk van het kitwerk worden opgezet. Het goedgekeurde proefstuk zal dienen als referentie
voor het overige kitwerk.

De toelaatbare totale duurzame vervorming:

- van elastische kitten moet minimaal 25% bedragen van de voegbreedte;

- van elastisch-plastische kitten moet minimaal 15% bedragen van de voegbreedte;

- van plastische kitten moet minimaal 5% bedragen van de voegbreedte.

16.2 Bouwstoffen / bouwdelen

16.2.1 Voegkitten
Voegkitten te leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 15651-1: Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare
oppervlakken - Deel 1: Voegkitten voor gevelelementen;
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- NEN-EN 15651-2: Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare
oppervlakken - Deel 2: Beglazingskitten;

- NEN-EN 15651-3: Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare
oppervlakken - Deel 3: Voegkitten voor sanitaire toepassing;

- NEN-EN 15651-4: Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare
oppervlakken - Deel 4: Voegkitten voor beloopbare oppervlakken.

Kitten mogen geen 'randzonevervuiling' veroorzaken (getest volgens ISO 16938-1).

NAISOLATIE

Eisen en uitvoering

Naisolatie mag geen nadelig effect op de bouwconstructies hebben, bijvoorbeeld vochtproblemen.
Naisolatie dient te geschieden door een hiertoe gecertificeerde bedrijf, volgens de daarbij behorende
Beoordelingsrichtlijn(en) (BRL) en Uitvoeringsrichtlijn(en) (URL).

STUKADOORWERK

Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering pleisterwerk binnen
Stukadoorwerk uitvoeren overeenkomstig de door het Technisch Bureau Afbouw (TBA) uitgegeven
technische publicaties en richtlijnen hieromtrent.
Wandafwerkingen in stukadoorwerk moeten tot minimaal 100 mm boven het verlaagde plafonds
aangebracht worden. Indien er geen verlaagd plafond is, de afwerking doorzetten tot onderzijde
bovenliggende bouwdelen.
Naden tussen gipsplaten moeten over de volledige hoogte, ook boven verlaagde systeemplafonds,
worden afgevoegd.
Voorbewerking:
- leidingsleuven dichtzetten;
- waar nodig wanden voorstrijken.
In het pleisterwerk stukadoorsgaas opnemen:
- t.p.v. plaatnaden gipsplaten;
- op alle plaatsen waar kans op (krimp)scheuren aanwezig is (t.p.v. naden in de ondergrond, t.p.v.
overgangen in de ondergrond, t.p.v. inwendige hoeken, etc.).
In de gepleisterde afwerking op te nemen profielen:
- hoekbeschermingsprofielen t.p.v. alle uitwendige hoeken over de volledige hoogte;
- stucstopprofielen aanbrengen t.p.v.:
= aan beide zijden t.p.v. een verticale dilatatievoeg in steenachtige wanden (voegbreedte 5 mm
i.v.m. aanbrengen kitvoeg);
=  alle vrije beéindigingen van stukadoorwerk.
Pleisterprofielen zuiver viak en te lood, dan wel in de juiste richting stellen.
Dilatatievoegen in de ondergrond moeten in het pleisterwerk worden doorgezet.
Het pleisterwerk t.p.v. inwendige hoeken en aansluitingen met andere bouwdelen insnijden (en
naderhand dichtzetten met kit).
Laagdikte pleisterwerk: afstemmen op ondergrond, er mogen geen (haar)scheuren ontstaan.
In badkamers en vochtige ruimten cementgebonden pleistermortel toepassen.
Pleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig
BRL 9600 voert.

Oppervlaktebeoordeling pleisterwerk binnen

Oppervlak van bouwdelen die worden voorzien van muurverf (sauswerk):

- gipsplaat-ondergronden: glad oppervliak met Afwerkingsniveau A conform de door TBA uitgegeven
publicatie “Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op
systeemwanden en -plafonds”;

- overige ondergronden: glad oppervlak Groep 1 conform de door TBA uitgegeven publicatie
“Opperviaktebeoordelingscriteria stukadoorwerk Binnen”;

- overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak van 2 m2.
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Oppervlak van bouwdelen die worden voorzien van behang of scan met muurverf of spuitpleisterwerk

(spack):

- gipsplaat-ondergronden: glad oppervlak met Afwerkingsniveau B conform de door TBA uitgegeven
publicatie “Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op
systeemwanden en -plafonds”;

- overige ondergronden: glad oppervlak Groep 2 conform de door TBA uitgegeven publicatie
“Opperviaktebeoordelingscriteria stukadoorwerk Binnen”;

- overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak van 2 m2.

Oppervlak van spuitpleisterwerk (spack):

- gelijkmatig gestructureerd, gespoten oppervlak Groep 4 conform de door TBA uitgegeven publicatie
“Opperviaktebeoordelingscriteria stukadoorwerk Binnen”;

- fijne korrel overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak van 2 m2.

Hoeknauwkeurigheid (tabel 2) (NEN-EN 13914-2): tabel 2.

Bouwstoffen / bouwdelen

Pleistermortels

Gipsgebonden hecht-, raap- en witpleistermortels leveren:

- overeenkomstig NEN-EN 13279-1;

- overeenkomstig BRL 4201 en met KOMO kwaliteitsverklaring;

- type/samenstelling pleistermortel afgestemd op type ondergrond en opperviakte-eisen;
- toebehoren: voorstrijkmiddel obv kunststofdispersie.

Cementgebonden pleistermortel leveren:

- overeenkomstig NEN-EN 998-1;

- type/samenstelling pleistermortel afgestemd op type ondergrond en opperviakte-eisen;
- toebehoren: voorstrijkmiddel.

Spack spuitpleister
- overeenkomstig NEN-EN 15824
- fabrikaat: Brander Afbouwprodukten, of gelijkwaardig.
- type: Branderbriljant, fijne structuur, kleur wit;
- toebehoren:
e voorstrijk-’hechtmiddel waar nodig;
e stukadoorgaas / voegwapeningsmateriaal;
e  Brander egalisatie spuitpleister.

Beschermingsprofielen, binnen

Type:

- op alle uitwendige hoeken: verzinkt stalen hoekbeschermingsprofiel, afmetingen afstemmen op de
laagdikte van het stukadoorwerk;

- bij alle vrije beéindigingen van in het zicht komend stukadoorswerk op wanden: verzinkt stalen
beéindigingsprofiel, afmetingen afstemmen op de laagdikte van het stukadoorwerk.

TEGELWERK

Eisen en uitvoering

Tegelwerken rondom montagedozen, leidingen, tappunten, afvoerputten e.d., zuiver passend
aanbrengen; de betreffende onderdelen zoveel mogelijk op de kruispunten van de voegen aanbrengen.
Daar waar het wandtegelwerk niet tot aan het plafond wordt aangebracht moeten de bovenste lijmrillen
horizontaal worden aangebracht.

Tegels symmetrisch aanbrengen, pastegels kleiner dan een halve tegel mogen niet worden toegepast.
Sprongen, neggekanten en dagzijden van wandopeningen e.d. moeten zijn meegetegeld.

In het zicht blijvende aansluitingen en beéindigingen moeten strak en passend zijn.

Tegels met zijkanten die bewerkt of behandeld zijn moeten op uitwendige hoeken en beéindigingen
zodanig zijn geplaatst dat geen onbewerkte of onbehandelde zijkanten zichtbaar zijn.

In badkamers en overige natte/vochtige ruimten vooraf waterdichte afdichting aanbrengen:

- rond doorvoeren, putten/goten;

- in kimmen vloer-/wandaansluiting;

- t.p.v. verticale hoekaansluitingen.

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 41, bijlage A: Groep 1.

Kitvoegen aanbrengen in:

- inwendige hoeken;
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- voegen tussen vloer- en wandtegelwerk;

- voegen tussen tegelwerk en aansluitende bouwdelen;

- voegen tussen tegelwerk en de daarin op te nemen bouwdelen;

- overige naden waar nodig om spanningen / scheurvorming in tegelwerken te voorkomen.

Tegelwerk uitvoeren:

- overeenkomstig URL 35-101 'Uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen van wand- en vloertegelwerk
in reguliere toepassing’;

- overeenkomstig verwerkingsvoorschriften fabrikant.

Bouwstoffen / bouwdelen

Voorstrijkmiddel (NEN-EN 14891), egalisatiemortel (NEN-EN 998-1), waterdichte afdichtingsmaterialen
(NEN-EN 14891), tegellijm ((NEN-EN 12004), voegmortel (NEN-EN 13888-1), sanitaire kit (NEN-EN
15651-3), e.d.: moeten van dezelfde fabricaat zijn. Toegestaan fabricaat: Forbo Eurocol, Omnicol of
Schdnox, of gelijkwaardig.

Keramische tegels leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 14411;

- BRL 1010 met KOMO kwaliteitsverklaring.

DEKVLOEREN

Eisen en uitvoering

Cementgebonden dekvloeren aanbrengen overeenkomstig:

- NEN 2741 ‘In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden
dekvloeren’;

- NEN 2742 ‘In het werk vervaardigde vloeren - Zwevende dekvloeren - Terminologie, uitvoering en
kwaliteitsbeoordeling’;

- NEN 2747 Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloer oppervlakken.

Bij dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen:

- aanbrengen volgens TBA-Richtlijn vioeren 2.2 ‘Richtlijn voor het aanbrengen van hechtende
dekvloeren met vloerverwarming’;

- de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur brengen overeenkomstig TBA
richtlijn 2.1 'Opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming in calciumsulfaat- of cementgebonden
dekvloeren'.

Vlakheidsklasse dekvloer (NEN 2747): ten minste 3.

Sterkte cementgebonden dekvloeren (tenzij in projectgebonden documenten anders is aangegeven):

- dekvloer direct op draagvloer, druksterkte (NEN 2741):

e woningbouw: = Cw7;
e tiliteit: 2 Cw12;
- dekvloer op scheidingslaag, druksterkte (NEN 2741):
e woningbouw: = Cw7;
e utiliteit: 2 Cw20;
- zwevende dekvloer, buigsterkte (NEN 2741):
e woningbouw: Fw7;
e utiliteit: Fw7.

Bouwstoffen / bouwdelen
Cementgebonden dekvloermortel leveren overeenkomstig NEN-EN 13813.

KLEINE METAALWERKEN

Eisen en uitvoering

Montage afdekkappen, waterslagen en overige metalen afwerkprofielen:

waar mogelijk onzichtbaar bevestigd m.b.v. bevestigingsklangen en dilatatieklangen;
monteren met voldoende expansiemogelijkheden;

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende metalen onderdelen geen
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
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De metalen onderdelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van
optredende vormveranderingen optreden.

Bouwstoffen / bouwdelen

Afdekprofielen, aluminium:
- conserveringen aluminium onderdelen: zie paragraaf 3.3;
- materiaaldikte aluminium zetwerken:

e minimaal 1,5 mm bij profielbreedte tot 160 mm;

e minimaal 2,0 mm bij profielbreedte tot 300 mm;

e minimaal 3,0 mm bij profielbreedte vanaf 300 mm.

Afdekprofielen, zink

Zinksoort en -kwaliteit (NEN-EN 988): titaanzink met een zuiverheid van min. 99,995 % Zn (Z1 volgens
NEN-EN 1179).

Nominale dikte zink (mm) (NEN-EN 501): 2 0,8.

Afdekprofielen, staal

- materiaal gezet plaatstaal: continu-dompelverzinkte plaat S320GD+Z275 (NEN-EN 10346).

- materiaaldikte gezet plaatstaal: bij ontwikkelde breedte tot 200 mm = 0,75 mm, daarboven = 0,90
mm.

- oppervlaktebehandeling: Colorcoat Prisma 50 um coating, of gelijkwaardig.

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering algemeen

Plafond- en wandsystemen:

- mogen niet eerder aanvangen dan nadat de ruimte waarin zij worden gemonteerd droog, wind- en
waterdicht is.

- moeten worden uitgevoerd bij een temperatuur van minimaal 10° Celsius en een relatieve
vochtigheid van minder dan 70%.

Eisen en uitvoering plafondsystemen

De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van mineraalplaat moet zonder deze
vulelementen stabiel zijn.

Sparingen ten behoeve van installatiedelen (verlichting, ventilatie, brand-/rookmelders, e.d.) aanbrengen
in de systeemplafonds. Deze installatiedelen worden in het rastersysteem opgenomen, eventuele
restruimten opvullen met paspanelen. Daar waar installatiedelen in de plafondpanelen moeten worden
aangebracht, de plafondpanelen verstevigen met multiplex.

De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten is
gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.

Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964): Annex A.5.3 (Squareness).

Plafondsystemen aanbrengen overeenkomstig:

- URL 0709 ‘Montage van systeemwanden-en plafonds’;

- verwerkingsvoorschriften fabrikant.

Eisen en uitvoering wandsystemen

Bovenaansluitingen van wandsystemen:

- moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden;

- glijdend uitvoeren (conform standaard details fabrikant) daar waar de doorbuiging van de
bovenliggende verdiepings-/dakvioeren groter is dat de volgens de montagevoorschriften van de
fabrikant toegestane waarde.

Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B):

- wanden die worden voorzien van sauswerk: klasse A (volledig afgewerkt met dunne filmlaag);

- wanden die worden voorzien van behang of glasweefsel met sauswerk of spuitpleisterwerk: klasse
B;

- wanden die worden voorzien van wandtegels: klasse E.

In het pleisterwerk van metal stud wanden stukadoorsgaas opnemen:

- t.p.v. plaatnaden gipsplaten;
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- op alle plaatsen waar kans op (krimp)scheuren aanwezig is (t.p.v. naden in de ondergrond, t.p.v.
overgangen in de ondergrond, t.p.v. inwendige hoeken, etc.).

In de gepleisterde afwerking van metal stud wanden op te nemen profielen:

- hoekbeschermingsprofielen bij alle uitwendige hoeken over de volledige hoogte;

- stucstopprofielen bij alle vrije beéindigingen van stukadoorwerk daar waar de naden niet uit het zicht
worden genomen door timmerwerk (aftimmerlatten e.d.).

Systeemwanden moeten zijn aangebracht overeenkomstig:

- URL 0709 ‘Montage van systeemwanden-en plafonds’;

- overeenkomstig TBA-richtlijn 3.3.

Bouwstoffen / bouwdelen

Gipskartonplaten leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 520;

- BRL 1009 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

Gipsvezelplaten leveren overeenkomstig:

- NEN-EN 15283-2;

- BRL 1102 en met KOMO kwaliteitsverklaring.

- Niet dragende binnenwanden leveren met KOMO attest-met-productcertificaat volgens BRL 1003.

SCHILDERWERK, IN HET WERK AANGEBRACHT

Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering algemeen
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn
aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde
plaatsen opnieuw zijn bevestigd.
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het glas schilderen,
behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten,
rubberprofielen e.d.
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. Voor het aanbrengen van een volgende verflaag
moet er worden geschuurd of geslepen, tenzij het pleister, metsel- of betonwerk betreft. Ruimten waarin
moet worden geschilderd, stofvrij maken en houden.
Bij binnenwerk moet de onderzijde van deuren die toegang geven tot sanitaire ruimten 2x zijn gegrond.
Ook op randen en hoeken moet de voorgeschreven laagdikte aanwezig zijn.
Vo6ér aanvang van het schilderwerk moet al het hang- en sluitwerk eerst passend zijn aangebracht,
vervolgens het hang- en sluitwerk demonteren en na het schilderen afmonteren.
Bij binnenwerk, verfsoorten toepassen op acrylaatbasis toepassen.
Bij schilderwerk op bestaand verfwerk of op verfwerk dat in de werkplaats/fabriek is aangebracht, moet
worden getest of de omschreven verfsoort voldoende hecht op de onderlaag.
Voor zover niet aangegeven, worden de voor het schilderwerk toe te passen kleuren nader door de
directie opgegeven.
De kleur van de toe te passen grondlaag moet zoveel mogelijk zijn afgestemd op de kleur van de
afwerklaag.
Schilderwerk uitvoeren overeenkomstig:
- de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de verfproducten met de bijbehorende
veiligheidsvoorschriften;
- de Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en verwante producten en Keuringsmethoden voor verven
en verwante producten, uitgegeven door de Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT);
- het Basisverf- en Glasbestek 2020 (OnderhoudNL);
- BRL 0814: Filmvormende coatings voor toepassing op hout;
- SKH- en SKG-Publicaties m.b.t. schilderwerk / verven;
een door de aannemer te verstrekken verftechnisch schilderadvies.
Bu bestaande werk, reparaties in ondergrond uitvoeren overeenkomstig Sikkens Infoblad 13 01 (te
downloaden op de website van Sikkens).

Hechting, cissing / kratervorming

Onthechting, cissing en/of kratervorming zijn niet toelaatbaar.

In het werk moet worden onderzocht of de toe te passen verfsystemen geschikt zijn voor de
fabrieksmatig aangebrachte grondlagen c.qg. voorlaklagen. Hiertoe vervaardigt de aannemer
proefstukken van alle in het werk aan te brengen verfsystemen op fabrieksmatig aangebrachte grond-
/voorlaklagen. Bij deze proefstukken wordt de hechting beoordeeld en wordt gekeken of cissing c.q.
kratervorming optreedt.
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23.1.3 Verftechnisch schilderadvies
De aannemer verstrekt aan de directie een door de verffabrikant opgesteld verftechnisch schilderadvies,
dat ten minste de volgende gegevens bevat:
- reparaties ondergrond (bij bestaand werk);
- voorbehandeling/bewerking van de ondergronden;
- per ondergrond, locatie en functie, een beschrijving van de toe te passen verfsoorten en verwerking

ervan incl.:
e de plaats waar de te schilderen materialen moeten worden aangebracht (fabriek/werkplaats of
in het werk);

e per verflaag de minimaal te behalen laagdikten c.q. het verbruik;
e specificaties van de toe te passen materialen, met productbladen, verwerkingsvoorschriften,
attesten, etc.

24. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

241 Eisen en uitvoering

Leidingen moeten met voldoende expansiemogelijkheid worden gemonteerd zodat ze vrij en geluidloos
kunnen uitzetten en krimpen.

Steekmoffen mogen niet als expansiestuk worden gebruikt.

Alle aftakkingen en bochten moeten worden uitgevoerd met bochtstukken van 135°.

Uitvoering overeenkomstig:

- NEN 3215;

- ISSO publicatie 3216.

Bij binnenleidingen voorzieningen treffen ter voorkoming van condensatie. Daar waar deze leidingen in
het zicht komen moeten deze worden voorzien van een getimmerde koof.

Nazorg en herstelwerkzaamheden met betrekking tot hemelwaterafvoeren omvatten onder meer:

- het beproeven, inspecteren en registreren;

- het schoon opleveren;

- het gedurende de uitvoerings- en onderhoudsperiode in stand houden van het gemaakte werk.

24.2 Bouwstoffen / bouwdelen

24.2.1 Goten, zink (NEN-EN 612)
Zinksoort en -kwaliteit (NEN-EN 988): titaanzink met een zuiverheid van min. 99,995 % Zn (Z1 volgens
NEN-EN 1179).
Nominale dikte zink (mm) (NEN-EN 501): 2 0,8.
Dakgoten moeten voldoen aan BRL 2035 c.qg. BRL 2035 en worden geleverd met KOMO
kwaliteitsverklaring.

24.2.2 Hemelwaterafvoerbuizen, zink (NEN-EN 612)
Zinksoort en -kwaliteit (NEN-EN 988): titaanzink met een zuiverheid van min. 99,995 % Zn (Z1 volgens
NEN-EN 1179).
Nominale dikte zink (mm) (NEN-EN 501): = 0,8.
Zinken hemelwaterafvoeren moeten voldoen aan BRL 2022 en worden geleverd met KOMO
kwaliteitsverklaring.

2423 Hemelwaterafvoerbuizen, PVC (NEN-EN 12200-1)
Type: PVC ronde hemelwaterafvoerbuis, met recycle-garantie.
PVC hemelwaterafvoeren moeten voldoen aan BRL 2011 en worden geleverd met KOMO
kwaliteitsverklaring.

25. BINNENRIOLERING

25.1 Eisen en uitvoering
Gescheiden systeem, vrij verval.
Uitvoering:

- overeenkomstig NEN 3215;
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- overeenkomstig ISSO publicatie 3216

- de benodigde ontspanningsleidingen aanbrengen, minimaal 70 mm c.q. 50% van de diameter van
de standleiding, tot boven het dak (op een rioolbeluchtingsdakdoorvoer);

- voldoende ontstoppingsstukken aanbrengen;

- standleidingen op elke verdieping te voorzien van een expansiestuk;

- doorvoeren lucht- en waterdicht uitvoeren;

- leidingen uit het zicht;

- doorvoeren door brandscheidingen voorzien van een brandmanchet;

- leidingdoorvoeren bij wastafels en fonteinen afdekken met rozetten;

- afschot: ten minste 5 mm/m; het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn;

- bij vertakkingen in liggende leidingen ontstoppingsvoorzieningen aanbrengen.

- 90°bochten door middel van 2x 45°bochten met daartussen een recht gedeelte van 250 mm, tenzij
er een stromingsstuk wordt toegepast;

- geen T-stukken toepassen, maar uitsluitend 45° bochten en spruitstukken;

- leidingen onder de begane grond vloer monteren aan de funderingsbalken.

Bouwstoffen / bouwdelen
Leidingen binnenriolering, PVC (N NEN-EN 1329-1)

Type: PVC-U (ongeplastificeerd polyvinylchloride) met recyclegarantie, voor binnenriolering.
Kleur in het zicht komende onderdelen wit, overig grijs (RAL 7037).

Leidingdoorvoer, brandwerend

Fabrikant: Promat B.V., of gelijkwaardig.

Type:

- daar waar deze in het zicht blijven: Promastop-FC3/FCS6;

- overige situaties: Promastop-UCE brandmanchet.

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (min): ten minste gelijk aan de brandwerendheid van de
brandwerende scheidingen waarop/aan de brandmanchetten moeten worden aangebracht.
Kleur in het zicht komende onderdelen wit, overig grijs (RAL 7037).

WATERINSTALLATIE

Eisen en uitvoering

Uitvoering:

- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverend bedrijf;

- overeenkomstig NEN 1006;

- overeenkomstig Waterwerkbladen;

- waterinstallaties legionellabestendig uitvoeren overeenkomstig ISSO-publicatie 30.5.

- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten;

- koudwaterleidingen op minimaal 150 mm van warmwaterleidingen of verwarmingsleidingen leggen
i.v.m. opwarmen en legionellapreventie;

- leidingsystemen mogen geen krachten uitoefenen op installatieonderdelen, appendages, etc.;

- leidingen moeten met voldoende expansiemogelijkheid worden gemonteerd zodat ze vrij en
geluidloos kunnen uitzetten en krimpen.

SANITAIR

Eisen en uitvoering

Uitvoering:

- overeenkomstig NEN 1006;

- overeenkomstig de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverend bedrijf;

- overeenkomstig de Waterwerkbladen;

- leidingwerk waar mogelijk uit het zicht.

Het sanitair van kristalporseleinen en geglazuurde vuurklei mag geen haarscheuren en bakbarsten
bevatten, mag niet scheluw of krom getrokken zijn en geen zogenaamde pitten of kleurvlekken vertonen.
Verchroomde respectievelijk vernikkelde onderdelen moeten voldoen aan NEN 529, klasse D.
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28.

28.1

28.2

29.

29.1

30.

30.1

31.

31.1

BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE

Eisen en uitvoering

Uitvoering brandbestrijdingsinstallatie:

- overeenkomstig (plaatselijk) geldende voorschriften brandweer;

- overeenkomstig NEN 1594;

- overeenkomstig de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverend bedrijf;

- overeenkomstig de Waterwerkbladen;

- leidingwerk waar mogelijk uit het zicht.

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen
hiervan door de brandweer.

Bouwstoffen / bouwdelen

Brandslanghaspels leveren overeenkomstig NEN-EN 671-1 en met KIWA-keur.
A.F.F.F. Schuimblussers leveren overeenkomstig NEN-EN 3-7.

GASINSTALLATIE

Eisen en uitvoering

Uitvoering gasinstallaties overeenkomstig:

- NEN1078;

- NPR 3378.

Aanlegwijze leidingen:

- daar waar leidingen uit vloer of wand komen, deze voorzien van een beschermbuis;
- verbindingswijze: soldeerverbinding;

- verbindingen mogen niet worden ingestort c.q. worden weggewerkt;

- leidingen gebeugeld op wanden.

VERWARMINGSINSTALLATIE

Eisen en uitvoering

Uitvoering warmwaterverwarmingsinstallatie overeenkomstig NEN 3028.

Geen verbindingen in muursleuven aanbrengen.

Leidingen moeten met voldoende expansiemogelijkheid worden gemonteerd zodat ze vrij en geluidloos
kunnen uitzetten en krimpen. Leidingen die zijn weggewerkt in wanden en vloeren in een flexibele
mantelbuis.

In elke ruimte, waar verwarmingsleidingen in de dekvloer zijn aangebracht, dienen zelfklevende stickers
op de vloer te worden aangebracht met het opschrift: "Niet in deze vloer boren of spijkeren”.

In de bad-/doucheruimte geen vioerdoorvoeringen toepassen.

Warmteverliesberekening(en) uitvoeren overeenkomstig:

- NEN-EN 12831-1;

- woongebouwen: ISSO-publicatie 51;

- utiliteitsgebouwen: ISSO-publicatie 53;

- ruimte hoger dan 5 m: SSO-publicatie 57.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Eisen en uitvoering

Uitvoering kanalen t.b.v. mechanische ventilatie-installatie:
- volgens LUKA Kwaliteitshandboek luchtkanalen.
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321 Eisen en uitvoering

33.

33.1

33.1.1

33.1.2

33.1.3

33.1.4

Koellastberekening(en) uitvoeren overeenkomstig:
- NEN 5067;
- ISSO publicatie 8-85.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering: algemeen

Elektrotechnische installaties uitvoeren overeenkomstig:

- NEN1010;

- (voor onderhoud) NEN 3140;

- NEN 2768.

Leidingwerk uit het zicht, m.u.v. het leidingwerk in de meterkasten, leidingschachten en t.p.v.
schoonmetselwerkwanden.

Eisen en uitvoering: PV-Zonnestroomsysteem

Uitgangspunten:

- netgekoppeld systeem, met op het dak te plaatsen PV-panelen;

- totaal oppervliak PV-panelen (Apv) / aantal PV-panelen / Wattpiek per PV-paneel (Wp) / etc: conform
projectgebonden documenten / BENG-berekening.

Aansluiting PV-cellen op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf dient te geschieden i.o.m. het

elektriciteitleverend bedrijf.

T.b.v. het zonnestroomsysteem een elekirateruglevermeter aanbrengen en een zonnestroom

opbrengstdisplay.

Van toepassing op het zonnestroomsysteem zijn:

- NEN1010;

- NEN-EN-IEC 61215, m.b.t. onder andere vermogensgarantie en elektrische veiligheid componenten;

- technische richtlijnen zoals NTA 8013 (Procedure voor het controleren van PV-systemen);

- NTA 8030 (Richtlijnen voor productspecificaties van omvormers toegepast in netgekoppelde
decentrale opwekkers).

PV-panelen monteren conform:

- NEN 7250;

- BRL 9933 onder KOMO procescertificaat.

Door de aannemer te verzorgen keuring(en):

- SCIOS Scope 12 inspectie volgens Technisch Document 18 'Inspectie van zonnestroominstallaties’,
uit te voeren door en SCIOS gecertificeerde inspecteur.

Eisen en uitvoering: Installatie voor noodverlichting en vluchtwegverwijzing

Installatie/aansluiting noodverlichting en vluchtwegverwijzing:

- deinstallatie aansluiten op de laagspanningsinstallatie;

- deinstallatie voor noodverlichting en viuchtwegverwijzing ontwerpen en installeren volgens het Bbl
en de geldende normen, waaronder:
= NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek

NEN 6088 - Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding

NEN-EN 50172 - Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en -tekens — Geregistreerde

veiligheidstekens

= NEN-EN 50172: Noodverlichtingsystemen voor viuchtwegen

= NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

Eisen en uitvoering: Brandmeldinstallatie met ontruimingsalarminstallatie

Installatie/aansluiting brandmeldinstallatie met ontruimingsalarminstallatie:

- de brandmeldinstallatie met ontruimingsalarminstallatie moet een gecertificeerd systeem zijn; hiertoe
moet de aannemer door een als zodanig erkend bureau een Programma Van Eisen laten opstellen
op basis waarvan de installatie moet worden uitgevoerd;

- de brandmeldinstallatie conform NEN 2535 uitvoeren;

- de ontruimingsalarminstallatie uitvoeren als bedoeld in NEN 2575;
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- de brandmeldinstallatie met ontruimingsalarminstallatie moet ontworpen en geinstalleerd worden
volgens NEN 2575, NEN 2535, het boek "Een brandveilig gebouw installeren”, de eisen van de
plaatselijke brandweer en conform het door de directie goed te keuren Programma Van Eisen.

De ontruimingsinstallatie (die wordt aangesloten op de brandmeldinstallatie) moet ten minste bestaan uit

een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders kleur rood en alarmgevers met

"slow-woop" signaal.

De apparatuur voor de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan EN54.
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Gemeente Nijmegen — Vastgoed — Garanties

Dit document beschrijft de standaard garantietermijnen voor werkzaamheden die in opdracht van gemeente
Nijmegen worden uitgevoerd en/of voor panden die in beheer komen bij afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties
(VSA) van de gemeente Nijmegen.

Document: Gemeente Nijmegen - Vastgoed - Garanties
Versie: 8

Datum: 25 september 2024
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01. GARANTIEVERKLARING

1. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient van dat
onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit document gevoegde model overgelegd te
worden, inhoudende:

o datde garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant
aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.

o datde garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het
einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in dit
document genoemde periode.

2. Bijelk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, vermeldt het
bestek/de opdracht of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de
opdrachtnemer/aannemer, dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een
zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de opdrachtnemer/aannemer
worden verstrekt.

3. Deopdrachtnemer/aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de
onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet door de
onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de
opdrachtnemer/aannemer verstrekt.

4. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of een andersluidende
garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid
omschreven garantieverplichting worden afgeleid.

5. De garantietermijnen gaan in bij oplevering van de werkzaamheden en moeten in tweevoud door de
uitvoerende partij dan wel leverancier/fabrikant worden verstrekt, ondertekend door de
uitvoerende partij of de leverancier/fabrikant van het betreffende onderdeel.

6. Voor tijdens de garantieperiode gerepareerde of vervangen werk of onderdelen, geldt na herstel of
vervanging een garantieperiode welke gelijk is aan de oorspronkelijke garantietermijn, beginnend
op de dag van reparatie of vervanging.

7. Voor zover de aansprakelijkheid van de uitvoerende partij op grond van de U.A.V. of andere
bepalingen van de overeenkomst verder gaat dan uit de garantiebepalingen voortvloeit, blijft deze
aansprakelijkheid in stand.

8. De genoemde garanties voor onderdelen en de eventuele uitzonderingen hierop laten onverlet de
verplichtingen van de opdrachtnemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer na de oplevering.
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02. GARANTIETERMIJNEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd gedurende de vermelde periode en te garanderen
door de opdrachtnemer.

Deze opsomming betreft de minimale garantievoorwaarden en termijnen. Indien project specifieke garantie
termijnen worden verlangd, dient voldaan te worden aan de zwaarste eis.

Door de aannemer te garanderen onderdelen op warmtepompinstallatie:
- 3jaar op de warmtepompinstallatie met boiler;
- 10jaarverzekerde garantie op het bodemwarmtewisselaarsysteem;
- 25jaarop de duurzame werking van het bodemwarmtewisselaarsysteem binnen de gestelde
temperaturen bij genoemde uitgangspunten.

Door de aannemer te garanderen onderdelen van zonnestroom systeem:
- productgarantie zonnepanelen: 10 jaar;
- vermogensgarantie zonnepanelen: 10 jaar voor 90% van het oorspronkelijk vermogen, 25 jaar voor 80%
van het oorspronkelijk vermogen;
- omvormer PV-module: 10 jaar;

- complete zonnestroom systeem: 2 jaar.

Door de aannemer te garanderen onderdelen van systemen:
- het toegangscontrolesysteem dient minimaal 15 jaar gegarandeerd te worden op nalevering en service;
- 5jaarop het gebouwbeheerssysteem;
- 15jaar op het gebouwbeheerssysteem op aantoonbare verkrijgbaarheid en compatibiliteit.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 20 jaar:
- paalfundering;
- permanente damwanden;
- fundering en hoofddraagconstructie
- spouwmuurisolatie;
- buitenwanden (betreffende vochtdoorslag; in het bijzonder de aansluitingen met de belendende
bebouwing).

Door de aannemer te garanderen onderdelen met verzekerde garantie over een periode van 10 jaar:

- kunststof kozijnen/puien, ramen en deuren, conform VKG;

- baanvormige dakbedekking, inclusief dampremmende lagen, isolatie, randafwerkingen en overige
bijkomende werken, alsmede de aansluitingen/doorvoeren. De garantie is zodanig dat de
leverancier/legger van de bedekkingen tevens de ondergrond garandeert c.q. aanvaardt. Voor dit
onderdeel wordt geé€ist een garantiecertificaat overeenkomstig het model als is aangegeven in het
(vigerende) “BDA dakboekje”;

- gevelisolatiesysteem met gepleisterde afwerking inclusief vuilwerende coating;

- gevelisolatiesysteem met afwerking van steenstrips.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 10 jaar:
- grondwerk en verdichten ondergrond;
terreinverhardingen;
- metalen hekwerken en poorten, incl. conservering en natlak-/moffel-/poedercoatsystemen;
- overige hekwerken en poorten;
- fietsenberging;
- containerberging;
- overige onderdelen terreininrichting;
- betonconstructies;
- waterdichtheid betonconstructies onder maaiveldniveau;
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- stalen metselwerk ondersteuningsconstructies;

- metselwerken;

- voegwerk van metselwerken;

- na-isolatie;

- vooraf vervaardigde steenachtige elementen;

- waterdichtheid betonnen gevelelementen;

- waterdichtheid betonconstructies onder het grondwaterniveau;

- buitenbeschietingen met houten geveldelen incl. houten achterconstructie;

- buitenbeschietingen met triplex/multiplex incl. houten achterconstructie;

- buitenbeschietingen met kunststof volkern incl. houten achterconstructie;

- buitenbeschietingen met vezelcement bekledingspanelen incl. houten achterconstructie;

- buitenbeschietingen met Rockpanel bekledingspanelen incl. houten achterconstructie;

- constructieve houtconstructies en overig ruwbouwtimmerwerk;

- houten dakelementen;

- houtskeletbouw wandelementen;

- metaalconstructiewerk incl. conserveringen, lateien en ander hulpstaal;

- stalen dakplaten;

- bouwkundige kanaalelementen;

- houten buitenkozijnen, -ramen en -puien, conform bepalingen Stichting Garantiefonds Timmerwerken;

- houten binnenkozijnen/-puien;

- metalen kozijnen/-puien en -deuren: 10 jaar conform VMRG-garantievoorwaarden incl. stelkozijnen (in
aanvulling op VMRG-garantievoorwaarden 10 jaar i.p.v. 5 jaar);

- metalen vliesgevels conform VMRG-garantievoorwaarden incl. stelkozijnen (in aanvulling op VMRG-
garantievoorwaarden 10 jaar i.p.v. 5 jaar);

- vloerisolatie;

- daklichten, dakvensters, lichtkoepel, lichtstraat;

- dakluiken, te openen lichtkoepel;

- vloerluiken;

- dakpannen bedekking;

- beglazing, binnen en buiten;

- sandwichpanelen/systeembekledingen/gevelelementen, incl. lijsten, lekdorpels, overig zetwerk en
toebehoren;

- metalen dakkappen incl. oppervlaktebehandeling;

- metalen waterslagen/lekdorpels incl. oppervlaktebehandeling;

- metalen afwerkprofielen incl. oppervlaktebehandeling;

- groendaksysteem, te voldoen aan esthetische en prestatie-eisen conform BDA dakboekje;

- groengevelsysteem;

- metal stud wanden en metal stud plafonds;

- systeemwanden en systeemplafonds;

- overige lichte scheidingswanden;

- panelen schuifwanden / mobiele wanden;

- rolluiken;

- brandwerende rolschermen, brandschermen;

- tegelwerk incl. voeg- en kitwerk;

- voegvullingen met schuimband, voegbanden;

- dakgoten;

- hemelwaterafvoerinstallatie;

- noodoverlopen;

- natlak-, moffel- en poedercoatsystemen;

- trappen;

- balustraden en leuningwerk binnen;

- balustraden en leuningwerk buiten;

- loopbruggen;

- permanente valbeveiliging op daken;
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- buitenriolering;

- binnenriolering;

- vloerverwarming;

- overige in te storten c.q. in te werken leidingen van de tot het werk behorende technische installaties;
- spiegels;

- hechting coatings;

- luchtdichte afdichtingen;

- wind- en waterdichting.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 10 jaar, na 5 jaar aflopend:
- hydrofobeer-behandeling gevels.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 6 jaar:
- houten buitendeuren, conform bepalingen Stichting Garantiefonds Nederlandse Deuren.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 5 jaar:
- betonreparaties;
- stukadoorwerk binnen inclusief spuitwerk;
- dekvloeren;
- cement gebonden dekvloeren;
- calciumsulfaat gebonden dekvloeren;
- kunstharsgebonden gietvloer afwerking incl. holplinten;
- kunstharsgebonden troffelvloer afwerking incl. holplinten;
- vloercoating;
- onderdelen van kunststeen;
- onderdelen van natuursteen;
- beglazingskit;
- overige voegvullingen met kit;
- zonwerende schermen;
- privacyschermen;
- gevelroosters;
- gevelschermen;
- metaal- en kunststofwerken;
- vensterbanken;
- brandwerende afdichtingen;
- afbouwtimmerwerk;
- akoestische voorzieningen;
- binnendeuren;
- valdorpels;
- binnenschilderwerk;
- buitenschilderwerk;
- postkastunit;
- keukencombinaties inclusief aanrechtbladen, keukenelementen;
- prefab kasten;
- overige tot het werk behorende vaste inrichting;
- linoleum vloerbedekking;
- vinylvloerbedekking;
- rubberen vloerbedekking;
- schoonloop borstelmat;
- parketvloer;
- sportvloerafwerking;
- waterinstallatie;
- sanitair inclusief waterkranen, spiegels, planchetten, overige appendages en toebehoren;
- brandslanghaspels;
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- brandblustoestellen;

- radiatoren/verwarmingselementen;

- brandwerende coatings op staal;

- verkleuring van coatings op metalen bouwdelen.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 3 jaar inclusief 3 jaar onderhoud (verwijderen graffiti
en herstel coating):
- antigraffiti behandeling metselwerk.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 3 jaar:
- tapijt vloerbedekking;
- schoonloop vloerbedekking;
- transparante afwerksystemen;
- gasinstallatie;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- mechanische ventilatie-installatie;
- koelinstallaties;
- regelinstallaties;
- apparatuur verwarmingsinstallatie;
- boilers;
- warmwaterbereiders;
- vuilwaterpompen;
- olie-benzine- en vetafscheiders;
- overige werktuigkundige installaties;
- (nood)verlichtingsarmaturen;
- schakelmateriaal;
- noodstroomaggregaten;
- brandmeld-, ontruimingsinstallaties;
- detectoren (0.a. CO en LPG)
- camera’s, monitoren, multiplexers;
- stuurkasten
- verdeelinrichtingen
- data- en telefooninstallaties;
- overige elektrotechnische installaties.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 2 jaar:
- segmenthefdeuren;
- snelroldeuren;
- bedrijfsdeuren;
- tourniquet;
- schuifdeurautomaten;
- draaideurautomaten;
- hang- ensluitwerk;
- (inbouw)keukenapparatuur;
- personenlift;
- goederenlift;
- gevelonderhoudsinstallatie.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode waarin ten minste 2 geheel / ononderbroken
stookseizoen is begrepen, doch minimaal 2 jaar:

- overige delen van de verwarmingsinstallatie.

Door de aannemer te garanderen onderdelen, periode 1 jaar:
beplanting (inboetgarantie).
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Gemeente Nijmegen - VSA - Model Garantieverklaring
voor een onderdeel

Garantieverklaring

Aan wie de bepalingen in bovengenoemd bestek bekend zijn, verklaart hiermede ten overstaan
van de Gemeente Nijmegen, dat hij alle gebreken, welke - vanaf het gereedkomen van het
bovenbeschreven onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daaraan
gedurende een periode van. ......... jaren - aan dit onderdeel mochten voorkomen en waarvan de
Gemeente Nijmegen aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten
worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheden of gebrekkige uitvoering, op eerste
aanzegging van de Gemeente Nijmegen zo spoedig mogelijk en voor zijn rekening zal herstellen.

Getekend:
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HE YDA A

FACILITY MANAGEMENT

Algemene Inkoopvoorwaarden november 2021

1. Algemeen
1.1 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle met HEYDAY

Facility Management Groep BV, alsmede haar dochtervennootschappen en deelnemingen, hierna te noemen ‘HEYDAY’, te
sluiten (opdracht)overeenkomsten, hierna telkens te noemen: ‘de overeenkomst’, betreffende door een wederpartij, hierna te
noemen ‘leverancier’, te verrichten diensten c.q. werkzaamheden en/of te leveren zaken. Hierna zal uitsluitend over diensten
gesproken worden, waaronder in het kader van deze voorwaarden ook dienen te worden begrepen te verrichten
werk(zaamhed)en en/of te leveren zaken.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij
schriftelijk tussen HEYDAY en leverancier zijn overeengekomen.

2. Offerte en overeenkomst

2.1 Offerteaanvragen binden HEYDAY niet en gelden slechts als een uitnodiging aan leverancier tot het uitbrengen van een offerte.
Heeft leverancier twijfels of bezwaren bij de offerteaanvraag van HEYDAY, bijvoorbeeld over de techniek, veiligheid,
uitvoerbaarheid of kostprijs, dan zal zij dit onverwijld meedelen aan HEYDAY.

2.2. Een offerte van leverancier is onherroepelijk en tenminste geldig gedurende negentig (90) kalenderdagen na het uitbrengen
daarvan. De offerte moet definitief en volledig zijn en moet alles omvatten wat vereist is voor de levering van de diensten.

2.3. Door leverancier gemaakte kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte worden niet vergoed.

2.4. Onderhandelingen kunnen door HEYDAY op ieder door haar gewenst moment zonder verplichting tot schadevergoeding
worden beéindigd.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand indien een door leverancier uitgebrachte offerte c.q. aanbieding door HEYDAY schriftelijk

wordt aanvaard.

3. Uitvoering diensten

3.1. Leverancier is te allen tijde verplicht de door haar uit te voeren diensten goed en deugdelijk, zoals van een professionele partij
op het gebied van de betreffende diensten mag worden verwacht, en naar de bepalingen van de overeenkomst, alsook met
inachtneming van in dat verband geldende (al dan niet wettelijke) voorschriften uit te voeren en daarbij geen schade, in welke
mate ook, aan derden toe te brengen c.g. te veroorzaken.

3.2 Leverancier dient de door haar uit te voeren diensten nauwkeurig, door vakkundig personeel en onder goede leiding en toezicht
uit te voeren.

3.3. Leverancier is verplicht uitsluitend de door of namens HEYDAY te geven aanwijzingen op te volgen, tenzij in de overeenkomst
anders is overeengekomen.

3.4. Leverancier dient zich, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsook gedurende een periode van twee jaren

daarna, te onthouden van het (gevraagd dan wel ongevraagd) doen van aanbiedingen aan dan wel het verrichten van
werkzaamheden voor of in opdracht van opdrachtgevers van HEYDAY.

3.5. Leverancier garandeert de continuiteit van (de uitvoering van) de diensten. Dit betekent onder meer dat leverancier haar
werkzaamheden c.q. de diensten nimmer zal opschorten en zich voorts niet zal (kunnen) beroepen op enig retentierecht.

4. Werkwijze
4.1. HEYDAY informeert leverancier binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst met de uitvoering

van de diensten een aanvang zou moeten worden genomen, indien leverancier zijn werkzaamheden niet op het afgesproken
tijdstip kan aanvangen, en vice versa.

4.2. Leverancier maakt desgevraagd week- dan wel maandrapporten op volgens een door HEYDAY te verstrekken dan wel goed te
keuren model en biedt de door haar ingevulde en ondertekende rapporten wekelijks c.q. maandelijks aan HEYDAY voor akkoord
aan.

4.3. Leverancier mag uitsluitend productie(hulp)middelen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen gebruiken, die voldoen aan de

daaraan wettelijk dan wel anderszins gestelde eisen. Deze middelen dienen te zijn voorzien van het CE keurmerk
(conformiteitskenmerk).

4.4, Leverancier dient de haar voor de uitvoering van de diensten door of namens HEYDAY ter beschikking gestelde middelen
correct en zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden en in goede staat aan HEYDAY te retourneren, bij gebreke waarvan zij
aansprakelijk is voor als gevolg van onvakkundig, onjuist en/of anderszins foutief gebruik en/of onderhoud daarvan dan wel als
gevolg van het niet verrichten van onderhoud ontstane schade en kosten. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, wordt aangenomen
dat door of vanwege HEYDAY ter beschikking gestelde middelen ten tijde van ter beschikking stelling aan leverancier in goede

staat verkeerden.

4.5. Voor zover van toepassing zal leverancier afval, puin, e.d. betrekking hebbende op de diensten dagelijks verzamelen en voor
haar rekening en risico verwijderen.

4.6. Voor zover de overeenkomst ziet op de uitvoering c.g. totstandbrenging van een werk zullen partijen voor aanvang van de

werkzaamheden een opleverprotocol opstellen en overeenkomen, bij gebreke waarvan oplevering overeenkomstig het bepaalde
in § 9 en 10 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV) geschieden. Eerst na
oplevering overeenkomstig dit protocol c.q. voornoemde paragrafen van de UAV zal het risico ter zake een werk op HEYDAY
dan wel een derde overgaan.
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5. Werknemers leverancier

5.1. Indien op de diensten de zogenaamde Wet Ketenaansprakelijkheid (artikel 35 Invorderingswet) van toepassing is, dient
leverancier te beschikken over en op verzoek van HEYDAY het tonen van in dat verband vereiste inschrijvingsbewijzen en/of
vergunningen en dergelijke. Voorts dient leverancier telkenmale op verzoek van HEYDAY een verklaring te tonen van de
Belastingdienst inzake haar goed betalingsgedrag, alsook een verklaring te tonen inzake haar afdracht van loonbelasting en/of
verschuldigde sociale premies.

5.2. Leverancier dient al haar verplichtingen jegens de door haar ingezette werknemers en onderaannemers strikt na te komen. Zij
dient het loon van haar werknemers steeds tijdig en volledig te betalen, de met haar werknemers overeengekomen
arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen en zorg te dragen voor een deugdelijke administratie in dat kader. Op eerste
verzoek van HEYDAY verstrekt leverancier documenten waaruit blijkt dat zij aan haar loonbetalingsverplichtingen voldoet.

5.3. Leverancier garandeert HEYDAY en HEYDAY'’s opdrachtgever dat er bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
geen vreemdelingen in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen te werk gesteld zullen worden door of namens leverancier,
tenzij deze vreemdeling aantoonbaar beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning; deze vergunning zal dan
voorafgaand aan de inzet van die vreemdeling aan HEYDAY worden overgelegd. Leverancier vrijwaart HEYDAY en HEYDAY’s
opdrachtgever ter zake alle aanspraken van derden, van welke aard en/of omvang ook, indien en voor zover het hiervoor
bepaalde wordt geschonden. Dit betekent onder meer dat eventuele boetes en andere te vergoeden schade op grond van
overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen door leverancier betaald zullen worden c.g. voor rekening van leverancier zullen
zijn.

5.4. In verband met het hiervoor bepaalde zal leverancier deugdelijke procedures volgen c.q. hanteren. Op eerste verzoek van
HEYDAY zal leverancier de betreffende procedures en bijbehorende administratie aan HEYDAY ter hand stellen en voorts zal zij
steeds kosteloos haar medewerking te verlenen om alle (overige) in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies relevante
informatie aan HEYDAY te verstrekken.

5.5. Leverancier garandeert dat zij de identiteit van iedere medewerker controleert, voordat die medewerker met de uitvoering van
diensten c.q. werkzaamheden ten behoeve van HEYDAY dan wel diens opdrachtgever aanvangt. Identificatie geschiedt aan de
hand van een geldig en origineel identiteitsbewijs. Leverancier administreert van elke medewerker een kopie van het
identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

5.6. Voor personen in dienst van een door leverancier in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen
buitenlandse onderneming dient leverancier voor aanvang van de betreffende werkzaamheden een Al (of nog geldige E 101) -
detacheringverklaring EU (verordening 883/2004) in haar bezit te hebben. Zij zal deze verklaring(en) op eerste verzoek van
HEYDAY aan laatstgenoemde ter hand stellen.

6. Inschakeling derden

6.1. Leverancier is gehouden de diensten zelf uit te voeren, dan wel te laten uitvoeren door werknemers van leverancier.

6.2. Indien leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in
onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na verkregen schriftelijke
toestemming van HEYDAY. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. HEYDAY is echter gerechtigd
aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden. Door HEYDAY gegeven toestemming laat onverlet de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van leverancier voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op hem
rustende verplichtingen.

6.3. Leverancier dient de uit artikel 4 hiervoor c.q. uit de relevante wet- en regelgeving voortvlioeiende verplichtingen onverkort op te
leggen aan door haar in verband met de nakoming van deze overeenkomst ingeschakelde derden en de overeenkomsten met
door haar ingeschakelde derden schriftelijk vast te leggen en HEYDAY daarin inzage te verschaffen.

6.4. Leverancier vrijwaart HEYDAY elke eventuele aansprakelijkheid van HEYDAY jegens derden c.q. aanspraken van derden
wegens het niet naleven door leverancier of na haar komende leveranciers van verplichtingen ingevolge enige overeenkomst
dan wel ingevolge de wet, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet Aanpak
Schijnconstructies en de Wet Arbeid Vreemdelingen.

6.5. Leverancier staat ervoor in dat door haar in te schakelen derden zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de fiscale wet- en regelgeving, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid
vreemdelingen, de Wet op de identificatieplicht en de Wet Aanpak Schijnconstructies, en leverancier vrijwaart HEYDAY en
HEYDAY'’s opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, van welke aard en/of omvang ook, voor zover deze aanspraken
gebaseerd zijn op het niet voldoen door leverancier en/of door haar in te schakelen derden aan wet- en regelgeving als
voormeld.

6.6. Leverancier garandeert dat elke uitzendonderneming waarvan zij een uitzendkracht inleent (i) ten minste voldoet aan de normen
zoals vastgelegd in NEN 4400-1; en (i) is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (te raadplegen op
www.normeringarbeid.nl).

6.7. Daarnaast ziet leverancier erop toe dat zij blijvend voldoet aan alle voorwaarden van de disculpatieregeling
inlenersaansprakelijkheid (zie: Besluit van de Staatssecretaris van Financién van 27 juni 2012, nr. BLKB2012/1062M, onder
meer te raadplegen op: www.belastingdienst.nl).

7. Opdrachtsom

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de opdracht uitgevoerd tegen een vaste all-in opdrachtsom.
7.2. Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking na voorafgaande schriftelijke opdracht daarvoor van HEYDAY.
7.3. HEYDAY zal nimmer gehouden zijn tot betaling van een kredietbeperkingstoeslag.
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8. Betaling/Facturering

8.1. Betaling van de door leverancier aan HEYDAY te zenden facturen geschiedt binnen 60 dagen na einde maand van ontvangst
en goedkeuring van de betreffende factuur, een en ander met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
8.2 HEYDAY zal slechts gehouden zijn tot betaling van de overeengekomen opdrachtsom, indien en zodra de diensten of het

gedeelte waarop een factuur betrekking heeft, door leverancier naar genoegen van HEYDAY zijn/is afgerond dan wel
opgeleverd en nadat leverancier HEYDAY desgevraagd heeft aangetoond dat zij aan alle op haar ter zake rustende
verplichtingen heeft voldaan.

8.3. Voor zover op (de uitvoering van) de diensten de Wet Ketenaansprakelijkheid dan wel de wetgeving ten aanzien van
inlenersaansprakelijkheid van toepassing is, heeft HEYDAY steeds het recht de door leverancier ter zake van de diensten
verschuldigde loonheffingen, hieronder te verstaan: loonbelastingen, premies sociale verzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, aan leverancier te betalen door storting
van een bedrag ter hoogte van maximaal die loonheffingen op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet
Ketenaansprakelijkheid dan wel inhouding daarvan op de opdrachtsom en namens leverancier rechtstreekse betaling aan de
belastingdienst.

8.4. In gevallen als in lid 8.3 bedoeld, is HEYDAY door betaling van de betreffende loonheffingen jegens leverancier gekweten, voor
zover het deze bedragen betreft.

8.5. Leverancier is gehouden haar ingevolge de overeenkomst toekomende bedragen uiterlijk binnen twee maanden na afronding
c.g. oplevering van de diensten bij HEYDAY in rekening te brengen.

8.6. Indien en voor zover leverancier haar toekomende bedragen later (na twee maanden) factureert, is HEYDAY gerechtigd op het

factuurbedrag een korting in mindering te brengen, welke korting gelijk zal zijn aan het aantal weken dat (na het verstrijken van
de termijn van twee maanden) later gefactureerd wordt te vermenigvuldigen met 5 % van het factuurbedrag, een en ander met
een minimum van € 500.

8.7. Het vorenstaande laat onverlet de verplichting van leverancier om HEYDAY onverwijld schriftelijk te informeren over het feit dat
en de redenen waarom leverancier niet in staat zal c.q. verwacht te zijn haar ingevolge de overeenkomst toekomende bedragen
binnen de hiervoor genoemde termijn van twee maanden te factureren.

8.8. Betaling van enige factuur door HEYDAY houdt geen afstand in van haar eventuele rechten ter zake die factuur of de door
middel van die factuur in rekening gebrachte diensten.

9. Garantie

9.1. Leverancier is gehouden enig door HEYDAY binnen de garantietermijn bij haar aangemeld gebrek ter zake een geleverde
dienst zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen. Alle kosten daartoe, van welke aard en/of omvang ook, worden door leverancier
gedragen. Indien op grond van deze verplichting door leverancier (delen van) een dienst zijn gewijzigd, hersteld of vervangen,
zal ten opzichte van deze diensten de volle garantietermijn weer opnieuw in werking treden.

9.2. Indien in de overeenkomst geen andere garantietermijn is opgenomen, zal leverancier de kwaliteit van door haar geleverde
diensten garanderen voor de duur van één jaar.
9.3. De garantietermijn gaat in op het moment van (af- c.q. op) levering van de betreffende dienst.

10. Aansprakelijkheid en verzekering

10.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor HEYDAY
en/of derden mocht ontstaan, al dan niet uit of ten gevolge van gedragingen, waaronder begrepen nalaten, van leverancier,
diens werknemers of andere personen door leverancier, direct dan wel indirect, bij de uitvoering van de overeenkomst

betrokken.

10.2. Het bepaalde in lid 10.1 is op gelijke wijze van toepassing in geval van schade, van welke aard en/of omvang ook, welke direct
dan wel indirect een gevolg is van een toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door of namens
leverancier.

10.3. Leverancier zal HEYDAY voor de hiervoor in de leden 10.1 en 10.2 bedoelde schade onvoorwaardelijk vrijwaren.

10.4. Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid als in de voorgaande leden bedoeld behoorlijk en adequaat te

verzekeren. Dit betekent in ieder geval dat leverancier minimaal voor € 2.500.000 per aanspraak verzekerd is voor
bedrijfsaansprakelijkheid. Indien de werkzaamheden van leverancier betrekking hebben op dan wel verband houden met de
uitvoering van een werk, dan is leverancier gehouden een CAR- of vergelijkbare verzekering af te (doen) sluiten, welke
verzekering primaire dekking dient te verschaffen. Bij het aangaan van de overeenkomst en steeds op eerste verzoek van
HEYDAY zal leverancier inzage geven in de betreffende verzekeringspolissen en (vervolgens), indien naar het oordeel van
HEYDAY noodzakelijk, verzekerde bedragen (laten) verhogen.

10.5. Leverancier dient het door of namens hem bij de uitvoering van de diensten eventueel ingezette materieel te verzekeren
overeenkomstig de bepalingen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De verzekering moet tevens dekking
verlenen voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het materieel (werkrisico’s), waaronder begrepen schade aan
ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen en andere obstakels. Het bepaalde in de laatste volzin van lid 10.4 geldt op
gelijke wijze.

11. Ontbinding c.q. beéindiging overeenkomst

11.1. De overeenkomst kan door elk van beide partijen met onmiddellijke ingang worden ontbonden door middel van een
aangetekend schrijven in de volgende gevallen:
a) indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
b) indien de andere partij surseance van betaling wordt verleend,;
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c) indien de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zwaarwegende dan wel wezenlijke verplichtingen uit
de overeenkomst en na daartoe in gebreke gesteld te zijn door de ene partij nalatig blijft gedurende een door die ene partij
gestelde redelijke termijn van maximaal 30 dagen de betreffende tekortkoming(en) (alsnog) te herstellen.

11.2. Naast de hierboven in lid 11.1 genoemde gronden heeft HEYDAY bovendien het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te
ontbinden, indien de door leverancier op grond van de overeenkomst verrichte diensten ten behoeve van een opdrachtgever
van HEYDAY, op basis van een tussen die opdrachtgever en HEYDAY gesloten overeenkomst (namens HEYDAY) worden
verricht c.q. geleverd en de betreffende overeenkomst, om welke reden(en) ook, wordt beéindigd dan wel zodanig wordt
gewijzigd dat de diensten, althans een substantieel deel daarvan, niet langer deel uitmaken (uitmaakt) van die overeenkomst,
dan wel HEYDAY op grond van die overeenkomst niet langer verplicht c.q. opgedragen is de diensten, althans een substantieel
deel daarvan, ten behoeve van haar opdrachtgever te (laten) verrichten.

11.3. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door HEYDAY op grond van het bepaalde in lid 11.2 zal HEYDAY een
opzeggingstermijn van maximaal drie maanden in acht nemen, zij het dat deze termijn nooit langer zal zijn dan de termijn,
gelegen tussen het moment van opzegging als voormeld door HEYDAY en het tijdstip van beéindiging van de overeenkomst
tussen HEYDAY en haar opdrachtgever.

11.4. HEYDAY is voorts gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden indien leverancier haar loonbetalingsverplichting als
bedoeld in artikel 5 niet of niet tijdig nakomt.

11.5. Ontbinding c.q. beéindiging van de overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel maakt de ontbindende partij niet
schadeplichtig jegens de andere partij.

11.6. Indien HEYDAY de overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, ontbindt op grond van één van de hiervoor in lid 11.1

opgenomen gronden, dan is zij gerechtigd de dientengevolge ontstane kosten, hieronder begrepen de kosten in verband met de
contractering van een nieuwe leverancier voor de diensten of een deel ervan, aan leverancier door te belasten en te verrekenen
met datgene wat zij alsdan eventueel nog aan leverancier verschuldigd is op grond van deze overeenkomst of anderszins.

11.7. Leverancier is verplicht de aan haar door middel van een opdracht(overeenkomst) opgedragen diensten binnen uiterlijk zes
maanden na opdrachtverlening door HEYDAY uit te (doen) voeren. Indien en zodra leverancier niet aan bovenstaande
verplichting voldoet, dan is HEYDAY gerechtigd, naar eigen keuze en inzicht, om de betreffende opdracht, geheel dan wel
gedeeltelijk, in te trekken c.q. te beéindigen, zonder dat zij ter zake de betreffende ingetrokken c.q. beéindigde opdracht enige
vergoeding aan leverancier verschuldigd zal zijn.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen e.d., welke door HEYDAY aan leverancier zijn verstrekt, blijven eigendom van
HEYDAY en mogen door leverancier niet worden vermenigvuldigd, aan enige derde ter hand of ter kennis worden gesteld of
anderszins worden benut, anders dan ten behoeve van de door leverancier op grond van de overeenkomst te verrichten
werkzaamheden. Op eerste verzoek zullen de hiervoor bedoelde tekeningen e.d. aan HEYDAY worden geretourneerd.

12.2. Alle vindingen, resultaten en/of andere uitkomsten van de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of ter zake van deze
vindingen, resultaten en/of uitkomsten intellectuele eigendomsrechten gevestigd kunnen worden, komen uitsluitend toe aan
HEYDAY. Op eerste verzoek van HEYDAY zal leverancier de hierop betrekking hebbende gegevens, informatie, documenten
en/of overige bescheiden c.q. zaken aan HEYDAY overhandigen. Voor zover HEYDAY ter zake voornoemde vindingen,
resultaten en/of andere uitkomsten ten behoeve van haar dan wel een derde intellectuele eigendomsrechten wenst te vestigen,
zal leverancier daaraan haar volledige medewerking verlenen en zal zij elke gedraging, die de vestiging van zo’n intellectueel
eigendomsrecht zou kunnen belemmeren dan wel vertragen, achterwege laten.

12.3. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voor HEYDAY en/of voor derden mocht ontstaan, ten gevolge van enige
inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien, licenties, auteursrechten, een geregistreerde tekening of ontwerp, een handelsnaam
of handelsmerk dan wel soortgelijke rechten, waarvan leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of
waarop zij in dat kader inbreuk maakt. Leverancier vrijwaart HEYDAY voor alle aanspraken, van wie of welke aard ook, op
vergoeding van schade ten gevolge van een inbreuk als hiervoor bedoeld. Eventuele beperkingen van aansprakelijkheid van
leverancier in de overeenkomst gelden niet ten aanzien van de schade als bedoeld in dit artikellid.

13. Geheimhouding
13.1. Leverancier dient alle verkregen (bedrijfs)informatie met betrekking tot HEYDAY dan wel enige opdrachtgever van HEYDAY en

waarvan het vertrouwelijke karakter is aangeduid dan wel redelijkerwijze mag worden verondersteld, vertrouwelijk te behandelen
en alleen te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier zal die informatie op generlei wijze ter
kennis van derden brengen dan wel ter inzage geven aan derden, behoudens voor zover vereist in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst.

14. Verbod van cessie, verpanding

14.1. Het is leverancier verboden haar uit de overeenkomst jegens HEYDAY voortvloeiende vorderingen en/of rechten zonder
schriftelijke toestemming van HEYDAY aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen dan
wel anderszins op enigerlei wijze te belasten. Hier is sprake van een uitsluiting als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, zodat geen
geldige overdracht of verpanding mogelijk is.

15. Conversie en nawerking

15.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter van een bepaling op deze
bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat
betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
kan worden gedaan. De overige bepalingen blijven onveranderd van kracht.
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15.2. De bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na
beéindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

16. Geschillen

16.1. Alle geschillen, van welke aard en omvang ook, die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht
door de Rechtbank Oost-Brabant.
16.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zij het dat de toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake

internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) nadrukkelijk is uitgesloten.

Aanvullende Inkoopvoorwaarden Zaken

17. Toepasselijkheid

17.1. De onderstaande aanvullende inkoopvoorwaarden zaken zijn van toepassing, indien en zodra de opdracht van HEYDAY aan
leverancier tevens de levering (al dan niet inclusief installatie dan wel montage) van zaken betreft.

17.2. Deze aanvullende inkoopvoorwaarden zijn aanvullend ten opzichte van het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 16 hiervoor.
Het aldaar bepaalde blijft derhalve onverkort van toepassing c.q. gelden.

17.3. Daar waar in de artikelen hiervoor wordt verwezen naar ‘diensten’ wordt alsdan eveneens bedoeld de door leverancier te

leveren zaken.

18. Kwaliteit en omvang

18.1. Leverancier staat er voor in dat door of namens haar geleverde zaken nieuw zijn (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen),
van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van constructie-, materiaal- en fabricagefouten, voldoen aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid en afwerking. Geleverde zaken beantwoorden in alle gevallen aan de door leverancier opgegeven specificaties
en/of omschreven prestaties en zijn geschikt voor het doel, waarvoor zij zijn geleverd c.q. zullen worden ingezet.

18.2. Geleverde zaken moeten in ieder geval voldoen aan ter zake door of vanwege daartoe bevoegde overheidsorganen c.q. -
instanties vastgestelde kwaliteits- en veiligheidseisen, alsmede ander(soortig)e eisen c.g. voorschriften van overheidswege.

18.3. Indien op de geleverde zaken bedienings-, montage-, en onderhoudsvoorschriften dan wel handboeken of andersoortige
schriftelijke materialen van toepassing zijn, dienen deze in de Nederlandse en Engelse taal te zijn gesteld en bijgevoegd.

18.4. Indien voor de goede werking van één of meer te leveren zaken hulpmiddelen benodigd zijn, dan zullen deze door leverancier

worden meegeleverd; de kosten daarvoor worden geacht in de voor (de levering van) de zaken overeengekomen prijs c.q.
vergoeding begrepen te zijn.

19. Beproeving en keuring van zaken

19.1. Op verzoek van HEYDAY dient leverancier HEYDAY, of een door haar daartoe gemachtigde derde, gelegenheid te bieden
zaken te beproeven en te keuren, hetzij tijdens ontwerp en fabricage, hetzij op het moment dat ze bij leverancier gereed staan
voor verzending, hetzij op het adres van aflevering.

19.2. Indien keuring dient te geschieden in de bedrijffsgebouwen van leverancier of haar toeleverancier zal leverancier HEYDAY
schriftelijk mededelen wanneer de zaken ter keuring gereed zijn. Indien keuring op verzoek van HEYDAY en eventueel volgens
aanwijzingen van HEYDAY door leverancier geschiedt, zal zij HEYDAY een gewaarmerkt afschrift van haar keuringsrapport(en)

zenden.

19.3. Beproeving en keuring in het bedrijf van leverancier houdt in geen enkel opzicht levering, afname of goedkeuring van de
betreffende zaken in.

19.4. Leverancier zal HEYDAY en/of haar gemachtigde het recht van toegang verlenen of medewerken tot het verlenen hiervan, tot

de bedrijfsgebouwen van leverancier of zijn toeleveranciers voor beproeving en keuring van zaken en aan HEYDAY of haar
gemachtigde alle hulpmiddelen, gegevens en werkkrachten ter beschikking stellen, die voor de beproeving en keuring nodig zijn.

19.5. Alle op de beproeving en keuring in de bedrijfsgebouwen van leverancier of haar toeleveranciers vallende kosten zijn voor
rekening van leverancier, met uitzondering van de kosten van het door HEYDAY met de beproeving en keuring belaste
personeel en/of die van door haar gemachtigde(n).

19.6. Leverancier is gehouden beproefde en goedgekeurde zaken uitdrukkelijk te waarmerken, als voor HEYDAY bestemd.

19.7. Indien bij beproeving en keuring in de bedrijffsgebouwen van leverancier of haar toeleverancier blijkt dat de zaken niet aan de
gestelde of in redelijkheid te stellen eisen voldoen, zal HEYDAY leverancier dienovereenkomstig berichten, die vervolgens
verplicht is, zo nodig in overleg met HEYDAY, de nodige verbeteringen aan te brengen, waarna een hernieuwde beproeving en
keuring zal plaatsvinden. Ingeval van herkeuring zijn alle kosten, waaronder de kosten van met de beproeving en keuring belast
personeel van HEYDAY of haar gemachtigde(n), voor rekening van leverancier.

19.8. Leverancier dient de uitvoering van de overeenkomst en haar documentatie, administratie en andere dergelijke zaken zodanig in
te richten, bij voorkeur door middel van een certificering volgens een relevante NEN-ISO-9000 norm, zodat HEYDAY en/of een
door haar ingeschakelde derde in ieder geval in voldoende mate de uitvoering van de inkoopopdracht en de naleving van de
voorwaarden van de overeenkomst kan controleren.

20. Verpakking en verzending

20.1. De zaken moeten op zodanige wijze verpakt, verladen en beveiligd worden, dat zij het adres van aflevering in goede staat
bereiken.
20.2. De voornoemde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van leverancier. Breuken en beschadigingen ontstaan bij het

laden, tijdens het transport en bij het lossen zijn voor rekening van leverancier.
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21. Prijs en leveringsvoorwaarden

21.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de prijs tevens voor levering franco (exclusief eventueel
vanwege of in verband met de levering verschuldigde rechten) op de plaats of plaatsen en op de wijze als overeengekomen,
inclusief de kosten voor deugdelijke verpakking, inclusief afvoer, verwerking en eventuele statiegeldkosten,
transportverzekering, lossen, doch exclusief omzetbelasting.

22. (Af)Levering

22.1. De eigendom en het risico van de te leveren zaken gaan onvoorwaardelijk over op HEYDAY op het moment, waarop de zaken
door HEYDAY op de overeengekomen plaats en wijze in ontvangst zijn genomen, onverminderd enig recht van afkeuring van
HEYDAY. Leverancier zal zich de eigendom van een of meerdere te leveren zaken niet (kunnen) voorbehouden en zal HEYDAY
vrijwaren voor eventuele rechten van derden op die zaken.

22.2. Leverancier is gehouden de zaken af te leveren binnen respectievelijk op de overeengekomen tijdstippen.

22.3. Zodra leverancier een overschrijding van het overeengekomen tijdstip van levering verwacht, dient zij dit onmiddellijk aan
HEYDAY mede te delen met vermelding van de omstandigheden, die tot die overschrijding aanleiding geven.

22.4. Bij overschrijding van dit tijdstip van levering heeft HEYDAY het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Ingeval van ontbinding zal de af- c.q.
verrekening van alsdan reeds geleverde zaken plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is aanvaard en eventueel
met verrekening van hetgeen HEYDAY volgens de wet toekomt als schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkoming
van de zijde van leverancier.

22.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal (af)levering c.q. ontvangst van de te leveren zaken immer tijdens normale
kantooruren plaatsvinden.

23. Afkeuring
23.1. Indien geen beproeving of keuring van de zaken in de bedrijfsgebouwen van leverancier of zijn toeleverancier(s) heeft

plaatsgevonden en binnen 60 werkdagen na ontvangst blijkt dat de zaken niet aan de overeengekomen, gestelde of in
redelijkheid te stellen eisen voldoen, zal HEYDAY schriftelijk bericht van afkeuring geven aan leverancier. HEYDAY heeft dan
het recht hetzij om leverancier alsnog in gelegenheid te stellen tot levering conform de overeengekomen specificaties over te
gaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

23.2. De eigendom en het risico van afgekeurde zaken gaan (terug) over naar leverancier op het moment van verzending van het
schriftelijk bericht van afkeuring aan leverancier.

24. Toerekenbare tekortkoming

24.1. Het hiervoor bepaalde laat onverkort het recht van HEYDAY op vergoeding van kosten, schaden en interesten, door haar
gemaakt, geleden dan wel gederfd als gevolg van het - anders dan door overmacht - niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen
van de overeenkomst door leverancier. Indien HEYDAY door het in gebreke zijn c.g. blijven van leverancier, genoodzaakt is de
zaken elders tegen hogere prijs te kopen, dan zullen de daardoor voor HEYDAY ontstane meerkosten door leverancier aan

HEYDAY worden vergoed.
25. Garantie
25.1. De garantietermijn als bedoeld in artikel 9.2 hiervoor gaat in op het moment van (af)levering.
25.2. HEYDAY is gerechtigd (rechten uit hoofde van) deze garantie over te dragen aan €én of meer van haar opdrachtgevers.
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