001001031300200510B0NB1-003-12                               200510201201090024EUR
001002002401003BC608CAA9BB327EC0AD98E3799245EBD
002001000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002002000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002003000000Woonrijp maken                                                   1
002011000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002012000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002013000000Woonrijp maken                                                   1
002021000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002022000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002023000000Woonrijp maken                                                   1
002026000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002027000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002028000000Woonrijp maken                                                   1
002031000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002032000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002033000000Woonrijp maken                                                   1
002041000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002042000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002043000000Woonrijp maken                                                   1
002051000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002052000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002053000000Woonrijp maken                                                   1
002061000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002062000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002063000000Woonrijp maken                                                   1
002071000000              DIT INSCHRIJVINGSBILJET NIET GEBRUIKEN!            1
002072000000GEBRUIK HET BIJ HET BESTEK GEVOEGDE LOSSE (MSWORD) MODEL         1
002073000000                     ********************************************1
002081000000GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM           Besteknr. 1-003-12            1
002082000000Hoogvliet - Stadsplein WNRP                                      1
002083000000                                               INSCHRIJVINGSSTAAT1
002087000000                                                                 1
002088000000                                                                 1
002089000000                                                                 1
002093000000                                                                 1
002094000000                                                                 1
002095000000                                                                 1
050100000000000                                                                 1
050100000000100.....                                                            1
1001000000    TABS;L007;L014
10010000000000AANBESTEDENDE DIENST                                             1200510
10010000000010Gemeentewerken Rotterdam                                         1      
1002000000    TABS;L007;L014
10020000000000PROCEDURE                                                        1200510
10020000000010Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure             0      
10020000000020overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW       0      
100200000000302005).                                                           1      
1003000000    TABS;L007;L014
10030000000000INLICHTINGEN                                                     1200510
10030000000010Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.               1      
10030000000020Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 30 januari 2012 worden  0      
10030000000030gesteld aan de heer Reehorst van Gemeentewerken Rotterdam,       0      
10030000000040Productgroep Stad:                                               1      
10030000000050E-mail: p.reehorst@rotterdam.nl.                                 1      
10030000000060                                                                 1200510
10030000000070De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op                0      
10030000000080www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.                 1      
10030000000090                                                                 1200510
1004000000    TABS;L007;L014;L022;L029
10040000000000INSCHRIJVING                                                     1200510
100400000000101.~Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en 0      
10040000000020naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 0200510
100400000000302005 inclusief wijziging mei 2008).                              1      
10040000000040                                                                 1200510
100400000000502.~In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van  0      
10040000000060de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging  0      
10040000000070mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in       0      
10040000000080aanmerking komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht   0      
10040000000090ongeopend worden vernietigd.                                     1      
10040000000100                                                                 1200510
10040000000110~Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen         0      
10040000000120uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe,    0      
10040000000130aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke   0      
10040000000140tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling           0      
10040000000150aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd      0      
10040000000160links naast de portiersloge van Europoint II & III,              0      
10040000000170Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.                             1      
10040000000180~Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:1      
10040000000190~- "Besteknummer 1-003-12";                                      1      
10040000000200~- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten,                 0      
10040000000210Inschrijvingsstaat";                                             1      
10040000000220~- Naam en adres van de inschrijver.                             1      
10040000000230~- adres aanbestedende dienst:                                   1      
10040000000240~~Gemeentewerken Rotterdam                                       1      
10040000000250~~Afdeling aanbestedingszaken                                    1      
10040000000260~~Galvanistraat 15                                               1      
10040000000270~~3029 AD  Rotterdam                                             1      
10040000000280                                                                 1200510
10040000000290~In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen  0      
10040000000300per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw    0      
10040000000310inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het       0      
10040000000320gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.                    1      
10040000000330                                                                 1200510
10040000000340                                                                 1200510
100400000003503.~De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd  0      
10040000000360om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk   0      
10040000000370als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij   0      
10040000000380de inschrijving:                                                 1      
10040000000390~•~in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde   0      
10040000000400en ondertekende eigen verklaring-"R", inzake: ~~~                1      
10040000000410~~-~zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;         1      
10040000000420~~- ~het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in        0      
10040000000430artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;                        1      
10040000000440~~De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later      0      
10040000000450stadium alsnog officiële bewijsstukken te vragen.                1      
10040000000460~•~een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW      0      
100400000004702005, ingericht  volgens het in Deel II van het ARW 2005         0      
10040000000480opgenomen Model K.                                               1      
10040000000490                                                                 1200510
10040000000500~~In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het     0      
10040000000510volgende:                                                        1      
10040000000520~~De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring     0      
10040000000530(Model K) ontbreekt of  niet naar waarheid is ingevuld, tenzij   0      
10040000000540het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen   0      
10040000000550na een daartoe strekkend, per fax of  elektronisch bericht       0      
10040000000560verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.            1      
10040000000570~                                                                1200510
100400000005804. ~Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor       0      
10040000000590gunning van het werk in aanmerking komende inschrijver de        0      
10040000000600volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen: 1      
10040000000610~a.~na het daartoe ontvangen verzoek:                            1      
10040000000620~~•~een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn         0      
10040000000630verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid 5 sub c vergezeld  0      
10040000000640gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt   0      
10040000000650dat de werken tijdig en naar tevredenheid van de                 0      
10040000000660Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van de     0      
10040000000670werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd      0      
10040000000680vermeld wordt;                                                   1      
10040000000690~~•~de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot  0      
100400000007005 % van de inschrijvingssom, volgens bijgaand model op naam      0      
10040000000710gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie inschrijft   0      
10040000000720wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat   0      
10040000000730vermeld dat zijn bank zich tevens garant stelt voor de andere    0      
10040000000740combinant(en);                                                   1      
10040000000750~~•~een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver     0      
10040000000760ressorteert voor de inning van belastingen, welke niet ouder is  0      
10040000000770dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de            0      
10040000000780inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien 0      
10040000000790van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en          0      
10040000000800belastingen;                                                     1      
10040000000810~~•~een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het          0      
10040000000820certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid,  0      
10040000000830gezondheid en milieu Checklist Aannemers* (VCA*) of              0      
10040000000840gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de           0      
10040000000850aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk 0      
10040000000860geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;       1      
10040000000870~~•~Erkenning besluit bodemkwaliteit                             1      
10040000000880~~~- de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL     0      
10040000000890Milieu en Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit        0      
10040000000900bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de           0      
10040000000910aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk 0      
10040000000920geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;       1      
10040000000930~~•~het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van   0      
10040000000940(water-)bodemsaneringen" voor het uitvoeren van de in dit bestek 0      
10040000000950beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Het certificaat   0      
10040000000960moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de 0      
10040000000970uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar       0      
10040000000980kunnen worden verlengd. Dit certificaat moet ten minste omvatten 0      
10040000000990het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol           0      
10040000001000landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven   0      
10040000001010in SIKB-protocol 7001.                                           1      
10040000001020                                                                 1200510
10040000001030                                                                 1200510
10040000001040~~Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden 0      
10040000001050aan: ~~~~~Gemeentewerken Rotterdam                               1      
10040000001060~ ~Afdeling Aanbestedingszaken                                   1      
10040000001070~ ~Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.                              1      
10040000001080                                                                 1200510
10040000001090  ~b.~desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:             1      
10040000001100~ ~•~een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de     0      
10040000001110ondernemer behorende technici of technische organen, in het      0      
10040000001120bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en 0      
10040000001130van die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de   0      
10040000001140werken uit te voeren;                                            1      
10040000001150~ ~•~de beroepskwalificaties waaronder studie- en                0      
10040000001160beroepsdiploma's van de ondernemer of het kaderpersoneel van de  0      
10040000001170onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding    0      
10040000001180van de werken zijn belast;                                       1      
10040000001190~~•~de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de  0      
10040000001200ondernemer toepast in het kader van de uitvoering van de         0      
10040000001210opdracht;                                                        1      
10040000001220 ~~•~een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse         0      
10040000001230personeelsbezetting van de onderneming van de ondernemer, en de  0      
10040000001240omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;       1      
10040000001250 ~~•~een verklaring die de outillage, het materieel en de        0      
10040000001260technische uitrusting vermeldt waarover de ondernemer voor het   0      
10040000001270uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van   0      
10040000001280de uitvoering van de opdracht;                                   1      
10040000001290                                                                 1200510
100400000013005.~~De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7  0      
10040000001310t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen zijn:                     1      
10040000001320~a.~het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan  0      
10040000001330de uitoefening van de onderneming;                               1      
10040000001340~b.~niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel     0      
100400000013502.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;                                1      
10040000001360~c.~het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare       0      
10040000001370werken onder vergelijkbare omstandigheden elk aantoonbaar naar   0      
10040000001380tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig 0      
10040000001390opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom   0      
10040000001400of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste één werk dient  0      
10040000001410minimaal  50  % van de huidige inschrijvingssom te bedragen;     1      
10040000001420~d.~het stellen van een zekerheid in de vorm van een             0      
10040000001430bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;                  1      
10040000001440~e.~het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien    0      
10040000001450van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en          0      
10040000001460belastingen;                                                     1      
10040000001470~f.~het in bezit zijn van het certificaat van een                0      
10040000001480veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid en milieu 0      
10040000001490Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub  a;                 1      
10040000001500~g.~het in bezit zijn van de beschikking afgegeven door          0      
10040000001510Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving betreffende     0      
10040000001520zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub   0      
10040000001530a.                                                               1      
10040000001540~h.~het in bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB  0      
100400000015507000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" als gesteld in lid 0      
100400000015604 sub a.                                                         1      
10040000001570                                                                 1200510
10040000001580 ~Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle        0      
10040000001590combinanten te voldoen aan de onder sub a, b en e genoemde       0      
10040000001600eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4   0      
10040000001610sub a. Ten minste één van de combinanten moet voldoen aan het    0      
10040000001620onder sub c gestelde.                                            1      
10040000001630                                                                 1200510
10040000001640~De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f , g 0      
10040000001650en h gevraagde certificeringen. De combinant(en) die een         0      
10040000001660certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden     0      
10040000001670ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het  0      
10040000001680kader van de desbetreffende certificering inbrengt.              1      
10040000001690                                                                 1200510
10040000001700~Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f , g en h      0      
10040000001710gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan dient deze      0      
10040000001720derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die              0      
10040000001730activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de    0      
10040000001740desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver     0      
10040000001750zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder 0      
10040000001760overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een 0      
10040000001770terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de   0      
10040000001780desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk          0      
10040000001790beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden     0      
10040000001800ingezet.                                                         1      
10040000001810                                                                 1200510
10040000001820 6.~Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de 0      
10040000001830technische bekwaamheid en/of  financiële en economische          0      
10040000001840draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen           0      
10040000001850verklaring en bewijsstukken voldoende zekerheid te verschaffen   0      
10040000001860dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde              0      
10040000001870uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt   0      
10040000001880naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en 2.9.4 van het ARW 2005.   1      
10040000001890                                                                 1200510
10040000001900~Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept     0      
10040000001910dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals 0      
10040000001920een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst,  0      
10040000001930te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de        0      
10040000001940uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op 0      
10040000001950het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te         0      
10040000001960verklaren niet in omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in    0      
10040000001970artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels overlegging    0      
10040000001980van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en           0      
10040000001990ondertekende eigen verklaring-"R".                               1      
10040000002000                                                                 1200510
100400000020107.~BIBOB-advies                                                  1      
10040000002020~ Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver   0      
10040000002030zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij vraag 2 één of     0      
10040000002040meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende 0      
10040000002050informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver  0200510
10040000002060of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of het doen   0      
10040000002070laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich       0      
10040000002080beroept te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het     0      
10040000002090Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).                 1      
10040000002100                                                                 1200510
10040000002110~De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is         0200510
10040000002120gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van 0200510
10040000002130dat advies geïnformeerd.                                         1      
10040000002140                                                                 1200510
10040000002150                                                                 1200510
10040000002160                                                                 1200510
10040000002170                                                                 1200510
10040000002180                                                                 1200510
10040000002190                                                                 1200510
10040000002200                                                                 1200510
10040000002210                                                                 1200510
10040000002220                                                                 1200510
1005000000    TABS;L007;L014
10050000000000INSCHRIJVINGSSTAAT                                               1200510
10050000000010Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW        0      
10050000000020Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).        1      
10050000000030                                                                 1200510
10050000000040Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de      0      
10050000000050inschrijvingssom negatieve bedragen opgenomen zijn,              0      
10050000000060uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".          1      
10050000000070Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.             1      
10050000000080                                                                 1200510
1006000000    TABS;L007;L014
10060000000000AANBESTEDING                                                     1200510
10060000000010De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens  het        0      
10060000000020Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) op  10 februari    0      
100600000000302012 om 11:00 uur.                                               1      
10060000000040                                                                 1200510
10060000000050Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van              0      
10060000000060aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor  0      
10060000000070bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in  0      
10060000000080de balie van afdeling aanbestedingszaken  van Gemeentewerken     0      
10060000000090Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint  0      
10060000000100II & III.                                                        1      
10060000000110Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden: 1      
10060000000120- "Besteknummer 1-003-12";                                       1      
10060000000130- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten,                  0      
10060000000140Inschrijvingsstaten";                                            1      
10060000000150- Naam en adres van de inschrijver.                              1      
10060000000160~                                                                1      
10060000000170De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van      0      
10060000000180Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.                    1      
10060000000190                                                                 1200510
10060000000200Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II 0      
10060000000210en III voorzien zijn van een toegangbeveiligingssysteem.  Als u  0      
10060000000220bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de            0      
10060000000230portiersloge een                                                 1      
10060000000240"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met  0      
10060000000250een eventuele wachttijd.                                         1      
10060000000260~                                                                1      
10060000000270De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich 0      
10060000000280vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar                       1      
10060000000290geen toegangspas voor benodigd.                                  1      
10060000000300                                                                 1200510
10060000000310De termijn van gestanddoening is 90 dagen.                       1      
10060000000320                                                                 1200510
10060000000330In het geval een kort geding als bedoeld in artikel  2.30.3 van  0      
10060000000340het ARW 2005 aanhangig is                                        1      
10060000000350gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag 0      
10060000000360waarop:                                                          1      
10060000000370                                                                 1200510
10060000000380-~in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het 0      
10060000000390door het gerechtshof of de hoge raad te wijzen arrest.           1      
10060000000400of (in voorkomende gevallen)                                     1      
10060000000410-~het kort geding is ingetrokken.                                1      
10060000000420                                                                 1200510
10060000000430                                                                 1200510
1007000000    TABS;L007;L014
10070000000000OPDRACHT                                                         1200510
10070000000010Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.               1      
10070000000020Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.          1      
10070000000030                                                                 1200510
10070000000040                                                                 1200510
1008000000    TABS;L007;L014
10080000000000GUNNINGCRITERIUM                                                 1      
10080000000010Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.               1      
10080000000020                                                                 1      
10080000000030Het gunningcriterium is de laagste prijs.                        1      
1009000000    TABS;L007;L014
10090000000000VARIANTEN                                                        1      
10090000000010Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.               1      
10090000000020                                                                 1      
10090000000030Varianten zijn niet toegestaan.                                  1      
1010000000    TABS;L007;L014
10100000000000GESCHILLEN                                                       1      
10100000000010Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.               1      
10100000000020                                                                 1      
10100000000030In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 0      
10100000000040geldt het volgende:                                              1      
10100000000050                                                                 1      
10100000000060Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure            0      
10100000000070betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de                  1      
10100000000080aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is    0      
10100000000090verklaard, zal, bij uitsluiting worden                           1      
10100000000100voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.                 1      
10100000000110                                                                 1      
10100000000120Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote 0      
10100000000130zorg samengesteld. De aanbestedende dienst verwacht van de       0      
10100000000140inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de        0      
10100000000150inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand    0      
10100000000160aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om   0      
10100000000170opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of           0      
10100000000180tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de       0      
10100000000190aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De  0      
10100000000200aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het     0      
10100000000210vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan      0      
10100000000220worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden 0      
10100000000230overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van       0      
10100000000240inschrijving niet klagen over fouten, omissies of                0      
10100000000250tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die      0      
10100000000260onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.  1      
1101000000    TABS;L007;L014
11010000000000OPDRACHTGEVER                                                    1200510
11010000000010Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.        1      
11010000000020                                                                 1200510
11010000000030In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt      0      
11010000000040gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle zaken het werk  0      
11010000000050betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uit- 0      
11010000000060drukkelijk de opdrachtgever is genoemd.                          1      
1102000000    TABS;L007;L014
11020000000000DIRECTIE                                                         1200510
11020000000010De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van    0      
11020000000020Gemeentewerken Rotterdam en zij die door hem worden aangewezen.  1      
1103000000    TABS;L007;L014
11030000000000LOCATIE                                                          1200510
11030000000010Het uit te voeren werk is gelegen in en rondom de Klencke,       0      
11030000000020Kinheim en Cloese in de deelgemeente Hoogvliet in de gemeente    0      
11030000000030Rotterdam.                                                       1      
1104000000    TABS;L007;L014
11040000000000ALGEMENE BESCHRIJVING                                            1200510
11040000000010Het werk bestaat in hoofdzaak uit:                               1200510
11040000000020a.~het verwijderen, aanbrengen en vervangen van riolering;       1      
11040000000030b.~Het verwijderen en aanbrengen van verharding;                 1      
11040000000040c.~het ontgraven en aanbrengen van grond.                        1      
11040000000050                                                                 1200510
11040000000060De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen   0      
11040000000070bouwstoffen bedraagt circa  €  210.000,- exclusief B.T.W.        1      
1105000000    TABS;L007;L014
11050000000000TIJDSBEPALING                                                    1200510
11050000000010Het werk opleveren in fases volgens de bijlage "Faseringsplan    0      
11050000000020Stadsplein WNRP":                                                1      
11050000000030- Werkzaamheden in fase 1 gereed voor 1 april 2012;              1      
11050000000040- Werkzaamheden in fase 2 gereed voor 1 mei 2012 i.v.m. opening  0      
11050000000050parkeergarage;                                                   1      
11050000000060- Werkzaamheden in fase 3 gereed voor 1 juli 2012;               1      
11050000000070- Werkzaamheden in fase 4 gereed voor 1 september 2012;          1      
11050000000080- Werkzaamheden in fase 5 gereed voor 1 december 2012.           1      
11050000000090                                                                 1200510
11050000000100Uitloop van werkzaamheden van een enkele fase mogen niet van     0      
11050000000110invloed zijn op de oplevering van de overige fases. Paragraaf 42 0      
11050000000120lid 4 van de UAV 1989 is niet van toepassing.                    1      
11050000000130                                                                 1200510
11050000000140De korting wegens te late oplevering bij de fasen 1, 3, 4 en 5,  0      
11050000000150bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt  €    0      
110500000001601.500,--  exclusief B.T.W. per dag.                              1      
11050000000170                                                                 1200510
11050000000180De korting wegens te late oplevering bij fase 2, bedoeld in      0      
11050000000190paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt  €  5.000,--     0      
11050000000200exclusief B.T.W. per dag.                                        1      
11050000000210                                                                 1200510
1106000000    TABS;L007;L014
11060000000000ONDERHOUDSTERMIJN                                                1200510
11060000000010De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de   0200510
11060000000020U.A.V. 1989, bedraagt  twaalf  maanden.                          1      
1107000000    TABS;L004;L009
11070000000000KWALITEITSBORGING                                                1200510
11070000000010                                                                 1200510
110700000000201.~Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een        0      
11070000000030kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd              0200510
11070000000040overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02  van deel 3 in   0      
11070000000050dit bestek.                                                      1      
11070000000060                                                                 1200510
11070000000070~Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden 0      
11070000000080overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 01.25                   0      
11070000000090Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek,    0      
11070000000100van de aannemer wordt verlangd dat hij een besteksadministratie  0      
11070000000110voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.                   1      
11070000000120                                                                 1200510
110700000001302.~VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het      0      
11070000000140bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar nodig   0      
11070000000150uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage   0      
11070000000160VISI-systematiek met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde  0      
11070000000170in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.  1      
1108000000    TABS;L007;L014
11080000000000GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'                         1      
11080000000010Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's  0      
11080000000020als 'maatschappelijke verantwoordelijkheid', 'integriteit',      0      
11080000000030'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college   0      
11080000000040van burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de         0      
11080000000050gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De gedragscode geeft   0      
11080000000060in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en           0      
11080000000070Opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten, van de               0      
11080000000080precontractuele fase van een project tot en met de afronding en  0      
11080000000090evaluatie ervan. Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter  0      
11080000000100het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de            0      
11080000000110bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en 0      
11080000000120op de Cityportal van de Gemeente Rotterdam:                      0      
11080000000130www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding                            1      
1109000000    TABS;L007;L014
11090000000000WERKGELEGENHEID                                                  1      
11090000000010Additionele besteksvoorwaarde                                    1      
11090000000020De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de    0      
11090000000030gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te      0      
11090000000040leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig        0      
11090000000050werkzoekenden en/of WSW-ers, en het creëren van  stageplaatsen   0      
11090000000060voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het   0      
11090000000070binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan  0      
11090000000080een half jaar geen arbeid hebben verricht binnen een             0      
11090000000090arbeidsovereenkomst.                                             1      
11090000000100                                                                 1      
11090000000110De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden  0      
11090000000120gegund bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de            0      
11090000000130aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten   0      
11090000000140en/of stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt     0      
11090000000150vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden 0      
11090000000160na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen  0      
11090000000170en zijn gericht op maatwerk.                                     1      
11090000000180                                                                 1      
11090000000190Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde  0      
11090000000200zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte   0      
11090000000210van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is       0      
11090000000220ingezet.                                                         1      
11090000000230                                                                 1      
11090000000240De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het 0      
11090000000250kader van de 5%-regeling, binnen 7 dagen na                      0      
11090000000260opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt      0      
110900000002705%-regeling via telefoonnr. 010-8509776.                         1      
11090000000280                                                                 1      
11090000000290De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden,       0      
11090000000300WSW-ers en stagiaires  ingeschakeld worden gebeurt in overleg    0      
11090000000310tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.          1      
11090000000320                                                                 1      
11090000000330De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal              0      
11090000000340vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het meldpunt         0      
110900000003505%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in 0      
11090000000360het kader van de 5 %-regeling. Fax nr. 010-8509778 of e-mail     0      
11090000000370meldpunt5procent@daadwerkt.nl                                    1      
11090000000380                                                                 1      
11090000000390Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen 0      
11090000000400wij u naar de hieronder staande website.                         1      
11090000000410http://www.daadwerkt.nl/voor-werkgevers/5-regeling/              1      
1110000000    TABS;L007;L014
11100000000000VOERTAAL                                                         1      
11100000000010Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking   0      
11100000000020tot dit werk is Nederlands de voertaal.                          1      
11110000000000MILIEUEISEN                                                      1      
11110000000010De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden    0      
11110000000020met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27 van deel 3 van    0      
11110000000030dit bestek.                                                      1      
2000000000010                                                                 1200510
2000000000020Behoort bij: 1-003-12                                            1200510
2000000000030                                                                 1200510
2000000000040.....                                                            1200510
2000000000050.....                                                            1200510
2000000000060.....                                                            1200510
2000000000070                                                                 1200510
2000000000080                                                                 1200510
2000000000090Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de        1200510
2000000000100standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het      1200510
2000000000110inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):                    1200510
2000000000120                                                                 1200510
2000000000130~~~~~~~~~~~1)                                                    1200510
2000000000140                                                                 1200510
2000000000150Gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1200510
2000000000160                                                                 1200510
2000000000170                                                                 1200510
2000000000180                                                                 1200510
2000000000190                                                                 1200510
2000000000200                                                                 1200510
2000000000210                                                                 1200510
2000000000220                                                                 1200510
20000000002301) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een 1200510
2000000000240   rechtspersoon de statutaire naam.                             1200510
2000000000250                                                                 1200510
20000000002602) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een            1200510
2000000000270   rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en       1200510
2000000000280   zonodig vermelding van de provincie en het land.              1200510
2101000000    TABS;L007
21010000000000TEKENINGEN                                                       1200510
21010000000010Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:       1      
21010000000020                                                                 1      
21010000000030~omschrijving tekeningen en tabellen~nummer~~~datum              1      
21010000000040                                                                 1      
21010000000050-~Wegenbouw - Bestaande situatie~99-W-1474~~21-12-2011           1      
21010000000060-~Wegenbouw - Nieuwe situatie~~99-W-1475~~21-12-2011             1      
21010000000070- ~Wegenbouw - Hoogtemaatvoering~99-W-1476~~21-12-2011           1      
21010000000080- ~Wegenbouw - Dwarsprofielen~~99-W-1477~~21-12-2011             1      
21010000000090-~Wegenbouw - Details~~~99-W-1478~~21-12-2011                    1      
21010000000100                                                                 1      
21010000000110- ~Riolering - Vervallen situatie~~99-R-1479~~21-12-2011         1      
21010000000120-~Riolering - Nieuwe situatie~~99-R-1480~~21-12-2011             1      
21010000000130-~Riolering - Puttenstaat~~99-R-1481~~21-12-2011                 1      
21010000000140                                                                 1      
21010000000150-~OV - Bestaande en nieuwe situatie~99-OV-1482~~21-12-2011       1      
21010000000160                                                                 1      
21010000000170-~Sanering - Situatietekening~~2011-0552-S01a~~21-12-2011        1      
21010000000180                                                                 1      
21010000000190-~Legschema K&L 2009~~uit handboek leidingen~23-09-2009          1      
2102000000    TABS;L007
21020000000000PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN                                        1200510
21020000000010De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en)      0      
21020000000020aangegeven.                                                      1      
21020000000030                                                                 1      
21020000000040In de directe omgeving van het werk zullen door de directie      0      
21020000000050enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte van N.A.P. worden 0      
21020000000060aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.         1      
2103000000    TABS;L007
21030000000000KWALITEITSBORGING                                                1200510
21030000000010Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de    1200510
21030000000020artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005,        0      
21030000000030rekening houden met de volgende stoppunten:                      1200510
21030000000040                                                                 1200510
210300000000501.~het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:1      
21030000000060~a. de hoogte van het maaiveld voor aanvang van grondwerken      0      
21030000000070t.b.v. te saneren bodemverontreinigingen;                        1      
21030000000080~b. de hoogte vn de bovenzijde van de verontreinigde laag;       1      
21030000000090~c. de hoogte van de putbodem;                                   1      
21030000000100~d. de maailveldhoogte na aanvulling van de ontgravingsput.      1      
210300000001102.~het nemen van monsters van de putbodem en putwanden door de   0      
21030000000120directie (milieukundig begeleider);                              1      
210300000001303.~momenten van indiening en acceptatie kwaliteitsplan(nen),     0      
21030000000140werkplan(nen) en planning(en);                                   1      
210300000001504.~momenten waarop het werk of een deel van de werkzaamheden     0      
21030000000160worden opgeleverd;                                               1      
210300000001705. ~inmeten van riolering voor aanvang van het aanvullen van de  0      
21030000000180sleuf;                                                           1      
210300000001906.~goedkeuring riool aan de hand van video-inspecties inclusief  0      
21030000000200rapportage, voordat met het aanbrengen van de wegverharding      0      
21030000000210wordt aangevangen;                                               1      
210300000002207.~voor het in werking stellen van de verkeersomleidingen;       1      
210300000002308.~controle verdichting funderinslagen van steenmengsel voor     0      
21030000000240aanvang van bestratingswerkzaamheden.                            1      
210300000002509. ~het nemen van proefstukken van de geharde kous;              1      
2103000000026010.~goedkeuring plan van aanpak/ berekening relining (volgens    0      
21030000000270bestekspostnr. 317010)                                           1      
21030000000280                                                                 1200510
21030000000290en de volgende bijwoonpunten:                                    1      
21030000000300                                                                 1200510
210300000003101.~momenten waarop sleuven zijn aangevuld, o.a. ter controle van 0      
21030000000320verdichting;                                                     1      
210300000003302.~momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden   0      
21030000000340toegepast;                                                       1      
210300000003503.~momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen      0      
21030000000360moeten worden tegen inkalven van de sleuf;                       1      
210300000003704.~momenten waarop er kruisingen met kabels en/ of leidingen     0      
21030000000380worden uitgevoerd.                                               1      
2104000000    TABS;L007
21040000000000BIJLAGEN                                                         1200510
21040000000010-~Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 21-12-2011;               1      
21040000000020- ~Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid"       0      
21040000000030werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;                              1      
21040000000040-~Standaard keuringsplan 05-01-2011;                             1      
21040000000050-~Controlelijst Keuringsplan 27-11-2008;                         1      
21040000000060-~Acceptatienormen Riolering En Putten Conform                   0      
21040000000070NEN3399-2004_08-02-2008;                                         1      
21040000000080-~VISI-brief;                                                    1      
21040000000090-~Boombescherming op bouwlocaties;                               1      
21040000000100- ~Faseringsplan Stadsplein WNRP, d.d. 09-12-2012;               1      
21040000000110-~Verkennend bodemonderzoek Rijkeeplein te Rotterdam, d.d.       0      
2104000000012009-01-2008;                                                      1      
21040000000130-~Brochure 'Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap';             1      
21040000000140-~Model voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV) d.d.         0      
2104000000015015-06-2006.                                                      1      
21040000000160                                                                 1200510
21040000000170De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: 1200510
21040000000180                                                                 1200510
21040000000190-~Indelingstekening~nr. 99-I-1471~d.d. 17-11-2011;               1      
21040000000200-~Indelingstekening~nr. 99-I-1473~d.d. 17-11-2011.               1      
21040000000210                                                                 1200510
2105000000    TABS;L007
21050000000000GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN                                            1      
210500000000101.~Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk       0      
21050000000020gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, 0      
21050000000030vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit. 1      
21050000000040~De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat  0      
21050000000050de bedoelde risico's zich kunnen realiseren. Om die reden dient  0      
21050000000060de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen       0      
21050000000070(zoals het kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.)     0      
21050000000080teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter            0      
21050000000090beschikking gesteld zijn te beschermen.                          1      
21050000000100                                                                 1      
210500000001102.~De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in             0      
21050000000120verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam een "betaald    0      
21050000000130parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van  0      
21050000000140te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden  0      
21050000000150een "betaald parkeren regime" van kracht is.                     1      
21050000000160                                                                 1      
21050000000170~Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is,  is het     0      
21050000000180niet mogelijk voor niet produktief materieel, waaronder          0      
21050000000190vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te         0      
21050000000200parkeren binnen het werkterrein.                                 1      
21050000000210                                                                 1      
21050000000220~De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen          0      
21050000000230werknemers en werknemers van de onderaannemers een regeling te   0      
21050000000240treffen bij dienst Stadstoezicht.                                1      
21050000000250~ Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de 0      
21050000000260aannemer contact op te nemen met:                                1      
21050000000270~-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam                 1      
21050000000280~ (tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;         1      
21050000000290~-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.     1      
21050000000300                                                                 1      
210500000003103.~Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en            0      
21050000000320parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer worden vergoed  1      
22010000000000VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT                          1200510
22010000000010In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het   0200510
22010000000020uit te voeren werk opgenomen.                                    1200510
22020000000000KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING                                   1200510
22020000000010Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende     0200510
22020000000020hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid  0200510
22020000000030betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.    1200510
22020000000040Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de  0200510
22020000000050U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de          0200510
22020000000060Standaard 2005.                                                  1200510
22020000000070Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende     0200510
22020000000080hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare         0200510
22020000000090hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de     0200510
22020000000100U.A.V. 1989.                                                     1200510
22020000000110Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende           0200510
22020000000120resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te       0200510
22020000000130accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van 0200510
22020000000140de Standaard 2005.                                               1200510
22020000000150Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een           0200510
22020000000160hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te 0200510
22020000000170controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende 0200510
22020000000180documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te           0200510
22020000000190verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen 0200510
22020000000200opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.                     1200510
22030000000000HOEVEELHEID TER INLICHTING                                       1200510
22030000000010De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde             0200510
22030000000020hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.        0200510
22030000000030Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de  0200510
22030000000040resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.               1200510
22030000000050Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop     0200510
22030000000060betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft 0200510
22030000000070die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door   0200510
22030000000080de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.                  1200510
22030000000090Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende     0200510
22030000000100hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde   0200510
22030000000110een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel   0200510
22030000000120door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.             1200510
22030000000130Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet    0200510
22030000000140anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende     0200510
22030000000150bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.                 1200510
22040000000000GRENZEN VAN DE SITUERING                                         1200510
22040000000010De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de         0200510
22040000000020situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 0200510
22040000000030werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de    0200510
22040000000040posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,      1200510
22040000000050zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening      0200510
22040000000060geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,           0200510
22040000000070onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.    1200510
231     000009GRONDWERK                                         000000000                      
231     000109                                                  000000000                      
2311    000009VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN                      000000000                      
2311    000109.....                                             000000000                      
231111  000009Opruimwerkzaamheden maaiveld                      000000000                      
231111  000109.....                                             000000000                      
23111110000009Verwijderen vuilnis/puin.                         122114200             0 D199610
23111110000100Verwijderen vuilnis/puin.                         122114200m3       10000  199411
23111110000209                                                  122114200             05 199411
23111110000309                                                  022114200                199411
23111110100105Betreft puin{, beton, bouwafval, zwerfvuil        022114202             02 199411
23111110200101Materiaal verzamelen; vrijgekomen materiaal ver-  122114201             0  199610
23111110200205voeren{naar een erkende verwerker.                122114201             04 199610
23111110200309Acceptatiekosten worden verrekend volgens         022114201                199610
23111110200409bestekspostnr. 950010.                            022114201                199610
2312    000009GROND ONTGRAVEN                                   000000000                      
2312    000109                                                  000000000                      
23121110000009Grond ontgraven uit cunet vervallen trottoir.     122010100             0 D200009
23121110000104Grond ontgraven uit{cunet vervallen trottoir.     122010100m3       520000 200009
23121110000309Betreft: Zand ontgraven ter plaatse van vervallen 022010100             03 199411
23121110000409trottoir.                                         122010100             0  199411
23121110000509Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             122010100             0  199411
23121110001205Grondsoort:{Zand                                  122010100             07 200009
23121110002005Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010100             06 200009
23121110002109profiel van ontgraving.                           022010100             0  200009
23121110100109Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.           022010109             0  199411
23121110200105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m                022010101             0  199411
23121110300105Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,90}m      022010101             0  199411
23121110500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010103             0  200009
23121110600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010109             0  200009
23121110600209131220.                                           022010109             0  200009
23121120000009Grond ontgraven uit cunet vervallen parkeerplaats.122010100             0 D200009
23121120000104Grond ontgraven uit{cunet vervallen parkeerplaats.122010100m3      3280000 200009
23121120000309Betreft: Zand ontgraven ter plaatse van vervallen 022010100             03 199411
23121120000409parkeerplaats.                                    122010100             0  199411
23121120000509Situatie: Aan de Achterweg.                       122010100             0  199411
23121120001205Grondsoort:{Zand                                  122010100             07 200009
23121120002005Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010100             06 200009
23121120002109profiel van ontgraving.                           022010100             0  200009
23121120100109Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.           022010109             0  199411
23121120200105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m                022010101             0  199411
23121120500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010103             0  200009
23121120600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010109             0  200009
23121120600209131120.                                           022010109             0  200009
23121130000009Grond ontgraven uit ophoging tbv nieuwe profiel.  122010200             0 D200009
23121130000100Grond ontgraven uit ophoging.                     122010200m3       50000  200009
23121130000209Betreft: Zand ontgraven ten behoeve van nieuw     022010200             03 199411
23121130000309wegprofiel.                                       122010200             0  199411
23121130000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.  122010200             0  199411
23121130000605Grondsoort:{Zand                                  122010200             07 199411
23121130001405Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010200             06 200009
23121130001509profiel van ontgraving.                           022010200             0  200009
23121130100101Grondsoorten niet gescheiden ontgraven            122010201             0  199510
23121130500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010203             0  200009
23121130600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010209             0  200009
23121130600209131220.                                           022010209             0  200009
23121140000009Grond ontgraven uit cunet tbv fundaties.          122010100             0 D200009
23121140000104Grond ontgraven uit{cunet tbv fundaties.          122010100m3      1010000 200009
23121140000309Betreft: Zand ontgraven uit cunet ten behoeve van 022010100             03 199411
23121140000409aanbrengen fundatie.                              122010100             0  199411
23121140000509Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en de        022010100             0  199411
23121140000609Klencke.                                          122010100             0  199411
23121140001205Grondsoort:{Zand                                  122010100             07 200009
23121140002005Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010100             06 200009
23121140002109profiel van ontgraving.                           022010100             0  200009
23121140100101Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel    122010101             0  200009
23121140100201boven water, gerekend met een waterstand van      122010101             0  200009
23121140100305N.A.P.{-#1,10 }m                                  022010101             0  200009
23121140200105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m                022010101             0  199411
23121140500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010103             0  200009
23121140600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010109             0  200009
23121140600209131220.                                           022010109             0  200009
23121150000009Grond ontgraven uit bekleding voorbelasting.      122010300             0 D200009
23121150000100Grond ontgraven uit bekleding.                    122010300m3     1178000  200009
23121150000209Betreft: Ongraven bekleding van voorbelasting.    122010300             03 199411
23121150000309Situatie: Ter plaatse van de voorbelasting.       122010300             0  199411
23121150000605Grondsoort:{Grond                                 122010300             04 200009
23121150001105Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010300             06 200009
23121150001209profiel van ontgraving.                           022010300             0  200009
23121150200105Dikte gemiddeld{0,30}m                            022010301             0  200009
23121150500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010303             0  200009
23121150600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010309             0  200212
23121150600209131130.                                           122010309             0  200212
23121150600309                                                  022010309             0  200212
23121160000009Grond ontgraven uit ophoging naast voorbelasting..122010200             0 D200009
23121160000100Grond ontgraven uit ophoging.                     122010200m3       50000  200009
23121160000209Betreft: Ontgraven grond uit ophoging tegen       022010200             03 199411
23121160000309voorbelasting.                                    122010200             0  199411
23121160000409Situatie: Nabij de nieuwe afrit.                  122010200             0  199411
23121160000605Grondsoort:{Grond                                 122010200             07 199411
23121160001405Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010200             06 200009
23121160001509profiel van ontgraving.                           022010200             0  200009
23121160100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010202             0  199510
23121160500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010203             0  200009
23121160600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010209             0  200009
23121160600209131130.                                           022010209             0  200009
23121170000009Grond ontgraven uit depot.                        122010200             0 D200009
23121170000100Grond ontgraven uit ophoging.                     122010200m3     1228000  200009
23121170000209Betreft: Ontgraven grond uit depot.               122010200             03 199411
23121170000309Situatie: Ter plaatse van een depot binnen een    022010200             0  199411
23121170000409straal van 2 km.                                  122010200             0  199411
23121170000605Grondsoort:{Grond                                 122010200             07 199411
23121170001405Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010200             06 200009
23121170001509profiel van ontgraving.                           022010200             0  200009
23121170100101Grondsoorten niet gescheiden ontgraven            122010201             0  199510
23121170600109Vrijgekomen grond vervoeren volgens               022010209             0  200009
23121170600209bestekspostnr. 131260.                            022010209             0  200009
23121180000009Grond ontgraven uit ophoging voorbelasting.       122010200             0 D200009
23121180000100Grond ontgraven uit ophoging.                     122010200m3     3960000  200009
23121180000209Betreft: Ontgraven voorbelasting.                 122010200             03 199411
23121180000309Situatie: Ter plaatse van de voorbelasting.       122010200             0  199411
23121180000605Grondsoort:{zand                                  122010200             07 199411
23121180001405Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010200             06 200009
23121180001509profiel van ontgraving.                           022010200             0  200009
23121180100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010202             0  199510
23121180400105Taluds{1}:{3}                                     022010201             0  200009
23121180500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010203             0  200009
23121180600109Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 022010209             0  200009
23121180600209131120.                                           022010209             0  200009
23121190000009Grond ontgraven uit cunet afrit                   122010100             0 D200009
23121190000104Grond ontgraven uit{cunet                         122010100m3      3300000 200009
23121190000309Betreft: Ontgraven cunet ten behoeve van nieuw    022010100             03 199411
23121190000409wegprofiel.                                       122010100             0  199411
23121190001205Grondsoort:{Zand en grond                         122010100             07 200009
23121190002005Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022010100             06 200009
23121190002109profiel van ontgraving.                           022010100             0  200009
23121190100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010104             0  200009
23121190200105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m                022010101             0  199411
23121190300105Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,00}m      022010101             0  199411
23121190500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122010101             0  200009
23121190600109Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr.  022010109             0  200009
23121190600209131120.                                           122010109             0  200009
23121190600309Vrijgekomen niet herbruikbare grond afvoeren      022010109             0  200009
23121190600409volgens bestekspostnr. 131110.                    022010109             0  200009
2313    000009GROND VERVOEREN                                   000000000                      
2313    000109                                                  000000000                      
231311  000009Grond afvoeren                                    000000000                      
231311  000109                                                  000000000                      
23131110000009Grond afvoeren niet herbruikbare grond.           122029900             0 E      
23131110000109Grond afvoeren.                                   122029900ton    2285000        
23131110000209Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.    022029900             0        
23131110000309121190, 311111, 311121, 311131, 312111, 313111.   122029900             0        
23131110000409Grondsoort: Klei en veen.                         122029900             0        
23131110000509Hoeveelheidsbepaling: Door weging in middelen van 022029900             0        
23131110000609vervoer.                                          122029900             0        
23131110000709Vervoeren naar: Een locatie binnen een straal van 022029900             0        
2313111000080915 km.                                            022029900             0        
23131120000009Grond vervoeren zand.                             122020100             0 D200212
23131120000100Grond vervoeren.                                  122020100m3     4618000  199411
23131120000209Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.     022020100             06 199411
23131120000309121120, 121180 en 121190.                         122020100             0  199411
23131120000905Grondsoort:{Zand.                                 122020100             04 199411
23131120001405Hoeveelheidsbepaling:{Door meting in middelen van 022020100             06 200009
23131120001509vervoer.                                          022020100             0  200009
23131120100105Vervoeren naar:{Een locatie binnen een straal van 022020102             06 199411
231311201002096 km.                                             022020102             0  199411
23131130000009Grond vervoeren grond.                            122020100             0 D200212
23131130000100Grond vervoeren.                                  122020100m3     1228000  199411
23131130000209Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.     022020100             06 199411
23131130000309121150 en 121160.                                 122020100             0  199411
23131130000905Grondsoort:{Grond                                 122020100             04 199411
23131130001405Hoeveelheidsbepaling:{Door meting in middelen van 022020100             06 200009
23131130001509vervoer.                                          022020100             0  200009
23131130100105Vervoeren naar:{Een depot binnen een straal van 2 022020102             06 199411
23131130100209km.                                               022020102             0  199411
231312  000009Grond aanvoeren                                   000000000                      
231312  000109                                                  000000000                      
23131210000009Grond aanvoeren ophoogzand.                       122029900             0 E      
23131210000109Grond aanvoeren ophoogzand.                       122029900ton    3197000        
23131210000209Betreft: Ophoogzand benodigd voor het verwerken   022029900             0        
23131210000309in bestekspostnrs. 141120, 311115, 311125, 311135.122029900             0        
23131210000409Grondsoort: Ophoogzand.                           122029900ton    3197001        
23131210000509Hoeveelheidsbepaling: Door weging in middelen van 022029900             0        
23131210000609vervoer.                                          122029900             0        
23131210000709Vervoeren vanaf: De trechter aan de Opijnenstraat 022029900             0        
23131210000809naar de plaats van verwerking                     022029900             0        
23131220000009Grond vervoeren vrijgekomen zand.                 122020100             0 D200212
23131220000100Grond vervoeren.                                  122020100m3      203000  199411
23131220000209Betreft: Zand ontgraven bij bestekspostnr 121110, 022020100             06 199411
23131220000309 121130 en 121140.                                122020100             0  199411
23131220000409Zand benodigd voor het verwerken in               022020100             0  199411
23131220000509bestekspostnr. 141120.                            122020100             0  199411
23131220000905Grondsoort:{Zand                                  122020100             04 199411
23131220001405Hoeveelheidsbepaling:{Door meting in middelen van 022020100             06 200009
23131220001509vervoer.                                          022020100             0  200009
23131220100101Vervoeren naar de plaats van verwerking           122020101             0  199411
23131230000009Grond aanvoeren brekerzand.                       122029900             0 E      
23131230000109Grond aanvoeren brekerzand.                       122029900ton     250000        
23131230000209Betreft: Brekerzand benodigd voor het verwerken   022029900             0        
23131230000309in bestekspostnrs. 141160 en voor het invegen van 022029900             0        
23131230000409de bestrating.                                    122029900             0        
23131230000509Grondsoort: Brekerzand.                           122029900ton     250001        
23131230000609Hoeveelheidsbepaling: Door weging in middelen van 022029900             0        
23131230000709vervoer.                                          122029900             0        
23131230000809Vervoeren vanaf: De trechter aan de Opijnenstraat 022029900             0        
23131230000909naar de plaats van verwerking                     022029900             0        
23131240000009Grond vervoeren bomenzand.                        122020100             0 D200212
23131240000100Grond vervoeren.                                  122020100m3       15000  199411
23131240000209Betreft: Bomenzand benodigd voor het verwerken in 022020100             06 199411
23131240000309bestekspostnr. 141150.                            122020100             0  199411
23131240000905Grondsoort:{Bomenzand.                            122020100m3       150014 199411
23131240001405Hoeveelheidsbepaling:{Door meting in middelen van 022020100             06 200009
23131240001509vervoer.                                          022020100             0  200009
23131240100109Vervoeren vanaf: Een depot binnen een afstand van 022020109             0  200212
2313124010020918 km naar de plaats van verwerking.              022020109             0  200212
23131250000009Grond vervoeren vanaf RMO.                        122020100             0 D200212
23131250000100Grond vervoeren.                                  122020100m3      310000  199411
23131250000209Betreft: Teelgrond benodigd voor het verwerken in 022020100             06 199411
23131250000309bestekspostnr. 141130 en 141140.                  122020100             0  199411
23131250000905Grondsoort:{Teelaarde                             122020100m3      3100014 199411
23131250001405Hoeveelheidsbepaling:{Door meting in middelen van 022020100             06 200009
23131250001509vervoer.                                          022020100             0  200009
23131250100109Vervoeren vanaf: De RMO aan de President          022020109             0  200212
23131250100209Rooseveltweg te Rotterdam naar de plaats van      022020109             0  200212
23131250100309verwerking.                                       022020109             0  200212
23131260000009Grond vervoeren vanaf depot.                      122020100             0 D200212
23131260000100Grond vervoeren.                                  122020100m3     1228000  199411
23131260000209Betreft: Grond benodigd voor het verwerken in     022020100             06 199411
23131260000309bestekspostnr. 141130 en  141140.                 122020100             0  199411
23131260000409Grond ontgraven in bestekspostnr. 121170.         122020100                199411
23131260000905Grondsoort:{Grond                                 122020100             04 199411
23131260001405Hoeveelheidsbepaling:{Door meting in middelen van 022020100             06 200009
23131260001509vervoer.                                          022020100             0  200009
23131260100109Vervoeren vanaf: Een depot binnen een afstand van 022020109             0  200212
231312601002092 km naar de plaats van verwerking.               022020109             0  200212
2314    000009GROND VERWERKEN                                   000000000                      
2314    000109                                                  000000000                      
23141110000009Grond verwerken in depot.                         122030100             0 D200009
23141110000104Grond verwerken in{depot                          122030100m3     12280000 200009
23141110000309Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.     022030100             03 200009
23141110000409121150 en 121160 aangevoerd volgens               022030100             0  200009
23141110000509bestekspostnr. 131130.                            122030100             0  200009
23141110000704Grondsoort:{Grond                                 122030100m3     12280027 200009
23141110001505Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022030100             06 200009
23141110001609profiel van verwerking.                           022030100             0  200009
23141120000009Grond verwerken in terreinophoging.               122030100             0 D200009
23141120000104Grond verwerken in{terreinophoging                122030100m3     10760000 200009
23141120000309Betreft: Ophoging in de trottoirs, rijbanen en    022030100             03 200009
23141120000409voetpaden.                                        122030100             0  200009
23141120000509Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en  022030100             0  200009
23141120000609de Cloese.                                        122030100             0  200009
23141120000704Grondsoort:{Ophoogzand                            122030100m3     10760027 200009
23141120000809Aagevoerd volgens bestekspostnrs. 131210 en 131220122030100             0  200009
23141120001505Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022030100             06 200009
23141120001609profiel van verwerking.                           022030100             0  200009
23141120500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122030103             0  200009
23141120600105Profileren volgens bestekspostnr.{151110}en       122030103             0  200009
23141120600205verdichten volgens bestekspostnr.{151120}         022030103             0  200009
23141130000009Grond verwerken in grasveld.                      122030100             0 D200009
23141130000104Grond verwerken in{grasveld.                      122030100m3      6000000 200009
23141130000309Betreft: Grond verwerken ter plaatse van          022030100             03 200009
23141130000409vervallen parkeerplaats en vervallen trottoir.    122030100             0  200009
23141130000509Situatie: Aan de Achterweg.                       122030100             0  200009
23141130000704Grondsoort:{Grond                                 122030100m3      6000027 200009
23141130000809Verwerken met grond aangevoerd volgens            022030100             0  200009
23141130000909bestekspostnr. 131260.                            122030100             0  200009
23141130001009Tekort verwerken met grond aangevoerd volgens     022030100             0  200009
23141130001109bestekstpostnr. 131250.                           122030100             0  200009
23141130001505Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022030100             06 200009
23141130001609profiel van verwerking.                           022030100             0  200009
23141130100105Hoogte{0,5 }m                                     022030101             0  200009
23141130500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m122030102             0  200009
23141140000009Grond verwerken in bekleding.                     122030200             0 D200009
23141140000100Grond verwerken in bekleding.                     122030200m3      787000  200009
23141140000209Betreft: Grond verwerken in groenstrook afrit en  022030200             03 199411
23141140000309talud.                                            122030200             0  199411
23141140000409Situatie: Ter plaatse van nieuwe afrit.           122030200             0  199411
23141140000604Grondsoort:{Grond.                                122030200m3      7870027 200009
23141140000709Verwerken met grond aangevoerd volgens            022030200             2  200009
23141140000809bestekspostnr. 131260.                            122030200             2  200009
23141140000909Tekort verwerken met grond aangevoerd volgens     022030200             0  200009
23141140001009bestekstpostnr. 131250.                           122030200             0  200009
23141140001405Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022030200             06 200009
23141140001509profiel van verwerking.                           022030200             0  200009
23141140200105Dikte{0,3 }m                                      022030201             0  200009
23141140500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m122030202             0  200009
23141150000009Grond verwerken onder kroonprojectie bomen.       122030100             0 D200009
23141150000104Grond verwerken in{kroonprojectie bomen.          122030100m3       150000 200009
23141150000309Betreft: Bomenzand verwerken ter plaatse van      022030100             03 200009
23141150000409ophoging rondom bomen.                            122030100             0  200009
23141150000509Verwerken met bomenzand aangevoerd volgens        022030100             0  200009
23141150000609besteksspostnr. 131240.                           122030100             0  200009
23141150000704Grondsoort:{Bomenzand.                            122030100m3       150017 200009
23141150001505Hoeveelheidsbepaling:{Aan de hand van theoretisch 022030100             06 200009
23141150001609profiel van verwerking.                           022030100             0  200009
23141150100109Hoogte gemiddeld 0,10 m.                          022030109             0  199411
23141150500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122030101             0  200009
23141150600105Profileren volgens bestekspostnr.{151110}en       122030103             0  200009
23141150600205verdichten volgens bestekspostnr.{151120}         022030103             0  200009
23141160000009Aanbrengen straatlaag.                            131410100             0 D200510
23141160000100Aanbrengen straatlaag.                            131410100m2     1265000  199510
23141160000209Betreft: Aanbrengen brekerzand op fundering       131410100             09 200510
23141160000309Verwerken met zand aangevoerd volgens             031410100             0  200510
23141160000409bestekspostnr. 131230.                            131410100             0  200510
23141160001205Laagdikte gemiddeld{50 }mm; ten minste{50 }mm en  131410100             0  200510
23141160001305ten hoogste{50 }mm                                031410100             0  200510
23141160300105Op een funderingslaag{van menggranulaat.          031410106             04 199510
23141160500104Brekerzand{                                       031410103m3       630014 199510
2315    000009GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN                    000000000                      
2315    000109Voor informatie grondwaterstand zie het           000000000                      
2315    000209verkennend bodemonderzoek volgens bijlage vermeld 000000000                      
2315    000309in deel 2.1.                                      000000000                      
23151110000009Profileren van oppervlakken.                      122049900             4 E      
23151110000109Profileren van oppervlakken.                      122049900m2     8423004        
23151110000209Betreft: Rijbanen, parkeerplaatsen en trottoirs.  122049900                      
23151110000309Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       022049900                      
23151110000409Kruisweg, afrit, Kinheim, Klencke en de Cloese.   122049900                      
23151110000509Grondsoort: Zand.                                 122049900                      
23151110000609Oppervlakken boven water.                         122049900                      
23151110000709Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02  022049900                      
23151110000809m.                                                022049900                      
23151120000009Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    122041100             4 D200009
23151120000100Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    122041100m2     8423004  199411
23151120000209Betreft: Rijbanen, parkeervakken en trottoirs.    122041100             03 199411
23151120000805Grondsoort:{Zand                                  022041100             04 200009
23151120200101Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor- 122041101             0  199411
23151120200205den gesteld is maximaal{0,5 }m                    022041101             0  199411
23151120300109Verdichtingsgraad: ter plaatse van de rijbaan,    022041109             0  200009
23151120300209parkeervakken en trottoirs is artikel 22.02.06    022041109             0  200009
23151120300309lid 05 van de Standaard RAW bepalingen van        022041109             0  200009
23151120300409toepassing. Ter plaatse van de kroonprojectie van 022041109             0  200009
23151120300509de bomen is artikel 51.02.02 lid 08 van de        022041109             0  200009
23151120300609Standaard RAW bepalingen van toepassing.          022041109             0  200009
2316    000009GRONDWERKEN BODEMSANERING                         000000000                      
2316    000109Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf   000000000                      
2316    00020935 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van           000000000                      
2316    000309toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in  000000000                      
2316    000409of met verontreinigde grond en verontreinigd      000000000                      
2316    000509(grond)water.                                     100000000                      
2316    000609Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van     000000000                      
2316    000709Milieukundig begeleider van Gemeentewerken        000000000                      
2316    000809Rotterdam.                                        000000000                      
231631  000009Grond ontgraven.                                  000000000                      
231631  000109                                                  000000000                      
23163110000009Grondverzet (ontgraven en in depot verwerken).    122019900             0 E      
23163110000109Grondverzet (ontgraven en in depot verwerken).    122019900m3      110000        
23163110000209Betreft het onder milieukundige begeleiding       122019900             0        
23163110000309ontgraven en in een tijdelijk depot verwerken van 022019900             0        
23163110000409niet tot licht verontreinigde grond.              122019900             0        
23163110000509Ontgraven van maaiveld tot kleilaag (ca. 1,4m -   022019900             0        
23163110000609maaiveld)                                         122019900             0        
23163110000709Hoeveelheidsbepaling: door meting in het          122019900             0        
23163110000809profiel van ontgraving door de directie           022019900             0        
2316311100    TABS;L022;L042;L062
23163111000009Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem. 117010100               D200009
23163111000101Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen    117010100             2        
23163111000201landbodem.                                        117010100             0        
23163111000309Veiligheidsklasse ivm verontreiniging in          017010100             09       
23163111000409onderliggende laag, zie bestekpostnr. 163121      017010100             0        
23163111230109Veiligheidsklasse 3T                              017010199             0        
23163112000009Grond ontgraven uit sleuf.                        122010100               D200009
23163112000104Grond ontgraven uit{sleuf.                        122010100m3      1100020       
23163112000309Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.               122010100             03       
23163112001205Grondsoort:{zand                                  122010100             07       
23163112001309Bijmenging(en): geen                              122010100             0        
23163112002005Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163110   022010100             06       
23163112100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010104             0  200009
23163112200105Ontgravingshoogte gemiddeld{1,4 }m                122010102             0  199411
23163113000009Grond verwerken in depot.                         122030100               D200009
23163113000104Grond verwerken in{depot.                         122030100m3      1100020       
23163113000309Betreft het in een depot naast de ontgraving      022030100             03       
23163113000409verwerken van grond ontgraven volgens             022030100             0        
23163113000509bestekspostnr. 163112                             122030100             0        
23163113000704Grondsoort:{zie bestekspostnr. 163112             122030100m3           07       
23163113001505Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163110   022030100             06       
23163113200101Zonder overhoogte                                 122030101             0        
23163120000009Grondverzet (ontgraven en vervoeren).             122019900             0 E      
23163120000109Grondverzet (ontgraven en vervoeren).             122019900ton     150000        
23163120000209Betreft het onder milieukundige begeleiding       122019900             0        
23163120000309ontgraven en vervoeren van sterk met lood         022019900             0        
23163120000409verontreinigde grond.                             122019900             0        
23163120000509Ontgraven van bovenzijde verontreinigde laag (ca. 022019900             0        
231631200006091,4m - maaiveld) tot benodigd ontgravingsprofiel  022019900             0        
23163120000709(ca. 2,8m - maaiveld).                            122019900             0        
23163120000809Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van 022019900             0        
23163120000909vervoer t.p.v. het grondverwerkingsbedrijf.       022019900             0        
2316312100    TABS;L022;L042;L062
23163121000009Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem. 117010100               D200009
23163121000101Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen    117010100             2        
23163121000201landbodem.                                        117010100             0        
23163121000309                                                  017010100             09       
23163121100105Aard en mate van verontreinigende stoffen{        117010101             09       
23163121100209~eenheid~maximaal~gemiddeld                       117010101             0        
23163121100309lood~mg/kg.ds~580~315                             017010101             0        
23163121230109Veiligheidsklasse 3T                              017010199             0        
23163122000009Grond ontgraven uit sleuf.                        122010100               D200009
23163122000104Grond ontgraven uit{sleuf                         122010100m3       850020       
23163122000309Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.               122010100             03       
23163122001205Grondsoort:{klei                                  122010100             07       
23163122001309Bijmenging(en): geen                              122010100             0        
23163122002005Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163120   022010100             06       
23163122100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010104             0  200009
23163122200105Ontgravingshoogte gemiddeld{1,4 }m                022010102             0  199411
23163122500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010103             0        
23163123000009Grond vervoeren.                                  122020100               D200212
23163123000100Grond vervoeren.                                  122020100m3       85002        
23163123000209                                                  122020100             06       
23163123000905Grondsoort:{zie bestekspostnr. 163122             122020100             04       
23163123001405Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163120   022020100             06       
23163123100105Vervoeren naar:{een door directie aan te wijzen   122020102             06       
23163123100209verwerkingslocatie binnen een                     122020102             0        
23163123100309transportafstand van 45,0 tot 55,0 km (enkele     122020102             0        
23163123100409reis)                                             122020102             0        
23163123100509Acceptatiekosten zijn voor rekening van de        122020102             0        
23163123100609opdrachtgever                                     022020102             0        
231632  000009Grond verwerken.                                  000000000                      
231632  000109                                                  000000000                      
23163210000009Grondverzet (vervoeren, verwerken en verdichten). 122039900             0 E      
23163210000109Grondverzet (vervoeren, verwerken en verdichten). 122039900ton     150000        
23163210000209Betreft het vervoeren, verwerken en verdichten    122039900             0        
23163210000309van schoon zand.                                  122039900             0        
23163210000409Aanvullen vanaf de putbodem (ca. 2,8m - maaiveld) 022039900             0        
23163210000509tot 1,4m - maaiveld.                              122039900             0        
23163210000609Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van 022039900             0        
23163210000709vervoer t.p.v. de trechter                        022039900             0        
23163211000009Grond vervoeren.                                  122020100               D      
23163211000100Grond vervoeren.                                  122020100m3       85002        
23163211000209Betreft het laden van zand t.p.v. de trechter aan 022020100             06       
23163211000309Opijnenstraat 2 in de gemeente Rotterdam.         122020100             0        
23163211000905Grondsoort:{zand                                  122020100ton     1500014       
23163211001009Bodemkwaliteitsklasse: schoon                     122020100             0        
23163211001405Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163210   022020100             06       
23163211100101Vervoeren naar de plaats van verwerking           122020101             0        
23163212000009Grond verwerken in sleuf.                         122030100               D      
23163212000104Grond verwerken in{sleuf.                         122030100m3       850020       
23163212000309Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.               122030100             03       
23163212000704Grondsoort:{zie bestekspostnr. 163211             122030100m3           07       
23163212001505Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163210   022030100             06       
23163212100105Hoogte{1,4 }m                                     122030103             0        
23163212200101Zonder overhoogte                                 122030101             0        
23163212500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122030103             0        
23163212600105Verdichten volgens bestekspostnr.{163213}         022030102             0        
23163213000009Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    122041200               D      
23163213000100Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    122041200m3       85002        
23163213000209Betreft het verdichten van zand in lagen met een  122041200             03       
23163213000309dikte van maximaal 0,50 m                         022041200             0        
23163213000805Grondsoort:{zie bestekspostnr. 163211             022041200             04       
23163213001305Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163210   022041200             03       
23163213300109De verdichtingscontrole uitvoeren via             022041209             0        
23163213300209handsonderingen volgens CROW-infoblad 986         122041209             0        
23163213300309De verdichting wordt beoordeeld op basis van het  022041209             0        
23163213300409gemiddelde en de standaardafwijking van de        022041209             0        
23163213300509gradient van de conusweerstand                    122041209             0        
23163213300609De verdichting wordt goedgekeurd als de           022041209             0        
23163213300709uitkomsten voldoen aan de volgende eisen:         122041209             0        
23163213300809- de gemiddelde gradient is minimaal 27 MPa/m;    122041209             0        
23163213300909- de standaardafwijking is maximaal 8 MPa/m.      022041209             0        
23163220000009Grondverzet (verwerken en verdichten).            122039900             0 E      
23163220000109Grondverzet (verwerken en verdichten).            122039900m3      110000        
23163220000209Betreft het verwerken en verdichten van niet tot  022039900             0        
23163220000309licht verontreinigde grond.                       122039900             0        
23163220000409Aanvullen vanaf 1,4m - maaiveld tot               022039900             0        
23163220000509oorspronkelijk maaiveld.                          122039900             0        
23163220000609Hoeveelheidsbepaling: door meting in het profiel  022039900             0        
23163220000709van ontgraving door de directie.                  022039900             0        
23163221000009Grond ontgraven uit depot.                        122010100               D200009
23163221000104Grond ontgraven uit{depot.                        122010100m3      1100020       
23163221000309Betreft ontgraven uit het depot aangebracht       022010100             03       
23163221000409volgens bestekpostnr. 163113.                     122010100             0        
23163221001205Grondsoort:{zand                                  122010100             07       
23163221001309Bijmenging(en): geen                              122010100             0        
23163221002005Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163220   022010100             06       
23163221100109Grondsoorten niet gescheiden ontgraven            022010109             0        
23163221200105Ontgravingshoogte gemiddeld{1,4 }m                022010102             0  199411
23163221500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122010103             0        
23163222000009Grond verwerken in sleuf.                         122030100               D      
23163222000104Grond verwerken in{sleuf.                         122030100m3      1100020       
23163222000309Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.               122030100             03       
23163222000704Grondsoort:{zie bestekspostnr. 163221             122030100m3           07       
23163222001505Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163220   022030100             06       
23163222100105Hoogte{1,4 }m                                     122030103             0        
23163222200101Zonder overhoogte                                 122030101             0        
23163222500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m122030103             0        
23163222600105Verdichten volgens bestekspostnr.{163223}         022030102             0        
23163223000009Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    122041200               D      
23163223000100Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    122041200m3      110002        
23163223000209Betreft het verdichten van zand in lagen met een  122041200             03       
23163223000309dikte van maximaal 0,50 m                         022041200             0        
23163223000805Grondsoort:{zie bestekspostnr.                    022041200             04       
23163223001305Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 163220   022041200             03       
23163223300109De verdichtingscontrole uitvoeren via             022041209             0        
23163223300209handsonderingen volgens CROW-infoblad 986         122041209             0        
23163223300309De verdichting wordt beoordeeld op basis van het  022041209             0        
23163223300409gemiddelde en de standaardafwijking van de        022041209             0        
23163223300509gradient van de conusweerstand                    122041209             0        
23163223300609De verdichting wordt goedgekeurd als de           022041209             0        
23163223300709uitkomsten voldoen aan de volgende eisen:         122041209             0        
23163223300809- de gemiddelde gradient is minimaal 27 MPa/m;    122041209             0        
23163223300909- de standaardafwijking is maximaal 8 MPa/m.      022041209             0        
232     000009BEMALINGEN                                        000000000                      
232     000109Voor informatie over de grondwaterstand zie het   000000000                      
232     000209verkennend bodemonderzoek volgens bijlage zoals   000000000                      
232     000309vermeld in deel 2.1.                              000000000                      
2321    000009BRONBEMALING                                      000000000                      
2321    000109Alleen toepassen na toestemming van directie.     000000000                      
23211110000009Toepassen bronbemaling.                           121029900             0 E      
23211110000109Toepassen bronbemaling.                           121029900m       220000        
23211110000209Betreft: Toepassen bronbemaling ten behoeve van   021029900                      
23211110000309het droog houden en in stand houden van de        021029900                      
23211110000409rioolsleuf tijdens de rioleringswerkzaamheden.    121029900                      
23211110000509- Aanbrengen bronbemaling;                        121029900                      
23211110000609- In stand houden bron bemaling;                  121029900                      
23211110000709- Verwijderen bronbemaling.                       121029900                      
23211110000809Bemalingswater lozen in riool en uitlaat voorzien 021029900                      
23211110000909van zandvang en debietmeter.                      121029900                      
23211110001009                                                  021029900                      
23211111000009Aanbrengen bronbemaling.                          121020100               D200212
23211111000100Aanbrengen bronbemaling.                          121020100EUR          2  200212
23211111000209                                                  121020100             04 199411
23211111000709                                                  021020100             04 199411
23211111100101Verlaging van het freatisch vlak tot              121020102m       220002  199411
23211111100209een zodanig peil dat de werkzaamheden in den      021020102             04 199411
23211111100309droge kunnen worden uitgevoerd.                   021020102                199411
23211111200101Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer         121020101             0  199411
23211111500101Reserve-energievoorziening is niet vereist        121020103             0  199411
23211112000009Instandhouden bronbemaling.                       121020200               D200212
23211112000100Instandhouden bronbemaling.                       121020200EUR          2  200212
23211112000209                                                  121020200             04 199411
23211112000709                                                  121020200             05 199411
23211112001301Periode van instandhouding:                       121020200m       220002  199411
23211112001409Gedurende de rioleringswerkzaamheden.             021020200             05 199411
23211112100101Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-   121020201             0  199411
23211112100205stekspostnr.{211111}vermelde niveau               021020201             0  199411
23211113000009Verwijderen bronbemaling.                         121020400               D200212
23211113000100Verwijderen bronbemaling.                         121020400EUR          2  200212
23211113000209Dubbelzijdige bronbemaling.                       121020400m       2200024 199411
23211113000709                                                  021020400             05 199411
23211113100109Verwijderen bemaling aangebracht volgens          021020409                199411
23211113100209bestekspostnr. 211111 Eventuele gaten vullen met  021020409                199411
23211113100309brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr.      021020409                199411
23211113100409131230.                                           021020409                199411
233     000009RIOLERINGEN                                       000000000                      
233     000109                                                  000000000                      
2331    000009VRIJVERVALRIOLERING                               000000000                      
2331    000109Grondwerk riolering is inclusief grondwerk t.b.v. 000000000                      
2331    000209putten.                                           100000000                      
2331    000309Voor grondsamenstelling zie "Verkennend           000000000                      
2331    000409bodemonderzoek Rijkeeplein te Rotterdam -         000000000                      
2331    000509Hoogvliet".                                       000000000                      
23311   000009VERVANGEN RIOOL                                   000000000                      
23311   000109Inclusief eventueel te plaatsen afsluiters.       000000000                      
23311110000009Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 500 mm.      125119900             4 E      
23311110000109Situatie: Riool tussen put D04 en D07.            125119900m       118004        
23311110000209Grondsoort: zand en klei                          125119900             0        
23311110000309Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de Klencke.  125119900             0        
23311110000409- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;                   125119900             0        
23311110000509- Verwijderen betonbuis;                          125119900             0        
23311110000609- Aanbrengen betonbuis;                           125119900             0        
23311110000709- Aanvullen sleuf.                                125119900             0        
23311110000809                                                  025119900             0        
23311111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200               D200212
23311111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200m3      978002  199510
23311111000209                                                  124010200             04 199510
23311111000709                                                  124010200             03 199510
23311111001305Taluds{2:1                                        124010200             00 199510
23311111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010202             0  199510
23311111200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010204             0  199510
23311111200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010204             0  199510
23311111200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010204             0  199510
233111112004050,25}m                                            024010204             0  199510
23311111300105Ontgravingshoogte gemiddeld{2,40}m                024010201             0  199510
23311111400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{2,25}m024010201             0  199510
23311111600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010203             0  199510
23311111600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010203             0  199510
23311111600305bestekspostnr(s).{131110.                         024010203             03 199510
23311112000009Verwijderen betonbuis.                            125110100               D200212
23311112000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m       118002  199510
23311112000209                                                  125110100             08 199510
23311112001109                                                  025110100             04 199510
23311112100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             0  199510
23311112200101Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot   125110105             0  200009
23311112200201700/1050 mm                                       125110105             0  200009
23311112500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en   125110102             0  199510
23311112500201verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m        125110102             0  199510
23311112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025110103             07 199510
23311112600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025110103             0  199510
23311113000009Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. 125210200               D200510
23311113000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m       118002  200009
23311113000209                                                  025210200             03 199510
23311113100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st       14001  200009
23311113100209Mof-Spie 1000                                     125210204st       100026 200009
23311113100309Mof-recht 500                                     125210204st        1002  200009
23311113100409Spie-recht 500                                    025210204st        3002  200009
23311113200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st       41001  200009
23311113200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             0  200009
23311113200309                                                  025210202             03 200009
23311113340101Nominale middellijn 500 mm                        125210216             0  200009
23311113500101Fabrieksstandaardlengte buis                      125210203             0  199510
23311113500205Gerekend is met een lengte van{2,50}m             025210203             0  199510
23311113600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             0  200009
23311113600209                                                  025210201             02 200009
23311114000009Maken passtuk uit betonbuis.                      125210500               D200510
23311114000100Maken passtuk uit betonbuis.                      125210500st        2002  200009
23311114000209Betreft: Pasmaken rioolbuizen MS 500 t.b.v.       025210500             03 200009
23311114000309bestekspostnr 311113.                             025210500             0  200009
23311114100105Passtuk rond profiel, ongewapend{                 025210502             03 200009
23311114600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025210503             07 200212
23311114600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025210503             0  200212
23311115000009Aanvullen sleuf.                                  124012200               D200212
23311115000100Aanvullen sleuf.                                  124012200m3      978002  199510
23311115000209                                                  024012200             03 199510
23311115100105Aanvullingshoogte gemiddeld{2,41}m                024012201             0  199510
23311115200105Aanvullen tot onderkant verharding met{zand       024012204             02 199510
23311115200209vrijgekomen bij ontgraving sleuf. Overig met zand 024012204             0  199510
23311115200309aangevoerd volgens bestekspostnr. 131210.         024012204             0  199510
23311115500105De aanvulling verdichten{                         024012201             03 199510
23311120000009Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 600 mm.      125119900             4 E      
23311120000109Situatie: Riool tussen put D01 en D04.            125119900m        93004        
23311120000209Grondsoort: zand, klei en veen.                   125119900             0        
23311120000309Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de Klencke.  125119900             0        
23311120000409- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;                   125119900             0        
23311120000509- Verwijderen betonbuis;                          125119900             0        
23311120000609- Aanbrengen betonbuis;                           125119900             0        
23311120000709- Aanvullen sleuf.                                125119900             0        
23311120000809                                                  025119900             0        
23311121000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200               D200212
23311121000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200m3      607002  199510
23311121000209Inclusief grondwerk t.b.v. putten.                124010200             04 199510
23311121000709                                                  124010200             03 199510
23311121001305Taluds{2:1                                        124010200             00 199510
23311121100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010202             0  199510
23311121200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010204             0  199510
23311121200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010204             0  199510
23311121200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010204             0  199510
233111212004050,25}m                                            024010204             0  199510
23311121300105Ontgravingshoogte gemiddeld{2,53}m                024010201             0  199510
23311121400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,30}m024010201             0  199510
23311121600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010203             0  199510
23311121600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010203             0  199510
23311121600305bestekspostnr(s).{131110.                         024010203             03 199510
23311122000009Verwijderen betonbuis.                            125110100               D200212
23311122000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m        93002  199510
23311122000209                                                  125110100             08 199510
23311122001109                                                  025110100             04 199510
23311122100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             0  199510
23311122200101Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot   125110105             0  200009
23311122200201700/1050 mm                                       125110105             0  200009
23311122500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en   125110102             0  199510
23311122500201verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m        125110102             0  199510
23311122600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025110103             07 199510
23311122600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025110103             0  199510
23311123000009Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. 125210200               D200510
23311123000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m        93002  200009
23311123000209                                                  025210200             03 199510
23311123100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st        6001  200009
23311123100209Mof-spie 1000                                     125210204st        20026 200009
23311123100309Spie-spie 1000                                    125210204st        1002  200009
23311123100409Mof-recht 500                                     125210204st        1002  200009
23311123100509Spie-recht 500                                    025210204st        2002  200009
23311123200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st       34001  200009
23311123200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             0  200009
23311123200309                                                  025210202             03 200009
23311123340101Nominale middellijn 500 mm                        125210216             0  200009
23311123500101Fabrieksstandaardlengte buis                      125210203             0  199510
23311123500205Gerekend is met een lengte van{2,50}m             025210203             0  199510
23311123600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             0  200009
23311123600209                                                  025210201             02 200009
23311124000009Maken passtuk uit betonbuis.                      125210500               D200510
23311124000100Maken passtuk uit betonbuis.                      125210500st        2002  200009
23311124000209Betreft: Pasmaken rioolbuizen MS 600 t.b.v.       025210500             03 200009
23311124000309bestekspostnr 311123.                             025210500             0  200009
23311124100105Passtuk rond profiel, ongewapend{                 025210502             03 200009
23311124600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025210503             07 200212
23311124600209aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.          025210503             0  200212
23311125000009Aanvullen sleuf.                                  124012200               D200212
23311125000100Aanvullen sleuf.                                  124012200m3      607002  199510
23311125000209                                                  024012200             03 199510
23311125100105Aanvullingshoogte gemiddeld{2,53}m                024012201             0  199510
23311125200105Aanvullen tot onderkant verharding met{zand       024012204             02 199510
23311125200209vrijgekomen bij ontgraving sleuf. Overig met zand 024012204             0  199510
23311125200309aangevoerd volgens bestekspostnr. 131210.         024012204             0  199510
23311125500105De aanvulling verdichten{                         024012201             03 199510
23311130000009Vervangen rioolleiding 400 mm in 400 mm.          125119900             4 E      
23311130000109Situatie: Riool tussen put D01 en D13.            125119900m         6004        
23311130000209Grondsoort: zand, en klei.                        125119900             0        
23311130000309Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de Klencke/  025119900             0        
23311130000409Kinheim.                                          125119900             0        
23311130000509- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;                   125119900             0        
23311130000609- Verwijderen betonbuis;                          125119900             0        
23311130000709- Aanbrengen betonbuis;                           125119900             0        
23311130000809- Aanvullen sleuf.                                125119900             0        
23311130000909                                                  025119900             0        
23311131000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200               D200212
23311131000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200m3       45002  199510
23311131000209Inclusief grondwerk t.b.v. putten.                124010200             04 199510
23311131000709                                                  124010200             03 199510
23311131001305Taluds{2:1                                        124010200             00 199510
23311131100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010202             0  199510
23311131200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010204             0  199510
23311131200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010204             0  199510
23311131200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010204             0  199510
233111312004050,25}m                                            024010204             0  199510
23311131300105Ontgravingshoogte gemiddeld{2,77}m                024010201             0  199510
23311131400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,30}m024010201             0  199510
23311131600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010203             0  199510
23311131600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010203             0  199510
23311131600305bestekspostnr(s).{131110.                         024010203             03 199510
23311132000009Verwijderen betonbuis.                            125110100               D200212
23311132000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m         6002  199510
23311132000209                                                  125110100             08 199510
23311132001109                                                  025110100             04 199510
23311132100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             0  199510
23311132200101Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm      125110101             0  200009
23311132300101Standaardlengte buis 2,40 m                       125110103             0  199510
23311132500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en   125110102             0  199510
23311132500201verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m        125110102             0  199510
23311132600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025110103             07 199510
23311132600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025110103             0  199510
23311133000009Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. 125210200               D200510
23311133000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m         6002  200009
23311133000209                                                  025210200             03 199510
23311133100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st        6001  200009
23311133100209Mof-spie 1000                                     125210204st        40026 200009
23311133100309Mof-recht 500                                     125210204st        1002  200009
23311133100409Spie-recht 500                                    025210204st        1002  200009
23311133200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st           2  200009
23311133200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             0  200009
23311133200309                                                  025210202             03 200009
23311133340101Nominale middellijn 400 mm                        125210214             0  200009
23311133500101Fabrieksstandaardlengte buis                      125210203             0  199510
23311133500205Gerekend is met een lengte van{2,50}m             025210203             0  199510
23311133600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             0  200009
23311133600209                                                  025210201             02 200009
23311134000009Maken passtuk uit betonbuis.                      125210500               D200510
23311134000100Maken passtuk uit betonbuis.                      125210500st        1002  200009
23311134000209Betreft: Pasmaken rioolbuizen MS 400 t.b.v.       025210500             03 200009
23311134000309bestekspostnr 311135.                             025210500             0  200009
23311134100105Passtuk rond profiel, ongewapend{                 025210502             03 200009
23311134600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025210503             07 200212
23311134600209aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.          025210503             0  200212
23311135000009Aanvullen sleuf.                                  124012200               D200212
23311135000100Aanvullen sleuf.                                  124012200m3       45002  199510
23311135000209                                                  024012200             03 199510
23311135100105Aanvullingshoogte gemiddeld{2,77}m                024012201             0  199510
23311135200105Aanvullen tot onderkant verharding met{zand       024012204             02 199510
23311135200209vrijgekomen bij ontgraving sleuf. Overig met zand 024012204             0  199510
23311135200309aangevoerd volgens bestekspostnr. 131210.         024012204             0  199510
23311135500105De aanvulling verdichten{                         024012201             03 199510
23312   000009VERWIJDEREN RIOLERING                             000000000                      
23312   000109Inclusief eventueel te plaatsen afsluiters.       000000000                      
233121  000009Verwijderen rioleringsbuizen                      000000000                      
233121  000109                                                  000000000                      
23312110000009Verwijderen rioolleiding 400/600 mm.              125119900             0 E      
23312110000109Verwijderen rioolleiding 400/600 mm.              125119900m        33000        
23312110000209Betreft: Te verwijderen riool ter plaatse van     025119900             0        
23312110000309afrit en korte zijde Klencke.                     125119900             0        
23312110000409- Grond ontgraven ten behoeve van sleuf;          125119900             0        
23312110000509- Verwijderen betonbuis;                          125119900             0        
23312110000609- Aanvullen sleuf.                                025119900             0        
23312111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200               D200212
23312111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200m3      220002  199510
23312111000209                                                  124010200             04 199510
23312111000709                                                  124010200             03 199510
23312111001305Taluds{2:1.                                       124010200             00 199510
23312111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010202             0  199510
23312111200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010201             0  199510
23312111300105Ontgravingshoogte gemiddeld{3,22}m                024010201             0  199510
23312111400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,2 }m024010201             0  199510
23312111600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010203             0  199510
23312111600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010203             0  199510
23312111600305bestekspostnr(s).{131110.                         024010203             03 199510
23312112000009Verwijderen betonbuis.                            125110100               D200212
23312112000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m        33002  199510
23312112000209Situatie: Ter plaatse van afrit en korte zijde    025110100             08 199510
23312112000309Klencke.                                          125110100             0  199510
23312112001109                                                  025110100             04 199510
23312112100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             0  199510
23312112200101Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot   125110105             0  200009
23312112200201700/1050 mm                                       125110105             0  200009
23312112300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0  199510
23312112500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             0  199510
23312112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025110103             07 199510
23312112600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025110103                199510
23312113000009Aanvullen sleuf.                                  124012200               D200212
23312113000100Aanvullen sleuf.                                  124012200m3      220002  199510
23312113000209                                                  024012200             03 199510
23312113100105Aanvullingshoogte gemiddeld{3,22}m                024012201             0  199510
23312113200105Aanvullen tot onderkant verharding met{           024012204             02 199510
23312113200209vrijgekomen zand bij ontgraven. Overig zand       024012204             0  199510
23312113200309aanvoeren volgens bestekpostnr.  121180.          024012204             0  199510
23312113500105De aanvulling verdichten{                         024012201             03 199510
233122  000009Verwijderen schildmuur                            000000000                      
233122  000109                                                  000000000                      
23312210000009Verwijderen schildmuur van metselwerk.            125289900             0 E      
23312210000109Verwijderen schildmuur van metselwerk.            125289900st        5000        
23312210000209Situatie: Ter plaatse van het te verwijderen      025289900             0        
23312210000309riool bij de Klencke en afrit.                    125289900             0        
23312210000409Metselwerk; metselstenen.                         125289900             0        
23312210000509Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2.                       125289900             0        
23312210000609Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker   025289900             0        
23312210000709aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.          025289900             0        
23313   000009AANBRENGEN RIOLERING                              000000000                      
23313   000109Inclusief eventueel te plaatsen afsluiters.       000000000                      
23313110000009Aanbrengen riolering PVC 315                      125219900             4 E      
23313110000109Situatie: Riool tussen put D10 en D12.            125219900m        95004        
23313110000209Grondsoort: zand, en klei.                        125219900             0        
23313110000309Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de afrit.    125219900             0        
23313110000409- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;                   125219900             0        
23313110000509- Aanbrengen rioolbuis;                           125219900             0        
23313110000609- Aanvullen sleuf.                                125219900             0        
23313110000709                                                  025219900             0        
23313111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200               D200212
23313111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200m3      256002  199510
23313111000209                                                  124010200             04 199510
23313111000709                                                  124010200             03 199510
23313111001305Taluds{2:1                                        124010200             00 199510
23313111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010202             0  199510
23313111200109Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010209             0  199510
23313111200209de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010209             0  199510
23313111200309rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010209             0  199510
233131112004090,25 m in de klei grond. Ter plaatse van zand     024010209             0  199510
23313111200509geen grondverbetering benodigd.                   024010209             0  199510
23313111300105Ontgravingshoogte gemiddeld{1,58}m                024010201             0  199510
23313111400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,92}m024010201             0  199510
23313111600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010203             0  199510
23313111600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010203             0  199510
23313111600305bestekspostnr(s).{121110.                         024010203             03 199510
23313112000009Aanbrengen PVC-buis.                              125220100               D200510
23313112000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m        95002  200009
23313112000209                                                  025220100             03 199510
23313112100104Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs   025220102m        950013 200009
23313112340101Nominale middellijn 315  mm                       125220131             0  200009
23313112600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             0  200009
23313112600205rubbermanchet{met aangevormde mof.                025220101             04 200009
23313113000009Aanvullen sleuf.                                  124012200               D200212
23313113000100Aanvullen sleuf.                                  124012200m3      249002  199510
23313113000209                                                  024012200             03 199510
23313113100105Aanvullingshoogte gemiddeld{1,58}m                024012201             0  199510
23313113200105Aanvullen tot onderkant verharding met{zand       024012204             02 199510
23313113200209vrijgekomen bij ontgraven sleuf. en zand          024012204             0  199510
23313113200309aangevoerd volgens bestekspostnr. 121180.         024012204             0  199510
23313113500105De aanvulling verdichten{                         024012201             03 199510
23314   000009RIOOLPUTTEN                                       000000000                      
23314   000109                                                  000000000                      
233141  000009Verwijderen putten en berries                     000000000                      
233141  000109                                                  000000000                      
23314110000009Verwijderen inspectieput.                         125112100             0 D200212
23314110000100Verwijderen put.                                  125112100st       13000  199510
23314110000209Betreft: Inspectieputten.                         125112100             08 199510
23314110000309Bestaande putten op locaties D10 en D13 indien    025112100                199510
23314110000409mogelijk handhaven in overleg met directie.       025112100                199510
23314110100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             0  199510
23314110100205betonelementen{                                   025112102             04 200009
23314110200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             0  200009
23314110300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             0  199510
23314110400101Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m                   125112103             0  199510
23314110600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025112103             07 199510
23314110600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025112103             0  199510
23314120000009Verwijderen berrie.                               125112100             0 D200212
23314120000100Verwijderen put.                                  125112100st        4000  199510
23314120000209Betreft: Berries                                  025112100             08 199510
23314120100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             0  199510
23314120100205betonelementen{                                   025112102             04 200009
23314120200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             0  200009
23314120300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2  125112102             0  199510
23314120400101Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m                   125112103             0  199510
23314120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025112103             07 199510
23314120600209aan de Vondelingeplaat 17 te Rotterdam.           025112103             0  199510
23314130000009Verwijderen putrand met deksel.                   125112300             0 D200212
23314130000100Verwijderen putrand met deksel.                   125112300st       17000  199510
23314130000209Betreft: Putrand van inspectieputten en berries   025112300             03 199510
23314130100101Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-125112301             0  199510
23314130100205sel{put- en berrieranden.                         025112301             05 199510
23314130200101Putrand ontdoen van grond- en specieresten        125112301             0  199510
23314130600105Vrijgekomen materialen vervoeren{                 125112303             07 199510
23314130600209gietijzer: naar het gemeentelijk opslag terrein   025112303             0  199510
23314130600309aan de Melanchtonweg                              125112303             0  199510
23314130600409beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk    025112303             0  199510
23314130600509103 te Vlaardingen.                               025112303             0  199510
233142  000009Aanbrengen rioolputten                            000000000                      
233142  000109Betonnen putten dienen door de aannemer gelost te 000000000                      
233142  000209worden.                                           000000000                      
23314210000009Maken put 1250 x 1250 met stroomprofiel.          125260200             4 D200009
23314210000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        3004  199510
23314210000209Betreft: putnummers D01, D02 en D05.              125260200             03 199510
23314210000609                                                  025260200             02 199510
23314210100104Put t.b.v. vrijverval systeem{                    125260201st        30019 200009
23314210100209Onderbak 1250 x 1250 inwendig.                    125260201             0  200009
23314210100309Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.       025260201             0  200009
23314210300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        0750  200009
23314210300209                                                  025260202             04 200009
23314210600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             0  199510
23314210600201bijbehorende rubberring                           125260205             0  199510
23314220000009Maken put 1000 x 1000 met stroomprofiel.          125260200             0 D200009
23314220000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        4000  199510
23314220000209Betreft: putnummers D04, D06, D10 en D13.         125260200             03 199510
23314220000609Plaatsing put D10 en D13 in overleg met directie. 025260200             02 199510
23314220100104Put t.b.v. vrijverval systeem{                    125260201st        40019 200009
23314220100209Onderbak 1000 x 1000 inwendig.                    125260201             0  200009
23314220100309Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.       025260201             0  200009
23314220300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        1000  200009
23314220300209                                                  025260202             04 200009
23314220600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             0  199510
23314220600201bijbehorende rubberring                           125260205             0  199510
23314230000009Maken put 1000 x 1000.                            125260200             4 D200009
23314230000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        1004  199510
23314230000209Betreft: putnummer D03.                           125260200             03 199510
23314230000609                                                  025260200             02 199510
23314230100104Put t.b.v. vrijverval systeem{                    125260201st        10019 200009
23314230100209Onderbak 1000 x 1000 inwendig.                    125260201             0  200009
23314230100309Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.       025260201             0  200009
23314230300105Geprefabriceerd stroomprofiel{                    025260203             03 200009
23314230600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             0  199510
23314230600201bijbehorende rubberring                           125260205             0  199510
23314240000009Maken put 600 x 600.                              125260200             4 D200009
23314240000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        2004  199510
23314240000209Betreft: putnummers D11 en D12.                   125260200             03 199510
23314240000609                                                  025260200             02 199510
23314240100104Put t.b.v. vrijverval systeem{                    125260201st        20019 200009
23314240100209Onderbak 600 x 600 inwendig.                      125260201             0  200009
23314240100309Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.       025260201             0  200009
23314240300105Geprefabriceerd stroomprofiel{                    025260203             03 200009
23314240600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             0  199510
23314240600201bijbehorende rubberring                           125260205             0  199510
23314250000009Aanbrengen putrand met deksel.                    125270100             0 D200510
23314250000100Aanbrengen putrand met deksel.                    125270100st       10000  199510
23314250000209                                                  025270100             03 199510
23314250200100Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-125270101st       10001  199510
23314250200205sel{                                              025270101             03 199510
23314250300109Putrand op hoogte brengen met stelringen van      025270109st       10001  199510
23314250300209beton. Stelringen met specie aanbrengen en        025270109m3        1000  199510
23314250300309binnen- en buitenkant vanaf put tot putkop        025270109             0  199510
23314250300409afsmeren met specie zodat een waterdichte         025270109             0  199510
23314250300509verbinding ontstaat.                              025270109             0  199510
233143  000009Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen        000000000                      
233143  000109                                                  000000000                      
23314310000009Op hoogte brengen bestaande putafdekking.         125270200             0 D200510
23314310000100Op hoogte brengen bestaande putafdekking.         125270200st       18000  199510
23314310000209Betreft: Op hoogte brengen bestaande              025270200             03 199510
23314310000309putafdekkingen welke niet verwijderd of vervangen 025270200             0  199510
23314310000409worden.                                           025270200             0  199510
23314310300109Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorende    025270209             0  199510
23314310300209deksel hergebruiken.                              025270209             0  199510
23314310400109Putrand op hoogte brengen door middel van het     025270209             0  199510
23314310400209verwijderen of aanbrengen van stelringen van      025270209             0  199510
23314310400309beton.                                            125270209             0  199510
23314310400409Stelringen met specie aanbrengen en binnen- en    025270209             0  199510
23314310400509buitenkant vanaf put tot putkop afsmeren met      025270209             0  199510
23314310400609specie zodat een waterdichte verbinding ontstaat. 025270209m3        2000  199510
23314310500109Vrijgekomen materialen hergebruiken. Overtollig   025270209             0  199510
23314310500209of niet herbruikbare materialen vervoeren naar de 025270209             0  199510
23314310500309breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 025270209             0  199510
233144  000009Verwijderen bestaande putafdekkingen              000000000                      
233144  000109                                                  000000000                      
23314410000009Verwijderen bestaande putafdekking.               125279900             0 E      
23314410000109Verwijderen bestaande putafdekking.               125279900st        5000        
23314410000209Situatie: Ter plaatse van afrit.                  125279900             0        
23314410000309Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorende    025279900             0        
23314410000409deksel hergebruiken.                              125279900             0        
23314410000509Vrijgekomen materialen hergebruiken bij           025279900             0        
23314410000609bestekspostnr. 314250 in overleg met directie.    025279900             0        
23314410000709Overtollige of niet herbruikbare materialen       025279900             0        
23314410000809vervoeren naar:                                   125279900             0        
23314410000909gietijzer: naar het gemeentelijk opslag terrein   025279900             0        
23314410001009aan de Melanchtonweg                              125279900             0        
23314410001109beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk    025279900             0        
23314410001209103 te Vlaardingen.                               025279900             0        
233145  000009Aanbrengen schildmuur                             000000000                      
233145  000109                                                  000000000                      
23314510000009Aanbrengen schildmuur van metselwerk.             125282100             0 D199510
23314510000100Aanbrengen schildmuur van metselwerk.             125282100st        1000  199510
23314510000209Betreft: Aanbrengen schildmuur in put D01.        125282100             03 199510
23314510000604Metselwerk; metselstenen{naar keuze aannemer      025282100st       500007 199510
23314510100101Halfsteens schildmuur                             125282101             0  199510
23314510200101Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2                        125282103             0  199510
23314510300101Buitenzijde berapen                               125282103             0  199510
23315   000009AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT               000000000                      
23315   000109                                                  000000000                      
23315110000009Aansluiten nieuwe buis op bestaande rioolput.     125260100             0 D200212
23315110000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st        3000  199510
23315110000209Betreft: Nieuwe rioolbuis op bestaande put.       025260100             03 199510
23315110100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315110100209                                                  025260102             04 199510
23315110200101Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2  125260103             0  200009
23315110200209                                                  025260103             03 200009
23315110300100Rioolbuis omstorten met beton                     125260102m3        0300  199510
23315110300209                                                  025260102             04 199510
23315110400105Bijwerken stroomprofiel{met beton.                025260101             05 199510
23315110600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025260103             07 200212
23315110600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025260103             0  200212
23315120000009Aansluiten nieuwe buis op nieuwe rioolput.        125260100             4 D200212
23315120000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st       11004  199510
23315120000209Betreft: Nieuwe rioolbuis op nieuwe put.          125260100             03 199510
23315120000309Situatie:                                         025260100             0  199510
23315120100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315120100209                                                  025260102             04 199510
23315120200101Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2  125260103             0  200009
23315120200209                                                  025260103             03 200009
23315120300100Rioolbuis omstorten met beton                     125260102m3        1100  199510
23315120300209                                                  025260102             04 199510
23315120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025260103             07 200212
23315120600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025260103             0  200212
23315130000009Aansluiten bestaande buis op nieuwe rioolput.     125260100             0 D200212
23315130000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st        7000  199510
23315130000209Betreft: Bestaande rioolbuis op nieuwe put.       025260100             03 199510
23315130100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315130100209                                                  025260102             04 199510
23315130200101Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2  125260103             0  200009
23315130200209                                                  025260103             03 200009
23315130300100Rioolbuis omstorten met beton                     125260102m3        0700  199510
23315130300209                                                  025260102             04 199510
23315130600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   025260103             07 200212
23315130600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        025260103             0  200212
23316   000009MAKEN INLATEN RIOOL                               000000000                      
23316   000109                                                  000000000                      
233161  000009Maken inlaten beton riool                         000000000                      
233161  000109                                                  000000000                      
23316110000009Maken inlaat in betonbuis.                        125283200             0 D200510
23316110000100Maken inlaat.                                     125283200st       15000  199510
23316110000209Betreft: Maken inlaat in betonbuis.               025283200             03 199510
23316110100101In ongewapende betonbuis                          125283201             0  199510
23316110200101Door middel van boren                             125283201             0  200510
23316110300101Wanddikte 70 tot 100 mm                           125283203             0  200510
23316110400101Inlaat voor aansluiting van PVC-buis              125283201             0  199510
23316110400205Diameter inlaat{160 }mm                           125283201             0  199510
23316110400309                                                  025283201             03 199510
23316110500101As-inlaat loodrecht op as-buis                    125283201             0  199510
23316110600105Verbinding inlaat-buis d.m.v.{                    025283201             03 199510
23316110600209thermosflesaansluiting.                           025283201st       15001  199510
233162  000009Maken inlaten PVC riool                           000000000                      
233162  000109                                                  000000000                      
23316210000009Maken inlaat in PVC buis.                         125283200             0 D200510
23316210000100Maken inlaat.                                     125283200st        8000  199510
23316210000209Betreft: Maken inlaat in PVC buis.                025283200             03 199510
23316210100101In PVC-buis                                       125283204             0  199510
23316210200101Door middel van boren                             125283201             0  200510
23316210300101Wanddikte tot 50 mm                               125283201             0  200510
23316210400101Inlaat voor aansluiting van PVC-buis              125283201             0  199510
23316210400205Diameter inlaat{160 }mm                           125283201             0  199510
23316210400309                                                  025283201             03 199510
23316210500101As-inlaat loodrecht op as-buis                    125283201             0  199510
23316210600105Verbinding inlaat-buis d.m.v.{PVC keilinlaat      025283201             03 199510
23316210600209160/315 mm                                        025283201st        8001  199510
23317   000009RENOVATIE BESTAANDE RIOLERING                     000000000                      
23317   000109Bij regenval is de directie bevoegd zonder        000000000                      
23317   000209verrekening van stagnatie-uren de werkzaamheden   000000000                      
23317   000309uit te stellen.                                   100000000                      
23317   000409Normen NEN-EN 13566 & ISO DIN 178 van toepassing. 000000000                      
23317010000009Maken plan van aanpak kunststof voering           125819900             1 E      
23317010000109Maken plan van aanpak kunststof voering           125819900EUR          1        
23317010000209Betreft:~maken plan van aanpak voor het           025819900             0        
23317010000309aanbrengen van een kunststof voering              125819900             0        
23317010000409~~in het riool, volgens bestekspostnr.            125819900             0        
23317010000509~~317020                                          125819900             0        
23317010000609- sterkteberekeningen volgens ATV-M 127-2 en      125819900             0        
23317010000709  gebaseerd om een erkende 10.000 urentest        125819900             0        
23317010000809  (rekenen met verkeersklasse SLW30,              125819900             0        
23317010000909  altrohrzustand III en grondwaterstand 1,5m      125819900             0        
23317010001009  boven bob);                                     125819900             0        
23317010001109- certificaat 10.000 urentest, zoals toegepast in 125819900             0        
23317010001209  de sterkteberekeningen;                         125819900             0        
23317010001309- uithardingsprotocol zoals voorgeschreven door   125819900             0        
23317010001409  leverancier kunststof voering;                  125819900             0        
23317010001509- locatie thermokoppels.                          125819900             0        
23317010001609E.e.a. volgens paragraaf 25.24.01 van deel 3 van  025819900                      
23317010001709dit bestek.                                       125819900                      
23317010001809Afhankelijk van de productietijd, minimaal 2      025819900             0        
23317010001909weken voor aanvang van de werkzaamheden           025819900             0        
23317010002009aanleveren.                                       125819900             0        
23317010002109                                                  025819900             0        
23317020000009Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode125810300             0 D      
23317020000100Aanbrengen kunststof voering in riool, kous-      125810300m        15000        
23317020000201methode.                                          125810300             0        
23317020000309Tussen putnummers D08 en D09, inclusief afwerken  025810300             03       
23317020000409begin- en eindputten.                             125810300             0        
23317020000509                                                  025810300             0        
23317020200101Bestaand riool: eivormige betonbuizen, afmetingen 125810302             0        
23317020200205400 }/{600 }mm                                    025810302             0        
23317020400109Voering: naadloze kous geimpregneerd met een hars 025810309             0        
23317020400209en aan de binnen- en buitenzijde waterdicht.      125810309             0        
23317020400309Inclusief aanbrengen pre-liner.                   125810309m        15000        
23317020400409Uitgangspunten:                                   125810309             0        
23317020400509- dekking:~~~2,30 m                               125810309             0        
23317020400609- grondwaterstand:~~volgens verkennend            125810309             0        
23317020400709~~~~bodemonderzoek                                125810309             0        
23317020400809- restwaarde:~~~0%                                125810309             0        
23317020400909- medium:~~~rioolwater                            125810309             0        
23317020401009- temperatuur:~~< 20°C                            125810309             0        
23317020401109- verkeersklasse:~~45                             125810309             0        
23317020401209Strenguiteinden waterdicht afwerken.              125810309             0        
23317020401309Op aanwijzing van de directie extra thermokoppels 025810309             0        
23317020401409aanbrengen.                                       125810309             0        
23317020401509Onderhoudsperiode van 1 jaar.                     125810309             0        
23317020401609Bijkomende werkzaamheden t.b.v. reparatie of      025810309             0        
23317020401709herstel binnen de garantietermijn en              025810309             0        
23317020401809onderhoudsperiode voor rekening van de aannemer.  125810309             0        
23317020401909                                                  025810309             0        
23317030000009Uitboren kous t.b.v. inlaat                       125813100             0 D      
23317030000100Herstellen inlaat.                                125813100st        5000        
23317030000209Betreft:~uitboren kous, aangebracht volgens       025813100             03       
23317030000309bestekpostnr. 317020,  ter plekke van de          125813100             0        
23317030000409~~kolk- en huisaansluitingen volgens              025813100             0        
23317030000509inspectierapport/-dvd.                            025813100             0        
23317030100101Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-125813102             0        
23317030100205uit herstellen{                                   125813102             02       
23317030100309Vrijgekomen materialen hebben voor de             125813102             0        
23317030100409opdrachtgever geen waarde.                        025813102             0        
23317030400109Opengeboorde inlaten waterdicht afwerken om       025813109             0        
23317030400209langsloop tussen oude buis en relining te         025813109             0        
23317030400309voorkomen.                                        125813109             0        
23317030400409Methode ter keuze van aannemer.                   025813109             0        
23317040000009Nemen en analyseren proefstuk                     125819900             1 E      
23317040000109Nemen en analyseren proefstuk                     125819900EUR          1        
23317040000209Betreft:~nemen en analyseren proefstuk            125819900             0        
23317040000309~~van uitgeharde liner, aangebracht volgens       025819900             0        
23317040000409bestekpostnr. 317020.                             125819900             0        
23317040000509Eén proefstuk per werkgang.                       125819900             0        
23317040000609Bij het nemen van het proefstuk dient de directie 025819900             0        
23317040000709aanwezig te zijn.                                 125819900             0        
23317040000809Elk proefstuk dient op de volgende punten te      025819900             0        
23317040000909worden geanalyseerd:                              125819900             0        
23317040001009- analyse mechanische eigenschappen (ISO DIN 178);125819900             0        
23317040001109- analyse waterdichtheid (DWA M-143-20);          125819900             0        
23317040001209- vier kruislings geplaatste dikte-metingen per   125819900             0        
23317040001309  proefstuk.                                      125819900             0        
23317040001409De beproeving dient te geschieden in een door de  025819900             0        
23317040001509directie goed te keuren onafhankelijk             025819900             0        
23317040001609laboratorium.                                     125819900             0        
23317040001709Naar aanleiding van de analyses moet een          025819900             0        
23317040001809herberekening en evaluatie worden gemaakt.        025819900             0        
23317040001909Rapportage, in het nederlands, in tweevoud aan de 025819900             0        
23317040002009directie overleggen.                              025819900             0        
23317050000009Tijdelijk verwijderen putopbouw                   125119900             1 E      
23317050000109Tijdelijk verwijderen putopbouw                   125119900EUR          1        
23317050000209Betreft:~verwijderen en aanbrengen putopbouw      025119900             0        
23317050000309t.b.v. aanbrengen kunststof voering in riool      025119900             0        
23317050000409volgens bestekpostnr. 317020.                     125119900             0        
23317050000509Werkzaamheden omvatten:                           125119900             0        
23317050000609- grondwerk;                                      125119900             0        
23317050000709- verwijderen putopbouw;                          125119900             0        
23317050000809- aanbrengen putopbouw;                           125119900             0        
23317050000909- bemaling werkput;                               125119900             0        
23317050001009- bescherming tegen inkalving.                    125119900             0        
23317050001109Vrijgekomen materialen van vuil ontdoen, opslaan  025119900             0        
23317050001209en hergebruiken.                                  125119900             0        
23317050001309Vrijgekomen grond tijdelijk opslaan naast de      025119900             0        
23317050001409werkput.                                          125119900             0        
23317050001509Voegverbinding geprefabriceerde elementen met     025119900             0        
23317050001609cementspecie.                                     125119900             0        
23317050001709                                                  025119900             0        
23318   000009BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN                          000000000                      
23318   000109                                                  000000000                      
233181  000009Reinigen rioolleiding                             000000000                      
233181  000109                                                  000000000                      
23318110000009Te verwijderen riolering reinigen onder hoge druk.125750100             4 D200510
23318110000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m       250004  200510
23318110000209Betreft: Te verwijderen riolering volgens         025750100             03 199510
23318110000309bestekspostnr. 311112, 311122, 311132 en 312112.  125750100             0  199510
23318110001105Grootste putafstand:{63 }m                        025750100             0  200510
23318110200101Aard te reinigen oppervlak: beton                 125750101             0  199510
23318110300105Profielafmeting(en):{400/600 mm                   025750101             01 199510
23318110500105Vervuilingsgraad ca.{40}%                         125750106             0  199510
23318110500209                                                  025750106             02 199510
23318110600105Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende  025750101             03 199510
23318110600209verwerkingslocatie.                               125750101             0  199510
23318110600309Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.   025750101             0  199510
23318120000009Te inspecteren riolering reinigen onder hoge druk.125750100             0 D200510
23318120000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m        15000  200510
23318120000209Betreft: Reinigen riool ten behoeve van           025750100             03 199510
23318120000309rioolinpectie volgens bestekspostnr. 318230.      125750100                199510
23318120001105Grootste putafstand:{15 }m                        025750100             0  200510
23318120200101Aard te reinigen oppervlak: beton                 125750101             0  199510
23318120300105Profielafmeting(en):{400/600 mm                   025750101             01 199510
23318120500105Vervuilingsgraad ca.{40}%                         125750106             0  199510
23318120500209                                                  025750106             02 199510
23318120600105Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende  025750101             03 199510
23318120600209verwerkingslocatie.                               125750101             0  199510
23318120600309Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.   025750101             0  199510
23318130000009Nieuwe riolering beton reinigen onder hoge druk.  125750100             4 D200510
23318130000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m       217004  200510
23318130000209Betreft: Nieuw aangebracht riool volgens          025750100             03 199510
23318130000309bestekspostnr. 311113, 311123, en 311133.         125750100             0  199510
23318130000409Uitvoeren voordat leiding geinspecteerd wordt     025750100             0  199510
23318130000509volgens bestekspostnr. 318210.                    125750100             0  199510
23318130001105Grootste putafstand:{56 }m                        025750100             0  200510
23318130200101Aard te reinigen oppervlak: beton                 125750101             0  199510
23318130300105Profielafmeting(en):{400, 500 en 600 mm           025750102             01 199510
23318130500105Vervuilingsgraad tot 10%{slib met zand.           025750101             02 199510
23318130600105Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende  025750101             03 199510
23318130600209verwerkingslocatie.                               125750101             0  199510
23318130600309Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.   025750101             0  199510
23318140000009Nieuwe riolering PVC reinigen onder hoge druk.    125750100             4 D200510
23318140000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m        95004  200510
23318140000209Betreft: Nieuw aangebracht riool volgens          025750100             03 199510
23318140000309bestekspostnr. 313112.                            125750100             0  199510
23318140000409Uitvoeren voordat leiding geinspecteerd wordt     025750100             0  199510
23318140000509volgens bestekspostnr. 318210.                    125750100             0  199510
23318140001105Grootste putafstand:{75 }m                        025750100             0  200510
23318140200101Aard te reinigen oppervlak: kunststof             125750103             0  199510
23318140300105Profielafmeting(en):{315 mm                       025750103             01 199510
23318140500105Vervuilingsgraad tot 10%{slib met zand.           025750101             02 199510
23318140600105Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende  025750101             03 199510
23318140600209verwerkingslocatie.                               125750101             0  199510
23318140600309Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.   025750101             0  199510
23318150000009Gerelinede riolering reinigen onder hoge druk.    125750100             4 D200510
23318150000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m        15004  200510
23318150000209Betreft: Nieuw gerelined riool volgens            025750100             03 199510
23318150000309bestekspostnr. 317020.                            125750100             0  199510
23318150000409Uitvoeren voordat riool geinspecteerd wordt       025750100             0  199510
23318150000509volgens bestekpostnr. 318210.                     125750100             0  199510
23318150001105Grootste putafstand:{15 }m                        025750100             0  200510
23318150200109Aard te reinigen oppervlak: beton met kunststof   025750109             0  199510
23318150200209voering.                                          025750109             0  199510
23318150300105Profielafmeting(en):{400/600 mm.                  025750101             01 199510
23318150500105Vervuilingsgraad tot 10%{slib met zand.           025750101             02 199510
23318150600105Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende  025750101             03 199510
23318150600209verwerkingslocatie.                               125750101             0  199510
23318150600309Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.   025750101             0  199510
233182  000009Maken video-opnamen vanuit het riool              000000000                      
233182  000109                                                  000000000                      
23318210000009Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.         125710300             4 D200510
23318210000100Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.         125710300m       327004  200510
23318210000209                                                  125710300             03 199510
23318210001301Betreft opname van de riolering m.b.v. een op     125710300             0  200510
23318210001401afstand bediende camera, waarbij de beelden       125710300             0  200510
23318210001501bovengronds worden gevolgd op een monitor en      125710300             0  200510
23318210001605worden vastgelegd{op DVD.                         125710300             08 200510
23318210002505Grootste putafstand:{74 }m                        125710300             0  200510
23318210002609                                                  125710300             09 200510
23318210003605Materiaalsoort riolering:{beton, beton met        025710300             05 200510
23318210003709kunststof voering en PVC.                         125710300             0  200510
23318210004205Afmeting(en) riolering:{315 mm, 400 mm, 500 mm,   025710300             05 200510
23318210004309600 mm, 400x600 mm.                               025710300             0  200510
23318210100109Nieuwe riolering gereinigd en in bedrijf met      025710309             0  200510
23318210100209uitzondering van huis- en kolkaansluitingen.      025710309             0  200510
23318210200109Tijdens inspectie inmeten van de voegen tussen de 025710309             0  200510
23318210200209betonbuizen (axiale verplaatsing) en hellingshoek 025710309             0  200510
23318210200309uitvoeren.                                        025710309             0  200510
23318210300101Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-     125710303             0  200510
23318210300205standsaspecten{                                   125710303             09 200510
23318210300309Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in          025710303             0  200510
23318210300409besteksbijlage "Acceptatienormen voor             025710303             0  200510
23318210300509rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten        025710303             0  200510
23318210300609conform NEN 3399:2004".                           025710303             0  200510
23318210500105Opnamen aanleveren  op{op CD-R of DVD±RW.         025710301             09 200510
23318210500209Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4.                025710301             0  200510
23318220000009Reinigen en inspecteren voorafgaand aan relinen.  125719900             0 E      
23318220000109Reinigen en inspecteren voorafgaand aan relinen.  125719900             0        
23318220000209Betreft: Reiniging en inspectie te renoveren      025719900                      
23318220000309rioolleiding volgens bestekspostnr. 317020.       125719900                      
23318220000409Frequentie afhankelijk van werkwijze aannemer.    125719900                      
23318220000509Inclusief inmeten inlaten, herstellen volgens     025719900                      
23318220000609bestekspostnr. 317030.                            125719900                      
23318220000709Grootste putafstand: 15 m.                        125719900                      
23318220000809Materiaalsoort riolering: beton.                  125719900                      
23318220000909Afmeting riolering: ei-vormig 400/600 mm          125719900                      
23318220001009REINIGING                                         125719900                      
23318220001109Vervuilingsgraad van 40% slib.                    125719900                      
23318220001209Vrijgekomen materiaal afvoeren naar               025719900                      
23318220001309gecertificeerde verwerker.                        125719900                      
23318220001409Stortkosten worden verrekend volgens              025719900                      
23318220001509bestekspostnr. 950030.                            125719900                      
23318220001609INSPECTIE                                         125719900                      
23318220001709Betreft opname van de riolering m.b.v. een op     025719900                      
23318220001809afstand bediende camera, waarbij de beelden       025719900                      
23318220001909bovengronds worden gevolgd op een monitor en      025719900                      
23318220002009worden vastgelegd op DVD.                         125719900                      
23318220002109Tijdens inspectie detailfoto's maken op           025719900                      
23318220002209aanwijzing van de directie.                       125719900                      
23318220002309Opnamen aanleveren op DVD.                        125719900                      
23318220002409Rapportage analoog in 2- voud en in SUF- bestand  025719900                      
23318220002509met foto's in digitaal formaat aanleveren.        025719900                      
23318230000009Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.         125710300             0 D200510
23318230000100Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.         125710300m        15000  200510
23318230000209Betreft: Inspectie voor het einde van de          025710300             03 199510
23318230000309onderhoudstermijn van gerenoveerde rioolleiding   025710300                199510
23318230000409volgens bestekspostnr. 317020.                    125710300                199510
23318230000509Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 318120.    125710300                199510
23318230001301Betreft opname van de riolering m.b.v. een op     125710300             0  200510
23318230001401afstand bediende camera, waarbij de beelden       125710300             0  200510
23318230001501bovengronds worden gevolgd op een monitor en      125710300             0  200510
23318230001605worden vastgelegd{DVD                             125710300             08 200510
23318230002505Grootste putafstand:{15 }m                        125710300             0  200510
23318230002609                                                  125710300             09 200510
23318230003605Materiaalsoort riolering:{beton met kunstof       025710300             05 200510
23318230003709voering.                                          125710300                200510
23318230004205Afmeting(en) riolering:{ca. 400/ 600 mm.          025710300             05 200510
23318230100109Riool gerenoveerd en buiten bedrijf met           025710309                200510
23318230100209uitzondering van huis- en kolkaansluitingen.      025710309             0  200510
23318230300109Tijdens inspectie detailfoto's maken op           025710309                200510
23318230300209aanwijzing van de directie.                       025710309             0  200510
23318230500105Opnamen aanleveren  op{DVD.                       025710301             09 200510
23318230600105Rapportage analoog in{2 }-voud en in SUF-bestand  125710303             0  200510
23318230600205met foto's in digitaal format aanleveren{         025710303             03 200510
233183  000009Treffen voorzieningen inkalven sleuf              000000000                      
233183  000109                                                  000000000                      
23318310000009Treffen voorzieningen inkalven sleuf.             124060100             0 D199610
23318310000100Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van  124060100m       250000  199510
23318310000201de sleuf.                                         124060100             0  199510
23318310000309Betreft: Treffen voorzieningen in verband met     024060100              3 199510
23318310000409aanleg riool op grote diepte en in verband met    024060100                199510
23318310000509stabiliteit naastgelegen kabels en leidingen.     124060100                199510
23318310000609Situatie: Ter plaatse van rioleringswerkzaamheden.024060100             0  199510
23318310100109Soort voorziening ter keuze aannemer.             024060109             0  199510
23318310200101Aan twee zijden van de sleuf                      124060102             0  199510
23318310300105Aanvullingshoogte gemiddeld van{1,58}tot{2,77}m   024060108             0  199510
23318310400109Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.   124060109                199510
23318310400209Voorzieningen toepassen in overleg met directie.  024060109             0  199510
23318310600101Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf    124060102             0  199510
233184  000009Bijkomend werk i.v.m. sleuftechnieken             000000000                      
233184  000109                                                  000000000                      
23318410000009Treffen voorzieningen kabels en leidingen kruisend124069900             1 E      
23318410000109Treffen van voorzieningen t.b.v. kruisende kabels 124069900EUR          1        
23318410000209en leidingen.                                     124069900             0        
23318410000309Betreft ondersteuningsconstructies voor het       124069900             0        
23318410000409opvangen van kruisende kabels en leidingen        124069900             0        
23318410000509door de sleuf.                                    124069900             0        
23318410000609Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de  124069900             0        
23318410000709directie in overleg met de leidingbeheerder.      124069900             0        
23318410000809Materiaal ter keuze van de aannemer.              124069900             0        
23318410000909Inclusief bijbehorend grondwerk.                  124069900             0        
23318410001009Diameter kabels en leidingen variabel.            124069900             0        
23318410001109Ondersteuningsconstructie ter beschikking         124069900             0        
23318410001209stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf        124069900             0        
23318410001309verwijderen.                                      024069900             0        
23318420000009Treffen voorzieningen kabels en leidingen.        124069900             1 E      
23318420000109Treffen van voorzieningen t.b.v. langslopende     124069900EUR          1        
23318420000209kabels en leidingen.                              124069900             0        
23318420000309Betreft ondersteuningsconstructies voor het       124069900             0        
23318420000409opvangen van kabels en leidingen parallel         124069900             0        
23318420000509aan de sleuf.                                     124069900             0        
23318420000609Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de  124069900             0        
23318420000709directie in overleg met de leidingbeheerder.      124069900             0        
23318420000809Materiaal ter keuze van de aannemer.              124069900             0        
23318420000909Inclusief bijbehorend grondwerk.                  124069900             0        
23318420001009Diameter kabels en leidingen variabel.            124069900             0        
23318420001109Ondersteuningsconstructie ter beschikking         124069900             0        
23318420001209stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf        124069900             0        
23318420001309verwijderen.                                      024069900             0        
233185  000009Revisietekeningen                                 000000000                      
233185  000109                                                  000000000                      
23318510000009Maken revisietekening riolering                   125649900             1 E      
23318510000109Maken revisietekening riolering                   125649900EUR          1        
23318510000209Betreft revisietekening inclusief details van     025649900             0        
23318510000309vrijvervalriolering.                              125649900             0        
23318510000409Inmeting:                                         125649900             0        
23318510000509- de ligging dient in het horizontale vlak te     025649900             0        
23318510000609worden ingemeten in x- en y - coordinaten;        125649900             0        
23318510000709- de b.o.b. maten digitaal inmeten in z -         025649900             0        
23318510000809coordinaten.                                      125649900             0        
23318510000909Bij de digitale inmeting dienen de diamters, het  025649900             0        
23318510001009soort materiaal, de soort leiding en toegepaste   025649900             0        
23318510001109hulpstukken vermeld te zijn.                      125649900             0        
23318510001209De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te     025649900             0        
23318510001309worden ingelezen.                                 125649900             0        
23318510001409Revisie:                                          125649900             0        
23318510001509- deze gegevens digitaal verwerken op besteks- en 025649900             0        
23318510001609detailtekeningen (bestanden worden digitaal door  025649900             0        
23318510001709de directie ter beschikking gesteld, Autocad      025649900             0        
233185100018092009);                                            125649900             0        
23318510001909- bij de rioolputten dienen zowel de              025649900             0        
23318510002009revisiewaarde (z - waarde) als het projectpeil    025649900             0        
23318510002109aangegeven te worden;                             125649900             0        
23318510002209- de revisie dient gemaakt te worden              025649900             0        
23318510002309overeenkomstig de legenda van de aangeleverde     025649900             0        
23318510002409tekeningen van de directie.                       125649900             0        
23318510002509Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de 025649900             0        
23318510002609directie indienen, uiterlijk 2 weken na           025649900             0        
23318510002709gereedkomen van de werkzaamheden.                 025649900             0        
2332    000009LIJNGOOT                                          000000000                      
2332    000109                                                  000000000                      
23321110000009Aanbrengen lijngoot                               131439900             4 E      
23321110000109Aanbrengen lijngoot                               131439900m        76004        
23321110000209Situatie: Ter plaatse van trottoir Cloese         131439900             0        
23321110000309- Grond ontgraven uit sleuf;                      131439900             0        
23321110000409- Aanbrengen lijngoot;                            131439900             0        
23321110000509- Grond verwerken in sleuf.                       031439900             0        
23321111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200               D200212
23321111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010200m3        8002  199510
23321111000209                                                  124010200             04 199510
23321111000709                                                  124010200             03 199510
23321111001305Taluds{2:1                                        124010200             00 199510
23321111100101Grondsoorten niet gescheiden ontgraven            124010201             0  199510
23321111600101Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf    124010201             0  199510
23321111600201deponeren                                         124010201             0  199510
23321112000009Aanbrengen goot van betonelementen.               131432100               D200510
23321112000100Aanbrengen goot van betonelementen.               131432100m        76002  199510
23321112000209                                                  031432100             03 199510
23321112200100In cementspecie aanbrengen                        131432104m3        3000  199510
23321112300105Voorzien van steunrug van{schraal beton.          031432101             03 199510
23321112500100Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m    131432101st       76001  199510
23321112500205Afmetingen{135 }x{150 }mm                         131432101             0  199510
23321112500309                                                  031432101             03 199510
23321113000009Aanbrengen gootafdekking                          131439900               E      
23321113000109Aanbrengen gootafdekking                          131439900m       152002        
23321113000209Afmetingen: L=500 mm                              131439900                      
23321113000309                                                  031439900             0        
23321114000009Aanbrengen zandvangelement in goot.               125261100               D200009
23321114000100Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri-125261100st        4002  199510
23321114000201ceerde betonelementen.                            125261100             0  199510
23321114000309Afmetingen: 500 x 135 x 450 mm                    025261100st        40013 199510
23321115000009Aanvullen sleuf.                                  124012200               D200212
23321115000100Aanvullen sleuf.                                  124012200m3        5002  199510
23321115000209                                                  024012200             03 199510
23321115200101Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij  124012201             0  199510
23321115200201het ontgraven                                     124012201             0  199510
23321115500105De aanvulling verdichten{                         024012201             03 199510
23321115600109Overtollige grond verwerken in omliggend terrein. 024012209             0  200212
2333    000009KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN                        000000000                      
2333    000109                                                  000000000                      
23331   000009VERWIJDEREN KOLKEN                                000000000                      
23331   000109                                                  000000000                      
23331110000009Verwijderen straat- of trottoirkolk in zand.      125119900             4 E      
23331110000109Verwijderen straat- of trottoirkolk in zand.      125119900st       22004        
23331110000209Betreft: Kolken in elementenverharding in         025119900             0        
23331110000309Kinheim, Klencke en Cloese.                       025119900             0        
23331111000009Graven en aanvullen werkput.                      124015200               D200212
23331111000100Graven en aanvullen werkput.                      124015200st       22002  199510
23331111000209                                                  124015200             03 199510
23331111000605Verharding:{elementenverharding van bss dik 80 mm.024015200             04 199510
23331111200105Verharding verwijderen volgens{bestekspostnrs. 512024015205             03 200212
23331111300101Vrijgekomen grond naast werkput deponeren         124015201             0  199510
23331112000009Verwijderen kolk.                                 125112200               D200212
23331112000100Verwijderen kolk.                                 125112200st       22002  199510
23331112000209                                                  025112200             03 199510
23331112100101Kolk van beton/gietijzer combinatie               125112202             0  199510
23331112200105Straatkolk{                                       025112201st        80025 199510
23331112300105Trottoirkolk{                                     025112201st       140025 199510
23331112500101Constructie: tweedelig                            125112202             0  199510
23331112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{                 125112203             07 199510
23331112600209gietijzer: naar het gemeentelijk opslag terrein   025112203             0  199510
23331112600309aan de Melanchtonweg                              125112203             0  199510
23331112600409beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk    025112203             0  199510
23331112600509103 te Vlaardingen.                               025112203             0  199510
23332   000009AANBRENGEN KOLKEN                                 000000000                      
23332   000109                                                  000000000                      
233321  000009Aanbrengen kolken in zand                         000000000                      
233321  000109                                                  000000000                      
23332110000009Aanbrengen kolken in zand.                        125119900             0 E      
23332110000109Aanbrengen kolken in zand.                        125119900st       40000        
23332110000209Betreft: Kolken aanbrengen in de Kinheim,         025119900             0        
23332110000309Klencke en afrit.                                 025119900             0        
23332111000009Graven en aanvullen werkput.                      124015200               D200212
23332111000100Graven en aanvullen werkput.                      124015200st       40002  199510
23332111000209                                                  124015200             03 199510
23332111000605Verharding:{n.v.t.                                024015200             04 199510
23332111100105Breedte op maaiveld ten hoogste{1,00}m            124015201             0  199510
23332111100205Lengte op maaiveld ten hoogste{1,00}m             124015201             0  199510
23332111100309                                                  024015201             04 199510
23332111300101Vrijgekomen grond naast werkput deponeren         124015201             0  199510
23332112000009Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.   125261300               D200009
23332112000100Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.   125261300st       40002  199510
23332112000209                                                  125261300             03 199510
23332112100101T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken 125261301             0  199510
23332112200104Straatkolk, klasse Y{                             125261302st       170014 200009
23332112200209Boveninlaat SO4545 Vlakke kop                     125261302st       17002  200009
23332112200309Onderbak 3535070 H=700 mm                         025261302st       17002  200009
23332112300104Trottoirkolk, klasse Y{                           125261302st       230014 199510
23332112300209Zijinlaat TO4555                                  125261302st       23002  199510
23332112300309Onderbak 3535070 H=700 mm                         025261302st       23002  199510
23332112500101Totale hoogte kleiner dan 1,00 m                  125261301             0  199510
23332112600101Constructie: tweedelig                            125261302             0  199510
233322  000009Aanbrengen kolken in fundering                    000000000                      
233322  000109                                                  000000000                      
23332210000009Aanbrengen kolken in fundering.                   125119900             0 E      
23332210000109Aanbrengen kolken in fundering.                   125119900st       19000        
23332210000209Betreft: Kolken aanbrengen ter plaatse van de     025119900             0        
23332210000309afrit en rotonde Groene Kruisweg.                 025119900             0        
23332211000009Graven en aanvullen werkput.                      124015200               D200212
23332211000100Graven en aanvullen werkput.                      124015200st       19002  199510
23332211000209                                                  124015200             03 199510
23332211000605Verharding:{n.v.t.                                024015200             04 199510
23332211100105Breedte op maaiveld ten hoogste{1,00}m            124015201             0  199510
23332211100205Lengte op maaiveld ten hoogste{1,00}m             124015201             0  199510
23332211100309                                                  024015201             04 199510
23332211300101Vrijgekomen grond naast werkput deponeren         124015201             0  199510
23332211600109Funderingslagen herstellen met steenmengsel       024015209             0  199510
23332211600209aangevoerd volgens bestekspostnr. 523110.         024015209             0  199510
23332212000009Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.   125261300               D200009
23332212000100Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.   125261300st       19002  199510
23332212000209                                                  125261300             03 199510
23332212100101T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken 125261301             0  199510
23332212300104Trottoirkolk, klasse Y{                           125261302st       190014 199510
23332212300209Zijinlaat TO4555                                  125261302st       19002  199510
23332212300309Onderbak 3535070 H=700 mm                         025261302st       19002  199510
23332212500101Totale hoogte kleiner dan 1,00 m                  125261301             0  199510
23332212600101Constructie: tweedelig                            125261302             0  199510
23333   000009VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN                 000000000                      
23333   000109                                                  000000000                      
23333110000009Verwijderen kolkaansluitleiding in zand.          125119900             0 E      
23333110000109Verwijderen kolkaansluitleiding in zand.          125119900m       100000        
23333110000209Betreft: Aansluitleidingen van de kolken          025119900             0        
23333110000309verwijderd volgens bestekspostnr. 331110.         025119900             0        
23333111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100               D200212
23333111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m       100002  199510
23333111000209                                                  124010100             03 199510
23333111000909                                                  024010100             07 199510
23333111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23333111200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010101             0  199510
23333111300109Ontgravingshoogte sleuf gemiddeld 1,20 m.         124010109             0  199510
23333111300209Ongravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.  024010109             0  199510
23333111400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m024010101             0  199510
23333111600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010103             0  199510
23333111600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010103             0  199510
23333111600305bestekspostnr(s).{131110.                         024010103             03 199510
23333112000009Verwijderen kunststofbuis.                        125110300               D200212
23333112000100Verwijderen kunststofbuis.                        125110300m       100002  199510
23333112000209                                                  125110300             03 199510
23333112000609                                                  025110300             04 199510
23333112100101Materiaal: PVC                                    125110301             0  199510
23333112200105Nominale middellijn(en){125 t/m 160 mm            025110301             03 199510
23333112400101Verbinding door middel van mof                    125110301             0  199510
23333112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar het         025110303             07 199510
23333112600209gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg.  025110303             0  199510
23333113000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23333113000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m       100002  199510
23333113000209                                                  024012100             03 199510
23333113100109Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m.               124012109             0  199510
23333113100209Aanvullingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m. 024012109             0  199510
23333113200101Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij  124012101             0  199510
23333113200201het ontgraven                                     124012101             0  199510
23333113500105De aanvulling verdichten{                         024012101             03 199510
23334   000009AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN                      000000000                      
23334   000109                                                  000000000                      
233341  000009Aanbrengen kolkaansluiting in zand                000000000                      
233341  000109                                                  000000000                      
23334110000009Aanbrengen kolkaansluitleiding in zand.           125229900             0 E      
23334110000109Aanbrengen kolkaansluitleiding in zand.           125229900m       200000        
23334110000209Betreft: Aansluitingleidingen van kolken          025229900             0        
23334110000309aangebracht in bestekspostnrs. 332110 en 332210.  025229900             0        
23334111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100               D200212
23334111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m       200002  199510
23334111000209                                                  124010100             03 199510
23334111000909                                                  024010100             07 199510
23334111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23334111200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010101             0  199510
23334111300109Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m.               124010109             0  199510
23334111300209Ontgravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m. 024010109             0  199510
23334111400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m024010101             0  199510
23334111600101Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf    124010101             0  199510
23334111600201deponeren                                         124010101             0  199510
23334112000009Aanbrengen PVC-buis.                              125220100               D200510
23334112000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m       200002  200009
23334112000209                                                  025220100             03 199510
23334112100104Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{              025220102m       2000013 200009
23334112340109Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.             025220199             0  200009
23334112600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             0  200009
23334112600205rubbermanchet{                                    025220101             04 200009
23334113000009Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200               D200510
23334113000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st      220002  199510
23334113000209                                                  025220200             03 199510
23334113100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs 125220202st      1140019 200009
23334113100209PVC stroom T stuk 160 mm                          125220202st       20002  200009
23334113100309PVC bochtstuk 90 gr m/m 125 mm                    125220202st      160002  200009
23334113100409PVC verloopstuk 125 / 160 mm                      025220202st       40002  200009
23334113340109Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.             025220299             0  200009
23334113600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             0  200009
23334113600205mof met rubbermanchet{                            025220201             04 200009
23334114000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23334114000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m       200002  199510
23334114000209                                                  024012100             03 199510
23334114100109Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m.               124012109             0  199510
23334114100209Aanvullingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m. 024012109             0  199510
23334114500105De aanvulling verdichten{                         024012101             03 199510
233342  000009Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering         000000000                      
233342  000109                                                  000000000                      
23334210000009Aanbrengen kolkaansluitleiding in fundering.      125229900             0 E      
23334210000109Aanbrengen kolkaansluitleiding in fundering.      125229900m       100000        
23334210000209Betreft: Aansluitingleidingen van kolken          025229900             0        
23334210000309aangebracht in bestekspostnrs. 332110 en 332210.  025229900             0        
23334211000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100               D200212
23334211000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m       100002  199510
23334211000209                                                  124010100             03 199510
23334211000909                                                  024010100             07 199510
23334211100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23334211200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010101             0  199510
23334211300109Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m.               124010109             0  199510
23334211300209Ontgravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m. 024010109             0  199510
23334211400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m024010101             0  199510
23334211600101Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf    124010101             0  199510
23334211600201deponeren                                         124010101             0  199510
23334212000009Aanbrengen PVC-buis.                              125220100               D200510
23334212000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m       100002  200009
23334212000209                                                  025220100             03 199510
23334212100104Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{              025220102m       1000013 200009
23334212340109Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.             025220199             0  200009
23334212600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             0  200009
23334212600205rubbermanchet{                                    025220101             04 200009
23334213000009Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200               D200510
23334213000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st      100002  199510
23334213000209                                                  025220200             03 199510
23334213100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs 125220202st      1000019 200009
23334213100209PVC stroom T stuk 160 mm                          125220202st       10002  200009
23334213100309PVC bochtstuk 90 gr m/m 125 mm                    125220202st       76002  200009
23334213100409PVC verloopstuk 125 / 160 mm                      025220202st       19002  200009
23334213340109Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.             025220299             0  200009
23334213600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             0  200009
23334213600205mof met rubbermanchet{                            025220201             04 200009
23334214000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23334214000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m       100002  199510
23334214000209                                                  024012100             03 199510
23334214100109Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m.               124012109             0  199510
23334214100209Aanvullingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m. 024012109             0  199510
23334214500105De aanvulling verdichten{                         024012101             03 199510
23334214600109Funderingslagen herstellen.                       024012109             0  200212
2334    000009HERAANSLUITEN HUISAANSLUITLEIDINGEN               000000000                      
2334    000109                                                  000000000                      
23341110000009Vervangen huisaansluitleiding in zand             125229900             0 E      
23341110000109Betreft: Verwijderen aansluitingen op bestaande   025229900m        50000        
23341110000209riolering een aansluiten op nieuw aan te leggen   025229900             0        
23341110000309riolering.                                        125229900             0        
23341110000409Situatie: Klencke                                 125229900             0        
23341110000509                                                  025229900             0        
23341111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100               D200212
23341111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m        50002  199510
23341111000209Gemiddeld 4.00 meter per huisaansluiting.         124010100             03 199510
23341111000909                                                  024010100             07 199510
23341111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23341111200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010101             0  199510
23341111300109Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m.               124010109             0  199510
23341111300209Ontgravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m. 024010109             0  199510
23341111400105Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m024010101             0  199510
23341111600105Vrijgekomen{zand       }waar mogelijk naast de    124010103             0  199510
23341111600201sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens  124010103             0  199510
23341111600305bestekspostnr(s).{121110.                         024010103             03 199510
23341112000009Verwijderen kunststofbuis.                        125110300               D200212
23341112000100Verwijderen kunststofbuis.                        125110300m        50002  199510
23341112000209                                                  125110300             03 199510
23341112000609                                                  025110300             04 199510
23341112100101Materiaal: PVC                                    125110301             0  199510
23341112200105Nominale middellijn(en){160 mm                    025110301             03 199510
23341112400101Verbinding door middel van mof                    125110301             0  199510
23341112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{het gemeentelijk 025110303             07 199510
23341112600209opslagterrein aan de Melanchtonweg.               025110303             0  199510
23341113000009Aanbrengen PVC-buis.                              125220100               D200510
23341113000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m        50002  200009
23341113000209                                                  025220100             03 199510
23341113100104Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{              025220102m        500013 200009
23341113340101Nominale middellijn 160  mm                       125220123             0  200009
23341113600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             0  200009
23341113600205rubbermanchet{                                    025220101             04 200009
23341114000009Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200               D200510
23341114000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st       30002  199510
23341114000209                                                  025220200             03 199510
23341114100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{            125220202st       300019 200009
23341114100209PVC bochtstuk 45 gr m/m 160 mm                    025220202st       30002  200009
23341114340101Nominale middellijn 160 mm                        125220223             0  200009
23341114600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             0  200009
23341114600205mof met rubbermanchet{                            025220201             04 200009
234     000009KABELS EN OV WERKZAAMHEDEN                        000000000                      
234     000109Zie tekening 99-OV-1482.                          000000000                      
2341    000009WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING                000000000                      
2341    000109                                                  000000000                      
23411   000009VERWIJDEREN OV MASTEN                             000000000                      
23411   000109                                                  000000000                      
23411110000009Verwijderen lichtmast met armatuur Altra 3.       134020200             4 D200710
23411110000100Verwijderen lichtmast.                            134020200st       17004  200510
23411110000209Betreft: Mast 8,0 m met armatuur Altra 3 TC-L 55  034020200             09 200510
23411110000309watt.                                             134020200             0  200510
23411110000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en  034020200             0  200510
23411110000509Cloese.                                           134020200             0  200510
23411110000609Inclusief aanvullen werkgat.                      034020200             0  200510
23411110100101Lichtmast                                         134020201             0  200510
23411110100209Lichtmast van staal inclusief uithouder en        034020201             09 200510
23411110100309armatuur.                                         034020201             0  200510
23411110200105Nominale masthoogte:{8,0 }m                       134020201             0  200510
23411110200209                                                  034020201             09 200510
23411110600109Armatuur hergebruiken in bestekspostnr. 412110.   134020209st       17002  200510
23411110600209Overige vrijgekomen materialen lichtmast worden   034020209                200510
23411110600309geacht voor de opdrachtgever geen waarde te       034020209                200510
23411110600409hebben.                                           034020209                200510
23411120000009Verwijderen lichtmast met armatuur SGS203.        134020200             4 D200710
23411120000100Verwijderen lichtmast.                            134020200st        1004  200510
23411120000209Betreft: Mast 8,0 m met armatuur SGS203.          134020200             09 200510
23411120000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             034020200             0  200510
23411120100101Lichtmast                                         134020201             0  200510
23411120100209Lichtmast van staal inclusief uithouder en        034020201             09 200510
23411120100309armatuur.                                         034020201             0  200510
23411120200105Nominale masthoogte:{8,0 }m                       134020201             0  200510
23411120200209                                                  034020201             09 200510
23411120600101Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de op-    134020202             0  200710
23411120600201drachtgever geen waarde te hebben                 134020202             0  200510
23411120600309                                                  034020202             09 200510
23412   000009AANBRENGEN OV MASTEN                              000000000                      
23412   000109                                                  000000000                      
23412110000009Aanbrengen lichtmast 8,0 m enkele uithouder.      134020100             4 D200510
23412110000100Aanbrengen lichtmast.                             134020100st       15004  200510
23412110000209Betreft: Mast 8,0 m met armatuur Altra 3 TC-L 55  034020100             09 200510
23412110000309watt.                                             134020100             0  200510
23412110000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke   134020100             0  200510
23412110000509Inclusief graven en aanvullen werkgat.            134020100             0  200510
23412110000609Vrijgekomen grond verwerken in omliggend terrein. 134020100             0  200510
23412110000709Aanvullen van de lichtmast met zand tot aan het   034020100             0  200510
23412110000809maaiveld.                                         034020100             0  200510
23412110100104Lichtmast van staal{                              034020101st       150019 200510
23412110300105Nominale masthoogte:{8,0 }m                       134020101             0  200510
23412110300209Inclusief aan te brengen onderdelen:              134020101             09 200510
23412110300309- Uithouder                                       134020101st       15001  200510
23412110300409- Verlichtingsarmatuur Altra 3 TC-L 55 watt       134020101st       15001  200510
23412110300509- lamp TC-L 55 watt                               134020101st       15001  200510
23412110300609Aansluitsnoer leveren en aanbrengen.              134020101st       15000  200510
23412110300709Materiaal aanvoeren vanaf het gemeentelijk        034020101             0  200510
23412110300809opslagterrein aan de Melanchtonweg te Rotterdam.  034020101             0  200510
23412120000009Aanbrengen lichtmast 8,0 m dubbele uithouder.     134020100             4 D200510
23412120000100Aanbrengen lichtmast.                             134020100st        3004  200510
23412120000209Betreft: Mast 8,0 m met dubbele armatuur Altra 3  034020100             09 200510
23412120000309TC-L 55 watt.                                     134020100             0  200510
23412120000409Situatie: Ter plaatse van de afrit                134020100             0  200510
23412120000509Inclusief graven en aanvullen werkgat.            134020100             0  200510
23412120000609Vrijgekomen grond verwerken in omliggend terrein. 134020100             0  200510
23412120000709Aanvullen van de lichtmast met zand tot aan het   034020100             0  200510
23412120000809maaiveld.                                         034020100             0  200510
23412120100104Lichtmast van staal{                              034020101st        30019 200510
23412120300105Nominale masthoogte:{8,0 }m                       134020101             0  200510
23412120300209Inclusief aan te brengen onderdelen:              134020101             09 200510
23412120300309- Uithouder                                       134020101st        6001  200510
23412120300409- Verlichtingsarmatuur Altra 3 TC-L 55 watt       134020101st        6001  200510
23412120300509- lamp TC-L 55 watt                               134020101st        6001  200510
23412120300609Aansluitsnoer leveren en aanbrengen.              134020101st        6000  200510
23412120300709Materiaal aanvoeren vanaf het gemeentelijk        034020101             0  200510
23412120300809opslagterrein aan de Melanchtonweg te Rotterdam.  034020101             0  200510
23412130000009Aanbrengen lichtmast 4,5 m.                       134020100             4 D200510
23412130000100Aanbrengen lichtmast.                             134020100st        6004  200510
23412130000209Betreft: Mast 4,5 m                               134020100             09 200510
23412130000309Situatie: Ter plaatse van de Cloese               134020100             0  200510
23412130000409Inclusief graven en aanvullen werkgat.            134020100             0  200510
23412130000509Vrijgekomen grond verwerken in omliggend terrein. 134020100             0  200510
23412130000609Aanvullen van de lichtmast met zand tot aan het   034020100             0  200510
23412130000709maaiveld.                                         034020100             0  200510
23412130100104Lichtmast van staal{                              034020101st        60019 200510
23412130300105Nominale masthoogte:{4,5 }m                       134020101             0  200510
23412130300209Inclusief aan te brengen onderdelen:              134020101             09 200510
23412130300309- Uithouder                                       134020101st        6001  200510
23412130300409- Verlichtingsarmatuur 3E Dialog indirect         134020101st        6001  200510
23412130300509- lamp CDM-T 70 watt                              134020101st        6001  200510
23412130300609Aansluitsnoer leveren en aanbrengen.              134020101st        6000  200510
23412130300709Materiaal aanvoeren vanaf het gemeentelijk        034020101             0  200510
23412130300809opslagterrein aan de Melanchtonweg te Rotterdam.  034020101             0  200510
23413   000009BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN                          000000000                      
23413   000109                                                  000000000                      
234131  000009Revisie OV                                        000000000                      
234131  000109                                                  000000000                      
23413110000009Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. 134400200             1 D200510
23413110000100Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. 134400200EUR          1  200510
23413110000209                                                  034400200             09 200510
23413110100101Betreft:                                          134400201             0  200510
23413110100209Revisie van lichtmasten verwijderd en aangebracht 034400201             09 200510
23413110100309volgens bestekspostnrs. 411 en 412                034400201             0  200510
23413110200105Digitaal inmeten{in x- en y coordinaten.          034400202             04 200510
23413110300101Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen   134400203             0  200510
23413110300209De bestanden worden digitaal door de directie ter 034400203             09 200510
23413110300309beschikking gesteld (Autocad 2009).               034400203             0  200510
23413110600105Gegevens analoog in{2 }voud verstrekken           134400204             0  200510
23413110600209                                                  134400204             09 200510
23413110601201Gegevens digitaal verstrekken                     134400204             0  200510
23413110601309De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te     034400204             09 200510
23413110601409kunnen worden ingelezen.                          134400204             0  200510
23413110602305Uiterlijk{2 }weken na het gereedkomen van de      134400204             0  200510
23413110602401werkzaamheden                                     134400204             0  200510
2342    000009KABEL WERKZAAMHEDEN                               000000000                      
2342    000109                                                  000000000                      
23421110000009Omleggen energiegrondkabel.                       126311400             0 D199510
23421110000100Omleggen energiegrondkabel.                       126311400m        40000  199510
23421110000209Betreft: Omleggen kabel bouwaansluiting van keet  026311400             03 199510
23421110000309in Klencke.                                       126311400             0  199510
23421110000409Situatie: In rioolsleuf.                          126311400             0  199510
23421110000509Omlegging in overleg met directie.                026311400             0  199510
23421110100105Laagspanningskabel{                               126311402             03 199510
23421110100209Kabel omleggen naar locatie naast rioolsleuf      026311402             0  199510
23421110100309(circa 3 meter)  zodat deze geen conflict vormt   026311402             0  199510
23421110100409voor de uit te voeren rioleringswerkzaamheden.    026311402             0  199510
23421120000009Omleggen tyleen waterleiding.                     125139900             0 E      
23421120000109Omleggen tyleen waterleiding.                     125139900m        40000        
23421120000209Betreft: Omleggen tyleen bouwaansluiting van keet 025139900             0        
23421120000309in Klencke.                                       125139900             0        
23421120000409Situatie: in rioolsleuf.                          125139900             0        
23421120000509Omlegging in overleg met directie.                125139900             0        
23421120000609Diameter: 50 mm.                                  125139900             0        
23421120000709Waterleiding omleggen naar locatie naast          025139900             0        
23421120000809rioolsleuf (circa 3 meter) zodat deze geen        025139900                      
23421120000909conflict vormt voor de uit te voeren              025139900             0        
23421120001009rioleringswerkzaamheden.                          025139900             0        
23421130000009Omleggen data communicatie kabel.                 126519900             0 E      
23421130000109Omleggen data communicatie kabel.                 126519900m        40000        
23421130000209Betreft: Omleggen data communicatiekabel van keet 026519900             0        
23421130000309in Klencke.                                       126519900             0        
23421130000409Situatie: In rioolsleuf.                          126519900             0        
23421130000509Omlegging in overleg met directie.                126519900             0        
23421130000609Kabel omleggen naar locatie naast rioolsleuf      026519900             0        
23421130000709(circa 3 meter) zodat deze geen conflict vormt    026519900             0        
23421130000809voor de uit te voeren rioleringswerkzaamheden.    026519900             0        
235     000009VERHARDINGEN                                      000000000                      
235     000109                                                  000000000                      
2351    000009VERWIJDEREN VERHARDING                            000000000                      
2351    000109Zie tekening 99-W-1474.                           000000000                      
23511   000009OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN                         000000000                      
23511   000109                                                  000000000                      
235111  000009Opbreken opsluitbanden                            000000000                      
235111  000109                                                  000000000                      
23511110000009Opbreken opsluitbanden met steunrug               130735100             4 D200510
23511110000100Opbreken betonbanden.                             130735100m       200004  200009
23511110000209Betreft: Opsluitbanden langs rijbaan afrit.       130735100             09 200510
23511110000309Situatie: Ter plaatse van de afrit.               030735100             0  200510
23511110100101Inclusief mortellaag en steunrug                  130735104             0  200009
23511110100205Afmetingen en materiaal steunrug:{schraal beton   030735104             03 200009
23511110400101Opsluitbanden 120 x 250 mm                        130735106             0  200009
23511110600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030735103             04 200009
23511110600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030735103             0  200009
23511120000009Opbreken opsluitbanden in zand                    130735100             4 D200510
23511120000100Opbreken betonbanden.                             130735100m       370004  200009
23511120000209Betreft: Opsluitbanden langs erfscheidingen en    030735100             09 200510
23511120000309trottoirs.                                        130735100             0  200510
23511120000409Situatie: Ter plaatse van Kinheim, Klencke en     030735100             0  200510
23511120000509Cloese.                                           030735100             0  200510
23511120100109Opsluitbanden op zand.                            030735109             0  200009
23511120400101Opsluitbanden  80 x 200 mm                        130735104             0  200009
23511120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030735103             04 200009
23511120600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030735103             0  200009
235112  000009Opbreken trottoirbanden                           000000000                      
235112  000109                                                  000000000                      
23511210000009Opbreken trottoirbanden in zand.                  130735100             4 D200510
23511210000100Opbreken betonbanden.                             130735100m       670004  200009
23511210000209Betreft: Trottoirbanden langs trottoir en         030735100             09 200510
23511210000309rijbanen.                                         130735100             0  200510
23511210000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en  030735100             0  200510
23511210000509Cloese.                                           030735100             0  200510
23511210100109Trottoirbanden op zand.                           030735109             0  200009
23511210300101Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                   130735106             0  200009
23511210600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030735103             04 200009
23511210600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030735103             0  200009
235113  000009Opbreken boombanden                               000000000                      
235113  000109.....                                             000000000                      
23511310000009Opbreken boomrandbanden.                          130735100             4 D200510
23511310000100Opbreken betonbanden.                             130735100m         9004  200009
23511310000209Betreft: Boomrandbanden langs bestaande bomen.    130735100             09 200510
23511310000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             130735100             0  200510
23511310000409                                                  030735100             0  200510
23511310100109Betonbanden op zand.                              030735109             0  200009
23511310300109Boomrandband 130/150 x 250 mm                     030735109             0  200009
23511310600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030735103             04 200009
23511310600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030735103             0  200009
23511320000009Opbreken boomkransbanden                          130735100             4 D200510
23511320000100Opbreken betonbanden.                             130735100m        66004  200009
23511320000209Betreft: Boomkransbanden langs bestaande bomen.   130735100             09 200510
23511320000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             030735100             0  200510
23511320100109Betonbanden op zand.                              030735109             0  200009
23511320300109Boomkransband 450x100 en 300x100 mm               030735109             0  200009
23511320600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030735103             04 200009
23511320600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030735103             0  200009
235114  000009Opbreken inritbanden                              000000000                      
235114  000109.....                                             000000000                      
23511410000009Opbreken inritbanden.                             130735100             4 D200510
23511410000100Opbreken betonbanden.                             130735100m        46004  200009
23511410000209Betreft: Inritbanden                              130735100              9 200510
23511410000309Situatie: Ter plaatse van de afrit en Achterweg.  030735100             0  200510
23511410100101Inclusief mortellaag en steunrug                  130735104             0  200009
23511410100205Afmetingen en materiaal steunrug:{schraal beton   030735104             03 200009
23511410500109Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm                   030735109             0  200009
23511410600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030735103             04 200009
23511410600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030735103             0  200009
23512   000009OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING                      000000000                      
23512   000109                                                  000000000                      
235121  000009Opbreken betonstraatstenen                        000000000                      
235121  000109                                                  000000000                      
23512110000009Opbreken betonstraatstenen tot 1,5 m.             130731200             4 D200510
23512110000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2        7004  200009
23512110000209Betreft: Betonstraatstenen tussen inritband en    030731200             09 200510
23512110000309stelconplaten.                                    130731200             0  200510
23512110000409Situatie: Ter plaatse van uitrit parkeerplaats    030731200             0  200510
23512110000509Achterweg.                                        030731200             0  200510
23512110100101Totale breedte tot 1,5 m                          130731201             0  200009
23512110200101Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte     130731203             0  200510
2351211020020580 }mm                                            130731203             0  200009
23512110200309Kleur: rood en zwart                              030731203             05 200510
23512110600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731203             04 200009
23512110600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731203             0  200009
23512120000009Opbreken betonstraatstenen vanaf 3,0 m.           130731200             4 D200510
23512120000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2     3275004  200009
23512120000209Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van        030731200             09 200510
23512120000309rijbaan.                                          130731200             0  200510
23512120000409Situatie: Ter plaatse van de afrit, Kinheim en    030731200             0  200510
23512120000509Klencke.                                          030731200             0  200510
23512120100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731203             0  200009
23512120200101Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte     130731203             0  200510
2351212020020580 }mm                                            130731203             0  200009
23512120200309Kleur: zwart, grijs, rood en wit.                 030731203             05 200510
23512120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731203             04 200009
23512120600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731203             0  200009
23512130000009Opbreken betonstraatstenen tbv tijdelijke situatie130731200             0 D200510
23512130000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2      200000  200009
23512130000209Betreft: Opbreken betonstraatstenen welke         030731200             09 200510
23512130000309hergebruikt worden.                               030731200                200510
23512130100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731203             0  200009
23512130200101Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte     130731203             0  200510
2351213020020580 }mm                                            130731203             0  200009
23512130200309                                                  030731203             05 200510
23512130600105Vrijgekomen materialen verwerken volgens{         030731201             04 200009
23512130600209bestekspostnr. 522190.                            130731201                200009
23512130600309Niet herbruikbaar materiaal vervoeren naar de     030731201                200009
23512130600409breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 030731201                200009
23512140000009Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.    130732200             4 D200510
23512140000100Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.    130732200m        40004  200009
23512140000209Betreft: Betonstraatstenen tegen bestaande        030732200             09 200510
23512140000309lijngoot.                                         130732200             0  200510
23512140000409Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.           030732200             0  200510
23512140120101Bestaand uit 1 streklaag                          130732211             0  200009
23512140300109In cementmortel op zand.                          130732209             0  200009
23512140300209Mortel dusdanig verwijderen dat de nieuwe         030732209             0  200009
23512140300309bestrating hier aangebracht kan worden op zand.   030732209             0  200009
23512140500101Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte     130732203             0  200510
2351214050020580 }mm                                            130732203             0  200009
23512140500309                                                  030732203             05 200510
23512140600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030732203             04 200009
23512140600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030732203             0  200009
23512150000009Opbreken betonstraatstenen waalformaat.           130731200             4 D200510
23512150000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2       10004  200009
23512150000209Betreft: Betonstraatstenen Waalformaat.           130731200             09 200510
23512150000309Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.           030731200             0  200510
23512150100101Totale breedte tot 1,5 m                          130731201             0  200009
23512150200101Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte    130731201             0  200009
2351215020020560 }mm                                            130731201             0  200009
23512150200309                                                  030731201             05 200510
23512150600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731203             04 200009
23512150600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731203             0  200009
235122  000009Opbreken betontegels                              000000000                      
235122  000109                                                  000000000                      
23512210000009Opbreken betontegels vanaf 3,0 m Binnenban.       130731300             4 D200510
23512210000100Opbreken betontegels.                             130731300m2      280004  200009
23512210000209Betreft: Tegels met "betonstraatsteenmotief" en   030731300             09 200510
23512210000309beiers graniet.                                   130731300             0  200510
23512210000409Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.           030731300             0  200510
23512210100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731303             0  200009
23512210200105Betontegels 300 x 300 x 50 mm{                    030731302             05 200510
23512210600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731303             04 200009
23512210600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731303             0  200009
23512220000009Opbreken betontegels van 1,5 tot 3,0 m.           130731300             4 D200510
23512220000100Opbreken betontegels.                             130731300m2      735004  200009
23512220000209Betreft: Betontegels ter plaatse van het          030731300             09 200510
23512220000309trottoir.                                         130731300             0  200510
23512220000409Situatie: Ter plaatse van de Klencke.             030731300             0  200510
23512220100101Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m                  130731302             0  200009
23512220200105Betontegels 300 x 300 x 50 mm{                    030731302             05 200510
23512220600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731303             04 200009
23512220600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731303             0  200009
23512230000009Opbreken betontegels vanaf 3,0 m.                 130731300             4 D200510
23512230000100Opbreken betontegels.                             130731300m2     1190004  200009
23512230000209Betreft: Betontegels ter plaatse van het          030731300             09 200510
23512230000309trottoir.                                         130731300             0  200510
23512230000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Cloese.   030731300             0  200510
23512230100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731303             0  200009
23512230200105Betontegels 300 x 300 x 50 mm{                    030731302             05 200510
23512230600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731303             04 200009
23512230600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731303             0  200009
23512240000009Opbreken betontegels inritten 1,5 tot 3,0 m.      130731300             4 D200510
23512240000100Opbreken betontegels.                             130731300m2       47004  200009
23512240000209Betreft: Betontegels ter plaatse van inritten.    130731300             09 200510
23512240000309Situatie: Ter plaatse van de Klencke.             030731300             0  200510
23512240100101Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m                  130731302             0  200009
23512240200105Betontegels 300 x 300 x 80 mm{                    030731305             05 200510
23512240600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731303             04 200009
23512240600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731303             0  200009
23512250000009Opbreken betontegels inritten vanaf 3,0 m.        130731300             4 D200510
23512250000100Opbreken betontegels.                             130731300m2       33004  200009
23512250000209Betreft: Betontegels ter plaatse van inritten.    130731300             09 200510
23512250000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             030731300             0  200510
23512250100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731303             0  200009
23512250200105Betontegels 300 x 300 x 80 mm{                    030731305             05 200510
23512250600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030731303             04 200009
23512250600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731303             0  200009
23512260000009Opbreken betontegels tbv tijdelijke situatie.     130731300             0 D200510
23512260000100Opbreken betontegels.                             130731300m2      200000  200009
23512260000209Betreft: Opbreken betontegels welke hergebruikt   030731300             09 200510
23512260000309worden.                                           030731300                200510
23512260100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731303             0  200009
23512260200105Betontegels 300 x 300 x 50 mm{                    030731302st     22222225 200510
23512260500109Hele betontegels schoonmaken en pakketteren.      130731309                200009
23512260500209Gebroken betontegels vervoeren naar: de breker    030731309                200009
23512260500309aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030731309             0  200009
23512260600105Vrijgekomen materialen verwerken volgens{         030731301             04 200009
23512260600209bestekspostnr. 522460.                            030731301                200009
23513   000009OPBREKEN ASFALTVERHARDING                         000000000                      
23513   000109                                                  000000000                      
23513110000009Opbreken asfaltverharding rijbaan.                130710100             0 D200510
23513110000100Opbreken asfaltverharding.                        130710100m2       13000  200009
23513110000209Betreft: Asfaltverharding rijbaan.                130710100             09 200510
23513110000309Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de    030710100             0  200510
23513110000409rotonde Groene Kruisweg.                          030710100             0  200510
23513110100101Totale breedte kleiner dan 1,50 m                 130710101             0  200009
23513110200105Dikte gemiddeld{0,16}m                            030710101             0  200009
23513110300101Op een niet gebonden funderingslaag               130710102             0  200009
23513110600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030710103             04 200009
23513110600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030710103             0  200009
23513120000009Opbreken asfaltverharding fietspad.               130710100             0 D200510
23513120000100Opbreken asfaltverharding.                        130710100m2       40000  200009
23513120000209Betreft: Asfaltverharding fietspad.               130710100             09 200510
23513120000309Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de    030710100             0  200510
23513120000409rotonde Groene Kruisweg.                          030710100             0  200510
23513120100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                130710102             0  200009
23513120200105Dikte gemiddeld{0,08}m                            030710101             0  200009
23513120300101Op een niet gebonden funderingslaag               130710102             0  200009
23513120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030710103             04 200009
23513120600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030710103             0  200009
23513130000009Opbreken asfaltverharding tijdelijk fietspad.     130710100             0 D200510
23513130000100Opbreken asfaltverharding.                        130710100m2       56000  200009
23513130000209Betreft: Asfaltverharding fietspad.               130710100             09 200510
23513130000309Situatie: Nabij de rotonde Groene Kruisweg.       030710100             0  200510
23513130100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                130710102             0  200009
23513130200105Dikte gemiddeld{0,08}m                            030710101             0  200009
23513130300101Op een niet gebonden funderingslaag               130710102             0  200009
23513130600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030710103             04 200009
23513130600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030710103             0  200009
23514   000009OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN              000000000                      
23514   000109                                                  000000000                      
23514110000009Zagen verharding.                                 130030100             0 D200009
23514110000100Zagen verharding.                                 130030100m        50000  200009
23514110000209Betreft: Zagen asfaltverharding rijbaan en        030030100             03 200009
23514110000309fietspad.                                         130030100             0  200009
23514110000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       030030100             0  200009
23514110000509Kruisweg.                                         030030100             0  200009
23514110100105Asfaltverharding{                                 030030101             02 200009
23514110230105Zaagdiepte gemiddeld{120}mm                       130030121             0  200009
23514110230205tot ten hoogste{160}mm                            030030121             0  200009
23514120000009Frezen asfalt t.b.v. aansluiting fietspad verloop 130020200             0 D200212
23514120000100Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.    130020200m2       21000  200009
23514120000209Betreft: Frezen fietspad ten behoeve van getrapte 030020200             03 200009
23514120000309aansluiting.                                      130020200                200009
23514120000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       030020200             0  200009
23514120000509Kruisweg.                                         130020200             0  200009
23514120001505Totaal aantal aansluitingen{1                     030020200             01 200009
23514120100101Over de gehele breedte van de aan te brengen laag 130020201             0  200009
23514120100205volgens bestekspostnr.{524140.                    030020201             08 200009
23514120200105Dikte van de af te frezen laag verlopend van{30 } 130020202             0  200009
23514120200205tot{0  }mm over{6   }m weglengte                  030020202             0  200009
23514120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de          030020202             04 200009
23514120600209stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te        030020202             0  200009
23514120600309Vlaardingen.                                      030020202                200009
23514130000009Frezen asfalt t.b.v. aansluiting fietspad.        130020200             0 D200212
23514130000100Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.    130020200m2        2000  200009
23514130000209Betreft: Frezen fietspad ten behoeve van getrapte 030020200             03 200009
23514130000309aansluiting.                                      130020200                200009
23514130001505Totaal aantal aansluitingen{1                     030020200             01 200009
23514130100101Over de gehele breedte van de aan te brengen laag 130020201             0  200009
23514130100205volgens bestekspostnr.{524140.                    030020201             08 200009
23514130200105Dikte van de af te frezen laag:{30}mm             030020203             0  200009
23514130600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de          030020202             04 200009
23514130600209stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te        030020202             0  200009
23514130600309Vlaardingen.                                      030020202                200009
23514140000009Frezen asfalt t.b.v. aansluiting tot onderlaag.   130020200             0 D200212
23514140000100Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.    130020200m2        5000  200009
23514140000209Betreft: Frezen rijbaan tot onderlaag ten behoeve 030020200             03 200009
23514140000309van getrapte aansluiting.                         130020200                200009
23514140000409Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de    030020200             0  200009
23514140000509rotonde Groene Kruisweg.                          130020200             0  200009
23514140001505Totaal aantal aansluitingen{2                     030020200             01 200009
23514140100101Over de gehele breedte van de aan te brengen laag 130020201             0  200009
23514140100205volgens bestekspostnr.{524120.                    030020201             08 200009
23514140200109Dikte van de af te frezen laag: 100 mm            030020209             0  200009
23514140600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de          030020202             04 200009
23514140600209stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te        030020202             0  200009
23514140600309Vlaardingen.                                      030020202                200009
23514150000009Frezen asfalt t.b.v. aansluiting tot tussenlaag.  130020200             0 D200212
23514150000100Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.    130020200m2        5000  200009
23514150000209Betreft: Frezen rijbaan tot tussenlaag ten        030020200             03 200009
23514150000309behoeve van getrapte aansluiting.                 130020200                200009
23514150000409Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de    030020200             0  200009
23514150000509rotonde Groene Kruisweg.                          130020200             0  200009
23514150001505Totaal aantal aansluitingen{2                     030020200             01 200009
23514150100101Over de gehele breedte van de aan te brengen laag 130020201             0  200009
23514150100205volgens bestekspostnr.{524130.                    030020201             08 200009
23514150200105Dikte van de af te frezen laag:{50}mm             030020203             0  200009
23514150600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de          030020202             04 200009
23514150600209stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te        030020202             0  200009
23514150600309Vlaardingen.                                      030020202                200009
23515   000009OPBREKEN FUNDERING                                000000000                      
23515   000109                                                  000000000                      
23515110000009Verwijderen funderingslaag tijdelijk fietspad.    130740100             0 D200212
23515110000100Verwijderen funderingslaag.                       130740100m2       70000  200009
23515110000209Betreft: Funderingslaag tijdelijk fietspad.       130740100             09 200009
23515110000309Situatie: Nabij rotonde Groene Kruisweg.          130740100             0  200009
23515110001209Vrij van asbesthoudende materialen.               030740100             09 200009
23515110100101Breedte van 1,50 tot 3,00 m                       130740102             0  200009
23515110200105Gemiddelde dikte{250}mm                           030740101             0  200009
23515110300105Ongebonden funderingsmateriaal{menggranulaat.     030740101             03 200009
23515110600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030740103             04 200009
23515110600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030740103             0  200009
23515120000009Verwijderen funderingslaag fietspad rotonde.      130740100             0 D200212
23515120000100Verwijderen funderingslaag.                       130740100m2       50000  200009
23515120000209Betreft: Funderingslaag doorsteek fietspad.       130740100             09 200009
23515120001209Situatie: Rotonde Groene Kruisweg.                130740100             09 200009
23515120001309Vrij van asbesthoudende materialen.               030740100                200009
23515120100101Breedte van 1,50 tot 3,00 m                       130740102             0  200009
23515120200105Gemiddelde dikte{250}mm                           030740101             0  200009
23515120300105Ongebonden funderingsmateriaal{menggranulaat.     030740101             03 200009
23515120600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de breker   030740103             04 200009
23515120600209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        030740103                200009
23516   000009VERWIJDEREN STELCONPLATEN                         000000000                      
23516   000109                                                  000000000                      
23516110000009Opnemen verharding van prefab. betonplaten.       130722100             4 D200510
23516110000100Opnemen verharding van geprefabriceerde beton-    130722100m2     1092004  200009
23516110000201platen.                                           130722100             0  200009
23516110000309Betreft: Tijdelijke parkeerplaats.                130722100             09 200510
23516110000409Situatie: Parkeerplaats aan de Achterweg.         030722100             0  200510
23516110100101Breedte van 3,00 m en meer                        130722103             0  200009
23516110200101Dikte platen 0,15 m                               130722103             0  200009
23516110300101Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m                130722103             0  200009
23516110600109Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot   030722109                200212
23516110600209binnen een afstand van 10 km. Kapotte betonplaten 030722109                200212
23516110600309afvoeren naar de breker aan de Maassluissedijk    030722109                200212
23516110600409103 te Vlaardingen.                               030722109             0  200212
2352    000009AANBRENGEN VERHARDING                             000000000                      
2352    000109                                                  000000000                      
23521   000009AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN                       000000000                      
23521   000109Inclusief al het benodigde zaagwerk.              000000000                      
235211  000009Aanbrengen opsluitbanden                          000000000                      
235211  000109                                                  000000000                      
23521110000009Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 mm.     131431200             4 D200510
23521110000100Aanbrengen opsluitbanden van beton.               131431200m       442004  199510
23521110000209Situatie: Ter plaatse van de opsluiting van       031431200             09 200510
23521110000309voetpaden en erfscheidingen.                      031431200             0  200510
23521110100101Op zandbed                                        131431202             0  199510
23521110300104Profiel 80 x 200 mm{grijs graniet                 031431204st      4420019 199510
23521120000009Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x400 mm.    131431200             0 D200510
23521120000100Aanbrengen opsluitbanden van beton.               131431200m        45000  199510
23521120000209Betreft: Band ten behoeve van oplossing           031431200             09 200510
23521120000309hoogteverschil trottoir Klencke en Kinheim.       031431200             0  200510
23521120100101Op zandbed                                        131431202             0  199510
23521120300109Profiel 150 x 400 mm grijs graniet                031431209st       45001  200510
235212  000009Aanbrengen trottoirbanden                         000000000                      
235212  000109                                                  000000000                      
23521210000009Aanbrengen trottoirbanden rijbaan afrit rollaag.  131431100             4 D200510
23521210000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m        24004  199510
23521210000209Betreft: Trottoirbanden langs gefundeerde rijbaan.131431100             09 200510
23521210000309Situatie: Ter plaatse van de afrit.               031431100             0  200510
23521210100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        0170  199510
23521210100205zien van steunrug van{schraal beton               031431106m3        08903 199510
23521210200100Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie 131431107st       80001  199510
23521210200205aanbrengen{300 x 200 x 80 mm grijs.               031431107             04 199510
23521210300104Profiel 180/200 x 250 mm{grijs graniet.           031431106st       240019 199510
23521220000009Aanbrengen trottoirbanden rijbaan afrit goottegel.131431100             4 D200510
23521220000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m       385004  199510
23521220000209Betreft: Trottoirbanden langs gefundeerde rijbaan.131431100             09 200510
23521220000309Situatie: Ter plaatse van de afrit en kruising    031431100             0  200510
23521220000409afrit/ Kinheim.                                   031431100                200510
23521220100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        2660  199510
23521220100205zien van steunrug van{schraal beton               031431106m3       142103 199510
23521220200101Langs de trottoirbanden 1 rollaag van beton-      131431106m3        3080  199510
23521220200204straatstenen in cementspecie aanbrengen{          031431106st     38500013 199510
23521220300104Profiel 180/200 x 250 mm{grijs graniet.           031431106st      3850019 199510
23521230000009Aanbrengen trottoirbanden van beton rijbaan afrit.131431100             4 D200510
23521230000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m        25004  199510
23521230000209Betreft: Trottoirbanden langs gefundeerde rijbaan 131431100             09 200510
23521230000309Situatie: Ter plaatse van de afrit.               031431100             0  200510
23521230100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        0170  199510
23521230100205zien van steunrug van{schraal beton.              031431106m3        09203 199510
23521230300104Profiel 180/200 x 250 mm{grijs graniet.           031431106st       250019 199510
23521240000009Aanbrengen trottoirbanden van beton fietspad.     131431100             0 D200510
23521240000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m        25000  199510
23521240000209Betreft: Trottoirbanden langs fietspad.           131431100             09 200510
23521240000309Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       031431100             0  200510
23521240000409Kruisweg.                                         031431100             0  200510
23521240100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        0170  199510
23521240100205zien van steunrug van{schraal beton               031431106m3        09203 199510
23521240200100Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie 131431107st       83331  199510
23521240200205aanbrengen{300 x 200 x 80 mm rood.                031431107m3        01904 199510
23521240300104Profiel 180/200 x 160 mm{grijs graniet.           031431104st       250019 199510
23521250000009Aanbrengen trottoirbanden van beton rijbaan.      131431100             4 D200510
23521250000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m       612004  199510
23521250000209Betreft: Trottoirbanden langs rijbaan en          031431100             09 200510
23521250000309parkeerplaatsen.                                  131431100             0  200510
23521250000409Situatie: Kinheim en Klencke.                     031431100             0  200510
23521250100101Op zandbed                                        131431102             0  199510
23521250300104Profiel 180/200 x 250 mm{grijs graniet.           031431106st      6120019 199510
23521260000009Aanbrengen invalide opritten asfalt met pastegel. 131439900             4 E      
23521260000109Aanbrengen invalide opritten.                     131439900st        3004        
23521260000209Betreft: Aanbrengen invalide inritbanden op       031439900             0        
23521260000309locaties aangegeven op tekening 99-W-1975.        031439900             0        
23521261000009Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100               D200510
23521261000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m         9002  199510
23521261000209                                                  031431100             09 200510
23521261100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        0060  199510
23521261100205zien van steunrug van{schraal beton               031431106m3        03303 199510
23521261200100Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie 131431107st       30001  199510
23521261200205aanbrengen{300 x 200 x 80 mm.                     031431107m3        00104 199510
23521261300109Profiel                                           131431109             0  200510
23521261300209Inritverloop midden 180/200 x 250/130 x 1000 mm   131431109st        3002  200510
23521261300309Inritverloop rechts 180/200 x 250/130 x 1000 mm   131431109st        3002  200510
23521261300409Inritverloop links 180/200 x 250/130 x 1000 mm    131431109st        3002  200510
23521261300509Kleur: Grijs graniet                              031431109             2  200510
23521262000009Aanbrengen betontegels.                           131411300               D200510
23521262000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2        2702  199510
23521262000209Betreft: Noppentegels                             131411300             09 200510
23521262000309Situatie: Ter plaatse van invalide opritten       131411300             0  200510
23521262001209                                                  031411300             04 200510
23521262100101Totale breedte tot 1,50 m                         131411301             0  199510
23521262200101In blokverband                                    131411305             0  199510
23521262300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23521262400109Noppen markeringstegel 300 x 300 x 60 mm          031411309st       30001  199510
23521262600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23521262600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305             0  199510
23521270000009Aanbrengen invalide opritten asfalt.              131439900             4 E      
23521270000109Aanbrengen invalide opritten.                     131439900st        2004        
23521270000209Betreft: Aanbrengen invalide inritbanden op       031439900             0        
23521270000309locaties aangegeven op tekening 99-W-1975.        031439900             0        
23521271000009Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100               D200510
23521271000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m         6002  199510
23521271000209                                                  031431100             09 200510
23521271100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        0040  199510
23521271100205zien van steunrug van{schraal beton               031431106m3        02203 199510
23521271300109Profiel                                           131431109             0  200510
23521271300209Inritverloop midden 180/200 x 250/130 x 1000 mm   131431109st        2002  200510
23521271300309Inritverloop rechts 180/200 x 250/130 x 1000 mm   131431109st        2002  200510
23521271300409Inritverloop links 180/200 x 250/130 x 1000 mm    131431109st        2002  200510
23521271300509Kleur: Grijs graniet                              031431109             2  200510
23521272000009Aanbrengen betontegels.                           131411300               D200510
23521272000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2        1802  199510
23521272000209Betreft: Noppentegels                             131411300             09 200510
23521272000309Situatie: Ter plaatse van invalide opritten       131411300             0  200510
23521272001209                                                  031411300             04 200510
23521272100101Totale breedte tot 1,50 m                         131411301             0  199510
23521272200101In blokverband                                    131411305             0  199510
23521272300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23521272400109Noppen markeringstegel 300 x 300 x 60 mm          031411309st       20001  199510
23521272600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23521272600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 121230.        031411305             0  199510
23521280000009Aanbrengen invalide opritten bestrating.          131439900             4 E      
23521280000109Aanbrengen invalide opritten.                     131439900st        6004        
23521280000209Betreft: Aanbrengen invalide inritbanden op       031439900             0        
23521280000309locaties aangegeven op tekening 99-W-1975.        031439900             0        
23521281000009Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100               D200510
23521281000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m        18002  199510
23521281000209                                                  031431100             09 200510
23521281100101Op zandbed                                        131431102             0  199510
23521281300109Profiel                                           131431109             0  200510
23521281300209Inritverloop midden 180/200 x 250/130 x 1000 mm   131431109st        6002  200510
23521281300309Inritverloop rechts 180/200 x 250/130 x 1000 mm   131431109st        6002  200510
23521281300409Inritverloop links 180/200 x 250/130 x 1000 mm    131431109st        6002  200510
23521281300509Kleur: Grijs graniet                              031431109             2  200510
23521282000009Aanbrengen betontegels.                           131411300               D200510
23521282000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2        5402  199510
23521282000209Betreft: Noppentegels                             131411300             09 200510
23521282000309Situatie: Ter plaatse van invalide opritten       131411300             0  200510
23521282001209                                                  031411300             04 200510
23521282100101Totale breedte tot 1,50 m                         131411301             0  199510
23521282200101In blokverband                                    131411305             0  199510
23521282300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23521282400109Noppen markeringstegel 300 x 300 x 60 mm          031411309st       60001  199510
23521282600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23521282600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 121230.        031411305             0  199510
235213  000009Aanbrengen inritbanden                            000000000                      
235213  000109                                                  000000000                      
23521310000009Aanbrengen inritbanden van beton in rechtstanden. 131431500             0 D200510
23521310000100Aanbrengen inritbanden van beton.                 131431500m        72000  199510
23521310000209Betreft: Aanbrengen inritten ter plaatse van      031431500             09 200510
23521310000309rechtstanden.                                     131431500             0  200510
23521310000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.  131431500             0  200510
23521310001209                                                  031431500             03 200510
23521310100100In cementspecie aanbrengen op fundering           131431505m3        1080  199510
23521310300109Profiel 500 x 160 x 1000 mm                       031431509             0  199510
23521310400104Tussenstuk, werkende lengte{1   }m                131431503st       50001  199510
23521310400209                                                  031431503             03 199510
23521310500100Eindstuk links, werkende lengte 1 m               131431501st       11001  199510
23521310500200Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m              131431501st       11001  199510
23521310500309                                                  031431501             04 199510
23521320000009Aanbrengen inritbanden van beton in bocht.        131431500             4 D200510
23521320000100Aanbrengen inritbanden van beton.                 131431500m        14004  199510
23521320000209Betreft: Aanbrengen inrit ter plaatse van bocht.  131431500             09 200510
23521320000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             131431500             0  200510
23521320001209                                                  031431500             03 200510
23521320100100In cementspecie aanbrengen op fundering           131431505m3        0210  199510
23521320200101Langs de inritbanden 1 rollaag van betonstraat-   131431506             0  199510
23521320200204stenen in cementspecie aanbrengen{                031431506st        02113 199510
23521320300109Profiel 600 x 200 x 1000 mm                       031431509m3        0020  199510
23521320400104Tussenstuk, werkende lengte{0,28}m                131431503st       48001  199510
23521320400209                                                  031431503             03 199510
23521320500104Eindstuk links, werkende lengte{0,30}m            131431503st        1001  199510
23521320500204Eindstuk rechts, werkende lengte{0,30}m           131431503st        1001  199510
23521320500309                                                  031431503             04 199510
235214  000009Aanbrengen boombanden                             000000000                      
235214  000109~                                                 000000000                      
23521410000009Aanbrengen opsluitbanden van beton.               131431200             4 D200510
23521410000100Aanbrengen opsluitbanden van beton.               131431200m        78004  199510
23521410000209Betreft: Aanbrengen boomkransbanden rondom bomen  031431200             09 200510
23521410000309in het trottoir.                                  131431200             0  200510
23521410000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             031431200             0  200510
23521410100101Op zandbed                                        131431202             0  199510
23521410300109Boomkransbanden.                                  131431209             0  200510
23521410300209Per boom 4 hoekstukken en 8 tussenstukken         031431209             0  200510
23521410300309gebruiken.                                        131431209             0  200510
23521410300409Hoekstuk 450 x 100 x 450 mm grijs graniet         131431209st       52001  200510
23521410300509Tussenstuk 100 x 100 x 300 mm grijs graniet       031431209st      104001  200510
23522   000009AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING                    000000000                      
23522   000109Inclusief al het benodigde zaagwerk.              000000000                      
235221  000009Aanbrengen betonstraatstenen                      000000000                      
235221  000109                                                  000000000                      
23522110000009Aanbrengen betonstraatstenen afrit keperverb.     131411200             4 D200510
23522110000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      426004  199510
23522110000209Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van        031411200             09 200510
23522110000309rijbaan.                                          131411200             0  200510
23522110000409Situatie: Ter plaatse van de afrit                131411200             0  200510
23522110001209                                                  031411200             04 200510
23522110100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411202             0  199510
23522110200100In keperverband met bisschopsmutsen               131411205st     1103001  199510
23522110200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411205             02 199510
23522110300101Op straatlaag                                     131411201             0  199510
23522110400109Langs de strekse laag 1 rollaag aanbrengen.       031411209             0  200510
23522110500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st    17515001  199510
2352211050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522110500309Kleur: Grijs graniet                              031411204             09 199510
23522110600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522110600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522120000009Aanbrengen betonstraatstenen afrit elleboogverb.  131411200             4 D200510
23522120000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      256004  199510
23522120000209Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van        031411200             09 200510
23522120000309rijbaan (fietsstrook).                            131411200             0  200510
23522120000409Situatie: Ter plaatse van de afrit en Kinheim.    131411200             0  200510
23522120001209                                                  031411200             04 200510
23522120100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411202             0  199510
23522120200109In elleboogverband                                131411209             0  199510
23522120200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411209             0  199510
23522120300101Op straatlaag                                     131411201             0  199510
23522120400109Langs de rollaag rijbaan 1 strekse laag           031411209                200510
23522120400209aanbrengen.                                       031411209             0  200510
23522120500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st    11584001  199510
2352212050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522120500309Kleur: Grijs graniet                              031411204             09 199510
23522120600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522120600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522130000009Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan keperverb.   131411200             4 D200510
23522130000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2     1657004  199510
23522130000209Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van        031411200             09 200510
23522130000309rijbaan.                                          131411200             0  200510
23522130000409Situatie: Kinheim en Klencke                      131411200             0  200510
23522130001209                                                  031411200             04 200510
23522130100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0  199510
23522130200100In keperverband met bisschopsmutsen               131411205st    71255001  199510
23522130200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411205             02 199510
23522130300109Op zandbed ter plaatse van Kinheim en Klencke.    131411209             0  199510
23522130300209Op straatlaag ter plaatse van kruising afrit/     031411209             0  199510
23522130300309Kinheim.                                          031411209             0  199510
23522130400109Ter plaatse van zandbed langs de kantopsluiting   031411209             0  200510
23522130400209en strekse laag 1 rollaag aanbrengen.             031411209             0  200510
23522130500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st     2207001  199510
2352213050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522130500309Kleur: Grijs graniet                              031411204             09 199510
23522130600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522130600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522140000009Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan elleboogverb.131411200             0 D200510
23522140000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      244000  199510
23522140000209Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van        031411200             09 200510
23522140000309rijbaan (fietsstrook).                            131411200             0  200510
23522140000409Situatie: Ter plaatse van de Klencke              131411200             0  200510
23522140001209                                                  031411200             04 200510
23522140100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411202             0  199510
23522140200109In elleboogverband                                131411209             0  199510
23522140200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411209             0  199510
23522140300101Op zandbed                                        131411202             0  199510
23522140400109Langs de kantopsluiting of strekse laag 1 rollaag 031411209             0  200510
23522140400209aanbrengen.                                       131411209             0  200510
23522140400309Langs de rollaag aan andere zijde 1 strekse laag  031411209             0  200510
23522140400409aanbrengen.                                       131411209             0  200510
23522140400509In de strekse laag witte markeerstenen aanbrengen.031411209             0  200510
23522140500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st    11040001  199510
2352214050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522140500309Kleur: Grijs graniet                              131411204st    106590029 199510
23522140500409Kleur: Wit                                        031411204st      381002  199510
23522140600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522140600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522150000009Aanbrengen betonstraatstenen parkeerplaatsen.     131411200             4 D200510
23522150000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      260004  199510
23522150000209Betreft: Parkeerplaatsen                          131411200             09 200510
23522150001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.  031411200             04 200510
23522150100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411202             0  199510
23522150200109In elleboogverband                                131411209             0  199510
23522150200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411209             0  199510
23522150300101Op zandbed                                        131411202             0  199510
23522150400101Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen      131411203             0  199510
23522150500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st    11765001  199510
2352215050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522150500309Kleur: Grijs graniet                              131411204st    115050029 199510
23522150500409Kleur: Wit                                        031411204st      260002  199510
23522150600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522150600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522160000009Aanbrengen betonstraatstenen oversteek.           131411200             4 D200510
23522160000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2       27004  199510
23522160000209Betreft: Voetgangersoversteekplaats               131411200             09 200510
23522160001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             031411200             04 200510
23522160100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0  199510
23522160200109In elleboogverband                                131411209             0  199510
23522160200209Zie detailtekening 99-W-1978                      031411209             0  199510
23522160300101Op zandbed                                        131411202             0  199510
23522160400109Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen.     131411209             0  200510
23522160400209Langs de kopse kanten 1 strekse laag aanbrengen.  031411209             0  200510
23522160500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st     1222001  199510
2352216050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522160500309Kleur: Grijs graniet                              131411204st      6800029 199510
23522160500409Kleur: Wit                                        031411204st      542002  199510
23522160600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522160600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522170000009Aanbrengen betonstraatstenen plateau.             131411200             4 D200510
23522170000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      181004  199510
23522170000209Betreft: plateauconstructie                       131411200             09 200510
23522170001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             031411200             04 200510
23522170100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0  199510
23522170200100In keperverband met bisschopsmutsen               131411205st      100001  199510
23522170200209Zie detailtekening 99-W-1978                      031411205             02 199510
23522170300101Op zandbed                                        131411202             0  199510
23522170400109Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen.     131411209             0  200510
23522170400209Langs de kopse kanten 1 strekse laag aanbrengen.  031411209             0  200510
23522170500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st     8190001  199510
2352217050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522170500309Kleur: Grijs graniet                              131411204st     60000029 199510
23522170500409Kleur: Wit                                        031411204st     2190002  199510
23522170600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522170600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522180000009Aanbrengen betonstraatstenen laad en losplaats.   131411200             4 D200510
23522180000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2       62004  199510
23522180000209Betreft: Laad en losplaats.                       131411200             09 200510
23522180001209Situatie: Ter plaatse van de Klencke.             031411200             04 200510
23522180100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411202             0  199510
23522180200109In elleboogverband                                131411209             0  199510
23522180200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411209             0  199510
23522180400101Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen      131411203             0  199510
23522180500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st     2805001  199510
2352218050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522180500309Kleur: Grijs graniet                              131411204st     16830029 199510
23522180500409Kleur: Wit                                        031411204st     1122002  199510
23522180600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522180600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205             0  199510
23522190000009Aanbrengen betonstraatstenen tijdelijk straten.   131411200             0 D200510
23522190000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      200000  199510
23522190000209Betreft: Aanbrengen tijdelijke bestrating.        131411200             09 200510
23522190001209Situatie: Ter plaatse van locaties waar na de     031411200             04 200510
23522190001309werkzaamheden tijdelijke bestrating moet worden   031411200                200510
23522190001409aangebracht. Werkzaamheden in overleg met         031411200                200510
23522190001509directie.                                         031411200                200510
23522190100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0  199510
23522190200101In blokverband                                    131411207             0  199510
23522190500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st     9070002  199510
2352219050020180 mm                                             131411204             0  199510
23522190500309Met betonstraatstenen vrijgekomen bij             031411204             09 199510
23522190500409bestekspostnr. 512130.                            031411204                199510
23522190600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411205             02 199510
23522190600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411205                199510
23522200000009Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.  131430200             4 D200510
23522200000100Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.  131430200m         8004  199510
23522200000209Betreft: Overgang asfalt naar bestrating.         131430200             09 200510
23522200000309Situatie: Ter plaatse van de afrit.               031430200             0  200510
23522200120101Bestaand uit 3 streklagen                         131430213             0  199510
23522200300100In cementspecie aanbrengen op fundering           131430203m3        0100  199510
23522200500100Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte     131430204st      115001  199510
2352220050020180 mm                                             131430204             0  199510
23522200500309Kleur: Grijs graniet                              031430204             09 199510
23522200600104Voegen vullen met bitumineuze voegvulling{        031430201kg        01103 199510
235223  000009Aanbrengen gebakken klinkers                      000000000                      
235223  000109                                                  000000000                      
23522310000009Aanbrengen straatbakstenen.                       131411100             4 D200510
23522310000100Aanbrengen straatbakstenen.                       131411100m2      975004  200510
23522310000209Betreft: Trottoir                                 131411100             09 200510
23522310001209Situatie: Ter plaatse van de Cloese en Binnenban. 031411100             04 200510
23522310100101Totale breedte 3,00 m en meer                     131411103             0  199510
23522310200109In elleboogverband.                               131411109             0  199510
23522310200209Zie detailtekening 99-W-1978.                     031411109             0  199510
23522310400109Langs de kantopsluiting en strekse laag 1 rollaag 031411109                200510
23522310400209aanbrengen.                                       031411109             0  200510
23522310500104Straatbaksteen: standaard keiformaat{             131411103st    441180018 200510
23522310500209Type: Terca Orano of gelijkwaardig                031411103             0  200510
23522310600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411105             02 199510
23522310600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411105             0  199510
23522320000009Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.     131430100             4 D200510
23522320000100Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.     131430100m       190004  200510
23522320000209Betreft: Streklaag tegen lijngoten.               031430100             09 200510
23522320120101Bestaand uit 1 streklaag                          131430111             0  199510
23522320300101Op zandbed                                        131430102             0  199510
23522320500104Straatbaksteen: standaard keiformaat{             131430103st      9050019 200510
23522320500209Type Terca Orano of gelijkwaardig                 031430103             0  200510
235224  000009Aanbrengen betontegels                            000000000                      
235224  000109                                                  000000000                      
23522410000009Aanbrengen betontegels tot 1,50 m.                131411300             4 D200510
23522410000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2       54004  199510
23522410000209Betreft: Tegels ter plaatse van de  trottoirs.    131411300             09 200510
23522410000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en de        031411300             0  200510
23522410000409Klencke.                                          131411300             0  200510
23522410001209                                                  031411300             04 200510
23522410100101Totale breedte tot 1,50 m                         131411301             0  199510
23522410200101In halfsteensverband                              131411301             0  199510
23522410300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23522410400100Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse    131411301st      400001  200510
23522410400205(NEN-EN 1339){   }                                131411301             0  200510
23522410400309Kleur: Grijs graniet                              031411301             09 200510
23522410500104Betontegels 150 x 300 x 45 mm{                    131411301st      2500019 199510
23522410500209Kleur: Grijs graniet                              031411301             0  199510
23522410600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23522410600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305             0  199510
23522420000009Aanbrengen betontegels 1,50 tot 3,0 m.            131411300             4 D200510
23522420000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2      758004  199510
23522420000209Betreft: Tegels ter plaatse van de  trottoirs.    131411300             09 200510
23522420000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en de        031411300             0  200510
23522420000409Klencke.                                          131411300             0  200510
23522420001209                                                  031411300             04 200510
23522420100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411302             0  199510
23522420200101In halfsteensverband                              131411301             0  199510
23522420300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23522420400100Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse    131411301st     8422221  200510
23522420400205(NEN-EN 1339){   }                                131411301             0  200510
23522420400309Kleur: Grijs graniet                              031411301             09 200510
23522420500104Betontegels 150 x 300 x 45 mm{                    131411301st      7230019 199510
23522420500209Kleur: Grijs graniet                              031411301             0  199510
23522420600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23522420600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305             0  199510
23522430000009Aanbrengen betontegels vanaf 3,0 m.               131411300             4 D200510
23522430000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2     2579004  199510
23522430000209Betreft: Tegels ter plaatse van de  trottoirs.    131411300             09 200510
23522430000309Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       031411300             0  200510
23522430000409Kruisweg, afrit, Kinheim en de Klencke.           131411300             0  200510
23522430001209                                                  031411300             04 200510
23522430100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411303             0  199510
23522430200101In halfsteensverband                              131411301             0  199510
23522430300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23522430400100Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse    131411301st    28655561  200510
23522430400205(NEN-EN 1339){   }                                131411301             0  200510
23522430400309Kleur: Grijs graniet                              031411301             09 200510
23522430500104Betontegels 150 x 300 x 45 mm{                    131411301st     13320019 199510
23522430500209Kleur: Grijs graniet                              031411301             0  199510
23522430600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23522430600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305             0  199510
23522440000009Aanbrengen betontegels inritten 1,50 tot 3,00 m.  131411300             4 D200510
23522440000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2       26004  199510
23522440000209Betreft: Tegels ter plaatse van inritten.         131411300             09 200510
23522440001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.  031411300             04 200510
23522440100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411302             0  199510
23522440200109In elleboogverband.                               031411309             0  199510
23522440300101Op straatlaag                                     131411301             0  199510
23522440500104Betontegels 150 x 300 x 80 mm{                    131411305st      5777819 199510
23522440500209Kleur: Grijs graniet                              031411305             0  199510
23522440600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23522440600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305             0  199510
23522450000009Aanbrengen betontegels inritten vanaf 3,00 m.     131411300             4 D200510
23522450000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2      264004  199510
23522450000209Betreft: Tegels ter plaatse van inritten.         131411300             09 200510
23522450001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.  031411300             04 200510
23522450100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411303             0  199510
23522450200109In elleboogverband.                               031411309             0  199510
23522450300101Op straatlaag                                     131411301             0  199510
23522450500104Betontegels 150 x 300 x 80 mm{                    131411305st     58666719 199510
23522450500209Kleur: Grijs graniet                              031411305             0  199510
23522450600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23522450600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305             0  199510
23522460000009Aanbrengen betontegels.                           131411300             0 D200510
23522460000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2      200000  199510
23522460000209Betreft: Aanbrengen tijdelijke bestrating.        131411300             09 200510
23522460001209Situatie: Ter plaatse van locaties waar na de     031411300             04 200510
23522460001309werkzaamheden tijdelijke bestrating moet worden   031411300                200510
23522460001409aangebracht. Werkzaamheden in overleg met         031411300                200510
23522460001509directie.                                         031411300                200510
23522460100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411303             0  199510
23522460200101In halfsteensverband                              131411301             0  199510
23522460300101Op zandbed                                        131411302             0  199510
23522460400100Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse    131411302st     2222222  200510
23522460400205(NEN-EN 1339){   }                                131411302             0  200510
23522460400309Met betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr.    031411302             09 200510
23522460400409512260.                                           031411302                200510
23522460600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031411305             02 199510
23522460600209aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.        031411305                199510
23523   000009AANBRENGEN FUNDERING                              000000000                      
23523   000109                                                  000000000                      
235231  000009Voorbereidende werkzaamheden                      000000000                      
235231  000109                                                  000000000                      
23523110000009Vervoeren steenmengsel                            128019900             0 E      
23523110000109Vervoeren steenmengsel                            128019900ton     886000        
23523110000209Betreft: Steenmengsel ten behoeve van fundering   028019900             0        
23523110000309aangebracht volgens bestekstpostnrs. 523120 en    028019900             0        
23523110000409523210.                                           128019900             0        
23523110000509Steenmengsel 0/32                                 128019900             0        
23523110000609Vervoeren vanaf de breker aan de Maassluissedijk  028019900             0        
23523110000709103 te Vlaardingen.                               128019900             0        
23523110000809Vervoeren naar de plaats van verwerking.          028019900             0        
23523120000009Uitvullen ongebonden verhardingslaag.             128011100             0 D200510
23523120000100Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen-   128011100ton      15000  200510
23523120000201mengsel.                                          128011100             0  200510
23523120000309Betreft: Uitvullen ten behoeve van aansluiting op 028011100             09 200510
23523120000409rotonde Groene Kruisweg.                          128011100             0  200510
23523120001309Situatie: Ter plaatse van aansluiting afrit op    028011100             09 200510
23523120001409rotonde Groene Kruisweg.                          028011100             0  200510
23523120100104Menggranulaat{                                    028011107ton      150019 200510
23523120200105Sortering{0/32 }                                  128011103             0  200510
23523120200209                                                  028011103             09 200510
23523120400101Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer    128011101             0  200510
23523120400209                                                  028011101             09 200510
235232  000009Aanbrengen fundering                              000000000                      
235232  000109                                                  000000000                      
23523210000009Aanbrengen ongebonden verhardingslaag rijbaan.    128020100             4 D200510
23523210000100Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-  128020100m2     1162004  200009
23523210000201mengsel.                                          128020100             0  200009
23523210000309Betreft: Fundering rijbaan.                       128020100             09 200009
23523210001309Situatie: Ter plaatse van de afrit en kruising    028020100             09 200510
23523210001409afrit / Klencke.                                  128020100             0  200510
23523210002309Levering volgens bestekspostnr. 523110.           028020100             09 200510
23523210100105Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m       028020103             0  200009
23523210200104Menggranulaat{                                    028020107ton     6274819 200009
23523210300105Sortering{0/32 }                                  128020103             0  200009
23523210300209                                                  028020103             09 200510
23523210500101Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-    128020102             0  200510
23523210500205stekspostnr(s).{151110.                           028020102             09 200510
23523210600101Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer    128020101             0  200510
23523220000009Aanbrengen ongebonden verhardingslaag fietspad.   128020100             4 D200510
23523220000100Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-  128020100m2       55004  200009
23523220000201mengsel.                                          128020100             0  200009
23523220000309Betreft: Fundering fietspad.                      128020100             09 200009
23523220001309Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       028020100             09 200510
23523220001409Kruisweg.                                         128020100                200510
23523220002309Levering volgens bestekspostnr. 523110.           028020100             09 200510
23523220100105Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m       028020103             0  200009
23523220200104Menggranulaat{                                    028020107ton      297019 200009
23523220300105Sortering{0/32 }                                  128020103             0  200009
23523220300209                                                  028020103             09 200510
23523220500101Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-    128020102             0  200510
23523220500205stekspostnr(s).{151110.                           028020102             09 200510
23523220600101Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer    128020101             0  200510
23523230000009Aanbrengen ongebonden verhardingslaag inritten.   128020100             4 D200510
23523230000100Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-  128020100m2      396004  200009
23523230000201mengsel.                                          128020100             0  200009
23523230000309Betreft: Fundering inritconstructies.             128020100             09 200009
23523230001309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en  028020100             09 200510
23523230001409Cloese.                                           128020100                200510
23523230002309Levering volgens bestekspostnr. 523110.           028020100             09 200510
23523230100105Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m       028020103             0  200009
23523230200104Menggranulaat{                                    028020107ton     2138419 200009
23523230300105Sortering{0/32 }                                  128020103             0  200009
23523230300209                                                  028020103             09 200510
23523230500101Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-    128020102             0  200510
23523230500205stekspostnr(s).{151110.                           028020102             09 200510
23523230600101Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer    128020101             0  200510
23524   000009AANBRENGEN ASFALTVERHARDING                       000000000                      
23524   000109                                                  000000000                      
235241  000009Aanbrengen asfalt                                 000000000                      
235241  000109                                                  000000000                      
23524110000009Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.             131283100             0 D200805
23524110000100Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.     131283100ton      28000  200710
23524110000205Totaal{183 m2                                     131283100             01 200710
23524110000409Betreft: Onderlaag rijbaan en doorsteek fietspad. 131283100             09 200710
23524110000509Situering: Ter plaatse van de rotonde Groene      031283100             0  200710
23524110000609Kruisweg en afrit.                                031283100             0  200710
23524110100100Asfalt: AC 22 base                                131283102ton      28000  200710
23524110200101Mengseleigenschappen: O1-B                        131283102             0  200710
23524110300101Totale breedte 2,50 m en groter                   131283103             0  200710
23524110400105Totale laagdikte{60}mm                            031283101             0  200710
23524110600105Op een funderingslaag{van menggranulaat           031283106             04 200710
23524120000009Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.            131282100             0 D200805
23524120000100Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.    131282100ton      23000  200710
23524120000205Totaal{184 m2                                     131282100             01 200710
23524120000409Betreft: Tussenlaag rijbaan en doorsteek fietspad.131282100             09 200710
23524120000509Situering: Ter plaatse van de rotonde Groene      031282100             0  200710
23524120000609Kruisweg en afrit.                                031282100             0  200710
23524120100100Asfalt: AC 16 bind                                131282102ton      23000  200710
23524120200101Mengseleigenschappen: T1-B                        131282102             0  200710
23524120300101Totale breedte 2,50 m en groter                   131282103             0  200710
23524120400105Laagdikte{50}mm                                   031282102             0  200710
23524120600105Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht      031282105             04 200710
23524120600209volgens bestekspostnr. 524110.                    031282105             0  200710
23524130000009Aanbrengen deklaag van asfaltbeton rijbaan.       131281100             0 D200805
23524130000100Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.       131281100ton      23000  200710
23524130000205Totaal{185 m2                                     131281100             01 200710
23524130000409Betreft: Aanbrengen deklaag rijbaan ter plaatse   031281100             09 200710
23524130000509van rijbaan en doorsteek fietspad.                131281100                200710
23524130000609Situering: Ter plaatse van de rotonde Groene      031281100             0  200710
23524130000709Kruisweg en afrit                                 031281100             0  200710
23524130100100Asfalt: AC 16 surf                                131281103ton      23000  200710
23524130200101Mengseleigenschappen: D1-B                        131281102             0  200710
23524130300101Totale breedte 2,50 m en groter                   131281103             0  200710
23524130400105Laagdikte{50}mm                                   031281101             0  200710
23524130600105Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht      031281105             04 200710
23524130600209volgens bestekspostnr. 524120.                    031281105             0  200710
23524140000009Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.               131281100             0 D200805
23524140000100Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.       131281100ton      17000  200710
23524140000205Totaal{228 m2                                     131281100             01 200710
23524140000409Betreft: Deklaag fietspad aanbrengen na frezen    031281100             09 200710
23524140000509deklaag nieuwe rijbaan.                           131281100                200710
23524140000609Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       031281100             0  200710
23524140000709Kruisweg.                                         031281100             0  200710
23524140100100Asfalt: AC 8 surf                                 131281101ton      17000  200710
23524140200109Mengseleigenschappen: D2, rood                    031281109             0  200710
23524140400105Laagdikte{30}mm                                   031281101             0  200710
23524140600105Op de voorgaande verhardingslaag{na frezen        031281105             04 200710
23524140600209volgens bestekspostnr. 524250.                    031281105             0  200710
235242  000009Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding         000000000                      
235242  000109                                                  000000000                      
23524210000009Aanbrengen asfaltwapeningsnet.                    130019900             0 E      
23524210000109Aanbrengen asfaltwapeningsnet.                    130019900m2       10000        
23524210000209Betreft: Aanbrengen wapeningsnet op overgang      030019900             0        
23524210000309oude- en nieuwe situatie onderlaag.               130019900                      
23524210000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       030019900             0        
23524210000509Kruisweg.                                         030019900             0        
23524211000009Aanbrengen hechtlaag.                             131219900               E      
23524211000109Aanbrengen hechtlaag.                             131219900m2       10002        
23524211000209Betreft: Hechtlaag op onderlaag overgang oude- en 031219900             0        
23524211000309nieuwe situatie.                                  131219900             0        
23524211000409Bitumenemulsie 1,5 kg/m2                          131219900             0        
23524211000509Polymeergemodificeerde bitumenemulsie type        031219900             0        
23524211000609Emuflex N of gelijkwaardig.                       131219900             0        
23524211000709Ten behoeve van asfaltwapeningsnet volgens        031219900             0        
23524211000809bestekspostnr. 524212.                            031219900             0        
23524212000009Aanbrengen kunststofinlage.                       130015100               D200009
23524212000100Aanbrengen kunststofinlage.                       130015100m2       10002  200009
23524212000209                                                  030015100             05 200009
23524212100104Geogrid:{CompoGrid type CG200 of gelijkwaardig.   030015103m2       100006 200009
23524212200105Aanbrengen op{de overgang oude- en nieuwe         030015101             06 200009
23524212200209situatie onderlaag.                               130015101                200009
23524212200309Overtollig materiaal wegsnijden.                  130015101             0  200009
23524212200409Wapeningsnet m.b.v. bandenwals vastwalsen.        030015101             0  200009
23524212300105Verbinding in lengterichting{met een overlap van  030015101             04 200009
235242123002090,5 meter.                                        030015101             0  200009
23524220000009Aanbrengen kleeflaag op onderlaag.                131210100             0 D200510
23524220000100Aanbrengen kleeflaag.                             131210100m2      174000  199510
23524220000209Betreft: Kleeflaag tussen de onderlaag en de      031210100             09 200510
23524220000309tussenlaag.                                       131210100             0  200510
23524220000409Situatie: Ter plaatse van de onderlaag asfalt     031210100                200510
23524220000509waar geen hechtlaag is aangebracht.               031210100                200510
23524220100104Bitumenemulsie:{type O                            031210101ton     1740003 199510
23524220200101Hoeveelheid 0,4 kg/m2                             131210103             0  199510
23524230000009Aanbrengen kleeflaag op gefreesde deklaag.        131210100             0 D200510
23524230000100Aanbrengen kleeflaag.                             131210100m2       57000  199510
23524230000209Betreft: Kleeflaag tussen de gefreesde deklaag    031210100             09 200510
23524230000309rijbaan en deklaag fietspad.                      031210100                200510
23524230100104Bitumenemulsie:{type O                            031210101ton      570003 199510
23524230200101Hoeveelheid 0,4 kg/m2                             131210103             0  199510
23524240000009Aanbrengen kleeflaag op tussenlaag.               131210100             0 D200510
23524240000100Aanbrengen kleeflaag.                             131210100m2      185000  199510
23524240000209Betreft: Kleeflaag tussen de tussenlaag en de     031210100             09 200510
23524240000309deklaag rijbaan.                                  031210100             0  200510
23524240100104Bitumenemulsie:{type O, PMB.                      031210101ton     1850003 199510
23524240200101Hoeveelheid 0,4 kg/m2                             131210103             0  199510
23524250000009Frezen van asfalt.                                130020100             0 D200212
23524250000100Frezen van asfalt.                                130020100m2       57000  200009
23524250000209Betreft: Frezen van nieuw aangebrachte deklaag    030020100             03 200009
23524250000309ter plaatse van fietspad.                         130020100                200009
23524250000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       030020100                200009
23524250000509Kruisweg.                                         030020100                200009
23524250100101Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m                130020105             0  200009
23524250200105Dikte van de af te frezen laag:{30}mm             030020101             0  200009
23524250600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130020103             0  200009
23524250600205drachtgever geen waarde te hebben{                030020103             04 200212
23524260000009Verwijderen kantopsluiting van pastegels.         131439900             0 E      
23524260000109Verwijderen kantopsluiting van pastegels.         131439900m        20000        
23524260000209Betreft: Verwijderen beschadigde kantopsluiting   031439900             0        
23524260000309van pastegels.                                    131439900             0        
23524260000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       031439900             0        
23524260000509Kruisweg.                                         131439900             0        
23524260000609Bestaand uit 1 rij pastegels 300 x 200 x 80 mm    031439900             0        
23524260000709grijs.                                            131439900             0        
23524260000809Inclusief verwijderen cementspecie.               131439900             0        
23524260000909Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker   031439900             0        
23524260001009aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        031439900             0        
23524270000009Aanbrengen kantopsluiting van pastegels.          131439900             0 E      
23524270000109Aanbrengen kantopsluiting van pastegels.          131439900m        30000        
23524270000209Betreft: Aanbrengen pastegels in specie langs     031439900             0        
23524270000309trottoirband.                                     131439900             0        
23524270000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       031439900             0        
23524270000509Kruisweg.                                         131439900             0        
23524270000609Bestaand uit 1 rij pastegels.                     131439900             0        
23524270000709In cementspecie aanbrengen op fundering           131439900m3        0100        
23524270000809Pastegels 300 x 200 x 80 mm                       031439900st       67001        
23524280000009Ingieten bitumineuze voegvulling.                 131439900             0 E      
23524280000109Ingieten bitumineuze voegvulling.                 131439900m        20000        
23524280000209Betreft: Ingieten kantopsluiting pastegels met    031439900                      
23524280000309bitumineuze voegvulling.                          131439900                      
23524280000409Situatie: Ter plaatse van fietspad Groene         031439900                      
23524280000509Kruisweg.                                         031439900                      
23524290000009Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.             142670100             0 D200009
23524290000100Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.             142670100m        20000  200009
23524290000209Betreft: Ingieten kantopsluiting pastegels        042670100             03 200009
23524290100105Voeg tussen:{pastegels en bestaand asfalt.        042670105             02 200009
23524290400109Materiaal: bitumineuze gietmassa                  042670109             0  200009
2353    000009HERSTRATEN VERHARDING                             000000000                      
2353    000109                                                  000000000                      
23531   000009OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING                    000000000                      
23531   000109                                                  000000000                      
235311  000009Opnieuw stellen opsluitbanden                     000000000                      
235311  000109                                                  000000000                      
23531110000009Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.          131451200             0 D200510
23531110000100Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.      131451200m        40000  199510
23531110000209Betreft: Overgang maken tussen hoogte bestaande   031451200             09 200510
23531110000309situatie en hoogte nieuwe situatie.               131451200             0  200510
23531110000409Situatie: rotonde Groene Kruisweg, afrit, Kinheim 031451200             0  200510
23531110000509en Klencke.                                       031451200             0  200510
23531110100101Profiel 80 x 200 mm                               131451204             0  199510
23531110300105Onbruikbare banden vervoeren{naar de breker aan   031451201             04 200212
23531110300209de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.            031451201             0  200212
235312  000009Opnieuw stellen trottoirbanden                    000000000                      
235312  000109                                                  000000000                      
23531210000009Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.         131451100             0 D200510
23531210000100Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.         131451100m        36000  199510
23531210000209Betreft: Overgang maken tussen hoogte bestaande   031451100             09 200510
23531210000309situatie en hoogte nieuwe situatie.               131451100             0  200510
23531210000409Situatie: rotonde Groene Kruisweg, afrit, Kinheim 031451100             0  200510
23531210000509en Klencke.                                       031451100             0  200510
23531210100101Profiel 180/200 x 250 mm                          131451106             0  199510
23531210300105Onbruikbare banden vervoeren{naar de breker aan   031451101             04 200212
23531210300209de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.            031451101             0  200212
23532   000009HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING                    000000000                      
23532   000109                                                  000000000                      
235321  000009Herstraten betonstraatstenen                      000000000                      
235321  000109                                                  000000000                      
23532110000009Herstraten betonstraatstenen rijbaan.             131450200             0 D200510
23532110000100Herstraten betonstraatstenen.                     131450200m2      202000  199510
23532110000209Betreft: Overgang maken rijbaan tussen hoogte     031450200             09 200510
23532110000309bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.     131450200             0  200510
23532110001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.  031450200             04 200510
23532110100105Totale breedte van 3,00 m en meer{                031450203             04 199510
23532110200101In keperverband met bisschopsmutsen               131450205             0  199510
23532110200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450205             02 199510
23532110300105Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar de   031450201             04 199510
23532110300209breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 031450201             0  199510
23532110400101Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten      131450203             0  199510
23532110500101Betonstraatstenen: standaard keiformaat           131450203             0  199510
23532110600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450205             02 199510
23532110600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450205             0  199510
23532120000009Herstraten betonstraatstenen parkeerplaats.       131450200             0 D200510
23532120000100Herstraten betonstraatstenen.                     131450200m2        9000  199510
23532120000209Betreft: Overgang maken parkeerplaats tussen      031450200             09 200510
23532120000309hoogte bestaande situatie en hoogte nieuwe        031450200             0  200510
23532120000409situatie.                                         131450200             0  200510
23532120001209Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             031450200             04 200510
23532120100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131450202             0  199510
23532120200109In elleboogverband.                               131450209                199510
23532120200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450209             0  199510
23532120300105Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar de   031450201             04 199510
23532120300209breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 031450201             0  199510
23532120400101Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten      131450203             0  199510
23532120500101Betonstraatstenen: standaard keiformaat           131450203             0  199510
23532120600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450205             02 199510
23532120600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450205             0  199510
23532130000009Herstraten betonstraatstenen bij schade.          131450200             0 D200510
23532130000100Herstraten betonstraatstenen.                     131450200m2      100000  199510
23532130000209Betreft: Herstellen schade aan nieuw aangebrachte 031450200             09 200510
23532130000309bestrating.                                       131450200                200510
23532130001209Uitvoeren op aangeven van directie.               031450200             04 200510
23532130200109In keperverband of elleboogverband.               131450209             0  199510
23532130200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450209             0  199510
23532130300105Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar de   031450201             04 199510
23532130300209breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 031450201             0  199510
23532130400101Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten      131450203             0  199510
23532130500101Betonstraatstenen: standaard keiformaat           131450203             0  199510
23532130600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450205             02 199510
23532130600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450205             0  199510
235322  000009Herstraten gebakken klinkers                      000000000                      
235322  000109                                                  000000000                      
23532210000009Herstraten straatbakstenen.                       131450100             0 D200510
23532210000100Herstraten straatbakstenen.                       131450100m2       15000  200510
23532210000209Betreft: Overgang maken rijbaan tussen hoogte     031450100             09 200510
23532210000309bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.     131450100             0  200510
23532210001209Situatie: Ter plaatse van de Achterweg.           031450100             04 200510
23532210100105Totale breedte van 3,00 m en meer{                031450103             04 199510
23532210200109In keperverband zonder driehoekstenen.            131450109                200510
23532210200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450109             0  200510
23532210300105Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar de     031450101             04 200510
23532210300209breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 031450101             0  200510
23532210400101Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten      131450103             0  199510
23532210500101Straatbaksteen: standaard keiformaat              131450103             0  200510
23532210600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450105             02 199510
23532210600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450105             0  199510
235323  000009Herstraten betontegels                            000000000                      
235323  000109                                                  000000000                      
23532310000009Herstraten betontegels 1,50 tot 3,00 m.           131450300             0 D200510
23532310000100Herstraten betontegels.                           131450300m2       23000  199510
23532310000209Betreft: Overgang maken trottoir tussen hoogte    031450300             09 200510
23532310000309bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.     131450300             0  200510
23532310000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             131450300             0  200510
23532310001209                                                  031450300             04 200510
23532310100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131450302             0  199510
23532310200109In halfsteensverband.                             131450309                199510
23532310200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450309             0  199510
23532310300105Onbruikbare betontegels vervoeren{naar de breker  031450301             04 199510
23532310300209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        031450301             0  199510
23532310500101Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels131450302             0  199510
23532310500209                                                  031450302             03 199510
23532310600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450305             02 199510
23532310600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450305             0  199510
23532320000009Herstraten betontegels 3,00 m en meer.            131450300             0 D200510
23532320000100Herstraten betontegels.                           131450300m2      242000  199510
23532320000209Betreft: Overgang maken trottoir tussen hoogte    031450300             09 200510
23532320000309bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.     131450300             0  200510
23532320000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       031450300             0  200510
23532320000509Kruisweg, Klencke, Kinheim en Binnenban.          131450300             0  200510
23532320001209                                                  031450300             04 200510
23532320100105Totale breedte van 3,00 m en meer{                031450303             04 199510
23532320200109In haflsteensverband.                             131450309                199510
23532320200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450309             0  199510
23532320300105Onbruikbare betontegels vervoeren{naar de breker  031450301             04 199510
23532320300209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        031450301             0  199510
23532320500101Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels131450302             0  199510
23532320500209                                                  031450302             03 199510
23532320600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450305             02 199510
23532320600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450305             0  199510
23532330000009Herstraten betontegels bij schade.                131450300             0 D200510
23532330000100Herstraten betontegels.                           131450300m2      100000  199510
23532330000209Betreft: Herstellen schade aan nieuw aangebrachte 031450300             09 200510
23532330000309bestrating.                                       131450300             0  200510
23532330000409Uitvoeren op aangeven van directie.               131450300             0  200510
23532330001209                                                  031450300             04 200510
23532330200109In haflsteensverband.                             131450309             0  199510
23532330200209Inclusief benodigd grondwerk.                     031450309             0  199510
23532330300105Onbruikbare betontegels vervoeren{naar de breker  031450301             04 199510
23532330300209aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.        031450301             0  199510
23532330500101Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels131450302             0  199510
23532330500209                                                  031450302             03 199510
23532330600105Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand 031450305             02 199510
23532330600209aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.        031450305             0  199510
2354    000009MARKERING                                         000000000                      
2354    000109                                                  000000000                      
23541110000009Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. 132010200             4 D200710
23541110000100Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch    132010200km        0064  199411
23541110000201markeringsmateriaal.                              132010200             0  199411
23541110000309Betreft: Markering op asfaltverharding fietspad   132010200             03 199411
23541110000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       032010200             0  199411
23541110000509Kruisweg.                                         032010200             0  199411
23541110100101Onderbroken streep 0,30 - 2,70                    132010206             0  199510
23541110200101Breedte: 0,10 m                                   132010201             0  199411
23541110300101Op een asfaltverharding                           132010201             0  199510
23541110400100Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 132010201kg        4200  200710
23541110400201laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid   132010201             0  199510
23541110400305van{7,00}kg/m2                                    032010201             0  199510
23541110600101Kleur markeringsmateriaal: wit                    132010201             0  199510
23541120000009Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. 132010200             4 D200710
23541120000100Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch    132010200km        0014  199411
23541120000201markeringsmateriaal.                              132010200             0  199411
23541120000309Betreft: Markering op asfaltverharding rijbaan.   132010200             03 199411
23541120000409Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       032010200                199411
23541120000509Kruisweg.                                         032010200                199411
23541120100105Onderbroken streep{1,00 - 1,00   }                032010202             0  199411
23541120200101Breedte: 0,10 m                                   132010201             0  199411
23541120300101Op een asfaltverharding                           132010201             0  199510
23541120400100Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 132010201kg        0700  200710
23541120400201laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid   132010201             0  199510
23541120400305van{7,0 }kg/m2                                    032010201             0  199510
23541120600101Kleur markeringsmateriaal: wit                    132010201             0  199510
23541130000009Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-132011200             4 D200710
23541130000100Aanbrengen overige markering van thermoplastisch  132011200m2       24004  199510
23541130000201markeringsmateriaal.                              132011200             0  199510
23541130000309Betreft: Blokmarkering, strepen t.b.v.            032011200             03 199411
23541130000409voetgangersoversteekplaats en gesloten driehoeken.132011200             0  199411
23541130000509Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene       032011200             0  199411
23541130000609Kruisweg.                                         032011200             0  199411
23541130100109Blokken                                           132011204st       160026 199411
23541130100209Driehoeken gesloten                               132011204st       13002  199411
23541130100309Strepen t.b.v. voetgangersoversteekplaatsen       032011204st        8002  199411
23541130300101Op een asfaltverharding                           132011201             0  199510
23541130400100Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 132011201kg      168000  200710
23541130400201laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid   132011201             0  199510
23541130400305van{7,00}kg/m2                                    032011201             0  199510
23541130600101Kleur markeringsmateriaal: wit                    132011201             0  199510
23541140000009Aanbrengen lengtemarkering wegenverf onderbroken  132010100             4 D200710
23541140000100Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.         132010100km        0104  199411
23541140000209Betreft: Tijdelijke markering ter plaatse van     032010100             03 199411
23541140000309afrit.                                            032010100             0  199411
23541140100105Onderbroken streep{1 - 3         }                032010102             0  199411
23541140200101Breedte: 0,10 m                                   132010101             0  199411
23541140300101Op een bestrating                                 132010103             0  199411
23541140400109Wegenverf                                         032010109             0  199510
23541140600101Kleur markeringsmateriaal: geel                   132010102             0  199510
23541150000009Aanbrengen lengtemarkering wegenverf ononderbroken132010100             4 D200710
23541150000100Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.         132010100km        0204  199411
23541150000209Betreft: Tijdelijke markering ter plaatse van     032010100             03 199411
23541150000309afrit.                                            032010100             0  199411
23541150100101Ononderbroken streep                              132010101             0  199411
23541150200101Breedte: 0,10 m                                   132010101             0  199411
23541150300101Op een bestrating                                 132010103             0  199411
23541150400109Wegenverf                                         032010109             0  199510
23541150600101Kleur markeringsmateriaal: geel                   132010102             0  199510
23541160000009Aanbrengen wegenverf invalidenparkeerplaatsen.    132010100             4 D200710
23541160000100Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.         132010100km        0034  199411
23541160000209Betreft: Aanbrengen belijning 2                   032010100             03 199411
23541160000309invalidenparkeerplaatsen.                         032010100             0  199411
23541160100101Ononderbroken streep                              132010101             0  199411
23541160200101Breedte: 0,10 m                                   132010101             0  199411
23541160300101Op een bestrating                                 132010103             0  199411
23541160400109Wegenverf                                         032010109             0  199510
23541160600101Kleur markeringsmateriaal: wit                    132010101             0  199510
2355    000009STRAATMEUBILAIR                                   000000000                      
2355    000109                                                  000000000                      
23551   000009VERWIJDEREN MEUBILAIR                             000000000                      
23551   000109                                                  000000000                      
235511  000009Vewijderen bebording                              000000000                      
235511  000109                                                  000000000                      
23551110000009Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). 132131300             0 D199610
23551110000100Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). 132131300st       10000  199610
23551110000209Betreft: Verwijderen verkeersbordpalen inclusief  032131300             03 199510
23551110000309bebording binnen het gehele projectgebied.        032131300             0  199510
23551110100105Uit een bestrating{                               032131304             03 199510
23551110300101Paal met vast grondkruis                          132131301             0  199510
23551110300201Totale paallengte: van 3 tot 4 m                  132131301             0  199510
23551110400105Verkeersbord, afmetingen volgens type I{          032131302             03 199510
23551110500109Vrijgekomen materialen welke hergebruikt worden   032131309             0  199510
23551110500209volgens bestekspostnr. 552110 vervoeren naar een  032131309             0  199510
23551110500309depot binnen een afstand van 2 km. Overig         032131309             0  199510
23551110500409materiaal afvoeren naar de werf Hoogvliet aan de  032131309             0  199510
23551110500509Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.                  032131309             0  199510
23551120000009Verwijderen verkeersborden.                       132131100             0 D199510
23551120000100Verwijderen verkeersborden.                       132131100st       10000  199411
23551120000209Betreft: Verwijderen verkeersborden vanaf OV      032131100             03 199411
23551120000309masten en overige objecten binnen het gehele      032131100             0  199411
23551120000409projectgebied.                                    132131100             0  199411
23551120000609                                                  032131100             02 199411
23551120400105Afmetingen volgens type I{                        032131102             03 199510
23551120500109Vrijgekomen materialen welke hergebruikt worden   032131109             0  199510
23551120500209volgens bestekspostnr. 552110 vervoeren naar een  032131109             0  199510
23551120500309depot binnen een afstand van 2 km. Overig         032131109             0  199510
23551120500409materiaal afvoeren naar de werf Hoogvliet aan de  032131109             0  199510
23551120500509Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.                  032131109             0  199510
23551130000009Verwijderen borden bewegwijzering.                132219900             4 E      
23551130000109Verwijderen borden bewegwijzering.                132219900st        2004        
23551130000209Betreft: Verwijderen borden bewegwijzering        032219900             0        
23551130000309inclusief paal met grondkruis.                    132219900             0        
23551130000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             132219900             0        
23551130000509Uit een bestrating                                132219900             0        
23551130000609Paal met vast grondkruis                          132219900             0        
23551130000709Totale paallengte: van 2 tot 4 m.                 132219900             0        
23551130000809Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot   032219900             0        
23551130000909binnen een afstand van 2 km.                      132219900             0        
23551130001009Borden later terugplaatsen volgens bestekspostnr. 032219900             0        
23551130001109552120.                                           032219900             0        
23551140000009Verwijderen schrikhekplank.                       132139900             4 E      
23551140000109Verwijderen schrikhekplank.                       132139900st        1004        
23551140000209Betreft: Verwijderen dubbele schrikhekplanken     032139900             0        
23551140000309inclusief palen.                                  132139900             0        
23551140000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             132139900             0        
23551140000509Type: BB18-2I                                     132139900                      
23551140000609Uit een bestrating                                132139900             0        
235511400007093 palen met vast grondkruis                       132139900             0        
23551140000809Lengte bord circa 5 m.                            132139900             0        
23551140000909Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf      032139900             0        
23551140001009Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam. 032139900             0        
235512  000009Verwijderen meubilair                             000000000                      
235512  000109                                                  000000000                      
23551210000009Verwijderen afvalbakken.                          130739900             4 E      
23551210000109Verwijderen afvalbakken.                          130739900st        1004        
23551210000209Betreft: Verwijderen stalen afvalbak met beugel.  130739900             0        
23551210000309Inclusief het benodigde grondwerk.                130739900             0        
23551210000409Vrijgekomen materialen afvoeren naar een depot    030739900             0        
23551210000509binnen een afstand van 2 km.                      130739900             0        
23551210000609Afvalbak later terugplaatsen volgens              030739900             0        
23551210000709bestekspostnr. 552210.                            030739900             0        
23551220000009Verwijderen afzetpalen.                           130739900             4 E      
23551220000109Verwijderen afzetpalen.                           130739900st        6004        
23551220000209Betreft: Verwijderen afzetpaal inclusief het      030739900             0        
23551220000309benodigde grondwerk, betontegel en fundering.     130739900             0        
23551220000409Trottoirpaal type "MA114".                        130739900             0        
23551220000509Betontegel 300 x 300 x 50 mm met gat.             130739900             0        
23551220000609Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf      030739900             0        
23551220000709Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam. 030739900             0        
23551230000009Verwijderen klappalen.                            130739900             4 E      
23551230000109Verwijderen klappalen.                            130739900st        4004        
23551230000209Betreft: Verwijderen klappaal inclusief het       030739900             0        
23551230000309benodigde grondwerk en fundering.                 130739900             0        
23551230000409Klappaal type "model 90".                         130739900             0        
23551230000509Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf      030739900             0        
23551230000609Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam. 030739900             0        
23551240000009Verwijderen fietsbeugels 2 m breed.               130739900             4 E      
23551240000109Verwijderen fietsbeugels.                         130739900st        3004        
23551240000209Betreft: Fietsbeugel inclusief fundering.         130739900             0        
23551240000309Situatie: Ter plaatse van de Binnenban / Cloese.  130739900             0        
23551240000409Afmeting: Breedte circa 2 meter, hoogte circa 1   030739900             0        
23551240000509meter.                                            130739900             0        
23551240000609Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf      030739900             0        
23551240000709Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam. 030739900             0        
23551250000009Verwijderen fietsbeugel 0,90 m breed.             130739900             4 E      
23551250000109Verwijderen fietsbeugels.                         130739900st        1004        
23551250000209Betreft: RVS fietsbeugel inclusief fundering.     130739900             0        
23551250000309SItuatie: Ter plaatse van de Cloese.              130739900             0        
23551250000409Afmeting: Breedte circa 0,90 meter, hoogte circa  030739900             0        
235512500005091 meter.                                          130739900             0        
23551250000609Inclusief het benodigde grondwerk.                130739900             0        
23551250000709RVS scheiden van fundering.                       130739900             0        
23551250000809Vrijgekomen materialen afvoeren naar:             130739900             0        
23551250000909- staal: container gemeentelijk opslagterrein aan 030739900             0        
23551250001009de Melanchtonweg te Rotterdam.                    130739900             0        
23551250001109- beton: de breker aan de Vondelingenplaat 17 te  030739900             0        
23551250001209Rotterdam.                                        030739900             0        
235513  000009Verwijderen hekwerken                             000000000                      
235513  000109                                                  000000000                      
23551310000009Verwijderen hek Kinheim.                          161032200             4 D200212
23551310000100Verwijderen hek.                                  161032200st        1004  199411
23551310000209Betreft: Hekwerk ter plaatse van trottoir.        161032200             04 199411
23551310000309Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             061032200             0  199411
23551310100101Vast hek                                          161032202             0  199411
23551310200105Lengte{56  }m                                     061032204             0  199411
23551310300105Palen van metaal{                                 061032202             03 199411
23551310400105Hekwerk van metaal{                               161032202             03 199411
23551310400209Type hekwerk: rastermathekwerk, ca 1,5 m hoog     061032202             0  199411
23551310600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar container   061032203             04 199510
23551310600209gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg   061032203             0  199510
23551310600309te Rotterdam.                                     061032203             0  199510
23551320000009Verwijderen hek Klencke groenstrook.              161039900             0 E      
23551320000109Verwijderen hek.                                  161039900m        43000        
23551320000209Betreft: Hekwerk ter plaatse van groenstrook.     161039900             0        
23551320000309Vast hek                                          161039900             0        
23551320000409Palen van metaal                                  161039900             0        
23551320000509Hekwerk van metaal                                161039900             0        
23551320000609Type hekwerk: spijlenhekwerk, ca 1 meter hoog     161039900             0        
23551320000709Vrijgekomen materialen vervoeren naar container   061039900             0        
23551320000809gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg   061039900             0        
23551320000909te Rotterdam.                                     061039900             0        
23551330000009Verwijderen hek Klencke bestrating.               161039900             4 E      
23551330000109Verwijderen hek.                                  161039900m        30004        
23551330000209Betreft: Hekwerk ter plaatse van trottoir.        161039900             0        
23551330000309Vast hek                                          161039900             0        
23551330000409Palen van metaal                                  161039900             0        
23551330000509Hekwerk van metaal                                161039900             0        
23551330000609Type hekwerk: spijlenhekwerk, ca 1 meter hoog     161039900             0        
23551330000709Vrijgekomen materialen vervoeren naar container   061039900             0        
23551330000809gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg   061039900             0        
23551330000909te Rotterdam.                                     061039900             0        
23552   000009AANBRENGEN MEUBILAIR                              000000000                      
23552   000109                                                  000000000                      
235521  000009Aanbrengen bebording                              000000000                      
235521  000109                                                  000000000                      
23552110000009Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. 132130300             0 D199811
23552110000100Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.     132130300st       15000  199510
23552110000209Betreft: Aanbrengen verkeersborden inclusief paal 032130300             03 199510
23552110000309en eventueel onderbord binnen gehele              032130300             0  199510
23552110000409projectgebied.                                    032130300             0  199510
23552110100105In een bestrating{                                032130304             03 199510
23552110200100Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met    132130301st       15001  199510
23552110200205vast kruis{                                       032130301             05 199510
23552110400104Verkeersbord, afmetingen volgens type I{          032130302st       150018 199811
23552120000009Aanbrengen borden bewegwijzering.                 132219900             4 E      
23552120000109Aanbrengen borden bewegwijzering.                 132219900st        2004        
23552120000209Betreft: Aanbrengen borden bewegwijzering         032219900             0        
23552120000309inclusief paal met grondkruis.                    132219900             0        
23552120000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.             132219900             0        
23552120000509Ter plaatse van bestrating.                       132219900             0        
23552120000609Paal met vast grondkruis                          132219900             0        
23552120000709Materiaal aanvoeren vanaf een depot binnen een    032219900             0        
23552120000809afstand van 2 km.                                 032219900             0        
23552130000009Aanbrengen verkeerszuil.                          132219900             4 E      
23552130000109Aanbrengen verkeerszuil.                          132219900st        1004        
23552130000209Betreft: Aanbrengen verkeerszuil inclusief        032219900             0        
23552130000309fundering.                                        132219900                      
23552130000409Situatie: Ter plaatse van de afrit.               132219900             0        
23552130000509Ter plaatse van de middenberm.                    132219900             0        
23552130000609Paal met fundatie.                                132219900             0        
23552130000709Type: model D02ro_BB22                            032219900st        1001        
23552140000009Aanbrengen straatnaambord met paal.               132130300             0 D199811
23552140000100Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.     132130300st        5000  199510
23552140000209Betreft: Aanbrengen straatnaambord inclusief paal 032130300             03 199510
23552140000309binnen gehele projectgebied.                      032130300                199510
23552140100105In een bestrating{                                032130304             03 199510
23552140200100Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met    132130301st        5001  199510
23552140200205vast kruis{                                       032130301             05 199510
23552140400104Verkeersbord, afmetingen volgens type I{          032130302st        50018 199811
23552150000009Aanbrengen straatnaamborden.                      132130200             0 D199811
23552150000100Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be-132130200st        7000  199411
23552150000201vestigingsmiddelen.                               132130200             0  199411
23552150000309Betreft: Aanbrengen straatnaambord binnen gehele  032130200             03 199411
23552150000409projectgebied.                                    132130200                199411
23552150000705De borden bevestigen aan:{muur                    032130200             02 199510
235522  000009Aanbrengen meubilair                              000000000                      
235522  000109                                                  000000000                      
23552210000009Aanbrengen afvalbak.                              130739900             4 E      
23552210000109Aanbrengen afvalbak.                              130739900st        1004        
23552210000209Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.           130739900             0        
23552210000309Afvalbak met betonvoet.                           130739900             0        
23552210000409Inclusief het benodigde grondwerk.                130739900             0        
23552210000509Straatwerk rondom betonvoet netjes afwerken.      130739900             0        
23552210000609Afvalbak aanvoeren vanaf een depot binnen een     030739900             0        
23552210000709afstand van 2 km.                                 030739900             0        
23552220000009Aanbrengen fietsbeugels.                          130739900             4 E      
23552220000109Aanbrengen fietsbeugels.                          130739900st       25004        
23552220000209Betreft: Plaatsen fietsbeugels inclusief          030739900             0        
23552220000309fundering.                                        130739900             0        
23552220000409Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en  030739900             0        
23552220000509Cloese.                                           130739900             0        
23552220000609Afmeting: breedte ca 0,40 m, hoogte ca 1,00 m     130739900             0        
23552220000709Gewicht 15 kg                                     130739900             0        
23552220000809Inclusief het benodigde grondwerk.                030739900             0        
23552230000009Aanbrengen afzetpalen.                            130739900             0 E      
23552230000109Aanbrengen afzetpalen.                            130739900st           0        
23552230000209Betreft: Aanbrengen afzetpalen inclusief          030739900             0        
23552230000309fundering.                                        130739900             0        
23552230000409Situatie: Ter plaatse van de Klencke en Cloese.   130739900             0        
23552230000509Inclusief het benodigde grondwerk.                030739900             0        
23552240000009Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.          132019900             4 E      
23552240000109Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.          132019900st       20004        
23552240000209Betreft: Aanbrengen wegdekreflectoren inclusief   032019900                      
23552240000309boren gat.                                        132019900                      
23552240000409Situatie: Ter plaatse van de inritten naar de     032019900                      
23552240000509parkeergarage aan de Klencke.                     032019900                      
23552241000009Boren van gaten in tegels.                        132019900               E      
23552241000109Boren van gaten in tegels.                        132019900st       20002        
23552241000209Diameter boorgat: 14 mm.                          132019900                      
23552241000309Diepte boorgat: 45 mm.                            132019900                      
23552241000409In betontegel 300 x 300 mm.                       132019900                      
23552241000509Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de        032019900                      
23552241000609opdrachtgever geen waarde te hebben.              032019900                      
23552242000009Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.          132011600               D200009
23552242000100Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.          132011600st       20002  200009
23552242000209                                                  032011600             03 199510
23552242100109Aanbrengen volgens tekening 99-W-1975.            032011609             0  199510
23552242300109Op betontegel 300 x 300 mm.                       032011609             0  200009
23552242400109Permanente wegdekreflector                        132011609st       20001  200009
23552242400209Fabrikaat: VelopA.                                132011609         20000  200009
23552242400309Type: Inox Clou.                                  132011609                200009
23552242400409Materiaal: RVS.                                   132011609                200009
23552242400509Afmetingen:                                       132011609                200009
23552242400609-diameter (mm): Ø 155.                            132011609                200009
23552242400709- hoogte (mm): 19.                                132011609                200009
23552242400809- wanddikte (mm): 4.                              132011609                200009
23552242400909Met bevestigingspen M12x45.                       032011609                200009
23552242500109Verlijmen met montagekit in boorgat (mm): Ø 14.   032011609st       20000  199610
23553   000009VERPLAATSEN MEUBILAIR                             000000000                      
23553   000109.....                                             000000000                      
23553110000009Verplaatsen bloembakken.                          130739900             4 E      
23553110000109Verplaatsen bloembakken.                          130739900st        2004        
23553110000209Betreft: Verplaatsen bloembakken tot buiten       030739900             0        
23553110000309projectgebied. Na werkzaamheden terugplaatsen.    130739900             0        
23553110000409Situatie: Ter plaatse van de Binnenban            130739900             0        
23553110000509Type bloembak: plantenschaal                      130739900             0        
23553110000609Diameter: ca 2,0 meter.                           130739900st        1002        
23553110000709Type bloembak: boombak                            130739900                      
23553110000809Afm: ca 2,0 x 2,0 meter.                          130739900st        1002        
23553110000909Bloembak met "bloembakkenklem" oppakken en        030739900             0        
23553110001009verplaatsen.                                      030739900             0        
236     000009GROEN                                             000000000                      
236     000109                                                  000000000                      
2361    000009WORTELDOEK                                        000000000                      
2361    000109                                                  000000000                      
23611120000009Verwijderen worteldoek.                           151169900             4 E      
23611120000109Verwijderen worteldoek.                           151169900m2     1092004        
23611120000209Betreft: Worteldoek gelegen onder stelconplaten.  151169900                      
23611120000309Situatie: Ter plaatse van te vervallen            051169900                      
23611120000409parkeerplaats aan de Achterwerg.                  151169900                      
23611120000509Type: Geo doek                                    151169900                      
23611120000609Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de        051169900                      
23611120000709opdrachtgever geen waarde te hebben.              051169900                      
2362    000009GRAS                                              000000000                      
2362    000109                                                  000000000                      
236211  000009Grondbewerkingen                                  000000000                      
236211  000109                                                  000000000                      
23621110000009Frezen bestaand grasvlak.                         122210700             0 D199510
23621110000100Frezen.                                           122210700are      45000  199411
23621110000209Betreft: Frezen bestaand grasvlak.                122210700             03 199411
23621110000609Situatie: Ter plaatse van voorbelasting en        022210700             05 199510
23621110000709grasveld aan Achterweg.                           022210700                199510
23621110100101Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2  122210702             0  199411
23621110500101Bewerkingsdiepte: 0,15 m                          122210702             0  199411
23621110600101Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)      122210702             0  199411
23621120000009Diepspitten.                                      122210400             0 D199510
23621120000100Diepspitten.                                      122210400are      33000  199411
23621120000209Betreft: Spitten nieuw aangebrachte grond.        122210400             03 199411
23621120000309Situatie: Ter plaatse van middenberm en taluds    022210400                199411
23621120000409nieuwe afrit en ter plaatse van vervallen         022210400                199411
23621120000509parkeerplaats aan de Achterweg.                   122210400                199411
23621120000909                                                  022210400             05 199510
23621120100101Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2  122210402             0  199411
23621120300105Bovengrond ter dikte van{0,20}m bovenhouden       022210401             0  199411
23621120400101Spitten met open put                              122210401             0  199411
23621120560101Bewerkingsdiepte: 0,50 m                          122210412             0  199411
23621130000009Eggen.                                            122211100             0 D199510
23621130000100Eggen.                                            122211100are      53000  199411
23621130000209Situatie: Ter plaatse van de nieuwe afrit en      022211100             03 199411
23621130000309grasveld aan de Achterweg.                        122211100                199411
23621130000609                                                  022211100             05 199510
23621130100101Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2  122211102             0  199411
23621130600101Bewerkingsdiepte: 0,15 m                          122211103             0  199411
23621140000009Egaliseren.                                       122113100             0 D199411
23621140000100Egaliseren.                                       122113100are      53000  199411
23621140000209Situatie: Ter plaatse van de nieuwe afrit en      022113100             03 199411
23621140000309grasveld aan de Achterweg.                        122113100                199411
23621140000609                                                  122113100             05 199411
23621140001209                                                  022113100             02 199411
23621140100101Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2  122113102             0  199411
23621140300101Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 122113101             0  199411
23621140500101Toegestane positieve afwijking 0,02 m             122113101             0  199411
236212  000009Zaaien                                            000000000                      
236212  000109                                                  000000000                      
23621210000009Zaaien.                                           151120100             0 D199610
23621210000100Zaaien.                                           151120100are      53000  199411
23621210000209Betreft: Zaaien gras nieuwe situatie.             151120100             03 199411
23621210000309Situatie: Ter plaatse van de nieuwe afrit en      051120100             0  199411
23621210000409grasveld aan de Achterweg.                        151120100                199411
23621210000609                                                  051120100             05 199411
23621210100101Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2     151120102             0  199411
23621210300101Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai- 151120101             0  199411
23621210300201klaar maken door het aandrukken en verkruimelen   151120101             0  199411
23621210300301van de bovenste 20 tot 30 mm                      151120101             0  199411
23621210400109Zaadmengsel: Rotterdams graszaadmengsel.          151120109                199411
23621210400209Hoeveelheid: 2 kg/100 m2                          051120109kg      106000  199411
23621210500101Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-151120102             0  199411
23621210500201drukken                                           151120102             0  199411
23621220000009Maaien grasveld.                                  151411200             0 D200510
23621220000100Maaien grasveld.                                  151411200are      53000  199411
23621220000209Situatie: Ter plaatse van nieuwe afrit en         051411200             03 199411
23621220000309grasveld aan de Achterweg.                        051411200                199411
23621220200105Grasveldtype: gazon{0                             051411203             03 200510
23621220300101Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer          151411202             0  200510
23621220400109Horizontaal of een talud van 1:1 tot 1:2.         051411209             0  200510
23621220500105Gerekend is met{2 }maaibeurt(en)                  051411201             0  200510
23621220600105Maaisel kneuzen en laten liggen{                  051411201             02 200510
2363    000009BESCHERMENDE MAATREGELEN                          000000000                      
2363    000109                                                  000000000                      
23631110000009Toepassen stamommanteling.                        161040300             0 D199610
23631110000100Toepassen stamommanteling.                        161040300st       22000  199510
23631110000209Situering: alle bomen vallend binnen de werkgrens.161040300             03 199510
23631110000609                                                  061040300             08 199510
23631110100101Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m      161040303             0  199510
23631110300101Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste161040301             0  199510
2363111030020522 mm, breedte ca. 75 mm{                         061040301             03 199510
23631110400101Tussen de stam en de ommanteling een afstand van  161040301             0  199610
2363111040020580 tot 100 mm waarborgen{door middel van het      061040301             03 199510
23631110400309toepassen van een drainbuis.                      161040301                199510
23631110400409Met materiaal van de aannemer.                    061040301                199510
238     000009WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD                       000000000                      
238     000109                                                  000000000                      
2381    000009VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN              000000000                      
2381    000109                                                  000000000                      
238112  000009Afrastering.                                      000000000                      
238112  000109                                                  000000000                      
23811210000009Toepassen afrastering.                            161039900             1 E      
23811210000109Toepassen afrastering.                            161039900EUR          1        
23811210000209Situering: afrastering aanbrengen volgens de      061039900             0        
23811210000309richtlijnen vermeld in CROW-publicatie 132        161039900             0        
23811210000409Afrastering:                                      161039900             0        
23811210000509- type: bouwhek                                   161039900             0        
23811210000609- materieel: staal                                161039900             0        
23811210000709- hoogte: ten minste 2,00 m                       161039900             0        
23811210000809- lengte: ca. 100 m                               161039900             0        
23811210000909De elementen van de afrastering onderling aan     161039900             0        
23811210001009elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met       161039900             0        
23811210001109klemplaten, 2 st. per element                     161039900             0        
23811210001209Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan      161039900             0        
23811210001309elkaar koppelen van de elementen                  161039900             0        
23811210001409Incl. inzetsteunen of beton-/kunststofvoeten      061039900             0        
23811220000009Toepassen borden.                                 161999900             1 E      
23811220000109Toepassen borden.                                 161999900EUR          1        
23811220000209Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud   161999900             0        
23811220000309gedurende de uitvoering van de sanering           161999900             0        
23811220000409Locatie borden: aan de buitenzijde van het        161999900             0        
23811220000509bouwhek, zie bestekspostnr. 811210.               161999900             0        
23811220000609Borden:                                           161999900             0        
23811220000709- afmeting: 1200 x 400 mm                         161999900             0        
23811220000809- kleur: geel of oranje                           161999900             0        
23811220000909- weersbestendig                                  161999900             0        
23811220001009- aanbrengen op ooghoogte                         161999900             0        
23811220001109Aan te brengen tekst:                             161999900             0        
23811220001209VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN                 161999900             0        
23811220001309~           GEVAARLIJK TERREIN                    161999900             0        
23811220001409- kleur tekst: ter keuze aannemer                 161999900             0        
23811220001509- letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm         161999900             0        
23811220001609- letterhoogte 2e regel: ten minste 90 mm         061999900             0        
2382    000009WERKTERREIN                                       000000000                      
2382    000109                                                  000000000                      
23821110000009Inrichten werkterrein en depot.                   161019900             1 E      
23821110000109Inrichten werkterrein en depot.                   161019900EUR          1        
23821110000209Betreft: Inrichten, onderhouden en opruimen van   061019900             0        
23821110000309werkterrein en depot.                             161019900             0        
23821110000409Afmeting depot: 200 m2.                           161019900             0        
23821110000509Locatie depot: binnen een rijafstand van 2 km.    161019900             0        
23821110000609Het depot afsluiten d.m.v. hekken met een hoogte  061019900             0        
23821110000709van 2 m en een deugdelijk slot.                   161019900             0        
23821110000809Sleutel(s) ter beschikking stellen aan de         061019900             0        
23821110000909directie.                                         161019900             0        
23821110001009De terreinen na afloop van gebruik herstellen in  061019900             0        
23821110001109de oorspronkelijke staat.                         061019900             0        
2383    000009VERKEERSMAATREGELEN                               000000000                      
2383    000109CROW - publicatie 96B is van toepassing.          100000000                      
2383    000209                                                  000000000                      
23831   000009OMLEIDINGEN EN AFZETTINGEN                        000000000                      
23831   000109                                                  000000000                      
23831110000009Opstellen omleidingstekeningen.                   162039900             1 E      
23831110000109Opstellen omleidingstekeningen.                   162039900EUR          1        
23831110000209Betreft: Opstellen van vijf omleidingstekeningen  062039900             0        
23831110000309ten behoeve van de werkzaamheden.                 162039900             0        
23831110000409Een tekening per fase opstellen.                  162039900             0        
23831110000509Tekeningen 3 weken voor aanvang toepassing        062039900             0        
23831110000609verkeermaatregelen indienen bij de directie ter   062039900             0        
23831110000709goedkeuring.                                      062039900             0        
23831120000009Toepassen omleidingsroutes.                       162030100             1 D200510
23831120000100Toepassen omleidingsroutes.                       162030100EUR          1  200212
23831120000201Ten behoeve van:                                  162030100             0  200009
23831120000309Het omleiden van het verkeer tijdens alle         062030100             09 200009
23831120000409afsluitingen die voor de uitvoering van het werk  062030100             0  200009
23831120000509benodigd zijn.                                    162030100             0  200009
23831120001305Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{die     062030100             03 200009
23831120001409door de aannemer zijn ingediend volgens           062030100             0  200009
23831120001509bestekspostnr. 831110.                            062030100             0  200009
23831120100101Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg 162030102             0  200009
23831120100209en enkelbaansweg.                                 062030102             03 200009
23831120200105De route wordt aangegeven door:{tekstborden.      062030101             07 200009
23831120600101Met materiaal van de aannemer                     162030102             0  200009
23831130000009Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.         162010300             1 D200510
23831130000100Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.         162010300EUR          1  200212
23831130000201Ten behoeve van:                                  162010300             0  200009
23831130000309Afzettingen ten behoeve van de werkzaamheden per  062010300             09 200009
23831130000409fase aangegeven in de bijlage "Faseringsplan      062010300             0  200009
23831130000509Stadsplein WNRP".                                 162010300                200009
23831130001309                                                  062010300             05 200009
23831130100109Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-    062010309             0  200009
23831130100209reeks 96a/96b.                                    062010309             0  200009
23831130200101Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:       162010303             0  200510
23831130200201Vwiu = 30 km/h                                    162010303             0  200009
23831130600101Met materiaal van de aannemer                     162010302             0  200009
23832   000009TIJDELIJKE MAATREGELEN                            000000000                      
23832   000109                                                  000000000                      
23832110000009Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.   162041100             1 D200212
23832110000100Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.     162041100EUR          1  200212
23832110000209Betreft: Toepassen dubbele rij houten schotten    062041100             06 200009
23832110000309aan weerszijden weg per fase.                     162041100             0  200009
23832110000409Met materiaal van de aannemer.                    062041100             0  200009
23832110100101Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed   162041102             0  200009
238321101002010,80 m en dik 24 mm                               162041102             0  200009
23832110200109Dubbele strook (stroken) aan beide zijden van de  062041109             0  200009
23832110200209opgebroken straat in de lengterichting ca. 100    062041109             0  200009
23832110200309meter per fase.                                   062041109             0  200009
23832120000009Toepassen rijplaten.                              162042100             1 D200212
23832120000100Toepassen rijplaten.                              162042100EUR          1  200212
23832120000209Betreft: Toepassen dubbele rij rijplaten per fase.162042100             09 200009
23832120000309Met materiaal van de aannemer.                    162042100             0  200009
23832120000409Gerekend dient te worden met de duur van de       062042100             0  200009
23832120000509werkzaamheden een een lengte van 100 m            062042100             0  200009
23832120000609dubbelbaans per fase.                             062042100             0  200009
23832120100105T.b.v.{het bereikbaar houden van objecten voor de 062042102             05 200009
23832120100209hulpdiensten als bedoeld in artikel 01.12.06 van  062042102             0  200009
23832120100309de bepalingen in deel 3.                          062042102             0  200009
23832120300101Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm                   162042101             0  200009
23832130000009Toepassen tijdelijke inrit flat de Kulk.          162049900             1 E      
23832130000109Toepassen tijdelijke inrit flat de Kulk.          162049900EUR          1        
23832130000209Betreft: Toepassen tijdelijke inrit ten tijde van 062049900             0        
23832130000309werkzaamheden fase 2.                             162049900             0        
23832130000409Situatie: Zie tekening 99-W-1975.                 162049900             0        
23832130000509Ten behoeve van de bereikbaarheid van de flat de  062049900             0        
23832130000609Kulk.                                             162049900             0        
23832130000709Toepassen:                                        162049900             0        
23832130000809- Rijplaten dubbel 5000 x 1000 x 10 mm;           162049900m        15002        
23832130000909- Barriers dubbel (beide zijden rijplaten) t.b.v. 062049900m        15002        
23832130001009afscheiding verkeersstromen;                      162049900             0        
23832130001109- Barriers ter plaatse van parkeerplaatsen        062049900m        10002        
23832130001209Kinheim ten behoeve van vrijhouden inrit.         162049900             0        
23832130001309- Borden met opdruk: Pas op: Kruisend verkeer;    162049900st        2002        
23832130001409- Bord met opdruk: F06;                           162049900st        1002        
23832130001509- Bord met opdruk: F05.                           162049900st        1002        
23832130001609Met materiaal van de aannemer.                    162049900             0        
23832130001709Overige werkzaamheden:                            162049900             0        
23832130001809- Hoogteverschil trottoirband - rijbaan oplossen  062049900             0        
23832130001909door middel van koud asfalt. Asfalt verwijderen   062049900             0        
23832130002009bij opheffing tijdelijke inrit.                   162049900             0        
23832130002109- "Betonnen poef" met diameter ca 0,50 m en       062049900             0        
23832130002209hoogte ca 0,50 cm verwijderen. Na opheffing       062049900             0        
23832130002309tijdelijke inrit "poef" weer terug aanbrengen.    062049900             0        
23832130002409Inclusief grondwerk en herstellen bestrating.     162049900             0        
23832130002509- Verwijderen afzetpaal met fundering. Na         062049900             0        
23832130002609opheffing tijdelijke inrit afzetpaal weer terug   062049900             0        
23832130002709aanbrengen.                                       162049900             0        
23832130002809Inclusief het benodigde grondwerk en herstellen   062049900             0        
23832130002909bestrating.                                       062049900             0        
23832140000009Toepassen tijdelijke opstelplaats Klencke.        162042100             1 D200212
23832140000100Toepassen rijplaten.                              162042100EUR          1  200212
23832140000209Betreft: Toepassen dubbele rij rijplaten voor     062042100             09 200009
23832140000309opstelplaats.                                     162042100             0  200009
23832140000409Situatie: Ter plaatse van de Klencke naast de     062042100             0  200009
23832140000509rijbaan aan de zijde nieuwbouw.                   162042100             0  200009
23832140000609Gerekend dient te worden met de duur van de       062042100             0  200009
23832140000709werkzaamheden van fase 2 een een lengte van 30 m  062042100             0  200009
23832140000809dubbelbaans.                                      162042100             0  200009
23832140000909Met materiaal van de aannemer.                    062042100             0  200009
23832140100105T.b.v.{tijdelijke opstelplaats ten behoeve van    062042102             05 200009
23832140100209bestemmingsverkeer  "medisch kinderdagverblijf de 062042102             0  200009
23832140100309Horizon".                                         162042102             0  200009
23832140100409Toepassing gedurende werkzaamheden fase 2.        062042102             0  200009
23832140300101Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm                   162042101             0  200009
2384    000009DIRECTIEBEHOEFTEN                                 000000000                      
2384    000109                                                  000000000                      
23841110000009Ter beschikking stelling gereedschappen.          161029900             1 E      
23841110000109Ter beschikking stelling gereedschappen.          161029900EUR          1        
23841110000209Op het werk dienen gedurende het project de       061029900             0        
23841110000309volgende gereedschappen aanwezig te zijn:         161029900             0        
23841110000409- 1 continu registrerend sondeerapparaat;         161029900             0        
23841110000509- 1 automatisch waterpasinstrument met baak en    061029900             0        
23841110000609statief;                                          161029900             0        
23841110000709- 1 meetlint, lang 50 m;                          161029900             0        
23841110000809- 1 meetwiel;                                     161029900             0        
23841110000909- 1 rei, lang 3 m.                                061029900             0        
2385    000009HANDLANGERSDIENSTEN                               000000000                      
2385    000109                                                  000000000                      
23851   000009TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS                000000000                      
23851   000109                                                  000000000                      
23851110000009T.b.s. werknemer.                                 161110100             0 D199610
23851110000100Ter beschikking stellen van werknemers.           161110100uur     120000  199411
23851110000209Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen 061110100             01 199411
23851110000309door de directie.                                 061110100             0  199411
23851110100105Werknemers Bouwbedrijf groep C{                   061110103             02 199510
2385112000    TABS;L036
23851120000009T.b.s. werknemer t.b.v. sanering.                 161110100             0 D199610
23851120000100Ter beschikking stellen van werknemers.           161110100uur       4000        
23851120000209Betreft: Ten behoeve van saneringswerkzaamheden   061110100             01       
23851120000309opgedragen door de directie.                      061110100                      
23851120100105Werknemers Bouwbedrijf groep C{                   161110103             02       
23851120100209Gekeurd en geschikt verklaard volgens het         161110103             0        
23851120100309protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek       061110103             0        
23852   000009TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL                 000000000                      
23852   000109                                                  000000000                      
23852110000009T.b.s. hydraulische graafmachine.                 161120300             0 D199510
23852110000100Ter beschikking stellen van een hydraulische      161120300uur     120000  199411
23852110000201graafmachine.                                     161120300             0  199510
23852110000309Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen 061120300             03 199411
23852110000409door de directie.                                 061120300             0  199411
23852110100101Bakinhoud: ten minste 1 m3                        161120305             0  199411
23852120000009T.b.s. vrachtauto.                                161120400             0 D199510
23852120000100Ter beschikking stellen van een vrachtauto.       161120400uur      80000  199411
23852120000209Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen 061120400             03 199411
23852120000309door de directie.                                 061120400             0  199411
23852120100101Laadvermogen: ten minste 12 ton                   161120404             0  199411
23852120300101Met hydraulische laad- en losinrichting           161120401             0  199411
23852130000009T.b.s. wiellader.                                 161120500             0 D199510
23852130000100Ter beschikking stellen van een wiellader.        161120500uur      80000  199411
23852130000209Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen 061120500             03 199411
23852130000309door de directie.                                 061120500             0  199411
23852130100101Bakinhoud: ten minste 1,5 m3                      161120503             0  199411
23852140000009T.b.s. hydraulische graafmachine t.b.v. sanering. 161120300             0 D199510
23852140000100Ter beschikking stellen van een hydraulische      161120300uur       4000        
23852140000201graafmachine.                                     161120300             0        
23852140000309Betreft: Ten behoeve van saneringswerkzaamheden   061120300             03       
23852140000409opgedragen door de directie.                      061120300                      
23852140100101Bakinhoud: ten minste 1 m3                        161120305             0        
23852140200109Op rupsen                                         161120301             04       
23852140200209Voorzien van overdrukfilterinstallatie met        161120301             0        
23852140200309klimaatbeheersing en telecomapparatuur            161120301             0        
23852140200409Aan de buitenzijde van de cabine een              161120301             0        
23852140200509laarzenhouder en open roosters als treeplanken    061120301             0        
23852150000009T.b.s. vrachtauto.                                161120400             0 D199510
23852150000100Ter beschikking stellen van een vrachtauto.       161120400uur       4000        
23852150000209Betreft: Ten behoeve van saneringswerkzaamheden   061120400             03       
23852150000309opgedragen door de directie.                      061120400                      
23852150100101Laadvermogen: ten minste 16 ton                   161120405             0  199510
23852150200101Hydraulisch kipbaar                               161120402             0        
23852150400109Voorzien van vloeistofdichte laadbak, die aan de  161120401             04       
23852150400209bovenzijde stof- en waterdicht kan worden         161120401             0        
23852150400309afgesloten                                        061120401             0        
239     000009STAARTPOSTEN                                      000000000                      
239     000109                                                  000000000                      
2391    000009EENMALIGE KOSTEN                                  000000000                      
2391    000109                                                  000000000                      
23910010000009Aanvr. bouwplaatsinrichting.                      161019900             1 E      
23910010000109Aanvragen bouwplaatsinrichting.                   161019900             1        
23910010000209Betreft het afhalen van een aanvraag              161019900             0        
23910010000309bouwplaatsinrichting met bijbehorende             161019900             0        
23910010000409verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van 161019900             0        
23910010000509de daarbij bijbehorende werkzaamheden in de       161019900             0        
23910010000609uitvoering                                        161019900             0        
23910010000709Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken         161019900             0        
23910010000809Rotterdam in de deelgemeente Hoogvliet aan de     161019900             0        
23910010000909Kapershoekseweg te Rotterdam                      061019900             0        
23910020000009Saneringsunit.                                    161029900             1 E      
23910020000109Saneringsunit.                                    161029900             1        
23910020000209Betreft een saneringsunit volgens een             161029900             0        
23910020000309drietrapssysteem beschreven in module 8           061029900             0        
23910020000409"Voorzieningen" in CROW-publicatie 132            161029900             0        
23910020000509De grootte van de vuile, de natte en de schone    161029900             0        
23910020000609ruimte, het aantal was-/douchebakken, de          161029900             0        
23910020000709hoeveelheid beschikbaar waswater etc. is          161029900             0        
23910020000809afhankelijk van het aantal in te zetten           161029900             0        
23910020000909werknemers                                        161029900             0        
23910020001009Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario, 161029900             0        
23910020001109waterschapslasten en straatbelasting worden       161029900             0        
23910020001209geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn    161029900             0        
23910020001309inbegrepen                                        061029900             0        
23910030000000..........................    EUR ........,..     100000000             1 D200510
23910040000000..........................    EUR ........,..     100000000             1 D200510
23910050000000..........................    EUR ........,..     100000000             1 D200510
23918880000009Overige eenmalige kosten                          100000000             1 D      
23919990000009Totaal eenmalige kosten                           100000000             1 D      
23929990000000Uitvoeringskosten                                 100000000EUR          1 D200510
23939990000000Algemene kosten                                   100000000EUR          1 D200510
23949990000000Winst en risico                                   100000000EUR          1 D200510
2395    000009STELPOSTEN                                        000000000                      
2395    000109                                                  000000000                      
23950010000009Stelpost betonpuin.                               161050100             0 D200212
23950010000100Stelpost.                                         161050100EUR   10000000  200212
23950010000209Betreft: Acceptatiekosten van vrijkomend          061050100             03 199411
23950010000309betonpuin.                                        161050100             0  199411
23950010000601Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter   161050100             0  199411
23950010000701zake van:                                         161050100             0  199411
23950010200109Acceptatiekosten van schoon betonpuin en          061050109             0  199610
23950010200209menggranulaat.                                    061050109             0  199610
23950010500105Acceptatiekosten{volgens artikel 01.17.07 lid 01  061050101             05 199510
23950010500209van de bepalingen volgens deel 3.                 061050101             0  199510
23950020000009Stelpost asfalt.                                  161050100             0 D200212
23950020000100Stelpost.                                         161050100EUR    3000000  200212
23950020000209Betreft: Acceptatiekosten van vrijkomend asfalt.  161050100             03 199411
23950020000601Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter   161050100             0  199411
23950020000701zake van:                                         161050100             0  199411
23950020200109Acceptatiekosten van asfalt.                      061050109             0  199610
23950020500105Acceptatiekosten{volgens artikel 01.17.07 lid 01  061050101             05 199510
23950020500209van de bepalingen volgens deel 3.                 061050101             0  199510
23950030000009Stelpost rioolslib                                161050100             0 D200212
23950030000100Stelpost.                                         161050100EUR    3500000  200212
23950030000209Betreft: Acceptatiekosten van van vrijkomend      061050100             03 199411
23950030000309rioolslib.                                        161050100                199411
23950030000601Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter   161050100             0  199411
23950030000701zake van:                                         161050100             0  199411
23950030200109Acceptatiekosten van rioolslib.                   061050109             0  199610
23950030500105Acceptatiekosten{volgens artikel 01.17.07 lid 01  061050101             05 199510
23950030500209van de bepalingen volgens deel 3.                 061050101                199510
23950040000009Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.           161050100             0 D200212
23950040000100Stelpost.                                         161050100EUR    1000000  200212
23950040000209                                                  061050100             03 199411
23950040000600Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter   161050100             0  199411
23950040000700zake van:                                         161050100             0  199411
23950040600109De als variabel aan te merken kosten als bedoeld  061050101             09 199510
23950040600209in module 1 "Bestekken en overeenkomsten"  van    061050101             0  199510
23950040600309CROW-publicatie 132, die voortvloeien uit de van  061050101             0  199510
23950040600409toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) en de  061050101             0  199510
23950040600509omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk.061050101             0  199510
2396    000009BIJDRAGEN                                         000000000                      
2396    000109                                                  000000000                      
23960010000009Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)                 100000000EUR          1 D      
23960030000009Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam   100000000EUR          1 D      
3001000000000ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN                     10200510
3001010000000ALGEMENE BEPALINGEN                                        10200510
3001010100   TABS;L002;L007
3001010100000VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN                           11      
3001010101   TABS;L002;L007
3001010101010Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW           01      
3001010101020Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,       01      
3001010101030hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de      01      
3001010101040Stichting CROW.                                            11      
3001010102   TABS;L002;L007
3001010102010De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-           01      
3001010102020verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei      01      
30010101020302008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk      01      
3001010102040verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen           01      
3001010102050schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan      01      
3001010102060(0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:           01      
3001010102070www.crow.nl.                                               11      
3001010103   TABS;L002;L007
3001010103010In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03   01      
3001010103020van de Standaard  2005 is een door de Stichting CROW       01      
3001010103030uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing 01      
3001010103040indien dit in het bestek wordt bepaald. Verwezen wordt     01      
3001010103050naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.               11      
3001010104   TABS;L002;L007
3001010104010Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie 01      
3001010104020wordt gevraagd prevaleert de papieren versie van de        01      
3001010104030informatie boven de digitale. De papieren versie van       01      
3001010104040digitale informatie moet desgevraagd naast de digitale     01      
3001010104050vorm worden geleverd.                                      11      
3001010104060In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in   01      
3001010104070een pdf-formaat dat volgens de vanwege CROW                01      
3001010104080gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt 01      
3001010104090dat pdf-formaat geacht in de plaats te treden van de       01      
3001010104100papieren versie.                                           11      
3001010500   TABS;L005
3001010500000VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN                     11      
3001010501010Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als     01      
3001010501020bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard  2005 worden  01      
3001010501030verstrekt.                                                 11      
3001010502010In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in 01      
3001010502020artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard  2005, stelt de   01      
3001010502030opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring    01      
3001010502040op.                                                        11      
3001010502050Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft     01      
3001010502060verzuimd binnen een redelijke termijn een                  01      
3001010502070akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze    01      
3001010502080verklaring verzoeken.                                      11      
3001010503010Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een   01      
3001010503020drempel als bedoeld in artikel 01.01.05 lid 13 van de      01      
3001010503030Standaard  2005 van toepassing.                            11      
3001010700   TABS;L005
3001010700000OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN                                11      
3001010701010Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het 01      
3001010701020werk moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruiming 01      
3001010701030door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.   11      
3001010702010Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin 01      
3001010702020geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-stenen,       01      
3001010702030aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden       01      
3001010702040moeten blijven, moeten voor de aanvang van de              01      
3001010702050werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie      01      
3001010702060ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan  01      
3001010702070te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de    01      
3001010702080werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de 01      
3001010702090directie.                                                  11      
3001010702100Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen    01      
3001010702110slechts geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen      01      
3001010702120toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van   01      
3001010702130KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid    01      
3001010702140van de betrokken ambtenaar van het kadaster.               11      
3001020000000BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM                         11      
3001020200   TABS;L005
3001020200000OPNEMING                                                   11      
3001020201010In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en     01      
3001020201020paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer ter 01      
3001020201030verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en 01      
3001020201040goedgekeurd buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat  01      
3001020201050hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn 01      
3001020201060rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen 01      
3001020201070alle risico's heeft verzekerd.                             11      
3001020202010De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te    01      
3001020202020houden in verband met de door hem ingevolge het bestek     01      
3001020202030uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie      01      
3001020202040dient de administratie mede te worden toegepast voor het   01      
3001020202050opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de   01      
3001020202060voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen 01      
3001020202070te worden aangegeven.                                      11      
3001020202080Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel 01      
3001020202090van gevalideerde software en moet voldoen aan de hierna in 01      
3001020202100dit artikel genoemde bepalingen.                           11      
3001020202110Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van        01      
3001020202120besteksadministratie dient plaats te vinden overeenkomstig 01      
3001020202130paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.       11      
3001020203010De besteksadministratie dient per week te worden           01      
3001020203020bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:       11      
3001020203030-~het besteknummer;                                        11      
3001020203040-~het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;   11      
3001020203050-~nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.  11      
3001020203060~Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal   01      
3001020203070hij daar bij de directie om verzoeken;                     11      
3001020203080-~de naam van het werk / de locatie;                       11      
3001020203090-~het weeknummer;                                          11      
3001020203100-~de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de            01      
3001020203110bijbehorende bestekspostnummers;                           11      
3001020203120-~de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek     01      
3001020203130zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte      01      
3001020203140werkzaamheden.                                             11      
3001020203150Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als       01      
3001020203160zodanig herkenbaar te zijn.                                11      
3001020204010Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie         01      
3001020204020betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op 01      
3001020204030de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de      01      
3001020204040directie te worden ingediend.                              11      
3001020205010Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien 01      
3001020205020van een Voorblad P.V., waarvan het format als bijlage is   01      
3001020205030bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer   01      
3001020205040binnen zeven dagen na het verstrijken van een              01      
3001020205050betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven 01      
3001020205060de in deze termijn en de tot en met deze termijn verrichte 01      
3001020205070werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 03     01      
3001020205080bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de 01      
3001020205090som van de wekelijks ingediende afschriften van de         01      
3001020205100besteksadministratie.                                      11      
3001020205110Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of 01      
3001020205120vanwege de directie worden ondertekend. Na ondertekening   01      
3001020205130door de aannemer dient de aannemer een kopie van de        01      
3001020205140"P.V.", inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter   01      
3001020205150beschikking te stellen.                                    11      
3001020205160Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een  01      
3001020205170kopie van de ondertekende "PV" retour, welke gevoegd moet  01      
3001020205180worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde     01      
3001020205190bijlage geldt de declaratie als niet in goede orde         01      
3001020205200ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.               11      
3001020205210De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen   01      
3001020205220declaratie en moet vergezeld gaan van een werktekening     01      
3001020205230waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn            01      
3001020205240aangegeven.                                                11      
3001020205250                                                           11      
3001020205260De staat, die als basis moet dienen voor de laatste        01      
3001020205270betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de     01      
3001020205280overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij 01      
3001020205290behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst 01      
3001020205300gerelateerde werkzaamheden bevatten.                       11      
3001020205310Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste       01      
3001020205320volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en    01      
3001020205330moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle  01      
3001020205340volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig  01      
3001020205350zijn aangegeven.                                           11      
3001020206010Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de     01      
3001020206020productieverantwoording en bijbehorende administratieve    01      
3001020206030gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te  01      
3001020206040vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-        01      
3001020206050Informatieuitwisseling.                                    11      
3001020207010De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40  01      
3001020207020lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht niet in goede orde   01      
3001020207030te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie   01      
3001020207040een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het    01      
3001020207050inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de          01      
3001020207060opdrachtbrief ontbreekt.                                   11      
3001020208   TABS;L005
3001020208010In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de         01      
3001020208020aannemer de ingebruikname van enig onderdeel van het werk  01      
3001020208030toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks   01      
3001020208040schriftelijk mede te delen en zonder dat daarvoor opneming 01      
3001020208050van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden.  01      
3001020208060Vanaf het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik 01      
3001020208070genomen is, komt schade aan het betreffende onderdeel voor 01      
3001020208080rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen   01      
3001020208090dat de schade niet is ontstaan door een gebrekkige         01      
3001020208100uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is de  01      
3001020208110aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende      01      
3001020208120maatregelen te treffen indien dit het gebruik/ de          01      
3001020208130ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.  11      
3001040000000BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING                        11      
3001040200   TABS;L005;L055
3001040200000BESTANDDELEN                                               11      
3001040201010Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en  01      
3001040201020kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend.          11      
3001040201030Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01      
300104020104001.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van de Standaard    01      
30010402010502005 is niet van toepassing.                               11      
3001050000000BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES                           11      
3001050100   TABS;L005
3001050100000INDIENEN DECLARATIES                                       11      
3001050101010De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het   01      
3001050101020inkoopordernummer (vermeld op de opdrachtbrief), het       01      
3001050101030besteknummer en de titel van het bestek en afdeling STAD,  11      
3001050101040in tweevoud indienen bij:                                  11      
3001050101050~Gemeentewerken Rotterdam                                  11      
3001050101060~Afdeling Financiën                                        11      
3001050101070~postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.                          11      
3001050102010In verband met het in goede orde indienen van de           01      
3001050102020declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.           11      
3001050200000BETALING                                                   11      
3001050201010In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de 01      
3001050201020U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een termijn plaats vinden  01      
3001050201030binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende       01      
3001050201040declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.     11      
3001070000000ZEKERHEIDSTELLING                                          11      
3001070100   TABS;L005
3001070100000WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING                    11      
3001070101010Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de     01      
3001070101020Standaard  2005 is niet van toepassing. Hiervoor geldt het 01      
3001070101030gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.                         11      
3001070102010In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid  01      
300107010202004 van de Standaard  2005 worden de ten behoeve van de     01      
3001070102030zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek   01      
3001070102040van de aannemer, geretourneerd.                            11      
3001070102050Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de  01      
3001070102060Gemeentewerken Rotterdam,  Afdeling                        11      
3001070102070Aanbestedingszaken,  postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.      11      
3001080000000BIJDRAGEN                                                  10200510
3001080100000BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK                                   11      
3001080101010Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als       01      
3001080101020bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt   01      
3001080101030verlangd.                                                  11      
3001080300   TABS;L002;L007
3001080300000BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK                                  11      
3001080301   TABS;L002;L007
3001080301010Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als      01      
3001080301020bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in dit bestek, 01      
3001080301030wordt verlangd.                                            11      
3001080302   TABS;L002;L007
3001080302010De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste       01      
3001080302020betalingstermijn een bedrag, gelijk                        11      
3001080302030aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van €       01      
300108030204055.000,- verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting      01      
3001080302050algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,         01      
3001080302060bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644        01      
3001080302070512814; BIC FTSBNL2R)                                      11      
3001080302080als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van 01      
3001080302090de VISI-systematiek.                                       11      
3001080302100Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de   01      
3001080302110aannemer Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling Financiën,     01      
3001080302120postbus 6633, 3002 AP  Rotterdam een specificatie toekomen 01      
3001080302130waarop het nummer van dit bestek, de naam van de           01      
3001080302140opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de        01      
3001080302150aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de  01      
3001080302160bijdrage inclusief omzetbelasting staan vermeld. Op de     01      
3001080302170betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van 01      
3001080302180dit bestek, met vermelding van de opdrachtgever en dat de  01      
3001080302190betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in paragraaf     01      
30010803022001.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.   11      
3001080303   TABS;L002;L007
3001080303010Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een   01      
3001080303020kopie van de verzonden specificatie in combinatie met een  01      
3001080303030kopie van zijn bijbehorend bankafschrift aan de directie   01      
3001080303040te worden overgelegd.                                      11      
3001090000000KABELS EN LEIDINGEN                                        11      
3001090100000MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN                     11      
3001090101010In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard  01      
30010901010202005 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of         01      
3001090101030beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden    01      
3001090101040aan de betrokken netbeheerder(s).                          11      
3001090200   TABS;L005
3001090200000VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER                             11      
3001090201010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02   01      
3001090201020van de Standaard 2005 moet de aannemer de ligging van de,  01      
3001090201030voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen,      01      
3001090201040appendages in kabels en leidingen, door middel van         01      
3001090201050piketten markeren.                                         11      
3001090202010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03   01      
3001090202020van de Standaard 2005 zal herstel van de schade door de    01      
3001090202030betrokken leidingbeheerders geschieden.                    11      
3001090203010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08   01      
3001090203020van de Standaard 2005 moet de aannemer de toegebrachte     01      
3001090203030schade tevens melden aan de directie.                      11      
3001090203040De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan   01      
3001090203050de aannemer ter ondertekening wordt voorgelegd.            11      
3001090203060Aan de aannemer wordt een afschrift van het                01      
3001090203070schadeformulier verstrekt.                                 11      
3001090300   TABS;L005
3001090300000WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN                    11      
3001090301010Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied   01      
3001090301020minder dan 0,50 m,  is machinaal graven naast en boven een 01      
3001090301030kabel of leiding niet toegestaan.                          11      
3001090302010Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor       01      
3001090302020respectievelijk transport- c.q. distributiekabels en       01      
3001090302030distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of  01      
3001090302040leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen    01      
3001090302050mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van    01      
3001090302060kabel en/of leidingbeheerder.                              11      
3001090303010Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten  01      
3001090303020is machinaal graven niet toegestaan.                       11      
3001100000000VERGUNNINGEN                                               11      
3001100200   TABS;L005
3001100200000DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN               11      
3001100201010De volgende vergunningen zijn door of vanwege de           01      
3001100201020opdrachtgever aangevraagd:                                 11      
3001100201030-~Lozingsvergunning                                        11      
3001100201040-~Netwerkvergunning vrijvervalriolering                    11      
3001100300000LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT         11      
3001100301010Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde    01      
3001100301020gegevens volgens artikel 28 van het Lozingenbesluit Wvo    01      
3001100301030vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen.  01      
3001100301040Door Gemeentewerken Rotterdam zal de melding aan de        01      
3001100301050waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.                  11      
3001100302010Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan   11      
30011003020206 weken na melding kan worden aangevangen met de           01      
3001100302030werkzaamheden.                                             11      
3001110000000VERBAND MET ANDERE WERKEN                                  11      
3001110100   TABS;L005
3001110100000WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN                            11      
3001110101010In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de   01      
3001110101020U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de          01      
3001110101030navolgende werken in elkander grijpen:                     11      
3001110101040-~Werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;11      
3001110101050-~Het verrichten van metingen;                             11      
3001110101060-~Het aansluiten van lichtmasten door Stedin;              11      
3001110101070-~Werkzaamheden aan "het Cultuurhuis" door derden;         11      
3001110101080-~Werkzaamheden aan het plein door derden;                 11      
3001110101090-~Werkzaamheden aan overige nieuwbouw en inrichten complex 01      
3001110101100door derden;                                               11      
3001110101110-~Aanbrengen detectlielussen ter plaatse van de            01      
3001110101120parkeergarageinritten door derden;                         11      
3001110101130-~Oplevering parkeergarage en nieuwbouw.                   11      
3001110102010Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen,  01      
3001110102020waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en        01      
3001110102030voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.   11      
3001110200   TABS;L005
3001110200000DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN                        11      
3001110201010In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de   01      
3001110201020U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de          01      
3001110201030coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in   01      
3001110201040overleg met de directie dient te geschieden:               11      
3001110201050-~Werkzaamheden nutsbedrijven aan kabels en leidingen;     11      
3001110201060-~Aansluiten van lichtmasten door Stedin                   11      
3001110201070-~Afstemming werkzaamheden met bouwer                      11      
3001120000000MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER                  11      
3001120100   TABS;L005
3001120100000ALGEMEEN                                                   11      
3001120101010Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines    01      
3001120101020moeten bij het achteruitrijden gebruik maken van een       01      
3001120101030daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.                      11      
3001120101040Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de      01      
3001120101050wettelijk geldende bepalingen.                             11      
3001120102   TABS;L005
3001120102010Bij de uitvoering van het werk de overlast in de           01      
3001120102020buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij werkzaamheden  01      
3001120102030in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in   01      
3001120102040overeenstemming te zijn met de "De tien spelregels van de  01      
3001120102050weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden 01      
3001120102060voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar      01      
3001120102070www.rotterdam.nl (www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).        11      
3001120600   TABS;L005
3001120600000BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN            11      
3001120601010Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is   01      
3001120601020voor het bereiken van objecten, dient te worden            01      
3001120601030verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de     01      
3001120601040hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper      01      
3001120601050worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan.        01      
3001120601060Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een  01      
3001120601070asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).              11      
3001120602010Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te       01      
3001120602020benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen een        01      
3001120602030obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en  01      
3001120602040een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn. Indien 01      
3001120602050een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten    01      
3001120602060minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan 01      
3001120602070worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit 01      
3001120602080die richting te benaderen is.                              11      
3001120603010Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast  01      
3001120603020een gevel of een ander onlosmakelijk met de buitenruimte   01      
3001120603030verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde  01      
3001120603040opstelbreedte van een voertuig van een hulpdienst bij een  01      
3001120603050object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse 01      
3001120603060ten minste 5,00 m te zijn.                                 11      
3001120603070Indien het hier bedoelde object                            11      
3001120603080- of~een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw      01      
3001120603090waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder    01      
3001120603100zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende       01      
3001120603110terrein is gelegen;                                        11      
3001120603120- of~een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende   01      
3001120603130balkons, waarbij een breedte van ten minste 5,00 m van het 01      
3001120603140obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;      11      
3001120603150- of~een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke    01      
3001120603160tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor  01      
3001120603170de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;          11      
3001120603180dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter      01      
3001120603190plaatse ten minste 4,00 m te zijn.                         11      
3001120603200De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object     01      
3001120603210dient ten minste 10,00 m te zijn.                          11      
3001120603220                                                           11      
3001120603230Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is,    01      
3001120603240dient het aantal en de locatie van de opstelvlakken in     01      
3001120603250overleg met de directie te worden vastgesteld.             11      
3001120604010De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een  01      
3001120604020hulpdienst en een object mag niet meer dan 15,00 m         01      
3001120604030bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een   01      
3001120604040stempeldruk van 1 MN/m2 (NEN 1008: klasse 45).             11      
3001120604050Indien het hier bedoelde object                            11      
3001120604060- of~een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw      01      
3001120604070waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder    01      
3001120604080zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende       01      
3001120604090terrein is gelegen;                                        11      
3001120604100- of~een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke    01      
3001120604110tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor  01      
3001120604120de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;          11      
3001120604130- of~een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft,        01      
3001120604140waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van veilige ont-       01      
3001120604150vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is            01      
3001120604160gewaarborgd;                                               11      
3001120604170- of~een object met een permanent karakter betreft, zoals  01      
3001120604180bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor overnachting         01      
3001120604190gebruikt kan worden;                                       11      
3001120604200dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m         01      
3001120604210bedragen en dient het opstelvlak ten minste geschikt te    01      
3001120604220zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN   01      
30011206042301008: klasse 30).                                          11      
3001120604240De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een       01      
3001120604250tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en dergelijke   01      
3001120604260en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m       01      
3001120604270bedragen.                                                  11      
3001120605010Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals   01      
3001120605020bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.     01      
3001120605030Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m 01      
3001120605040door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.  01      
3001120605050De horizontale afstand tussen een opstelplaats van een     01      
3001120605060blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een    01      
3001120605070brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen.                  11      
3001120605080De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting 01      
3001120605090van een droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te        01      
3001120605100bedragen.                                                  11      
3001120800   TABS;L005
3001120800000VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND               11      
3001120801010De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 01      
30011208010201989 dienen te worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 62      01      
3001120801030Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.                11      
3001130000000KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN              11      
3001130100   TABS;L005
3001130100000KWALITEITSBORGING                                          11      
3001130101010De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een 01      
3001130101020kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO      01      
30011301010309001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".            11      
3001130101040In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01   01      
3001130101050van de Standaard 2005 is het bepaalde in de                11      
3001130101060artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van  01      
3001130101070toepassing in verband met het te overleggen                01      
3001130101080kwaliteitsplan.                                            11      
3001130200   TABS;L005
3001130200000KWALITEITSPLAN                                             11      
3001130201010In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de     01      
3001130201020aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk    01      
3001130201030wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in     01      
3001130201040artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 i.v.m. het   01      
3001130201050ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het  01      
3001130201060uit te voeren werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.  11      
3001130202010De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan   01      
3001130202020op dat in afwijking van artikel 01.13.02 lid 01 van de     01      
3001130202030Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet            01      
3001130202040gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO  01      
30011302020509001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".            11      
3001130202060Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te   01      
3001130202070vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-        01      
3001130202080Informatieuitwisseling.                                    11      
3001130203010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01   01      
3001130203020van de Standaard 2005 bij het opstellen van het            01      
3001130203030kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles   01      
3001130203040en verificaties voor zover van toepassing zoals genoemd in 01      
3001130203050het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en        01      
3001130203060bijbehorend formulier Controlelijst keuringsplan.          11      
3001130600   TABS;L005
3001130600000PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA                       11      
3001130601010Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02    01      
3001130601020lid 02 van de Standaard 2005, in het algemeen tijdschema   01      
3001130601030rekening houden met:                                       11      
3001130601040- Indienen en acceptatie planen, algemeen tijdschema en    01      
3001130601050planning;~                                                 11      
3001130601060- Verplichtingen benoemd in de richtlijnen "Orde en        01      
3001130601070Netheid" volgens bijlage;~                                 11      
3001130601080- Alle stoppunten volgens artikel 03 van deel 2.1;         11      
3001130601090- De tijdstippen van leveranties van door de opdrachtgever 01      
3001130601100ter beschikking te stellen bouwstoffen                     11      
3001130601110  en overige door de aannemer te leveren bouwstoffen;      11      
3001130601120- Beschikbaarheid en openingstijden verwerkingslocaties;   11      
3001130601130- Fasering zoals aangegeven op faseringstekening:          11      
3001130601140~- Fase 1: 1 maart 2012 t/m 31 maart 2012                  11      
3001130601150~- Fase 2: 1 maart 2012  t/m 30 april 2012~                11      
3001130601160~- Fase 3: 1 mei 2012 t/m 30 juni 2012                     11      
3001130601170~- Fase 4: 1 juli 2012 t/m 31 augustus 2012                11      
3001130601180~- Fase 5: 1 september 2012 t/m 30 november 2012.          11      
3001130601190- Aanleg plein door derden gereed 1 april 2012;            11      
3001130601200- Rekening houden met aan en afvoerroute over de Groene    01      
3001130601210Kruisweg en tijdelijke afrit ter plaatse                   11      
3001130601220  van de voorbelasting.                                    11      
3001130601230- Bereikbaarheid scholen en woningen;                      11      
3001130601240- Bereikbaarheid medisch kinderdagverblijf en "de Kulk"    01      
3001130601250altijd garanderen.                                         11      
3001130700   TABS;L005
3001130700000GEDETAILLEERD WERKPLAN                                     11      
3001130701010Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een    01      
3001130701020gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6  01      
3001130701030van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:                   11      
3001130701040-~Rioleringswerkzaamheden;                                 11      
3001130701050-~Werkzaamheden relining met de kous-methode;              11      
3001130701060-~Werkzaamheden bij kabels en leidingen;                   11      
3001130701070-~Asfalt werkzaamheden;                                    11      
3001130701080-~Saneringswerkzaamheden.                                  11      
3001140000000BOUWSTOFFEN                                                11      
3001140100   TABS;L005;L050;L055;L061
3001140100000DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN  11      
3001140101010De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking 01      
3001140101020te stellen bouwstoffen af te halen of af te roepen bij een 01      
3001140101030producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een   01      
3001140101040administratie bij te houden in verband met de hem          01      
3001140101050ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen. 01      
3001140101060                                                           11      
3001140101070Op aangeven van de directie dient de administratie         01      
3001140101080periodiek te worden overgelegd.                            11      
3001140101090Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de     01      
3001140101100bouwstof-administratie dient plaats te vinden overeen-     01      
3001140101110komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie            01      
3001140101120uitwisseling.                                              11      
3001140101130De administratie dient ten minste de volgende onderdelen   01      
3001140101140te bevatten:                                               11      
3001140101150-~het besteknummer;                                        11      
3001140101160-~het inkoopordernummer;                                   11      
3001140101170-~nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.  11      
3001140101180~Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal   01      
3001140101190hij daar bij de directie om verzoeken;                     11      
3001140101200-~de naam van het werk / de locatie;                       11      
3001140101210-~de datum en het weeknummer;                              11      
3001140101220-~de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan   01      
3001140101230gerelateerde in het bestek genoemde hoeveelheden met de    01      
3001140101240bijbehorende bestekspostnummers;                           11      
3001140101250-~de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn   01      
3001140101260ontvangen doch niet worden gebruikt en de daaraan          01      
3001140101270gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de    01      
3001140101280reden van niet gebruiken;                                  11      
3001140101290-~de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;         11      
3001140101300-~verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende   01      
3001140101310bouwstof gebruikte geleidebrieven en bewijzen van          01      
3001140101320ontvangst;                                                 11      
3001140101330-~de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het     01      
3001140101340Besluit bodemkwaliteit.                                    11      
3001140102010De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter 01      
3001140102020beschikking te stellen bouwstoffen, af te halen bij de     01      
3001140102030aangegeven producent/leverancier ervan:                    11      
3001140102040                                                           11      
3001140102050~Voor zover daarvan in het bestek bij de                   01      
3001140102060inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:                11      
3001140102070~bouwstof~~~~*producent/leverancier                        11      
3001140102080                                                           11      
3001140102090-~(ophoog)zand~~~:~R'dam Nesserdijk 171,                   11      
3001140102100~~~~~~Telefoon 010-4131790;                                11      
3001140102110                                                           11      
3001140102120-~zand, steenslag en grind~~:~R'dam Opijnenstraat 2,       11      
3001140102130~~~~~~Telefoon 010-4878200;                                11      
3001140102140                                                           11      
3001140102150-~steenmengsel(s)~~:~Beelen Vlaardingen BV                 11      
3001140102160~~~~~~Vlaardingen Maassluisedijk 103,                      11      
3001140102170~~~~~~Telefoon 088-2600100;                                11      
3001140102180                                                           11      
3001140102190-~teelgrond, bermenzand~~:~Distributiecentrum:             11      
3001140102200~~~~~~R''dam, RMO President Rooseveltweg,                  11      
3001140102210~~~~~~telefoon 010-2200014;                                11      
3001140102220~~~~~~of -                                                 11      
3001140102230~~~~~~TOP-NOAP                                             11      
3001140102240~~~~~~R'dam, NOAP Vareseweg 101,                           11      
3001140102250~~~~~~telefoon 010-4370464;                                11      
3001140102260                                                           11      
3001140102270-~beplanting, boomkorven, ~~:~Obu Groenvoorziening,        11      
3001140102280~boompalen, stadsbanken, ~~ir. P. Kosterlaan 20b,          11      
3001140102290~papierbakken~~~~telefoon 010-2171910,                     11      
3001140102300~~~~~~telefax 010-2171920;                                 11      
3001140102310                                                           11      
3001140102320-~bomenzand, bomengrond~:~kantoor, afdeling Inkoop en      11      
3001140102330~bomengrond, eikengrond ~~Logistiek, (voor externen)       11      
3001140102340~~~~~~Melanchtonweg 125,                                   11      
3001140102350~~~~~~telefoon 010-2781971                                 11      
3001140102360~~~~~~telefax 010-2781975                                  11      
3001140102370~~~~~~of                                                   11      
3001140102380~~~~~~Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)               11      
3001140102390~~~~~~ir. P. Kosterlaan 20b,                               11      
3001140102400 ~~~~~~telefoon 010-2171910,                               11      
3001140102410~~~~~~telefax 010-2171920;                                 11      
3001140102420                                                           11      
3001140102430                                                           11      
3001140102440-~bouwstoffen OV ~~~:~kantoor, afdeling Inkoop en          01      
3001140102450Logistiek,                                                 11      
3001140102460~lichtmasten en onderdelen~~Melanchtonweg 125,             11      
3001140102470~van lichtmasten~~~~telefoon in overleg met directie;      11      
3001140102480                                                           11      
3001140102490-~bouwstoffen, N.V. ENECO~~:~R'dam, Keileweg 63;           11      
3001140102500                                                           11      
3001140102510-~bouwstoffen, Evides~~:~R'dam, Zuiderparkweg 300;         11      
3001140102520                                                           11      
3001140102530* de (locatie van de) producent/leverancier                11      
3001140102540   van de genoemde bouwstof kan afwijken                   11      
3001140103010De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever     11      
3001140103020ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de11      
3001140103030aangegeven producent/leverancier ervan:                    11      
3001140103040~*bouwstof~~~~producent/leverancier                        11      
3001140103050                                                           11      
3001140103060-~bestratingsonderdelen,~~:~Afroepkantoor, afdeling        11      
3001140103070~rioleringsonderdelen~~~Inkoop en Logistiek,               11      
3001140103080~diverse terreininrichtings-~~~Melanchtonweg 125           11      
3001140103090~elementen~~~~telefax 010-2781975                          11      
3001140103100                                                           11      
3001140103110* ~Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen        01      
3001140103120vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit staart-       01      
3001140103130vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de    01      
3001140103140prijs per eenheid van besteksposten bedoeld voor de        01      
3001140103150verwerking van de betreffende bouwstof                     11      
3001140104010Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier 01      
3001140104020het tijdstip van reserveren ten behoeve van het afhalen of 01      
3001140104030afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de     01      
3001140104040aannemer, in overleg met de producent/leverancier,         01      
3001140104050rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren     01      
3001140104060hoeveelheden.                                              11      
3001140104070Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te           01      
3001140104080geschieden met toestemming van de directie.                11      
3001140105010Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt   01      
3001140105020door het magazijnpersoneel, waarbij door de aannemer hulp  01      
3001140105030verleend dient te worden.                                  11      
3001140106010Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen 01      
3001140106020bouwstoffen draagt de aannemer zorg voor een bewijs van    01      
3001140106030ontvangst, waarop staan aangegeven:                        11      
3001140106040-~de datum van aflevering;                                 11      
3001140106050-~het besteknummer;                                        11      
3001140106060-~het inkoopordernummer;                                   11      
3001140106070-~het nummer van de geleidebon;                            11      
3001140106080-~de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform  01      
3001140106090het besluit bodemkwaliteit en de hoeveelheid;              11      
3001140106100-~de plaats van aflevering.                                11      
3001140106110De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient  01      
3001140106120een afschrift bij de directie in. Het  ingediende          01      
3001140106130afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door  01      
3001140106140derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk        01      
3001140106150conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van           01      
3001140106160ontvangst.                                                 11      
3001140107010De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van  01      
3001140107020de bouwstoffen en onderneemt actie in overleg met de       01      
3001140107030directie en de producent/leverancier ten aanzien van die   01      
3001140107040bouwstoffen die zonder die actie niet tijdig op het werk   01      
3001140107050aanwezig zullen zijn.                                      11      
3001140107060De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van  01      
3001140107070bouwstoffen die niet tijdig zijn aangevoerd, doch wel      01      
3001140107080tijdig zijn afgeroepen.                                    11      
3001140108010De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen  01      
3001140108020of af te roepen dan in het bestek wordt vermeld tenzij     01      
3001140108030anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels    01      
3001140108040een door de directie ondertekende verklaring.              11      
3001140108050Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen  01      
3001140108060door de directie ondertekende verklaring kan worden        01      
3001140108070overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.           11      
3001140109010In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt     01      
3001140109020bepaald dat:                                               11      
3001140109030-~bij vervanging door de opdrachtgever van verloren        01      
3001140109040gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen;               11      
3001140109050-~bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor  01      
3001140109060rekening van de aannemer komen;                            11      
3001140109070de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment    01      
3001140109080geldende prijzen, verhoogd met een opslag van 10 %, bij de 01      
3001140109090aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal 01      
3001140109100bij de eindafrekening als minder werk worden verrekend.    11      
3001140200   TABS;L005
3001140200000KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)      11      
3001140201010De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een 01      
3001140201020kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO      01      
30011402010309001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel        01      
300114020104001.14.04 lid 01van de Standaard 2005 is het bepaalde in    01      
3001140201050artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van  01      
3001140201060toepassing in verband met het te overleggen                01      
3001140201070kwaliteitsplan.                                            11      
3001140202010Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding  01      
3001140202020leverbaar zijn met:                                        11      
3001140202030-~KOMO-(attest-met-)productcertificaat;                    11      
3001140202040-~KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;        11      
3001140202050-~KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;             11      
3001140202060-~GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;     11      
3001140202070met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,  01      
3001140202080leveren met deze kwaliteitsverklaringen.                   11      
3001140203010Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan 01      
3001140203020worden verkregen:                                          11      
3001140203030-~voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te     01      
3001140203040Rijswijk;                                                  11      
3001140203050-~voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;              11      
3001140203060-~voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;                11      
3001140203070-~voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.      11      
3001140204010Bij het transport, de opslag en de verwerking van          01      
3001140204020bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke  01      
3001140204030daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,  01      
3001140204040voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld  01      
3001140204050in de kwaliteitsverklaringen.                              11      
3001140205010Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een  01      
3001140205020kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is,    01      
3001140205030wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen  01      
3001140205040niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de       01      
3001140205050desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie     01      
3001140205060gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989,    01      
3001140205070met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor    01      
3001140205080rekening van de aannemer komen.                            11      
3001140205090De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen 01      
3001140205100voor zijn rekening laat keuren door een door de directie   01      
3001140205110aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de     01      
3001140205120aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de      01      
3001140205130directie te overleggen.                                    11      
3001140206010Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de      01      
3001140206020navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een             01      
3001140206030kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden   01      
3001140206040geleverd:                                                  11      
3001140206050-~Metselstenen;                                            11      
3001140206060-~Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals     01      
3001140206070Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden en dergelijke;    11      
3001140206080-~GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;                       11      
3001140206090-~Perkoenpalen.                                            11      
3001140207010Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld   01      
3001140207020in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd   01      
3001140207030in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het   01      
3001140207040desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 01      
3001140207050bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec-    01      
3001140207060teerd.                                                     11      
3001150000000GARANTIE                                                   11      
3001150100000ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING                               11      
3001150101010Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- 01      
3001150101020ring wordt gevraagd, is de aannemer gehouden tot betaling  01      
3001150101030aan zijn onderaannemers of leveranciers van de             01      
3001150101040desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn     01      
3001150101050voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond.    01      
3001150101060Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder    01      
3001150101070ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op kosten  01      
3001150101080van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de        01      
3001150101090aannemingssom in te houden.                                11      
3001150101100In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V.   01      
30011501011101989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden tussengevoegd:   11      
3001150101120"doch in ieder geval binnen een door de directie te        01      
3001150101130stellen tijd".                                             11      
3001160000000VERZEKERINGEN                                              11      
3001160100000BODEMSANERINGSVERZEKERING                                  11      
3001160101010In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard  01      
30011601010202005  sluit de opdrachtgever geen                          01      
3001160101030bodemsaneringsverzekering af.                              11      
3001160300000AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING                              11      
3001160301010Onverminderd de wettelijke en contractuele                 01      
3001160301020aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten     01      
3001160301030behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de        01      
3001160301040aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Rotterdam 01      
3001160301050voor door derden geleden schade, verband houdende met het  01      
3001160301060in dit bestek omschreven werk.                             11      
3001160301070De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per        01      
3001160301080gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste     01      
3001160301090€10.000,00 bedragen.                                       11      
3001160302010In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden    01      
3001160302020ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.       11      
3001160303010Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel      01      
3001160303020recht van regres op enige medeverzekerde partij.           11      
3001160304010Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede   01      
3001160304020het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens 01      
3001160304030risico de schade is.                                       11      
3001160305010De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang  01      
3001160305020van het werk aan de directie over te leggen.               11      
3001160306010Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is      01      
3001160306020overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond   01      
3001160306030dat de premie is voldaan.                                  11      
3001160307010Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde          01      
3001160307020aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie        01      
3001160307030hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding  01      
3001160307040onder de polis te zorgen.                                  11      
3001160308010De aannemer staat de directie toe om                       01      
3001160308020aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan 01      
3001160308030te melden op de polis  van de aannemer, onder verstrekking 01      
3001160308040van een afschrift daarvan aan de aannemer.                 11      
3001160309010De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen      01      
3001160309020gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid   01      
3001160309030(inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde        01      
3001160309040werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel    01      
3001160309050moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de         01      
3001160309060directie en de huurder zijn meeverzekerd.                  11      
3001160309070Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke  01      
3001160309080mag niet van de dekking worden uitgesloten.                11      
3001160310010De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een      01      
3001160310020afschrift ontvangt van de complete correspondentie         01      
3001160310030(inclusief expertise-rapporten) terzake van alle           01      
3001160310040aansprakelijkheidsclaims.                                  11      
3001160311010Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de  01      
3001160311020afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is   01      
3001160311030de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met    01      
3001160311040claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.         11      
3001170000000VRIJGEKOMEN MATERIALEN                                     11      
3001170100   TABS;L005
3001170100000ALGEMEEN                                                   11      
3001170101010Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel    01      
300117010102001.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt ook verstaan:  11      
3001170101030- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.         11      
3001170102010Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin,    01      
3001170102020dat voor hergebruik in aanmerking komt, afgevoerd moet     01      
3001170102030worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor   01      
3001170102040het storten van dit puin van toepassing het stortreglement 01      
3001170102050van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon     11      
3001170102060010-4220522.                                               11      
3001170103010Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond   01      
3001170103020of bouwstoffen afgevoerd moet(en) worden naar een in het   01      
3001170103030bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor    01      
3001170103040het aanvoeren en/of toepassen/opslaan cq. storten van die  01      
3001170103050grond of bouwstoffen van toepassing de                     01      
3001170103060aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de    01      
3001170103070toepassingslocatie, informatie telefoon nr. 010-4894976.   11      
3001170400   TABS;L005
3001170400000VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN                       11      
3001170401010Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de     01      
3001170401020opdrachtgever geen waarde hebben vervoert, verstrekt hij   01      
3001170401030de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij 01      
3001170401040voornemens is deze materialen te vervoeren.                11      
3001170500000PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN            11      
3001170501010Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als   01      
3001170501020bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005,  01      
3001170501030wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:    11      
3001170501040- Verpakkingsmaterialen                                    11      
3001170600   TABS;L005
3001170600000BEWIJS VAN ONTVANGST                                       11      
3001170601010Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen      01      
3001170601020materialen waarvan de acceptatietarieven dienen te worden  01      
3001170601030verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de       01      
3001170601040acceptatietarieven zijn vermeld.                           11      
3001170602010Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld  01      
3001170602020in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2005, zal geen 01      
3001170602030verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van       01      
3001170602040toepassing, de acceptatietarieven plaatsvinden.            11      
3001170603010Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde       01      
3001170603020hebben, die vanwege de Wet milieubeheer moeten worden      01      
3001170603030afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of             01      
3001170603040eindverwerkingsinrichting en moeten worden vervoerd zoals  01      
3001170603050bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005,  01      
3001170603060moet de                                                    11      
3001170603070aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken. 11      
3001170603080Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen        01      
3001170603090verrekening van de bestekshoeveelheid plaatsvinden.        11      
3001170700   TABS;L005
3001170700000VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN                         11      
3001170701010Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek  01      
3001170701020aan een met naam en adres genoemde  bewerkings-,           01      
3001170701030verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven     01      
3001170701040materialen, m.u.v. grond, overig afval en organisch        01      
3001170701050materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten    01      
3001170701060laste van een stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de  01      
3001170701070U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van               11      
3001170701080de aan derden gedane betaling).                            11      
3001170701090Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de         01      
3001170701100aannemer toehorende of toekomende materialen, waaronder    01      
3001170701110begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde        01      
3001170701120verklaarde materialen als bedoeld in paragraaf 21 lid 2    01      
3001170701130van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de   01      
3001170701140aannemingssom en komen niet voor verrekening in            01      
3001170701150aanmerking.                                                11      
3001170702010Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet     01      
3001170702020worden afgegeven aan een in het bestek genoemde inrichting 01      
3001170702030die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam  11      
3001170702040is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks   01      
3001170702050aan de beheerder van die inrichting betaald en om die      01      
3001170702060redenen niet verrekend.                                    11      
3001170703010Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet      01      
3001170703020worden afgegeven aan een in het bestek genoemde inrichting 01      
3001170703030die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de 01      
3001170703040gemeente Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de      01      
3001170703050opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die        01      
3001170703060inrichting betaald en om die reden niet verrekend.         11      
3001170704010Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen           01      
3001170704020bepalingen geldt het volgende. Acceptatietarieven komen    01      
3001170704030alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende      01      
3001170704040geval:                                                     11      
3001170704050-~de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar    01      
3001170704060een met (naam en) adres in de beschrijving van het bestek  01      
3001170704070vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of         01      
3001170704080eindverwerkingsinrichting;                                 11      
3001170704090-~de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig   01      
3001170704100afval of organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03;  11      
3001170704110-~de vrijkomende materialen betreffen niet voor de         01      
3001170704120opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen;       11      
3001170704130-~de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst       01      
3001170704140overleggen waarop de hoeveelheden en tarieven vermeld      01      
3001170704150staan;                                                     11      
3001170704160In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in     01      
3001170704170alle overige gevallen worden acceptatietarieven niet       01      
3001170704180verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende          01      
3001170704190acceptatietarieven altijd verrekenen op de daarvoor        01      
3001170704200bedoelde stelposten: bestekspostnrs. 950010, 950020 en     01      
3001170704210950030, Stelposten inzake de acceptatiekosten.             11      
3001180000000BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING                        11      
3001180100   TABS;L005
3001180100000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3001180101010Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de     01      
3001180101020kroonprojectie van te handhaven bomen is alleen toegestaan 01      
3001180101030na overleg met en goedkeuring van de directie.             11      
3001180102010Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van  01      
30011801020201,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen is, 01      
3001180102030tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van  01      
3001180102040de directie, niet toegestaan. Indien de directie bepaalt,  01      
3001180102050dat het machinaal verwijderen van verharding zoals         01      
3001180102060hiervoor bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal   01      
3001180102070verwijderen van deze verharding, voor zover niet in het    01      
3001180102080bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.         11      
3001180103010Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet 01      
3001180103020worden gesnoeid, is het aan de directie voorbehouden een   01      
3001180103030boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.       11      
3001180104010Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te    01      
3001180104020handhaven bomen tot buiten de kroonprojectie, moet zijn    01      
3001180104030afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van 01      
3001180104040het geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag    01      
3001180104050bedragen ("zoet" zand).                                    11      
3001180105010Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te          01      
3001180105020handhaven beplanting aan de buitenlucht worden             01      
3001180105030blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het  01      
3001180105040werk komend, of, op aangeven van de directie, ter          01      
3001180105050beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand). 11      
3001180106010Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen  01      
3001180106020de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van een boom  01      
3001180106030valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling  01      
3001180106040van de wortels, met de schop een sleuf worden gegraven,    01      
3001180106050lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep 0,70 m, waarbij  01      
3001180106060de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor-  01      
3001180106070gingsdeskundige worden de wortels, indien mogelijk,        01      
3001180106080ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.          11      
3001180106090Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in 01      
3001180106100het bestek vermeld, wordt als meer werk vergoed.           11      
3001180107010Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding 01      
3001180107020kleiner is dan 0,20 m, het wortelstelsel tot buiten de     01      
3001180107030kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op    01      
3001180107040aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te    01      
3001180107050leveren afdekzand ("zoet" zand).                           11      
3001180108010Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be-  01      
3001180108020planting kleiner is dan 0,20 m, in het bestaande maaiveld, 01      
3001180108030voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van     01      
3001180108040maximaal 0,15 m, waarbij boomwortels zoveel mogelijk       01      
3001180108050dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of      01      
3001180108060bomengrond.                                                11      
3001180109010Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen,   01      
3001180109020in overleg met de directie aanvullende voorzieningen       01      
3001180109030treffen.                                                   11      
3001180110010Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten   01      
3001180110020kroonprojecties van bomen is, tenzij het bestek anders     01      
3001180110030vermeldt, zonder toestemming van de directie niet          01      
3001180110040toegestaan.                                                11      
3001180200   TABS;L005
3001180200000MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN  11      
3001180201010Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in 01      
3001180201020aanmerking komen, als bedoeld in artikel 01.18.02 lid 01   01      
3001180201030van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 01      
300118020104061.01.01 lid 01 en 61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005,  01      
3001180201050behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade door  01      
3001180201060het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 01      
300118020107007 van dit artikel.                                        11      
3001180202010De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen          01      
3001180202020wateroverlast kan ontstaan.                                11      
3001180203010Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in  01      
3001180203020de directe nabijheid van deze bemaling, tussen 15 maart en 01      
300118020303015 november, in overleg met de directie te worden bevloeid 01      
3001180203040of beregend.                                               11      
3001180203050Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.  11      
3001180204010In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke     01      
3001180204020slaan en geen stroppen om de stam aanbrengen.              11      
3001180205010Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen       01      
3001180205020opslaan, geen gronddepot maken en geen vaste of vloeibare  01      
3001180205030afvalstoffen deponeren.                                    11      
3001180206010Onder de kroonprojectie van een boom geen machines,        01      
3001180206020bouwketen, noodtoiletten en dergelijke plaatsen.           11      
3001180207010Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van   01      
3001180207020in de ondergrond aanwezige wortels is alleen toegestaan na 01      
3001180207030overleg met en goedkeuring van de directie.                11      
3001180207040De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze     01      
3001180207050niet is afgedekt met verharding, afdekken met rijplaten.   11      
3001180207060Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende     01      
3001180207070gronddekking aanwezig is, de wortels afdekken met 0,25m    01      
3001180207080zoet zand  (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met    01      
3001180207090ter beschikking te stellen afdekzand (zoet zand).          11      
3001180207100Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld,      01      
3001180207110wordt verrekend als meerwerk.                              11      
3001180208   TABS;L005
3001180208010Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de     01      
3001180208020kroonprojectie van bomen of bij andere omstandigheden waar 01      
3001180208030de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen     01      
3001180208040tegen schade door het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, 01      
3001180208050in minimaal vierhoeksverband. De boom dient gecentreerd in 01      
3001180208060het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien    01      
3001180208070het plaatsen van hekwerken niet mogelijk is dient dit      01      
3001180208080gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het   01      
3001180208090oordeel van de directie, de stam beschermen met een        01      
3001180208100vrijstaande pallisade van latten. Deze werkzaamheden,      01      
3001180208110voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als 01      
3001180208120meerwerk.                                                  11      
3001180300   TABS;L005
3001180300000MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN                        11      
3001180301010Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie        01      
3001180301020voorbehouden een boomverzorgingsspecialist opdracht te     01      
3001180301030geven de schade te herstellen.                             11      
3001180400   TABS;L005
3001180400000SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN             11      
3001180401010De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen 01      
3001180401020betaling verkrijgbaar bij het secretariaat van de NVTB,    01      
3001180401030postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).         11      
3001180402010Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van      01      
3001180402020vijfhonderd  euro ( € 500,--)  per boom.                   11      
3001180500   TABS;L005
3001180500000SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE11      
3001180501010In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 01      
3001180501020van de Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor    01      
3001180501030beschadiging toegebracht aan struiken:                     11      
3001180501040vijftig  euro ( €  50,--)  per struik.                     11      
3001190000   TABS;L007;L014
3001190000000ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                                      11      
3001190100000VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER                 11      
3001190101010De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op   01      
3001190101020de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is         01      
3001190101030opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de           01      
3001190101040uitvoeringsfase voor.                                      11      
3001190101050Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter      01      
3001190101060beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase       01      
3001190101070geïnventariseerde en overige optredende risico's.          11      
3001190101080De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek     01      
3001190101090behorende veiligheids- en gezondheidsplan en een afschrift 01      
3001190101100van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in        01      
3001190101110artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer    01      
3001190101120aangestelde, coördinerende coördinator(en)                 01      
3001190101130uitvoeringsfase.                                           11      
3001190102010Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde           01      
3001190102020veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als        01      
3001190102030bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van   01      
3001190102040het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering 01      
3001190102050worden overgedragen aan de directie.                       11      
3001190200000VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE                     11      
3001190201010Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van     01      
3001190201020hoofdstuk II, afdeling 5 van het                           01      
3001190201030Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor 01      
3001190201040de uitvoeringsfase                                         11      
3001190201050geschiedt door de aannemer.                                11      
3001190202010Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als     01      
3001190202020coördinerende coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van: 11      
3001190202030- ~~Stedin voor de werkzaamheden aan de voedingskabels van 01      
3001190202040de lichtmasten.                                            11      
3001190300000KENNISGEVING                                               11      
3001190301010De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van  01      
3001190301020het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving     01      
3001190301030wordt door de opdrachtgever verzonden.                     11      
3001190301040Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.  11      
3001190301050De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt  01      
3001190301060dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het        01      
3001190301070actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van         01      
3001190301080hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandig-         01      
3001190301090hedenbesluit.                                              11      
3001190500   TABS;L005
3001190500000BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING               11      
3001190501010Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels         01      
3001190501020arbeidsomstandighedenwetgeving volgen. Vanwege de          01      
3001190501030beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken   01      
3001190501040en richtlijnen" die betrekking hebben op de aard van het   01      
3001190501050werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.                 11      
3001190501060Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd:       01      
3001190501070elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen niet handmatig       01      
3001190501080worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen      01      
3001190501090alleen handmatig worden verwerkt, indien per persoon niet  01      
3001190501100meer dan 25 kg wordt getild.                               11      
3001200000000KWALITEITSBORGING                                          11      
3001200100   TABS;L005
3001200100000ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT                         11      
3001200101010In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer  01      
3001200101020altijd gehouden alle relevante documenten waarnaar volgens 01      
3001200101030het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens  01      
3001200101040het bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan     01      
3001200101050wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het            01      
3001200101060kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het            01      
3001200101070kwaliteitsplan wordt verwezen.                             11      
3001200101080Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient   01      
3001200101090een document nadat het samengesteld had moeten of kunnen   01      
3001200101100zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van   01      
3001200101110de directie te worden overgelegd.                          11      
3001200101120Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig   01      
3001200101130overlegd, kan per geval uitbetaling van een termijn worden 01      
3001200101140aangehouden.                                               11      
3001200101150Tevens kan per geval een korting van honderd euro( €       01      
3001200101160100,--) per dag worden toegepast, die kan worden verbeurd  01      
3001200101170zonder dat een ingebrekestelling nodig is.                 11      
3001200102010De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een 01      
3001200102020kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van de norm ISO     01      
30012001020309001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"             11      
3001200102040In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01   01      
3001200102050van de Standaard 2005 is het bepaalde in paragraaf 01.20   01      
3001200102060van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het    01      
3001200102070overleggen van een kwaliteitsplan.                         11      
3001200102080De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat     01      
3001200102090moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd            01      
3001200102100kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008       01      
3001200102110"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".                      11      
3001220000000ONDERAANNEMING                                             11      
3001220100   TABS;L005;L010;L015;L020
3001220100000ALGEMEEN                                                   11      
3001220101010Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in     01      
3001220101020onderaanneming laat uitvoeren, moet hij voor elke voor het 01      
3001220101030werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het 01      
3001220101040werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende 01      
3001220101050eigen verklaring "R" verstrekken inzake:                   11      
3001220101060-   zijn inschrijving in het handelsregister;              11      
3001220101070-   het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in   01      
3001220101080artikel 2 lid a t/m g  van de eigen verklaring "R".        11      
3001220101090Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is       01      
3001220101100vorenbedoelde ingevulde en ondertekende verklaring.        11      
3001230000000BESLECHTING VAN GESCHILLEN                                 11      
3001230100   TABS;L005
3001230100000ALGEMEEN                                                   11      
3001230101010Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en 01      
3001230101020wordt vervangen door :                                     11      
3001230101030Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke 01      
3001230101040slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd  01      
3001230101050- die naar aanleiding van de overeenkomst of van           01      
3001230101060overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,  01      
3001230101070tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,    01      
3001230101080worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.     11      
3001250000   TABS;L002;L007
3001250000000COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING                        11      
3001250100   TABS;L002;L007;L014
3001250100000COMMUNICATIE ALGEMEEN                                      11      
3001250101   TABS;L002;L007;L014
3001250101010Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op   01      
3001250101020de volgens het bestek aangegeven wijze. De aannemer is     01      
3001250101030gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie     01      
3001250101040vast te leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp    01      
3001250101050van VISI-systematiek.                                      11      
3001250101060Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen  01      
3001250101070naar de stichting CROW te Ede.                             11      
3001250101080De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit  01      
3001250101090artikel dient door middel van VISI-berichten plaats te     01      
3001250101100vinden.                                                    11      
3001250102   TABS;L002;L007;L014
3001250102010De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter         01      
3001250102020beschikking:                                               11      
3001250102030-~VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken 01      
3001250102040zijn beschreven tussen directie-U.A.V. en aannemer;        11      
3001250102050-~Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het        01      
3001250102060betreft hier een toelichting op het gebruik van VISI       01      
3001250102070m.b.t. de toe te passen transacties.                       11      
3001250103   TABS;L002;L007;L014
3001250103010De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om   01      
3001250103020te communiceren door middel van VISI.                      11      
3001250104   TABS;L002;L007;L014
3001250104010De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn              01      
3001250104020VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen           01      
3001250104030verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever  01      
3001250104040of aannemer gewenst zullen tijdens de werkbespreking dan   01      
3001250104050wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden  01      
3001250104060vastgelegd.                                                11      
3001250105   TABS;L002;L007;L014
3001250105010Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden 01      
3001250105020alle volgens dit bestek uit te wisselen documenten         01      
3001250105030bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden      01      
3001250105040genoemd (niet uitputtend):                                 11      
3001250105050-~Dagboeken;                                               11      
3001250105060-~Weekstaten;                                              11      
3001250105070-~Termijnstaten;                                           11      
3001250105080-~Meer- en minder werk;                                    11      
3001250105090-~Geaccordeerde hoeveelheden;                              11      
3001250105100-~Verrekening stelposten;                                  11      
3001250105110-~Verrekenprijzen;                                         11      
3001250105120-~Eindafrekening;                                          11      
3001250105130-~Kwaliteitsplannen (werkplannen);                         11      
3001250105140-~Werkplannen;                                             11      
3001250105150-~Besprekingsverslagen;                                    11      
3001250105160-~Voortgangsrapportages;                                   11      
3001250105170-~Planningen;                                              11      
3001250105180-~Afwijkingsrapporten;                                     11      
3001250105190en indien gevraagd:                                        11      
3001250105200-~engineering;                                             11      
3001250105210-~monitoring;                                              11      
3001250105220-~digitale revisie;                                        11      
3001250105230-~enz.                                                     11      
3001250106   TABS;L002;L007;L014
3001250106010De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen   01      
3001250106020documenten digitaal bij de in dit artikel bedoelde         01      
3001250106030basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens  01      
3001250106040de VISI-workflow reageren.                                 11      
3001250107   TABS;L002;L007;L014
3001250107010De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te    01      
3001250107020wisselen documenten in de vorm van een VISI-bericht. De    01      
3001250107030aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te          01      
3001250107040reageren.                                                  11      
3001250108   TABS;L002;L007;L014
3001250108010De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen 01      
3001250108020VISI-communicatie zorg te dragen                           11      
3001250108030voor:                                                      11      
3001250108040-~Eén computer benodigd voor de communicatie van de        01      
3001250108050VISI-berichten. Dit betreft een computer met ADSL-toegang  01      
3001250108060(minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de   01      
3001250108070VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn      01      
3001250108080voor, en minimaal voorzien te zijn van, het                01      
3001250108090besturingsprogramma Windows 2000.                          11      
3001250108100-~Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel   01      
3001250108110bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur een bulkscanner.   11      
3001250108120-~Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te  01      
3001250108130zetten in PDF-formaat.                                     11      
3001250108140-~VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en 01      
3001250108150verzenden van VISI-berichten, inclu- sief bijlagen. Deze   01      
3001250108160VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de        01      
3001250108170VISI-systematiek. Bij de VISI-communicatie tussen directie 01      
3001250108180en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.   11      
3001250108190~(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de  01      
3001250108200stichting CROW te Ede).                                    11      
3001250108210-~Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.           11      
3001250200000COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO                   11      
3001250201010De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de         01      
3001250201020betalingen van precario. De aannemer is gehouden een kopie 01      
3001250201030van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek   11      
3001250201040aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake     01      
3001250201050precario aan de directie te overleggen. Alle ter zake te   01      
3001250201060verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te 01      
3001250201070zijn overgelegd.                                           11      
3001260000000WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING       11      
3001260100000ALGEMEEN                                                   11      
3001260101010Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een            01      
3001260101020elektrische installatie, zoals rij-, span- of contact-     01      
3001260101030draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner  01      
3001260101040is dan 5,00 m, mogen alleen worden uitgevoerd met          01      
3001260101050inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.          11      
3001260101060Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die      01      
3001260101070installatie mogen alleen door, of volgens een speciaal     01      
3001260101080daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van,  personeel   01      
3001260101090van de beheerder van die elektrische installatie worden    01      
3001260101100uitgevoerd.                                                11      
3001260102010Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een            01      
3001260102020elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of        01      
3001260102030contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen 01      
3001260102040van trams, de contactdraden van rijdende kranen en de      01      
3001260102050overige onder spanning staande delen van elektrische       01      
3001260102060installaties, zoals onder meer schakelaars,                01      
3001260102070bliksemafleiders en dergelijke.                            11      
3001260103010Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-,      01      
3001260103020span- of contactdraden en overige delen van de             01      
3001260103030installatie, waarbij de afstand in verticale projectie     01      
3001260103040kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen worden verricht indien 01      
3001260103050door of vanwege de installatieverantwoordelijke de         01      
3001260103060spanning is uitgescha- keld, aansluitend de toestand is    01      
3001260103070gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle  01      
3001260103080door of vanwege de installatieverantwoordelijke te         01      
3001260103090ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en           01      
3001260103100bevestigd.                                                 11      
3001260103110Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier         01      
3001260103120bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd onder 01      
3001260103130toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke,   01      
3001260103140die, volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht,       01      
3001260103150maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de    01      
3001260103160werkzaamheden te waarborgen.                               11      
3001260104010Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning  01      
3001260104020staande bovenleiding-installatie is niet toegestaan.       11      
3001260104030Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de        01      
3001260104040betrokken beheerder van de installatie hiervoor vooraf     01      
3001260104050toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich        01      
3001260104060verbinden tot het zich houden aan de door die beheerder    01      
3001260104070aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren werkzaamheden 01      
3001260104080mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van   01      
3001260104090de                                                         11      
3001260104100betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.11      
3001260105010Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van   01      
3001260105020een onder spanning staande bovenleiding-installatie,       01      
3001260105030zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde         01      
3001260105040maatregelen, is                                            11      
3001260105050niet toegestaan.                                           11      
3001260200000DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN      11      
3001260201010Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of  01      
3001260201020de veiligheid voldoende is gewaarborgd terzake het werken  01      
3001260201030onder of in de nabijheid van delen van een elektrische     01      
3001260201040installatie, zoals rij-, span- of contactdraden.           11      
3001260202010De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per        01      
3001260202020werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden      01      
3001260202030ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.           11      
3001260203010Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd  01      
3001260203020kan worden voldaan aan het gestelde in lid 01, zal de      01      
3001260203030directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de      01      
3001260203040voorkomende werkzaamheden uit te voeren bij een spannings- 01      
3001260203050loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische     01      
3001260203060installatie, zoals rij-, span- of contactdraden.           11      
3001260300000VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER                             11      
3001260301010Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee         01      
3001260301020aanraking van draden mogelijk is, onder of in de nabijheid 01      
3001260301030van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten      01      
3001260301040worden verricht, dienen zodanig maatregelen te worden      01      
3001260301050getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of 01      
3001260301060overige delen van de installatie niet kleiner kan worden   01      
3001260301070dan 0,50 m.                                                11      
3001260302010De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen,    01      
3001260302020graafwerktuigen, kraanwagens en dergelijke, dienen te zijn 01      
3001260302030voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.      11      
3001260302040De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen 01      
3001260302050van de directie te worden ingesteld en regelmatig te       01      
3001260302060worden gecontroleerd.                                      11      
3001260303010Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de 01      
3001260303020in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet voldoende waar-    01      
3001260303030borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m  01      
3001260303040te voldoen, of indien het aanbrengen van de hoogte-        01      
3001260303050begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de     01      
3001260303060aannemer aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te 01      
3001260303070oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-, span-   01      
3001260303080of contact- draden en overige delen van de installatie. De 01      
3001260303090afstandsnorm wordt in dat geval vergroot naar ten minste   01      
30012603031001,00 m.                                                    11      
3001260303110De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de         01      
3001260303120werkzaamheden met bedoelde werktuigen onder of in de       01      
3001260303130nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden     01      
3001260303140belast met andere werkzaamheden.                           11      
3001260303150De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon    01      
3001260303160zijn bindend voor de bedienende persoon van het werktuig.  11      
3001260304010De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk  01      
3001260304020aangewezen veiligheidspersonen dienen vakbekwaam te zijn   01      
3001260304030en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in   01      
3001260304040vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- 01      
3001260304050heden niet eerder aanvangen dan na toestemming van de      01      
3001260304060directie.                                                  11      
3001270000000MILIEUEISEN                                                11      
3001270100000MOBIELE MACHINES                                           11      
3001270101010Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten      01      
3001270101020voorzien zijn van een roetfilter of tenminste              01      
3001270101030motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).               11      
3001270102010Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke 01      
3001270102020voldoet aan de (N)EN-590 norm.                             11      
3001270200000VRACHTWAGENS                                               11      
3001270201010Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten       01      
3001270201020tenminste  voldoen aan één van de volgende eisen           01      
3001270201030(richtlijn 715/2007/EG):                                   11      
3001270201040- euronorm 4 of hoger;                                     11      
3001270201050- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van      01      
3001270201060Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter volgens de      01      
3001270201070typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8   01      
3001270201080jaar vanaf de datum van eerste toelating;                  11      
3001270201090                                                           11      
3001270201100Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.       11      
3001270300000HYDRAULISCHE OLIE                                          11      
3001270301010Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.        11      
3001270400000KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN                11      
3001270401010Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan  01      
3001270401020een korting aan de aannemer worden opgelegd, groot €       01      
30012704010301.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd       01      
3001270401040zonder dat een ingebrekestelling nodig is.                 11      
3001300000000UITVOERING                                                 11      
3001300100000VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER                             11      
3001300101010De directie zal voor aanvang van het werk een              01      
3001300101020bouwvergadering houden. Indien de aard van het werk        01      
3001300101030hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen 01      
3001300101040worden gehouden. De directie zal hiervan de                01      
3001300101050besprekingsverslagen opstellen.                            11      
3001300102010Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats       01      
3001300102020vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3001300102030Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3001300200000BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO                     11      
3001300201010De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de         01      
3001300201020betalingen van precario. De kosten voor precario dienen te 01      
3001300201030zijn begrepen in de aannemingssom.                         11      
3001300201040De aannemer dient ten minste rekening te houden met de     01      
3001300201050volgende vanwege de belastingdienst te heffen belastingen: 01      
3001300201060                                                           11      
3001300201070-~bij infrastructurele werken die worden aangelegd in      01      
3001300201080opdracht van de gemeente, zal alleen de oppervlakte die    01      
3001300201090wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire               01      
3001300201100voorzieningen, werktuigen en apparatuur van de aannemer in 01      
3001300201110de heffing worden betrokken.                               11      
3001300201120Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;  11      
3001300201130bij opvragen van informatie te verwijzen naar het          01      
3001300201140schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de Algemeen 01      
3001300201150Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk             01      
3001300201160FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17 augustus 2006.                 11      
3001300300000DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN                                11      
3001300301010In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de 01      
3001300301020U.A.V. 1989 zal de directie geen weekrapporten, maar een   01      
3001300301030dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6       11      
3001300301040van de U.A.V. 1989.                                        11      
3001300302010In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de 01      
3001300302020U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek geen            01      
3001300302030aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van    01      
3001300302040materieel en hulpmiddelen.                                 11      
3001300303010Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden          01      
3001300303020bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op de dinsdag   01      
3001300303030na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter      01      
3001300303040accordering aan de aannemer worden voorgelegd.             11      
3001300303050Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats  01      
3001300303060vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3001300303070Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3001300400   TABS;L005
3001300400000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID11      
3001300401010Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen   01      
3001300401020voor orde en netheid in het werkgebied overeenkomstig de   01      
3001300401030richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband 01      
3001300401040                                                           11      
3001300401050met orde en netheid werkgebied".                           11      
3001300402010Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het         01      
3001300402020werkgebied in gebreke blijft en/of door of vanwege de      01      
3001300402030directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van 01      
3001300402040een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een     01      
3001300402050korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast.     01      
3001300402060Deze korting wordt verbeurd zonder dat een                 01      
3001300402070ingebrekestelling nodig is.                                11      
3002000000000PROEVEN                                                    11      
3002010000000BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN                        11      
3002010100000INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN                                  11      
3002010101010Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar  01      
3002010101020het Kwaliteitshandboek van de Veld- en Laboratorium Groep  01      
3002010101030van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van  01      
3002010101040de betreffende proefvoorschriften te verkrijgen bij:       11      
3002010101050~Veld- en Laboratorium Groep,                              11      
3002010101060~Marconistraat 1a, 3029 AE  Rotterdam                      11      
3002010101070~telefonisch bereikbaar: 010 4971540.                      11      
3002020000000DE PROEVEN                                                 11      
3002020100000PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"                              11      
3002020101010Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de            01      
3002020101020homogeniteit van verdichten van het BSA-granulaat (Bouw-   01      
3002020101030en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.                         11      
3002020101040                                                           11      
3002020101050Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:11      
3002020101060Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw              01      
3002020101070Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.                 11      
3002020400   TABS;L005;L015;L020;L032
3002020400000DE RIJPINGSGRAAD "N" VAN GROND                             11      
3002020401010De rijpingsgraad "n" van grond wordt bepaald met behulp    01      
3002020401020van de volgende formule:                                   11      
3002020401030                                                           11      
3002020401040n = (W - 0.2 Z) / (L + 4H)                                 11      
3002020401050                                                           11      
3002020401060Hierin is~W~=  het watergehalte bepaald volgens NEN 5112   11      
3002020401070~~L~=  het gehalte lutum (125)                             11      
3002020401080~~H~=  het gehalte humus (124)                             11      
3002020401090~~Z~=  het zandgehalte [%]                                 11      
3002020401100Hierbij kunnen de volgende klassificaties worden gegeven:  11      
3002020401110~1,4  <n ~~= "ongerijpt"                                   11      
3002020401120~1,4  >n  >  0,5 ~= "half" gerijpt                         11      
3002020401130~n  <  0,5~~= "voldoende" gerijpt                          11      
3017000000   TABS;L004;L009
3017000000000VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER                11      
3017010000   TABS;L004;L009
3017010000000BEGRIPPEN, ALGEMEEN                                        11      
3017010100   TABS;L004;L009
3017010100000ALGEMEEN                                                   11      
3017010101   TABS;L004;L009
3017010101010In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de   01      
3017010101020Standaard 2005 is te verstaan onder:                       11      
3017010101030a.~verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van    01      
3017010101040stoffen, genoemd in de door het Ministerie van             01      
3017010101050Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer      01      
3017010101060opgestelde en in de Nederlandse Staatscourant              01      
3017010101070gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het       01      
3017010101080'Besluit bodemkwaliteit';                                  11      
3017010101090b.~achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus,  01      
3017010101100vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit', voor de           01      
3017010101110beoordeling van concentratienievaus van diverse            01      
3017010101120verontreinigende stoffen in de grond;                      11      
3017010101130c.~streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus,       01      
3017010101140vermeld in de circulaire 'Bodemsanering 2009', voor de     01      
3017010101150beoodeling van concentratienievaus van diverse             01      
3017010101160verontreinigende stoffen in het grondwater;                11      
3017010101170d.~interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus,  01      
3017010101180vermeld in de circulaire 'Bodemsanering 2009', voor de     01      
3017010101190beoodeling van concentratienievaus van diverse             01      
3017010101200verontreinigende stoffen in de bodem.                      11      
3017020000   TABS;L004;L009
3017020000000EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN         11      
3017020100   TABS;L004;L009
3017020100000WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING                        11      
3017020101   TABS;L004;L009
3017020101010Ten behoeve van het uitvoeren van                          01      
3017020101020(water-)bodemsaneringwerkzaamheden is bepaald dat de       01      
3017020101030(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van  01      
3017020101040het Besluit bodemkwaliteit en een certificaat, conform BRL 01      
3017020101050SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".        11      
3017020101060Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het      01      
3017020101070uitvoeren van het werk relevante protocol                  01      
3017020101080landbodemsanering met conventionele methoden, zoals        01      
3017020101090beschreven in SIKB-protocol 7001.                          11      
3017040000   TABS;L004;L009
3017040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN11      
3017040200   TABS;L004;L009
3017040200000MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING                                  11      
3017040201   TABS;L004;L009
3017040201010De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 01      
30170402010206000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen 01      
3017040201030en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit  01      
3017040201040van de directie.                                           11      
3017040300   TABS;L004;L009
3017040300000VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE         11      
3017040301   TABS;L004;L009
3017040301010Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een 01      
3017040301020of meer stoffen in concentraties boven de streefwaarde is  01      
3017040301030in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan            01      
3017040301040ontwerpfase de voorlopige veiligheidsklasse aangegeven,    01      
3017040301050zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met  01      
3017040301060verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.        11      
3017040301070Voor aanvullende gegevens betreffende de milieuhygiënische 01      
3017040301080kwaliteit van het te bewerken terrein kunt u uw vragen     01      
3017040301090richten aan Gemeentewerken Rotterdam, marktgroep Milieu en 01      
3017040301100Ruimtelijke Ontwikkeling.                                  11      
3017040302   TABS;L004;L009
3017040302010Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander   01      
3017040302020veiligheidsregime dient te worden uitgevoerd, dient hij    01      
3017040302030dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee     01      
3017040302040weken na opdracht aan de directie te melden.               11      
3017040303   TABS;L004;L009
3017040303010Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde  01      
3017040303020veiligheidsklasse tussen opdrachtgever en de aannemer      01      
3017040303030wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de           01      
3017040303040opdrachtgever aan te wijzen erkend veiligheidskundigde een 01      
3017040303050met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.         11      
3017040304   TABS;L004;L009
3017040304010De kosten verboden aan het inschakelen van een erkend      01      
3017040304020veiligheidskunige zijn voor rekening van de opdrachtgever, 01      
3017040304030tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever      01      
3017040304040vastgestelde veiligheidsklasse bevestigd.                  11      
3017070000   TABS;L004;L009
3017070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN   11      
3017070100   TABS;L004;L009
3017070100000ALGEMEEEN                                                  11      
3017070101   TABS;L004;L009
3017070101010Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW-       01      
3017070101020publicatie 132, als gevolg van de op de uitvoering van het 01      
3017070101030werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden 01      
3017070101040verrekend op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 01      
3017070101050951120 "Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen".           11      
3017070102   TABS;L004;L009
3017070102010Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen  01      
3017070102020worden uitsluitend de min of meer vaste kosten, zoals      01      
3017070102030bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging        01      
3017070102040conform paragraaf 36 van de U.A.V. 1989 met de aannemer    01      
3017070102050verrekend.                                                 11      
3017120000   TABS;L004;L009
3017120000000EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND          11      
3017120100   TABS;L004;L009
3017120100000GRONDWERK                                                  11      
3017120101   TABS;L004;L009
3017120101010De aannemer dient bij zijn ontgravings- en                 01      
3017120101020aanvullings-werkzaamheden ten behoeve van bodemsaneringen  01      
3017120101030gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.       11      
3017120102   TABS;L004;L009
3017120102010Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de  01      
3017120102020milieukundige begeleider te worden ontgraven. Het mengen   01      
3017120102030(versmeren) van partijen is verboden.                      11      
3017120103   TABS;L004;L009
3017120103010Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde    01      
3017120103020grond dient in den droge te worden uitgevoerd.             11      
3017120104   TABS;L004;L009
3017120104010De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas       01      
3017120104020worden uitgevoerd, nadat de water-reinigingsinstallatie is 01      
3017120104030getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel        01      
301712010404017.43.08 lid 01.                                           11      
3017120105   TABS;L004;L009
3017120105010Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie-   01      
3017120105020eisen van de verwerkingslocatie van de locatie te worden   01      
3017120105030afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de       01      
3017120105040acceptatie-eisen aanbieden van grond aan de                01      
3017120105050verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.     11      
3017120200   TABS;L004;L009
3017120200000VERVOEREN                                                  11      
3017120201   TABS;L004;L009
3017120201010Het transport van verontreinigde grond vanaf het           01      
3017120201020werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen morsing van 01      
3017120201030verontreinigde grond kan plaatsvinden.                     11      
3017120201040Dit houdt in dat:                                          11      
3017120201050-~het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens    01      
3017120201060met waterdichte bakken, die aan de bovenzijde stof- en     01      
3017120201070waterdicht zijn afgedekt;                                  11      
3017120201080-~de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" 01      
3017120201090dienen te zijn;                                            11      
3017120201100-~bij het verlaten van van het terrein dienen de wielen en 01      
3017120201110het chassis van de wagens te worden ontdaan van            01      
3017120201120aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale      01      
3017120201130aandacht tussen de "dubbellucht" banden);                  11      
3017120201140-~indien de bestrating buiten de locatie toch met          01      
3017120201150verontreinigde grond verontreinigd is, deze moet worden    01      
3017120201160gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.   11      
3017120201170~Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor      01      
3017120201180rekening van de aannemer en worden niet onder regie        01      
3017120201190verrekend.                                                 11      
3017120202   TABS;L004;L009
3017120202010Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een    01      
3017120202020door de directie ondertekend transportgeleidebiljet        01      
3017120202030verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond     01      
3017120202040behorende afvalstroomnummer.                               11      
3017120203   TABS;L004;L009
3017120203010Wagens die worden ingezet voor het transport van           01      
3017120203020verontreinigde grond mogen zonder de benodigde             01      
3017120203030reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als            01      
3017120203040retourvracht vervoeren.                                    11      
3017130000   TABS;L004;L009
3017130000000INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND        11      
3017130100   TABS;L004;L009
3017130100000TRANSPORTREGISTRATIE                                       11      
3017130101   TABS;L004;L009
3017130101010a. ~De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie   01      
3017130101020van alle af te voeren materialen en aan te leveren grond.  01      
3017130101030Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de     01      
3017130101040directie worden overhandigd;                               11      
3017130101050b. ~De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer,    01      
3017130101060handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld 01      
3017130101070bij of krachtens het "Besluit inzamelen afvalstoffen" jo.  01      
3017130101080de "Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en       01      
3017130101090bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik  te maken van       01      
3017130101100inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars 01      
3017130101110van afvalstoffen die beschikken over een geldig            01      
3017130101120VIHB-nummer.                                               11      
3017130101130~In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer   01      
3017130101140door Gemeentewerken Rotterdam op de betreffende            01      
3017130101150begeleidingsbrief vermeld zijn.                            11      
3017130102   TABS;L004;L009
3017130102010In de vervoersregistratie opnemen:                         11      
3017130102020-~kenteken en naam transporteur;                           11      
3017130102030-~datum en tijd van vertrek en aankomst;                   11      
3017130102040-~afvalstroomnummer;                                       11      
3017130102050-~grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;   11      
3017130102060-~locatie van herkomst, zoals straat met eventueel         01      
3017130102070huisnummer(s) en bestemming van elke lading;               11      
3017130102080- ~bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op     01      
3017130102090heeft;                                                     11      
3017130102100-~bij afvoer: de verontreinigingscategorie;                11      
3017130102110-~afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;      11      
3017130102120-~afschrift van het transportgeleidebiljet.                11      
3017130102130-~Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te      01      
3017130102140gebruiken spreadsheet dient voor aanvang van de            01      
3017130102150werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.        11      
3017130103   TABS;L004;L009
3017130103010Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:                11      
3017130103020-~het bruto en netto gewicht;                              11      
3017130103030-~het kenteken;                                            11      
3017130103040- ~het VIHB-nummer;                                        11      
3017130103050-~de datum en tijdstippen van weging.                      11      
3017130104   TABS;L004;L009
3017130104010De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag    01      
3017130104020voor 09.00 uur aan de directie te worden overhandigd.      11      
3017130105   TABS;L004;L009
3017130105010Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de     01      
3017130105020transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van 01      
3017130105030hoeveelheden plaats.                                       11      
3021000000000BEMALINGEN                                                 11      
3021010000000BEGRIPPEN BEMALINGEN                                       11      
3021010100   TABS;L006
3021010100000ALGEMEEN                                                   11      
3021010101010In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005    01      
3021010101020dient onder de volgende begrippen in dit bestek te worden  01      
3021010101030verstaan:                                                  11      
3021010101040                                                           11      
3021010101050a.~aanbrengen bemaling:                                    11      
3021010101060~het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het    01      
3021010101070bedrijfsklaar maken van de bemaling incl. het aanbrengen   01      
3021010101080van de aan- en afvoerleidingen.                            11      
3021010101090                                                           11      
3021010101100b.~instandhouden bemaling:                                 11      
3021010101110~ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten    01      
3021010101120van overige werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van 01      
3021010101130de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen. 11      
3021010101140                                                           11      
3021010101150c.~verwijderen bemaling:                                   11      
3021010101160~het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van  01      
3021010101170open-, bron- spanningsbemaling incl. het verwijderen van   01      
3021010101180de aan- en afvoerleidingen.                                11      
3021010101190                                                           11      
3021010101200d.~aanbrengen energievoorzieningen bemaling:               11      
3021010101210~het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het        01      
3021010101220bedrijfsklaar maken van de bemalingsinstallatie.           11      
3021010101230                                                           11      
3021010101240e.~instandhouden energievoorzieningen bemaling:            11      
3021010101250~ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen 01      
3021010101260en verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in      01      
3021010101270bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-      11      
3021010101280~installatie.                                              11      
3021010101290                                                           11      
3021010101300f.~verwijderen energievoorzieningen bemaling:              11      
3021010101310~het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van  01      
3021010101320de  energievoorzieningen bemalingsinstallatie.             11      
3021020000000EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN                             11      
3021020100000ENERGIEVOORZIENING                                         11      
3021020101010De aannemer dient zelf zorg te dragen voor                 01      
3021020101020energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het energienet  01      
3021020101030t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.                  11      
3021020101040De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en            01      
3021020101050verwijderen van deze energievoorzieningen dienen in de     01      
3021020101060prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen    01      
3021020101070van bemalingsin-                                           11      
3021020101080stallaties te worden opgenomen.                            11      
3021020200000LEIDINGSTELSEL                                             11      
3021020201010In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties      01      
3021020201020moeten watermeters (hoeveelheid) worden opgenomen. Te      01      
3021020201030allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is    01      
3021020201040afgepompt.                                                 11      
3021020201050De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het           01      
3021020201060aansluitpunt op  waterreinigings-installatie of voor het   01      
3021020201070lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings-  01      
3021020201080installatie loopt.                                         11      
3021020202010De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op  01      
3021020202020het te verpompen debiet.                                   11      
3021020300000PEILBUIZEN                                                 11      
3021020301010De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen,       01      
3021020301020gesteld in "NEN 5766:2003."                                11      
3021020302010Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,11      
3021020302020ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer 01      
3021020302030worden opgelengd, op zodanige wijze dat het stijgwater     01      
3021020302040nooit uit de peilbuis kan treden.                          11      
3021020400000VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER                              11      
3021020401010Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen      01      
3021020401020tijde via de waterreinigingsinstallatie worden geloosd.    11      
3021020402010Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand 01      
3021020402020te zijn tegen het te verpompen medium.                     11      
3021030000000INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN                 11      
3021030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN       11      
3021030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3021030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3021030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3021030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3021030102010In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01   11      
3021030102020van de Standaard 2005 zullen door de directie de           01      
3021030102030beschikbare gegevens tijdens het werk worden verstrekt.    11      
3021030200   TABS;L005
3021030200000LOZEN BEMALINGSWATER                                       11      
3021030201010Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en 01      
3021030201020bronbemalingen op de gemeentelijke riolering zijn mede van 01      
3021030201030toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer. 01      
3021030201040Informatie hierover is te verkrijgen bij:                  11      
3021030201050~DCMR-milieudienst Rijnmond                                11      
3021030201060~afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam         11      
3021030201070~'s-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.                  11      
3021030202010De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de   01      
3021030202020lozingskosten, welke dienen te worden beschouwd als        01      
3021030202030acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid   01      
302103020204001, over aan de Dienst van Gemeentewerken                  01      
3021030202050(postrekeningnummer 520649).                               11      
3021030202060Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het      01      
3021030202070nummer van het bestek en de afdeling Watermanagement met   01      
3021030202080vermelding van de plaats van handeling en het verkregen    01      
3021030202090vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.          11      
3021030203010Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt  01      
3021030203020gerekend overeenkomstig paragraaf 01.17 "Vrijgekomen       01      
3021030203030materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel  01      
3021030203040vermelde acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01      
302103020305001.17.07 lid 01.                                           11      
3021030300000LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT       11      
3021030301010Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde    01      
3021030301020gegevens volgens artikel 28 van het Lozingsbesluit         01      
3021030301030volledig en juist (schriftelijk) indienen.                 11      
3021030301040Door de opdrachtgever zal de melding aan de                01      
3021030301050waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.                  11      
3021030302010Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten    01      
3021030302020minste) 6 weken na melding kan worden aangevangen met de   01      
3021030302030werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de        01      
3021030302040aannemer dient zich in een zo vroeg mogelijk stadium van   01      
3021030302050de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en   01      
3021030302060zal daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg    01      
3021030302070treden.                                                    11      
3021030400000LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK                             11      
3021030401010De lozing van het retourwater in de haven mag alleen       01      
3021030401020plaatsvinden wanneer het zwevendstofgehalte gemiddeld 100  01      
3021030401030mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.        11      
3021030401040De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te 01      
3021030401050dimensioneren c.q. te controleren.                         11      
3021040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN                    11      
3021040100000OPEN BEMALING                                              11      
3021040101010In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard  01      
30210401010202005 dienen alle achterblijvende onderdelen ten behoeve    01      
3021040101030van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de   01      
3021040101040aannemer op diens kosten. De opdrachtgever wordt geen      01      
3021040101050eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.       11      
3021040200000BRON- EN SPANNINGSBEMALING                                 11      
3021040201010In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de        01      
3021040201020Standaard 2005 dienen alle achterblijvende onderdelen ten  01      
3021040201030behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd   01      
3021040201040door de aannemer op diens kosten. De opdrachtgever wordt   01      
3021040201050geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.  11      
3021040300000ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN                                11      
3021040301010Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel 01      
3021040301020belang dat geselecteerde peilbuizen bruikbaar zijn en      01      
3021040301030blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de  01      
3021040301040bestaande peilbuizen als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. 01      
3021040301050De locaties van de peilbuizen zijn in de                   01      
3021040301060bemalingsrapporten aangegeven. Wanneer gedurende de        01      
3021040301070uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of gedurende 01      
3021040301080de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer    01      
3021040301090geselecteerde peilbuizen door verstoring of door           01      
3021040301100verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q.        01      
3021040301110grondwaterstanden niet meer bruikbaar zijn, dient op       01      
3021040301120eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare 01      
3021040301130peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust    01      
3021040301140bij de aannemer en betreft alle geselecteerde peilbuizen,  01      
3021040301150ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen  01      
3021040301160of bij nieuw geïnstalleerde peilbuizen.                    11      
3021040302010Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het    01      
3021040302020werkgebied van de aannemer komt niet voor verrekening in   01      
3021040302030aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet 01      
3021040302040verwijtbaar is en de aannemer naar redelijkheid en         01      
3021040302050billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft        01      
3021040302060getroffen om verstoring van (de werking van) de peilbuizen 01      
3021040302070te voorkomen.                                              11      
3021050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN                     11      
3021050100000BEMALING NABIJ BOMEN                                       11      
3021050101010Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar 01      
3021050101020artikel 01.18.02 lid 03.                                   11      
3021050200000RANDVOORWAARDEN                                            11      
3021050201010Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de   01      
3021050201020lozingseisen zoals omschreven in de lozingsvergunning c.q. 01      
3021050201030melding worden geloosd.                                    11      
3021050202010Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand 01      
3021050202020te zijn tegen het te verpompen medium.                     11      
3021050300000ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE                    11      
3021050301010De aannemer dient zorg te dragen voor de                   01      
3021050301020energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet   01      
3021050301030van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het            01      
3021050301040aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze          01      
3021050301050energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs   01      
3021050301060voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de   01      
3021050301070bemalingsinstallatie.                                      11      
3021050400000LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID           11      
3021050401010In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een 01      
3021050401020watermeter t.b.v. het meten van de te lozen hoeveelheid    01      
3021050401030water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het  01      
3021050401040aansluitpunt op de waterreinigings-installatie of voor het 01      
3021050401050lozingspunt indien het water niet via een                  01      
3021050401060waterreinigings-installatie loopt.                         11      
3021050402010De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie  01      
3021050402020dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet. Alle  01      
3021050402030materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand      11      
3021050402040te zijn tegen het te verpompen medium.                     11      
3021050403010Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt     01      
3021050403020afgepompt. De aannemer is gehouden van deze metingen een   01      
3021050403030rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan    01      
3021050403040verzoek aan de directie ter inzage moet worden gesteld. De 01      
3021050403050directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de 01      
3021050403060watermeter te beschouwen.                                  11      
3021050500000DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN                                  11      
3021050501010De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput11      
3021050501020afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand    11      
3021050501030worden afgelezen.                                          11      
3022000000000GRONDWERKEN                                                11      
3022010000000BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN                            11      
3022010100   TABS;L005
3022010100000GRONDSOORTEN, ALGEMEEN                                     11      
3022010101010In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden       01      
3022010101020aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02 van de Standaard 01      
30220101010302005.                                                      11      
3022010200000WERKGEBIED                                                 11      
3022010201010Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en 01      
3022010201020de verwerkingsgebieden.                                    11      
3022020000000EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN                  11      
3022020100   TABS;L004;L009;L089
3022020100000ALGEMEEN                                                   11      
3022020101   TABS;L004;L009;L089
3022020101010Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het         01      
3022020101020verwijderen van de in de grond voorkomende, ongewenste     01      
3022020101030voorwerpen.                                                11      
3022020102   TABS;L004;L009;L089
3022020102010De uitvoering van grondwerken moet zodanig worden          01      
3022020102020geregeld, dat zowel bestaande als de te maken bouwwerken   01      
3022020102030steeds aan weerszijden tegelijk worden ontgraven of        01      
3022020102040aangevuld, zodat daarop geen eenzijdige gronddruk wordt    01      
3022020102050uitgeoefend.                                               11      
3022020103   TABS;L004;L009;L089
3022020103010Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en     01      
3022020103020ophogingen moet vrij zijn van stenen, wortelresten e.d.    11      
3022020104   TABS;L004;L009;L089
3022020104010Indien niet nader aangegeven dient de aannemer zich er van 01      
3022020104020te vergewissen of er op het te bewerken terrein sprake is  01      
3022020104030van een bodemverontreiniging.                              11      
3022020105   TABS;L004;L009;L089
3022020105010Na aanvang van de werkzaamheden zal geen verrekening       01      
3022020105020plaats vinden van kosten voortvloeiend uit een             01      
3022020105030zwaarder/aanvullend veiligheidspakket conform CROW         01      
3022020105040Publicatie 132.                                            11      
3022020300   TABS;L025;L060;L100
3022020300000OPHOGING EN AANVULLING                                     11      
3022020301010In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 01      
302202030102004 en 05 van de Standaard 2005 mag de verdichting van      01      
3022020301030aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de   11      
3022020301040conusweerstand.                                            11      
3022020302010Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand,       01      
3022020302020tijdens het aanvullen het zand verdichten tot een          01      
3022020302030indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste   01      
30220203020400,20 MPa toeneemt dan wel ten minste 4 MPa bedraagt.       11      
3022020303010Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van                01      
3022020303020beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige          01      
3022020303030vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond    01      
3022020303040verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen       01      
3022020303050overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden   01      
302202030306008 en 09 van de Standaard 2005.                            11      
3022020304010Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding     01      
3022020304020binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen, tijdens  01      
3022020304030het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een    01      
3022020304040indringingsweerstand is verkregen welke voldoet aan de     01      
3022020304050volgende eisen:                                            11      
3022020304060_______________________________________________            11      
3022020304070Tabel T22.01~Bepaling verdichting van grond t.p.v~|        11      
3022020304080|~~verharding binnen 1,00 m buiten de~|                    11      
3022020304090|~~kroonprojectie van bomen d.m.v.~~|                      11      
3022020304100|~~indringingsweerstand  [ N/mm2 ]~~|                      11      
3022020304110|______________________________________________~|          11      
3022020304120|~~|  indringingsweerstand in N/mm2 = MPa~|                11      
3022020304130|   diepte~|_________________________________~|            11      
3022020304140| in meters~|  ten minste~|            ten hoogste~|       11      
3022020304150|____________~|_____________|_____________~______~|        11      
3022020304160|  0,00~~|        0,0~~|~1,5~~|                            11      
3022020304170|  0,10~~|        1,2~~|~1,5~~|                            11      
3022020304180|  0,15~~|        1,2~~|~1,5~~|                            11      
3022020304190|  0,60~~|        1,2~~| ~1,5~~|                           11      
3022020304200|  0,80~~|        1,2~~|~1,5~~|                            11      
3022020304210|____________~|_____________~|_____________~______~|       11      
3022020400000CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND                           11      
3022020401010Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen   01      
3022020401020niet dieper worden gegraven dan de 0.15 m boven de hoogste 01      
3022020401030waargenomen grondwaterstand.                               11      
3022030000000INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN                11      
3022030100   TABS;L005
3022030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN      11      
3022030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met         01      
3022030101020volgens het bestek te verstrekken informatie, dient plaats 01      
3022030101030te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                   01      
3022030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3022030300   TABS;L005
3022030300000UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN                       11      
3022030301010Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk        01      
3022030301020bouwputten verlangd.                                       11      
3022030301030Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt    01      
3022030301040als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26  01      
3022030301050lid 6 van de U.A.V. 1989.                                  11      
3022030302010In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de      01      
3022030302020volgende gegevens te worden vermeld:                       11      
3022030302030a. ~specificaties, capaciteiten en typen van het in te     01      
3022030302040zetten materieel,                                          11      
3022030302050b.~methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,         11      
3022030302060c.~eventuele fasering grondwerk,                           11      
3022030302070d. ~ingeschatte producties.                                11      
3022040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN         11      
3022040100000GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN              11      
3022040101010Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte 01      
3022040101020kabels en leidingen en dergelijke objecten ten behoeve van 01      
3022040101030het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten,     01      
3022040101040dient met de hand te geschieden.                           11      
3022040300000BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN                                  11      
3022040301010Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of  01      
3022040301020ophogingen en van zand voor zandbed verricht de aannemer   01      
3022040301030bedrijfscontrole aangaande de  verdichting van het zand    01      
3022040301040per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze     01      
3022040301050controle te volgen.                                        11      
3022040302010De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer     01      
3022040302020vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking  01      
3022040302030gesteld.                                                   11      
3022040600000TRANSPORTGELEIDEBILJET                                     11      
3022040601010Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de   01      
3022040601020directie en de ontvanger in samenhang met een mogelijke    01      
3022040601030weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid 01      
3022040601040afgevoerde en/of aangevoerde en verwerkte grond. Zonder    01      
3022040601050transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van     01      
3022040601060hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen  01      
3022040601070dient de aannemer  respectievelijk elke door hem in te     01      
3022040601080schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van 01      
3022040601090afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld te  01      
3022040601100staan op de VIHB-lijst                                     11      
3022040601110van het NIWO/VROM.                                         11      
3022040602010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3022040602020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3022040602030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3022040602040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3022040700000MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL              11      
3022040701010In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel      01      
3022040701020plaats vindt, treft de aannemer in overleg met de directie 01      
3022040701030de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van       01      
3022040701040gebouwen en/of wegen te verzekeren.                        11      
3022040702010Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden  01      
3022040702020getroffen als gevolg van buiten de verantwoording van de   01      
3022040702030aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan        11      
3022040702040verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als         01      
3022040702050meerwerk vergoed.                                          11      
3022040800000MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST                          11      
3022040801010In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie  01      
3022040801020ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke) gronddekking 01      
3022040801030aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte    01      
3022040801040rondom op staal gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de   01      
3022040801050onderzijde van de fundering.                               11      
3022040802010Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer  01      
3022040802020in geval van (verwachte) vorst voorzieningen ter           01      
3022040802030voorkoming van bevriezing.                                 11      
3022040803010Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden  01      
3022040803020getroffen als gevolg van buiten de verantwoording van de   01      
3022040803030aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan        01      
3022040803040verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer    01      
3022040803050werk vergoed.                                              11      
3022050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN            11      
3022050400000SCHOONMAKEN MATERIEEL                                      11      
3022050401010Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein    01      
3022050401020schoon zijn.                                               11      
3022050402010Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde      01      
3022050402020grond, schoonmaken alvorens te gebruiken voor de aanvoer   01      
3022050402030van schone grond.                                          11      
3022050500000BEDRIJFSCONTROLE                                           11      
3022050501010Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of  01      
3022050501020ophogingen en van zand voor zandbed verricht de aannemer   01      
3022050501030bedrijfscontrole aangaande de  verdichtingsgraad van het   11      
3022050501040zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid     01      
3022050501050deze te volgen.                                            11      
3022050502010De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer     01      
3022050502020vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking  01      
3022050502030gesteld.                                                   11      
3022060000000BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN                          11      
3022060100000ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING                             11      
3022060101010Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een   01      
3022060101020diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het    01      
3022060101030wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten     01      
3022060101040hoogste 170 mg per kg droge stof mag zijn (bepaald volgens 01      
3022060101050NEN 5921).                                                 11      
3022060102010In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de   01      
3022060102020Standaard 2005 moet zand in aanvulling of ophoging tevens  01      
3022060102030zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal   01      
302206010204040% van de zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde    01      
3022060102050(12.1) >12,5%.                                             11      
3022060300000ZAND IN ZANDBED                                            11      
3022060301010Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van       01      
3022060301020minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet 01      
3022060301030zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg  01      
3022060301040per kg droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).     11      
3022060302010In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005    01      
3022060302020moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van  01      
3022060302030minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn 01      
3022060302040mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale        01      
3022060302050deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste    01      
302206030206040% bedraagt (6.0).                                        11      
3022060302070De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).       11      
3022060600000BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN                                11      
3022060601010Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden     01      
3022060601020mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in        01      
3022060601030paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.     01      
30220606010401989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan  01      
3022060601050een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.          11      
3022060602010Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden   01      
3022060602020verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit    01      
3022060602030door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft          01      
3022060602040vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen       01      
3022060602050voldoen.                                                   11      
3022060603010De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01        01      
3022060603020bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het  01      
3022060603030gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van  01      
3022060603040de U.A.V.1989 is hierop van toepassing.                    11      
3022070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN            11      
3022070100   TABS;L030;L050;L075;L100
3022070100000ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN                    11      
3022070101010Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of   01      
3022070101020aan te voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen      01      
3022070101030uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.           11      
3022070101040___________________________________________________________01      
3022070101050_                                                          11      
3022070101060Tabel T22.02~~Bepaling verhoudingen van gewichts~~|        11      
3022070101070|~~~hoeveelheden van bouwstoffen grond~        ~|          11      
3022070101080|~~~bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,~~|               11      
3022070101090|~~~in relatie tot de volumieke massa~~~|                  11      
3022070101100|__________________________________________________________01      
3022070101110__|                                                        11      
3022070101120|~~~|   verdichte~:  onverdichte~:   volumieke ~|          11      
3022070101130|  bouwstof~~|        m3~~:         m3~:      massa ~|     11      
3022070101140|_______________~ __________~ _____________  ____________~|11      
3022070101150|  zand(oph./aanv.)  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|11      
3022070101160|  afdekzand (zoet)  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|11      
3022070101170|  draineerzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|   11      
3022070101180|  teelgrond~  ~1 m3 vast~=  1,35 m3 los~=  1600 kg~|      11      
3022070101190|  bomengrond~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1700 kg~|     11      
3022070101200|  bermenzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|     11      
3022070101210|  bomenzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1700 kg~|      11      
3022070101220|  steenmengsel~  ~1 m3 vast~=  1,30 m3 los~=  2000 kg~|   11      
3022070101230|  steenslag 0/8 mm~  1 m3 vast~=  1,20 m3 los~=  1800 kg~|11      
3022070101240|  brekerzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1800 kg~|     11      
3022070101250|  Verstaan wordt onder:~~~~~~~|                           11      
3022070101260|  - vast : volume bouwstof na verdichting~~~~~|           11      
3022070101270|  - los   : volume bouwstof tijdens transport~~~~~|       11      
3022070101280___________________________________________________________01      
3022070101290__                                                         11      
3022070300000GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN                  11      
3022070301010In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005    01      
3022070301020worden ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte   01      
3022070301030hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op    01      
3022070301040een in een bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend  01      
3022070301050volgens de voor die bestekspost voorgeschreven methode van 01      
3022070301060hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd  01      
3022070301070op en in overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden 01      
3022070301080van daaraan voorafgaande besteksposten.                    11      
3022140300000WACHTTIJDEN DEPOTS                                         11      
3022140301010Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening. 11      
3024000000000SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 11      
3024020000000EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN              11      
3024020100000GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING                        11      
3024020101010Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de       01      
3024020101020gemeente Rotterdam plaatsvinden is de Leidingen            01      
3024020101030Verordening Rotterdam van kracht.                          11      
3024020102010De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in  01      
3024020102020artikel 22.02.01.                                          11      
3024020200000GRONDWERK, ONTGRAVING                                      11      
3024020201010In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een 01      
3024020201020afstand minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan   01      
30240202010300,50 m,  naast en boven een leiding of kabel en machinaal  01      
3024020201040graven om en nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in  01      
3024020201050die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is       01      
3024020201060vermeld.                                                   11      
3024020202010Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid 01      
3024020202020mag slechts plaats vinden na overleg met en goedkeuring    01      
3024020202030van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze           01      
3024020202040beheerders en                                              11      
3024020202050de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.             11      
3024020300000GRONDWERK, AANVULLING                                      11      
3024020301010In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de      01      
3024020301020Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting tevens     01      
3024020301030geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en    01      
302402030104004.                                                        11      
3024020302010In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard    01      
30240203020202005 wordt bepaald dat de verdichting wordt gemeten door   01      
3024020302030middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03  01      
3024020302040van de Standaard 2005.                                     11      
3024020400000INDRINGINGSWEERSTAND                                       11      
3024020401010In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard  01      
30240204010202005 dient de indringingsweerstand tevens ten hoogste 110  01      
3024020401030% te bedragen van de indringingsweerstand bepaald          01      
3024020401040overeenkomstig artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.     11      
3024030000000INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN            11      
3024030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN  11      
3024030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3024030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3024030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3024030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3024040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN     11      
3024040100000STRUCTUURBEDERF                                            11      
3024040101010Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking 01      
3024040101020ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden 01      
3024040101030structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het     01      
3024040101040bepaalde in artikel 22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005. 11      
3024040200000ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT             11      
3024040201010Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort     01      
3024040201020tevens het in overleg met en/of op aangeven van de         01      
3024040201030directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik   01      
3024040201040van de ontgraven of te ontgraven grond. Ingeval deze grond 01      
3024040201050moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van  01      
3024040201060vervoer van te vervoeren grond en het aanvullen met ter    01      
3024040201070beschikking gestelde en/of aangevoerde grond voor          01      
3024040201080grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.                11      
3024040203010Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of            01      
3024040203020werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk         01      
3024040203030ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te          01      
3024040203040ondergraven kabels, kabelbundels en/of leidingen tot en    01      
3024040203050met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard   01      
3024040203060gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs   01      
3024040203070per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen      01      
3024040203080en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen 01      
3024040203090met een nominale diameter groter                           11      
3024040203100dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en    01      
3024040203110niet in het bestek zijn voorgeschreven, als meer werk      01      
3024040203120worden verrekend.                                          11      
3024050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN      11      
3024050100000OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING                       11      
3024050101010Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in       01      
3024050101020artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005 wordt ter    01      
3024050101030beschikking gesteld.                                       11      
3024050200000MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN                           11      
3024050201010Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn         01      
3024050201020opgenomen behoort tot het graven van sleuven ingevolge     01      
3024050201030kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van      01      
3024050201040proefgaten en/of proefsleuven ten behoeve van diezelfde    01      
3024050201050kabels en leidingen voor het vaststellen van in de         01      
3024050201060ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en     01      
3024050201070leidingen en/of de daarmee gepaard gaande vaststelling van 01      
3024050201080de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun       01      
3024050201090daarbij behorende appendages. De bij de sleuven ingevolge  01      
3024050201100kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn          01      
3024050201110dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van         01      
3024050201120proefgaten en proefsleuven.                                11      
3024060000000BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN                      11      
3024060100   TABS;L005
3024060100000ZAND                                                       11      
3024060101010Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen 01      
3024060101020aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in aanvulling   01      
3024060101030of ophoging.                                               11      
3024060102010Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in    01      
3024060102020hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.                         11      
3024070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN        11      
3024070100000MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN                          11      
3024070101010Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid    01      
3024070101020die behoort bij een bestekspost voor het maken van een     01      
3024070101030sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de     01      
3024070101040lengte in die sleuf van de kabel, het kabelpakket, de buis 01      
3024070101050of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo   01      
3024070101060mogelijk verschillende besteksposten werkzaamheden moeten  01      
3024070101070worden verricht. Bij meerdere en/of verschillende soorten  01      
3024070101080kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de     01      
3024070101090lengte aangehouden van het langste tracé van de in die     01      
3024070101100sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van   01      
3024070101110kabels en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in  01      
3024070101120kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de sleuf bij   01      
3024070101130lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen   01      
3024070101140van de hier bedoelde sleuflengte.                          11      
3024070102010Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk        01      
3024070102020benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v. een mof, put en 01      
3024070102030dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die        01      
3024070102040behoort bij het graven van een sleuf inzake het werken aan 01      
3024070102050een kabel of leiding.                                      11      
3024070200000VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE          11      
3024070201010In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005    01      
3024070201020wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand van de gemiddelde 01      
3024070201030sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken    01      
3024070201040buis of kabel exclusief de afstand tot de onderkant van    01      
3024070201050een tot die buis of kabel behorende put, mof en            01      
3024070201060dergelijke.                                                11      
3024070202010In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de  01      
3024070202020Standaard 2005 vindt de verrekening van afwijkingen plaats 01      
3024070202030in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van     01      
3024070202040daarvoor bedoelde in het bestek beschreven besteksposten.  01      
3024070202050Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen   01      
3024070202060in ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte 01      
3024070202070is vastgesteld en kan worden toegepast op alle in het      01      
3024070202080bestek genoemde sleufdieptes.                              11      
3024810000000BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.                   11      
3024810100   TABS;L005
3024810100000DIGITALE REVISIE                                           11      
3024810101010Te verstaan is onder:                                      11      
3024810101020a.~digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf,     01      
3024810101030en/of per e-mail in een bepaald formaat van de gegevens    01      
3024810101040van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat       01      
3024810101050betreft de leggingsgegevens.                               11      
3024820000000BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.                   11      
3024820100000EISEN GESTELD AAN REVISIE                                  11      
3024820101010Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel   01      
3024820101020gebruikelijk formaat.                                      11      
3024830000000INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.       11      
3024830100000OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE                        11      
3024830101010De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens 01      
3024830101020te worden aangeleverd op CD-ROM of DVD-schijf.             11      
3024830102010Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een      01      
3024830102020papieren versie te worden aangeleverd.                     11      
3024830103010De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk   01      
3024830103020te worden aangeleverd op een wijze waarbij rekening is     01      
3024830103030gehouden met de voor die onderdelen bestaande              01      
3024830103040overdrachtsformaten.                                       11      
3024830103050De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de   01      
3024830103060directie met de opdrachtgever(s) te onderhouden.           11      
3024830104010De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer 01      
3024830104020revisie dient aan te leveren, zal door of vanwege de       01      
3024830104030opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.         11      
3024830105010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3024830105020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3024830105030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3024830105040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3024830200000TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE11      
3024830201010De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2  01      
3024830201020weken na het inmeten van de ingevolge het bestek uit te    01      
3024830201030voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden       01      
3024830201040overgedragen.                                              11      
3024830202010De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de   01      
3024830202020opdrachtgever worden beoordeeld op bruikbaarheid en        01      
3024830202030volledigheid.                                              11      
3024840000000RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.11      
3024840100000INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING                            11      
3024840101010Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het 01      
3024840101020leveren van revisiegegevens van enig volgens dit bestek    01      
3024840101030aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat          01      
3024840101040onderdeel verantwoordelijk tot 2 weken nadat de            01      
3024840101050opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde 01      
3024840101060heeft ontvangen.                                           11      
3024840102010De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan   01      
3024840102020nadat blijkt, dat revisiegegevens niet goed zijn           01      
3024840102030ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de 01      
3024840102040opdrachtgever zijn ontvangen.                              11      
3024850000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 11      
3024850100000CONTROLE GEGEVENS                                          11      
3024850101010De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds     01      
3024850101020inzage dan wel afdrukken te verstrekken van de tot op dat  01      
3024850101030moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.     11      
3024850200000GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE                      11      
3024850201010De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege   01      
3024850201020de opdrachtgever gedurende de looptijd van het bestek een  01      
3024850201030kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde         01      
3024850201040digitale                                                   11      
3024850201050inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te   01      
3024850201060overhandigen. De kosten voor het maken en overhandigen van 01      
3024850201070deze kopie kunnen niet worden verrekend                    11      
3024850201080.                                                          11      
3025000000000LEIDINGWERK                                                11      
3025010000000BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN                            11      
3025010100   TABS;L005
3025010100000LEIDING, ALGEMEEN                                          11      
3025010101010Te verstaan is onder:                                      11      
3025010101020a.~bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of        01      
3025010101030vloeistof gevulde leiding;                                 11      
3025010101040b.~nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding,   01      
3025010101050welke nog niet in bedrijf is.                              11      
3025010102010Een kabel of leiding die een watergang kruist is een       01      
3025010102020zinker.                                                    11      
3025010102030Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van         01      
3025010102040kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt 01      
3025010102050"verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook    01      
3025010102060wel zinker genoemd.                                        11      
3025020000000EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN                  11      
3025020100   TABS;L005;L008;L025
3025020100000WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN                          11      
3025020101010De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:11      
302502010102025.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 01      
3025020101030de leden 01, 02 en 07, 25.33.01, 25.33.03, 25.33.05,       01      
302502010104025.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03,          01      
302502010105025.35.04, 25.35.07, 25.35.08, 25.35.10, 25.35.11,          01      
302502010106025.36.02, 25.36.03 en 25.37.01                             11      
3025020101070van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders       01      
3025020101080bepaald, voor alle leidingen.                              11      
3025020102010Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor   01      
3025020102020zover daar mede niet in strijd met het bestek, volgen      01      
3025020102030zoals vermeld in de:                                       11      
3025020102040-~NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande    01      
3025020102050uit aan de buitenzijde met PE beklede stalen buizen en     01      
3025020102060hulpstukken;                                               11      
3025020102070-~lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel:  01      
302502010208025.32.01 en 25.52.01 van dit bestek, voor zover niet       01      
3025020102090anders bepaald;                                            11      
3025020102100-~montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.     01      
3025020102110Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op 01      
3025020102120het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften op  01      
3025020102130de hoogte te stellen.                                      11      
3025020103010Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de              01      
3025020103020Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat is de       01      
3025020103030verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het   01      
3025020103040gebruik en het verwijderen van leidingen in de openbare    01      
3025020103050ruimten in de gemeente Rotterdam.                          11      
3025020104010De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan    01      
3025020104020het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.  01      
3025020104030Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de     01      
3025020104040voorwaarden als genoemd in het legschema wordt of kan      01      
3025020104050worden voldaan, beslist de directie in overleg met de      01      
3025020104060betrokken kabel- en leidingbeheerders.                     11      
3025020200000UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN                             11      
3025020201010De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd 01      
3025020201020legschema kabels en leidingen.                             11      
3025020202010Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels  01      
3025020202020en leidingen passeren volgens het in                       11      
3025020202030lid 01 genoemd legschema.                                  11      
3025020203010Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels   01      
3025020203020en leidingen een zinker moet worden aangebracht, dan zijn  01      
3025020203030de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de     01      
3025020203040prijs per eenheid van de te leggen leiding, behoudens het  01      
3025020203050zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de mogelijk     01      
3025020203060voorkomende extra lassen e.d.                              11      
3025020204010De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, 01      
3025020204020ook bij werkonderbrekingen.                                11      
3025020205010Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming      01      
3025020205020alleen uitvoeren in aanwezigheid van de directie.          11      
3025020600000EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN                11      
3025020601010De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt     01      
3025020601020meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven              01      
3025020601030hoogteligging.                                             11      
3025020602010In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm 01      
3025020602020afwijken van het voorgeschreven tracé.                     11      
3025030000000INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN                11      
3025030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN      11      
3025030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3025030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3025030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3025030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3025030200000AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN                                11      
3025030201010De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze   01      
3025030201020en het tijdstip van afsluiten van de leiding. De in dit    01      
3025030201030lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen      01      
3025030201040tijdschema of het gedetailleerde werkplan.                 11      
3025030202010In overleg met de aannemer bepaalt de directie de          01      
3025030202020tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.            11      
3025030300000PUTTENSTAAT, ALGEMEEN                                      11      
3025030301010Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te 01      
3025030301020maken, af te roepen of aan te brengen, dient de            01      
3025030301030bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij        01      
3025030301040directie en personeel van de aannemer bekend te zijn.      11      
3025030302010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3025030302020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3025030302030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3025030302040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3025030303010De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde   01      
3025030303020putnummering toe te passen.                                11      
3025050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN          11      
3025050100000BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN                         11      
3025050101010Tot de werkzaamheden behoort tevens het                    01      
3025050101020afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren en     01      
3025050101030gebruikers.                                                11      
3025050102010Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat      01      
3025050102020terugbrengen van de percelen van de eigenaren/gebruikers.  11      
3025050103010Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen  01      
3025050103020van die buizen van materialen die niet dezelfde            01      
3025050103030samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het   01      
3025050103040gescheiden aanbieden van die buizen en voornoemde          01      
3025050103050materialen.                                                11      
3025050104010Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken  01      
3025050104020van die buizen.                                            11      
3025050200000BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING                             11      
3025050201010In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren  01      
3025050201020met behulp van een vonktoestel.                            11      
3025050202010Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01               01      
3025050202020beschadigingen aan de uitwendige bekleding worden          01      
3025050202030geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.             11      
3025050203010De einden van een leiding in de sleuf waterdicht           01      
3025050203020afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig tijdelijke  01      
3025050203030afstoppingen weer verwijderen.                             11      
3025050300000LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.              11      
3025050301010Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en      01      
3025050301020vervoeren van leidingen behoort tevens het verwijderen, op 01      
3025050301030hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die    01      
3025050301040leiding behorende leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint 01      
3025050301050en dergelijke.                                             11      
3025050400000AANBRENGEN MANTELBUIZEN                                    11      
3025050401010Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het     01      
3025050401020afdichten van die mantelbuizen door middel van             01      
3025050401030bijgeleverde rubber slabben.                               11      
3025050500000MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS                11      
3025050501010Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt      01      
3025050501020tevens gerekend het aanbrengen van een mofafsluiter.       11      
3025050600000BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS      11      
3025050601010Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is      01      
3025050601020alleen toegestaan met toestemming van de directie.         11      
3025050601030De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains   01      
3025050601040worden niet verrekend.                                     11      
3025050602010Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven 01      
3025050602020van de sleuf een drainagebrug te worden aangebracht.       11      
3025050603010Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde     01      
3025050603020materiaal. Rioolhuisaansluitingen herstellen met           01      
3025050603030ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde        01      
3025050603040materiaal wordt gebruikt.                                  11      
3025050604010Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande  riolering 01      
3025050604020dient de aannemer in het bezit  te zijn van een            01      
3025050604030"Werkvergunning Watermanagement".                          11      
3025050604040De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang   01      
3025050604050van de werkzaamheden een werkvergunning aan te vragen bij  01      
3025050604060de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning  01      
3025050604070ingeleverd te worden bij de directie.                      11      
3025060000000BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN                          11      
3025060100000BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN                        11      
3025060101010De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd    01      
3025060101020met hoogovencement klasse A met minimaal 65%               01      
3025060101030hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen 01      
3025060101040in het gebied                                              11      
3025060101050A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet     01      
3025060101060kleiner zijn dan 0,5.                                      11      
3025060102010De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van         01      
3025060102020styreenbutadieenrubber.                                    11      
3025060103010De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met      01      
3025060103020deksel dient aan minimaal het gestelde voor beton          01      
3025060103030sterkteklasse B45 te voldoen.                              11      
3025060200000PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN                             11      
3025060201010In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn          01      
3025060201020aangebracht met elk een minimale oppervlakte van 500 mm2.  11      
3025060202010De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten 01      
3025060202020fabrieksmatig zijn voorzien van een teerbescherming en     01      
3025060202030dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.      11      
3025070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN              11      
3025070100000MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG. 11      
3025070101010Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk     01      
3025070101020voorschrijft, de proeven uitvoeren op aanwijzing van de    01      
3025070101030directie.                                                  11      
3025120000000EISEN EN UITVOERING RIOLERING                              11      
3025120100000MOF-SPIE VERBINDINGEN                                      11      
3025120101010De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde     01      
3025120101020verjongde spie, welke trapsgewijs dunner wordt. In het     01      
3025120101030begin is een startgroef aangebracht.                       11      
3025120102010Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen  01      
3025120102020eind spie en aanslag mof ca. 10 mm bedragen (volgens       01      
3025120102030classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.                    11      
3025120200   TABS;L005
3025120200000MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING                    11      
3025120201010Normaliter dient een mof-spie verbinding met               01      
3025120201020rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij een    01      
3025120201030buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel 01      
3025120201040is bepaald.                                                11      
3025120202010Het maken van een glijverbinding:                          11      
3025120202020-~Gebruik dient te worden gemaakt van een losse            01      
3025120202030meegeleverde massieve rubberglijmanchet voorzien van een   01      
3025120202040lip.                                                       11      
3025120202050-~De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het           01      
3025120202060spie-eind, gefixeerd tegen het middelste opstandje, dit is 01      
3025120202070halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.       11      
3025120202080-~De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een        01      
3025120202090gelijkmatig verdeelde spanning te worden aangelegd.        11      
3025120202100-~Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde    01      
3025120202110van de reeds gelegde mof te worden ingesmeerd met een      01      
3025120202120meegeleverd glijmiddel.                                    11      
3025120202130-~Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend   01      
3025120202140in de mof te worden geschoven, waarbij de rubbermanchet op 01      
3025120202150zijn plaats dient te blijven.                              11      
3025120300   TABS;L005
3025120300000MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING                     11      
3025120301010In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt    01      
3025120301020met rubber rolverbindingen, geldt het bepaalde in dit      01      
3025120301030artikel.                                                   11      
3025120301040Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet      01      
3025120301050worden toegepast, dan dient deze bij een buisverbinding    01      
3025120301060met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit    01      
3025120301070artikel is bepaald.                                        11      
3025120302010Het maken van een rolverbinding                            11      
3025120302020-~Gebruik dient te worden gemaakt van een losse            01      
3025120302030meegeleverde enigszins druppelvormige massieve             01      
3025120302040rubberrolring.                                             11      
3025120302050-~De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van    01      
3025120302060het spie-eind) gelegd worden met het puntje van de druppel 01      
3025120302070gericht naar het einde van het spie-eind.                  11      
3025120302080-~De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig  01      
3025120302090verdeelde spanning te worden aangelegd.                    11      
3025120302100-~Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar   01      
3025120302110de definitieve eindpositie te rollen.                      11      
3025120302120-~Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een        01      
3025120302130rolverbinding geen glijmiddel te worden toegepast.         11      
3025130000000INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN                          11      
3025130100000RAPPORTAGE                                                 11      
3025130101010De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van   01      
3025130101020vervuiling ten behoeve van de  rapportage als bedoeld in   01      
3025130101030artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in           01      
3025130101040overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN   01      
30251301010503399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij      01      
3025130101060visuele inspectie van riolen'.                             11      
3025130102010De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de       01      
3025130102020Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het Standaard    01      
3025130102030Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.        11      
3025130103010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3025130103020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3025130103030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3025130103040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3025130200000OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN                                 11      
3025130201010De aannemer dient van de te maken omstortingen bij         01      
3025130201020rioolaansluitingen een werktekening ter goedkeuring in bij 01      
3025130201030directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te     01      
3025130201040zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de aan te      01      
3025130201050brengen omstorting.                                        11      
3025140000000RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING                     11      
3025140100   TABS;L005
3025140100000ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING                  11      
3025140101010De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal   01      
3025140101020door of vanwege de directie worden getoetst aan de hand    01      
3025140101030van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen  01      
3025140101040voor rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform    01      
3025140101050NEN3399:2004, normen in beheer bij Gemeentewerken          01      
3025140101060Rotterdam Afdeling Watermanagement.                        11      
3025140102010De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de    01      
3025140102020directie bekend zijn aan de aannemer meegedeeld en         01      
3025140102030schriftelijk bevestigd.                                    11      
3025140103010Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie    01      
3025140103020goedgekeurde methode hersteld te worden en opnieuw aan de  01      
3025140103030directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten    01      
3025140103040van deze herkeuring, voor het opstellen van het            01      
3025140103050bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken   01      
3025140103060zijn voor rekening van de aannemer.                        11      
3025150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN                    11      
3025150100000RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN                   11      
3025150101010Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle     01      
3025150101020putelementen voorzien van een verzonken hijsvoorziening    01      
3025150101030van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken          01      
3025150101040hijsmiddelen                                               11      
3025150101050moeten hierop worden afgestemd.                            11      
3025150102010Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een          01      
3025150102020wapening. In een overmaatse aansluiting (OA) kan de        01      
3025150102030wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten   01      
3025150102040van de mof-recht (MR) of spie-recht (SR) in het werk door  01      
3025150102050de aannemer worden weggeknipt.                             11      
3025160000000BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN                                    11      
3025160100   TABS;L005
3025160100000CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN                   11      
3025160101010Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden,      01      
3025160101020waarbij de riolering binnen 24 uur weer in gebruik moet    01      
3025160101030worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de       01      
3025160101040Standaard 2005 genoemde cementspecie vervangen door een    01      
3025160101050kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.          11      
3025160102010In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01   01      
3025160102020van de standaard 2005  moet cementspecie ten behoeve van   01      
3025160102030voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een   01      
3025160102040mengsel van cement en fijn zand in de volumeverhouding van 01      
30251601020501 op 2.                                                    11      
3025160103010Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het  01      
3025160103020dichten van gaten in putwanden en dergelijke, moet zijn:   11      
3025160103030   -~Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH  01      
3025160103040HS), milieuklasse 5d, Consistentiegebied 2 (volgens NEN    01      
30251601030503550)                                                      11      
3025160200000METSELSTENEN                                               11      
3025160201010Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse 01      
3025160201020II en door de directie goed te keuren                      01      
3025160201030fabrikant/leverancier.                                     11      
3025221000000EISEN AAN RELINING D.M.V. KOUSMETHODE                      11      
3025221001010Voordat de daadwerkelijke relining wordt aangebracht dient 01      
3025221001020een pre-liner van kunststof folie van voldoende grootte te 01      
3025221001030zijn aangebracht. Deze dient onbeschadigd de buitenzijde   01      
3025221001040van de relining te beschermen tegen eventueel contact met  01      
3025221001050water.                                                     11      
3025221002010De temperatuur van te lozen water mag niet hoger zijn dan  01      
302522100202030º Celcius.                                               11      
3025221003010De relining dient over de gehele omtrek en lengte vlak en  01      
3025221003020strak tegen de te renoveren betonleiding aan te sluiten.   11      
3025221003030- Toegestane dwarsplooien: maximaal 3% van de              01      
3025221003040buisdoorsnede;                                             11      
3025221003050- toegestane langsplooien: maximaal 10% van de             01      
3025221003060buisdoorsnede;                                             11      
3025221003070- tussen 4 uur en 8 uur van de buisdoorsnede, maximale     01      
3025221003080plooi 2cm.                                                 11      
3025221003090Wanneer de plooien groter zijn dan toegestaan, dient de    01      
3025221003100aannemer over de lengte van de plooi de relining te        01      
3025221003110herstellen. De wijze van herstellen dient, ter             01      
3025221003120goedkeuring, te worden overlegd aan de directie.           11      
3025221004010Bij een doorgaande relining ter plaatse van een            01      
3025221004020inspectieput, dient de kap van de relining te worden       01      
3025221004030verwijderd en te worden afgewerkt.                         11      
3025221005010Ter plaatse van aansluitingen/einden van de relining,      01      
3025221005020dient deze waterdicht te worden afgewerkt.                 11      
3025240000000RISICOVERDELING EN GARANTIES                               11      
3025241000000GARANTIEVERKLARING                                         11      
3025241001010De aannemer verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden    01      
3025241001020een garantieverklaring betreffende toe te passen           01      
3025241001030renovatiemateriaal en juiste installatie van het materiaal 01      
3025241001040voor een termijn van tien jaar na oplevering van het werk. 11      
3025241001050De garantie heeft betrekking op:                           11      
3025241001060- mechanische sterkte;                                     11      
3025241001070- chemische resistentie;                                   11      
3025241001080- waterdichtheid;                                          11      
3025241001090- slijtvastheid.                                           11      
3025241001100Vanaf de oplevering dienen directe en bijkomende kosten    01      
3025241001110verbonden aan eventueel herstel van het eindproduct te     01      
3025241001120zijn inbegrepen door de aannemer. De garantieverklaring    01      
3025241001130dient te worden gehandhaafd bij fusie, verkoop,            01      
3025241001140verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel.         11      
3025250000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN                                11      
3025250100000AFWERKEN AANSLUITINGEN                                     11      
3025250101010In aanvulling van paragraaf 25.25.01 lid 02 van de         01      
3025250101020standaard geldt het waterdicht afwerken tevens voor het    01      
3025250101030herstellen van inlaten in bestaande rioolbuizen, e.e.a. om 01      
3025250101040langsloop tussen de oude buis en relining te voorkomen.    11      
3025260200000CONTROLEBEPROEVING VAN HET TOEGEPASTE MATERIAAL            11      
3025260201010Per uit te voeren reliningswerkgang dient één proefstuk    01      
3025260201020beproeft te worden op de fysische eigenschappen en de      01      
3025260201030dikte.                                                     11      
3025260201040Beproeving:                                                11      
3025260201050- Met een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen  01      
3025260201060de fysische eigenschappen in alle                          11      
3025260201070  gevallen te worden bepaald;                              11      
3025260201080- Per proefstuk worden vier kruislings geplaatste          01      
3025260201090dikte-metingen gedaan. Per monster mag één                 11      
3025260201100  dikte-meting de norm niet halen met een verschil van ten 01      
3025260201110hoogste 10%.                                               11      
3025260202010Beproeving dient te geschieden in een door de directie     01      
3025260202020goed te keuren onafhankelijk laboratorium.                 11      
3025260203010Rapportage van het onder lid 01 genoemde onderzoek, dient  01      
3025260203020in tweevoud aan de directie te worden overlegd.            11      
3028000000000FUNDERINGSLAGEN                                            11      
3028030000000INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN            11      
3028030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN  11      
3028030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3028030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3028030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3028030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3028120000000EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL         11      
3028120100000HOOGTELIGGING                                              11      
3028120101010De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het         01      
3028120101020voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.     11      
3028140000000RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL11      
3028140100000VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN                                 11      
3028140101010Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is  01      
3028140101020niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van     01      
3028140101030bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 01      
3028140101040onverkort van kracht.                                      11      
3028140200000PROEFVAK                                                   11      
3028140201010Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel            01      
302814020102028.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de         01      
3028140201030verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de  01      
3028140201040verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel     01      
3028140201050vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.    11      
3028140202010Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van           01      
3028140202020verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden         01      
3028140202030begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de      01      
3028140202040verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.  11      
3028150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 11      
3028150100000BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK                                11      
3028150101010In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter    01      
3028150101020beschikking wordt gesteld, is in afwijking van het         01      
3028150101030bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, 01      
3028150101040het verrichten van de bedrijfscontrole aangaande de        01      
3028150101050korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing. 11      
3028150300000VERVOEREN STEENMENGSEL                                     11      
3028150301010Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend   01      
3028150301020het laden en het lossen van de te vervoeren materialen     01      
3028150301030voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn   01      
3028150301040opgenomen.                                                 11      
3030000000000WEGVERHARDINGEN I                                          11      
3030030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN          11      
3030030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN11      
3030030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3030030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3030030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3030030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3030040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN   11      
3030040100000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3030040101010Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende      01      
3030040101020beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door 01      
3030040101030de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op 01      
3030040101040het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met     01      
3030040101050openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden  01      
3030040101060geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.           11      
3030050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN    11      
3030050100000VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING                     11      
3030050101010Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt   01      
3030050101020tevens gerekend het laden en het lossen van de te          01      
3030050101030vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke 01      
3030050101040besteksposten zijn opgenomen.                              11      
3030120000000EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN           11      
3030120100000EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN                   11      
3030120101010De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het          01      
3030120101020aanbrengen van de eerste bitumineus gebonden               01      
3030120101030verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere 01      
3030120101040afwijking vertonen dan                                     11      
303012010105020 mm.                                                     11      
3031000000000WEGVERHARDINGEN II                                         11      
3031030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN         11      
3031030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN11      
3031030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3031030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3031030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3031030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3031040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN  11      
3031040100000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3031040101010Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende      01      
3031040101020beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door 01      
3031040101030de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op 01      
3031040101040het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met     01      
3031040101050openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden  01      
3031040101060geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.           11      
3031050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN   11      
3031050100000VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING                     11      
3031050101010Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt   01      
3031050101020tevens gerekend het laden en het lossen van de te          01      
3031050101030vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke 01      
3031050101040besteksposten zijn opgenomen                               11      
3031060000000BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN                   11      
3031060100000EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM   11      
3031060101010Materialen welke door de aannemer dienen te worden         01      
3031060101020geleverd moeten minimaal voldoen aan de in Nederland  van  01      
3031060101030toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, 01      
3031060101040certificering e.d.) In zicht blijvende materialen dienen   01      
3031060101050qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen  01      
3031060101060te komen, dit ter beoordeling van de Gemeente  Rotterdam,  01      
3031060101070met wat op het moment van verwerken in  Rotterdam geldt    01      
3031060101080als "standaard". Desgewenst zijn de  leveranciers waarmee  01      
3031060101090raam- overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden  01      
3031060101100ten aanzien van het materiaal op te  vragen bij de         01      
3031060101110afdeling Inkoop en logistiek, telefoon  010 - 4895697.     11      
3031060200000ZAND                                                       11      
3031060201010Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet 01      
3031060201020tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.           11      
3031120000000EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II         11      
3031120100000EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN                   11      
3031120101010De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het          01      
3031120101020aanbrengen van de eerste bitumineus gebonden               01      
3031120101030verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere 01      
3031120101040afwijking vertonen dan 20 mm.                              11      
3031220000000EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN                     11      
3031220100000ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT                  11      
3031220101010De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de      01      
3031220101020verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag 01      
3031220101030ten hoogste 10 mm bedragen.                                11      
3031220200000STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID 11      
3031220201010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01   01      
3031220201020van de Standaard 2005 dient de stroefheidsmeting op        01      
3031220201030steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6     01      
3031220201040weken na openstelling voor het verkeer.                    11      
3031220800000STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING    11      
3031220801010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06   01      
3031220801020van de Standaard 2005 dient bij steenmastiekasfalt, indien 01      
3031220801030volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of    01      
3031220801040brekerzand, het afstrooimateriaal in ten minste twee       01      
3031220801050strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele     01      
3031220801060oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per 01      
3031220801070werkgang worden vastgedrukt.                               11      
3031220801080In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard  01      
30312208010902005 moet het vastdrukken per werkgang gebeuren bij een    01      
3031220801100temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.       11      
3031230000000INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN                   11      
3031230100000COMBINATIE DEKLAAG: PRODUCTSPECIFICATIES                   11      
3031230101010De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van het     01      
3031230101020werk de productspecificaties van de combinatie deklaag die 01      
3031230101030aangebracht gaat worden. Deze productspecificaties liggen  01      
3031230101040ten grondslag aan het in artikel 31.25.01 lid 01 vermeld   01      
3031230101050en door de aannemer uit te voeren onderzoek.               11      
3031240000000RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN            11      
3031240100   TABS;L005;L040;L060
3031240100000ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN 11      
3031240101010Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06   01      
3031240101020lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald door deling    01      
3031240101030van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend  01      
3031240101040waarbij te allen tijde wordt  afgerond naar beneden.       01      
3031240101050(bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)            11      
3031240101060 Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal   01      
3031240101070boorvakken 1.  De grootte van elk boorvak bedraagt het     01      
3031240101080oppervlak van  de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld   01      
3031240101090door het  aantal boorvakken. (bijvoorbeeld                 01      
30312401011007700m2:7=1100m2)                                           11      
3031240102010De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3           01      
3031240102020boorkernen. Het aantal boorvakken en de boorlocaties       01      
3031240102030worden door de directie en de aanemer gezamenlijk          01      
3031240102040vastgesteld.                                               11      
3031240103   TABS;L005;L040;L060
3031240103010De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de   01      
3031240103020directie de volgende gegevens benodigd voor het uitvoeren  01      
3031240103030van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek      01      
3031240103040aangebracht asfaltspecie:                                  11      
3031240103050                                                           11      
3031240103060A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in     01      
3031240103070artikel 01.14.03 van de standaard 2005                     11      
3031240103080B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 01      
3031240103090van de standaard 2005                                      11      
3031240103100C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05         01      
3031240103110standaard 2005                                             11      
3031260000000BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN                             11      
3031260100000ASFALTSPECIE                                               11      
3031260101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de   01      
3031260101020Standaard 2005 dient steenslag voor rood asfalt en rode    01      
3031260101030oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling       01      
3031260101040'rood' zoals ondermeer steenslag Tillred, Keratofyr en     01      
3031260101050Cloburn red.                                               11      
3031260101060                                                           11      
3031260101070De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde      01      
3031260101080steensoort is ter beoordeling van de directie (beoordeling 01      
3031260101090in natte toestand). Separaat wordt een  asfaltblokje met   01      
3031260101100deze steensoort aangeboden.                                11      
3031260200000TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON                                 11      
3031260201010In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen   01      
3031260201020mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.                 11      
3031260202010Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd   01      
3031260202020bitumen moet zijn "Steenslag 3", uitgezonderd het          01      
3031260202030polijstgetal (proef 54).                                   11      
3031260300000DEKLAAG VAN ASFALTBETON                                    11      
3031260301010In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat       01      
3031260301020worden toegepast.                                          11      
3031260302010Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in    01      
3031260302020deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor motorvoertuigen, 01      
3031260302030moet minimaal 58 bedragen.                                 11      
3031260303010Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd  01      
3031260303020bitumen moet zijn "steenslag 3".                           11      
3031260304010Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de       01      
3031260304020volgende bepalingen:                                       11      
3031260304030of a:                                                      11      
3031260304040- ~Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01             11      
3031260304050- ~Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in"     01      
3031260304060mineraal aggregaat ): 1%                                   11      
3031260304070-~Bitumen: "Mexphalte C"                                   11      
3031260304080of b:                                                      11      
3031260304090-~Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01                 11      
3031260304100-~Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in"      01      
3031260304110mineraal aggregaat ): 5%                                   11      
3031260304120-~Bitumen: 70/100 (zwart)                                  11      
3031260305010Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type   01      
3031260305020"Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd kleurhoudend,    01      
3031260305030fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform       01      
3031260305040artikel 31.26.01 lid 01 en bestand tegen hoge temperaturen 01      
3031260305050(180 graden celsius).                                      11      
3031260306010Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met             01      
3031260306020gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen 70/100.           11      
3031260500000STEENMASTIEKASFALT                                         11      
3031260501010In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de  Standaard 01      
30312605010202005 moet steenslag voor steenmastiekasfalt  zijn          01      
3031260501030"Steenslag 3".                                             11      
3031270000000MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN               11      
3031270100000COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID                             11      
3031270101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de   01      
3031270101020Standaard 2005 zijn de bepalingen ten aanzien van          01      
3031270101030stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte       01      
3031270101040combinatie deklagen.                                       11      
3031270101050De stroefheid wordt 6 à 8 weken na opening voor het        01      
3031270101060verkeer gemeten.                                           11      
3031270102010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de   01      
3031270102020Standaard 2005 zijn de bepalingen ten aanzien van vlakheid 01      
3031270102030in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte 01      
3031270102040combinatie deklagen.                                       11      
3031270103010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.03 van de   01      
3031270103020Standaard 2005 zijn de bepalingen ten aanzien van vlakheid 01      
3031270103030in langsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte 01      
3031270103040combinatie deklagen.                                       11      
3031270200000VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT                       11      
3031270201010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01   01      
3031270201020van de Standaard 2005 wordt de hoeveelheid asfalt          01      
3031270201030verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in      01      
3031270201040artikel 31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2005.  11      
3031270201050Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de            01      
3031270201060hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel  01      
303127020107031.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien    01      
3031270201080procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden   01      
3031270201090verrekend.                                                 11      
3031270300   TABS;L005
3031270300000LENGTE- EN DWARSPROFIEL                                    11      
3031270301010De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- 01      
3031270301020en dwarsprofiel worden gemeten door middel van             01      
3031270301030waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten   01      
3031270301040minste eenmaal per 5 m weglengte.                          11      
3031420000000EISEN EN UITVOERING STRAATWERK                             11      
3031420100000EISEN AAN DE UITVOERING                                    11      
3031420101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06   01      
3031420101020van de Standaard 2005, de voegen gedurende de              01      
3031420101030onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.                  11      
3031420102010Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen    01      
3031420102020dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met zand    01      
3031420102030dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of    01      
3031420102040aanvulling van het zandbed.                                11      
3031420103010Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig  01      
3031420103020te worden ingeveegd met een mengsel van steenslag en/of    01      
3031420103030slakken en andere nader te bepalen componenten.            11      
3031420104010Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1   01      
3031420104020m3 per 400 m2 bestrating te geschieden.                    11      
3031420105010Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te        01      
3031420105020strooien dient gecontroleerd te worden of het knipwerk op  01      
3031420105030juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het        01      
3031420105040straatwerk gecontroleerd op zand in de voegen c.q. de      01      
3031420105050voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.  11      
3031420200000MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING                  11      
3031420201010In verband met het aanbrengen van elementgebonden          01      
3031420201020verhardingen wordt de aannemer er op gewezen dat de        01      
3031420201030Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.              11      
3031420201040Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005     01      
3031420201050vervalt en wordt vervangen door hetgeen in navolgend lid   01      
303142020106002 is bepaald.                                             11      
3031420202010Het aanbrengen van elementenverharding dient in            01      
3031420202020overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in         01      
3031420202030CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van             01      
3031420202040elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag  01      
3031420202050van aanbesteding luidt.                                    11      
3031420202060CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.       11      
3031420202070Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er          01      
3031420202080letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven           01      
3031420202090aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf   01      
3031420202100de verschijningsdatum luiden.                              11      
3031420202110Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de    01      
3031420202120datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum   01      
3031420202130als verschijningsdatum.                                    11      
3031420300   TABS;L004;L009
3031420300000MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING 11      
3031420301   TABS;L004;L009
3031420301010In verband met het machinaal straten van straatbakstenen   01      
3031420301020(waalformaat, dikformaat en keiformaat) dient te worden    01      
3031420301030zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te     01      
3031420301040voeren werkzaamheden:                                      11      
3031420301050a.~Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan    01      
3031420301060nadat  ter plaatse van de aan te brengen verharding        01      
3031420301070achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn            01      
3031420301080uitgevoerd:                                                11      
3031420301090~a1.~het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling    01      
3031420301100en/of ophoging dient te zijn verwerkt met een positieve    01      
3031420301110afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven   01      
3031420301120profiel;                                                   11      
3031420301130~a2.~na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient 01      
3031420301140het zand in de zandbaan te zijn verdicht in                01      
3031420301150overeenstemming met de gestelde eisen;                     11      
3031420301160~a3.~na verdichting van het zand als bedoeld onder a2      01      
3031420301170dient het zand in de zandbaan direct voor het aanbrengen   01      
3031420301180van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het         01      
3031420301190voorgeschreven profiel;                                    11      
3031420301200b.~Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het          01      
3031420301210aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen voor het uitvoeren 01      
3031420301220van de volgende werkzaamheden:                             11      
3031420301230~b1.~straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is 01      
3031420301240of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of           01      
3031420301250aanvulling van het zandbed;                                11      
3031420301260~b2.~na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder   01      
3031420301270b1 de aangebrachte straatbakstenen intrillen en vervolgens 01      
3031420301280inwassen (inwateren);                                      11      
3031420301290~b3.~na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien   01      
3031420301300en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve   01      
3031420301310van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw   01      
3031420301320intrillen;                                                 11      
3031420301330~b4.~na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen       01      
3031420301340controleren. Alle voegen dienen volledig te zijn gevuld.   01      
3031420301350Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld  01      
3031420301360onder b3 zo vaak herhalen dat geen verdere vulling van de  01      
3031420301370voegen meer mogelijk is;                                   11      
3031420301380c.~Op een volgens planning vast te stellen tijdstip,       01      
3031420301390ongeveer 2 maanden na het machinaal aanbrengen van de      01      
3031420301400straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen     01      
3031420301410voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:          11      
3031420301420~c1.~machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw        01      
3031420301430afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt    01      
3031420301440ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed. 01      
3031420301450                                                           11      
3031430000000INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK                           11      
3031430100   TABS;L006;L011
3031430100000STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK                                  11      
3031430101010Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de     01      
3031430101020aannemer een straatwerkplan uitvoering op en biedt dit     01      
3031430101030gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter   01      
3031430101040goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in   01      
3031430101050overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.           11      
3031430102   TABS;L004;L009
3031430102010Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan          01      
3031430102020uitvoering wordt voor dit onderdeel                        11      
3031430102030van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in  01      
3031430102040de zin van paragraaf 26 lid 6 van                          11      
3031430102050de U.A.V. 1989.                                            11      
3031430102060Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V.     01      
30314301020701989 moet het plan tevens bevatten:                        11      
3031430102080a.~de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke  01      
3031430102090opslag van te verwerken materialen;                        11      
3031430102100b.~de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;             11      
3031430102110c.~welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe      01      
3031430102120wordt gefaseerd en hoe wordt schade voorkomen als met      01      
3031430102130machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;            11      
3031430102140d.~hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig      01      
3031430102150straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;                   11      
3031430102160e.~hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar   01      
3031430102170gehouden.                                                  11      
3031430103   TABS;L004;L009
3031430103010Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot    01      
3031430103020CROW-publicatie 282 rekening houden met                    11      
3031430103030de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit     01      
3031430103040bijlage I van CROW-publicatie 282 (de matrix). Genoemd     01      
3031430103050worden:                                                    11      
3031430103060a.~Ruimte, Talud, Verband en Materialen;                   11      
3031430103070b.~Opslag;                                                 11      
3031430103080c.~Beschikbaar gestelde elementenverharding;               11      
3031430103090d.~Fasering van de werkzaamheden.                          11      
3031430103100In verband met de relevante informatie wordt tevens        01      
3031430103110verwezen naar de indien van toepassing bij het bestek      01      
3031430103120behorende tekening(en).                                    11      
3031430104010Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum  01      
3031430104020dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft   01      
3031430104030ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie 01      
3031430104040over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een  01      
3031430104050schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit       01      
3031430104060verslag aan alle betrokkenen toekomen.                     11      
3031430105010Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk   01      
3031430105020wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn      01      
3031430105030straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en    01      
3031430105040machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders  01      
3031430105050van aannemersmaterieel inbegrepen.                         11      
3031430106010Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de      01      
3031430106020U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van een logboek      01      
3031430106030bestratingswerk verlangd.                                  11      
3031450000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK                     11      
3031450100000ALGEMEEN                                                   11      
3031450101010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01   01      
3031450101020van de Standaard 2005 wordt zand voor afstrooien, inwassen 01      
3031450101030of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter   01      
3031450101040beschikking gesteld.                                       11      
3031450102010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02   01      
3031450102020van de Standaard 2005 behoort tot het aanbrengen van de    01      
3031450102030bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk)   01      
3031450102040van betonbanden.                                           11      
3031450200000HERSTRATEN                                                 11      
3031450201010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01   01      
3031450201020van de Standaard 2005 het opgenomen bestratingsmateriaal   01      
3031450201030ontdoen van grond.                                         11      
3031450202010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02   01      
3031450202020van de Standaard 2005 wordt tekortkomend straatzand voor   01      
3031450202030zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking       01      
3031450202040gesteld.                                                   11      
3031460000000BOUWSTOFFEN STRAATWERK                                     11      
3031460100   TABS;L005
3031460100000STRAATZAND                                                 11      
3031460101   TABS;L004
3031460101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02   01      
3031460101020van de Standaard 2005 moet de korrelverdeling (proef 6.0)  01      
3031460101030ook voldoen aan:                                           11      
3031460101040-~fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%11      
3031460102010De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen. 11      
3031460200   TABS;L006
3031460200000STRAATZAND, BREKERZAND E.D.                                11      
3031460201010In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005     01      
3031460201020moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van  01      
3031460201030minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek      01      
3031460201040tevens voldoen aan artikel 22.06.03. Zand of brekerzand    01      
3031460201050dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het       01      
3031460201060bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden        01      
3031460201070geleverd moet tevens voldoen aan                           11      
3031460201080het bepaalde in hoofdstuk 51.                              11      
3031460300000SCHRAAL BETON                                              11      
3031460301010Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof   01      
3031460301020toeslagmateriaal, zand, cement en water.                   11      
3031460302010Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind,  01      
3031460302020steenslag of gebroken steen of steenachtig materiaal of    01      
3031460302030een mengsel hiervan.                                       11      
3031460303010De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid    01      
3031460303020grof toeslagmateriaal moet ten minste 1 op 2 bedragen.     11      
3031460304010Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.  11      
3032000000000WEGBEBAKENING                                              11      
3032030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN              11      
3032030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN    11      
3032030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3032030101020het bestek te verstrekken informatie dient  plaats te      01      
3032030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3032030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3032130000000INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN                          11      
3032130200000GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK                        11      
3032130201010In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de      01      
3032130201020Standaard 2005 dient de aannemer de uitzetwerkzaamheden te 01      
3032130201030verrichten.                                                11      
3032140000000RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN                   11      
3032140100   TABS;L005;L085
3032140100000GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL                 11      
3032140101010De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering  01      
3032140101020van thermoplastisch- en koud verwerkbaar plastisch         01      
3032140101030markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het          01      
3032140101040markeringsma-                                              11      
3032140101050teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering   01      
3032140101060van het werk:                                              11      
3032140101070-~wegenverf: 6 maanden;                                    11      
3032140101080-~thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;             11      
3032140101090-~verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;   11      
3032140101100-~koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.  11      
3032140101110De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.      01      
30321401011201989, heeft betrekking op de deugdelijkheid van het        01      
3032140101130markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de         01      
3032140101140aannemer zich verbindt alle gebreken aan het               01      
3032140101150markeringsmateriaal te herstellen.                         11      
3032140200000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3032140201010Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende      01      
3032140201020beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door 01      
3032140201030de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op 01      
3032140201040het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met     01      
3032140201050openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden  01      
3032140201060geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.           11      
3032150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN                    11      
3032150100   TABS;L005
3032150100000OPMETINGEN                                                 11      
3032150101010In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de      01      
3032150101020Standaard 2005 wordt terzake een cementgebonden ondergrond 01      
3032150101030het leveren van dan wel het aanbrengen van een             01      
3032150101040voorstrijkmiddel                                           11      
3032150101050apart beschreven en indien van toepassing verrekend.       11      
3032150200   TABS;L005
3032150200000UITZETWERK                                                 11      
3032150201010Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van      01      
3032150201020hartlijnen en dergelijke door middel van stippen of        01      
3032150201030anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de    01      
3032150201040Standaard 2005 dient te geschieden door de aannemer. De    01      
3032150201050kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn           01      
3032150201060inbegrepen                                                 11      
3032150201070in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.  11      
3032150300   TABS;L005
3032150300000OPMETINGEN                                                 11      
3032150301010Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als    01      
3032150301020bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V. 1989 dienen ten      01      
3032150301030minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de     01      
3032150301040directie te staan:                                         11      
3032150301050een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, 01      
3032150301060luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type DEW check (één      01      
3032150301070instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, 01      
3032150301080een meetwiel en ook een meetlint lang 10 m.                11      
3032150302010Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve 01      
3032150302020van de directie de in lid 01 genoemde hulpmiddelen in      01      
3032150302030afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct 01      
3032150302040voor gebruik ter beschikking stellen.                      11      
3032170000000MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN                      11      
3032170100000HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL   11      
3032170101010Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat 01      
3032170101020de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch                   01      
3032170101030markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt   01      
3032170101040dan 7 kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR   01      
30321701010505,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.        11      
3032170200000HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL  11      
3032170202010Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat 01      
3032170202020de verwerkte hoeveelheid koud verwerkbaar plastisch        01      
3032170202030markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt   01      
3032170202040dan 4                                                      11      
3032170202050kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00    01      
3032170202060per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.             11      
3032170400   TABS;L005;L070;L077;L095;L104
3032170400000VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES                       11      
3032170401010In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt  01      
3032170401020uitgegaan van de berekende oppervlakte als weergegeven in  01      
3032170401030onderstaande tabel:                                        11      
3032170401040~Woord "TAXI" ~~~hxb=1,00x1,05~1,05 m2;                    11      
3032170401050~Woord "30"~~~hxb=1,00x0,90~0,90 m2;                       11      
3032170401060~Woord "50"~~~hxb=1,00x0,90~0,90 m2;                       11      
3032170401070~ander "woord" van 2 cijfers/letters~hxb=1,00x0,90~0,90 m2;11      
3032170401080~Tunnelboog ~~~hxb=1,60x2,00~0,90 m2.                      11      
3051000000000GROENVOORZIENINGEN                                         11      
3051010000000BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                     11      
3051010100   TABS;L005
3051010100000GRONDSOORTEN                                               11      
3051010101010In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden       01      
3051010101020aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02 van de Standaard 01      
30510101010302005.                                                      11      
3051010200   TABS;L005;L029
3051010200000BEPLANTINGSMATERIALEN                                      11      
3051010201010Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop      01      
3051010201020staan aangegeven de te planten beplantingsmaterialen met   01      
3051010201030maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het            01      
3051010201040plantverband e.d.                                          11      
3051020000000EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN           11      
3051020200   TABS;L035
3051020200000GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN        11      
3051020201010Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met   01      
3051020201020teelgrond. Voor zover in het bestek niet anders bepaald    01      
3051020201030dient de laagdikte te bedragen:                            11      
3051020201040- voor plantvakken: 0,50 m;                                11      
3051020201050- voor gras: 0,30 m.                                       11      
3051020202010Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening  01      
3051020202020is aangegeven, aanvullingen voor vlakke bermen voor ruw    01      
3051020202030(schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het 01      
3051020202040bestek niet anders bepaald dient de laagdikte te bedragen: 01      
3051020202050                                                           11      
3051020202060- voor vlakke bermen: 0,30 m.                              11      
3051020203010Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van          01      
3051020203020beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken, de grond     01      
3051020203030verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen       01      
3051020203040overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.02.02 leden 08   01      
3051020203050en 09 van de Standaard 2005.                               11      
3051020300   TABS;L025;L060;L100
3051020300000GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN                     11      
3051020301010Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 01      
3051020301020meter buiten de kroonprojectie uitvoeren met afdekzand     01      
3051020301030("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit  01      
3051020301040afdekzand dient, voor zover het door de aannemer wordt     01      
3051020301050geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor    11      
3051020301060afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt   01      
3051020301070bepaald of na goedkeuring van de                           11      
3051020301080directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand     01      
3051020301090worden gebruikt.                                           11      
3051020302010Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen    01      
3051020302020met bomenzand , tenzij in het bestek anders is aangegeven. 01      
3051020302030De minimale volumes en breedtes van een boomgat  dienen te 01      
3051020302040bedragen:~~~~~~~~  volume  breedte                         11      
3051020302050- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte~ ~~~    7 m3       01      
30510203020602,00 m                                                     11      
3051020302070  en voor alle bomen 3e grootte                            11      
3051020302080- bomen 2e grootte, bestaand  stamdiameter » 0,25 m~~   15 01      
3051020302090m3   3,00 m                                                11      
3051020302100- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m~~   30  01      
3051020302110m3   3,00 m                                                11      
3051020302120                                                           11      
3051020302130De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn.       01      
3051020302140Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij 01      
3051020302150de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper 01      
3051020302160gelegen zijn dan 0,15 m boven het hoogste grondwaterpeil.  11      
3051020303010Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld  01      
3051020303020is gelegen moet onder het bomenzand 0,30 m draineerzand    01      
3051020303030worden aangebracht.                                        11      
3051020304010In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005    01      
3051020304020wordt bepaald, dat dient te worden verdicht in lagen van   01      
30510203040300,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag      01      
3051020304040verdichten met een sleuvenstamper.                         11      
3051020305010In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter 01      
3051020305020plaatse van verhardingen, wordt verwezen naar de eisen     01      
3051020305030zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard  01      
30510203050402005, de indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa      01      
3051020305050bedragen.                                                  11      
3051020306010Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding     01      
3051020306020binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen, tijdens  01      
3051020306030het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een    01      
3051020306040indringingsweerstand is verkregen welke voldoet aan        01      
3051020306050devolgende eisen:                                          11      
3051020306060______________________________________________________     11      
3051020306070Tabel T22.01~Bepaling verdichting van grond t.p.v.~~|      11      
3051020306080|~verharding binnen 1,00 m buiten de~~~|                   11      
3051020306090|~kroonprojectie van bomen d.m.v.~~~~|                     11      
3051020306100|~indringingsweerstand  [ N/mm2 ]~~~~|                     11      
3051020306110|_____________________________________________________~|   11      
3051020306120|~~|         indringingsweerstand in N/mm2 = MPa~|         11      
3051020306130|   diepte~|________________________________________~|     11      
3051020306140| in meters~|  ten minste~~|  ten hoogste~~|               11      
3051020306150|____________~|___________________~|___________________~|  11      
3051020306160|  0,00~~| ~ 0,0~~| ~ 1,5~~|                               11      
3051020306170|  0,10~~| ~ 1,2~~| ~ 1,5~~|                               11      
3051020306180|  0,15~~|  ~1,2~~|  ~1,5~~|                               11      
3051020306190|  0,60~~|  ~1,2~~|  ~1,5~~|                               11      
3051020306200|  0,80~~|  ~1,2~~|  ~1,5~~|                               11      
3051020306210|____________~|___________________~|___________________~|  11      
3051020700000ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS                  11      
3051020701010Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:         11      
3051020701020Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is   01      
3051020701030zijn de meest aangewezen tijdstippen het vroege najaar en  01      
3051020701040het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch       01      
3051020701050oogpunt te prefereren omdat dit correspondeert met het     01      
3051020701060moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien  01      
3051020701070hebben sommige soorten een koudeprikkel nodig om te        01      
3051020701080ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee            01      
3051020701090omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het       01      
3051020701100voorjaar of nog later wordt gezaaid verschijnen sommige    01      
3051020701110soorten pas in het daaropvolgende jaar.                    11      
3051020702010Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:         11      
3051020702020Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine   01      
3051020702030tot zeer kleine hoeveelheden zaad (meestal maar één of     01      
3051020702040enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen  01      
3051020702050zaaien met de hand als werkwijze in aanmerking. Om de      01      
3051020702060massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en om     01      
3051020702070ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad  01      
3051020702080te voorkomen wordt het mengsel voor het zaaien gemengd met 01      
3051020702090vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid  01      
3051020702100zand van enkele malen het volume van het te zaaien mengsel 01      
3051020702110goed werkbaar is.                                          11      
3051020703010Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig 01      
3051020703020op zijn plaats brengen en houden. Alle volgende graszoden  01      
3051020703030dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend    01      
3051020703040aan de voorgaande zoden te worden aangebracht.             11      
3051020704010Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of  01      
3051020704020slabs bij het aanbrengen de einden van de zoden over       01      
3051020704030elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad   01      
3051020704040de uiteinden snijden terwijl de zoden op elkaar liggen en  01      
3051020704050de restanten weghalen.                                     11      
3051021000000TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN           11      
3051021001010In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01   01      
3051021001020van de Standaard 2005 worden, voor zover in het bestek     01      
3051021001030niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de    01      
3051021001040tijdstippen van aanleg, de onderhoudstermijn en de         01      
3051021001050werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de        01      
3051021001060directie vastgesteld.                                      11      
3051022000000MAAIEN, ALGEMEEN                                           11      
3051022001010In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de   01      
3051022001020Standaard 2005 dient grasvegetatie te worden gebundeld en  01      
3051022001030binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de         01      
3051022001040directie op te geven locatie. Voor zon- en feestdagen      01      
3051022001050dient het gras direct te worden afgevoerd.                 11      
3051022002010In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05   01      
3051022002020van de Standaard 2005 dienen de maaibeurten te worden      01      
3051022002030uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de      01      
3051022002040directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige     01      
3051022002050maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de        01      
3051022002060obstakels dienen te worden bijgemaaid.                     11      
3051022003010In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08   01      
3051022003020van de Standaard 2005 worden de maaifrequentie en de       01      
3051022003030volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.           11      
3051022004010Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op 01      
3051022004020een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande     01      
3051022004030graskanten overblijven.                                    11      
3051022005010Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische          01      
3051022005020beschadiging van de grasmat door materieel dient zoveel    01      
3051022005030als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van  01      
3051022005040materieel ten behoeve van te maaien objecten mag ten       01      
3051022005050hoogste 5 mm bedragen.                                     11      
3051022200000EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING11      
3051022201010Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per     01      
3051022201020jaar is aangegeven, de bewerking zodanig uitvoeren dat     01      
3051022201030alle onkruid afsterft.                                     11      
3051022202010Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden   01      
3051022202020blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven, de            01      
3051022202030bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het      01      
3051022202040geval is. Deze werkzaamheden worden niet verrekend.        11      
3051024500000MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN                              11      
3051024501010In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik   01      
3051024501020van een zogenaamde 'wildredder' verlangd, op vlakke en met 01      
3051024501030een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een         01      
3051024501040maaifrequentie van 4 keer per jaar of minder.              11      
3051024502010Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2    01      
3051024502020keer per jaar mogen niet worden geklepeld, het maaisel mag 01      
3051024502030niet worden gekneusd.                                      11      
3051024503010Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer  01      
3051024503020per jaar dienen op aanwijzing van de directie van binnen   01      
3051024503030naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de         01      
3051024503040directie wordt de maaihoogte vastgesteld.                  11      
3051024504010Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te 01      
3051024504020handhaven overvegetatie. Aanwijzingen door de  directie    01      
3051024504030hieromtrent dienen te worden gevolgd.                      11      
3051024505010Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de        01      
3051024505020wettelijk geldende bepalingen.                             11      
3051024700000WATER GEVEN                                                11      
3051024701010Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de     01      
3051024701020omgeving liggende open watergangen, niet zijnde brak       01      
3051024701030water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij       01      
3051024701040Evides Waterbedrijf.                                       11      
3051024701050In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de   01      
3051024701060eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.                     11      
3051024702010De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01      
305102470202001 en de daaruit voortkomende verplichtingen komen voor    01      
3051024702030rekening van de aannemer.                                  11      
3051024800000INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL                             11      
3051024801010De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm     01      
3051024801020bedragen.                                                  11      
3051030000000INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN         11      
3051030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN11      
3051030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3051030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3051030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3051030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3051040800000ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS                 11      
3051040801010Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te       01      
3051040801020passen mengsel overeenkomen. Rekening houden met zaaitijd  01      
3051040801030en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de 01      
3051040801040omstandigheden.                                            11      
3051040802010De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en       01      
3051040802020dergelijke dient gelijkmatig te zijn.                      11      
3051040803010Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed 01      
3051040803020contact met de ondergrond. Indien dit noodzakelijk is het  01      
3051040803030grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn           01      
3051040803040inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen.     11      
3051040804010Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn.        01      
3051040804020Overgebleven bouwstoffen, waaronder overtollig materiaal   01      
3051040804030als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.   11      
3051050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN   11      
3051060000000BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                   11      
3051060100   TABS;L005;L025
3051060100000TEELGROND, ALGEMEEN                                        11      
3051060101010De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het        01      
3051060101020traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in artikel     01      
305106010103051.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.     11      
3051060101040Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende  01      
3051060101050waarden worden voorgeschreven.                             11      
3051060102010De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp    01      
3051060102020van het geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5      01      
3051060102030mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel      01      
305106010204051.06.01 lid 04 van de Standaard 2005.                     11      
3051060103010Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel    01      
305106010302051.06.01 lid 05 van de Standaard 2005, moeten bij          01      
3051060103030teelgrond liggen tussen:                                   11      
3051060103040a.~gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;11      
3051060103050b.~gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %;  of            11      
3051060103060~gehalte silt (125)  tussen 30 % en 75 %.                  11      
3051060104010De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.     11      
3051060105010Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en    01      
3051060105020van verontreinigingen zoals puin, asfalt, hout, plastics,  01      
3051060105030metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.                 11      
3051060106010Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet  01      
3051060106020chemisch verontreinigd).                                   11      
3051060107010De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:              11      
3051060107020n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.               11      
3051060108010Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan 01      
3051060108020het bepaalde in hoofdstuk 22.                              11      
3051060400   TABS;L005;L025
3051060400000BOMENZAND                                                  11      
3051060401010Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in 01      
3051060401020de hierna volgende leden, ten behoeve van bomen in         01      
3051060401030verharding.                                                11      
3051060402010De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het        01      
3051060402020traject 5 - 7.                                             11      
3051060403010De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp    01      
3051060403020van het geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5      01      
3051060403030mS/cm bedragen.                                            11      
3051060404010De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen /  01      
3051060404020kleiner zijn dan:                                          11      
3051060404030a.~gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %; 11      
3051060404040b.~gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)      11      
3051060404050~maximaal 8 %, waarbij:                                    11      
3051060404060~gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.             11      
3051060404070Het vochtpercentage is dan 12%.                            11      
3051060405010Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.    11      
3051060406010Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en    01      
3051060406020van verontreinigingen zoals puin, asfalt, hout, plastics,  01      
3051060406030metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.                 11      
3051060407010Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet  01      
3051060407020chemisch verontreinigd).                                   11      
3051060408010De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:              11      
3051060408020n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt                11      
3051060409010Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in  01      
3051060409020aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.02 lid 05 en   01      
305106040903006 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste   01      
3051060409040400 µm moet bedragen.                                      11      
3051060409050Tevens geldt het verhoudingsgetal:                         11      
3051060409060d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3       11      
3051060409070d60 (NEN 5753)                                             11      
3051060409080d10 (NEN 5753)                                             11      
3051060410010Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden         01      
3051060410020meststof:                                                  11      
3051060410030 -~Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g  droge grond (120);   11      
3051060410040 -~Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g  droge grond (121);  11      
3051060410050 -~Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426). 11      
3051060411010Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan 01      
3051060411020het bepaalde in hoofdstuk 22.                              11      
3051060800000BREKERZAND                                                 11      
3051060801010Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf      01      
305106080102031.46 van de Standaard 2005.                               11      
3051061000   TABS;L045
3051061000000GRASZAADMENGSELS                                           11      
3051061001010Europoortmengsel:                                          11      
305106100102020%       Italiaans raaigras                               11      
305106100103030%       Engels raaigras (grasveldtype)                   11      
305106100104025%       Roodzwenkgras                                    11      
305106100105020%       Westerwolds raaigras                             11      
30510610010605%         rode klaver                                     11      
3051061002010Rotterdams mengsel:                                        11      
305106100202040%     Engels raaigras                                    11      
305106100203020%     Roodzwenk grof                                     11      
305106100204020%     Roodzwenk fijn                                     11      
305106100205020%     Veldbeemd                                          11      
3051070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN     11      
3051070200000AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS                11      
3051070201010De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter.  01      
3051070201020De zachte kant rond een obstakel in gazon bedraagt         01      
3051070201030gemiddeld 2 meter.                                         11      
3061000000000WERK ALGEMENE AARD                                         11      
3061010000000BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN                     11      
3061010100000TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L11      
3061010101010Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de    01      
3061010101020ondersteuning en/of ophanging van ondergraven of te        01      
3061010101030ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt         01      
3061010101040verstaan het aanbrengen van die voorzieningen voordat met  01      
3061010101050de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen,    01      
3061010101060het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het 01      
3061010101070verwijderen ervan nadat die werkzaamheden zijn beëindigd.  11      
3061020000000EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN           11      
3061020100000EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN           11      
3061020101010Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te  01      
3061020101020bewerken of te verwijderen terreinin- richtingselementen,  01      
3061020101030zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop        01      
3061020101040aansluitende overige bepalingen als genoemd in hoofdstuk   01      
306102010105063 onverminderd van toepassing.                            11      
3061020200000WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING           11      
3061020201010Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het   01      
3061020201020werkterrein niet toegestaan.                               11      
3061020202010Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of 01      
3061020202020de opslagplaatsen af te sluiten dient dit te geschieden    01      
3061020202030met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m       01      
3061020202040waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.               11      
3061020203010De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in  01      
3061020203020paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989 bedoelde            01      
3061020203030opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden  01      
3061020203040kunnen zijn of worden opgeslagen.                          11      
3061020204010De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen    01      
3061020204020dat buiten werktijd zowel de locatie als de aan- en        01      
3061020204030afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten       01      
3061020204040worden.                                                    11      
3061020205010Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met     01      
3061020205020inbegrip van de keten, moet door de aannemer een tekening  01      
3061020205030worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van      01      
3061020205040opdracht in tweevoud bij de directie moet worden           01      
3061020205050ingediend.                                                 11      
3061020300000GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L   11      
3061020301010Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg 01      
3061020301020voor het beschikbaar stellen van de benodigde hulpmiddelen 01      
3061020301030ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van 01      
3061020301040de ligging van te handhaven kabels en leidingen als        01      
3061020301050bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.                         11      
3061020400000AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF                         11      
3061020401010Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te    01      
3061020401020zijn.                                                      11      
3061020402010De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden   01      
3061020402020d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een geforceerde ventilatie.   11      
3061020403010Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand   01      
3061020403020dient de aannemer direct te corrigeren.                    11      
3061030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN         11      
3061030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN11      
3061030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3061030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3061030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3061030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3061040000000RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 11      
3061040100000HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER 11      
3061040101010De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking        01      
3061040101020gestelde hulpmiddelen in verband met werk van algemene     01      
3061040101030aard met indien van toepassing bijbehorende                01      
3061040101040bevestigingsmiddelen en stellages na gebruik in goede      01      
3061040101050staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven           01      
3061040101060opslagterrein. Indien de aannemer deze hulpmiddelen niet   01      
3061040101070in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven     01      
3061040101080wijze wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende          01      
3061040101090bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €       01      
3061040101100250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting   01      
3061040101110wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  11      
3061040200000TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L  11      
3061040201010Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m.   01      
3061040201020de verzekering van de ligging van te handhaven kabels en   01      
3061040201030leidingen dient de te gebruiken constructie ter            01      
3061040201040goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. De       01      
3061040201050aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in 01      
3061040201060overleg de nodige aanpassingen aan te geven welke door de  01      
3061040201070aannemer dienen te worden gevolgd. Te volgen aanpassingen  01      
3061040201080komen niet voor verrekening in aanmerking.                 11      
3062000000000VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING                 11      
3062030000000INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN                  11      
3062030100   TABS;L004
3062030100000VERKEERSMAATREGELENPLAN                                    11      
3062030101010Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de             01      
3062030101020schriftelijke toestemming van de directie. De aanvraag     01      
3062030101030geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.         11      
3062030102010Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de       01      
3062030102020verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, moet deze     01      
3062030102030schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf        01      
306203010204062.05.01 beschreven instantie.                             11      
3062030102050Elke aanvraag moet ten minste bevatten:                    11      
3062030102060-~de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum  01      
3062030102070van de aanvraag;                                           11      
3062030102080-~de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden     01      
3062030102090getroffen;                                                 11      
3062030102100-~de locaties;                                             11      
3062030102110-~de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden     01      
3062030102120getroffen;                                                 11      
3062030102130-~een beschrijving en tekening van de soort afzetting;     11      
3062030102140-~de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen   01      
3062030102150omleidingroutes overeenkomstig het Verkeersplan van de     01      
3062030102160wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling    01      
3062030102170B/A&O van gemeentewerken Rotterdam;                        11      
3062030102180-~de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de 01      
3062030102190werkzaamheden;                                             11      
3062030102200-~de eventuele motivering bedoeld in lid 03.               11      
3062030103   TABS;L004
3062030103010De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door   01      
3062030103020de aannemer te treffen verkeersmaatregelen controleren aan 01      
3062030103030de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard 2005 01      
3062030103040gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel  01      
3062030103050voor de te treffen verkeersmaatregelen afwijkt van de in   01      
3062030103060paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit    01      
3062030103070bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem        01      
3062030103080voldoende gemotiveerd te worden aangegeven in de           01      
3062030103090schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.                  11      
3062030104   TABS;L004
3062030104010Indien de directie geen toestemming verleent voor het      01      
3062030104020treffen van de aangevraagde verkeersmaatregelen, geeft dit 01      
3062030104030de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. 11      
3062030200000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN11      
3062030201010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3062030201020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3062030201030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3062030201040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3062040000000RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN          11      
3062040200000HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER 11      
3062040201010De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking        01      
3062040201020gestelde hulpmiddelen in verband met verkeersmaatregelen   01      
3062040201030met indien van toepassing bijbehorende                     01      
3062040201040bevestigingsmiddelen en stellages na gebruik in goede      01      
3062040201050staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven           01      
3062040201060opslagterrein. Indien de aannemer deze hulpmiddelen niet   01      
3062040201070in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven     01      
3062040201080wijze wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende          01      
3062040201090bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €       01      
3062040201100250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting   01      
3062040201110wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  11      
3062040300000AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN     11      
3062040301010In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit  01      
3062040301020bestek door de aannemer aan te brengen, in stand te        01      
3062040301030houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen       01      
3062040301040voorzieningen geldt dat deze alleen voor verrekening in    01      
3062040301050aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde  01      
3062040301060hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen,   01      
3062040301070als bedoeld in artikel 62.03.01.                           11      
3062050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN            11      
3062050100000INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN         11      
3062050101010De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de     01      
3062050101020aanvraag voor de tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief  01      
3062050101030omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen.          01      
3062050101040Voorafgaand aan de aanvraag dient deze met de directie te  01      
3062050101050zijn besproken.                                            11      
3062350100000INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN         11      
3062350101010Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van 01      
3062350101020snelheidsperkingen, omleidingen en buitendienststellingen  01      
3062350101030voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van   01      
3062350101040te voren bij de RET zijn aangemeld en met de divisie Metro 01      
3062350101050te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de aanvraag      01      
3062350101060dient deze met de directie te zijn besproken.              11      
3062350101070                                                           11      
3063000000000TERREININRICHTING                                          11      
3063020000000EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN            11      
3063020100   TABS;L005
3063020100000AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN           11      
3063020101010Bij het aanbrengen of verwerken van een                    01      
3063020101020terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover     01      
3063020101030daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals      01      
3063020101040vermeld in de:                                             11      
3063020101050-~montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.     11      
3063020101060~Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn   01      
3063020101070op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften  01      
3063020101080op de hoogte te stellen.                                   11      
3063020102010Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings-    01      
3063020102020elementen de voorschriften en bepalingen volgen voor in    01      
3063020102030het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen,   01      
3063020102040groenvoorzieningen of overige elementen, voor zover deze   01      
3063020102050ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten  01      
3063020102060worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en   01      
3063020102070in de Standaard 2005 genoemde bepalingen in de voor de     01      
3063020102080genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.              11      
3063020103010Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van        01      
3063020103020terreininrichtingselementen benodigde grondwerk uitvoeren  01      
3063020103030volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken,     01      
3063020103040voor zover daarvoor geen aanvullende bepalingen zijn       01      
3063020103050opgenomen.                                                 11      
3063020200000FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN                      11      
3063020201010Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit     01      
3063020201020uitvoeren met een grondboor waarvan de doorsnede iets      01      
3063020201030kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken    01      
3063020201040dat de laatste 0,20 m van de paal kan worden ingeslagen.   01      
3063020201050Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-   11      
3063020201060gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.    11      
3063020202010Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke   01      
3063020202020bodemplaat de ongeroerde grond afvlakken en de elementen   01      
3063020202030te lood stellen.                                           11      
3063020300000HEKWERKEN ALGEMEEN                                         11      
3063020301010Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan   01      
3063020301020de boven- en onderzijde van het gaas minimaal om de andere 01      
3063020301030maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van      11      
3063020301040de buis of spandraad.                                      11      
3063020302010Draden door middel van draadspanners strak trekken. De     01      
3063020302020treklengte mag niet meer dan 50 m bedragen.                11      
3063020303010Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel   01      
3063020303020van knopen aan de bovenbuis en tussenbuis bevestigen. Elke 01      
3063020303030maas van het nylonnet aan de buizen knopen.                11      
3063020400000AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN                            11      
3063020401010Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal  01      
3063020401020vrij draaien.                                              11      
3063020402010Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat 01      
3063020402020deze bij het openen vrij over de verharding draait.        11      
3063030000000INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN          11      
3063030100   TABS;L005
3063030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN11      
3063030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3063030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3063030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3063030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3063050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN    11      
3063050100000MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN                        11      
3063050101010Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van    01      
3063050101020terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het      01      
3063050101030leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde    01      
3063050101040materialen ten behoeve van de verbindingen.                11      
3063050102010Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt   01      
3063050102020tevens gerekend het aanbrengen van de benodigde materialen 01      
3063050102030ten behoeve van de verbindingen.                           11      
3063050103010Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens    01      
3063050103020gerekend het leveren van de voor deze verbindingen         01      
3063050103030benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek     01      
3063050103040geen aparte besteksposten of bepalingen zijn opgenomen.    11      
3063050200000VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING              11      
3063050201010Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting  01      
3063050201020wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te    01      
3063050201030vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke 01      
3063050201040besteksposten zijn opgenomen.                              11      
3063120000000EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN            11      
320100000000000                                                                 1
320100000000100.....                                                            1
380100000000000                                                                 1
380100000000100.....                                                            1
40000000000000                                                                 1200510
40000000000010Behoort bij: 1-003-12                                            1      
40000000000020                                                                 1200510
40000000000030.....                                                            1      
40000000000040.....                                                            1      
40000000000050.....                                                            1      
40000000000060                                                                 1200510
40000000000070                I N S C H R I J V I N G S B I L J E T            1      
40000000000080                                                                 1200510
40000000000090De hierna te noemen inschrijver(s):                              1      
40000000000100                                                                 1      
40000000000110A)~~~~~~~~~~1)                                                   1      
40000000000120                                                                 1      
40000000000130                                                                 1      
40000000000140gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1      
40000000000150                                                                 1      
40000000000160B)~~~~~~~~~~1)                                                   1      
40000000000170                                                                 1      
40000000000180                                                                 1      
40000000000190gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1      
40000000000200                                                                 1      
40000000000210C)~~~~~~~~~~1)                                                   1      
40000000000220                                                                 1      
40000000000230                                                                 1      
40000000000240gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1      
40000000000250                                                                 1      
40000000000260verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de    1      
40000000000270uitvoering van 1-003-12                                          1      
40000000000280voor                                                             1      
40000000000290                                                                 1      
40000000000300                                                                 1      
40000000000310                                                                 1      
40000000000320                                                                 1      
40000000000330                                                                 1      
40000000000340                                                                 1      
40000000000350                                                                 1      
40000000000360                                                                 1      
40000000000370~~~~~~~~~~~3)                                                    1      
40000000000380                                                                 1      
40000000000390aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-  1      
40000000000400grepen, van: EUR~~~~~~~~4)                                       1      
40000000000410(                                                                1      
40000000000420                                                                 1      
40000000000430~~~~~~euro)~~~~~5)                                               1      
40000000000440                                                                 1      
40000000000450Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 1      
40000000000460 EUR~~~~~~~~~~6)                                                 1      
40000000000470(                                                                1      
40000000000480                                                                 1      
40000000000490~~~~~~euro)~~~~~7)                                               1      
40000000000500                                                                 1      
40000000000510De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-       1      
40000000000520schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom         1      
40000000000530die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard         1      
40000000000540RAW Bepalingen (Standaard 2005).                                 1      
40000000000550                                                                 1      
40000000000560De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-~~8)  1      
40000000000570ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-      1      
40000000000580boven onder A) genoemde inschrijver.                             1      
40000000000590                                                                 1      
40000000000600De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te       1      
40000000000610doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 1      
40000000000620Werken 2005.                                                     1      
40000000000630                                                                 1      
40000000000640~~~~~~~~~~~9)                                                    1      
40000000000650en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze     1      
40000000000660zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het   1      
40000000000670proces-verbaal van aanwijzing.                                   1      
40000000000680                                                                 1      
40000000000690~Gedaan te~~~~de~~~ 20..                                         1      
40000000000700                                                                 1      
40000000000710~De inschrijver(s),                                              1      
40000000000720                                                                 1      
40000000000730~A ~~~~~~~~(handtekening)                                        1      
40000000000740                                                                 1      
40000000000750                                                                 1      
40000000000760~B ~~~~~~~~(handtekening)                                        1      
40000000000770                                                                 1      
40000000000780                                                                 1      
40000000000790~C ~~~~~~~~(handtekening)                                        1      
40000000000800                                                                 1      
40000000000810                                                                 1      
40000000000820                                                                 1      
400000000008301) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij     1      
40000000000840   een rechtspersoon de statutaire naam.                         1      
400000000008502) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-    1      
40000000000860   persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig   1      
40000000000870   vermelding van de provincie en het land.                      1      
400000000008803) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere1      
40000000000890   bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het    1      
40000000000900   perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-  1      
40000000000910   celen.                                                        1      
400000000009204) Inschrijvingssom in cijfers.                                  1      
400000000009305) Inschrijvingssom in letters.                                  1      
400000000009406) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.                      1      
400000000009507) Bedrag van de omzetbelasting in letters.                      1      
400000000009608) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-       1      
40000000000970   schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-     1      
40000000000980   schiedt.                                                      1      
400000000009909) Gehanteerde aanbestedingsregeling                             1      
500000000000B
