001001031300200510B0NB1-063-12                               200510201209030024EUR
00100200240000000000000000000000000000000000000
002001000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002002000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002003000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002011000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002012000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002013000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002021000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002022000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002023000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002026000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002027000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002028000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002031000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002032000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002033000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002041000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002042000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002043000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002051000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002052000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002053000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002061000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002062000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002063000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002071000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002072000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002073000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002081000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002082000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002083000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002087000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002088000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002089000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
002093000000STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM    Besteknr. 1-063-12       1
002094000000Deelgemeente Prins Alexander  N.v.I. - INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN1
002095000000Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat                    1
1001000000    TABS;L007;L014
10010000000000AANBESTEDENDE DIENST                                             1200510
10010000000010Gemeentewerken Rotterdam                                         1      
1002000000    TABS;L007;L014
10020000000000PROCEDURE                                                        1200510
10020000000010Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure             0      
10020000000020overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW       0      
100200000000302005).                                                           1      
1003000000    TABS;L007;L014
10030000000000INLICHTINGEN                                                     1200510
10030000000010Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.               1      
10030000000020                                                                 1200510
10030000000030lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam,     0      
10030000000040productgroep STAD in kamer 00.53 van Europoint III,              0      
10030000000050Galvanistraat 15 te Rotterdam op 30 augustus 2012 om 14:00 uur.  1      
10030000000060                                                                 1200510
10030000000070De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op                0      
10030000000080www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.                 1      
10030000000090                                                                 1200510
1004000000    TABS;L007;L014;L022;L029
10040000000000INSCHRIJVING                                                     1200510
100400000000101.~Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en 0      
10040000000020naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 0200510
100400000000302005 inclusief wijziging mei 2008).                              1      
10040000000040                                                                 1200510
100400000000502.~In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van  0      
10040000000060de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging  0      
10040000000070mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in       0      
10040000000080aanmerking komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht   0      
10040000000090ongeopend worden vernietigd.                                     1      
10040000000100                                                                 1200510
10040000000110~Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen         0      
10040000000120uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een dicht geplakt 0      
10040000000130enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te    0      
10040000000140zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat       0      
10040000000150tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling                   0      
10040000000160Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van   0      
10040000000170Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.         1      
10040000000180                                                                 1200510
10040000000190~Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:1      
10040000000200~-~“Besteknummer <1-063-12>”;                                    1      
10040000000210~-~“Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten,                 0      
10040000000220Inschrijvingsstaten”;                                            1      
10040000000230~-~Naam en adres van de inschrijver.                             1      
10040000000240~-~adres Aanbestedende dienst:                                   1      
10040000000250~~Gemeentewerken Rotterdam                                       1      
10040000000260~~Afdeling Aanbestedingszaken                                    1      
10040000000270~~Galvanistraat 15                                               1      
10040000000280~~3029 AD Rotterdam                                              1      
10040000000290                                                                 1200510
10040000000300~In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen  0      
10040000000310per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw    0      
10040000000320inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het        0      
10040000000330gunningvoornemen  naartoe gestuurd kan worden.                   1      
10040000000340                                                                 1200510
100400000003503.~De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd  0      
10040000000360om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk   0      
10040000000370als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij   0      
10040000000380de inschrijving:                                                 1      
10040000000390~•~in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde   0      
10040000000400en ondertekende eigen verklaring-"R", inzake: ~~~                1      
10040000000410~~-~zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;         1      
10040000000420~~- ~het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in        0      
10040000000430artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;                        1      
10040000000440~~De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later      0      
10040000000450stadium alsnog officiële bewijsstukken te vragen.                1      
10040000000460~•~een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW      0      
100400000004702005, ingericht  volgens het in Deel II van het ARW 2005         0      
10040000000480opgenomen Model K.                                               1      
10040000000490                                                                 1200510
10040000000500~~In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het     0      
10040000000510volgende:                                                        1      
10040000000520~~De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring     0      
10040000000530(Model K) ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld, tenzij    0      
10040000000540het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen   0      
10040000000550na een daartoe strekkend, per fax of elektronisch bericht        0      
10040000000560verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.            1      
10040000000570~                                                                1200510
100400000005804. ~Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor       0      
10040000000590gunning van het werk in aanmerking komende inschrijver de        0      
10040000000600volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen: 1      
10040000000610~a.~na het daartoe ontvangen verzoek:                            1      
10040000000620~~•~een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn         0      
10040000000630verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid 5 sub c vergezeld  0      
10040000000640gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt   0      
10040000000650dat de werken tijdig en naar tevredenheid van de                 0      
10040000000660Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van de     0      
10040000000670werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd      0      
10040000000680vermeld wordt;                                                   1      
10040000000690~~•~de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot  0      
100400000007005 % van de inschrijvingssom, volgens bijgaand model op naam      0      
10040000000710gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie inschrijft   0      
10040000000720wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat   0      
10040000000730vermeld dat zijn bank zich tevens garant stelt voor de andere    0      
10040000000740combinant(en);                                                   1      
10040000000750~~•~een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver     0      
10040000000760ressorteert voor de inning van belastingen, welke niet ouder is  0      
10040000000770dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de            0      
10040000000780inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien 0      
10040000000790van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en          0      
10040000000800belastingen;                                                     1      
10040000000810~~•~een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het          0      
10040000000820certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid,  0      
10040000000830gezondheid en milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of            0      
10040000000840gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de           0      
10040000000850aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk 0      
10040000000860geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.       1      
10040000000870                                                                 1200510
10040000000880~~Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden 0      
10040000000890aan: ~~~~~Gemeentewerken Rotterdam                               1      
10040000000900~ ~Afdeling Aanbestedingszaken                                   1      
10040000000910~ ~Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.                              1      
10040000000920                                                                 1200510
10040000000930  ~b.~desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:             1      
10040000000940~ ~•~een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de     0      
10040000000950ondernemer behorende technici of technische organen, in het      0      
10040000000960bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en 0      
10040000000970van die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de   0      
10040000000980werken uit te voeren;                                            1      
10040000000990~ ~•~de beroepskwalificaties waaronder studie- en                0      
10040000001000beroepsdiploma's van de ondernemer of het kaderpersoneel van de  0      
10040000001010onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding    0      
10040000001020van de werken zijn belast;                                       1      
10040000001030~~•~de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de  0      
10040000001040ondernemer toepast in het kader van de uitvoering van de         0      
10040000001050opdracht;                                                        1      
10040000001060 ~~•~een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse         0      
10040000001070personeelsbezetting van de onderneming van de ondernemer, en de  0      
10040000001080omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;       1      
10040000001090 ~~•~een verklaring die de outillage, het materieel en de        0      
10040000001100technische uitrusting vermeldt waarover de ondernemer voor het   0      
10040000001110uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van   0      
10040000001120de uitvoering van de opdracht;                                   1      
10040000001130                                                                 1200510
100400000011405.~~De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7  0      
10040000001150t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen zijn:                     1      
10040000001160~a.~het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan  0      
10040000001170de uitoefening van de onderneming;                               1      
10040000001180~b.~niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel     0      
100400000011902.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;                                1      
10040000001200~c.~het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare       0      
10040000001210werken onder vergelijkbare omstandigheden elk aantoonbaar naar   0      
10040000001220tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig 0      
10040000001230opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De                 0      
10040000001240inschrijvingssom of het gefactureerde totaalbedrag van ten       0      
10040000001250minste één werk dient minimaal  € 175.000,-- te bedragen;        1      
10040000001260~d.~het stellen van een zekerheid in de vorm van een             0      
10040000001270bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;                  1      
10040000001280~e.~het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien    0      
10040000001290van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en          0      
10040000001300belastingen;                                                     1      
10040000001310~f.~het in bezit zijn van het certificaat van een                0      
10040000001320veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid en milieu 0      
10040000001330Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a.                  1      
10040000001340                                                                 1200510
10040000001350 ~Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle        0      
10040000001360combinanten te voldoen aan de onder sub a, b en e genoemde       0      
10040000001370eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4   0      
10040000001380sub a. Ten minste één van de combinanten moet voldoen aan het    0      
10040000001390onder sub c gestelde.                                            1      
10040000001400                                                                 1200510
10040000001410~De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f     0      
10040000001420gevraagde certificering(en). De combinant(en) die een            0      
10040000001430certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden     0      
10040000001440ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het  0      
10040000001450kader van de desbetreffende certificering inbrengt.              1      
10040000001460                                                                 1200510
10040000001470~Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde     0      
10040000001480certificering(en) van een derde(n) dan dient deze derde(n) ook   0      
10040000001490daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor   0      
10040000001500hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende             0      
10040000001510certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het        0      
10040000001520hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging 0      
10040000001530van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een             0      
10040000001540terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de   0      
10040000001550desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk          0      
10040000001560beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden     0      
10040000001570ingezet.                                                         1      
10040000001580                                                                 1200510
10040000001590 6.~Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de 0      
10040000001600technische bekwaamheid en/of  financiële en economische          0      
10040000001610draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen           0      
10040000001620verklaring en bewijsstukken voldoende zekerheid te verschaffen   0      
10040000001630dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde              0      
10040000001640uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt   0      
10040000001650naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en 2.9.4 van het ARW 2005.   1      
10040000001660                                                                 1200510
10040000001670~Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept     0      
10040000001680dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals 0      
10040000001690een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst,  0      
10040000001700te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de        0      
10040000001710uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op 0      
10040000001720het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te         0      
10040000001730verklaren niet in omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in    0      
10040000001740artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels overlegging    0      
10040000001750van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en           0      
10040000001760ondertekende Eigen verklaring-"R".                               1      
10040000001770                                                                 1200510
100400000017807.~BIBOB-advies                                                  1      
10040000001790~Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver    0      
10040000001800zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij vraag 2 één of     0      
10040000001810meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende 0      
10040000001820informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver  0200510
10040000001830of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of het doen   0      
10040000001840laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich       0      
10040000001850beroept te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het     0      
10040000001860Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).                 1      
10040000001870                                                                 1200510
10040000001880~De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is         0200510
10040000001890gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van 0200510
10040000001900dat advies geïnformeerd.                                         1      
10040000001910                                                                 1200510
10040000001920                                                                 1200510
10040000001930                                                                 1200510
10040000001940                                                                 1200510
10040000001950                                                                 1200510
10040000001960                                                                 1200510
10040000001970                                                                 1200510
10040000001980                                                                 1200510
10040000001990                                                                 1200510
1005000000    TABS;L007;L014
10050000000000INSCHRIJVINGSSTAAT                                               1200510
10050000000010Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW        0      
10050000000020Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).        1      
10050000000030                                                                 1200510
10050000000040In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve     0      
10050000000050bedragen voorkomen, uitgezonderd:                                1      
10050000000060- bestekspostnummers 910010 en 910020 "Opbrengst materialen";    1      
10050000000070- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".                    1      
10050000000080                                                                 1200510
1006000000    TABS;L007;L014
10060000000000AANBESTEDING                                                     1200510
10060000000010De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het         0      
10060000000020Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) op 13 september    0      
100600000000302012 om 11:00 uur.                                               1      
10060000000040                                                                 1200510
10060000000050~Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van             0      
10060000000060aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor  0      
10060000000070bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in  0      
10060000000080de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken      0      
10060000000090Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint  0      
10060000000100II & III.                                                        1      
10060000000110~Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:1      
10060000000120~- "Besteknummer 1-063-12";                                      1      
10060000000130~- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten,                 0      
10060000000140Inschrijvingsstaten";                                            1      
10060000000150~- Naam en adres van de inschrijver.                             1      
10060000000160~                                                                1      
10060000000170De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van      0      
10060000000180Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.                    1      
10060000000190                                                                 1200510
10060000000200Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II 0      
10060000000210en III voorzien zijn van een toegangbeveiligingssysteem. Als u   0      
10060000000220bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de            0      
10060000000230portiersloge een                                                 1      
10060000000240"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met  0      
10060000000250een eventuele wachttijd.                                         1      
10060000000260~                                                                1      
10060000000270De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich 0      
10060000000280vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar                       1      
10060000000290geen toegangspas voor benodigd.                                  1      
10060000000300                                                                 1200510
10060000000310De termijn van gestanddoening is 60 dagen.                       1      
10060000000320                                                                 1200510
10060000000330In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van   0      
10060000000340het ARW 2005 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van        0      
10060000000350gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:                         1      
10060000000360                                                                 1200510
10060000000370-~in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het 0      
10060000000380door het gerechtshof of de hoge raad te wijzen arrest.           1      
10060000000390of (in voorkomende gevallen)                                     1      
10060000000400-~het kort geding is ingetrokken.                                1      
10060000000410                                                                 1200510
1007000000    TABS;L007;L014
10070000000000OPDRACHT                                                         1200510
10070000000010Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005. Artikel       0      
100700000000202.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.                  1      
10070000000030                                                                 1200510
10070000000040                                                                 1200510
1008000000    TABS;L007;L014
10080000000000GUNNINGCRITERIUM                                                 1      
10080000000010Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.               1      
10080000000020                                                                 1      
10080000000030Het gunningcriterium is de laagste prijs.                        1      
1009000000    TABS;L007;L014
10090000000000VARIANTEN                                                        1      
10090000000010Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.               1      
10090000000020                                                                 1      
10090000000030Varianten zijn niet toegestaan.                                  1      
1010000000    TABS;L007;L014
10100000000000GESCHILLEN                                                       1      
10100000000010Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van           0      
10100000000020toepassing.                                                      1      
10100000000030                                                                 1      
10100000000040Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.               1      
10100000000050                                                                 1      
10100000000060In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 0      
10100000000070geldt het volgende:                                              1      
10100000000080                                                                 1      
10100000000090Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure            0      
10100000000100betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de                  1      
10100000000110aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is    0      
10100000000120verklaard, zal, bij uitsluiting worden                           1      
10100000000130voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.                 1      
10100000000140                                                                 1      
10100000000150In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere        0      
10100000000160inschrijver, die het niet met het voornemen tot gunning eens is, 0      
10100000000170binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de     0      
10100000000180brief waarin het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van  0      
10100000000190een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan maken bij   0      
10100000000200de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te  0      
10100000000210hebben gesteld door toezending van een kopie van de dagvaarding. 0      
10100000000220Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van vijftien    0      
10100000000230kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk  0      
10100000000240en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn vervallen.     1      
10100000000250                                                                 1      
10100000000260Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote 0      
10100000000270zorg samengesteld. De aanbestedende dienst verwacht van de       0      
10100000000280inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de        0      
10100000000290inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand    0      
10100000000300aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om   0      
10100000000310opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of           0      
10100000000320tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de       0      
10100000000330aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De  0      
10100000000340aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het     0      
10100000000350vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan      0      
10100000000360worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden 0      
10100000000370overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van       0      
10100000000380inschrijving niet klagen over fouten, omissies of                0      
10100000000390tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die      0      
10100000000400onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.  1      
1101000000    TABS;L007;L014
11010000000000OPDRACHTGEVER                                                    1200510
11010000000010Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.        1      
11010000000020                                                                 1200510
11010000000030In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt      0      
11010000000040gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle zaken het werk  0      
11010000000050betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar      0      
11010000000060uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.                       1      
1102000000    TABS;L007;L014
11020000000000DIRECTIE                                                         1200510
11020000000010De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van    0      
11020000000020Gemeentewerken Rotterdam en zij die door hem worden aangewezen.  1      
1103000000    TABS;L007;L014
11030000000000LOCATIE                                                          1200510
11030000000010Het uit te voeren werk is gelegen in de Tattistraat en omgeving  0      
11030000000020in de deelgemeente Prins Alexander in de gemeente Rotterdam.     1      
1104000000    TABS;L007;L014
11040000000000ALGEMENE BESCHRIJVING                                            1200510
11040000000010Het werk bestaat in hoofdzaak uit:                               1200510
11040000000020a.~het opbreken van elementenverhardingen;                       1      
11040000000030b.~het opbreken van asfaltverhardingen en bijbehorende fundering;1      
11040000000040c.~het vervangen van het vuilwaterrioolstelsel;                  1      
11040000000050d.~het aanbrengen van een DIT-stelsel incl. uitstroomopening;    1      
11040000000060e.~het uitvoeren van grondwerkzaamheden en grondbewerkingen;     1      
11040000000070f.~het aanbrengen van asfaltverhardingen met bijbehorende        0      
11040000000080fundering;                                                       1      
11040000000090g.~het aanbrengen van elementenverhardingen.                     1      
11040000000100                                                                 1200510
11040000000110De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen   0      
11040000000120bouwstoffen bedraagt circa  € 250.000,--  exclusief B.T.W.       1      
1105000000    TABS;L007;L014
11050000000000TIJDSBEPALING                                                    1200510
11050000000010Het werk opleveren binnen 100 werkbare werkdagen.                1      
11050000000020                                                                 1200510
11050000000030De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42    0      
11050000000040lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt  €  1.000,--  exclusief       0      
11050000000050B.T.W. per dag.                                                  1      
11050000000060                                                                 1200510
1106000000    TABS;L007;L014
11060000000000ONDERHOUDSTERMIJN                                                1200510
11060000000010De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de   0200510
11060000000020U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden                             1      
1107000000    TABS;L007;L014
11070000000000KWALITEITSBORGING                                                1200510
110700000000101.~Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een        0      
11070000000020kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd              0200510
11070000000030overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02  van deel 3 in   0      
11070000000040dit bestek.                                                      1      
11070000000050                                                                 1200510
11070000000060~Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden 0      
11070000000070overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 01.25                   0      
11070000000080Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek,    0      
11070000000090van de aannemer wordt verlangd dat hij een besteksadministratie  0      
11070000000100voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.                   1      
11070000000110                                                                 1200510
110700000001202.~VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het      0      
11070000000130bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar nodig   0      
11070000000140uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.                 1      
1108000000    TABS;L007;L014
11080000000000WERKGELEGENHEID                                                  1      
11080000000010Additionele besteksvoorwaarde                                    1      
11080000000020De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de    0      
11080000000030gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te      0      
11080000000040leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig        0      
11080000000050werkzoekenden en/of WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen    0      
11080000000060voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het   0      
11080000000070binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan  0      
11080000000080een half jaar geen arbeid hebben verricht binnen een             0      
11080000000090arbeidsovereenkomst.                                             1      
11080000000100                                                                 1      
11080000000110De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden  0      
11080000000120gegund bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de            0      
11080000000130aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten   0      
11080000000140en/of stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt     0      
11080000000150vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden 0      
11080000000160na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen  0      
11080000000170en zijn gericht op maatwerk.                                     1      
11080000000180                                                                 1      
11080000000190Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde  0      
11080000000200zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte   0      
11080000000210van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is       0      
11080000000220ingezet.                                                         1      
11080000000230                                                                 1      
11080000000240De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het 0      
11080000000250kader van de 5%-regeling, binnen 7 dagen na                      0      
11080000000260opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt      0      
110800000002705%-regeling via telefoonnr. 010-8509776.                         1      
11080000000280                                                                 1      
11080000000290De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden,       0      
11080000000300WSW-ers en stagiaires ingeschakeld worden gebeurt in overleg     0      
11080000000310tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5%-regeling.           1      
11080000000320                                                                 1      
11080000000330De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal              0      
11080000000340vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het meldpunt         0      
110800000003505%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in 0      
11080000000360het kader van de 5%-regeling.                                    1      
11080000000370Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl      1      
11080000000380                                                                 1      
11080000000390Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen 0      
11080000000400wij u naar de hieronder staande website.                         1      
11080000000410www.5procentregelingrotterdam.nl                                 1      
1109000000    TABS;L007;L014
11090000000000GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’                         1      
11090000000010Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s  0      
11090000000020als ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’,      0      
11090000000030‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college   0      
11090000000040van burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de         0      
11090000000050gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De gedragscode geeft   0      
11090000000060in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en           0      
11090000000070Opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten, van de               0      
11090000000080precontractuele fase van een project tot en met de afronding en  0      
11090000000090evaluatie ervan. Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter  0      
11090000000100het uitgangspunt.                                                1      
11090000000110                                                                 1      
11090000000120Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure         0      
11090000000130“Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van 0      
11090000000140de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.    1      
1110000000    TABS;L007;L014
11100000000000VOERTAAL                                                         1      
11100000000010Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking   0      
11100000000020tot dit werk is Nederlands de voertaal.                          1      
11110000000000MILIEUEISEN                                                      1      
11110000000010De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden    0      
11110000000020met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27 van deel 3 van    0      
11110000000030dit bestek.                                                      1      
2000000000010                                                                 1200510
2000000000020Behoort bij: 1-063-12                                            1200510
2000000000030                                                                 1200510
2000000000040.....                                                            1200510
2000000000050.....                                                            1200510
2000000000060.....                                                            1200510
2000000000070                                                                 1200510
2000000000080                                                                 1200510
2000000000090Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de        1200510
2000000000100standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het      1200510
2000000000110inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):                    1200510
2000000000120                                                                 1200510
2000000000130~~~~~~~~~~~1)                                                    1200510
2000000000140                                                                 1200510
2000000000150Gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1200510
2000000000160                                                                 1200510
2000000000170                                                                 1200510
2000000000180                                                                 1200510
2000000000190                                                                 1200510
2000000000200                                                                 1200510
2000000000210                                                                 1200510
2000000000220                                                                 1200510
20000000002301) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een 1200510
2000000000240   rechtspersoon de statutaire naam.                             1200510
2000000000250                                                                 1200510
20000000002602) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een            1200510
2000000000270   rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en       1200510
2000000000280   zonodig vermelding van de provincie en het land.              1200510
2101000000    TABS;L007
21010000000000TEKENINGEN                                                       1200510
21010000000010Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:       1      
21010000000020                                                                 1      
21010000000030~omschrijving tekeningen ~~~~nummer~~versie~datum                1      
21010000000040                                                                 1      
21010000000050-~Wegenbouw - Bestaande en nieuwe                                0      
21010000000060situatie~~48-W-1354~C~09-07-2012                                 1      
21010000000070-~Riolering - Te verwijderen en aan te brengen                   0      
21010000000080riool~48-R-1355~B~09-07-2012                                     1      
21010000000090-~Riolering - Details en buizen- &                               0      
21010000000100puttenstaat~~48-R-1356~C~09-07-2012                              1      
21010000000110-~Wegenbouw - Doorsnedes en details~~~48-W-1357~C~09-07-2012     1      
21010000000120-~Openbare verlichting - Bestaande en nieuwe                     0      
21010000000130situatie~48-OV-1360~B ~09-07-2012                                1      
2102000000    TABS;L007
21020000000000PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN                                        1200510
21020000000010De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en)      0      
21020000000020aangegeven.                                                      1      
21020000000030                                                                 1      
21020000000040In de directe omgeving van het werk zullen door de directie      0      
21020000000050enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte van N.A.P. worden 0      
21020000000060aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.         1      
2103000000    TABS;L007
21030000000000KWALITEITSBORGING                                                1200510
21030000000010Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de    1200510
21030000000020artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005,        0      
21030000000030rekening houden met de volgende stoppunten:                      1200510
21030000000040                                                                 1200510
210300000000501.~Geaccepteerd V&G-plan voor de start van de werkzaamheden;     1      
210300000000602.~Geaccepteerde planning voor de start van de werkzaamheden;    1      
210300000000703.~Geaccepteerde tijdelijke verkeersmaatregelen voor de start    0      
21030000000080van de werkzaamheden;                                            1      
210300000000904.~Controle verdichting rioolsleuven;                            1      
210300000001005.~Controle verdichting van het zandcunet vóór het aanbrengen    0      
21030000000110van funderingen;                                                 1      
210300000001206.~Controle verdichting van het zandcunet vóór het aanbrengen    0      
21030000000130van elementenverhardingen;                                       1      
210300000001407.~Controle verdichting van de fundering vóór het aanbrengen van 0      
21030000000150de asfaltverhardingen;                                           1      
210300000001608.~Goedkeuring erkend installatiebedrijf (zie ook bepaling       0      
2103000000017034.12.01 van dit bestek);                                        1      
210300000001809.~Akkoord afvoer grond uit rioolsleuven.                        1      
2104000000    TABS;L007
21040000000000BIJLAGEN                                                         1200510
21040000000010-~Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 06-07-2012;               1      
21040000000020- ~Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid"       0      
21040000000030werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;                              1      
21040000000040-~Boombescherming op bouwlocaties d.d. 07-01-2001;               1      
21040000000050-~Legschema kabel en leidingen d.d. 23-09-2009.                  1      
21040000000060                                                                 1200510
2105000000    TABS;L007
21050000000000GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN                                            1      
210500000000101.~Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk       0      
21050000000020gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, 0      
21050000000030vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit. 1      
21050000000040~De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat  0      
21050000000050de bedoelde risico's zich kunnen realiseren. Om die reden dient  0      
21050000000060de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen       0      
21050000000070(zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen, etc.)     0      
21050000000080teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter            0      
21050000000090beschikking gesteld zijn te beschermen.                          1      
21050000000100                                                                 1      
210500000001102.~De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in             0      
21050000000120verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam een "betaald    0      
21050000000130parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van  0      
21050000000140te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden  0      
21050000000150een "betaald parkeren regime" van kracht is.                     1      
21050000000160                                                                 1      
21050000000170~Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet 0      
21050000000180mogelijk voor niet produktief materieel, waaronder               0      
21050000000190vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te         0      
21050000000200parkeren binnen het werkterrein.                                 1      
21050000000210                                                                 1      
21050000000220~De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen          0      
21050000000230werknemers en werknemers van de onderaannemers een regeling te   0      
21050000000240treffen bij dienst Stadstoezicht.                                1      
21050000000250~Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de  0      
21050000000260aannemer contact op te nemen met:                                1      
21050000000270~-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam                 1      
21050000000280~ (tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;         1      
21050000000290~-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.     1      
21050000000300                                                                 1      
210500000003103.~Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en            0      
21050000000320parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer worden vergoed. 1      
22010000000000VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT                          1200510
22010000000010In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het   0200510
22010000000020uit te voeren werk opgenomen.                                    1200510
22020000000000KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING                                   1200510
22020000000010Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende     0200510
22020000000020hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid  0200510
22020000000030betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.    1200510
22020000000040Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de  0200510
22020000000050U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de          0200510
22020000000060Standaard 2005.                                                  1200510
22020000000070Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende     0200510
22020000000080hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare         0200510
22020000000090hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de     0200510
22020000000100U.A.V. 1989.                                                     1200510
22020000000110Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende           0200510
22020000000120resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te       0200510
22020000000130accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van 0200510
22020000000140de Standaard 2005.                                               1200510
22020000000150Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een           0200510
22020000000160hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te 0200510
22020000000170controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende 0200510
22020000000180documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te           0200510
22020000000190verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen 0200510
22020000000200opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.                     1200510
22030000000000HOEVEELHEID TER INLICHTING                                       1200510
22030000000010De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde             0200510
22030000000020hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.        0200510
22030000000030Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de  0200510
22030000000040resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.               1200510
22030000000050Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop     0200510
22030000000060betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft 0200510
22030000000070die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door   0200510
22030000000080de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.                  1200510
22030000000090Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende     0200510
22030000000100hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde   0200510
22030000000110een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel   0200510
22030000000120door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.             1200510
22030000000130Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet    0200510
22030000000140anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende     0200510
22030000000150bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.                 1200510
22040000000000GRENZEN VAN DE SITUERING                                         1200510
22040000000010De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de         0200510
22040000000020situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 0200510
22040000000030werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de    0200510
22040000000040posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,      1200510
22040000000050zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening      0200510
22040000000060geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,           0200510
22040000000070onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.    1200510
231     000009GRONDWERKEN                                       000000000                      
231     000109.....                                             000000000                      
2311    000009GRONDWERKEN ALGEMEEN                              000000000                      
2311    000109.....                                             000000000                      
23112   000009GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN                      000000000                      
23112   000109.....                                             000000000                      
23112010000009Laden / afvoer ontgraven grond uit rioolsleuf     122029900             0 E      
23112010000109Laden / afvoer ontgraven grond uit rioolsleuf     122029900m3      575000        
23112010000209Betreft: het laden en afvoeren van overtollige    022029900             0        
23112010000309grond vrijgekomen uit de rioolsleuven volgens     022029900             0        
23112010000409bestekspostnummers 311124, 312115, 312125,        022029900             0        
23112010000509312135, 312145, 312155, 313214, 313223, 313314,   022029900             0        
23112010000609313233, 313314 en 314312                          122029900             0        
23112010000709Grondsoort: grond                                 122029900             0        
23112010000809Vervoeren naar: Plas van Heenvliet, Kanaaldijk    022029900             0        
23112010000909West, Rotterdam                                   122029900             0        
23112010001009Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van  022029900             0        
23112010001109vervoer (losse m3)                                022029900             0        
23112020000009Zand uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3)      122019900             0 E      
23112020000109Grond uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3)     122019900m3      275000        
23112020000209Betreft: het ontgraven van het cunet van de te    022019900                      
23112020000309maken groenstroken.                               122019900                      
23112020000409Vrijkomende grond vervoeren binnen werkterrein.   122019900                      
23112020000509- grond ontgraven uit cunet;                      122019900                      
23112020000609- grond vervoeren.                                022019900                      
23112021000009Zand ontgraven uit cunet                          122010100               D200009
23112021000104Grond ontgraven uit{cunet                         122010100m3           20 200009
23112021000309.....                                             122010100             03 199411
23112021001205Grondsoort:{zand                                  122010100             07 200009
23112021002005Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van het         022010100             06 200009
23112021002109theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).    022010100                200009
23112021100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010104             0  200009
23112021200105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m                022010101             0  199411
23112021500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122010101             0  200009
23112022000009Zand vervoeren.                                   122020100               D200212
23112022000100Grond vervoeren.                                  122020100m3           2  199411
23112022000209.....                                             122020100             06 199411
23112022000905Grondsoort:{zand                                  122020100             04 199411
23112022001405Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van het         022020100             06 200009
23112022001509theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).    022020100                200009
23112022100105Vervoeren naar:{de plaats van verwerking binnen   022020102             06 199411
23112022100209het werkterrein volgens bestekspostnummer 116010  022020102                199411
23112030000009Grond uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3)     122019900             0 E      
23112030000109Grond uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3)     122019900m3      220000        
23112030000209Betreft: het ontgraven van het cunet van de te    022019900             0        
23112030000309ontgraven groenstroken t.b.v. maken cunet         022019900             0        
23112030000409rijbaan/parkeerplaatsen.                          122019900             0        
23112030000509Vrijkomende grond vervoeren naar Plas van         022019900             0        
23112030000609Heenvliet, Kanaaldijk West, Rotterdam             122019900             0        
23112030000709- grond ontgraven uit cunet;                      122019900             0        
23112030000809- grond vervoeren.                                022019900             0        
23112031000009Grond ontgraven uit cunet                         122010100               D200009
23112031000104Grond ontgraven uit{cunet                         122010100m3           20 200009
23112031000309.....                                             122010100             03 199411
23112031001205Grondsoort:{grond                                 122010100             07 200009
23112031002005Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van het         022010100             06 200009
23112031002109theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).    022010100                200009
23112031100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 122010104             0  200009
23112031200105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,90}m                022010101             0  199411
23112031500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122010101             0  200009
23112032000009Grond vervoeren.                                  122020100               D200212
23112032000100Grond vervoeren.                                  122020100m3           2  199411
23112032000209.....                                             122020100             06 199411
23112032000905Grondsoort:{grond                                 122020100             04 199411
23112032001405Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van het         022020100             06 200009
23112032001509theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).    022020100             0  200009
23112032100105Vervoeren naar:{Plas van Heenvliet, Kanaaldijk    022020102             06 199411
23112032100209West, Rotterdam                                   022020102             0  199411
23115   000009GROND VERVOEREN                                   000000000                      
23115   000109.....                                             000000000                      
23115010000009Zand vervoeren                                    122029900             0 E      
23115010000109Zand vervoeren                                    122029900ton    2450000        
23115010000209Betreft: het vervoeren van zand t.b.v. het        022029900                      
23115010000309ophogen en invegen van de nieuw aangebrachte      022029900                      
23115010000409verharding, de grondverbetering van de            022029900                      
23115010000509rioolsleuven en waar nodig het aanvullen van de   022029900                      
23115010000609rioolsleuven.                                     122029900                      
23115010000709Zand verwerken volgens bestekspostnummers         122029900                      
23115010000809116010, 311124, 312115, 312125, 312135, 312145,   022029900                      
23115010000909312155, 313214, 313224, 313233, 313314, 314312,   022029900                      
23115010001009542010, 542020, 542030, 542050, 542060, 542070,   022029900                      
23115010001109542080, 542090, 542100 en 542110                  122029900                      
23115010001209Zand afhalen aan de trechter aan de Nesserdijk.   122029900                      
23115010001309Grondsoort: ophoogzand                            122029900ton    2450001        
23115010001409Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in    022029900                      
23115010001509middelen van vervoer.                             122029900                      
23115010001609Vervoeren naar de plaats van verwerking.          022029900                      
23115020000009Teelgrond vervoeren                               122029900             0 E      
23115020000109Teelgrond vervoeren                               122029900m3      360000        
23115020000209Betreft: het vervoeren van teelgrond t.b.v. het   022029900                      
23115020000309ophogen en aanvullen van de groenstroken/bermen.  122029900                      
23115020000409Teelgrond verwerken volgens bestekspostnummers    122029900                      
23115020000509116020.                                           122029900                      
23115020000609Teelgrond afhalen aan de RMO                      122029900                      
23115020000709President Rooseveltweg te Rotterdam.              122029900                      
23115020000809Grondsoort: teelgrond                             122029900m3      360001        
23115020000909Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in    022029900                      
23115020001009middelen van vervoer.                             122029900                      
23115020001109Vervoeren naar de plaats van verwerking.          022029900                      
23115030000009Brekerzand vervoeren                              122029900             0 E      
23115030000109Brekerzand vervoeren                              122029900ton       3750        
23115030000209Betreft: het vervoeren van brekerzand t.b.v. het  022029900                      
23115030000309vullen van de lichtmasten.                        122029900                      
23115030000409Brekerzand verwerken volgens bestekspostnummers   122029900                      
23115030000509420013 en 430013                                  122029900                      
23115030000609Zand afhalen aan de trechter aan de Nesserdijk.   122029900                      
23115030000709Grondsoort: brekerzand                            122029900ton       3751        
23115030000809Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in    022029900                      
23115030000909middelen van vervoer.                             122029900                      
23115030001009Vervoeren naar de plaats van verwerking.          022029900                      
23115050000009Zoet zand vervoeren                               122029900             0 E      
23115050000109Zoet zand vervoeren                               122029900m3       27000        
23115050000209Betreft: het vervoeren van zoet zand t.b.v. het   022029900             0        
23115050000309maken van een cunet                               122029900             0        
23115050000409Zoet zand verwerken volgens bestekspostnummer     022029900             0        
23115050000509116030                                            122029900             0        
23115050000609Zoet zand afhalen aan de RMO President            022029900             0        
23115050000709Rooseveltweg te Rotterdam                         122029900             0        
23115050000809Grondsoort: zoet zand                             122029900             0        
23115050000909Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in    022029900             0        
23115050001009middelen van vervoer.                             122029900             0        
23115050001109Vervoeren naar de plaats van verwerking           022029900             0        
23116   000009GROND VERWERKEN                                   000000000                      
23116   000109.....                                             000000000                      
23116010000009Grond verwerken in ophoging, zand (vaste m3)      122030100             0 D200009
23116010000104Grond verwerken in{ophoging, zand (vaste m3)      122030100m3      6000000 200009
23116010000309Betreft: het verwerken van zand t.b.v. het        022030100             03 200009
23116010000409ophogen van het openbare verharde terrein.        122030100                200009
23116010000704Grondsoort:{zand, vrijgekomen volgens             022030100m3           07 200009
23116010000809bestekspostnummer 112020 en aangevoerd volgens    022030100                200009
23116010000909bestekspostnummer 115010                          122030100                200009
23116010001505Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van weging in   022030100             06 200009
23116010001609middelen van vervoer.                             022030100                200009
23116010100109Ophoging variërend van gemiddeld 0,05 m tot       022030109                199411
23116010100209gemiddeld 0,10 m.                                 022030109             0  199411
23116010200101Zonder overhoogte                                 122030101             0  199411
23116010300105Bovenoppervlakte{8000}m2                          022030106             0  200009
23116010500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122030101             0  200009
23116010600109De aanvulling verdichten                          022030109             0  200009
23116020000009Grond verwerken in ophoging, teelgrond (vaste m3) 122030100             0 D200009
23116020000104Grond verwerken in{ophoging, teelgrond (vaste m3) 122030100m3      3600000 200009
23116020000309Betreft: het verwerken van grond t.b.v. het       022030100             03 200009
23116020000409ophogen van het openbare groen.                   122030100                200009
23116020000704Grondsoort:{teelgrond, aangevoerd volgens         022030100m3           07 200009
23116020000809bestekspostnummer 115020                          122030100                200009
23116020001505Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van het         022030100             06 200009
23116020001609theoretisch profiel van verwerking (vaste m3)     022030100                200009
23116020100109Ophoging gemiddeld 0,10 m                         022030109             0  199411
23116020200101Zonder overhoogte                                 122030101             0  199411
23116020300105Bovenoppervlakte{2290}m2                          022030106             0  200009
23116020500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122030101             0  200009
23116020600109De aanvulling verdichten                          022030109             0  200009
23116030000009Grond verwerken in cunet, zoet zand (vaste m3)    122030100             0 D200009
23116030000104Grond verwerken in{cunet, zoet zand (vaste m3)    122030100m3       270000 200009
23116030000309Betreft: het verwerken van zoet zand t.b.v. de    022030100             03 200009
23116030000409cunet van het voetpad tussen de leibomen en gevel 122030100             0  200009
23116030000704Grondsoort:{zoet zand, aangevoerd volgens         022030100m3           07 200009
23116030000809bestekspostnummer 115050                          122030100             0  200009
23116030001505Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van weging in   022030100             06 200009
23116030001609middelen van vervoer                              022030100             0  200009
23116030100105Hoogte{0,50}m                                     022030102             0  200009
23116030200101Zonder overhoogte                                 122030101             0  199411
23116030300105Bovenoppervlakte{50  }m2                          022030105             0  200009
23116030500101Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m122030101             0  200009
23116030600109De aanvulling verdichten                          022030109             0  200009
2312    000009GRONDWERKEN GROENVOORZIENINGEN                    000000000                      
2312    000109.....                                             000000000                      
23121   000009SPITTEN                                           000000000                      
23121   000109.....                                             000000000                      
23121010000009Diepspitten grasvakken                            122210400             4 D199510
23121010000100Diepspitten.                                      122210400are      21004  199411
23121010000209Betreft: het diepspitten van het terrein t.b.v.   022210400             03 199411
23121010000309het zaaien van gras volgens bestekspostnummer     022210400             0  199411
23121010000409638010                                            122210400             0  199411
23121010000909Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden    022210400             05 199510
23121010001009een bomenwacht aanwezig te zijn.                  022210400             0  199510
23121010100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              122210401             0  199411
23121010300101Ondergrond bovenspitten                           122210405             0  199411
23121010400101Spitten zonder open put                           122210402             0  199411
23121010560101Bewerkingsdiepte: 0,50 m                          122210412             0  199411
23121020000009Diepspitten plantvakken                           122210400             4 D199510
23121020000100Diepspitten.                                      122210400are       1904  199411
23121020000209Betreft: het diepspitten van de te maken          022210400             03 199411
23121020000309plantvakken                                       122210400             0  199411
23121020000909Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden    022210400             05 199510
23121020001009een bomenwacht aanwezig te zijn.                  022210400             0  199510
23121020100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              122210401             0  199411
23121020300101Ondergrond bovenspitten                           122210405             0  199411
23121020400101Spitten zonder open put                           122210402             0  199411
23121020560101Bewerkingsdiepte: 0,80 m                          122210415             0  199411
23122   000009EGGEN                                             000000000                      
23122   000109.....                                             000000000                      
23122010000009Eggen grasvakken                                  122211100             4 D199510
23122010000100Eggen.                                            122211100are      21004  199411
23122010000209Betreft: het eggen van het terrein t.b.v. het     022211100             03 199411
23122010000309zaaien van gras volgens bestekspostnummer 638010  122211100             0  199411
23122010000609Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden    022211100             05 199510
23122010000709een bomenwacht aanwezig te zijn.                  022211100             0  199510
23122010100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              122211101             0  199411
23122010200101Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3    122211101             0  199411
23122010500101Met een aangedreven eg                            122211101             0  199411
23122010600101Bewerkingsdiepte: 0,15 m                          122211103             0  199411
23122020000009Eggen plantvakken                                 122211100             4 D199510
23122020000100Eggen.                                            122211100are       1904  199411
23122020000209Betreft: het eggen van de te maken plantvakken    122211100             03 199411
23122020000609Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden    022211100             05 199510
23122020000709een bomenwacht aanwezig te zijn.                  022211100             0  199510
23122020100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              122211101             0  199411
23122020200101Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3    122211101             0  199411
23122020500101Met een aangedreven eg                            122211101             0  199411
23122020600101Bewerkingsdiepte: 0,15 m                          122211103             0  199411
23123   000009EGALISEREN                                        000000000                      
23123   000109.....                                             000000000                      
23123010000009Egaliseren grasvakken                             122113100             4 D199411
23123010000100Egaliseren.                                       122113100are      21004  199411
23123010000209Betreft: het egaliseren van het terrein t.b.v.    022113100             03 199411
23123010000309het zaaien van gras volgens bestekspostnummer     022113100                199411
23123010000409638010                                            122113100                199411
23123010000609.....                                             122113100             05 199411
23123010001209.....                                             022113100             02 199411
23123010100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              122113101             0  199411
23123010400101Egaliseren volgens natuurlijk verhang             122113102             0  199411
23123010500101Toegestane positieve afwijking 0,02 m             122113101             0  199411
23123020000009Egaliseren plantvakken                            122113100             4 D199411
23123020000100Egaliseren.                                       122113100are       1904  199411
23123020000209Betreft: het egaliseren van de te maken           022113100             03 199411
23123020000309plantvakken                                       122113100                199411
23123020000609.....                                             122113100             05 199411
23123020001209.....                                             022113100             02 199411
23123020100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              122113101             0  199411
23123020400101Egaliseren volgens natuurlijk verhang             122113102             0  199411
23123020500101Toegestane positieve afwijking 0,02 m             122113101             0  199411
232     000019BEMALING EN DRAINAGE                              000000000                      
232     000119.....                                             000000000                      
2321    000009BEMALING                                          000000000                      
2321    000109.....                                             000000000                      
23212010000009Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling 121029900             0 E      
23212010000109Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling 121029900m       440000        
23212010000209Betreft: het in den droge verwijderen en          021029900             1        
23212010000309aanbrengen van de riolering.                      121029900             0        
23212010000409- aanbrengen bronbemaling                         121029900             1        
23212010000509- instandhouden bronbemaling                      121029900             1        
23212010000609- verwijderen bronbemaling                        121029900             1        
23212010000709Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het aantal   021029900             1        
23212010000809meters rioolsleuf                                 021029900             1        
23212011000009Aanbrengen bronbemaling.                          121020100               D200212
23212011000100Aanbrengen bronbemaling.                          121020100EUR          2        
23212011000209Betreft: het aanbrengen van bronbemaling t.b.v.   021020100             14       
23212011000309het in den droge verwijderen en aanbrengen van de 021020100             1        
23212011000409riolering                                         121020100             1        
23212011000709                                                  021020100             14       
23212011100101Verlaging van het freatisch vlak tot              121020102             1        
23212011100209aan de onderzijde van de rioolbuizen en de putten.021020102             14       
23212011200109Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer         121020109             1        
23212011200209waarbij wel rekening gehouden dient te worden met 021020109             1        
23212011200309de volgende eis:                                  121020109             1        
23212011200409het geluidsniveau van de in te zetten pompunit    021020109             1        
23212011200509mag maximaal 35 dB zijn op 1 meter hoogte nabij   021020109             1        
23212011200609de gevels van de omliggende woningen.             021020109             1        
23212011500101Reserve-energievoorziening is niet vereist        121020103             1        
23212012000009Instandhouden bronbemaling.                       121020200               D200212
23212012000100Instandhouden bronbemaling.                       121020200EUR          2        
23212012000209Betreft: het instandhouden van de bronbemaling    021020200             14       
23212012000309aangebracht volgens bestekspostnummer 212011      121020200             1        
23212012000709                                                  121020200             15       
23212012001301Periode van instandhouding:                       121020200             1        
23212012001409gedurende de rioleringswerkzaamheden              021020200             15       
23212012100101Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het 121020202             1        
23212012100205in bestekspostnr.{212011}vermelde niveau          121020202             1        
23212012100309                                                  021020202             14       
23212013000009Verwijderen bronbemaling.                         121020400               D200212
23212013000100Verwijderen bronbemaling.                         121020400EUR          2        
23212013000209Betreft: het verwijderen van de bronbemaling      021020400             14       
23212013000309aangebracht volgens bestekspostnummer 212011      021020400             1        
23212013000709                                                  021020400             15       
23212013100101Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat     121020403             1        
23212013100205vullen{met zand                                   021020403             15       
233     000019RIOLERING                                         000000000                      
233     000119.....                                             000000000                      
2331    000009VRIJVERVALRIOLERING                               000000000                      
2331    000109.....                                             000000000                      
23311   000009VERWIJDEREN RIOOL                                 000000000                      
23311   000109.....                                             000000000                      
233111  000009Verwijderen DWA-riool                             000000000                      
233111  000109                                                  000000000                      
23311120000009Verwijderen BT-riool EI400/600                    125119900             4 E      
23311120000109Verwijderen BT-riool EI400/600                    125119900m        13504        
23311120000209Betreft: het verwijderen van de bestaande         025119900             1        
23311120000309beton-riolering EI400/600 mm in de Tattistraat.   125119900             0        
23311120000409Situering: zie bestaande situatie op              025119900             0        
23311120000509tekeningnummer 48-R-1355.                         125119900             0        
23311120000609- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900             1        
23311120000709- verwijderen betonbuis                           125119900             1        
23311120000809- verwijderen put                                 125119900             0        
23311120000909- aanvullen sleuf                                 025119900             1        
23311121000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23311121000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23311121000209                                                  124010100             13       
23311121000909Grondsoort: zand / grond                          024010100             17       
23311121100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23311121200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010101             1        
23311121300109Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,60 meter tot    024010109             0        
233111213002091,80 meter                                        024010109             1        
23311121600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             1        
23311121600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             1        
23311122000009Verwijderen betonbuis EI400/600 mm                125110100               D200212
23311122000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m            2        
23311122000209                                                  125110100             18       
23311122001109                                                  025110100             14       
23311122100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             1        
23311122200101Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm       125110104             0        
23311122300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0        
23311122400105Type buisverbinding: rubberringverbinding{        025110101             12       
23311122500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             1        
23311122600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      025110103             17       
23311122600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       025110103             0        
23311123000009Verwijderen putten                                125112100               D200212
23311123000100Verwijderen put.                                  125112100st           2        
23311123000209Betreft: het verwijderen van putten met           025112100             18       
23311123000309bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en     025112100             1        
23311123000409beton)                                            025112100             1        
23311123100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             1        
23311123100205betonelementen{                                   025112102             14       
23311123200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             1        
23311123300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             1        
23311123400101Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m                   125112102             1        
23311123600105Vrijgekomen materialen vervoeren{:                125112103             17       
23311123600209- beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103   025112103             1        
23311123600309te Vlaardingen.                                   125112103             0        
23311123600409- gietijzer naar het GW-terrein aan de            125112103             1        
23311123600509Melanchtonweg                                     025112103             1        
23311124000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23311124000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23311124000209                                                  024012100             13       
23311124100109Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,60 meter tot    024012109             0        
233111241002091,80 meter                                        024012109             0        
23311124200109Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          024012109             1        
23311124200209vrijgekomen bij ontgraven volgens                 124012109             1        
23311124200309bestekspostnummer 311121.                         124012109             1        
23311124200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23311124200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23311124200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23311124200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23311124200809met de directie.                                  024012109             1        
23311124500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23312   000009VERVANGEN RIOOL                                   000000000                      
23312   000109.....                                             000000000                      
233121  000009Vervangen DWA-riool                               000000000                      
233121  000109                                                  000000000                      
23312110000009Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø400     125119900             4 E      
23312110000109Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø400     125119900m       176504        
23312110000209Betreft: het vervangen van de bestaande           025119900             1        
23312110000309beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe        025119900             0        
23312110000409beton-riolering Ø400 mm.                          125119900             1        
23312110000509Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025119900             1        
23312110000609volgens bestekspostnummers 314.                   125119900             1        
23312110000709- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900             1        
23312110000809- verwijderen betonbuis EI-profiel                125119900             1        
23312110000909- verwijderen put                                 125119900             1        
23312110001009- aanbrengen PVC-buis                             125119900             1        
23312110001109- aanbrengen PVC-hulpstuk                         125119900             0        
23312110001209- aanvullen sleuf                                 025119900             1        
23312111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23312111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23312111000209                                                  124010100             13       
23312111000909Grondsoort: zand / grond                          024010100             17       
23312111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23312111200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23312111200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23312111200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233121112004050,20}m                                            024010104             0        
23312111300109Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m                024010109             1        
23312111600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             1        
23312111600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             1        
23312112000009Verwijderen betonbuis EI400/600                   125110100               D200212
23312112000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m            2        
23312112000209                                                  125110100             18       
23312112001109                                                  025110100             14       
23312112100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             1        
23312112200101Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm       125110104             0        
23312112300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0        
23312112400105Type buisverbinding: rubberringverbinding{        025110101             12       
23312112500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             1        
23312112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      025110103             17       
23312112600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       025110103             1        
23312113000009Verwijderen putten / berries                      125112100               D200212
23312113000100Verwijderen put.                                  125112100st           2        
23312113000209Betreft: het verwijderen van putten en berries    025112100             18       
23312113000309met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 025112100             1        
23312113000409beton)                                            025112100             1        
23312113100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             1        
23312113100205betonelementen{                                   025112102             14       
23312113200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             1        
23312113300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             1        
23312113400101Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m                   125112102             1        
23312113600105Vrijgekomen materialen vervoeren{:                125112103             17       
23312113600209- beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103   025112103             1        
23312113600309te Vlaardingen.                                   125112103             0        
23312113600409- gietijzer naar het GW-terrein aan de            125112103             1        
23312113600509Melanchtonweg                                     025112103             1        
23312114000009Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø400            125210200               D200510
23312114000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m            2        
23312114000209                                                  025210200             13       
23312114100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st           1        
23312114100209SS 1000 mm lang                                   125210204st        40016       
23312114100309Inclusief het pasmaken van de buizen door middel  025210204             1        
23312114100409van zagen                                         025210204             1        
23312114200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st       73001        
23312114200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             1        
23312114200309Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm025210202st       730013       
23312114340101Nominale middellijn 400 mm                        125210214             1        
23312114500101Standaardlengte buis 2,40 m                       125210202             1        
23312114600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             1        
23312114600209                                                  025210201             12       
23312115000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23312115000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23312115000209                                                  024012100             13       
23312115100109Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m                124012109             0        
23312115100209Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             1        
23312115100309312114 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             1        
23312115100409Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             1        
23312115100509aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             1        
23312115100609Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             1        
23312115200109Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          024012109             1        
23312115200209vrijgekomen bij ontgraven volgens                 124012109             1        
23312115200309bestekspostnummer 312111.                         124012109             1        
23312115200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23312115200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23312115200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23312115200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23312115200809met de directie.                                  024012109             1        
23312115500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23312120000009Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø500     125119900             4 E      
23312120000109Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø500     125119900m       163504        
23312120000209Betreft: het vervangen van de bestaande           025119900             1        
23312120000309beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe        025119900             0        
23312120000409beton-riolering Ø500 mm.                          125119900             1        
23312120000509Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025119900             1        
23312120000609volgens bestekspostnummers 314.                   125119900             1        
23312120000709- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900             1        
23312120000809- verwijderen betonbuis EI-profiel                125119900             1        
23312120000909- verwijderen put                                 125119900             1        
23312120001009- aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-125119900             1        
23312120001109- aanvullen sleuf                                 025119900             1        
23312121000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23312121000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23312121000209                                                  124010100             13       
23312121000909Grondsoort: zand / grond                          024010100             17       
23312121100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23312121200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23312121200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23312121200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233121212004050,20}m                                            024010104             0        
23312121300109Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,30 m   024010109             1        
23312121600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             1        
23312121600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             1        
23312122000009Verwijderen betonbuis EI400/600                   125110100               D200212
23312122000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m            2        
23312122000209                                                  125110100             18       
23312122001109                                                  025110100             14       
23312122100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             1        
23312122200101Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm       125110104             0        
23312122300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0        
23312122400105Type buisverbinding: rubberringverbinding{        025110101             12       
23312122500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             1        
23312122600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      025110103             17       
23312122600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       025110103             1        
23312123000009Verwijderen putten / berries                      125112100               D200212
23312123000100Verwijderen put.                                  125112100st           2        
23312123000209Betreft: het verwijderen van putten en berries    025112100             18       
23312123000309met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 025112100             1        
23312123000409beton)                                            025112100             1        
23312123100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             1        
23312123100205betonelementen{                                   025112102             14       
23312123200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             1        
23312123300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             1        
23312123400101Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m                   125112102             1        
23312123600105Vrijgekomen materialen vervoeren{:                125112103             17       
23312123600209- beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103   025112103             1        
23312123600309te Vlaardingen.                                   125112103             0        
23312123600409- gietijzer naar het GW-terrein aan de            125112103             1        
23312123600509Melanchtonweg                                     025112103             1        
23312124000009Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø500            125210200               D200510
23312124000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m            2        
23312124000209                                                  025210200             13       
23312124100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st           1        
23312124100209MR 750 mm lang                                    125210204st        10016       
23312124100309SS 1000 mm lang                                   125210204st        4001        
23312124100409Inclusief het pasmaken van de buizen door middel  025210204             1        
23312124100509van zagen                                         025210204             1        
23312124200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st       69001        
23312124200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             1        
23312124200309Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm025210202st       690013       
23312124340101Nominale middellijn 500 mm                        125210216             0        
23312124500101Standaardlengte buis 2,40 m                       125210202             1        
23312124600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             1        
23312124600209                                                  025210201             12       
23312125000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23312125000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23312125000209                                                  024012100             13       
23312125100109Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,30 m   124012109             0        
23312125100209Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             1        
23312125100309312124 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             1        
23312125100409Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             1        
23312125100509aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             1        
23312125100609Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             1        
23312125200109Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          024012109             1        
23312125200209vrijgekomen bij ontgraven volgens                 124012109             1        
23312125200309bestekspostnummer 312121.                         124012109             1        
23312125200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23312125200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23312125200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23312125200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23312125200809met de directie.                                  024012109             1        
23312125500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23312130000009Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø600     125119900             4 E      
23312130000109Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø600     125119900m       117004        
23312130000209Betreft: het vervangen van de bestaande           025119900             1        
23312130000309beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe        025119900             0        
23312130000409beton-riolering Ø600 mm.                          125119900             1        
23312130000509Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025119900             1        
23312130000609volgens bestekspostnummers 314.                   125119900             1        
23312130000709- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900             1        
23312130000809- verwijderen betonbuis                           125119900             1        
23312130000909- verwijderen put                                 125119900             1        
23312130001009- aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-125119900             1        
23312130001109- aanvullen sleuf                                 025119900             1        
23312131000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23312131000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23312131000209                                                  124010100             13       
23312131000909Grondsoort: zand / grond                          024010100             17       
23312131100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23312131200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23312131200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23312131200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233121312004050,20}m                                            024010104             0        
23312131300109Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,40 m   024010109             1        
23312131600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             1        
23312131600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             1        
23312132000009Verwijderen betonbuis EI400/600                   125110100               D200212
23312132000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m            2        
23312132000209                                                  125110100             18       
23312132001109                                                  025110100             14       
23312132100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             1        
23312132200101Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm       125110104             0        
23312132300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0        
23312132400105Type buisverbinding: rubberringverbinding{        025110101             12       
23312132500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             1        
23312132600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      025110103             17       
23312132600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       025110103             1        
23312133000009Verwijderen putten / berries                      125112100               D200212
23312133000100Verwijderen put.                                  125112100st           2        
23312133000209Betreft: het verwijderen van putten en berries    025112100             18       
23312133000309met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 025112100             1        
23312133000409beton)                                            025112100             1        
23312133100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             1        
23312133100205betonelementen{                                   025112102             14       
23312133200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             1        
23312133300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             1        
23312133400101Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m                   125112102             1        
23312133600105Vrijgekomen materialen vervoeren{:                125112103             17       
23312133600209- beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103   025112103             1        
23312133600309te Vlaardingen.                                   125112103             0        
23312133600409- gietijzer naar het GW-terrein aan de            125112103             1        
23312133600509Melanchtonweg                                     025112103             1        
23312134000009Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø600            125210200               D200510
23312134000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m            2        
23312134000209                                                  025210200             13       
23312134100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st           1        
23312134100209SS 1000 mm lang                                   125210204st        20016       
23312134100309Inclusief het pasmaken van de buizen door middel  025210204             1        
23312134100409van zagen                                         025210204             1        
23312134200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st       48001        
23312134200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             1        
23312134200309Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm025210202st       480013       
23312134340101Nominale middellijn 600 mm                        125210217             0        
23312134500101Standaardlengte buis 2,40 m                       125210202             1        
23312134600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             1        
23312134600209                                                  025210201             12       
23312135000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23312135000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23312135000209                                                  024012100             13       
23312135100109Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,40 m   124012109             0        
23312135100209Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             1        
23312135100309312134 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             1        
23312135100409Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             1        
23312135100509aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             1        
23312135100609Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             1        
23312135200109Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          024012109             1        
23312135200209vrijgekomen bij ontgraven volgens                 124012109             1        
23312135200309bestekspostnummer 312131.                         124012109             1        
23312135200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23312135200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23312135200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23312135200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23312135200809met de directie.                                  024012109             1        
23312135500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23312140000009Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø700     125119900             4 E      
23312140000109Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø700     125119900m        13004        
23312140000209Betreft: het vervangen van de bestaande           025119900             1        
23312140000309beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe        025119900             0        
23312140000409beton-riolering Ø700 mm.                          125119900             1        
23312140000509Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025119900             1        
23312140000609volgens bestekspostnummers 314.                   125119900             1        
23312140000709- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900             1        
23312140000809- verwijderen betonbuis                           125119900             1        
23312140000909- verwijderen put                                 125119900             1        
23312140001009- aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-125119900             1        
23312140001109- aanvullen sleuf                                 025119900             1        
23312141000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23312141000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23312141000209                                                  124010100             13       
23312141000909Grondsoort: zand / grond                          024010100             17       
23312141100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23312141200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23312141200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23312141200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233121412004050,20}m                                            024010104             0        
23312141300109Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m                024010109             1        
23312141600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             1        
23312141600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             1        
23312142000009Verwijderen betonbuis EI400/600                   125110100               D200212
23312142000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m            2        
23312142000209                                                  125110100             18       
23312142001109                                                  025110100             14       
23312142100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             1        
23312142200101Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm       125110104             0        
23312142300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0        
23312142400105Type buisverbinding: rubberringverbinding{        025110101             12       
23312142500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             1        
23312142600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      025110103             17       
23312142600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       025110103             1        
23312143000009Verwijderen putten / berries                      125112100               D200212
23312143000100Verwijderen put.                                  125112100st           2        
23312143000209Betreft: het verwijderen van putten en berries    025112100             18       
23312143000309met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 025112100             1        
23312143000409beton)                                            025112100             1        
23312143100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             1        
23312143100205betonelementen{                                   025112102             14       
23312143200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             1        
23312143300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             1        
23312143400101Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m                   125112102             1        
23312143600105Vrijgekomen materialen vervoeren{:                125112103             17       
23312143600209- beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103   025112103             1        
23312143600309te Vlaardingen.                                   125112103             0        
23312143600409- gietijzer naar het GW-terrein aan de            125112103             1        
23312143600509Melanchtonweg                                     025112103             1        
23312144000009Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700            125210200               D200510
23312144000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m            2        
23312144000209                                                  025210200             13       
23312144100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st           1        
23312144100209SS 1000 mm lang                                   125210204st        10016       
23312144100309Inclusief het pasmaken van de buizen door middel  025210204             1        
23312144100409van zagen                                         025210204             1        
23312144200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st        5001        
23312144200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             1        
23312144200309Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm025210202st        50013       
23312144340101Nominale middellijn 700 mm                        125210218             0        
23312144500101Standaardlengte buis 2,40 m                       125210202             1        
23312144600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             1        
23312144600209                                                  025210201             12       
23312145000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23312145000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23312145000209                                                  024012100             13       
23312145100109Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,40 m            124012109             0        
23312145100209Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             1        
23312145100309312144 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             1        
23312145100409Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             1        
23312145100509aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             1        
23312145100609Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             1        
23312145200109Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          024012109             1        
23312145200209vrijgekomen bij ontgraven volgens                 124012109             1        
23312145200309bestekspostnummer 312141.                         124012109             1        
23312145200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23312145200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23312145200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23312145200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23312145200809met de directie.                                  024012109             1        
23312145500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23312150000009Vervangen BT-riool Ø600 in BT-riool Ø800          125119900             4 E      
23312150000109Vervangen BT-riool Ø600 in BT-riool Ø800          125119900m        33504        
23312150000209Betreft: het vervangen van de bestaande           025119900             1        
23312150000309beton-riolering Ø600 mm in een nieuwe             025119900             0        
23312150000409beton-riolering Ø800 mm.                          125119900             1        
23312150000509Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025119900             1        
23312150000609volgens bestekspostnummers 314.                   125119900             1        
23312150000709- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900             1        
23312150000809- verwijderen betonbuis rond profiel              125119900             1        
23312150000909- verwijderen put                                 125119900             1        
23312150001009- aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-125119900             1        
23312150001109- aanvullen sleuf                                 025119900             1        
23312151000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23312151000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23312151000209                                                  124010100             13       
23312151000909Grondsoort: zand / grond                          024010100             17       
23312151100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23312151200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23312151200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23312151200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233121512004050,20}m                                            024010104             0        
23312151300109Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m                024010109             1        
23312151600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             1        
23312151600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             1        
23312152000009Verwijderen betonbuis BT Ø600                     125110100               D200212
23312152000100Verwijderen betonbuis.                            125110100m            2        
23312152000209                                                  125110100             18       
23312152001109                                                  025110100             14       
23312152100101Materiaal: ongewapend beton                       125110101             1        
23312152200105Rond profiel: nominale middellijn{600 }mm         025110103             0        
23312152300101Standaardlengte buis 1,00 m                       125110101             0        
23312152400105Type buisverbinding: rubberringverbinding{        025110101             12       
23312152500101Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125110101             1        
23312152600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      025110103             17       
23312152600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       025110103             1        
23312153000009Verwijderen putten / berries                      125112100               D200212
23312153000100Verwijderen put.                                  125112100st           2        
23312153000209Betreft: het verwijderen van putten en berries    025112100             18       
23312153000309met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 025112100             1        
23312153000409beton)                                            025112100             1        
23312153100101Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde  125112102             1        
23312153100205betonelementen{                                   025112102             14       
23312153200101Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond    125112101             1        
23312153300101Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2  125112103             1        
23312153400101Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m                   125112102             1        
23312153600105Vrijgekomen materialen vervoeren{:                125112103             17       
23312153600209- beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103   025112103             1        
23312153600309te Vlaardingen.                                   125112103             0        
23312153600409- gietijzer naar het GW-terrein aan de            125112103             1        
23312153600509Melanchtonweg                                     025112103             1        
23312154000009Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø800            125210200               D200510
23312154000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m            2        
23312154000209                                                  025210200             13       
23312154100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st           1        
23312154100209SS 1000 mm lang                                   125210204st        10016       
23312154100309Inclusief het pasmaken van de buizen door middel  025210204             1        
23312154100409van zagen                                         025210204             1        
23312154200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st       14001        
23312154200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             1        
23312154200309Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm025210202st       140013       
23312154340101Nominale middellijn 800 mm                        125210221             0        
23312154500101Standaardlengte buis 2,40 m                       125210202             1        
23312154600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             1        
23312154600209                                                  025210201             12       
23312155000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23312155000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23312155000209                                                  024012100             13       
23312155100109Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m                124012109             0        
23312155100209Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             1        
23312155100309312154 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             1        
23312155100409Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             1        
23312155100509aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             1        
23312155100609Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             1        
23312155200109Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          024012109             1        
23312155200209vrijgekomen bij ontgraven volgens                 124012109             1        
23312155200309bestekspostnummer 312151.                         124012109             1        
23312155200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23312155200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23312155200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23312155200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23312155200809met de directie.                                  024012109             1        
23312155500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23313   000009AANBRENGEN RIOOL                                  000000000                      
23313   000109.....                                             000000000                      
233132  000009Aanbrengen DIT-riool                              000000000                      
233132  000109                                                  000000000                      
23313210000009Aanbrengen DIT-riool PVC Ø315 mm                  125219900             4 E      
23313210000109Aanbrengen DIT-riool PVC Ø315 mm                  125219900m       331004        
23313210000209Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025219900             0        
23313210000309volgens bestekspostnummers 314.                   125219900             0        
23313210000409- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125219900             1        
23313210000509- aanbrengen PVC-buis                             125219900             1        
23313210000609- aanbrengen PVC-hulpstuk                         125219900             0        
23313210000709- aanvullen sleuf                                 025219900             1        
23313211000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23313211000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23313211000209                                                  124010100             13       
23313211000909                                                  024010100             17       
23313211100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23313211200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23313211200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23313211200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233132112004050,20}m                                            024010104             0        
23313211300109Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 meter            024010109             0        
23313211600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             0        
23313211600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             0        
23313212000009Aanbrengen PVC-buis                               125220100               D200510
23313212000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m            2        
23313212000209                                                  025220100             13       
23313212100109Dubbelwandige geribbelde PE of PP IT Drainage,    025220109m       331001        
23313212100209Stijheidsklasse: SN8 (of hoger), omwikkeld met    025220109             0        
23313212100309PP450, buislengte 5 m.                            025220109             0        
23313212340101Nominale middellijn 315  mm                       125220131             0        
23313212600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             1        
23313212600205rubbermanchet{                                    025220101             14       
23313213000009Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200               D      
23313213000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st           2        
23313213000209Betreft: het aanbrengen van verbindingsmoffen.    025220200             13       
23313213100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{            125220202st           19       
23313213100209                                                  125220202             0        
23313213100309Verbindingsmoffen                                 025220202st       67001        
23313213340101Nominale middellijn 315 mm                        125220231             0        
23313213600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             1        
23313213600205mof met rubbermanchet{                            025220201             14       
23313214000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23313214000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23313214000209Het PVC-IT riool/drain leggen in zand (rondom     024012100             13       
233132140003090,20m) en bij het aanvullen van de sleuf boven    024012100                      
23313214000409het PVC-IT riool door middel van zand het PVC-IT  024012100                      
23313214000509riool in verbinding stelle met het wegcunet       024012100                      
23313214100105Aanvullingshoogte gemiddeld{2,10}m                024012102             0        
23313214200101Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij  124012101             0        
23313214200201het ontgraven                                     124012101             0        
23313214500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23313214600109Tekortkomend zand aanvoeren volgens               024012109                      
23313214600209bestekspostnr. 115010                             024012109             0        
23313220000009Aanbrengen DIT-riool PVC Ø400 mm                  125219900             4 E      
23313220000109Aanbrengen DIT-riool PVC Ø400 mm                  125219900m        61004        
23313220000209Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025219900             0        
23313220000309volgens bestekspostnummers 314.                   125219900             0        
23313220000409- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125219900             1        
23313220000509- aanbrengen PVC-buis                             125219900             1        
23313220000609- aanbrengen PVC-hulpstuk                         125219900             0        
23313220000709- aanvullen sleuf                                 025219900             1        
23313221000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23313221000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23313221000209                                                  124010100             13       
23313221000909                                                  024010100             17       
23313221100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23313221200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23313221200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23313221200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233132212004050,20}m                                            024010104             0        
23313221300109Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 meter            024010109             0        
23313221600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             0        
23313221600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             0        
23313222000009Aanbrengen PVC-buis                               125220100               D200510
23313222000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m            2        
23313222000209                                                  025220100             13       
23313222100109Dubbelwandige geribbelde PE of PP IT Drainage,    025220109m        61001        
23313222100209Stijheidsklasse: SN8 (of hoger), omwikkeld met    025220109             0        
23313222100309PP450, buislengte 5 m.                            025220109             0        
23313222340101Nominale middellijn 400  mm                       125220133             0        
23313222600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             1        
23313222600205rubbermanchet{                                    025220101             14       
23313223000009Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200               D      
23313223000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st           2        
23313223000209Betreft: het aanbrengen van verbindingsmoffen.    025220200             13       
23313223100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{            125220202st           19       
23313223100209                                                  125220202             0        
23313223100309Verbindingsmoffen                                 025220202st       13001        
23313223340101Nominale middellijn 400 mm                        125220233             0        
23313223600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             1        
23313223600205mof met rubbermanchet{                            025220201             14       
23313224000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23313224000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23313224000209Het PVC-IT riool/drain leggen in zand (rondom     024012100             13       
233132240003090,20m) en bij het aanvullen van de sleuf boven    024012100                      
23313224000409het PVC-IT riool door middel van zand het PVC-IT  024012100                      
23313224000509riool in verbinding stelle met het wegcunet       024012100                      
23313224100105Aanvullingshoogte gemiddeld{2,20}m                024012102             0        
23313224200101Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij  124012101             0        
23313224200201het ontgraven                                     124012101             0        
23313224500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23313224600109Tekortkomend zand aanvoeren volgens               024012109                      
23313224600209bestekspostnr. 115010                             024012109             0        
23313230000009Aanbrengen DIT-riool BT 500 mm                    125219900             4 E      
23313230000109Aanbrengen DIT-riool BT 500 mm                    125219900m        21504        
23313230000209Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025219900             0        
23313230000309volgens bestekspostnummers 314.                   125219900             0        
23313230000409- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125219900             1        
23313230000509- aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND125219900             1        
23313230000609- aanvullen sleuf                                 025219900             1        
23313231000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23313231000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23313231000209                                                  124010100             13       
23313231000909                                                  024010100             17       
23313231100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23313231200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23313231200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23313231200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233132312004050,20}m                                            024010104             0        
23313231300109Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 meter            024010109             0        
23313231600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             0        
23313231600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             0        
23313232000009Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø500            125210200               D200510
23313232000100Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 125210200m            2        
23313232000209                                                  025210200             13       
23313232100100Passtuk, rond profiel ongewapend                  125210204st           1        
23313232100209MR 750 mm lang                                    125210204st        10016       
23313232100309SS 1000 mm lang                                   125210204st        1001        
23313232100409Inclusief het pasmaken van de buizen door middel  025210204             1        
23313232100509van zagen                                         025210204             1        
23313232200100Rond profiel met inlaat, ongewapend               125210202st        9001        
23313232200205Diameter inlaat{160}mm                            125210202             1        
23313232200309Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm025210202st        90013       
23313232340101Nominale middellijn 500 mm                        125210216             0        
23313232500101Standaardlengte buis 2,40 m                       125210202             1        
23313232600101Type buisverbinding: glijverbinding               125210201             1        
23313232600209                                                  025210201             12       
23313233000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23313233000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23313233000209                                                  024012100             13       
23313233100109Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 meter tot    024012109             0        
233132331002091,70 meter                                        124012109             0        
23313233100309Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             0        
23313233100409313232 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             0        
23313233100509Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             0        
23313233100609aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             0        
23313233100709Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             0        
23313233200109Resterende sleuf aanvullen tot maaiveld met zand  024012109             1        
23313233200209en grond vrijgekomen bij ontgraven volgens        124012109             0        
23313233200309bestekspostnummer 313231.                         124012109             1        
23313233200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23313233200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23313233200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23313233200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23313233200809met de directie.                                  024012109             1        
23313233500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
233133  000009Aanbrengen zinker DIT-riool                       000000000                      
233133  000109                                                  000000000                      
23313310000009Aanbrengen zinker DIT-riool PVC Ø315 mm           125219900             4 E      
23313310000109Aanbrengen zinker RWA-riool PVC Ø315 mm           125219900m         9504        
23313310000209Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       025219900             0        
23313310000309volgens bestekspostnummers 314.                   125219900             0        
23313310000409- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125219900             1        
23313310000509- aanbrengen PVC-buis                             125219900             1        
23313310000609- aanbrengen PVC-hulpstuk                         125219900             0        
23313310000709- aanvullen sleuf                                 025219900             1        
23313311000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23313311000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2        
23313311000209                                                  124010100             13       
23313311000909                                                  024010100             17       
23313311100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0        
23313311200101Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 124010104             0        
23313311200201de onderkant van de buizen, funderingen en putten 124010104             0        
23313311200301rekening is gehouden met een grondverbetering van 124010104             0        
233133112004050,20}m                                            024010104             0        
23313311300109Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 meter.           024010109             0        
23313311600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             0        
23313311600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             0        
23313312000009Aanbrengen PVC-buis                               125220100               D200510
23313312000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m            2        
23313312000209                                                  025220100             13       
23313312100104Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs   025220102m         95013       
23313312340101Nominale middellijn 315  mm                       125220131             0        
23313312600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             1        
23313312600205rubbermanchet{                                    025220101             14       
23313313000009Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200               D      
23313313000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st           2        
23313313000209Betreft: het aanbrengen van schuifmoffen.         025220200             13       
23313313100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{            125220202st           19       
23313313100209                                                  125220202             0        
23313313100309Schuifmoffen                                      025220202st        3001        
23313313340101Nominale middellijn 315 mm                        125220231             0        
23313313600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             1        
23313313600205mof met rubbermanchet{                            025220201             14       
23313314000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23313314000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2        
23313314000209                                                  024012100             13       
23313314100109Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 meter.           124012109             0        
23313314100209Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       024012109             0        
23313314100309313312 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    024012109             0        
23313314100409Onder de riolering circa 0,20 meter zand          024012109             0        
23313314100509aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       024012109             0        
23313314100609Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.        024012109             0        
23313314200109Resterende sleuf aanvullen tot maaiveld met zand  024012109             1        
23313314200209en grond vrijgekomen bij ontgraven volgens        124012109             0        
23313314200309bestekspostnummer 313311.                         124012109             1        
23313314200409Tekortkomend zand geleverd volgens                024012109             1        
23313314200509bestekspostnummer 115010.                         124012109             1        
23313314200609Overtollige grond laden en afvoeren volgens       024012109             1        
23313314200709bestekspostnummer 112010 in nader overleg         124012109             1        
23313314200809met de directie.                                  024012109             1        
23313314500105De aanvulling verdichten{                         024012101             13       
23314   000009AANBRENGEN RIOOLPUTTEN                            000000000                      
23314   000109.....                                             000000000                      
233141  000009Aanbrengen putten DWA-riool                       000000000                      
233141  000109                                                  000000000                      
23314110000009Maken put van geprefabr. betonelem. 800x800 DWA   125260200             4 D200009
23314110000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        3004        
23314110000209Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde      025260200             13       
23314110000309betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel      125260200             0        
23314110000609Inclusief  het benodigde grondwerk                025260200             12       
23314110100104Put t.b.v. vrijverval systeem{, inw. 800 x 800 mm 025260201st        30019       
23314110300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        0250        
23314110300209in put D08                                        125260202             04       
23314110300309Putten D05 & D06 voorzien van geprefabriceerd     025260202                      
23314110300409stroomprofiel                                     025260202                      
23314110500104Afdekplaat{met mangat 600 x 600 mm                025260202st        30015       
23314110600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             1        
23314110600201bijbehorende rubberring                           125260205             1        
23314120000009Maken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000 DWA 125260200             4 D200009
23314120000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        4004        
23314120000209Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde      025260200             13       
23314120000309betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel      125260200             0        
23314120000609Inclusief het benodigde grondwerk.                025260200             12       
23314120100104Put t.b.v. vrijverval systeem{, inw. 1000 x 1000  025260201st        40019       
23314120100209mm                                                025260201             0        
23314120300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        0500        
23314120300209in putten D04 & D07                               125260202             04       
23314120300309Putten D09 & D10 voorzien van geprefabriceerd     025260202                      
23314120300409stroomprofiel                                     025260202                      
23314120500104Afdekplaat{met mangat 600 x 600 mm                025260202st        40015       
23314120600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             1        
23314120600201bijbehorende rubberring                           125260205             1        
23314130000009Maken put van geprefabr. betonelem. 1250x1250 DWA 125260200             4 D200009
23314130000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        3004        
23314130000209Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde      025260200             13       
23314130000309betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel      125260200             0        
23314130000609Inclusief het benodigde grondwerk.                025260200             12       
23314130100104Put t.b.v. vrijverval systeem{, inw. 1250 x 1250  025260201st        30019       
23314130100209mm                                                025260201             0        
23314130300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        0500        
23314130300209in putten D03 & D13                               125260202             04       
23314130300309Put D02 voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel025260202                      
23314130500104Afdekplaat{met mangat 600 x 600 mm                025260202st        30015       
23314130600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             1        
23314130600201bijbehorende rubberring                           125260205             1        
23314140000009Maken put van geprefabr. betonelem. 1500x1500 DWA 125260200             4 D200009
23314140000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        2004        
23314140000209Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde      025260200             13       
23314140000309betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel      125260200             0        
23314140000609Inclusief het benodigde grondwerk.                025260200             12       
23314140100104Put t.b.v. vrijverval systeem{, inw. 1500 x 1500  025260201st        20019       
23314140100209mm                                                025260201             0        
23314140300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        0500        
23314140300209in putten D11 & D12                               025260202             04       
23314140500104Afdekplaat{met mangat 600 x 600 mm                025260202st        20015       
23314140600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             1        
23314140600201bijbehorende rubberring                           125260205             1        
233142  000009Aanbrengen putten DIT-riool                       000000000                      
233142  000109                                                  000000000                      
23314210000009Maken put van geprefabr. betonelem. 600x600 DIT   125260200             4 D200009
23314210000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st       11004        
23314210000209Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde      025260200             13       
23314210000309betonputten t.b.v. het RWA-vrijvervalstelsel      125260200             1        
23314210000609Inclusief het benodigde grondwerk.                025260200             12       
23314210100104Put t.b.v. vrijverval systeem{, inw. 600 x 600 mm 025260201st       110019       
23314210300104Geprefabriceerd stroomprofiel{                    025260203             13       
23314210500104Afdekplaat{met mangaat 600 x 600 mm               025260202st       110015       
23314210600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             1        
23314210600201bijbehorende rubberring                           125260205             1        
23314220000009Maken put van geprefabr. betonelem. 800x800 DIT   125260200             4 D200009
23314220000100Maken put van geprefabriceerde betonelementen.    125260200st        2004        
23314220000209Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde      025260200             13       
23314220000309betonput t.b.v. het RWA-vrijvervalstelsel         125260200             1        
23314220000609Inclusief het benodigde grondwerk.                025260200             12       
23314220100104Put t.b.v. vrijverval systeem{, inw. 800 x 800 mm 025260201st        20019       
23314220300100In het werk te maken stroomprofiel van beton      125260202m3        0500        
23314220300209in putten T12 & T13                               025260202             04       
23314220500104Afdekplaat{met mangaat 600 x 600 mm               025260202st        20015       
23314220600101Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met    125260205             1        
23314220600201bijbehorende rubberring                           125260205             1        
233143  000009Aanbrengen uitstroombak DIT-riool                 000000000                      
233143  000109                                                  000000000                      
23314310000009Aanbrengen taludbak                               125519900             4 E      
23314310000109Aanbrengen taludbak                               025519900st        1004        
23314310000209Betreft: het aanbrengen van de taludbak met       025519900             1        
23314310000309uitmonding Ø500 mm                                125519900             0        
23314310000409- verwijderen beschoeiingselementen;              125519900             0        
23314310000509- graven en aanvullen werkput;                    125519900             1        
23314310000609- aanbrengen damplanken;                          125519900             1        
23314310000709- aanbrengen taludbak;                            125519900             1        
23314310000809- aanbrengen beschoeiingselementen;               125519900             0        
23314310000909- aanbrengen bestorting;                          125519900             1        
23314310001009- maken aansluiting op taludbak.                  025519900             1        
23314311000009Verwijderen beschoeiingselementen                 152710300               D200212
23314311000100Verwijderen beschoeiingselementen.                152710300m            2  200009
23314311000209Betreft: het deels verwijderen van de bestaande   052710300             03 199411
23314311000309beschoeiing bestaande uit houten delen t.b.v. het 052710300                199411
23314311000409plaatsen van de taludbak                          152710300                199411
23314311000509Gerekend is met ca. 5,0 m beschoeiing             052710300                199411
23314311400105Voor ca.{95}% onder water, gerekend met een water-152710302             0  199510
23314311400205stand van N.A.P.{-#7,00 }m                        052710302             0  199510
23314311600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  152710307             0  200212
23314311600205drachtgever geen waarde te hebben{                052710307             04 200212
23314312000009Graven en aanvullen werkput                       124015200               D200212
23314312000100Graven en aanvullen werkput.                      124015200st           2        
23314312000209Betreft: grondwerk t.b.v. plaatsen taludbak       124015200             13       
23314312000605Verharding:{niet aanwezig                         024015200             14       
23314312100105Breedte op maaiveld ten hoogste{5,00}m            124015201             1        
23314312100205Lengte op maaiveld ten hoogste{5,00}m             124015201             1        
23314312100309Tot 500 mm onder taludbak i.v.m.                  024015201             14       
23314312100409grondverbetering: aanvullen met zand aangevoerd   024015201             1        
23314312100509volgens bestekspostnummer 115010                  024015201             1        
23314312300101Vrijgekomen grond naast werkput deponeren         124015201             1        
23314312600109Overtollige grond afvoeren volgens                024015209             1        
23314312600209bestekspostnummer 112010                          024015209             1        
23314313000009Aanbrengen damplanken                             152210200               D200009
23314313000100Aanbrengen damplanken.                            152210200m            2        
23314313000209Betreft: het aanbrengen van damplanken.           152210200             13       
23314313000309Inclusief aanbrengen gording                      152210200             1        
23314313000705Grondslag:{zand / grond                           152210200             12       
23314313000809Damplanken voorzien van messing en groef met een  052210200             1        
23314313000909zoeker                                            052210200             1        
23314313100105Damplanken van hout:{40x100x4000 mm grenen        152210201st       380005       
23314313100209Houten gording: 40x150x3800 mm grenen             152210201st        2000        
23314313100309Inclusief nylondoek Geolon 40 of gelijkwaardig    052210201m2       16000        
23314313200101Richting damplanken: verticaal                    152210201             1        
23314313400101Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte152210204             1        
23314313400205gemiddeld{4,00}m                                  152210204             1        
23314313600109Bevestigingsmiddelen gording                      152210209             1        
23314313600209Slotbouten + moeren M16x65 mm                     052210209st        8000        
23314314000009Aanbrengen taludbak                               125519900               E      
23314314000109Aanbrengen taludbak                               125519900             2        
23314314000209Betreft: taludbak type B, inwendige afmeting      125519900st        1001        
23314314000309800 x 800 mm                                      125519900             0        
23314314000409Afmetingen: (lxbxh) 1100x1300x1350 mm             125519900             1        
23314314000509Gewicht: 1350 kg                                  025519900             1        
23314315000009Aanbrengen beschoeiingselementen.                 152210300               D200710
23314315000100Aanbrengen beschoeiingselementen.                 152210300m            2  200009
23314315000209Betreft: het aansluiten van de bestaande          052210300             03 199411
23314315000309beschoeiing op de geplaatste taludbak             152210300                199411
23314315000409Gerekend met ca. 4,0 m beschoeiing                152210300                199411
23314315000509Incl. pasmaken van elementen t.b.v. aansluitingen 052210300                199411
23314315100104Schotten{incl. worteldoek                         152210303m         40012 200009
23314315100209Bestaande uit 2 planken van 0,40 m breedte        152210303                200009
23314315100309Dikte planken: 22 mm                              052210303                200009
23314315200105Van hout:{                                        152210301             05 200009
23314315200209Plank op waterlijn van hardhout & klampschot:     152210301                200009
23314315200309- duurzaamheidsklasse 1                           152210301                200009
23314315200409Plank onder waterlijn van naaldhout:              152210301                200009
23314315200509- duurzaamheidsklasse 4                           052210301                200009
23314315300105Afstand palen{0,75}m h.o.h.                       052210301st        8001  199411
23314315400105Planken aanbrengen met een tussenruimte van{0,03}m052210302             0  199411
23314315500101Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd    152210306             0  200009
23314315500205d.m.v.{thermische verzinking                      052210306st        80001 200710
23314316000009Aanbrengen bestorting                             152119900               E      
23314316000109Aanbrengen bestorting                             152119900             2        
23314316000209Situatie: voor en naast uitstroomzijde taludbak   152119900             1        
23314316000309Bestortingsmateriaal: stortsteen                  152119900ton       3000        
23314316000409Bestorting als bodemverdediging 400 kg/m2         152119900             1        
23314316000509Aanbrengen in 1 laag van 0,20 m                   152119900             1        
23314316000609Waterdiepte gemiddeld 0,70 m                      052119900             1        
23314317000009Maken aansluiting op taludbak                     125269900               E      
23314317000109Maken aansluiting op taludbak                     025269900             2        
23314317000209Betreft: het maken van de aansluiting tussen het  025269900             1        
23314317000309DIT-vrijvervalstelsel en de nieuw geplaatste      025269900             1        
23314317000409taludbak                                          125269900             1        
23314317000509Inclusief het ter beschikking stellen, aanbrengen 025269900             1        
23314317000609en verwijderen van de benodigde bekisting         125269900             1        
23314317000709Taludbak van beton                                125269900             1        
23314317000809Rioolbuis omstorten met beton                     025269900m3        0200        
23315   000009AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT               000000000                      
23315   000109.....                                             000000000                      
233151  000009Rioolaansluitingen DWA                            000000000                      
233151  000109                                                  000000000                      
23315110000009Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (OA)      125260100             4 D200212
23315110000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st        3004  199510
23315110000209Betreft: het maken van een aansluiting op de      025260100             03 199510
23315110000309nieuw geplaatste putten van het                   025260100             0  199510
23315110000409DWA-vrijvervalstelsel (OA)                        025260100             0  199510
23315110100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315110100209                                                  025260102             04 199510
23315110300100Rioolbuis omstorten met beton                     125260102m3        0450  199510
23315110300209                                                  025260102             04 199510
23315120000009Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (PA)      125260100             4 D200212
23315120000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st       21004  199510
23315120000209Betreft: het maken van een aansluiting op de      025260100             03 199510
23315120000309nieuw geplaatste putten van het                   025260100             0  199510
23315120000409DWA-vrijvervalstelsel (PA)                        025260100             0  199510
23315120100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315120100209                                                  025260102             04 199510
233152  000009Rioolaansluitingen DIT                            000000000                      
233152  000109                                                  000000000                      
23315210000009Maken aansluiting op rioolput DIT (OA)            125260100             4 D200212
23315210000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st        3004  199510
23315210000209Betreft: het maken van een aansluiting op de      025260100             03 199510
23315210000309nieuw geplaatste putten van het                   025260100             0  199510
23315210000409RWA-vrijvervalstelsel (OA)                        025260100             0  199510
23315210100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315210100209                                                  025260102             04 199510
23315210300100Rioolbuis omstorten met beton                     125260102m3        0450  199510
23315210300209                                                  025260102             04 199510
23315220000009Maken aansluiting op rioolput DIT (PA)            125260100             4 D200212
23315220000100Maken aansluiting op rioolput.                    125260100st       23004  199510
23315220000209Betreft: het maken van een aansluiting op de      025260100             03 199510
23315220000309nieuw geplaatste putten van het                   025260100             0  199510
23315220000409RWA-vrijvervalstelsel (PA)                        025260100             0  199510
23315220100101Put van geprefabriceerde betonelementen           125260102             0  199510
23315220100209                                                  025260102             04 199510
23315230000009Afsluiten prefab sparingen DIT (OA)               125269900             4 E      
23315230000109Afsluiten prefab sparingen DIT (OA)               125269900st        3004        
23315230000209Betreft: het dichtmetselen van de prefab          025269900             0        
23315230000309sparingen in putten T04, T10 en T11 welke bedoeld 025269900             0        
23315230000409zijn voor toekomstige aansluitingen.              125269900             0        
23315230000509Formaat sparing 0,40 x 0,40 m                     125269900                      
23315230000609Metselwerk; metselstenen waalformaat,             025269900st       45000        
23315230000709halfsteensverband                                 125269900                      
23315230000809Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde         025269900                      
23315230000909afkwasten                                         025269900          3001        
23316   000009OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN                  000000000                      
23316   000109.....                                             000000000                      
23316110000009Op hoogte brengen bestaande putafdekking.         125270200             0 D200510
23316110000100Op hoogte brengen bestaande putafdekking.         125270200st        3000  199510
23316110000209Betreft: het op hoogte stellen van de gietijzeren 025270200             03 199510
23316110000309rand met betonvoet en bijbehorend putdeksel met   025270200                199510
23316110000409nieuwe hoogte bestrating                          025270200                199510
23316110400109Putrand op hoogte brengen met stelringen van      025270209                199510
23316110400209beton en specie                                   125270209m3        0300  199510
23316110400309Stelring hoog 70mm                                025270209st        3001  199510
23317   000009BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN                          000000000                      
23317   000109.....                                             000000000                      
233171  000009Aanbrengen putranden DWA-riool                    000000000                      
233171  000109                                                  000000000                      
23317110000009Aanbrengen putrand met deksel DWA.                125270100             4 D200510
23317110000100Aanbrengen putrand met deksel.                    125270100st       12004  199510
23317110000209Betreft: het aanbrengen van putdeksels t.b.v. het 025270100             03 199510
23317110000309DWA-stelsel                                       025270100             0  199510
23317110200100Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-125270101st       12001  199510
23317110200205sel{. Opschrift op putrand "V W" en opschrift op  025270101             03 199510
23317110200309deksel "Vuilwater".                               025270101             0  199510
23317110300109Putrand op hoogte brengen met stelringen van      025270109             0  199510
23317110300209beton en specie                                   125270109             0  199510
23317110300309Stelring hoog 50mm                                125270109st       12001  199510
23317110300409Stelring hoog 80mm                                125270109st       12001  199510
23317110300509Stelring hoog 100mm                               125270109st       12001  199510
23317110300609Stelring hoog 150mm                               025270109st       12001  199510
233172  000009Aanbrengen putranden DIT-riool                    000000000                      
233172  000109                                                  000000000                      
23317210000009Aanbrengen putrand met deksel DIT.                125270100             4 D200510
23317210000100Aanbrengen putrand met deksel.                    125270100st       14004  199510
23317210000209Betreft: het aanbrengen van putdeksel t.b.v. het  025270100             03 199510
23317210000309DIT-stelsel.                                      025270100             0  199510
23317210200100Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-125270101st       14001  199510
23317210200205sel{. Opschrift op putrand "RW" en opschrift op   025270101             03 199510
23317210200309deksel "Regenwater"                               025270101             0  199510
23317210300109Putrand op hoogte brengen met stelringen van      025270109             0  199510
23317210300209beton en specie                                   125270109             1  199510
23317210300309Stelring hoog 50mm                                125270109st       14001  199510
23317210300409Stelring hoog 80mm                                125270109st       14001  199510
23317210300509Stelring hoog 100mm                               125270109st       14001  199510
23317210300609Stelring hoog 120mm                               025270109st       14001  199510
233175  000009Voorzieningen tegen inkalving                     000000000                      
233175  000109                                                  000000000                      
23317510000009Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). 124060100             0 D199610
23317510000100Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van  124060100m       930000  199510
23317510000201de sleuf.                                         124060100             0  199510
23317510000309Betreft: de extra voorzieningen en werkzaamheden  024060100             03 199510
23317510000409boven op de werkzaamheden voor het open ontgraven 024060100             0  199510
23317510000509van de sleuven voor de te vervangen en aan te     024060100             0  199510
23317510000609brengen rioolstelsels volgens bestekpostnummers 31024060100             0  199510
23317510100109Soort voorziening ter keuze aannemer.             024060109             0  199510
23317510400101Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer    124060101             0  199510
23317510600101Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf    124060102             0  199510
233176  000009Reiniging en inspectie                            000000000                      
233176  000109                                                  000000000                      
23317610000009Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand).    125750100             4 D200510
23317610000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m       545004  200510
23317610000209Betreft: het reinigen van het oude betonriool     025750100             03 199510
23317610000309voordat het verwijderd wordt                      125750100             0  199510
23317610001105Grootste putafstand:{100}m                        025750100             0  200510
23317610200109Aard te reinigen oppervlak: beton                 025750109             0  199510
23317610300105Profielafmeting(en):{ø600 mm en EI 400/600mm beton025750101             01 199510
23317610500105Vervuilingsgraad ca.{40}%                         125750106             0  199510
23317610500209                                                  025750106             02 199510
23317610600109Vrijgekomen materialen worden geacht voor de      025750109             0  199510
23317610600209opdrachtgever geen waarde te hebben.              025750109             0  199510
23317620000009Riolering reinigen onder hoge druk DWA (nieuw).   125750100             4 D200510
23317620000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m       505004  200510
23317620000209Betreft: het reinigen van de nieuwe DWA-riolering 025750100             03 199510
23317620000309t.b.v. het uitvoeren van de visuele inspectie.    125750100             0  199510
23317620001105Grootste putafstand:{70 }m                        025750100             0  200510
23317620200109Aard te reinigen oppervlak: beton                 025750109             0  199510
23317620300105Profielafmeting(en):{ø400, ø500, ø600, ø700 en    025750102             01 199510
23317620300209ø800 mm beton                                     025750102                199510
23317620500105Vervuilingsgraad ca.{10}%                         125750106             0  199510
23317620500209                                                  025750106             02 199510
23317620600109Vrijgekomen materialen worden geacht voor de      025750109             0  199510
23317620600209opdrachtgever geen waarde te hebben               025750109             0  199510
23317630000009Riolering reinigen onder hoge druk DIT (nieuw).   125750100             4 D200510
23317630000100Riolering reinigen onder hoge druk.               125750100m       425004  200510
23317630000209Betreft: het reinigen van de nieuwe RWA-riolering 025750100             03 199510
23317630000309t.b.v. het uitvoeren van de visuele inspectie.    125750100             0  199510
23317630001105Grootste putafstand:{70 }m                        025750100             0  200510
23317630200109Aard te reinigen oppervlak: PVC en beton          025750109             0  199510
23317630300105Profielafmeting(en):{ø315 en ø400 mm PVC, ø500 mm 025750102             01 199510
23317630300209beton                                             025750102                199510
23317630500105Vervuilingsgraad ca.{10}%                         125750106             0  199510
23317630500209                                                  025750106             02 199510
23317630600109Vrijgekomen materialen worden geacht voor de      025750109             0  199510
23317630600209opdrachtgever geen waarde te hebben               025750109             0  199510
23317640000009Uitvoeren visuele inspectie vanuit DWA-riool      125710300             4 D200510
23317640000100Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.         125710300m       505004  200510
23317640000209Betreft: het inspecteren van het nieuw            025710300             03 199510
23317640000309aangebrachte DWA-rioolstelsel t.b.v. de           025710300             0  199510
23317640000409opleveringsinspectie.                             125710300             0  199510
23317640001301Betreft opname van de riolering m.b.v. een op     125710300             0  200510
23317640001401afstand bediende camera, waarbij de beelden       125710300             0  200510
23317640001501bovengronds worden gevolgd op een monitor en      125710300             0  200510
23317640001605worden vastgelegd{                                125710300             08 200510
23317640002505Grootste putafstand:{70 }m                        125710300             0  200510
23317640002609                                                  125710300             09 200510
23317640003605Materiaalsoort riolering:{Beton en PVC            125710300             05 200510
23317640004205Afmeting(en) riolering:{ø315 en ø400 mm           025710300             05 200510
23317640100101Riolering gereinigd en in bedrijf                 125710303             0  200510
23317640300101Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-     125710303             0  200510
23317640300205standsaspecten{                                   025710303             09 200510
23317640500105Opnamen aanleveren  op{dvd in kleur.              025710301             09 200510
23317640600105Rapportage analoog in{2 }-voud en in SUF-bestand  125710303             0  200510
23317640600205met foto's in digitaal format aanleveren{         025710303             03 200510
23317650000009Uitvoeren visuele inspectie vanuit DIT-riool      125710300             4 D200510
23317650000100Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.         125710300m       425004  200510
23317650000209Betreft: het inspecteren van het nieuw            025710300             03 199510
23317650000309aangebrachte RWA-rioolstelsel t.b.v. de           025710300             0  199510
23317650000409opleveringsinspectie.                             125710300             0  199510
23317650001301Betreft opname van de riolering m.b.v. een op     125710300             0  200510
23317650001401afstand bediende camera, waarbij de beelden       125710300             0  200510
23317650001501bovengronds worden gevolgd op een monitor en      125710300             0  200510
23317650001605worden vastgelegd{                                125710300             08 200510
23317650002505Grootste putafstand:{45 }m                        125710300             0  200510
23317650002609                                                  125710300             09 200510
23317650003605Materiaalsoort riolering:{Beton en PVC            125710300             05 200510
23317650004205Afmeting(en) riolering:{ø315 en ø400 mm PVC, ø500 025710300             05 200510
23317650004309mm beton                                          025710300                200510
23317650100101Riolering gereinigd en in bedrijf                 125710303             0  200510
23317650300101Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-     125710303             0  200510
23317650300205standsaspecten{                                   025710303             09 200510
23317650500105Opnamen aanleveren  op{dvd in kleur.              025710301             09 200510
23317650600105Rapportage analoog in{2 }-voud en in SUF-bestand  125710303             0  200510
23317650600205met foto's in digitaal format aanleveren{         025710303             03 200510
233177  000009Rioolrevisie                                      000000000                      
233177  000109Rioolrevisie                                      000000000                      
23317710000009Inmeten, verwerken en aanl. revisiegegevens riool 125649900             1 E      
23317710000109Inmeten, verwerken en aanl. revisiegegevens riool 125649900EUR          1        
23317710000209Betreft:                                          125649900             0        
23317710000309Revisie van alle werkzaamheden aan en             025649900             0        
23317710000409materiaalgebruik voor de riolering, zowel van het 025649900             0        
23317710000509verwijderde riool, het vervangen riool als de     025649900             0        
23317710000609nieuw aangebrachte riolering.                     125649900             0        
23317710000709Zie deel 3 hoofdstuk 25 12 07 van dit bestek.     025649900             0        
2332    000009HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN                        000000000                      
2332    000109.....                                             000000000                      
23321   000009VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN            000000000                      
23321   000109.....                                             000000000                      
233211  000009Verwijderen huis- en kolkaansluitingen            000000000                      
233211  000109.....                                             000000000                      
23321110000009Verwijderen kolk incl. aansluitingen en grondwerk 125119900             4 E      
23321110000109Verwijderen kolk incl. aansluitingen en grondwerk 125119900st       55004        
23321110000209Betreft: het verwijderen van alle kolken          025119900                      
23321110000309inclusief kolkaansluitingen en het benodigde      025119900                      
23321110000409grondwerk.                                        125119900                      
23321110000509- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125119900                      
23321110000609- verwijderen kolk                                125119900                      
23321110000709- verw. kunststof, grès of betonbuis kolkaansl.   125119900                      
23321110000809- aanvullen sleuf                                 025119900                      
23321111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100               D200212
23321111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2  199510
23321111000209.....                                             024010100             03 199510
23321111000909.....                                             024010100             07 199510
23321111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23321111300105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m                024010102             0  199510
23321111600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             0  199510
23321111600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             0  199510
23321112000009Verwijderen kolk.                                 125112200               D200212
23321112000100Verwijderen kolk.                                 125112200st       55002  199510
23321112000209.....                                             025112200             03 199510
23321112100101Kolk van beton/gietijzer combinatie               125112202             0  199510
23321112200105Straatkolk{.....                                  025112201             05 199510
23321112300105Trottoirkolk{.....                                025112201             05 199510
23321112500101Constructie: tweedelig                            125112202             0  199510
23321112600105Vrijgekomen materialen vervoeren{                 125112203             07 199510
23321112600209- beton naar de breker op de Vondelingenplaat     125112203                199510
23321112600309- gietijzer naar het GW-terrein aan de            025112203                199510
23321112600409Melanchtonweg                                     025112203                199510
23321113000009Verw. kunststof- grès of betonbuis kolkaansluiting125119900               E      
23321113000109Verw. kunststof- grès of betonbuis kolkaansluiting125119900             2        
23321113000209Betreft: het verwijderen van de kolkaansluiting   025119900                      
23321113000309van kunststof, grès of beton                      125119900                      
23321113000409Materiaal: PVC, grès of beton                     125119900                      
23321113000509Verbinding door middel van mof                    125119900                      
23321113000609Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib      125119900                      
23321113000709Vrijgekomen materalen vervoeren naar het          025119900                      
23321113000809GW-terrein aan de Melanchtonweg.                  025119900                      
23321114000009Aanvullen sleuf.                                  124012100               D200212
23321114000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2  199510
23321114000209.....                                             024012100             03 199510
23321114100105Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m                024012102             0  199510
23321114200101Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij  124012101             0  199510
23321114200201het ontgraven                                     124012101             0  199510
23321114500105De aanvulling verdichten{.....                    024012101             03 199510
23322   000009AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN              000000000                      
23322   000109.....                                             000000000                      
233221  000009Aanbrengen kolk en kolkaansluitingen              000000000                      
233221  000109.....                                             000000000                      
23322110000009Aanbrengen kolk en aansluiting incl. grondwerk    125269900             4 E      
23322110000109Aanbrengen kolk en aansluiting incl. grondwerk    125269900st       47004        
23322110000209Betreft: het aanbrengen van de kolken inclusief   025269900             0        
23322110000309aansluitingen en grondwerk                        125269900             0        
23322110000409- grond ontgraven t.b.v. sleuf                    125269900             0        
23322110000509- aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie  125269900             0        
23322110000609- aanbrengen PVC-buis Ø125mm                      125269900             0        
23322110000709- aanbrengen PVC-hulpstuk                         125269900             0        
23322110000809- aanvullen sleuf                                 025269900             0        
23322111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23322111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2  199510
23322111000209.....                                             024010100             03 199510
23322111000909.....                                             024010100             07 199510
23322111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23322111300105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m                024010102             0  199510
23322111600101Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-124010102             0  199510
23322111600201lijk naast de sleuf deponeren                     124010102             0  199510
23322112000009Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie    125261300               D200009
23322112000100Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.   125261300st           2  199510
23322112000209.....                                             025261300             03 199510
23322112200104Straatkolk, klasse Y{.....                        025261302st       290014 200009
23322112300104Trottoirkolk, klasse Y{.....                      025261302st       180014 199510
23322112500101Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m     125261302             0  200009
23322112600101Constructie: tweedelig                            125261302             0  199510
23322113000009Aanbrengen PVC-buis                               125220100               D200510
23322113000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m            2  200009
23322113000209.....                                             025220100             03 199510
23322113100104Rechte buis, drukklasse PN 6{.....                025220103m       2350013 200009
23322113340101Nominale middellijn 125  mm                       125220121             0  200009
23322113600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             0  200009
23322113600205rubbermanchet{.....                               025220101             04 200009
23322114000009Aanbrengen PVC-hulpstuk                           125220200               D200510
23322114000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st           2  199510
23322114000209.....                                             025220200             03 199510
23322114100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{            125220202st           09 200009
23322114100209- bocht 90° mof/mof ø125mm                        125220202st       47001  200009
23322114100309- bocht 90° mof/spie ø125mm                       125220202st       47001  200009
23322114100409- verloopstuk ø125 / ø160mm                       125220202st       47001  200009
23322114100509- bocht 90° mof/mof ø160mm                        125220202st       47001  200009
23322114100609- bocht 90° mof/spie ø160mm                       125220202st       47001  200009
23322114100709- keilinlaat ø 315 / ø 160mm                      025220202st       47001  200009
23322114340101Nominale middellijn 125 mm                        125220221             0  200009
23322115000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23322115000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2  199510
23322115000209.....                                             024012100             03 199510
23322115100105Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m                024012102             0  199510
23322115200101Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-124012102             0  199510
23322115200201gekomen bij het ontgraven                         124012102             0  199510
23322115500105De aanvulling verdichten{.....                    024012101             03 199510
23322120000009Maken inlaat in DIT-riolering ø315mm              125283200             4 D200510
23322120000100Maken inlaat.                                     125283200st       47004  199510
23322120000209Betreft: te maken inlaat in DIT-riolering ø315mm  025283200             03 199510
23322120000309aangebracht volgens bestekspostnr. 313212         025283200                199510
23322120100109In DIT-buis ø315mm aangebracht volgens 313212     025283209             0  200510
23322120200101Door middel van boren                             125283201             0  200510
23322120400109Inlaat voor aansluiting van PVC-buis              125283209                199510
23322120400209Diameter inlaat 160 mm                            125283209                199510
23322120400309Aanbrengen extra overlap van infiltratiedoek met  025283209                199510
23322120400409geotextiel NW 15/15 van ca. 0,75 x 0,75 m met     025283209                199510
23322120400509daarin een kruis gesneden van ca. 0,18 m.         125283209                199510
23322120400609Het kruis wordt diagonaal op de legrichting       025283209                199510
23322120400709gemaakt. Het geheel wordt m.b.v. drie tie-wraps   025283209                199510
23322120400809vastgezet, één rond de hals van de keilinlaat en  025283209                199510
23322120400909twee aan weerszijden van de inlaat rond de buis.  125283209                199510
23322120401009Doek wordt op rol geleverd.                       025283209m2       27000  199510
23322120500101As-inlaat loodrecht op as-buis                    125283201             0  199510
23322120600109Vrijgekomen materialen worden geacht voor de      025283209                199510
23322120600209opdrachtgever geen waarde te hebben               025283209             0  199510
23323   000009HERSTELLEN HUISAANSLUITINGEN                      000000000                      
23323   000109.....                                             000000000                      
233231  000009Herstellen huisaansluitingen                      000000000                      
233231  000109                                                  000000000                      
23323110000009Herstellen huisaansluiting incl. grondwerk        125269900             0 E      
23323110000109Herstellen huisaansluiting incl. grondwerk        125269900st       60000        
23323110000209Betreft: na het aanbrengen van de nieuwe          025269900             0        
23323110000309rioolstelsels, het opnieuw aansluiten van de      025269900             0        
23323110000409huisaansluitingen                                 125269900             0        
23323110000509-grond ontgraven t.b.v. sleuf                     125269900             0        
23323110000609-aanbrengen PVC-buis                              125269900             0        
23323110000709-aanbrengen PVC-hulpstuk                          125269900             0        
23323110000809-aanvullen sleuf                                  025269900             0        
23323111000009Grond ontgraven t.b.v. sleuf                      124010100               D200212
23323111000100Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                     124010100m            2  199510
23323111000209                                                  124010100             03 199510
23323111000909                                                  024010100             07 199510
23323111100101Grondsoorten gescheiden ontgraven                 124010102             0  199510
23323111200101Tot onderkant buizen, funderingen en putten       124010101             0  199510
23323111300105Ontgravingshoogte gemiddeld{0,95}m                024010102             0  199510
23323111600101Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf    124010101             0  199510
23323111600201deponeren                                         124010101             0  199510
23323112000009Aanbrengen PVC-buis                               125220100               D200510
23323112000100Aanbrengen PVC-buis                               125220100m            2  200009
23323112000209                                                  025220100             03 199510
23323112100104Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{              025220102m       1800013 200009
23323112340101Nominale middellijn 160  mm                       125220123             0  200009
23323112600101Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met  125220101             0  200009
23323112600205rubbermanchet{                                    025220101             04 200009
23323113000009Aanbrengen PVC-hulpstuk                           125220200               D200510
23323113000100Aanbrengen PVC-hulpstuk.                          125220200st           2  199510
23323113000209                                                  025220200             03 199510
23323113100104Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{            125220202st           09 200009
23323113100209bocht 90 gr. mof/mof                              125220202st       60001  200009
23323113100309bocht 90 gr. mof/spie                             125220202st       60001  200009
23323113100409verloopstuk ø125 / 160                            025220202st       60001  200009
23323113340101Nominale middellijn 160 mm                        125220223             0  200009
23323113600101Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.   125220201             0  200009
23323113600205mof met rubbermanchet{                            025220201             04 200009
23323114000009Aanvullen sleuf                                   124012100               D200212
23323114000100Aanvullen sleuf.                                  124012100m            2  199510
23323114000209                                                  024012100             03 199510
23323114100105Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m                024012102             0  199510
23323114200101Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij  124012101             0  199510
23323114200201het ontgraven                                     124012101             0  199510
23323114500105De aanvulling verdichten{                         024012101             03 199510
234     000019OPENBARE VERLICHTING                              000000000                      
234     000119.....                                             000000000                      
2341    000009VERWIJDEREN LICHTMASTEN EN ARMATUREN              000000000                      
2341    000109.....                                             000000000                      
23410010000009Verw. lichtmast + armatuur incl. grondw. en verv. 134029900             4 E      
23410010000109Verw. lichtmast + armatuur incl. grondw. en verv. 134029900st       11004        
23410010000209Betreft: het verwijderen van de bestaande         034029900                      
23410010000309lichtmasten inclusief armatuur (en lamp)          134029900                      
23410010000409- graven en aanvullen werkgat/-put                134029900                      
23410010000509- verwijderen lichtmast                           134029900                      
23410010000609- verwijderen verlichtingsarmatuur                034029900                      
23410011000009Graven en aanvullen werkgat/-put                  124020600               D199510
23410011000100Graven en aanvullen werkgat/-put.                 124020600st           2  199510
23410011000209.....                                             024020600             03 199510
23410011100101In vaste grond                                    124020603             0  199510
23410011200109Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 tot maximaal 1,20 024020609                199510
23410011200209meter onder maaiveld                              024020609             0  199510
23410011400109Graven gaten t.b.v. te verwijderen lichtmasten    024020609             0  199510
23410011500101Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri- 124020601             0  199510
23410011500205aal opnieuw aanbrengen{.....                      024020601             05 199510
23410012000009Verwijderen lichtmast                             134020200               D200710
23410012000100Verwijderen lichtmast.                            134020200st           2  200510
23410012000209.....                                             034020200             09 200510
23410012100101Lichtmast                                         134020201             0  200510
23410012100209.....                                             034020201             09 200510
23410012200109Nominale masthoogte: 8,00 m                       034020209st       11002  200510
23410012600101Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:             134020201             0  200510
23410012600209het depot aan de Melanchtonweg                    034020201             09 200710
23410013000009Verwijderen verlichtingsarmatuur                  134030200               D200510
23410013000100Verwijderen verlichtingsarmatuur.                 134030200st           2  200510
23410013000209.....                                             034030200             09 200510
23410013100101Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-  134030201             0  200510
23410013100201apparatuur                                        134030201             0  200510
23410013100309.....                                             034030201             09 200510
23410013300109Lichtpunthoogte: 8,00 m                           034030209st       11002  200510
23410013400101Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen   134030202             0  200510
23410013400209.....                                             034030202             09 200510
23410013600101Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen    134030201             0  200510
23410013600205materialen vervoeren naar{het depot aan de        034030201             09 200510
23410013600309Melanchtonweg                                     034030201                200510
2342    000009VERVANGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN                000000000                      
2342    000109.....                                             000000000                      
23420010000009Vervangen lichtmast incl. grondwerk en vervoer    134029900             4 E      
23420010000109Vervangen lichtmast incl. grondwerk en vervoer    134029900st        4004        
23420010000209Betreft: het vervangen van de bestaande           034029900                      
23420010000309lichtmasten inclusief armatuur (en lamp)          134029900                      
23420010000409- graven en aanvullen werkgat/-put                134029900                      
23420010000509- vervoeren lichtmast                             134029900                      
23420010000609- vervangen lichtmast                             134029900                      
23420010000709- vervangen verlichtingsarmatuur incl. lamp       034029900                      
23420011000009Graven en aanvullen werkgat/-put                  124020600               D199510
23420011000100Graven en aanvullen werkgat/-put.                 124020600st           2  199510
23420011000209.....                                             024020600             03 199510
23420011100101In vaste grond                                    124020603             0  199510
23420011200109Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 tot maximaal 1,20 024020609                199510
23420011200209meter onder maaiveld                              024020609             0  199510
23420011400109Graven gaten t.b.v. te verwijderen lichtmasten    024020609             0  199510
23420011500101Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri- 124020601             0  199510
23420011500205aal opnieuw aanbrengen{.....                      024020601             05 199510
23420012000009Vervoeren lichtmast en armatuur                   134029900               E      
23420012000109Vervoeren lichtmast en armatuur                   134029900             2        
23420012000209Betreft: het vervoeren van de nieuwe lichtmasten  034029900                      
23420012000309en armaturen vanuit het depot aan de              034029900                      
23420012000409Melanchtonweg naar de plaats van verwerking.      134029900                      
23420012000509Depot: Melanchtonweg 125 te Rotterdam             034029900                      
23420013000009Vervangen lichtmast                               134020300               D200710
23420013000100Vervangen lichtmast.                              134020300st        4002  200510
23420013000209.....                                             034020300             09 200510
23420013100101Te verwijderen lichtmast:                         134020303             0  200510
23420013100209Nominale masthoogte: 4,00 m                       134020303             09 200510
23420013101205Nominale masthoogte:{6,00}m                       034020303             0  200510
23420013200109Aan te brengen lichtmast:                         134020309                200510
23420013200209Nominale masthoogte: 4,00 m                       134020309st        3001  200510
23420013200309Nominale masthoogte: 6,00 m                       134020309st        1001  200510
23420013200409Inclusief het monteren van het aansluitsnoer      034020309m        18000  200510
23420013200509(tussen armatuur en zekeringskast)                134020309                200510
23420013200609Mast afvullen met brekerzand, tot 5 centimeter    034020309                200510
23420013200709onder de onderzijde van het mastdeurtje, vervoerd 034020309                200510
23420013200809volgens bestekspostnummer 115030                  034020309                200510
23420013600101Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:             134020301             0  200510
23420013600209het depot aan de Melanchtonweg                    034020301             09 200710
23420014000009Vervangen verlichtingsarmatuur                    134030300               D200510
23420014000100Vervangen verlichtingsarmatuur.                   134030300st           2  200510
23420014000209.....                                             034030300             09 200510
23420014100101Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde   134030301             0  200510
23420014100201voorschakelapparatuur, inclusief lampen           134030301             0  200510
23420014100309.....                                             034030301             09 200510
23420014200100Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde    134030301st           0  200510
23420014200201voorschakelapparatuur                             134030301             0  200510
23420014200309Industria: type 2060                              134030301st        30019 200510
23420014200409Schreder: type Altra - 2                          134030301st        1001  200510
23420014201300Aanbrengen lamp                                   134030301st           0  200510
23420014201409PL-L Xtra Polar 24W                               134030301st        30019 200510
23420014201509PL-L Xtra Polar 36W                               034030301st        1001  200510
23420014400109Lichtpunthoogte: 4,00 m                           134030309st        3002  200510
23420014400209Lichtpunthoogte: 6,00 m                           134030309st        1002  200510
23420014400309Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid    034030309                200510
23420014400409van de armatuur worden geacht te zijn inbegrepen  034030309             0  200510
23420014600101Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen    134030301             0  200510
23420014600205materialen vervoeren naar{het depot aan de        034030301             09 200510
23420014600309Melanchtonweg                                     034030301                200510
2343    000009AANBRENGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN               000000000                      
2343    000109.....                                             000000000                      
23430010000009Aanbrengen lichtmast incl. grondwerk              134029900             4 E      
23430010000109Aanbrengen lichtmast incl. grondwerk              134029900st       22004        
23430010000209Betreft: het aanbrengen van nieuwe lichtmasten    034029900             0        
23430010000309inclusief armatuur (en lamp)                      134029900             0        
23430010000409- graven en aanvullen werkgat/-put                134029900             0        
23430010000509- vervoeren lichtmast                             134029900             0        
23430010000609- aanbrengen lichtmast                            034029900             0        
23430011000009Graven en aanvullen werkgat/-put                  124020600               D199510
23430011000100Graven en aanvullen werkgat/-put.                 124020600st           2  199510
23430011000209.....                                             024020600             03 199510
23430011100101In vaste grond                                    124020603             0  199510
23430011200109Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 tot maximaal 1,20 024020609             0  199510
234300112002093eter onder maaiveld                              024020609             0  199510
23430011400109Graven gaten t.b.v. te plaatsen lichtmasten       024020609             0  199510
23430012000009Vervoeren lichtmast en armatuur                   134029900               E      
23430012000109Vervoeren lichtmast en armatuur                   134029900             2        
23430012000209Betreft: het vervoeren van de nieuwe lichtmasten  034029900             0        
23430012000309en armaturen vanuit het depot aan de              034029900             0        
23430012000409Melanchtonweg naar de plaats van verwerking.      134029900             0        
23430012000509Depot: Melanchtonweg 125 te Rotterdam             034029900             0        
23430013000009Aanbrengen lichtmast                              134020100               D200510
23430013000100Aanbrengen lichtmast.                             134020100st           2  200510
23430013000209Betreft: het plaatsen van de nieuwe lichtmasten   034020100             09 200510
23430013000309inclusief eventuele uithouder.                    034020100                200510
23430013100104Lichtmast van staal{                              134020101st           09 200510
23430013100209Inclusief het monteren van het aansluitsnoer      034020101m       132000  200510
23430013100309(tussen armatuur en zekeringskast)                134020101                200510
23430013100409Mast afvullen met brekerzand, tot 5 centimeter    034020101          0222  200510
23430013100509onder de onderzijde van het mastdeurtje, vervoerd 034020101                200510
23430013100609volgens bestekspostnummer 115030                  034020101                200510
23430013300109Nominale masthoogte: 4,00 m (met uithouder)       134020109st       11001  200510
23430013300209Nominale masthoogte: 8,00 m (met uithouder)       034020109st       11001  200510
23430013500105Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat{..... 034020104             09 200510
23430020000009Aanbrengen armatuur incl. lamp                    134029900             4 E      
23430020000109Aanbrengen armatuur incl. lamp                    134029900st       22004        
23430020000209Betreft: het aanbrengen van nieuwe                034029900                      
23430020000309verlichtingsarmaturen met lamp in nieuwe          034029900                      
23430020000409lichtmasten                                       134029900                      
23430020000509- vervoeren verlichtingsmaterialen                134029900                      
23430020000609- aanbrengen verlichtingsarmatuur                 134029900                      
23430020000709- aanbrengen lamp                                 034029900                      
23430021000009Vervoeren verlichtingsmaterialen                  134029900               E      
23430021000109Vervoeren verlichtingsmaterialen                  134029900             2        
23430021000209Betreft: het vervoerne van de nieuwe              034029900                      
23430021000309verlichtingsmaterialen vnauit het depot aan de    034029900                      
23430021000409Melanchtonweg naar de plaats van verwerking.      134029900                      
23430021000509Depot: Melanchtonweg 125 te Rotterdam             034029900                      
23430022000009Aanbrengen verlichtingsarmatuur                   134030100               D200510
23430022000100Aanbrengen verlichtingsarmatuur.                  134030100st           2  200510
23430022000209.....                                             034030100             09 200510
23430022100100Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-  134030101st           0  200510
23430022100201apparatuur                                        134030101             0  200510
23430022100309Industria: type 2060                              134030101st       110019 200510
23430022100409Schreder: Altra -3                                034030101st       11001  200510
23430022200105Montagewijze: Opschuif{                           134030102             09 200510
23430022200209Armatuur aansluiten op aansluitsnoer aangebracht  034030102                200510
23430022200309volgens bestekspostnummer 430013                  034030102                200510
23430022300109Lichtpunthoogte: 4,00 m                           134030109st       11002  200510
23430022300209Lichtpunthoogte: 8,00 m                           134030109st       11002  200510
23430022300309Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid    034030109                200510
23430022300409van de armaturen worden geacht te zijn inbegrepen 034030109             0  200510
23430023000009Aanbrengen lamp                                   134040100               D200510
23430023000100Aanbrengen lamp.                                  134040100st           2  200510
23430023000209.....                                             034040100             09 200510
23430023100100Lamp                                              134040101st           0  200510
23430023100209PL-L Xtra Polar 24W                               134040101st       110019 200510
23430023100309PL-L Xtra Polar 55W                               034040101st       11001  200510
23430023200101Lamp aanbrengen in:                               134040101             0  200510
23430023200209Armaturen aangebracht volgens bestekspostnummer   034040101             09 200510
23430023200309430022                                            034040101                200510
23430023300109Lichtpunthoogte: 4,00 m                           134040109st       11002  200510
23430023300209Lichtpunthoogte: 8,00 m                           134040109st       11002  200510
23430023300309Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid    034040109                200510
23430023300409van de armaturen worden geacht te zijn inbegrepen 034040109             0  200510
2344    000009VERVANGEN ARMATUREN                               000000000                      
2344    000109.....                                             000000000                      
23440010000009Vervangen verlichtingsarmatuur                    134030300             4 D200510
23440010000100Vervangen verlichtingsarmatuur.                   134030300st        1004  200510
23440010000209.....                                             034030300             09 200510
23440010100101Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde   134030301             0  200510
23440010100201voorschakelapparatuur, inclusief lampen           134030301             0  200510
23440010100309.....                                             034030301             09 200510
23440010200100Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde    134030301st           0  200510
23440010200201voorschakelapparatuur                             134030301             0  200510
23440010200309Schreder: type Altra - 3                          134030301st        10019 200510
23440010201300Aanbrengen lamp                                   134030301st           0  200510
23440010201409PL-L Xtra Polar 55W                               034030301st        10019 200510
23440010400109Lichtpunthoogte: 8,00 m                           134030309st        1002  200510
23440010400209Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid    034030309                200510
23440010400309van de armatuur worden geacht te zijn inbegrepen  034030309             0  200510
23440010600101Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen    134030301             0  200510
23440010600205materialen vervoeren naar{het depot aan de        034030301             09 200510
23440010600309Melanchtonweg                                     034030301                200510
2345    000009BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV                       000000000                      
2345    000109.....                                             000000000                      
23450010000009Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. 134400200             1 D200510
23450010000100Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. 134400200EUR          1  200510
23450010000209                                                  034400200             09 200510
23450010100101Betreft:                                          134400201             0  200510
23450010100209Revisie van alle werkzaamheden aan en             034400201             09 200510
23450010100309materiaalgebruik voor de openbare verlichting,    034400201             0  200510
23450010100409zowel van de verwijderde OV als de nieuw          034400201             0  200510
23450010100509geplaatste OV.                                    134400201             0  200510
23450010100609Zie deel 3 hoofdstuk 34.13.01 van dit bestek.     034400201             0  200510
235     000019VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING                     000000000                      
235     000119.....                                             000000000                      
2351    000009OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN                         000000000                      
2351    000109.....                                             000000000                      
23511   000009OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN                         000000000                      
23511   000109                                                  000000000                      
23511010000009Opbreken betonbanden, trottoirbanden              130735100             4 D200510
23511010000100Opbreken betonbanden.                             130735100m       735004        
23511010000209Betreft: het opbreken van trottoirbanden langs de 030735100             19       
23511010000309rijbanen en de parkeerplaatsen, incl.             030735100             0        
23511010000409inrit-perronbanden                                030735100                      
23511010300101Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                   130735106             1        
23511010600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511010600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             0        
23511020000009Opbreken betonbanden, trottoirbanden met steunrug 130735100             4 D200510
23511020000100Opbreken betonbanden.                             130735100m        90004        
23511020000209Betreft: het opbreken van trottoirbanden langs    030735100             19       
23511020000309het fietspad                                      030735100             0        
23511020100101Inclusief steunrug                                130735103             0        
23511020100205Afmetingen en materiaal steunrug:{gemiddeld       130735103             03       
235110201003090,20 x 0,15 m schuin afgewerkt stampbeton         030735103             0        
23511020200101Met pastegels in cementmortel                     130735104             0        
23511020300101Trottoirbanden 180/200 x 160 mm                   130735104             0        
23511020600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511020600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             0        
23511030000009Opbreken betonbanden, trottoirb. boomvak/lichtmast130735100             4 D200510
23511030000100Opbreken betonbanden.                             130735100m        63004        
23511030000209Betreft: het opbreken van trottoirbanden rondom   030735100             19       
23511030000309bomen en lichtmasten                              030735100                      
23511030300101Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                   130735106             1        
23511030600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511030600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             0        
23511040000009Opbreken betonbanden, inritbanden                 130735100             4 D200510
23511040000100Opbreken betonbanden.                             130735100m         6004        
23511040000209Betreft: het opbreken van inritbanden             030735100             19       
23511040500109Inritbanden 160 x 500 x 1000 mm                   030735109             0        
23511040600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511040600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             0        
23511050000009Opbreken betonbanden, opsluitband                 130735100             4 D200510
23511050000100Opbreken betonbanden.                             130735100m       585004        
23511050000209Betreft: het opbreken van opsluitbanden op        030735100             19       
23511050000309diverse locaties binnen het werkterrein.          030735100             0        
23511050400101Opsluitbanden  80 x 200 mm                        130735104             1        
23511050600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511050600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             1        
23511060000009Opbreken betonbanden, gazonband                   130735100             4 D200510
23511060000100Opbreken betonbanden.                             130735100m       460004        
23511060000209Betreft: het opbreken van gazonbanden op diverse  030735100             19       
23511060000309locaties binnen het werkterrein.                  030735100             0        
23511060400109Gazonbanden 100 x 200 mm                          030735109             0        
23511060600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511060600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             1        
23511070000009Opbreken betonbanden, anti-parkeerband            130735100             4 D200510
23511070000100Opbreken betonbanden.                             130735100m        15004        
23511070000209Betreft: het opbreken van anti-parkeerbanden op   030735100             19       
23511070000309diverse locaties binnen het werkterrein.          030735100             0        
23511070400109Anti-parkeerbanden 150 x 400 mm ('Haagse band')   030735109             0        
23511070600104Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030735103             14       
23511070600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030735103             1        
23512   000009OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN                    000000000                      
23512   000109                                                  000000000                      
2351201000    TABS;L056
23512010000009Opbreken betontegels, dik 50 mm                   130731300             4 D200510
23512010000100Opbreken betontegels.                             130731300m2     3810004        
23512010000209Betreft: het opbreken van de tegels in de         030731300             19       
23512010000309trottoirs.                                        030731300             0        
23512010100101Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m                  130731302             0        
23512010200104Betontegels 300 x 300 x 50 mm{inclusief halve     030731302             15       
23512010200209tegels.                                           030731302             1        
23512010600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130731307             1        
23512010600205drachtgever geen waarde te hebben{                130731307             14       
23512010600309De door de inschrijver voorziene opbrengsten      030731307             0        
23512010600409dienen in bestekspostnummer 910010 te worden      130731307             0        
23512010600509opgenomen.                                        030731307             0        
2351202000    TABS;L056
23512020000009Opbreken betontegels, dik 80 mm                   130731300             4 D200510
23512020000100Opbreken betontegels.                             130731300m2       39004        
23512020000209Betreft: het opbreken van de tegels in de         030731300             19       
23512020000309trottoirs t.p.v. de inritten                      030731300             0        
23512020100101Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m                  130731302             0        
23512020200105Betontegels 300 x 300 x 80 mm{inclusief halve     030731305             05       
23512020200209tegels                                            030731305             0        
23512020600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130731307             1        
23512020600205drachtgever geen waarde te hebben{                130731307             14       
23512020600309De door de inschrijver voorziene opbrengsten      030731307             0        
23512020600409dienen in bestekspostnummer 910010 te worden      130731307             0        
23512020600509opgenomen.                                        030731307             0        
2351203000    TABS;L056
23512030000009Opbreken betontegels, ventilatietegels            130731300             4 D200510
23512030000100Opbreken betontegels.                             130731300m2       12504        
23512030000209Betreft: het opbreken van de ventilatietegels in  030731300             19       
23512030000309de trottoirs rondom bomen                         030731300             0        
23512030100101Totale breedte tot 1,5 m                          130731301             0        
23512030200104Betontegels 300 x 300 x 50 mm{                    030731302             15       
23512030600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130731307             1        
23512030600205drachtgever geen waarde te hebben{                130731307             14       
23512030600309De door de inschrijver voorziene opbrengsten      030731307             0        
23512030600409dienen in bestekspostnummer 910010 te worden      130731307             0        
23512030600509opgenomen.                                        030731307             0        
2351204000    TABS;L056
23512040000009Opbreken betontegels, noppentegels                130731300             4 D200510
23512040000100Opbreken betontegels.                             130731300m2        1804        
23512040000209Betreft: het opbreken van de noppentegels in de   030731300             19       
23512040000309trottoirs nabij oversteken                        030731300             0        
23512040100101Totale breedte tot 1,5 m                          130731301             0        
23512040200104Betontegels 300 x 300 x 50 mm{                    030731302             15       
23512040600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130731307             1        
23512040600205drachtgever geen waarde te hebben{                130731307             14       
23512040600309De door de inschrijver voorziene opbrengsten      030731307             0        
23512040600409dienen in bestekspostnummer 910010 te worden      130731307             0        
23512040600509opgenomen.                                        030731307             0        
23512050000009Opbr. betonstraatstenen dik 80 en 90 mm heidepaars130731200             4 D200510
23512050000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2     3505004        
23512050000209Betreft: het opnemen van de betonstraatstenen in  030731200             19       
23512050000309de rijbaan en parkeerplaatsen van de Tattistraat  030731200             0        
23512050000409en Romanohof                                      030731200                      
23512050100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731203             1        
23512050200109Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  030731209             0        
23512050200209en 90 mm                                          030731209             0        
23512050600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130731207             1        
23512050600205drachtgever geen waarde te hebben{                130731207             14       
23512050600309De door de inschrijver voorziene opbrengsten      030731207             0        
23512050600409dienen in bestekspostnummer 910020 te worden      030731207             0        
23512050600509opgenomen.                                        030731207             0        
23512060000009Opbr. betonstraatstenen dik 80 en 90 mm rood      130731200             4 D200510
23512060000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2      585004        
23512060000209Betreft: het opnemen van de betonstraatstenen in  030731200             19       
23512060000309de rijbaan van de Michelangelostraat              030731200             0        
23512060100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731203             1        
23512060200109Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  030731209             0        
23512060200209en 90 mm incl. bisschopsmutsen                    030731209             0        
23512060600105Vrijgekomen materialen verwerken volgens{         030731201             04       
23512060600209bestekspostnummer 542020: hele bruikbare          030731201                      
23512060600309betonstraatstenen en bisschopsmutsen, kleur rood. 030731201m2      400002        
23512060600409Inclusief het ontdoen van grond.                  130731201                      
23512060600509Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de  030731201                      
23512060600609fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.   030731201                      
23512070000009Opbr. betonstraatstenen dik 80 en 90 mm drempels  130731200             4 D200510
23512070000100Opbreken betonstraatstenen.                       130731200m2       66004        
23512070000209Betreft: het opnemen van de betonstraatstenen in  030731200             19       
23512070000309de drempels in de rijbaan van de Tattistraat      030731200             0        
23512070100101Totale breedte van 3,0 m en meer                  130731203             1        
23512070200109Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  030731209             0        
23512070200209en 90 mm                                          130731209                      
23512070200309Kleuren: wit, zwart, grijs en heidepaars          030731209             0        
23512070600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130731207             1        
23512070600205drachtgever geen waarde te hebben{                130731207             14       
23512070600309De door de inschrijver voorziene opbrengsten      030731207             0        
23512070600409dienen in bestekspostnummer 910020 te worden      030731207             0        
23512070600509opgenomen.                                        030731207             0        
23513   000009OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN                       000000000                      
23513   000109                                                  000000000                      
23513010000009Opbreken asfaltverharding fietspad                130710100             4 D200510
23513010000100Opbreken asfaltverharding.                        130710100m2      320004  200009
23513010000209Betreft: het verwijderen van het asfalt van het   030710100             09 200510
23513010000309fietspad.                                         030710100             0  200510
23513010100101Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m    130710103             0  200009
23513010200109Dikte gemiddeld 0,075 meter                       030710109             0  200009
23513010300101Op een gebonden funderingslaag                    130710103             0  200009
23513010600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130710107             0  200212
23513010600205drachtgever geen waarde te hebben{                130710107             04 200212
23514   000009OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN              000000000                      
23514   000109                                                  000000000                      
23514010000009Zagen verharding fietspad                         130030100             4 D200009
23514010000100Zagen verharding.                                 130030100m        13004  200009
23514010000209Betreft: het zagen van het asfalt van het         030030100             03 200009
23514010000309fietspad t.b.v. het netjes kunnen opbreken        030030100             0  200009
23514010100105Asfaltverharding{                                 030030101             02 200009
23514010230105Zaagdiepte gemiddeld{75 }mm                       130030121             0  200009
23514010230205tot ten hoogste{80 }mm                            130030121             0  200009
23514030000009Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting fietspad130020300             4 D      
23514030000100Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte        130020300m3        0174        
23514030000201aansluiting.                                      130020300             0        
23514030000309Betreft: het trapsgewijs frezen van de bestaande  030020300             03       
23514030000409fietspaden in asfalt t.b.v. het aansluiten van    030020300             0        
23514030000509het nieuw aan te brengen fietspad in asfalt.      030020300             0        
23514030100101Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen130020302             0        
23514030100205volgens bestekspostnrs.{543                       030020302             09       
23514030200109Afmetingen van de eerste te frezen laag:          130020309             0        
23514030200209Dikte 25 mm, breedte freesvak 0,50 m, breedte     030020309                      
23514030200309fietspad per locatie circa 4,00 m                 030020309             0        
23514030600101Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-  130020303             0        
23514030600205drachtgever geen waarde te hebben{                130020303             04       
2352    000009FUNDERINGSLAGEN                                   000000000                      
2352    000109.....                                             000000000                      
23521   000009VERWIJDEREN FUNDERING                             000000000                      
23521   000109                                                  000000000                      
23521010000009Verwijderen funderingslaag fietspad               130740100             4 D200212
23521010000100Verwijderen funderingslaag.                       130740100m2      150004  200009
23521010000209Betreft: het opbreken van de fundering van het    030740100             09 200009
23521010000309fietspad.                                         130740100             0  200009
23521010001209                                                  030740100             09 200009
23521010100101Breedte van 3,00 m en meer                        130740103             0  200009
23521010200105Gemiddelde dikte{250}mm                           130740104             0  200009
23521010300105Ongebonden funderingsmateriaal{.....              030740101             03 200009
23521010600105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de fa.      030740103             04 200009
23521010600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       030740103                200009
23522   000009AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN                        000000000                      
23522   000109                                                  000000000                      
235221  000009VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN                      000000000                      
235221  000109                                                  000000000                      
23522110000009Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. fundering fietspad 128010100             4 D200510
23522110000100Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen   128010100m2      160004        
23522110000201verhardingslaag.                                  128010100             1        
23522110000309Betreft: het afwerken van het zandbed na het      028010100             19       
23522110000409aanbrengen van de ophoging volgens                028010100             1        
23522110000509bestekspostnummer 116010                          128010100             0        
23522110000609Afwerken t.b.v. het  aanbrengen van de fundering  028010100             0        
23522110000709voor het aan te brengen asfaltfietspad.           128010100             0        
23522110001301Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-128010100             1        
23522110001401hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging128010100             1        
23522110001501van water en afwerken.                            128010100             1        
23522110001609                                                  028010100             19       
235222  000009AANBRENGEN FUNDERING                              000000000                      
235222  000109                                                  000000000                      
23522210000009Vervoeren menggranulaat                           128029900             0 E      
23522210000109Vervoeren menggranulaat                           128029900ton      70000        
23522210000209Betreft: het aanvoeren van menggranulaat vanaf de 028029900             0        
23522210000309fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.   128029900             0        
23522210000409Menggranulaat, sortering 0/31,5                   128029900ton      70001        
23522210000509Vervoeren naar plaats van verwerking.             128029900             0        
23522210000609Menggranulaat verwerken volgens besteksposten     028029900             0        
23522210000709522220                                            028029900             0        
23522220000009Aanbrengen fundering t.b.v. fietspad              128020100             4 D      
23522220000100Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-  128020100m2      145004        
23522220000201mengsel.                                          128020100             1        
23522220000309Betreft: het aanbrengen van steenmengsel als      028020100             19       
23522220000409fundering voor het aan te brengen fietspad.       128020100             1        
23522220001309                                                  128020100             19       
23522220002309                                                  028020100             19       
23522220100104Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m       028020103             1        
23522220200104Menggranulaat{                                    128020107ton          29       
23522220200209Materiaal nieuw aangevoerd volgens                028020107             1        
23522220200309bestekspostnummer 522210.                         028020107             0        
23522220500101Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-    128020102             1        
23522220500204stekspostnr(s).{522110                            028020102             19       
23522220600101De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna128020102             1        
23522220600201dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-128020102             1        
23522220600301dichten                                           128020102             1        
2354    000009AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN                       000000000                      
2354    000109.....                                             000000000                      
23541   000009AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN                       000000000                      
23541   000109                                                  000000000                      
23541010000009Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand       131431100             4 D      
23541010000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m       710004        
23541010000209Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden op zand031431100             09       
23541010100101Op zandbed                                        131431102             0        
23541010200109Profiel 180/200 x 250 mm                          131431109             1        
23541010200209Kleur: granito                                    131431109             0        
23541010200309Rechte banden (1,000 m)                           131431109st      615001        
23541010200409Recht passtuk (0,500 m)                           131431109st        4001        
23541010200509Hoekstuk 90° inw.                                 131431109st       28001        
23541010200609Hoekstuk R=0,5 uitw                               131431109st       28001        
23541010200709Bocht R=6 uitw (0,942 m)                          131431109st       50001        
23541010200809Inrit verloop R=6 links uitw (0,942 m)            131431109st        5001        
23541010200909Inrit verloop R=6 rechts uitw (0,942 m)           131431109st        5001        
23541010201009Inrit verloop R=6 midden uitw (0,942 m)           131431109st        5001        
23541010201109Inrit verloop recht links (1,000 m)               131431109st        3001        
23541010201209Inrit verloop recht rechts (1,000 m)              131431109st        3001        
23541010201309Inrit verloop recht midden (1,000 m)              031431109st        3001        
2354102000    TABS;L004
23541020000009Aanbrengen trottoirbanden van beton, fietspad     131431100             4 D200510
23541020000100Aanbrengen trottoirbanden van beton.              131431100m       180004        
23541020000209Betreft: het stellen van trottoirbanden langs het 031431100             19       
23541020000309te maken fietspad van asfalt.                     131431100             0        
23541020000409Incl. zagen van (bocht)banden t.b.v. te maken     031431100                      
23541020000509inrit-verloopbanden                               031431100                      
23541020100100In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-  131431106m3        5400        
23541020100204zien van steunrug van{schraal beton               031431106m3        72003       
23541020200100Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe-131431108st      320001        
23541020200205cie aanbrengen{kleur rood, afm. 200x300x80 mm.    031431108             14       
23541020200309Alleen aan afwateringszijde, ca. 96 m             031431108             0        
23541020300109Profiel 180/200 x 160 mm                          131431109             1        
23541020300209Kleur: granito                                    131431109             0        
23541020300309Rechte banden (1,000 m)                           131431109st      132001        
23541020300409Hoekstuk 90° uitw.                                131431109st        4001        
23541020300509Hoekstuk R=0,5 uitw                               131431109st        1001        
23541020300609Bocht R=0,5 uitw (0,785 m)                        131431109st       20001        
23541020300709Bocht R=1,5 uitw (0,785 m)                        131431109st        6001        
23541020300809Bocht R=2 uitw (0,785 m)                          131431109st        8001        
23541020300909Bocht R=3 uitw (0,785 m)                          131431109st        6001        
23541020301009Inrit verloop recht links (1,000 m)               131431109st        4001        
23541020301109Inrit verloop recht rechts (1,000 m)              131431109st        4001        
23541020301209Inrit verloop recht midden (1,000 m)              031431109st        4001        
23541030000009Aanbrengen inritbanden van beton op zand          131431500             4 D200510
23541030000100Aanbrengen inritbanden van beton.                 131431500m         6004  199510
23541030000209Betreft: het aanbrengen van inritbanden op zand   131431500             09 200510
23541030001209                                                  031431500             03 200510
23541030100101Op zandbed                                        131431502             0  199510
23541030300109Inritbanden 160 x 500 x 1000 mm                   131431509             0  199510
23541030300209Kleur: granito                                    031431509             0  199510
23541030400104Tussenstuk, werkende lengte 1 m{                  031431501st        40013 199510
23541030500100Eindstuk links, werkende lengte 1 m               131431501st        1001  199510
23541030500200Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m              131431501st        1001  199510
23541030500309                                                  031431501             04 199510
23541040000009Aanbrengen opsluitbanden van beton; grijs         131431200             4 D      
23541040000100Aanbrengen opsluitbanden van beton.               131431200m       620004        
23541040000209Betreft: de opsluiting van de verharding ter      031431200             09       
23541040000309plaatse van groenstroken en uitgiftegrenzen.      031431200             0        
23541040100101Op zandbed                                        131431202             1        
23541040300104Profiel 80 x 200 mm{, kleur grijs                 131431204st      6100019       
23541040300209Incl. hoekstuk 90°                                031431204st       34001        
23541050000009Aanbrengen opsluitbanden van beton; granito       131431200             4 D      
23541050000100Aanbrengen opsluitbanden van beton.               131431200m       565004        
23541050000209Betreft: de opsluiting van de verharding ter      031431200             09       
23541050000309plaatse van groenstroken                          031431200             0        
23541050100101Op zandbed                                        131431202             1        
23541050300104Profiel 80 x 200 mm{, kleur granito               031431204st      5650019       
23541060000009Aanbrengen boomkransen in verharding              131439900             4 E      
23541060000109Aanbrengen boomkranselementen                     131439900m        28804        
23541060000209Betreft: de opsluiting van de boomvakken met      031439900                      
23541060000309boomkransen in de verharding                      131439900                      
23541060000409Op zandbed                                        131439900                      
23541060000509Boomkranselement, dicht, 450 x 450 x 100 mm       131439900st       24001        
23541060000609Boomkranselement, tussenstuk, 105 x 100 x 300 mm  031439900st       24001        
23541070000009Aanbrengen boomkransen nabij parkeerplaatsen      131439900             4 E      
23541070000109Aanbrengen boomkransenbanden                      131439900m        24004        
23541070000209Betreft: de opsluiting van de boomvakken met      031439900                      
23541070000309boomkransen in de verharding nabij                031439900                      
23541070000409parkeerplaatsen of rijbaan                        131439900                      
23541070000509Op zandbed                                        131439900                      
23541070000609Boomkransband, 130/150 x 250 x 1050 mm            031439900st       20001        
23542   000009AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN                  000000000                      
23542   000109                                                  000000000                      
23542010000009Aanbrengen bss - rijbaan; granito - incl drempels 131411200             4 D      
23542010000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2     2030004        
23542010000209Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen  031411200             09       
23542010000309van de rijbanen inclusief de drempels.            131411200             0        
23542010001209                                                  031411200             04       
23542010100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0        
23542010200100In keperverband met bisschopsmutsen               131411205st     2170001        
23542010200209Kleur: granito grijs                              031411205          10012       
23542010300101Op zandbed                                        131411202             0        
23542010500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st           1        
2354201050020180 mm                                             131411204             0        
23542010500309Kleur: granito grijs                              131411204st    882500019       
23542010500409De granito stenen worden geleverd in pakketten    031411204             0        
23542010500509ten behoeve van machinaal straten met een         031411204             0        
23542010500609vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.         131411204             0        
23542010500709Machinaalpakket keperverband, waarbij per laag    031411204             0        
23542010500809stenen een steen gedraaid dient te worden en een  031411204             0        
23542010500909halve steen verwijderd dient te worden.           131411204             0        
23542010501009palletmaat 1,26 x 0,84 m.                         131411204             0        
23542010501109Kleur: zwart                                      131411204st     1380001        
23542010501209Kleur: wit                                        031411204st      780001        
23542010600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411205         203022       
23542010600209zand vervoerd volgens 115010                      031411205m3       20302        
23542020000009Aanbrengen bss - rijbaan met oude bss; rood       131411200             4 D      
23542020000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2      400004        
23542020000209Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen  031411200             09       
23542020000309op de Michelangelostraat                          131411200             0        
23542020001209                                                  031411200             04       
23542020100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0        
23542020200109In keperverband met bisschopsmutsen               131411209st           1        
23542020200209Kleur: rood                                       131411209             0        
23542020200309Bisschopsmutsen, dikte 80 en/of 90 mm             131411209             0        
23542020200409Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512060,     031411209st      410002        
23542020200509Inclusief vervoer vanuit het depot.               031411209             0        
23542020300101Op zandbed                                        131411202             0        
23542020500109Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411209st           1        
2354202050020980 en/of 90 mm                                    131411209             0        
23542020500309Kleur: rood                                       131411209             0        
23542020500409Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512060      031411209st    17800002        
23542020500509Inclusief vervoer vanuit het depot.               031411209             0        
23542020600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411205          40022       
23542020600209zand vervoerd volgens 115010                      031411205m3        4002        
23542030000009Aanbrengen bss - rijbaan met oude bss; heidepaars 131411200             4 D      
23542030000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2       50004        
23542030000209Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen  031411200             09       
23542030000309op de Romanohof                                   131411200             0        
23542030001209                                                  031411200             04       
23542030100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0        
23542030200109In keperverband met bisschopsmutsen               131411209st           2        
23542030200209Kleur: heidepaars                                 131411209             0        
23542030200309Bisschopsmutsen, dikte 80 en/of 90 mm             131411209             0        
23542030200409Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512050,     031411209st       80002        
23542030200509Inclusief vervoer vanuit het depot.               031411209             0        
23542030300101Op zandbed                                        131411202             0        
23542030500109Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411209             2        
2354203050020980 en/of 90 mm                                    131411209             0        
23542030500309Kleur: heidepaars                                 131411209             0        
23542030500409Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512050      031411209st     2250002        
23542030500509Inclusief vervoer vanuit het depot.               031411209             0        
23542030600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411205          05022       
23542030600209zand vervoerd volgens 115010                      031411205m3        0502        
23542050000009Aanbrengen bss - parkeerplaatsen; granito         131411200             4 D      
23542050000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2     1420004        
23542050000209Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen  031411200             09       
23542050000309van de parkeervakken, incl. belijning.            131411200             0        
23542050001209                                                  031411200             04       
23542050100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0        
23542050200109In elleboogverband                                131411209             0        
23542050200209Kleur: granito grijs                              031411209             0        
23542050300101Op zandbed                                        131411202             0        
23542050500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st           1        
2354205050020180 mm                                             131411204             0        
23542050500309Kleur: granito grijs                              131411204st    605500019       
23542050500409De granito stenen worden geleverd in pakketten    031411204                      
23542050500509ten behoeve van machinaal straten met een         031411204                      
23542050500609vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.         131411204                      
23542050500709Machinaalpakket elleboogverband, waarbij per laag 031411204                      
23542050500809stenen een steen gedraaid dient te worden en een  031411204                      
23542050500909halve steen verwijderd dient te worden.           131411204                      
23542050501009palletmaat 1,26 x 0,84 m.                         131411204                      
23542050501109Kleur: wit                                        031411204st     3365001        
23542050600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411205         142022       
23542050600209zand vervoerd volgens 115010                      031411205m3       14202        
23542060000009Aanbrengen bss - invalide parkeerplaatsen; granito131411200             4 D      
23542060000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2       11004        
23542060000209Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen  031411200             09       
23542060000309van het invalide parkeervak, incl. belijning.     131411200             0        
23542060001209                                                  031411200             04       
23542060100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411202             0        
23542060200100In keperverband met bisschopsmutsen               131411205st       43001        
23542060200209Kleur: granito grijs                              031411205          10012       
23542060300101Op zandbed                                        131411202             0        
23542060500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st                    
2354206050020180 mm                                             131411204             0        
23542060500309Kleur: granito grijs                              131411204st      4500019       
23542060500409De granito stenen worden geleverd in pakketten    031411204                      
23542060500509ten behoeve van machinaal straten met een         031411204                      
23542060500609vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.         131411204                      
23542060500709Machinaalpakket keperverband, waarbij per laag    031411204                      
23542060500809stenen een steen gedraaid dient te worden en een  031411204                      
23542060500909halve steen verwijderd dient te worden.           131411204                      
23542060501009palletmaat 1,26 x 0,84 m.                         131411204                      
23542060501109Kleur: wit                                        031411204st       40001        
23542060600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411205          01122       
23542060600209zand vervoerd volgens 115010                      031411205m3        0112        
23542070000009Aanbrengen bss - middenbermen                     131411200             4 D      
23542070000100Aanbrengen betonstraatstenen.                     131411200m2        4004        
23542070000209Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen  031411200             09       
23542070000309in de middengeleiders van het fietspad.           131411200             0        
23542070001209                                                  031411200             04       
23542070100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411203             0        
23542070200101In halfsteensverband                              131411201             0        
23542070300101Op zandbed                                        131411202             0        
23542070500100Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte    131411204st      180001        
2354207050020180 mm                                             131411204             0        
23542070500309Kleur: granito grijs                              031411204          10019       
23542070600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411205          00422       
23542070600209zand vervoerd volgens 115010                      031411205m3        0042        
23542080000009Aanbrengen betontegels 300x300x45 trottoirs       131411300             4 D      
23542080000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2     3705004        
23542080000209Betreft: het aanbrengen van betontegels in de     031411300             09       
23542080000309trottoirs en uitstapstroken.                      131411300             0        
23542080001209                                                  031411300             04       
23542080100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131411302             0        
23542080200101In halfsteensverband                              131411301             0        
23542080300101Op zandbed                                        131411302             0        
23542080400100Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse    131411301st    41100001        
23542080400205(NEN-EN 1339){   }                                131411301             0        
23542080400309Kleur: granito grijs                              131411301             09       
23542080400409De tegels worden geleverd in pakketten ten        031411301             0        
23542080400509behoeve van machinaal straten met een             031411301             0        
23542080400609vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.         131411301             0        
23542080400709Machinaalpakket halfsteensverband 4-3-4,          131411301             0        
23542080400809palletmaat 1.20 x 0.90 m.                         031411301             0        
23542080500104Betontegels 150 x 300 x 45 mm{.                   031411301st     25000019       
23542080600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411305         370522       
23542080600209vervoerd volgens 115010                           031411305m3       37052        
23542090000009Aanbrengen betontegels 300x300x45 ventilatietegels131411300             4 D      
23542090000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2       48004        
23542090000209Betreft: het aanbrengen van                       031411300             09       
23542090000309ventilatie-betontegels rondom bestaande en nieuwe 031411300             0        
23542090000409bomen in trottoir.                                131411300             0        
23542090001209Aantal locaties: 11 stuks                         031411300             04       
23542090100101Totale breedte tot 1,50 m                         131411301             0        
23542090200101In blokverband                                    131411305             0        
23542090300101Op zandbed                                        131411302             0        
23542090400109Ventilatie betontegels 300 x 300 x 45 mm,         031411309st      515001        
23542090400209breuklastklasse (NEN-EN 1339)                     031411309             0        
23542090500109Pastegel met gat ø120 mm, 300 x 300 x 50 mm       031411309st       25001        
23542090600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411305          04822       
23542090600209vervoerd volgens 115010                           031411305m3        0482        
23542100000009Aanbrengen betontegels 150x300x80 halfsteens      131411300             4 D      
23542100000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2       47004        
23542100000209Betreft: het aanbrengen van betontegels t.p.v.    031411300             09       
23542100000309inritten aan de Tattistraat                       131411300             0        
23542100001209                                                  031411300             04       
23542100100101Totale breedte van 3,00 m en meer                 131411303             0        
23542100200101In halfsteensverband                              131411301             0        
23542100300101Op zandbed                                        131411302             0        
23542100500104Betontegels 150 x 300 x 80 mm{                    131411305st     10350019       
23542100500209Kleur: granito grijs                              131411305       1034001        
23542100500309De tegels worden geleverd in pakketten ten        031411305             0        
23542100500409behoeve van machinaal straten met een             031411305             0        
23542100500509vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.         131411305             0        
23542100500609Machinaalpakket halfsteensverband 4-3-4-3-4-3,    131411305             0        
23542100500709palletmaat 1.20 x 0.90 m.                         031411305             0        
23542100600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand 031411305          04722       
23542100600209vervoerd volgens 115010                           031411305m3        0472        
23542110000009Aanbrengen betontegels - noppentegels             131411300             4 D      
23542110000100Aanbrengen betontegels.                           131411300m2       13004        
23542110000209Betreft: het aanbrengen van de noppentegels       031411300             09       
23542110000309t.b.v. de invalide opritten                       131411300             0        
23542110001209                                                  031411300             04       
23542110100101Totale breedte tot 1,50 m                         131411301             0        
23542110200101In blokverband                                    131411305             0        
23542110400100Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse    131411301st      145001        
23542110400205(NEN-EN 1339){   }                                131411301             0        
23542110400309type: noppentegels                                031411301        1430019       
23542110600105Afstrooien en invegen met{straatzand vervoerd     031411304          01322       
23542110600209volgens 115010                                    031411304m3        0132        
23542120000009Aanbr. kantopsl. van tegel in specie, fietspad    131439900             4 E      
23542120000109Aanbrengen kantopsluiting van tegel in specie.    131439900m         4004        
23542120000209Betreft: het aanbrengen van rode betontegels in   031439900             1        
23542120000309specie als scheiding tussen de betonstraatstenen  031439900             1        
23542120000409van de rijweg en het asfalt van het fietspad.     131439900             0        
23542120000509Bestaande uit 1 streklaag rode betontegels.       131439900             1        
23542120000609Tegels in cementspecie aanbrengen op fundering.   131439900m3        0040        
23542120000709Betontegel: 200x300x80 mm, kleur rood             031439900st       14001        
23543   000009AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN                     000000000                      
23543   000109                                                  000000000                      
23543010000009Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.             131283100             4 D200805
23543010000100Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.     131283100ton      40004  200710
23543010000205Totaal{: 317 m2                                   131283100             01 200710
23543010000409Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van het  031283100             09 200710
23543010000509vrijliggende fietspad.                            031283100             0  200710
23543010100109Asfalt: AC 16 bind                                031283109ton      40000  200710
23543010200109Mengseleigenschappen: Ttd                         031283109             0  200805
23543010300109Totale breedte 2,50 m en groter.                  131283109             0  200710
23543010300209Ter plaatse van doorsteken breedte 1,00 tot 2,50 m031283109             0  200710
23543010400105Totale laagdikte{50}mm                            031283101             0  200710
23543010600105Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer   031283106             04 200710
23543010600209522220                                            031283106                200710
23543020000009Aanbrengen kleeflaag.                             131210100             4 D      
23543020000100Aanbrengen kleeflaag.                             131210100m2      323004        
23543020000209Betreft: het aanbrengen van de kleeflaag tussen   031210100             09       
23543020000309de onderlaag en de toplaag van het fietspad.      131210100             0        
23543020000409Onderlaag voor aanbrengen kleeflaag schoonmaken.  031210100             0        
23543020100104Bitumenemulsie:{type 0                            031210101ton       01303       
23543020200101Hoeveelheid 0,4 kg/m2                             131210103             0        
23543030000009Aanbrengen deklaag van asfaltbeton fietspad       131281100             4 D200805
23543030000100Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.       131281100ton      20504  200710
23543030000205Totaal{: 323 m2                                   131281100             01 200710
23543030000409Betreft: het aanbrengen van de rode deklaag van   031281100             09 200710
23543030000509het vrijliggende fietspad                         031281100             0  200710
23543030100100Asfalt: AC 8 surf                                 131281101ton      20500  200710
23543030200109Mengseleigenschappen: D2, kleur rood              131281109             0  200710
23543030200209Mengsel, conform artikel 31.26.03 lid 04 van deel 031281109             0  200710
235430302003093 van dit bestek.                                 031281109             0  200710
23543030300109Totale breedte 2,50 m en groter.                  131281109             0  200710
23543030300209Ter plaatse van doorsteken breedte 1,00 tot 2,50 m031281109             0  200710
23543030400105Laagdikte{25}mm                                   131281102             0  200710
23543030600105Op de voorgaande verhardingslaag{volgens          031281105             04 200710
23543030600209bestekspostnummer 543010                          031281105             0  200710
2355    000009HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN                  000000000                      
2355    000109.....                                             000000000                      
23551   000009HERSTRATEN BETONTEGELS                            000000000                      
23551   000109.....                                             000000000                      
23551010000009Herstraten betontegels.                           131450300             0 D200510
23551010000100Herstraten betontegels.                           131450300m2       15000  199510
23551010000209Betreft: herstraten van aansluitingen van het     031450300             09 200510
23551010000309werkgebied op de bestaande situatie.              131450300                200510
23551010001209Inboet met vrijgekomen materialen uit             031450300             04 200510
23551010001309bestekspostnr. 512010.                            031450300                200510
23551010100101Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                131450302             0  199510
23551010200101In halfsteensverband                              131450301             0  199510
23551010300105Onbruikbare betontegels vervoeren{naar de fa.     031450301             04 199510
23551010300209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       031450301                199510
23551010500101Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels131450301             0  200510
23551010500209Kleur: grijs                                      031450301             03 199510
23551010600105Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand.131450305             02 199510
23551010600209Zand vervoerd volgens 115010.                     031450305m3        0152  199510
2356    000009WEGMARKERINGEN                                    000000000                      
2356    000109.....                                             000000000                      
23561   000009VERWIJDEREN WEGMARKERINGEN                        000000000                      
23561   000109                                                  000000000                      
23561010000009Volledig verwijderen markering verdrijvingsvlak   132014100             4 D200710
23561010000100Volledig verwijderen van een markering.           132014100m2       12504  200009
23561010000209Betreft: het verwijderen van de                   032014100             03 199510
23561010000309verdrijvingsvlakken van het bestaande fietspad    032014100             0  199510
23561010100109Verdrijvingsvlak fietspad                         032014102             04 199510
23561010200101Van thermoplastisch markeringsmateriaal           132014102             0  199510
23561010300101Op een dichte bitumineuze ondergrond              132014103             0  200009
23561010400109Manier van verwijderen ter keuze aan de aannemer. 032014109             0  200009
23561010500109Vrijgekomen materialen worden geacht voor de      032014109                200009
23561010500209opdrachtgever geen waarde te hebben.              032014109             0  200009
23561020000009Volledig verwijderen markering streep 0,30-2,70   132014100             4 D200710
23561020000100Volledig verwijderen van een markering.           132014100m2       32004  200009
23561020000209Betreft: het verwijderen van de asmarkering van   032014100             03 199510
23561020000309het bestaande fietspad                            032014100             0  199510
23561020100101Lengtemarkering                                   132014107             0  199510
23561020100209Onderbroken streep 0,30 - 2,70                    032014107             03 199510
23561020200101Van thermoplastisch markeringsmateriaal           132014102             0  199510
23561020300101Op een dichte bitumineuze ondergrond              132014103             0  200009
23561020400109Manier van verwijderen ter keuze aan de aannemer. 032014109             0  200009
23561020500109Vrijgekomen materialen worden geacht voor de      032014109                200009
23561020500209opdrachtgever geen waarde te hebben.              032014109             0  200009
23562   000009AANBRENGEN WEGMARKERINGEN                         000000000                      
23562   000109                                                  000000000                      
23562010000009Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. 132010200             4 D200710
23562010000100Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch    132010200km        0054  199411
23562010000201markeringsmateriaal.                              132010200             0  199411
23562010000309Betreft: het aanbrengen van de asmarkering van    032010200             03 199411
23562010000409het te maken fietspad in asfalt.                  032010200             0  199411
23562010100109Ononderbroken streep                              132010209m        18002  199411
23562010100209Onderbroken streep 0,30 - 2,70                    032010209m        30002  199411
23562010200101Breedte: 0,10 m                                   132010201             0  199411
23562010300101Op een asfaltverharding                           132010201             0  199510
23562010400100Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 132010201kg       35000  200710
23562010400201laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid   132010201             0  199510
23562010400305van{7,00}kg/m2                                    032010201             0  199510
23562010600101Kleur markeringsmateriaal: wit                    132010201             0  199510
2357    000009BEBORDING EN GELEIDERAIL                          000000000                      
2357    000109.....                                             000000000                      
23571   000009VERWIJDEREN BEBORDING                             000000000                      
23571   000109                                                  000000000                      
23571010000009Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). 132131300             4 D199610
23571010000100Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). 132131300st        3004  199610
23571010000209Betreft: het opnemen en in depot zetten van de    032131300             03 199510
23571010000309bestaande verkeersbordpalen met verkeersborden.   032131300             0  199510
23571010100105Uit een bestrating{                               032131304             03 199510
23571010300109Paal met vast grondkruis                          132131309st        3002  199510
23571010300209Totale paallenge: van 1 tot 4 m                   032131309             0  199510
23571010400109Verkeersbord, afmetingen volgens type II          132131309             0  199510
235710104002091x E06-OB309(67-JN-TN)                            132131309                199510
235710104003091x E02-OB206p                                     132131309                199510
235710104004091x G11                                            032131309                199510
23571010500105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar het depot   032131302             04 199510
23571010500209aan de Koperstraat.                               032131302             0  199510
23571020000009Verwijderen verkeersborden.                       132131100             4 D199510
23571020000100Verwijderen verkeersborden.                       132131100st        5004  199411
23571020000209Betreft: het verwijderen van verkeersborden aan   032131100             13 199411
23571020000309de te verwijderen lichtmasten.                    132131100             0  199411
23571020000609                                                  032131100             12 199411
23571020400109Verkeersbord, afmetingen volgens type II          132131109             0  199510
235710204002094x N01                                            132131109                199510
235710204003091x E02                                            032131109             1  199510
23571020500105Vrijgekomen materialen vervoeren{naar het depot   032131102             14 199510
23571020500209aan de Koperstraat                                032131102             0  199510
23571020600101Langs een weg zonder gescheiden rijbanen          132131102             1  199510
23573   000009AANBRENGEN BEBORDING                              000000000                      
23573   000109                                                  000000000                      
23573010000009Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. 132130300             4 D      
23573010000100Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.     132130300st       15004        
23573010000209Betreft: het plaatsen van de verkeersborden met   032130300             03       
23573010000309paal vrijgekomen volgens bestekpostnummer 571010  032130300             0        
23573010000409en aanvulling vanaf depot.                        032130300                      
23573010100105In een bestrating{                                132130304             03       
23573010100209                                                  032130304             0        
23573010400109Verkeersbord, afmetingen volgens type II          132130309             0        
23573010400209Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 571010:        132130309             0        
235730104003091x E06-OB309(67-JN-TN)                            132130309                      
235730104004091x E02-OB206p                                     132130309                      
235730104005091x G11                                            132130309                      
23573010400609Aanvulling vanaf depot                            132130309                      
235730104007092x E01                                            132130309                      
2357301040080910x BM18 (type I) (D02ro-BB22)                    132130309                      
23573010400909Inclusief vervoer vanaf het depot.                132130309             0        
23573010401009In nader overleg met de directie te bepalen.      032130309             0        
23573020000009Aanbrengen verkeersborden.                        132130200             4 D199811
23573020000100Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be-132130200st        4004  199411
23573020000201vestigingsmiddelen.                               132130200             1  199411
23573020000309Betreft: het plaatsen van de verkeersborden aan   032130200             13 199411
23573020000409de nieuwe lichtmasten vrijgekomen volgens         032130200             0  199411
23573020000509bestekpostnummer 571020.                          132130200             0  199411
23573020000609Inclusief vervoer vanaf het depot.                132130200             0  199411
23573020000705De borden bevestigen aan:{de nieuw te plaatsen    032130200             12 199510
23573020000809lichtmasten.                                      032130200             0  199510
236     000019GROENVOORZIENINGEN                                000000000                      
236     000119.....                                             000000000                      
2361    000009VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN                      000000000                      
2361    000109.....                                             000000000                      
23611   000009GRONDVERBETERING                                  000000000                      
23611   000109.....                                             000000000                      
23611010000009Grondverbetering t.b.v. te planten bomen in bestr.151150500             4 D200710
23611010000100Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. 151150500m3       35004  200510
23611010000209Betreft: grondverbetering t.b.v. de in de         051150500             03 199411
23611010000309verharding te planten bomen.                      151150500             0  199411
23611010000604Grondsoorten:{bomengrond                          151150500m3       350017 199610
23611010001609                                                  051150500             03 200510
23611010100101Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld         151150508             0  199411
236110101002057,00}m3 per gat                                   151150508             0  199411
23611010100409Diepte per gat gemiddeld 1,00 meter               051150508             02 199411
23611010200101Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend ter- 151150502             0  199510
23611010200205rein{                                             051150502             03 199411
23611010500101De aanvulling verdichten                          151150502             0  199411
23611010600101De plaats van de grondverbetering markeren door   151150501             0  199411
23611010600205middel van{vier perkoenpalen en deze onderling    051150501st       200005 199411
23611010600309verbinden met gladdraad.                          051150501m        16000  199411
23611020000009Grond verbeteren t.b.v. bestaande bomen           151113100             0 D200510
23611020000100Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. 151113100m3        6000  199510
23611020000209Betreft: grondverbetering t.b.v. de in het ruwe   051113100             03 199510
23611020000309gras te planten bomen.                            151113100             0  199510
23611020000604Grondsoorten:{bomengrond                          151113100m3        60017 199610
23611020001709.....                                             051113100             03 199510
23611020100109Rondom boom; de handmatig te ontgraven            051113109             0  199510
23611020100209hoeveelheid gemiddeld 1,00 m3 per boom            051113109             0  199510
23611020200101Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend ter- 151113102             0  199510
23611020200205rein{                                             051113102             03 199510
23611020500101De aanvulling verdichten                          151113102             0  199510
23611030000009Grondverb. t.b.v. te planten leibomen langs gevel 151150500             4 D200710
23611030000100Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. 151150500m3      108004  200510
23611030000209Betreft: grondverbetering t.b.v. de langs te      051150500             03 199411
23611030000309gevel te planten leibomen                         151150500             0  199411
23611030000604Grondsoorten:{bomengrond                          151150500m3      1080017 199610
23611030001609.....                                             051150500             03 200510
23611030100101Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld       151150504             0  199411
236110301002052,45}m3/m                                         151150504             0  199411
23611030100309Sleuven i.c.m. cunet voetpad aan te brengen       051150504             02 199411
23611030100409volgens bestekspostnummer 116030                  051150504             0  199411
23611030200101Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend ter- 151150502             0  199510
23611030200205rein{.....                                        051150502             03 199411
23611030500101De aanvulling verdichten                          151150502             0  199411
23611030600101De plaats van de grondverbetering markeren door   151150501             0  199411
23611030600205middel van{twintig perkoenpalen en deze onderling 051150501st       200005 199411
23611030600309verbinden met gladdraad.                          051150501st       93000  199411
23612   000009BELUCHTING                                        000000000                      
23612   000109.....                                             000000000                      
23612010000009Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. 151160200             0 D199610
23612010000100Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem  151160200st       11000  199510
23612010000209Betreft: beluchtingssysteem aan te brengen t.b.v. 051160200              3 199510
23612010000309te planten bomen                                  151160200                199510
23612010000409Conform detail 5 op tekening 48-W-1357            051160200             0  199510
23612010100105Bij te planten bomen{door derden                  051160202             05 199510
23612010200101Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling   151160203             0  199510
23612010200204met polypropeen{PP700                             051160203m        550004 199510
23612010300101Diameter drainbuis 100 mm                         151160202             0  199510
23612010400101De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het  151160201             0  199510
23612010400201wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m  151160201             0  199510
23612010400309.....                                             051160201             03 199510
23612010500109Drainbuis doorvoeren in pastegel met gat ø120mm   051160209                200710
23612010500209aangebracht volgens bestekspostnr. 542090.        051160209             0  200710
23613   000009VERWIJDEREN PLANTENSCHAAL                         000000000                      
23613   000109                                                  000000000                      
23613010000009Verwijderen plantenschaal                         151019900             4 E      
23613010000109Verwijderen plantenschaal                         151019900st        4004        
23613010000209Betreft: het verwijderen van de plantenschaal ter 051019900             0        
23613010000309hoogte van de flat aan de Tattistraat.            151019900             0        
23613010000409Plantenschaal afvoeren naar de kwekerij:          151019900             0        
23613010000509Kosterlaan 20b te Rotterdam                       051019900             0        
23614   000009VERWIJDEREN STOBBEN                               000000000                      
23614   000109.....                                             000000000                      
23614010000009Verwijderen stobben                               151011500             4 D199610
23614010000100Verwijderen stobben.                              151011500st       28004  199411
23614010000209.....                                             051011500             05 199411
23614010100101Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m       151011503             0  199510
23614010200109Stobben geheel verwijderen                        051011509             0  199411
23614010600101Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-     151011503             0  199510
23614010600201drachtgever geen waarde te hebben                 151011503             0  199411
23615   000009VERWIJDEREN GRAS                                  000000000                      
23615   000109                                                  000000000                      
23615010000009Verwijderen gras incl. wortels                    151019900             4 E      
23615010000109Verwijderen gras incl. wortels                    151019900are      16604        
23615010000209Betreft: het volledig verwijderen van het gras    051019900             0        
23615010000309incl. wortelgestel                                151019900             0        
23615010000409Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden    051019900             0        
23615010000509een bomenwacht aanwezig te zijn.                  151019900             0        
23615010000609Grondsoort: gemengde grond                        151019900             0        
23615010000709Grootte per perceel tot ca. 1000 m2               151019900             0        
23615010000809Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3    151019900             0        
23615010000909Bewerkingsdiepte: 0,05 m                          151019900             0        
23615010001009Vrijkomende materialen worden geacht voor de      051019900             0        
23615010001109opdrachtgever geen waarde te hebben.              051019900             0        
23616   000009WORTELSCHERMEN                                    000000000                      
23616   000109.....                                             000000000                      
23616010000009Aanbrengen wortelscherm.                          151160300             4 D200710
23616010000100Aanbrengen wortelscherm.                          151160300m        44004  199510
23616010000209Betreft: wortelscherm tussen bomen en kabels en   051160300             03 199510
23616010000309leidingen, direct achter opsluitban.              151160300             0  199510
23616010000409Aanbrengen van 0,05 m onder maaiveld tot in het   051160300             0  199510
23616010000509grondwater of maximaal 1,50 m onder maaiveld      051160300             0  199510
23616010100109Langs aan te brengen bomenrij                     051160309             0  199510
23616010200101Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in   151160301             0  199510
23616010200201overeenstemming met aan te brengen wortelscherm   151160301             0  200510
23616010300109Vrijgekomen grond hergebruiken bij aanvulling     051160309             0  199510
23616010300209sleuf                                             051160309             0  199510
23616010500109Worteldoek aanbrengen                             151160309m        44000  200710
23616010500209Kunststof folie: waterdicht zwarte                051160309             0  200710
23616010500309polyetheleen-film (LDPE) firma GENAP of           051160309             0  200710
23616010500409gelijkwaardig                                     151160309             0  200710
23616010500509Hoogte 1,50 m                                     051160309             0  200710
2363    000009ZAAIEN                                            000000000                      
2363    000109.....                                             000000000                      
23638   000009GRAS                                              000000000                      
23638   000109.....                                             000000000                      
23638010000009Zaaien gras                                       151120100             4 D199610
23638010000100Zaaien.                                           151120100are      21004  199411
23638010000209.....                                             151120100             03 199411
23638010000609.....                                             051120100             05 199411
23638010100101Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2              151120101             0  199411
23638010200101Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3    151120101             0  199411
23638010300101Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai- 151120101             0  199411
23638010300201klaar maken door het aandrukken en verkruimelen   151120101             0  199411
23638010300301van de bovenste 20 tot 30 mm                      151120101             0  199411
23638010400100Zaadmengsel ten behoeve van gazon                 151120103kg       16800  199411
23638010400209Rotterdams grasmengsel                            151120103             01 199411
23638010400405Hoeveelheid:{0,80}kg/100 m2                       051120103             0  199411
23638010600101De grond na opkomst van het zaad aandrukken       151120101             0  199411
2364    000009NAZORG EN INBOET                                  000000000                      
2364    000109.....                                             000000000                      
23641   000009NAZORG GRAS                                       000000000                      
23641   000109.....                                             000000000                      
23641010000009Maaien grasveld en verwerken mengsel              151419900             4 E      
23641010000109Maaien grasveld en verwerken mengsel              151419900are      42004        
23641010000209Betreft: het maaien van de grasvelden aangebracht 051419900                      
23641010000309(gezaaid) volgens bestekspostnummer 638010.       151419900                      
23641010000409- maaien grasveld                                 151419900                      
23641010000509- verwerken maaisel                               051419900                      
23641011000009Maaien grasveld.                                  151411200               D200510
23641011000100Maaien grasveld.                                  151411200are          2  199411
23641011000209.....                                             051411200             03 199411
23641011200105Grasveldtype: schraal grasveld{.....              051411204             03 200510
23641011300101Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2              151411201             0  200510
23641011400101Horizontaal of met een talud tot 1 : 3            151411201             0  200510
23641011500101Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien151411206             0  200510
23641011500209.....                                             051411206             03 200510
23641012000009Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.151411500               D200510
23641012000100Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.151411500are          2  199411
23641012000209.....                                             051411500             03 199411
23641012200105Grasveldtype: schraal grasveld{.....              051411504             03 200510
23641012300101Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2              151411501             0  200510
23641012400101Horizontaal of met een talud tot 1 : 3            151411501             0  200510
23641012500101Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien    151411504             0  200510
23641012600109Vrijkomende materialen worden geacht voor de      051411509                199510
23641012600209opdrachtgever niet van waarde te zijn.            051411509             0  199510
2365    000009BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING           000000000                      
2365    000109                                                  000000000                      
23650010000009Toepassen stamommanteling.                        161040300             0 D199610
23650010000100Toepassen stamommanteling.                        161040300st       45000        
23650010000209Betreft: het beschermen van de te behouden bomen  061040300             13       
23650010000309binnen en in de buurt van het gehele werkterrein. 161040300             1        
23650010000409Bescherming door middel van planken met drains.   161040300             1        
23650010000509Drains tussen de planken en boomstam bevestigen.  161040300             1        
23650010000609Met materiaal van de aannemer.                    061040300             18       
23650010100109Stamdiameter boom: van ca. 0,2 tot ca. 0,8 m      061040309             1        
23650010200101Stam beschermen tot een hoogte van 3 m            161040302             1        
23650010300101Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste161040301             1        
2365001030020422 mm, breedte ca. 75 mm{                         061040301             13       
23650010400109Tot de werkzaamheden behoort ook het na afloop    061040309             1        
23650010400209van de totale werkzaamheden het verwijderen en    061040309             1        
23650010400309afvoeren van de aangebrachte stamommanteling.     161040309             0        
23650010400409In nader overleg met de directie bepalen welke    061040309             0        
23650010400509bomen er beschermd dienen te worden.              061040309             1        
237     000019TERREININRICHTING                                 000000000                      
237     000119.....                                             000000000                      
23751   000009VERWIJDEREN PALEN                                 000000000                      
23751   000109                                                  000000000                      
23751010000009Verwijderen trottoirpaal type MA66 of 66A         163009900             4 E      
23751010000109Verwijderen trottoirpaal type MA66 of 66A         163009900st        7004        
23751010000209Betreft: het verwijderen van de trottoirpalen van 063009900             0        
23751010000309het type MA66 of 66A.                             163009900             0        
23751010000409Inclusief het benodigde grondwerk.                163009900             0        
23751010000509Vrijkomende materialen vervoeren naar depot.      063009900             1        
23752   000009VERWIJDEREN PRULLENBAKKEN                         000000000                      
23752   000109                                                  000000000                      
23752010000009Verwijderen prullenbakken                         163009900             4 E      
23752010000109Verwijderen prullenbakken                         163009900st        3004        
23752010000209Betreft: het verwijderen van de prullenbakken     063009900             0        
23752010000309binnen het werkterrein.                           163009900             0        
23752010000409Inclusief het benodigde grondwerk.                163009900             0        
23752010000509Vrijkomende materialen vervoeren naar depot.      063009900             1        
23761   000009AANBRENGEN PALEN                                  000000000                      
23761   000109                                                  000000000                      
23761010000009Aanbrengen paaltjes MA66                          162209900             4 E      
23761010000109Aanbrengen paaltjes                               162209900st        8004        
23761010000209Betreft het aanbrengen van de vaste               062209900             0        
23761010000309trottoirpalen, inclusief grondwerk                162209900             0        
23761010000409Trottoirpaal type MA66, inclusief betonvoet       162209900st        8001        
23761010000509Kleur: groen                                      062209900             0        
23762   000009AANBRENGEN PRULLENBAKKEN                          000000000                      
23762   000109                                                  000000000                      
23762010000009Aanbrengen prullenbakken                          162209900             4 E      
23762010000109Aanbrengen prullenbakken                          162209900st        4004        
23762010000209Betreft het aanbrengen van prullenbakken,         062209900             0        
23762010000309inclusief grondwerk                               162209900                      
23762010000409Prullenbak, inclusief betonvoet                   162209900st        4001        
23762010000509Kleur: groen                                      062209900             0        
238     000019WERKEN ALGEMENE AARD                              000000000                      
238     000119.....                                             000000000                      
2382    000009WERKTERREIN                                       000000000                      
2382    000109.....                                             000000000                      
23821   000009DEPOT                                             000000000                      
23821   000109.....                                             000000000                      
23821010000009Inrichten, onderhouden en verwijderen depot       161019900             1 E      
23821010000109Inrichten, onderhouden en verwijderen depot       161019900EUR          1        
23821010000209Betreft: het inrichten, onderhouden en aan het    061019900                      
23821010000309einde van de werkzaamheden het verwijderen van    061019900                      
23821010000409het depot.                                        161019900                      
23821010000509Exacte locatie depot in nader overleg met de      061019900                      
23821010000609directie bepalen.                                 161019900                      
23821010000709Het depot afzetten met een afsluitbaar hekwerk,   061019900                      
23821010000809hoog 2,00 m.                                      161019900                      
23821010000909Hekwerk ter keuze van de aannemer.                161019900m       100000        
23821010001009Na het beëindigen van alle werkzaamheden dient    061019900                      
23821010001109het depot te worden verwijderd en dient het       061019900                      
23821010001209gebruikte terrein in oude staat te worden         061019900                      
23821010001309hersteld.                                         061019900                      
23823   000009Verkeersmaatregelen                               000000000                      
23823   000109.....                                             000000000                      
23823010000009Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.         162010300             1 D200510
23823010000100Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.         162010300EUR          1  200212
23823010000201Ten behoeve van:                                  162010300             0  200009
23823010000309                                                  162010300             09 200009
23823010001309                                                  062010300             05 200009
23823010100109Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met  062010309                200009
23823010100209behulp van de hiervoor benodigde hekken,          062010309                200009
23823010100309baakschilden en wat verder noodzakelijk is        062010309                200009
23823010100409volgens CROW-publicatie 96b                       062010309                200009
23823010600101Met materiaal van de aannemer                     162010302             0  200009
23823020000009Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.   162010400             1 D200510
23823020000100Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.       162010400EUR          1  200212
23823020000201Ten behoeve van:                                  162010400             0  200009
23823020000309.....                                             062010400             09 200009
23823020001309.....                                             062010400             05 200009
23823020100109Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met  062010409                200009
23823020100209behulp van de hiervoor benodigde hekken,          062010409                200009
23823020100309baakschilden en wat verder noodzakelijk is        062010409                200009
23823020100409volgens CROW-publicatie 96b                       062010409             0  200009
23823020600101Met materiaal van de aannemer                     162010402             0  200009
23823030000009Toepassen rijplaten.                              162042100             1 D200212
23823030000100Toepassen rijplaten.                              162042100EUR          1  200212
23823030000209Betreft: het ter beschikking stellen, het         062042100             09 200009
23823030000309aanvoeren, het leggen, het onderhouden, het       062042100                200009
23823030000409verleggen en na de werkzaamheden verwijderen van  062042100                200009
23823030000509rijplaten.                                        062042100                200009
23823030100101T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen      162042101             0  200009
23823030100201en/of panden                                      162042101             0  200009
23823030200105T.b.v. licht en middelzwaar verkeer{.....         062042102             03 200009
23823030300101Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm                   162042101             0  200009
23823040000009Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.   162041100             1 D200212
23823040000100Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.     162041100EUR          1  200212
23823040000209Betreft: het ter beschikking stellen, het         062041100             06 200009
23823040000309aanvoeren, het leggen, het onderhouden, het       062041100                200009
23823040000409verleggen en na afloop verwijderen van een        062041100                200009
23823040000509dubbele rij loopschotten                          162041100                200009
23823040000609Bewoners dienen gedurende de werkzaamheden ten    062041100                200009
23823040000709allen tijde hun woningen te kunnen bereiken.      062041100                200009
23823040100101Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed   162041102             0  200009
238230401002010,80 m en dik 24 mm                               162041102             0  200009
23823050000009Toepassen stellage voor omleidingsroutes          162049900             0 E      
23823050000109Toepassen stellage voor omleidingsroutes          162049900st       20000        
23823050000209Betreft: bebording t.b.v. algemene aanwijzingen   062049900                      
23823050000309voor het verkeer                                  162049900                      
23823050000409Bebording, stellage en bevestigingsmiddelen met   062049900                      
23823050000509materiaal van de aannemer.                        162049900                      
23823050000609De aannemer draagt zorg voor het (ver)plaatsen,   062049900                      
23823050000709het onderhouden van de borden en stellage voor de 062049900                      
23823050000809duur van het werk en na afloop verwijderen en     062049900                      
23823050000909afvoeren.                                         062049900                      
23823060000009Toepassen stellage voor redactieborden            162049900             0 E      
23823060000109Toepassen stellage voor redactieborden            162049900st       20000        
23823060000209Betreft: tekstborden                              162049900                      
23823060000309Bebording, stellage en bevestigingsmiddelen met   062049900                      
23823060000409materiaal van de aannemer.                        162049900                      
23823060000509De aannemer draagt zorg voor het plaatsen, het    062049900                      
23823060000609onderhouden van de borden en stellage voor de     062049900                      
23823060000709duur van het werk en na afloop verwijderen en     062049900                      
23823060000809afvoeren.                                         062049900                      
23823070000009Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).  162300100             1 D200510
23823070000100Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).  162300100EUR          1  200212
23823070000209.....                                             062300100             09 200009
23823070200101Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en  162300101             0  200009
23823070200205omleidingsroutes{.....                            062300101             05 200009
23823070400101Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500            162300102             0  200009
23823070400205Formaat van de tekeningen: A{0}                   062300102             0  200009
23823070500101Tekeningen uitwerken in kleur                     162300101             0  200009
23823070600101Tekeningen analoog aanleveren                     162300101             0  200009
23823070600205Aantal afdrukken in kleur per tekening:{2 }       162300101             0  200009
23823070600309Tekeningen ter goedkeuring aan de directie        062300101             03 200009
23823070600409overhandigen.                                     062300101                200009
2384    000009OPSCHONEN WERKTERREIN                             000000000                      
2384    000109.....                                             000000000                      
23840010000009Schonen terrein                                   151010100             1 D200212
23840010000100Schonen terrein.                                  151010100EUR          1  200212
23840010000209Betreft: het opschonen van het werkterrein        151010100             03 199411
23840010001005Te schonen oppervlakte: ca.{100  }are             151010100             0  199411
23840010001105Aard van het te verzamelen vuil:{betonpuin,       051010100             04 199411
23840010001209onkruid en zwerfvuil                              051010100                199411
23840010600109Vrijgekomen betonpuin afvoeren naar de fa.        051010109                199510
23840010600209Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.       051010109                199510
23840010600309Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor 051010109                199510
23840010600409de opdrachtgever niet van waarde te zijn.         051010109                199510
239     000019STAARTPOSTEN                                      000000000                      
239     000119                                                  000000000                      
2391    000009EENMALIGE KOSTEN                                  000000000                      
2391    000109                                                  000000000                      
23910010000009Opbrengst vrijgekomen tegels                      161019900             1 E      
23910010000109Opbrengst vrijgekomen tegels                      161019900             1        
23910010000209Betreft: de opbrengst van de betontegels          061019900             0        
23910010000309vrijgekomen volgens bestekspostnummers 512010,    061019900                      
23910010000409512020, 512030 en 512040                          061019900                      
23910020000009Opbrengst vrijgekomen bss                         161019900             1 E      
23910020000109Opbrengst vrijgekomen bss                         161019900             1        
23910020000209Betreft: de opbrengst van de betonstraatstenen    061019900             1        
23910020000309vrijgekomen volgens bestekspostnummers 512050,    061019900                      
23910020000409512060 en 512070.                                 061019900             1        
23910030000000..........................    EUR ........,..     100000000             1 D200510
23910040000000..........................    EUR ........,..     100000000             1 D200510
23910050000000..........................    EUR ........,..     100000000             1 D200510
23918880000009Overige eenmalige kosten                          100000000             1 D      
23919990000009Totaal eenmalige kosten                           100000000             1 D      
23929990000000Uitvoeringskosten                                 100000000EUR          1 D200510
23939990000000Algemene kosten                                   100000000EUR          1 D200510
23949990000000Winst en risico                                   100000000EUR          1 D200510
2395    000009STELPOSTEN                                        000000000                      
2395    000109.....                                             000000000                      
23951010000009Stelpost acceptatiekosten                         161050100             0 D200212
23951010000100Stelpost.                                         161050100EUR    2500000  200212
23951010000209.....                                             161050100             03 199411
23951010000601Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter   161050100             0  199411
23951010000701zake van:                                         161050100             0  199411
23951010500105Acceptatiekosten{volgens artikel 01.17.07 lid 01  061050101             05 199510
3001000000000ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN                     10200510
3001010000000ALGEMENE BEPALINGEN                                        10200510
3001010100   TABS;L002;L007
3001010100000VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN                           11      
3001010101   TABS;L002;L007
3001010101010Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW           01      
3001010101020Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,       01      
3001010101030hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de      01      
3001010101040Stichting CROW.                                            11      
3001010102   TABS;L002;L007
3001010102010De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-           01      
3001010102020verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei      01      
30010101020302008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk      01      
3001010102040verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen           01      
3001010102050schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan      01      
3001010102060(0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:           01      
3001010102070www.crow.nl.                                               11      
3001010103   TABS;L002;L007
3001010103010In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03   01      
3001010103020van de Standaard 2005 is een door de Stichting CROW        01      
3001010103030uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing 01      
3001010103040indien dit in het bestek wordt bepaald. Verwezen wordt     01      
3001010103050naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.               11      
3001010104   TABS;L002;L007
3001010104010Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie 01      
3001010104020wordt gevraagd prevaleert de papieren versie van de        01      
3001010104030informatie boven de digitale. De papieren versie van       01      
3001010104040digitale informatie moet desgevraagd naast de digitale     01      
3001010104050vorm worden geleverd.                                      11      
3001010104060In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in   01      
3001010104070een pdf-formaat dat volgens de vanwege CROW                01      
3001010104080gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt 01      
3001010104090dat pdf-formaat geacht in de plaats te treden van de       01      
3001010104100papieren versie.                                           11      
3001010500   TABS;L005
3001010500000VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN                     11      
3001010501010Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als     01      
3001010501020bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005 worden   01      
3001010501030verstrekt.                                                 11      
3001010502010In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in 01      
3001010502020artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard  2005, stelt de   01      
3001010502030opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring    01      
3001010502040op.                                                        11      
3001010502050Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft     01      
3001010502060verzuimd binnen een redelijke termijn een                  01      
3001010502070akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze    01      
3001010502080verklaring verzoeken.                                      11      
3001010503010Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een   01      
3001010503020drempel als bedoeld in artikel 01.01.05 lid 13 van de      01      
3001010503030Standaard 2005 van toepassing.                             11      
3001010700   TABS;L005
3001010700000OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN                                11      
3001010701010Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het 01      
3001010701020werk moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruiming 01      
3001010701030door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.   11      
3001010702010Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin 01      
3001010702020geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-stenen,       01      
3001010702030aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden       01      
3001010702040moeten blijven, moeten voor de aanvang van de              01      
3001010702050werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie      01      
3001010702060ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan  01      
3001010702070te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de    01      
3001010702080werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de 01      
3001010702090directie.                                                  11      
3001010702100Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen    01      
3001010702110slechts geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen      01      
3001010702120toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van   01      
3001010702130KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid    01      
3001010702140van de betrokken ambtenaar van het kadaster.               11      
3001010703010In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de  01      
3001010703020U.A.V. 1989 behoort de betaling van haven- en kadegeld en  01      
3001010703030dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water      01      
3001010703040gelegen voorzieningen tot de verplichtingen van de         01      
3001010703050aannemer.                                                  11      
3001020000000BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM                         11      
3001020200   TABS;L005
3001020200000OPNEMING                                                   11      
3001020201010In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en     01      
3001020201020paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer ter 01      
3001020201030verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en 01      
3001020201040goedgekeurd buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat  01      
3001020201050hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn 01      
3001020201060rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen 01      
3001020201070alle risico's heeft verzekerd.                             11      
3001020202010De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te    01      
3001020202020houden in verband met de door hem ingevolge het bestek     01      
3001020202030uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie      01      
3001020202040dient de administratie mede te worden toegepast voor het   01      
3001020202050opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de   01      
3001020202060voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen 01      
3001020202070te worden aangegeven.                                      11      
3001020202080Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel 01      
3001020202090van gevalideerde software en moet voldoen aan de hierna in 01      
3001020202100dit artikel genoemde bepalingen.                           11      
3001020202110Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van        01      
3001020202120besteksadministratie dient plaats te vinden overeenkomstig 01      
3001020202130paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.       11      
3001020203010De besteksadministratie dient per week te worden           01      
3001020203020bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:       11      
3001020203030-~het besteknummer;                                        11      
3001020203040-~het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;   11      
3001020203050-~nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.  11      
3001020203060~Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal   01      
3001020203070hij daar bij de directie om verzoeken;                     11      
3001020203080-~de naam van het werk / de locatie;                       11      
3001020203090-~het weeknummer;                                          11      
3001020203100-~de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de            01      
3001020203110bijbehorende bestekspostnummers;                           11      
3001020203120-~de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek     01      
3001020203130zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte      01      
3001020203140werkzaamheden.                                             11      
3001020203150Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als       01      
3001020203160zodanig herkenbaar te zijn.                                11      
3001020204010Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie         01      
3001020204020betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op 01      
3001020204030de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de      01      
3001020204040directie te worden ingediend.                              11      
3001020205010Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien 01      
3001020205020van een Voorblad P.V., waarvan het format als bijlage is   01      
3001020205030bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer   01      
3001020205040binnen zeven dagen na het verstrijken van een              01      
3001020205050betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven 01      
3001020205060de in deze termijn en de tot en met deze termijn verrichte 01      
3001020205070werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 03     01      
3001020205080bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de 01      
3001020205090som van de wekelijks ingediende afschriften van de         01      
3001020205100besteksadministratie.                                      11      
3001020205110Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of 01      
3001020205120vanwege de directie worden ondertekend. Na ondertekening   01      
3001020205130door de aannemer dient de aannemer een kopie van de        01      
3001020205140"P.V.", inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter   01      
3001020205150beschikking te stellen.                                    11      
3001020205160Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een  01      
3001020205170kopie van de ondertekende "PV" retour, welke gevoegd moet  01      
3001020205180worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde     01      
3001020205190bijlage geldt de declaratie als niet in goede orde         01      
3001020205200ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.               11      
3001020205210De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen   01      
3001020205220declaratie en moet vergezeld gaan van een werktekening     01      
3001020205230waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn            01      
3001020205240aangegeven.                                                11      
3001020205250                                                           11      
3001020205260De staat, die als basis moet dienen voor de laatste        01      
3001020205270betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de     01      
3001020205280overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij 01      
3001020205290behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst 01      
3001020205300gerelateerde werkzaamheden bevatten.                       11      
3001020205310Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste       01      
3001020205320volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en    01      
3001020205330moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle  01      
3001020205340volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig  01      
3001020205350zijn aangegeven.                                           11      
3001020206010Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de     01      
3001020206020productieverantwoording en bijbehorende administratieve    01      
3001020206030gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te  01      
3001020206040vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-        01      
3001020206050Informatieuitwisseling.                                    11      
3001020207010De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40  01      
3001020207020lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht niet in goede orde   01      
3001020207030te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie   01      
3001020207040een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het    01      
3001020207050inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de          01      
3001020207060opdrachtbrief ontbreekt.                                   11      
3001020208   TABS;L005
3001020208010In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de         01      
3001020208020aannemer de ingebruikname van enig onderdeel van het werk  01      
3001020208030toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks   01      
3001020208040schriftelijk mede te delen en zonder dat daarvoor opneming 01      
3001020208050van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden.  01      
3001020208060Vanaf het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik 01      
3001020208070genomen is, komt schade aan het betreffende onderdeel voor 01      
3001020208080rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen   01      
3001020208090dat de schade niet is ontstaan door een gebrekkige         01      
3001020208100uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is de  01      
3001020208110aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende      01      
3001020208120maatregelen te treffen indien dit het gebruik/ de          01      
3001020208130ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.  11      
3001040000000BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING                        11      
3001040200   TABS;L005;L055
3001040200000BESTANDDELEN                                               11      
3001040201010Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en  01      
3001040201020kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend.          11      
3001040201030Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01      
300104020104001.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van de Standaard    01      
30010402010502005 is niet van toepassing.                               11      
3001050000000BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES                           11      
3001050100   TABS;L005
3001050100000INDIENEN DECLARATIES                                       11      
3001050101010De declaratie van een termijn, onder vermelding van het    01      
3001050101020inkoopordernummer (vermeld op de opdrachtbrief), het       01      
3001050101030besteknummer en de titel van het bestek en "productgroep   01      
3001050101040Stad",                                                     11      
3001050101050in tweevoud indienen bij:                                  11      
3001050101060~Gemeentewerken Rotterdam                                  11      
3001050101070~Afdeling Financiën                                        11      
3001050101080~postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.                          11      
3001050102010In verband met het in goede orde indienen van de           01      
3001050102020declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.           11      
3001050200000BETALING                                                   11      
3001050201010In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de 01      
3001050201020U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een termijn plaats vinden  01      
3001050201030binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende       01      
3001050201040declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.     11      
3001070000000ZEKERHEIDSTELLING                                          11      
3001070100   TABS;L005
3001070100000WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING                    11      
3001070101010Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de     01      
3001070101020Standaard 2005 is niet van toepassing. Hiervoor geldt het  01      
3001070101030gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.                         11      
3001070102010In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid  01      
300107010202004 van de Standaard 2005 worden de ten behoeve van de      01      
3001070102030zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek   01      
3001070102040van de aannemer, geretourneerd.                            11      
3001070102050Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de  01      
3001070102060Gemeentewerken Rotterdam,  Afdeling                        11      
3001070102070Aanbestedingszaken,  postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.      11      
3001080000000BIJDRAGEN                                                  10200510
3001080100000BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK                                   11      
3001080101010Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als       01      
3001080101020bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt   01      
3001080101030verlangd.                                                  11      
3001090000000KABELS EN LEIDINGEN                                        11      
3001090100000MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN                     11      
3001090101010In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard  01      
30010901010202005 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of         01      
3001090101030beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden    01      
3001090101040aan de betrokken netbeheerder(s).                          11      
3001090200   TABS;L005
3001090200000VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER                             11      
3001090201010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02   01      
3001090201020van de Standaard 2005 moet de aannemer de ligging van de,  01      
3001090201030voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen,      01      
3001090201040appendages in kabels en leidingen, door middel van         01      
3001090201050piketten markeren.                                         11      
3001090202010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03   01      
3001090202020van de Standaard 2005 zal herstel van de schade door de    01      
3001090202030betrokken leidingbeheerders geschieden.                    11      
3001090203010In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08   01      
3001090203020van de Standaard 2005 moet de aannemer de toegebrachte     01      
3001090203030schade tevens melden aan de directie.                      11      
3001090203040De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan   01      
3001090203050de aannemer ter ondertekening wordt voorgelegd.            11      
3001090203060Aan de aannemer wordt een afschrift van het                01      
3001090203070schadeformulier verstrekt.                                 11      
3001090300   TABS;L005
3001090300000WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN                    11      
3001090301010Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied   01      
3001090301020minder dan 0,50 m,  is machinaal graven naast en boven een 01      
3001090301030kabel of leiding niet toegestaan.                          11      
3001090302010Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor       01      
3001090302020respectievelijk transport- c.q. distributiekabels en       01      
3001090302030distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of  01      
3001090302040leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen    01      
3001090302050mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van    01      
3001090302060kabel en/of leidingbeheerder.                              11      
3001090303010Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten  01      
3001090303020is machinaal graven niet toegestaan.                       11      
3001100000000VERGUNNINGEN                                               11      
3001100200   TABS;L005
3001100200000DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN               11      
3001100201010De volgende vergunningen zijn door of vanwege de           01      
3001100201020opdrachtgever aangevraagd:                                 11      
3001100201030-~aanlegvergunning riolering.                              11      
3001100300000LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT         11      
3001100301010Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde    01      
3001100301020gegevens volgens artikel 28 van het Lozingenbesluit Wvo    01      
3001100301030vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen.  01      
3001100301040Door Gemeentewerken Rotterdam zal de melding aan de        01      
3001100301050waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.                  11      
3001100302010Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan   11      
30011003020206 weken na melding kan worden aangevangen met de           01      
3001100302030werkzaamheden.                                             11      
3001110000000VERBAND MET ANDERE WERKEN                                  11      
3001110100   TABS;L005
3001110100000WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN                            11      
3001110101010In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de   01      
3001110101020U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de          01      
3001110101030navolgende werken in elkander grijpen:                     11      
3001110101040-~het verrichten van metingen;                             11      
3001110101050-~de werkzaamheden van K&L bedrijven;                      11      
3001110101060-~de werkzaamheden aan de kabels en aansluitingen van de   01      
3001110101070openbare verlichting;                                      11      
3001110101080-~het verrichten van groenwerkzaamheden;                   11      
3001110101090-~het eventueel vernieuwen van huisaansluitingen.          11      
3001110102010Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen,  01      
3001110102020waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en        01      
3001110102030voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.   11      
3001110200   TABS;L005
3001110200000DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN                        11      
3001110201010In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de   01      
3001110201020U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de          01      
3001110201030coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in   01      
3001110201040overleg met de directie dient te geschieden:               11      
3001110201050-~integratie van werkzaamheden t.b.v. het verrichten van   01      
3001110201060metingen;                                                  11      
3001110201070-~integratie van werkzaamheden t.b.v. de werkzaamheden van 01      
3001110201080K&L bedrijven;                                             11      
3001110201090-~integratie van werkzaamheden t.b.v. de werkzaamheden aan 01      
3001110201100de kabels en aansluitingen van de openbare verlichting;    11      
3001110201110-~integratie van werkzaamheden t.b.v. het verrichten van   01      
3001110201120groenwerkzaamheden;                                        11      
3001110201130-~integratie van werkzaamheden t.b.v. het eventueel        01      
3001110201140vernieuwen van huisaansluitingen.                          11      
3001120000000MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER                  11      
3001120100   TABS;L005
3001120100000ALGEMEEN                                                   11      
3001120101010Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines    01      
3001120101020moeten bij het achteruitrijden gebruik maken van een       01      
3001120101030daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.                      11      
3001120101040Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de      01      
3001120101050wettelijk geldende bepalingen.                             11      
3001120102   TABS;L005
3001120102010Bij de uitvoering van het werk de overlast in de           01      
3001120102020buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij werkzaamheden  01      
3001120102030in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in   01      
3001120102040overeenstemming te zijn met de "De tien spelregels van de  01      
3001120102050weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden 01      
3001120102060voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar      01      
3001120102070www.rotterdam.nl (www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).        11      
3001120600   TABS;L005
3001120600000BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN            11      
3001120601010Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is   01      
3001120601020voor het bereiken van objecten, dient te worden            01      
3001120601030verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de     01      
3001120601040hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper      01      
3001120601050worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan.        01      
3001120601060Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een  01      
3001120601070asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).              11      
3001120602010Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te       01      
3001120602020benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen een        01      
3001120602030obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en  01      
3001120602040een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn. Indien 01      
3001120602050een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten    01      
3001120602060minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan 01      
3001120602070worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit 01      
3001120602080die richting te benaderen is.                              11      
3001120603010Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast  01      
3001120603020een gevel of een ander onlosmakelijk met de buitenruimte   01      
3001120603030verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde  01      
3001120603040opstelbreedte van een voertuig van een hulpdienst bij een  01      
3001120603050object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse 01      
3001120603060ten minste 5,00 m te zijn.                                 11      
3001120603070Indien het hier bedoelde object                            11      
3001120603080- of~een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw      01      
3001120603090waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder    01      
3001120603100zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende       01      
3001120603110terrein is gelegen;                                        11      
3001120603120- of~een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende   01      
3001120603130balkons, waarbij een breedte van ten minste 5,00 m van het 01      
3001120603140obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;      11      
3001120603150- of~een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke    01      
3001120603160tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor  01      
3001120603170de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;          11      
3001120603180dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter      01      
3001120603190plaatse ten minste 4,00 m te zijn.                         11      
3001120603200De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object     01      
3001120603210dient ten minste 10,00 m te zijn.                          11      
3001120603220                                                           11      
3001120603230Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is,    01      
3001120603240dient het aantal en de locatie van de opstelvlakken in     01      
3001120603250overleg met de directie te worden vastgesteld.             11      
3001120604010De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een  01      
3001120604020hulpdienst en een object mag niet meer dan 15,00 m         01      
3001120604030bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een   01      
3001120604040stempeldruk van 1 MN/m2 (NEN 1008: klasse 45).             11      
3001120604050Indien het hier bedoelde object                            11      
3001120604060- of~een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw      01      
3001120604070waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder    01      
3001120604080zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende       01      
3001120604090terrein is gelegen;                                        11      
3001120604100- of~een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke    01      
3001120604110tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor  01      
3001120604120de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;          11      
3001120604130- of~een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft,        01      
3001120604140waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van veilige ont-       01      
3001120604150vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is            01      
3001120604160gewaarborgd;                                               11      
3001120604170- of~een object met een permanent karakter betreft, zoals  01      
3001120604180bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor overnachting         01      
3001120604190gebruikt kan worden;                                       11      
3001120604200dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m         01      
3001120604210bedragen en dient het opstelvlak ten minste geschikt te    01      
3001120604220zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN   01      
30011206042301008: klasse 30).                                          11      
3001120604240De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een       01      
3001120604250tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en dergelijke   01      
3001120604260en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m       01      
3001120604270bedragen.                                                  11      
3001120605010Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals   01      
3001120605020bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.     01      
3001120605030Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m 01      
3001120605040door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.  01      
3001120605050De horizontale afstand tussen een opstelplaats van een     01      
3001120605060blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een    01      
3001120605070brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen.                  11      
3001120605080De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting 01      
3001120605090van een droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te        01      
3001120605100bedragen.                                                  11      
3001120800   TABS;L005
3001120800000VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND               11      
3001120801010De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 01      
30011208010201989 dienen te worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 62      01      
3001120801030Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.                11      
3001130000000KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN              11      
3001130100   TABS;L005
3001130100000KWALITEITSBORGING                                          11      
3001130101010De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een 01      
3001130101020kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO      01      
30011301010309001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".            11      
3001130101040In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01   01      
3001130101050van de Standaard 2005 is het bepaalde in de                11      
3001130101060artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van  01      
3001130101070toepassing in verband met het te overleggen                01      
3001130101080kwaliteitsplan.                                            11      
3001130200   TABS;L005
3001130200000KWALITEITSPLAN                                             11      
3001130201010In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de     01      
3001130201020aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk    01      
3001130201030wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in     01      
3001130201040artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 i.v.m. het   01      
3001130201050ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het  01      
3001130201060uit te voeren werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.  11      
3001130202010De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan   01      
3001130202020op dat in afwijking van artikel 01.13.02 lid 01 van de     01      
3001130202030Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet            01      
3001130202040gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO  01      
30011302020509001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".            11      
3001130202060Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te   01      
3001130202070vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-        01      
3001130202080Informatieuitwisseling.                                    11      
3001130600   TABS;L005
3001130600000PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA                       11      
3001130601   TABS;L007;L014
3001130601010Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02    01      
3001130601020lid 02 van de Standaard 2005, in het algemeen tijdschema   01      
3001130601030rekening houden met:                                       11      
3001130601040-~integratie van de werkzaamheden van derden volgens       01      
3001130601050hoofdstuk 01.11 van deel 3 "bepalingen" van dit bestek;    11      
3001130601060-~aanliggende woongebieden dienen te allen tijde           01      
3001130601070bereikbaar te zjin voor de bewoners en de hulpdiensten;    11      
3001130601080-~de vuilophaaldienst (Roteb);                             11      
3001130601090-~de stoppunten volgens paragraaf 03 van deel 2.1          01      
3001130601100"Algemene gegevens" van dit bestek;                        11      
3001130601110-~het gefaseerd uitvoeren van het gehele werk (4 à 5       01      
3001130601120fases);                                                    11      
3001130601130-~bij het bepalen van de fasering moet rekening gehouden   01      
3001130601140worden met het feit dat de werkzaamheden in de Tattistraat 01      
3001130601150tussen en inclusief de kruisingen met de Romanohof en de   01      
3001130601160Michelangelostraat na februari 2013 worden uitgevoerd;     11      
3001130601170-~per fase mag maar 1 kruispunt (welke in de betreffende   01      
3001130601180fase liggen) worden afgesloten voor het verkeer. Voordat   01      
3001130601190een volgend kruispunt wordt afgesloten dient het vorige    01      
3001130601200gereed te zijn en opengesteld te zijn voor al het verkeer; 11      
3001130601210-~bij het bepalen van de fasering moet rekening gehouden   01      
3001130601220worden met het feit dat in de Michelangelostraat één       01      
3001130601230rijstrook ongehinderd beschikbaar blijft voor het verkeer  01      
3001130601240(wegversmalling) met een minimale rijstrookbreedte van     01      
30011306012503,50 m;                                                    11      
3001130601260-~graafwerkzaamheden onder kroonprojectie bomen enkel met  01      
3001130601270bomenwacht;                                                11      
3001130601280-~ten tijde van de CITO-toets en de examens op de scholen  01      
3001130601290is het niet toegestaan om in de buurt van de scholen       01      
3001130601300trillingen of geluidsoverlast te veroorzaken. De aannemer  01      
3001130601310dient hiermee rekening te houden in zijn fasering en       01      
3001130601320planning;                                                  11      
3001130601330-~de bevoorrading van de scholen dient onverwijld doorgang 01      
3001130601340te kunnen vinden. Eventuele aanvullende maatregelen om de  01      
3001130601350bevoorrading mogelijk te maken zijn voor rekening          01      
3001130601360aannemer.                                                  11      
3001140000000BOUWSTOFFEN                                                11      
3001140100   TABS;L005;L050;L055;L061
3001140100000DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN  11      
3001140101010De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking 01      
3001140101020te stellen bouwstoffen af te halen of af te roepen bij een 01      
3001140101030producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een   01      
3001140101040administratie bij te houden in verband met de hem          01      
3001140101050ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen. 01      
3001140101060                                                           11      
3001140101070Op aangeven van de directie dient de administratie         01      
3001140101080periodiek te worden overgelegd.                            11      
3001140101090Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de     01      
3001140101100bouwstof-administratie dient plaats te vinden overeen-     01      
3001140101110komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie            01      
3001140101120uitwisseling.                                              11      
3001140101130De administratie dient ten minste de volgende onderdelen   01      
3001140101140te bevatten:                                               11      
3001140101150-~het besteknummer;                                        11      
3001140101160-~het inkoopordernummer;                                   11      
3001140101170-~nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.  11      
3001140101180~Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal   01      
3001140101190hij daar bij de directie om verzoeken;                     11      
3001140101200-~de naam van het werk / de locatie;                       11      
3001140101210-~de datum en het weeknummer;                              11      
3001140101220-~de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan   01      
3001140101230gerelateerde in het bestek genoemde hoeveelheden met de    01      
3001140101240bijbehorende bestekspostnummers;                           11      
3001140101250-~de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn   01      
3001140101260ontvangen doch niet worden gebruikt en de daaraan          01      
3001140101270gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de    01      
3001140101280reden van niet gebruiken;                                  11      
3001140101290-~de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;         11      
3001140101300-~verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende   01      
3001140101310bouwstof gebruikte geleidebrieven en bewijzen van          01      
3001140101320ontvangst;                                                 11      
3001140101330-~de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het     01      
3001140101340Besluit bodemkwaliteit.                                    11      
3001140102   TABS;L007;L014;L050;L062;L075
3001140102010De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter 01      
3001140102020beschikking te stellen bouwstoffen, af te halen bij de     01      
3001140102030aangegeven producent/leverancier ervan:                    11      
3001140102040                                                           11      
3001140102050~Voor zover daarvan in het bestek bij de                   01      
3001140102060inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:                11      
3001140102070~bouwstof~~~*producent/leverancier                         11      
3001140102080                                                           11      
3001140102090-~(ophoog)zand~~:~R'dam Nesserdijk 171,                    11      
3001140102100~~~~~Telefoon 010-4131790;                                 11      
3001140102110                                                           11      
3001140102120-~zand, steenslag en grind~~:~R'dam Opijnenstraat 2,       11      
3001140102130~~~~~Telefoon 010-4878200;                                 11      
3001140102140                                                           11      
3001140102150-~steenmengsel(s)~~:~Fa. Beelen BV                         11      
3001140102160~~~~~Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen            11      
3001140102170~~~~~Haven nummer 740                                      11      
3001140102180~~~~~Tel: 088-2600100                                      11      
3001140102190~~~~~Fax: 088-2600101                                      11      
3001140102200~~~~~afroep via afroepkantoor Melanchtonweg                11      
3001140102210                                                           11      
3001140102220-~teelgrond, bermenzand~~:~Distributiecentrum:             11      
3001140102230~~~~~R'dam, RMO President Rooseveltweg,                    11      
3001140102240~~~~~telefoon 010-2200014;                                 11      
3001140102250~~~~~~                                                     11      
3001140102260-~bouwstoffen OV ~~:~kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,11      
3001140102270~lichtmasten en onderdelen~~~Melanchtonweg 125,            11      
3001140102280~van lichtmasten~~~telefoon in overleg met directie;       11      
3001140102290                                                           11      
3001140102300* de (locatie van de) producent/leverancier                11      
3001140102310   van de genoemde bouwstof kan afwijken                   11      
3001140103   TABS;L007;L014
3001140103010De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever     11      
3001140103020ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de11      
3001140103030aangegeven producent/leverancier ervan:                    11      
3001140103040~*bouwstof~~~~~producent/leverancier                       11      
3001140103050                                                           11      
3001140103060-~bestratingsonderdelen,~~:~Afroepkantoor, afdeling        11      
3001140103070~rioleringsonderdelen~~~Inkoop en Logistiek,               11      
3001140103080~diverse terreininrichtings-~~~Melanchtonweg 125           11      
3001140103090~elementen~~~~~telefax 010-2781975                         11      
3001140103100                                                           11      
3001140103110-~bomenzand, bomengrond~~:~kantoor, afdeling Inkoop en     11      
3001140103120~~~~ ~~~Logistiek, (voor externen)                         11      
3001140103130~~~~~~~Melanchtonweg 125,                                  11      
3001140103140~~~~~~~telefoon 010-2781971                                11      
3001140103150~~~~~~~telefax 010-2781975                                 11      
3001140103160                                                           11      
3001140103170* ~Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen        01      
3001140103180vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit staartvervoer 01      
3001140103190op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per  01      
3001140103200eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van   01      
3001140103210de betreffende bouwstof                                    11      
3001140104010Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier 01      
3001140104020het tijdstip van reserveren ten behoeve van het afhalen of 01      
3001140104030afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de     01      
3001140104040aannemer, in overleg met de producent/leverancier,         01      
3001140104050rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren     01      
3001140104060hoeveelheden.                                              11      
3001140104070Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te           01      
3001140104080geschieden met toestemming van de directie.                11      
3001140105010Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt   01      
3001140105020door het magazijnpersoneel, waarbij door de aannemer hulp  01      
3001140105030verleend dient te worden.                                  11      
3001140106010Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen 01      
3001140106020bouwstoffen draagt de aannemer zorg voor een bewijs van    01      
3001140106030ontvangst, waarop staan aangegeven:                        11      
3001140106040-~de datum van aflevering;                                 11      
3001140106050-~het besteknummer;                                        11      
3001140106060-~het inkoopordernummer;                                   11      
3001140106070-~het nummer van de geleidebon;                            11      
3001140106080-~de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform  01      
3001140106090het besluit bodemkwaliteit en de hoeveelheid;              11      
3001140106100-~de plaats van aflevering.                                11      
3001140106110De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient  01      
3001140106120een afschrift bij de directie in. Het  ingediende          01      
3001140106130afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door  01      
3001140106140derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk        01      
3001140106150conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van           01      
3001140106160ontvangst.                                                 11      
3001140107010De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van  01      
3001140107020de bouwstoffen en onderneemt actie in overleg met de       01      
3001140107030directie en de producent/leverancier ten aanzien van die   01      
3001140107040bouwstoffen die zonder die actie niet tijdig op het werk   01      
3001140107050aanwezig zullen zijn.                                      11      
3001140107060De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van  01      
3001140107070bouwstoffen die niet tijdig zijn aangevoerd, doch wel      01      
3001140107080tijdig zijn afgeroepen.                                    11      
3001140108010De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen  01      
3001140108020of af te roepen dan in het bestek wordt vermeld tenzij     01      
3001140108030anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels    01      
3001140108040een door de directie ondertekende verklaring.              11      
3001140108050Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen  01      
3001140108060door de directie ondertekende verklaring kan worden        01      
3001140108070overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.           11      
3001140109010In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt     01      
3001140109020bepaald dat:                                               11      
3001140109030-~bij vervanging door de opdrachtgever van verloren        01      
3001140109040gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen;               11      
3001140109050-~bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor  01      
3001140109060rekening van de aannemer komen;                            11      
3001140109070de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment    01      
3001140109080geldende prijzen, verhoogd met een opslag van 10 %, bij de 01      
3001140109090aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal 01      
3001140109100bij de eindafrekening als minder werk worden verrekend.    11      
3001140200   TABS;L005
3001140200000KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)      11      
3001140201010De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een 01      
3001140201020kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO      01      
30011402010309001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel        01      
300114020104001.14.04 lid 01van de Standaard 2005 is het bepaalde in    01      
3001140201050artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van  01      
3001140201060toepassing in verband met het te overleggen                01      
3001140201070kwaliteitsplan.                                            11      
3001140202010Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding  01      
3001140202020leverbaar zijn met:                                        11      
3001140202030-~KOMO-(attest-met-)productcertificaat;                    11      
3001140202040-~KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;        11      
3001140202050-~KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;             11      
3001140202060-~GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;     11      
3001140202070met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,  01      
3001140202080leveren met deze kwaliteitsverklaringen.                   11      
3001140203010Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan 01      
3001140203020worden verkregen:                                          11      
3001140203030-~voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te     01      
3001140203040Rijswijk;                                                  11      
3001140203050-~voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;              11      
3001140203060-~voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;                11      
3001140203070-~voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.      11      
3001140204010Bij het transport, de opslag en de verwerking van          01      
3001140204020bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke  01      
3001140204030daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,  01      
3001140204040voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld  01      
3001140204050in de kwaliteitsverklaringen.                              11      
3001140205010Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een  01      
3001140205020kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is,    01      
3001140205030wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen  01      
3001140205040niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de       01      
3001140205050desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie     01      
3001140205060gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989,    01      
3001140205070met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor    01      
3001140205080rekening van de aannemer komen.                            11      
3001140205090De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen 01      
3001140205100voor zijn rekening laat keuren door een door de directie   01      
3001140205110aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de     01      
3001140205120aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de      01      
3001140205130directie te overleggen.                                    11      
3001140206010Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de      01      
3001140206020navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een             01      
3001140206030kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden   01      
3001140206040geleverd:                                                  11      
3001140206050-~Metselstenen;                                            11      
3001140206060-~Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals     01      
3001140206070Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden en dergelijke;    11      
3001140206080-~GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;                       11      
3001140206090-~Perkoenpalen.                                            11      
3001140207010Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld   01      
3001140207020in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd   01      
3001140207030in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het   01      
3001140207040desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 01      
3001140207050bouwstoffen door de directie op het werk zijn              01      
3001140207060geïnspecteerd.                                             11      
3001150000000GARANTIE                                                   11      
3001150100000ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING                               11      
3001150101010Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een                 01      
3001150101020garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer gehouden 01      
3001150101030tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van   01      
3001150101040de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn  01      
3001150101050voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond.    01      
3001150101060Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder    01      
3001150101070ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten    01      
3001150101080van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de        01      
3001150101090aannemingssom in te houden.                                11      
3001150101100In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V.   01      
30011501011101989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden tussengevoegd:   11      
3001150101120"doch in ieder geval binnen een door de directie te        01      
3001150101130stellen tijd".                                             11      
3001160000000VERZEKERINGEN                                              11      
3001160300000AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING                              11      
3001160301010Onverminderd de wettelijke en contractuele                 01      
3001160301020aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten     01      
3001160301030behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de        01      
3001160301040aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Rotterdam 01      
3001160301050voor door derden geleden schade, verband houdende met het  01      
3001160301060in dit bestek omschreven werk.                             11      
3001160301070De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per        01      
3001160301080gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste     01      
3001160301090€10.000,00 bedragen.                                       11      
3001160302010In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden    01      
3001160302020ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.       11      
3001160303010Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel      01      
3001160303020recht van regres op enige medeverzekerde partij.           11      
3001160304010Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede   01      
3001160304020het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens 01      
3001160304030risico de schade is.                                       11      
3001160305010De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang  01      
3001160305020van het werk aan de directie over te leggen.               11      
3001160306010Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is      01      
3001160306020overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond   01      
3001160306030dat de premie is voldaan.                                  11      
3001160307010Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde          01      
3001160307020aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie        01      
3001160307030hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding  01      
3001160307040onder de polis te zorgen.                                  11      
3001160308010De aannemer staat de directie toe om                       01      
3001160308020aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan 01      
3001160308030te melden op de polis  van de aannemer, onder verstrekking 01      
3001160308040van een afschrift daarvan aan de aannemer.                 11      
3001160309010De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen      01      
3001160309020gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid   01      
3001160309030(inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde        01      
3001160309040werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel    01      
3001160309050moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de         01      
3001160309060directie en de huurder zijn meeverzekerd.                  11      
3001160309070Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke  01      
3001160309080mag niet van de dekking worden uitgesloten.                11      
3001160310010De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een      01      
3001160310020afschrift ontvangt van de complete correspondentie         01      
3001160310030(inclusief expertise-rapporten) terzake van alle           01      
3001160310040aansprakelijkheidsclaims.                                  11      
3001160311010Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de  01      
3001160311020afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is   01      
3001160311030de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met    01      
3001160311040claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.         11      
3001170000000VRIJGEKOMEN MATERIALEN                                     11      
3001170100   TABS;L005
3001170100000ALGEMEEN                                                   11      
3001170101010Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel    01      
300117010102001.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt ook verstaan:  11      
3001170101030- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.         11      
3001170102010Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin,    01      
3001170102020dat voor hergebruik in aanmerking komt, afgevoerd moet     01      
3001170102030worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor   01      
3001170102040het storten van dit puin van toepassing het stortreglement 01      
3001170102050van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)    01      
3001170102060Vlaardingen. Tel: 0104894574                               11      
3001170103010Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond   01      
3001170103020of bouwstoffen afgevoerd moet(en) worden naar een in het   01      
3001170103030bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor    01      
3001170103040het aanvoeren en/of toepassen/opslaan cq. storten van die  01      
3001170103050grond of bouwstoffen van toepassing de                     01      
3001170103060aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de    01      
3001170103070toepassingslocatie, informatie telefoon nr. 010-4894976.   11      
3001170300000NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN          11      
3001170303010De vrijgekomen materialen bij de rioolreiniging vervoeren  01      
3001170303020met euralcode 20 03 06 Afval van het                       11      
3001170303030reinigen van riolen.                                       11      
3001170303040Deze vrijgekomen materialen daarnaast verwerken volgens    01      
3001170303050minimum verwerkingsstandaard uit                           11      
3001170303060LAP 2002 - 2012 sectorplan 4.                              11      
3001170400   TABS;L005
3001170400000VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN                       11      
3001170401010Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de     01      
3001170401020opdrachtgever geen waarde hebben vervoert, verstrekt hij   01      
3001170401030de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij 01      
3001170401040voornemens is deze materialen te vervoeren.                11      
3001170600   TABS;L005
3001170600000BEWIJS VAN ONTVANGST                                       11      
3001170601010Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen      01      
3001170601020materialen waarvan de acceptatietarieven dienen te worden  01      
3001170601030verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de       01      
3001170601040acceptatietarieven zijn vermeld.                           11      
3001170602010Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld  01      
3001170602020in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2005, zal geen 01      
3001170602030verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van       01      
3001170602040toepassing, de acceptatietarieven plaatsvinden.            11      
3001170603010Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde       01      
3001170603020hebben, die vanwege de Wet milieubeheer moeten worden      01      
3001170603030afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of             01      
3001170603040eindverwerkingsinrichting en moeten worden vervoerd zoals  01      
3001170603050bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005,  01      
3001170603060moet de                                                    11      
3001170603070aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken. 11      
3001170603080Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen        01      
3001170603090verrekening van de bestekshoeveelheid plaatsvinden.        11      
3001170700   TABS;L005
3001170700000VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN                         11      
3001170701010Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek  01      
3001170701020aan een met naam en adres genoemde  bewerkings-,           01      
3001170701030verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven     01      
3001170701040materialen, m.u.v. grond, overig afval en organisch        01      
3001170701050materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten    01      
3001170701060laste van een stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de  01      
3001170701070U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van               11      
3001170701080de aan derden gedane betaling).                            11      
3001170701090Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de         01      
3001170701100aannemer toehorende of toekomende materialen, waaronder    01      
3001170701110begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde        01      
3001170701120verklaarde materialen als bedoeld in paragraaf 21 lid 2    01      
3001170701130van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de   01      
3001170701140aannemingssom en komen niet voor verrekening in            01      
3001170701150aanmerking.                                                11      
3001170702010Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet     01      
3001170702020worden afgegeven aan een in het bestek genoemde inrichting 01      
3001170702030die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam  11      
3001170702040is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks   01      
3001170702050aan de beheerder van die inrichting betaald en om die      01      
3001170702060redenen niet verrekend.                                    11      
3001170703010Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet      01      
3001170703020worden afgegeven aan een in het bestek genoemde inrichting 01      
3001170703030die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de 01      
3001170703040gemeente Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de      01      
3001170703050opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die        01      
3001170703060inrichting betaald en om die reden niet verrekend.         11      
3001170704010Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen           01      
3001170704020bepalingen geldt het volgende. Acceptatietarieven komen    01      
3001170704030alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende      01      
3001170704040geval:                                                     11      
3001170704050-~de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar    01      
3001170704060een met (naam en) adres in de beschrijving van het bestek  01      
3001170704070vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of         01      
3001170704080eindverwerkingsinrichting;                                 11      
3001170704090-~de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig   01      
3001170704100afval of organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03;  11      
3001170704110-~de vrijkomende materialen betreffen niet voor de         01      
3001170704120opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen;       11      
3001170704130-~de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst       01      
3001170704140overleggen waarop de hoeveelheden en tarieven vermeld      01      
3001170704150staan;                                                     11      
3001170704160In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in     01      
3001170704170alle overige gevallen worden acceptatietarieven niet       01      
3001170704180verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende          01      
3001170704190acceptatietarieven altijd verrekenen op de daarvoor        01      
3001170704200bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake   01      
3001170704210de acceptatiekosten.                                       11      
3001170800000OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL                          11      
3001170801010Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude  01      
3001170801020bestratingsmaterialen" die zonder bewerking opnieuw kunnen 01      
3001170801030worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude   01      
3001170801040bouwstof of van in het werk vrijkomende "oude              01      
3001170801050bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering        11      
3001170801060als meer en minder werk aan de aannemer ter overname       01      
3001170801070worden aangeboden, dient de aannemer in verband met het    01      
3001170801080toepassen van het bij de aard van de prestatie te          01      
3001170801090gebruiken B.T.W. tarief de gevraagde vergoeding voor die   01      
3001170801100materialen kenbaar te maken.                               11      
3001170801110De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.             11      
3001170802010Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt       01      
3001170802020overeengekomen, wordt verrekend als minder werk en lijdt   01      
3001170802030het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als 01      
3001170802040bedoeld in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van       01      
3001170802050toepassing wordt verklaard.                                11      
3001170803010In verband met het toepassen van het bij de aard van de    01      
3001170803020prestatie als bedoeld in lid 01 te gebruiken B.T.W. tarief 01      
3001170803030wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.                       11      
3001170804010Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude           01      
3001170804020bestratingsmaterialen" worden geacht voor de opdrachtgever 01      
3001170804030niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2  01      
3001170804040van de U.A.V.1989. De door de inschrijver voorziene        01      
3001170804050opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en     01      
3001170804060Risico" te worden opgenomen.                               11      
3001180000000BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING                        11      
3001180100   TABS;L005
3001180100000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3001180101010Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de     01      
3001180101020kroonprojectie van te handhaven bomen is alleen toegestaan 01      
3001180101030na overleg met en goedkeuring van de directie.             11      
3001180102010Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van  01      
30011801020201,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen is, 01      
3001180102030tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van  01      
3001180102040de directie, niet toegestaan. Indien de directie bepaalt,  01      
3001180102050dat het machinaal verwijderen van verharding zoals         01      
3001180102060hiervoor bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal   01      
3001180102070verwijderen van deze verharding, voor zover niet in het    01      
3001180102080bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.         11      
3001180103010Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet 01      
3001180103020worden gesnoeid, is het aan de directie voorbehouden een   01      
3001180103030boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.       11      
3001180104010Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te    01      
3001180104020handhaven bomen tot buiten de kroonprojectie, moet zijn    01      
3001180104030afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van 01      
3001180104040het geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag    01      
3001180104050bedragen ("zoet" zand).                                    11      
3001180105010Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te          01      
3001180105020handhaven beplanting aan de buitenlucht worden             01      
3001180105030blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het  01      
3001180105040werk komend, of, op aangeven van de directie, ter          01      
3001180105050beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand). 11      
3001180106010Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen  01      
3001180106020de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van een boom  01      
3001180106030valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling  01      
3001180106040van de wortels, met de schop een sleuf worden gegraven,    01      
3001180106050lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep 0,70 m, waarbij  01      
3001180106060de wortels intact dienen te blijven. Door een              01      
3001180106070boomverzorgingsdeskundige worden de wortels, indien        01      
3001180106080mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling           01      
3001180106090toegepast.                                                 11      
3001180106100Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in 01      
3001180106110het bestek vermeld, wordt als meer werk vergoed.           11      
3001180107010Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding 01      
3001180107020kleiner is dan 0,20 m, het wortelstelsel tot buiten de     01      
3001180107030kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op    01      
3001180107040aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te    01      
3001180107050leveren afdekzand ("zoet" zand).                           11      
3001180108010Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of      01      
3001180108020beplanting kleiner is dan 0,20 m, in het bestaande         01      
3001180108030maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een      01      
3001180108040diepte van maximaal 0,15 m, waarbij boomwortels zoveel     01      
3001180108050mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met          01      
3001180108060teelgrond of bomengrond.                                   11      
3001180109010Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen,   01      
3001180109020in overleg met de directie aanvullende voorzieningen       01      
3001180109030treffen.                                                   11      
3001180110010Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten   01      
3001180110020kroonprojecties van bomen is, tenzij het bestek anders     01      
3001180110030vermeldt, zonder toestemming van de directie niet          01      
3001180110040toegestaan.                                                11      
3001180200   TABS;L005
3001180200000MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN  11      
3001180201010Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in 01      
3001180201020aanmerking komen, als bedoeld in artikel 01.18.02 lid 01   01      
3001180201030van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 01      
300118020104061.01.01 lid 01 en 61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005,  01      
3001180201050behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade door  01      
3001180201060het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 01      
300118020107007 van dit artikel.                                        11      
3001180202010De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen          01      
3001180202020wateroverlast kan ontstaan.                                11      
3001180203010Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in  01      
3001180203020de directe nabijheid van deze bemaling, tussen 15 maart en 01      
300118020303015 november, in overleg met de directie te worden bevloeid 01      
3001180203040of beregend.                                               11      
3001180203050Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.  11      
3001180204010In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke     01      
3001180204020slaan en geen stroppen om de stam aanbrengen.              11      
3001180205010Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen       01      
3001180205020opslaan, geen gronddepot maken en geen vaste of vloeibare  01      
3001180205030afvalstoffen deponeren.                                    11      
3001180206010Onder de kroonprojectie van een boom geen machines,        01      
3001180206020bouwketen, noodtoiletten en dergelijke plaatsen.           11      
3001180207010Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van   01      
3001180207020in de ondergrond aanwezige wortels is alleen toegestaan na 01      
3001180207030overleg met en goedkeuring van de directie.                11      
3001180207040De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze     01      
3001180207050niet is afgedekt met verharding, afdekken met rijplaten.   11      
3001180207060Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende     01      
3001180207070gronddekking aanwezig is, de wortels afdekken met 0,25m    01      
3001180207080zoet zand  (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met    01      
3001180207090ter beschikking te stellen afdekzand (zoet zand).          11      
3001180207100Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld,      01      
3001180207110wordt verrekend als meerwerk.                              11      
3001180208   TABS;L005
3001180208010Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de     01      
3001180208020kroonprojectie van bomen of bij andere omstandigheden waar 01      
3001180208030de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen     01      
3001180208040tegen schade door het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, 01      
3001180208050in minimaal vierhoeksverband. De boom dient gecentreerd in 01      
3001180208060het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien    01      
3001180208070het plaatsen van hekwerken niet mogelijk is dient dit      01      
3001180208080gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het   01      
3001180208090oordeel van de directie, de stam beschermen met een        01      
3001180208100vrijstaande pallisade van latten. Deze werkzaamheden,      01      
3001180208110voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als 01      
3001180208120meerwerk.                                                  11      
3001180300   TABS;L005
3001180300000MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN                        11      
3001180301010Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie        01      
3001180301020voorbehouden een boomverzorgingsspecialist opdracht te     01      
3001180301030geven de schade te herstellen.                             11      
3001180400   TABS;L005
3001180400000SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN             11      
3001180401010De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen 01      
3001180401020betaling verkrijgbaar bij het secretariaat van de NVTB,    01      
3001180401030postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).         11      
3001180402010Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van      01      
3001180402020vijfhonderd  euro ( € 500,--)  per boom.                   11      
3001180500   TABS;L005
3001180500000SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE11      
3001180501010In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 01      
3001180501020van de Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor    01      
3001180501030beschadiging toegebracht aan struiken:                     11      
3001180501040vijftig  euro ( €  50,--)  per struik.                     11      
3001190000   TABS;L007;L014
3001190000000ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                                      11      
3001190100000VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER                 11      
3001190101010De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op   01      
3001190101020de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is         01      
3001190101030opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de           01      
3001190101040uitvoeringsfase voor.                                      11      
3001190101050Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter      01      
3001190101060beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase       01      
3001190101070geïnventariseerde en overige optredende risico's.          11      
3001190101080De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek     01      
3001190101090behorende veiligheids- en gezondheidsplan en een afschrift 01      
3001190101100van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in        01      
3001190101110artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer    01      
3001190101120aangestelde, coördinerende coördinator(en)                 01      
3001190101130uitvoeringsfase.                                           11      
3001190102010Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde           01      
3001190102020veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als        01      
3001190102030bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van   01      
3001190102040het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering 01      
3001190102050worden overgedragen aan de directie.                       11      
3001190111010Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier,  01      
3001190111020als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5   01      
3001190111030van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de          01      
3001190111040oplevering worden overgedragen aan de directie.            11      
3001190200000VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE                     11      
3001190201010Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van     01      
3001190201020hoofdstuk II, afdeling 5 van het                           01      
3001190201030Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor 01      
3001190201040de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.             11      
3001190202010Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als     01      
3001190202020coördinerende coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van: 11      
3001190202030- groenwerkzaamheden                                       11      
3001190300000KENNISGEVING                                               11      
3001190301010De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van  01      
3001190301020het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving     01      
3001190301030wordt door de opdrachtgever verzonden.                     11      
3001190301040Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.  11      
3001190301050De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt  01      
3001190301060dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het        01      
3001190301070actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van         01      
3001190301080hoofdstuk II, afdeling 5 van het                           01      
3001190301090Arbeidsomstandighedenbesluit.                              11      
3001190500   TABS;L005
3001190500000BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING               11      
3001190501010Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels         01      
3001190501020arbeidsomstandighedenwetgeving volgen. Vanwege de          01      
3001190501030beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken   01      
3001190501040en richtlijnen" die betrekking hebben op de aard van het   01      
3001190501050werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.                 11      
3001190501060Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd:       01      
3001190501070elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen niet handmatig       01      
3001190501080worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen      01      
3001190501090alleen handmatig worden verwerkt, indien per persoon niet  01      
3001190501100meer dan 25 kg wordt getild.                               11      
3001200000000KWALITEITSBORGING                                          11      
3001200100   TABS;L005
3001200100000ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT                         11      
3001200101010In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer  01      
3001200101020altijd gehouden alle relevante documenten waarnaar volgens 01      
3001200101030het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens  01      
3001200101040het bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan     01      
3001200101050wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het            01      
3001200101060kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het            01      
3001200101070kwaliteitsplan wordt verwezen.                             11      
3001200101080Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient   01      
3001200101090een document nadat het samengesteld had moeten of kunnen   01      
3001200101100zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van   01      
3001200101110de directie te worden overgelegd.                          11      
3001200101120Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig   01      
3001200101130overlegd, kan per geval uitbetaling van een termijn worden 01      
3001200101140aangehouden.                                               11      
3001200101150Tevens kan per geval een korting van honderd euro (€       01      
3001200101160100,--) per dag worden toegepast, die kan worden verbeurd  01      
3001200101170zonder dat een ingebrekestelling nodig is.                 11      
3001200102010De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een 01      
3001200102020kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van de norm ISO     01      
30012001020309001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"             11      
3001200102040In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01   01      
3001200102050van de Standaard 2005 is het bepaalde in paragraaf 01.20   01      
3001200102060van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het    01      
3001200102070overleggen van een kwaliteitsplan.                         11      
3001200102080De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat     01      
3001200102090moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd            01      
3001200102100kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008       01      
3001200102110"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".                      11      
3001220000000ONDERAANNEMING                                             11      
3001220100   TABS;L005;L010;L015;L020
3001220100000ALGEMEEN                                                   11      
3001220101010Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in     01      
3001220101020onderaanneming laat uitvoeren, moet hij voor elke voor het 01      
3001220101030werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het 01      
3001220101040werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende 01      
3001220101050eigen verklaring "R" verstrekken inzake:                   11      
3001220101060-   zijn inschrijving in het handelsregister;              11      
3001220101070-   het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in   01      
3001220101080artikel 2 lid a t/m g  van de eigen verklaring "R".        11      
3001220101090Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is       01      
3001220101100vorenbedoelde ingevulde en ondertekende verklaring.        11      
3001230000000BESLECHTING VAN GESCHILLEN                                 11      
3001230100   TABS;L005
3001230100000ALGEMEEN                                                   11      
3001230101010Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en 01      
3001230101020wordt vervangen door :                                     11      
3001230101030Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke 01      
3001230101040slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd  01      
3001230101050- die naar aanleiding van de overeenkomst of van           01      
3001230101060overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,  01      
3001230101070tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,    01      
3001230101080worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.     11      
3001250000   TABS;L002;L007
3001250000000COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING                        11      
3001250100   TABS;L002;L007;L014
3001250100000COMMUNICATIE ALGEMEEN                                      11      
3001250101   TABS;L002;L007;L014
3001250101010Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op   01      
3001250101020de volgens het bestek aangegeven wijze. De aannemer is     01      
3001250101030gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie     01      
3001250101040vast te leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp    01      
3001250101050van VISI-systematiek.                                      11      
3001250101060Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen  01      
3001250101070naar de stichting CROW te Ede.                             11      
3001250101080De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit  01      
3001250101090artikel dient door middel van VISI-berichten plaats te     01      
3001250101100vinden.                                                    11      
3001250102   TABS;L002;L007;L014
3001250102010De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter         01      
3001250102020beschikking:                                               11      
3001250102030-~VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken 01      
3001250102040zijn beschreven tussen directie-U.A.V. en aannemer;        11      
3001250102050-~Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het        01      
3001250102060betreft hier een toelichting op het gebruik van VISI       01      
3001250102070m.b.t. de toe te passen transacties.                       11      
3001250103   TABS;L002;L007;L014
3001250103010De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om   01      
3001250103020te communiceren door middel van VISI.                      11      
3001250104   TABS;L002;L007;L014
3001250104010De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn              01      
3001250104020VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen           01      
3001250104030verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever  01      
3001250104040of aannemer gewenst zullen tijdens de werkbespreking dan   01      
3001250104050wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden  01      
3001250104060vastgelegd.                                                11      
3001250105   TABS;L002;L007;L014
3001250105010Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden 01      
3001250105020alle volgens dit bestek uit te wisselen documenten         01      
3001250105030bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden      01      
3001250105040genoemd (niet uitputtend):                                 11      
3001250105050-~Dagboeken;                                               11      
3001250105060-~Weekstaten;                                              11      
3001250105070-~Termijnstaten;                                           11      
3001250105080-~Meer- en minder werk;                                    11      
3001250105090-~Geaccordeerde hoeveelheden;                              11      
3001250105100-~Verrekening stelposten;                                  11      
3001250105110-~Verrekenprijzen;                                         11      
3001250105120-~Eindafrekening;                                          11      
3001250105130-~Kwaliteitsplannen (werkplannen);                         11      
3001250105140-~Werkplannen;                                             11      
3001250105150-~Besprekingsverslagen;                                    11      
3001250105160-~Voortgangsrapportages;                                   11      
3001250105170-~Planningen;                                              11      
3001250105180-~Afwijkingsrapporten;                                     11      
3001250105190en indien gevraagd:                                        11      
3001250105200-~engineering;                                             11      
3001250105210-~monitoring;                                              11      
3001250105220-~digitale revisie;                                        11      
3001250105230-~enz.                                                     11      
3001250106   TABS;L002;L007;L014
3001250106010De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen   01      
3001250106020documenten digitaal bij de in dit artikel bedoelde         01      
3001250106030basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens  01      
3001250106040de VISI-workflow reageren.                                 11      
3001250107   TABS;L002;L007;L014
3001250107010De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te    01      
3001250107020wisselen documenten in de vorm van een VISI-bericht. De    01      
3001250107030aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te          01      
3001250107040reageren.                                                  11      
3001250108   TABS;L002;L007;L014
3001250108010De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen 01      
3001250108020VISI-communicatie zorg te dragen                           11      
3001250108030voor:                                                      11      
3001250108040-~Eén computer benodigd voor de communicatie van de        01      
3001250108050VISI-berichten. Dit betreft een computer met ADSL-toegang  01      
3001250108060(minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de   01      
3001250108070VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn      01      
3001250108080voor, en minimaal voorzien te zijn van, het                01      
3001250108090besturingsprogramma Windows XP.                            11      
3001250108100-~Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel   01      
3001250108110bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur een bulkscanner.   11      
3001250108120-~Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te  01      
3001250108130zetten in PDF-formaat.                                     11      
3001250108140-~VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en 01      
3001250108150verzenden van VISI-berichten, inclu- sief bijlagen. Deze   01      
3001250108160VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de        01      
3001250108170VISI-systematiek. Bij de VISI-communicatie tussen directie 01      
3001250108180en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.   11      
3001250108190~(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de  01      
3001250108200stichting CROW te Ede).                                    11      
3001250108210-~Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.           11      
3001250200000COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO                   11      
3001250201010De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de         01      
3001250201020betalingen van precario. De aannemer is gehouden een kopie 01      
3001250201030van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek   01      
3001250201040aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake     01      
3001250201050precario aan de directie te overleggen. Alle ter zake te   01      
3001250201060verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te 01      
3001250201070zijn overgelegd.                                           11      
3001270000000MILIEUEISEN                                                11      
3001270100000MOBIELE MACHINES                                           11      
3001270101010Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten      01      
3001270101020voorzien zijn van een roetfilter of tenminste              01      
3001270101030motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).               11      
3001270102010Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke 01      
3001270102020voldoet aan de (N)EN-590 norm.                             11      
3001270200000VRACHTWAGENS                                               11      
3001270201010Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten       01      
3001270201020tenminste  voldoen aan één van de volgende eisen           01      
3001270201030(richtlijn 715/2007/EG):                                   11      
3001270201040- euronorm 4 of hoger;                                     11      
3001270201050- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd   01      
3001270201060roetfilter volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap 01      
3001270201070NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste         01      
3001270201080toelating;                                                 11      
3001270201090- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel11      
3001270201100                                                           11      
3001270201110Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.       11      
3001270300000HYDRAULISCHE OLIE                                          11      
3001270301010Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en      01      
3001270301020bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt op basis van   01      
3001270301030plantaardige oliën en vetten.                              11      
3001270400000KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN                11      
3001270401010Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan  01      
3001270401020een korting aan de aannemer worden opgelegd, groot €       01      
30012704010301.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd       01      
3001270401040zonder dat een ingebrekestelling nodig is.                 11      
3001300000000UITVOERING                                                 11      
3001300100000VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER                             11      
3001300101010De directie zal voor aanvang van het werk een              01      
3001300101020bouwvergadering houden. Indien de aard van het werk        01      
3001300101030hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen 01      
3001300101040worden gehouden. De directie zal hiervan de                01      
3001300101050besprekingsverslagen opstellen.                            11      
3001300102010Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats       01      
3001300102020vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3001300102030Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3001300200000BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO                     11      
3001300201010De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de         01      
3001300201020betalingen van precario. De kosten voor precario dienen te 01      
3001300201030zijn begrepen in de aannemingssom.                         11      
3001300201040De aannemer dient ten minste rekening te houden met de     01      
3001300201050volgende vanwege de belastingdienst te heffen belastingen: 01      
3001300201060                                                           11      
3001300201070-~bij infrastructurele werken die worden aangelegd in      01      
3001300201080opdracht van de gemeente, zal alleen de oppervlakte die    01      
3001300201090wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire               01      
3001300201100voorzieningen, werktuigen en apparatuur van de aannemer in 01      
3001300201110de heffing worden betrokken.                               11      
3001300201120Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;  11      
3001300201130bij opvragen van informatie te verwijzen naar het          01      
3001300201140schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de Algemeen 01      
3001300201150Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk             01      
3001300201160FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17 augustus 2006.                 11      
3001300300000DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN                                11      
3001300301010In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de 01      
3001300301020U.A.V. 1989 zal de directie geen weekrapporten, maar een   01      
3001300301030dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6       11      
3001300301040van de U.A.V. 1989.                                        11      
3001300302010In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de 01      
3001300302020U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek geen            01      
3001300302030aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van    01      
3001300302040materieel en hulpmiddelen.                                 11      
3001300303010Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden          01      
3001300303020bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op de dinsdag   01      
3001300303030na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter      01      
3001300303040accordering aan de aannemer worden voorgelegd.             11      
3001300303050Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats  01      
3001300303060vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3001300303070Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3001300400   TABS;L005
3001300400000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID11      
3001300401010Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen   01      
3001300401020voor orde en netheid in het werkgebied overeenkomstig de   01      
3001300401030richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband 01      
3001300401040                                                           11      
3001300401050met orde en netheid werkgebied".                           11      
3001300402010Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het         01      
3001300402020werkgebied in gebreke blijft en/of door of vanwege de      01      
3001300402030directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van 01      
3001300402040een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een     01      
3001300402050korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast.     01      
3001300402060Deze korting wordt verbeurd zonder dat een                 01      
3001300402070ingebrekestelling nodig is.                                11      
3021000000001BEMALINGEN                                                 11      
3021010000000BEGRIPPEN BEMALINGEN                                       11      
3021010100   TABS;L006
3021010100000ALGEMEEN                                                   11      
3021010101010In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005    01      
3021010101020dient onder de volgende begrippen in dit bestek te worden  01      
3021010101030verstaan:                                                  11      
3021010101040                                                           11      
3021010101050a.~aanbrengen bemaling:                                    11      
3021010101060~het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het    01      
3021010101070bedrijfsklaar maken van de bemaling incl. het aanbrengen   01      
3021010101080van de aan- en afvoerleidingen.                            11      
3021010101090                                                           11      
3021010101100b.~instandhouden bemaling:                                 11      
3021010101110~ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten    01      
3021010101120van overige werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van 01      
3021010101130de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen. 11      
3021010101140                                                           11      
3021010101150c.~verwijderen bemaling:                                   11      
3021010101160~het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van  01      
3021010101170open-, bron- spanningsbemaling incl. het verwijderen van   01      
3021010101180de aan- en afvoerleidingen.                                11      
3021010101190                                                           11      
3021010101200d.~aanbrengen energievoorzieningen bemaling:               11      
3021010101210~het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het        01      
3021010101220bedrijfsklaar maken van de bemalingsinstallatie.           11      
3021010101230                                                           11      
3021010101240e.~instandhouden energievoorzieningen bemaling:            11      
3021010101250~ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen 01      
3021010101260en verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in      01      
3021010101270bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-      11      
3021010101280~installatie.                                              11      
3021010101290                                                           11      
3021010101300f.~verwijderen energievoorzieningen bemaling:              11      
3021010101310~het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van  01      
3021010101320de energievoorzieningen bemalingsinstallatie.              11      
3021020000000EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN                             11      
3021020100000ENERGIEVOORZIENING                                         11      
3021020101010De aannemer dient zelf zorg te dragen voor                 01      
3021020101020energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het energienet  01      
3021020101030t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.                  11      
3021020101040De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en            01      
3021020101050verwijderen van deze energievoorzieningen dienen in de     01      
3021020101060prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen    01      
3021020101070van bemalingsin-                                           11      
3021020101080stallaties te worden opgenomen.                            11      
3021020200000LEIDINGSTELSEL                                             11      
3021020201010In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties      01      
3021020201020moeten watermeters (hoeveelheid) worden opgenomen. Te      01      
3021020201030allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is    01      
3021020201040afgepompt.                                                 11      
3021020201050De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het           01      
3021020201060aansluitpunt op waterreinigingsinstallatie of voor het     01      
3021020201070lozingspunt indien het water niet via de                   01      
3021020201080waterreinigingsinstallatie loopt.                          11      
3021020202010De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op  01      
3021020202020het te verpompen debiet.                                   11      
3021020300000PEILBUIZEN                                                 11      
3021020301010De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen,       01      
3021020301020gesteld in "NEN 5766:2003."                                11      
3021020302010Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v., 01      
3021020302020ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer 01      
3021020302030worden opgelengd, op zodanige wijze dat het stijgwater     01      
3021020302040nooit uit de peilbuis kan treden.                          11      
3021030000000INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN                 11      
3021030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN       11      
3021030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3021030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3021030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3021030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3021030102010In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01   11      
3021030102020van de Standaard 2005 zullen door de directie de           01      
3021030102030beschikbare gegevens tijdens het werk worden verstrekt.    11      
3021030200   TABS;L005
3021030200000LOZEN BEMALINGSWATER                                       11      
3021030201010Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en 01      
3021030201020bronbemalingen op de gemeentelijke riolering zijn mede van 01      
3021030201030toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer. 01      
3021030201040Informatie hierover is te verkrijgen bij:                  11      
3021030201050~DCMR-milieudienst Rijnmond                                11      
3021030201060~afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam         11      
3021030201070~'s-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.                  11      
3021030202010De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de   01      
3021030202020lozingskosten, welke dienen te worden beschouwd als        01      
3021030202030acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid   01      
302103020204001, over aan de Dienst van Gemeentewerken                  01      
3021030202050(postrekeningnummer 520649).                               11      
3021030202060Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het      01      
3021030202070nummer van het bestek en de afdeling Watermanagement met   01      
3021030202080vermelding van de plaats van handeling en het verkregen    01      
3021030202090vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.          11      
3021030203010Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt  01      
3021030203020gerekend overeenkomstig paragraaf 01.17 "Vrijgekomen       01      
3021030203030materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel  01      
3021030203040vermelde acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01      
302103020305001.17.07 lid 01.                                           11      
3021030300000LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT       11      
3021030301010Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde    01      
3021030301020gegevens volgens artikel 28 van het Lozingsbesluit         01      
3021030301030volledig en juist (schriftelijk) indienen.                 11      
3021030301040Door de opdrachtgever zal de melding aan de                01      
3021030301050waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.                  11      
3021030302010Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten    01      
3021030302020minste) 6 weken na melding kan worden aangevangen met de   01      
3021030302030werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de        01      
3021030302040aannemer dient zich in een zo vroeg mogelijk stadium van   01      
3021030302050de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en   01      
3021030302060zal daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg    01      
3021030302070treden.                                                    11      
3021030400000LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK                             11      
3021030401010De lozing van het retourwater in de haven mag alleen       01      
3021030401020plaatsvinden wanneer het zwevendstofgehalte gemiddeld 100  01      
3021030401030mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.        11      
3021030401040De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te 01      
3021030401050dimensioneren c.q. te controleren.                         11      
3021040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN                    11      
3021040100000OPEN BEMALING                                              11      
3021040101010In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard  01      
30210401010202005 dienen alle achterblijvende onderdelen ten behoeve    01      
3021040101030van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de   01      
3021040101040aannemer op diens kosten. De opdrachtgever wordt geen      01      
3021040101050eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.       11      
3021040200000BRON- EN SPANNINGSBEMALING                                 11      
3021040201010In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de        01      
3021040201020Standaard 2005 dienen alle achterblijvende onderdelen ten  01      
3021040201030behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd   01      
3021040201040door de aannemer op diens kosten. De opdrachtgever wordt   01      
3021040201050geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.  11      
3021040300000ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN                                11      
3021040301010Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel 01      
3021040301020belang dat geselecteerde peilbuizen bruikbaar zijn en      01      
3021040301030blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de  01      
3021040301040bestaande peilbuizen als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. 01      
3021040301050De locaties van de peilbuizen zijn in de                   01      
3021040301060bemalingsrapporten aangegeven. Wanneer gedurende de        01      
3021040301070uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of gedurende 01      
3021040301080de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer    01      
3021040301090geselecteerde peilbuizen door verstoring of door           01      
3021040301100verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q.        01      
3021040301110grondwaterstanden niet meer bruikbaar zijn, dient op       01      
3021040301120eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare 01      
3021040301130peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust    01      
3021040301140bij de aannemer en betreft alle geselecteerde peilbuizen,  01      
3021040301150ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen  01      
3021040301160of bij nieuw geïnstalleerde peilbuizen.                    11      
3021040302010Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het    01      
3021040302020werkgebied van de aannemer komt niet voor verrekening in   01      
3021040302030aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet 01      
3021040302040verwijtbaar is en de aannemer naar redelijkheid en         01      
3021040302050billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft        01      
3021040302060getroffen om verstoring van (de werking van) de peilbuizen 01      
3021040302070te voorkomen.                                              11      
3021050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN                     11      
3021050100000BEMALING NABIJ BOMEN                                       11      
3021050101010Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar 01      
3021050101020artikel 01.18.02 lid 03.                                   11      
3021050200000RANDVOORWAARDEN                                            11      
3021050201010Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de   01      
3021050201020lozingseisen zoals omschreven in de lozingsvergunning c.q. 01      
3021050201030melding worden geloosd.                                    11      
3021050202010Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand 01      
3021050202020te zijn tegen het te verpompen medium.                     11      
3021050300000ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE                    11      
3021050301010De aannemer dient zorg te dragen voor de                   01      
3021050301020energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet   01      
3021050301030van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het            01      
3021050301040aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze          01      
3021050301050energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs   01      
3021050301060voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de   01      
3021050301070bemalingsinstallatie.                                      11      
3021050400000LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID           11      
3021050401010In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een 01      
3021050401020watermeter t.b.v. het meten van de te lozen hoeveelheid    01      
3021050401030water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het  01      
3021050401040aansluitpunt op de waterreinigings-installatie of voor het 01      
3021050401050lozingspunt indien het water niet via een                  01      
3021050401060waterreinigings-installatie loopt.                         11      
3021050402010De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie  01      
3021050402020dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet. Alle  01      
3021050402030materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand      11      
3021050402040te zijn tegen het te verpompen medium.                     11      
3021050403010Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt     01      
3021050403020afgepompt. De aannemer is gehouden van deze metingen een   01      
3021050403030rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan    01      
3021050403040verzoek aan de directie ter inzage moet worden gesteld. De 01      
3021050403050directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de 01      
3021050403060watermeter te beschouwen.                                  11      
3021050500000DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN                                  11      
3021050501010De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput11      
3021050501020afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand    11      
3021050501030worden afgelezen.                                          11      
3022000000001GRONDWERKEN                                                11      
3022010000000BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN                            11      
3022010100   TABS;L005
3022010100000GRONDSOORTEN, ALGEMEEN                                     11      
3022010101010In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden       01      
3022010101020aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02 van de Standaard 01      
30220101010302005.                                                      11      
3022010200000WERKGEBIED                                                 11      
3022010201010Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en 01      
3022010201020de verwerkingsgebieden.                                    11      
3022020000000EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN                  11      
3022020300   TABS;L025;L060;L100
3022020300000OPHOGING EN AANVULLING                                     11      
3022020301010In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 01      
302202030102004 en 05 van de Standaard 2005 mag de verdichting van      01      
3022020301030aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de   11      
3022020301040conusweerstand.                                            11      
3022020302010Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand,       01      
3022020302020tijdens het aanvullen het zand verdichten tot een          01      
3022020302030indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste   01      
30220203020400,20 MPa toeneemt dan wel ten minste 4 MPa bedraagt.       11      
3022020303010Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van                01      
3022020303020beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige          01      
3022020303030vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond    01      
3022020303040verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen       01      
3022020303050overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden   01      
302202030306008 en 09 van de Standaard 2005.                            11      
3022020304010Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding     01      
3022020304020binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen, tijdens  01      
3022020304030het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een    01      
3022020304040indringingsweerstand is verkregen welke voldoet aan de     01      
3022020304050volgende eisen:                                            11      
3022020304060_______________________________________________            11      
3022020304070Tabel T22.01~Bepaling verdichting van grond t.p.v~|        11      
3022020304080|~~verharding binnen 1,00 m buiten de~|                    11      
3022020304090|~~kroonprojectie van bomen d.m.v.~~|                      11      
3022020304100|~~indringingsweerstand  [ N/mm2 ]~~|                      11      
3022020304110|______________________________________________~|          11      
3022020304120|~~|  indringingsweerstand in N/mm2 = MPa~|                11      
3022020304130|   diepte~|_________________________________~|            11      
3022020304140| in meters~|  ten minste~|            ten hoogste~|       11      
3022020304150|____________~|_____________|_____________~______~|        11      
3022020304160|  0,00~~|        0,0~~|~1,5~~|                            11      
3022020304170|  0,10~~|        1,2~~|~1,5~~|                            11      
3022020304180|  0,15~~|        1,2~~|~1,5~~|                            11      
3022020304190|  0,60~~|        1,2~~| ~1,5~~|                           11      
3022020304200|  0,80~~|        1,2~~|~1,5~~|                            11      
3022020304210|____________~|_____________~|_____________~______~|       11      
3022020400000CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND                           11      
3022020401010Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen   01      
3022020401020niet dieper worden gegraven dan de 0.15 m boven de hoogste 01      
3022020401030waargenomen grondwaterstand.                               11      
3022020500000OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE          11      
3022020501010Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden  01      
302202050102004 en 05 vervalt.                                          11      
3022020502010Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van      01      
3022020502020maximaal 0,50 m. Iedere laag moet aangebracht,             01      
3022020502030geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste          01      
3022020502040waterstand.                                                11      
3022020503010Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een     01      
3022020503020trilrol.                                                   11      
3022020504010Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt    01      
3022020504020begonnen, moet het onderliggende materiaal eerst onder het 01      
3022020504030vereiste profiel worden gebracht.                          11      
3022030000000INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN                11      
3022030100   TABS;L005
3022030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN      11      
3022030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met         01      
3022030101020volgens het bestek te verstrekken informatie, dient plaats 01      
3022030101030te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                   01      
3022030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3022030200   TABS;L005
3022030200000BEWIJS VAN OORSPRONG.                                      11      
3022030201010De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong 01      
3022030201020van door hem geleverde grond, afgegeven door de producent  01      
3022030201030ervan.                                                     11      
3022030201040Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:11      
3022030201050a.~de naam van de producent;                               11      
3022030201060b. ~de aard en de herkomst van de grond;                   11      
3022030201070c. ~de resultaten van door of vanwege de producent         01      
3022030201080verrichte recente vooronderzoeken.                         11      
3022030201090d. ~fysische classificatie conform NEN 5104                11      
3022030201100e. ~de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.       11      
3022030202010In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat   01      
3022030202020de grond voldoet aan de eisen die zijn gesteld voor schone 01      
3022030202030grond van het Bouwstoffenbesluit.                          11      
3022040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN         11      
3022040100000GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN              11      
3022040101010Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte 01      
3022040101020kabels en leidingen en dergelijke objecten ten behoeve van 01      
3022040101030het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten,     01      
3022040101040dient met de hand te geschieden.                           11      
3022040200000GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS                                   11      
3022040201010Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden     01      
3022040201020mogen geotextielen en roosters, voorzover daaraan eisen    01      
3022040201030gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking      01      
3022040201040hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde  01      
3022040201050in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de         11      
3022040201060U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat   01      
3022040201070daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.  11      
3022040202010Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden    01      
3022040202020verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit    01      
3022040202030door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft          01      
3022040202040vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen       01      
3022040202050voldoen.                                                   11      
3022040203010De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01        01      
3022040203020bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het  01      
3022040203030gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van  01      
3022040203040de U.A.V. 1989 is hierop van toepassing.                   11      
3022040300000BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN                                  11      
3022040301010Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of  01      
3022040301020ophogingen en van zand voor zandbed verricht de aannemer   01      
3022040301030bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per 01      
3022040301040laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze         01      
3022040301050controle te volgen.                                        11      
3022040302010De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer     01      
3022040302020vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking  01      
3022040302030gesteld.                                                   11      
3022040400000BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS           11      
3022040401010De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole   01      
3022040401020tijdens de verwerking van geotextielen en roosters Hij     01      
3022040401030stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te 01      
3022040401040volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole    01      
3022040401050desgevraagd ter beschikking van de directie.               11      
3022040402010Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg    01      
3022040402020met de directie vast te stellen hoeveelheid m2             01      
3022040402030bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel        01      
302204040204022.07.13 lid 01 sub a, b en c van de Standaard 2005        01      
3022040402050genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven         01      
3022040402060onderzoeksmethoden.                                        11      
3022040403010Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de 01      
3022040403020directie vast te stellen hoeveelheid m2 bedrijfscontrole   01      
3022040403030verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de  01      
3022040403040Standaard 2005 genoemde kwaliteitsaspecten volgens de      01      
3022040403050aangegeven onderzoeksmethoden.                             11      
3022040500000IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS                  11      
3022040501010De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in 01      
3022040501020aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.12 van de      01      
3022040501030Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een           01      
3022040501040aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het 01      
3022040501050product blijkt.                                            11      
3022040600000TRANSPORTGELEIDEBILJET                                     11      
3022040601010Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de   01      
3022040601020directie en de ontvanger in samenhang met een mogelijke    01      
3022040601030weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid 01      
3022040601040afgevoerde en/of aangevoerde en verwerkte grond. Zonder    01      
3022040601050transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van     01      
3022040601060hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen  01      
3022040601070dient de aannemer respectievelijk elke door hem in te      01      
3022040601080schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van 01      
3022040601090afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld te  01      
3022040601100staan op de VIHB-lijst                                     11      
3022040601110van het NIWO/VROM.                                         11      
3022040602010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3022040602020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3022040602030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3022040602040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3022040700000MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL              11      
3022040701010In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel      01      
3022040701020plaats vindt, treft de aannemer in overleg met de directie 01      
3022040701030de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van       01      
3022040701040gebouwen en/of wegen te verzekeren.                        11      
3022040702010Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden  01      
3022040702020getroffen als gevolg van buiten de verantwoording van de   01      
3022040702030aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan        11      
3022040702040verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als         01      
3022040702050meerwerk vergoed.                                          11      
3022040800000MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST                          11      
3022040801010In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie  01      
3022040801020ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke) gronddekking 01      
3022040801030aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte    01      
3022040801040rondom op staal gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de   01      
3022040801050onderzijde van de fundering.                               11      
3022040802010Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer  01      
3022040802020in geval van (verwachte) vorst voorzieningen ter           01      
3022040802030voorkoming van bevriezing.                                 11      
3022040803010Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden  01      
3022040803020getroffen als gevolg van buiten de verantwoording van de   01      
3022040803030aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan        01      
3022040803040verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer    01      
3022040803050werk vergoed.                                              11      
3022050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN            11      
3022050400000SCHOONMAKEN MATERIEEL                                      11      
3022050401010Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein    01      
3022050401020schoon zijn.                                               11      
3022050402010Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde      01      
3022050402020grond, schoonmaken alvorens te gebruiken voor de aanvoer   01      
3022050402030van schone grond.                                          11      
3022050500000BEDRIJFSCONTROLE                                           11      
3022050501010Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of  01      
3022050501020ophogingen en van zand voor zandbed verricht de aannemer   01      
3022050501030bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het    11      
3022050501040zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid     01      
3022050501050deze te volgen.                                            11      
3022050502010De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer     01      
3022050502020vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking  01      
3022050502030gesteld.                                                   11      
3022060000000BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN                          11      
3022060100000ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING                             11      
3022060101010Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een   01      
3022060101020diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het    01      
3022060101030wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten     01      
3022060101040hoogste 170 mg per kg droge stof mag zijn (bepaald volgens 01      
3022060101050NEN 5921).                                                 11      
3022060102010In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de   01      
3022060102020Standaard 2005 moet zand in aanvulling of ophoging tevens  01      
3022060102030zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal   01      
302206010204040% van de zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde    01      
3022060102050(12.1) >12,5%.                                             11      
3022060300000ZAND IN ZANDBED                                            11      
3022060301010Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van       01      
3022060301020minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet 01      
3022060301030zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg  01      
3022060301040per kg droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).     11      
3022060302010In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005    01      
3022060302020moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van  01      
3022060302030minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn 01      
3022060302040mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale        01      
3022060302050deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste    01      
302206030206040% bedraagt (6.0).                                        11      
3022060302070De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).       11      
3022060600000BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN                                11      
3022060601010Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden     01      
3022060601020mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in        01      
3022060601030paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.     01      
30220606010401989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan  01      
3022060601050een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.          11      
3022060602010Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden   01      
3022060602020verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit    01      
3022060602030door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft          01      
3022060602040vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen       01      
3022060602050voldoen.                                                   11      
3022060603010De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01        01      
3022060603020bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het  01      
3022060603030gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van  01      
3022060603040de U.A.V.1989 is hierop van toepassing.                    11      
3022060700   TABS;L005
3022060700000GEOTEXTIEL                                                 11      
3022060701010Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel  01      
3022060701020voor wegfunderingen voldoen aan de volgende eisen:         11      
3022060701030a.~de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan    01      
3022060701040290 micron (NEN 5168)                                      11      
3022060701050b.~treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)                   11      
3022060701060c.~rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)                             11      
3022060701070d. ~debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)                        11      
3022060701080e. ~gewicht gr./m2 = 180                                   11      
3022060701090f. ~samenstelling: polypropeen                             11      
3022060800   TABS;L005;L025
3022060800000GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK                         11      
3022060801010Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als             01      
3022060801020antiworteldoek moet naast overige bepalingen voldoen aan   01      
3022060801030de volgende eisen:                                         11      
3022060801040a.~treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)                       11      
3022060801050b.~rek (%) = 20 (ISO 1421)                                 11      
3022060801060c.~gewicht gr./m2 = 280                                    11      
3022060801070d.~samenstelling: LDPE (wapening HDPE)                     11      
3022060900   TABS;L005
3022060900000ROOSTER                                                    11      
3022060901010Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de         01      
3022060901020volgende eisen:                                            11      
3022060901030a.~maaswijdte max. 35 mm                                   11      
3022060901040b.~treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)                  11      
3022060901050c. ~rek bij breuk, % kleiner dan 12                        11      
3022070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN            11      
3022070100   TABS;L030;L050;L075;L100
3022070100000ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN                    11      
3022070101010Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of   01      
3022070101020aan te voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen      01      
3022070101030uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.           11      
3022070101040___________________________________________________________01      
3022070101050_                                                          11      
3022070101060Tabel T22.02~~Bepaling verhoudingen van gewichts~~|        11      
3022070101070|~~~hoeveelheden van bouwstoffen grond~        ~|          11      
3022070101080|~~~bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,~~|               11      
3022070101090|~~~in relatie tot de volumieke massa~~~|                  11      
3022070101100|__________________________________________________________01      
3022070101110__|                                                        11      
3022070101120|~~~|   verdichte~:  onverdichte~:   volumieke ~|          11      
3022070101130|  bouwstof~~|        m3~~:         m3~:      massa ~|     11      
3022070101140|_______________~ __________~ _____________  ____________~|11      
3022070101150|  zand(oph./aanv.)  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|11      
3022070101160|  afdekzand (zoet)  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|11      
3022070101170|  draineerzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|   11      
3022070101180|  teelgrond~  ~1 m3 vast~=  1,35 m3 los~=  1600 kg~|      11      
3022070101190|  bomengrond~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1700 kg~|     11      
3022070101200|  bermenzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1750 kg~|     11      
3022070101210|  bomenzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1700 kg~|      11      
3022070101220|  steenmengsel~  ~1 m3 vast~=  1,30 m3 los~=  2000 kg~|   11      
3022070101230|  steenslag 0/8 mm~1 m3 vast~=  1,20 m3 los~=  1800 kg~|  11      
3022070101240|  brekerzand~  ~1 m3 vast~=  1,25 m3 los~=  1800 kg~|     11      
3022070101250|  Verstaan wordt onder:~~~~~~~|                           11      
3022070101260|  - vast : volume bouwstof na verdichting~~~~~|           11      
3022070101270|  - los   : volume bouwstof tijdens transport~~~~~|       11      
3022070101280___________________________________________________________01      
3022070101290__                                                         11      
3022070300000GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN                  11      
3022070301010In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005    01      
3022070301020worden ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte   01      
3022070301030hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op    01      
3022070301040een in een bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend  01      
3022070301050volgens de voor die bestekspost voorgeschreven methode van 01      
3022070301060hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd  01      
3022070301070op en in overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden 01      
3022070301080van daaraan voorafgaande besteksposten.                    11      
3023000000001DRAINAGE                                                   11      
3023030000000INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN                   11      
3023030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN         11      
3023030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3023030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3023030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3023030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3023120000000EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE                   11      
3023120100000SLEUVEN                                                    11      
3023120101010Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch 01      
3023120101020uitvoerbaar is en in het bestek niet anders wordt bepaald, 01      
3023120101030wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02    01      
3023120101040lid 02 van de Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen      01      
3023120101050toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 01      
30231201010600,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot 01      
3023120101070een diepte van 0,50 m boven de                             11      
3023120101080drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te  01      
3023120101090worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van 01      
3023120101100de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig     01      
3023120101110woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig      01      
3023120101120wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te         01      
3023120101130scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken   01      
3023120101140van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal     01      
3023120101150staan en de grond buiten de schuine zijden van de          01      
3023120101160V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.                11      
3023120200000DICHTHEID AANVULLINGEN                                     11      
3023120201010Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel      01      
3023120201020mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende       01      
3023120201030grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.        11      
3023140000000RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE          11      
3023140100000FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS           11      
3023140101010De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op  01      
3023140101020de doorvoerbuizen mogen geen slib doorlaten. De aannemer   01      
3023140101030dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de     01      
3023140101040directie ter beoordeling voor te leggen.                   11      
3024000000001SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 11      
3024020000000EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN              11      
3024020100000GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING                        11      
3024020101010Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de       01      
3024020101020gemeente Rotterdam plaatsvinden is de Leidingen            01      
3024020101030Verordening Rotterdam van kracht.                          11      
3024020102010De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in  01      
3024020102020artikel 22.02.01.                                          11      
3024020200000GRONDWERK, ONTGRAVING                                      11      
3024020201010In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een 01      
3024020201020afstand minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan   01      
30240202010300,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal   01      
3024020201040graven om en nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in  01      
3024020201050die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is       01      
3024020201060vermeld.                                                   11      
3024020202010Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid 01      
3024020202020mag slechts plaats vinden na overleg met en goedkeuring    01      
3024020202030van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze           01      
3024020202040beheerders en                                              11      
3024020202050de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.             11      
3024020203010De te ontgraven sleuven mogen een maximale afmetingen van  01      
30240202030204,00 x 2,50 meter hebben. Na de aanleg van het riool dient 01      
3024020203030de sleuf direct tot minimaal de halve buisdiameter         01      
3024020203040aangevuld te worden.                                       11      
3024020300000GRONDWERK, AANVULLING                                      11      
3024020301010In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de      01      
3024020301020Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting tevens     01      
3024020301030geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en    01      
302402030104004.                                                        11      
3024020302010In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard    01      
30240203020202005 wordt bepaald dat de verdichting wordt gemeten door   01      
3024020302030middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03  01      
3024020302040van de Standaard 2005.                                     11      
3024020303010De te graven sleuven mogen een maximale afmetingen van     01      
30240203030204,00 x 2,50 meter hebben. Na de aanleg van het riool dient 01      
3024020303030de sleuf direct tot minimaal de halve buisdiameter         01      
3024020303040aangevuld te worden.                                       11      
3024020400000INDRINGINGSWEERSTAND                                       11      
3024020401010In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard  01      
30240204010202005 dient de indringingsweerstand tevens ten hoogste 110  01      
3024020401030% te bedragen van de indringingsweerstand bepaald          01      
3024020401040overeenkomstig artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.     11      
3024030000000INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN            11      
3024030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN  11      
3024030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3024030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3024030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3024030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3024040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN     11      
3024040100000STRUCTUURBEDERF                                            11      
3024040101010Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking 01      
3024040101020ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden 01      
3024040101030structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het     01      
3024040101040bepaalde in artikel 22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005. 11      
3024040200000ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT             11      
3024040201010Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort     01      
3024040201020tevens het in overleg met en/of op aangeven van de         01      
3024040201030directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik   01      
3024040201040van de ontgraven of te ontgraven grond. Ingeval deze grond 01      
3024040201050moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van  01      
3024040201060vervoer van te vervoeren grond en het aanvullen met ter    01      
3024040201070beschikking gestelde en/of aangevoerde grond voor          01      
3024040201080grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.                11      
3024040203010Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of            01      
3024040203020werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk         01      
3024040203030ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te          01      
3024040203040ondergraven kabels, kabelbundels en/of leidingen tot en    01      
3024040203050met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard   01      
3024040203060gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs   01      
3024040203070per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen      01      
3024040203080en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen 01      
3024040203090met een nominale diameter groter                           11      
3024040203100dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en    01      
3024040203110niet in het bestek zijn voorgeschreven, als meer werk      01      
3024040203120worden verrekend.                                          11      
3024050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN      11      
3024050100000OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING                       11      
3024050101010Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in       01      
3024050101020artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005 wordt ter    01      
3024050101030beschikking gesteld.                                       11      
3024050200000MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN                           11      
3024050201010Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn         01      
3024050201020opgenomen behoort tot het graven van sleuven ingevolge     01      
3024050201030kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van      01      
3024050201040proefgaten en/of proefsleuven ten behoeve van diezelfde    01      
3024050201050kabels en leidingen voor het vaststellen van in de         01      
3024050201060ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en     01      
3024050201070leidingen en/of de daarmee gepaard gaande vaststelling van 01      
3024050201080de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun       01      
3024050201090daarbij behorende appendages. De bij de sleuven ingevolge  01      
3024050201100kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn          01      
3024050201110dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van         01      
3024050201120proefgaten en proefsleuven.                                11      
3024060000000BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN                      11      
3024060100   TABS;L005
3024060100000ZAND                                                       11      
3024060101010Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen 01      
3024060101020aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in aanvulling   01      
3024060101030of ophoging.                                               11      
3024060102010Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in    01      
3024060102020hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.                         11      
3024070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN        11      
3024070100000MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN                          11      
3024070101010Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid    01      
3024070101020die behoort bij een bestekspost voor het maken van een     01      
3024070101030sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de     01      
3024070101040lengte in die sleuf van de kabel, het kabelpakket, de buis 01      
3024070101050of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo   01      
3024070101060mogelijk verschillende besteksposten werkzaamheden moeten  01      
3024070101070worden verricht. Bij meerdere en/of verschillende soorten  01      
3024070101080kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de     01      
3024070101090lengte aangehouden van het langste tracé van de in die     01      
3024070101100sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van   01      
3024070101110kabels en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in  01      
3024070101120kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de sleuf bij   01      
3024070101130lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen   01      
3024070101140van de hier bedoelde sleuflengte.                          11      
3024070102010Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk        01      
3024070102020benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v. een mof, put en 01      
3024070102030dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die        01      
3024070102040behoort bij het graven van een sleuf inzake het werken aan 01      
3024070102050een kabel of leiding.                                      11      
3024070200000VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE          11      
3024070201010In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005    01      
3024070201020wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand van de gemiddelde 01      
3024070201030sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken    01      
3024070201040buis of kabel exclusief de afstand tot de onderkant van    01      
3024070201050een tot die buis of kabel behorende put, mof en            01      
3024070201060dergelijke.                                                11      
3024070202010In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de  01      
3024070202020Standaard 2005 vindt de verrekening van afwijkingen plaats 01      
3024070202030in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van     01      
3024070202040daarvoor bedoelde in het bestek beschreven besteksposten.  01      
3024070202050Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen   01      
3024070202060in ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte 01      
3024070202070is vastgesteld en kan worden toegepast op alle in het      01      
3024070202080bestek genoemde sleufdieptes.                              11      
3024120000000EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN         11      
3024120100000SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN                             11      
3024120101010Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de       01      
3024120101020gemeente Rotterdam plaatsvinden is de Leidingen            01      
3024120101030Verordening Rotterdam van kracht.                          11      
3024810000000BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.                   11      
3024810100   TABS;L005
3024810100000DIGITALE REVISIE                                           11      
3024810101010Te verstaan is onder:                                      11      
3024810101020a.~digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf,     01      
3024810101030en/of per e-mail in een bepaald formaat van de gegevens    01      
3024810101040van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat       01      
3024810101050betreft de leggingsgegevens.                               11      
3024820000000BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.                   11      
3024820100000EISEN GESTELD AAN REVISIE                                  11      
3024820101010Revisie aanleveren zoals in het betreffende onderdeel is   01      
3024820101020aangegeven.                                                11      
3024830000000INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.       11      
3024830100000OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE                        11      
3024830101010De digitale informatie van de revisiegegevens dient        01      
3024830101020tevens, in tweevoud, te worden aangeleverd op CD-ROM of    01      
3024830101030DVD-schijf.                                                11      
3024830102010Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens, in      01      
3024830102020viervoud, een papieren versie te worden aangeleverd.       11      
3024830103010De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk   01      
3024830103020te worden aangeleverd op een wijze waarbij rekening is     01      
3024830103030gehouden met de voor die onderdelen bestaande              01      
3024830103040overdrachtsformaten.                                       11      
3024830104010De laatst geldende (bestek)tekeningen en de topografische  01      
3024830104020ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisievan dient 01      
3024830104030aan te leveren, zullen door of vanwege de opdrachtgever(s) 01      
3024830104040aan de aannemer worden verstrekt (in DWG-formaat, Autocad  01      
30248301040502009).                                                     11      
3024830105010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3024830105020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3024830105030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3024830105040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3024830200000TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE11      
3024830201010De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 1  01      
3024830201020week na het inmeten van de ingevolge het bestek uit te     01      
3024830201030voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden       01      
3024830201040overgedragen.                                              11      
3024830202010De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de   01      
3024830202020opdrachtgever worden beoordeeld op bruikbaarheid en        01      
3024830202030volledigheid.                                              11      
3024830203010De inmetingen ten behoeve van de revisie dienen maximaal 3 01      
3024830203020weken voorafgaand aan de datum waarop het werk conform     01      
3024830203030par. 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid   01      
3024830203040zal zijn, plaats te vinden.                                11      
3024830204010Indien het werk in delen wordt opgeleverd, dient tevens    01      
3024830204020een totale revisie te worden geleverd voor de dag waarop   01      
3024830204030alle werkzaamheden voltooid zijn conform par. 9 lid 1 van  01      
3024830204040de UAV '89.                                                11      
3024840000000RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.11      
3024840100000INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING                            11      
3024840101010Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het 01      
3024840101020leveren van revisiegegevens van enig volgens dit bestek    01      
3024840101030aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat          01      
3024840101040onderdeel verantwoordelijk tot de (deel)oplevering van dit 01      
3024840101050onderdeel.                                                 11      
3024840102010De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan   01      
3024840102020nadat blijkt, dat revisiegegevens niet goed zijn           01      
3024840102030ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de 01      
3024840102040opdrachtgever zijn ontvangen.                              11      
3024850000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 11      
3024850100000CONTROLE GEGEVENS                                          11      
3024850101010De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds     01      
3024850101020inzage dan wel afdrukken te verstrekken van de tot op dat  01      
3024850101030moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.     11      
3024850200000GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE                      11      
3024850201010De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege   01      
3024850201020de opdrachtgever gedurende de looptijd van het bestek een  01      
3024850201030kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde         01      
3024850201040digitale                                                   11      
3024850201050inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te   01      
3024850201060overhandigen. De kosten voor het maken en overhandigen van 01      
3024850201070deze kopie kunnen niet worden verrekend.                   11      
3025000000001LEIDINGWERK                                                11      
3025010000000BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN                            11      
3025010100   TABS;L005
3025010100000LEIDING, ALGEMEEN                                          11      
3025010101010Te verstaan is onder:                                      11      
3025010101020a.~bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of        01      
3025010101030vloeistof gevulde leiding;                                 11      
3025010101040b.~nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding,   01      
3025010101050welke nog niet in bedrijf is.                              11      
3025010102010Een kabel of leiding die een watergang kruist is een       01      
3025010102020zinker.                                                    11      
3025010102030Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van         01      
3025010102040kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt 01      
3025010102050"verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook    01      
3025010102060wel zinker genoemd.                                        11      
3025020000000EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN                  11      
3025020100   TABS;L005;L008;L025
3025020100000WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN                          11      
3025020101010De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:11      
302502010102025.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 01      
3025020101030de leden 01, 02 en 07, 25.33.01, 25.33.03, 25.33.05,       01      
302502010104025.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03,          01      
302502010105025.35.04, 25.35.07, 25.35.08, 25.35.10, 25.35.11,          01      
302502010106025.36.02, 25.36.03 en 25.37.01                             11      
3025020101070van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders       01      
3025020101080bepaald, voor alle leidingen.                              11      
3025020102010Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor   01      
3025020102020zover daar mede niet in strijd met het bestek, volgen      01      
3025020102030zoals vermeld in de:                                       11      
3025020102040-~NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande    01      
3025020102050uit aan de buitenzijde met PE beklede stalen buizen en     01      
3025020102060hulpstukken;                                               11      
3025020102070-~lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel:  01      
302502010208025.32.01 en 25.52.01 van dit bestek, voor zover niet       01      
3025020102090anders bepaald;                                            11      
3025020102100-~montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.     01      
3025020102110Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op 01      
3025020102120het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften op  01      
3025020102130de hoogte te stellen.                                      11      
3025020103010Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de              01      
3025020103020Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat is de       01      
3025020103030verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het   01      
3025020103040gebruik en het verwijderen van leidingen in de openbare    01      
3025020103050ruimten in de gemeente Rotterdam.                          11      
3025020104010De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan    01      
3025020104020het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.  01      
3025020104030Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de     01      
3025020104040voorwaarden als genoemd in het legschema wordt of kan      01      
3025020104050worden voldaan, beslist de directie in overleg met de      01      
3025020104060betrokken kabel- en leidingbeheerders.                     11      
3025020200000UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN                             11      
3025020201010De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd 01      
3025020201020legschema kabels en leidingen.                             11      
3025020202010Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels  01      
3025020202020en leidingen passeren volgens het in                       11      
3025020202030lid 01 genoemd legschema.                                  11      
3025020203010Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels   01      
3025020203020en leidingen een zinker moet worden aangebracht, dan zijn  01      
3025020203030de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de     01      
3025020203040prijs per eenheid van de te leggen leiding, behoudens het  01      
3025020203050zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de mogelijk     01      
3025020203060voorkomende extra lassen e.d.                              11      
3025020204010De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, 01      
3025020204020ook bij werkonderbrekingen.                                11      
3025020205010Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming      01      
3025020205020alleen uitvoeren in aanwezigheid van de directie.          11      
3025020300   TABS;L020
3025020300000MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN                                  11      
3025020301010Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde   01      
3025020301020schutbuis te lood stellen en tijdens het aanvullen van de  01      
3025020301030sleuf te lood houden.                                      11      
3025020302010Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het         01      
3025020302020verwerken controleren op gebreken.                         11      
3025020303010Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.                 11      
3025020304010Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in 01      
3025020304020het werk verwerken.                                        11      
3025020305010Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner    01      
3025020305020dan de fabrieksstandaardlengte tot een minimum beperken.   11      
3025020306010Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te        01      
3025020306020brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.                    11      
3025020307010De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.11      
3025020308010In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van 01      
3025020308020de Standaard 2005 geldt voor de toelaatbare buigstraal van 01      
3025020308030een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt      01      
3025020308040verstaan de straal in mm van een gebogen buislengte en     01      
3025020308050waarbij:~R~=   ( D / 2 ) x ( E / Tb )                      11      
3025020308060- hierin is:~D~= uitwendige middellijn in mm van de buis   11      
3025020308070~~E~= elasticiteitsmodulus in N/mm2                        11      
3025020308080~~Tb~= toelaatbare spanning in N/mm2                       11      
3025020308090Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:              11      
3025020308100~~Tb~= Ts / 1,5                                            11      
3025020308110~~Ts~= vloeigrens in N/mm2                                 11      
3025020309010Indien door optredende spatkrachten en/of                  01      
3025020309020zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet door  01      
3025020309030de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste             01      
3025020309040verbindingen worden toegepast.                             11      
3025020600000EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN                11      
3025020601010De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt     01      
3025020601020meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven              01      
3025020601030hoogteligging.                                             11      
3025020602010In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm 01      
3025020602020afwijken van het voorgeschreven tracé.                     11      
3025020900000MANTELBUIZEN, ALGEMEEN                                     11      
3025020901010In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van      01      
3025020901020kunststofafstandhouders.                                   11      
3025030000000INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN                11      
3025030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN      11      
3025030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3025030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3025030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3025030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3025030200000AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN                                11      
3025030201010De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze   01      
3025030201020en het tijdstip van afsluiten van de leiding. De in dit    01      
3025030201030lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen      01      
3025030201040tijdschema of het gedetailleerde werkplan.                 11      
3025030202010In overleg met de aannemer bepaalt de directie de          01      
3025030202020tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.            11      
3025030400000BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN                    11      
3025030401010Indien de berekeningen van putten en/of kolken van         01      
3025030401020gewapend beton tot het bestek behoren dient de aannemer    01      
3025030401030uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp-     01      
3025030401040berekeningen voor de sterkte van de put- en kolk-elementen 01      
3025030401050ter goedkeuring in bij de directie.                        11      
3025030402010De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:        11      
3025030402020- opdrijving;                                              11      
3025030402030- sterkte tegen uitwendige belasting;                      11      
3025030402040- sterkte tegen inwendige belasting;                       11      
3025030402050- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.        11      
3025030403010Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de    01      
3025030403020elementen zodanig ontwerpen dat deze bestand zijn tegen de 01      
3025030403030belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer,       01      
3025030403040opslag en verwerken van de elementen.                      11      
3025030500000ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN11      
3025030501010Indien de berekeningen van putten en/of kolken van         01      
3025030501020gewapend beton tot het bestek behoren dient de aannemer    01      
3025030501030bij de berekening uit te gaan van nader door de directie   01      
3025030501040te verstrekken uitgangspunten en randvoorwaarden.          11      
3025030600000VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN                        11      
3025030601010De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen   01      
3025030601020verharding verwerken.                                      11      
3025040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN         11      
3025040100000BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN                               11      
3025040101010Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding 01      
3025040101020een lekkage wordt gevonden in een leiding, die geen deel   01      
3025040101030uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de      01      
3025040101040leiding alsmede de kosten voortvloeiende uit het extra     01      
3025040101050beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.     11      
3025050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN          11      
3025050100000BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN                         11      
3025050101010Tot de werkzaamheden behoort tevens het                    01      
3025050101020afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren en     01      
3025050101030gebruikers.                                                11      
3025050102010Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat      01      
3025050102020terugbrengen van de percelen van de eigenaren/gebruikers.  11      
3025050103010Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen  01      
3025050103020van die buizen van materialen die niet dezelfde            01      
3025050103030samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het   01      
3025050103040gescheiden aanbieden van die buizen en voornoemde          01      
3025050103050materialen.                                                11      
3025050104010Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken  01      
3025050104020van die buizen.                                            11      
3025050200000BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING                             11      
3025050201010In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren  01      
3025050201020met behulp van een vonktoestel.                            11      
3025050202010Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01               01      
3025050202020beschadigingen aan de uitwendige bekleding worden          01      
3025050202030geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.             11      
3025050203010De einden van een leiding in de sleuf waterdicht           01      
3025050203020afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig tijdelijke  01      
3025050203030afstoppingen weer verwijderen.                             11      
3025050300000LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.              11      
3025050301010Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en      01      
3025050301020vervoeren van leidingen behoort tevens het verwijderen, op 01      
3025050301030hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die    01      
3025050301040leiding behorende leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint 01      
3025050301050en dergelijke.                                             11      
3025050400000AANBRENGEN MANTELBUIZEN                                    11      
3025050401010Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het     01      
3025050401020afdichten van die mantelbuizen door middel van             01      
3025050401030bijgeleverde rubber slabben.                               11      
3025050500000MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS                11      
3025050501010Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt      01      
3025050501020tevens gerekend het aanbrengen van een mofafsluiter.       11      
3025050600000BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS      11      
3025050601010Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is      01      
3025050601020alleen toegestaan met toestemming van de directie.         11      
3025050601030De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains   01      
3025050601040worden niet verrekend.                                     11      
3025050602010Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven 01      
3025050602020van de sleuf een drainagebrug te worden aangebracht.       11      
3025050603010Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde     01      
3025050603020materiaal. Rioolhuisaansluitingen herstellen met           01      
3025050603030ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde        01      
3025050603040materiaal wordt gebruikt.                                  11      
3025050604010Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering  01      
3025050604020dient de aannemer in het bezit te zijn van een             01      
3025050604030"Werkvergunning Watermanagement".                          11      
3025050604040De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang   01      
3025050604050van de werkzaamheden een werkvergunning aan te vragen bij  01      
3025050604060de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning  01      
3025050604070ingeleverd te worden bij de directie.                      11      
3025050800   TABS;L005;L015;L035
3025050800000BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN                                11      
3025050801010De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op  01      
3025050801020waterdichtheid moeten, met uitzondering van stalen         01      
3025050801030bolfronten door de aannemer ter beschikking worden         01      
3025050801040gesteld.                                                   11      
3025050801050Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk 01      
3025050801060gelijk aan de beproevingsdruk verhoogd met ten minste 100  01      
3025050801070kPa.                                                       11      
3025050802010Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de   01      
3025050802020leiding met behulp van bolfronten worden afgesloten.       11      
3025050802030Deze moeten voorzien zijn van:                             11      
3025050802040-~een ontluchting aan de bovenzijde;                       11      
3025050802050-~een aftap aan de onderzijde;                             11      
3025050802060-~aansluitingen voor:                                      11      
3025050802070~•  een manometer;                                         11      
3025050802080~•  een drukregistratieapparaat;                           11      
3025050802090~•  een temperatuurregistratieapparaat.                    11      
3025050803010Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en  01      
3025050803020flensverbindingen moet de te beproeven leiding volledig    01      
3025050803030zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te  01      
3025050803040liggen van water en tegen weersinvloeden te worden         01      
3025050803050afgeschermd.                                               11      
3025050804010De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp,     01      
3025050804020waarop een geijkte, registrerende manometer is aangebracht 01      
3025050804030met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.              11      
3025050805010Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde    01      
3025050805020openingen moeten voor en tijdens de beproeving goed        01      
3025050805030bereikbaar zijn voor visuele inspectie.                    11      
3025050806010De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan 01      
3025050806020ontsnappen.                                                11      
3025050807010Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend   01      
3025050807020te zijn. Afsluiters in gesloten stand mogen niet aan       01      
3025050807030hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.    11      
3025050808010De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:     11      
3025050808020Fase I   :~- leiding met drinkwater ontluchten;            11      
3025050808030~~- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met  100 kPa (= 1  01      
3025050808040bar);                                                      11      
3025050808050Fase II  :~- bij drukval groter dan 1 % van de             01      
3025050808060beproevingsdruk de drukval opheffen door   ~~  toevoeging  01      
3025050808070van water;                                                 11      
3025050808080~~- tijd tussen optredende drukvallen registreren;         11      
3025050808090Fase III :~- leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000  01      
3025050808100kPa (= 10 bar) brengen, in       ~                         01      
3025050808110vergunningsgebied kan een hogere beproevingsdruk worden    01      
3025050808120geëist;                                                    11      
3025050808130~~- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10    01      
3025050808140kPa bedragen.                                              11      
3025050809010De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:     11      
3025050809020Fase I   :~- variabel;                                     11      
3025050809030Fase II  :~- 24 aaneengesloten uren;                       11      
3025050809040Fase III :~- afhankelijk van de diameter:                  11      
3025050809050~~          diameter~~tijdsduur                            11      
3025050809060~~   ----------------------------~------------             11      
3025050809070~~  100, 150 en 200 mm~  3 uur                             11      
3025050809080~~  250, 300 en 400 mm~  6 uur                             11      
3025050809090                                                           11      
3025050809100Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in    01      
3025050809110overleg met de directie.                                   11      
3025050810010Gedurende fase II en fase III dient de temperatuur en de   01      
3025050810020druk van het water geregistreerd te worden met             01      
3025050810030automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de        01      
3025050810040nauwkeurigheid minimaal dient te bedragen:                 11      
3025050810050van het temperatuurregistratieapparaat~: 1 ºC;             11      
3025050810060van het drukregistratieapparaat~~: 10 kPa (= 0,1 bar).     11      
3025060000000BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN                          11      
3025060100000BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN                        11      
3025060101010De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd    01      
3025060101020met hoogovencement klasse A met minimaal 65%               01      
3025060101030hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen 01      
3025060101040in het gebied                                              11      
3025060101050A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet     01      
3025060101060kleiner zijn dan 0,5.                                      11      
3025060102010De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van         01      
3025060102020styreenbutadieenrubber.                                    11      
3025060103010De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met      01      
3025060103020deksel dient aan minimaal het gestelde voor beton          01      
3025060103030sterkteklasse B45 te voldoen.                              11      
3025060200000PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN                             11      
3025060201010In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn          01      
3025060201020aangebracht met elk een minimale oppervlakte van 500 mm2.  11      
3025060202010De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten 01      
3025060202020fabrieksmatig zijn voorzien van een teerbescherming en     01      
3025060202030dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.      11      
3025070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN              11      
3025070100000MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG. 11      
3025070101010Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk     01      
3025070101020voorschrijft, de proeven uitvoeren op aanwijzing van de    01      
3025070101030directie.                                                  11      
3025120000000EISEN EN UITVOERING RIOLERING                              11      
3025120100000MOF-SPIE VERBINDINGEN                                      11      
3025120101010De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde     01      
3025120101020verjongde spie, welke trapsgewijs dunner wordt. In het     01      
3025120101030begin is een startgroef aangebracht.                       11      
3025120102010Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen  01      
3025120102020eind spie en aanslag mof ca. 10 mm bedragen (volgens       01      
3025120102030classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.                    11      
3025120200   TABS;L005
3025120200000MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING                    11      
3025120201010Normaliter dient een mof-spie verbinding met               01      
3025120201020rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij een    01      
3025120201030buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel 01      
3025120201040is bepaald.                                                11      
3025120202010Het maken van een glijverbinding:                          11      
3025120202020-~Gebruik dient te worden gemaakt van een losse            01      
3025120202030meegeleverde massieve rubberglijmanchet voorzien van een   01      
3025120202040lip.                                                       11      
3025120202050-~De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het           01      
3025120202060spie-eind, gefixeerd tegen het middelste opstandje, dit is 01      
3025120202070halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.       11      
3025120202080-~De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een        01      
3025120202090gelijkmatig verdeelde spanning te worden aangelegd.        11      
3025120202100-~Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde    01      
3025120202110van de reeds gelegde mof te worden ingesmeerd met een      01      
3025120202120meegeleverd glijmiddel.                                    11      
3025120202130-~Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend   01      
3025120202140in de mof te worden geschoven, waarbij de rubbermanchet op 01      
3025120202150zijn plaats dient te blijven.                              11      
3025120300   TABS;L005
3025120300000MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING                     11      
3025120301010In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt    01      
3025120301020met rubber rolverbindingen, geldt het bepaalde in dit      01      
3025120301030artikel.                                                   11      
3025120301040Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet      01      
3025120301050worden toegepast, dan dient deze bij een buisverbinding    01      
3025120301060met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit    01      
3025120301070artikel is bepaald.                                        11      
3025120302010Het maken van een rolverbinding                            11      
3025120302020-~Gebruik dient te worden gemaakt van een losse            01      
3025120302030meegeleverde enigszins druppelvormige massieve             01      
3025120302040rubberrolring.                                             11      
3025120302050-~De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van    01      
3025120302060het spie-eind) gelegd worden met het puntje van de druppel 01      
3025120302070gericht naar het einde van het spie-eind.                  11      
3025120302080-~De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig  01      
3025120302090verdeelde spanning te worden aangelegd.                    11      
3025120302100-~Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar   01      
3025120302110de definitieve eindpositie te rollen.                      11      
3025120302120-~Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een        01      
3025120302130rolverbinding geen glijmiddel te worden toegepast.         11      
3025120600   TABS;L005
3025120600000RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE                          11      
3025120601   TABS;L005
3025120601010In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve  01      
3025120601020van de revisie en de video-inspectie van het riool door de 01      
3025120601030aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden    01      
3025120601040nabij het gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken  01      
3025120601050voorafgaand aan de datum waarop het werk conform § 9 lid 1 01      
3025120601060van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.      11      
3025120602010Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient 01      
3025120602020de directie aan te geven welke werkzaamheden niet mogen    01      
3025120602030worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.   11      
3025120700   TABS;L007;L014
3025120700000EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL         11      
3025120701   TABS;L007;L014
3025120701010Alle putten inmeten in x-, y- en z-richting en op de       01      
3025120701020laatst geldende (bestek)tekening(en) aangeven. Op de       01      
3025120701030laatst geldende (bestek)tekening(en) dienen tevens, bij    01      
3025120701040afwijkingen van de betreffende tekeningen, de volgende     01      
3025120701050gegevens te worden vermeld:                                11      
3025120701060- materialen en diameters rioolbuizen;                     11      
3025120701070- materiaal en afmetingen putten;                          11      
3025120701080- alle rioolgerelateerde maatvoering.                      11      
3025120701090Op de gereviseerde (bestek)tekening(en) dienen zowel de    01      
3025120701100oorspronkelijke maten/hoogtes conform het bestek als de    01      
3025120701110reviesiewaarden vermeld te worden.                         11      
3025120701120Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:                   11      
3025120701130- doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de laatst geldende       01      
3025120701140(bestek)tekening(en);                                      11      
3025120701150- niet uitgevoerde werkzaamheden;                          11      
3025120701160- extra werkzaamheden.                                     11      
3025130000000INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN                          11      
3025130100000RAPPORTAGE                                                 11      
3025130101010De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van   01      
3025130101020vervuiling ten behoeve van de  rapportage als bedoeld in   01      
3025130101030artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in           01      
3025130101040overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN   01      
30251301010503399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij      01      
3025130101060visuele inspectie van riolen'.                             11      
3025130102010De rapportage, in kleur, als bedoeld in artikel 25.13.03   01      
3025130102020van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het       01      
3025130102030Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool                  01      
3025130102040Inspectiebestanden.                                        11      
3025130103010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3025130103020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3025130103030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3025130103040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3025130200000OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN                                 11      
3025130201010De aannemer dient van de te maken omstortingen bij         01      
3025130201020rioolaansluitingen een werktekening ter goedkeuring in bij 01      
3025130201030directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te     01      
3025130201040zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de aan te      01      
3025130201050brengen omstorting.                                        11      
3025150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN                    11      
3025150100000RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN                   11      
3025150101010Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle     01      
3025150101020putelementen voorzien van een verzonken hijsvoorziening    01      
3025150101030van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken          01      
3025150101040hijsmiddelen                                               11      
3025150101050moeten hierop worden afgestemd.                            11      
3025150102010Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een          01      
3025150102020wapening. In een overmaatse aansluiting (OA) kan de        01      
3025150102030wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten   01      
3025150102040van de mof-recht (MR) of spie-recht (SR) in het werk door  01      
3025150102050de aannemer worden weggeknipt.                             11      
3025160000000BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN                                    11      
3025160100   TABS;L005
3025160100000CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN                   11      
3025160101010Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden,      01      
3025160101020waarbij de riolering binnen 24 uur weer in gebruik moet    01      
3025160101030worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de       01      
3025160101040Standaard 2005 genoemde cementspecie vervangen door een    01      
3025160101050kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.          11      
3025160102010In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01   01      
3025160102020van de standaard 2005  moet cementspecie ten behoeve van   01      
3025160102030voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een   01      
3025160102040mengsel van cement en fijn zand in de volumeverhouding van 01      
30251601020501 op 2.                                                    11      
3025160103010Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het  01      
3025160103020dichten van gaten in putwanden en dergelijke, moet zijn:   11      
3025160103030   -~Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH  01      
3025160103040HS), milieuklasse 5d, Consistentiegebied 2 (volgens NEN    01      
30251601030503550)                                                      11      
3025160200000METSELSTENEN                                               11      
3025160201010Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse 01      
3025160201020II en door de directie goed te keuren                      01      
3025160201030fabrikant/leverancier.                                     11      
3025710000000BEGRIPPEN ZINKERS                                          11      
3025710100000ALGEMEEN                                                   11      
3025710101010Een zinker is een kabel of leiding die een watergang       01      
3025710101020kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van 01      
3025710101030kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt 01      
3025710101040"verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook    01      
3025710101050wel zinker genoemd.                                        11      
3025720000000EISEN EN UITVOERING ZINKERS                                11      
3025720100000EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN                  11      
3025720101010Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald,       01      
3025720101020tenminste de eisen zoals deze gelden voor het leggen van   01      
3025720101030overeenkomstige kabels en leidingen.                       11      
3025720200000EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, WATERGANG KRUISENDE ZINKER11      
3025720201010De zinker op de voorgeschreven hoogte aanbrengen. De       01      
3025720201020afwijking ten opzichte van de voorgeschreven hoogte mag in 01      
3025720201030neerwaartse richting niet meer dan 50 mm bedragen.         11      
3025720202010Het profiel van de watergang herstellen volgens het        01      
3025720202020onderhoudsprofiel, zoals op tekening is aangegeven.        11      
3025720203010De ligging van de zinker mag gedurende 7 dagen niet zijn   01      
3025720203020gewijzigd.                                                 11      
3025720204010Als de ligging van de zinker, naar het oordeel van de      01      
3025720204020directie, stabiel is, de aangrenzende (land-)leidingen     01      
3025720204030aansluiten.                                                11      
3025720300000WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN                       11      
3025720301010De werkzaamheden in den natte uitvoeren, tenzij anders is  01      
3025720301020voorgeschreven.                                            11      
3025720302010Bij de uitvoering van het werk beschadigingen aan oevers,  01      
3025720302020taluds, dijken, bermen, walmuren en dergelijke voorkomen.  11      
3025720303010De werken uitvoeren volgens de eisen en voorwaarden van de 01      
3025720303020vergunninggevers.                                          11      
3025720400000GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN                            11      
3025720401010De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.                  11      
3025720402010Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, 01      
3025720402020boomstronken, palen en dergelijke tot 0,30 m onder de      01      
3025720402030onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De      01      
3025720402040ontstane gaten vullen met grond, overeenkomstig            01      
3025720402050naastgelegen grondslag.                                    11      
3025720403010De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.   11      
3025720404010De sleufbodem vlak afwerken.                               11      
3025720500000AANBRENGEN WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN            11      
3025720501010Nadat de zinker boven water en de sleufbodem zijn          01      
3025720501020goedgekeurd, kan de zinker worden aangebracht.             11      
3025720502010Bij onvoldoende diepteligging van de zinker mag            01      
3025720502020uitsluitend door middel van baggeren of wegspuiten van     01      
3025720502030grond een grotere diepte worden bereikt.                   11      
3025720600000GRONDWERK: AANVULLING, WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN11      
3025720601010De sleuf aanvullen, nadat de ligging is goedgekeurd, de    01      
3025720601020zinker is verankerd en de einden zijn ondersteund.         11      
3025720602010Tijdens het aanvullen dient de zinker verankerd te blijven.11      
3025720603010De sleuf zodanig aanvullen, dat de ligging van de zinker   01      
3025720603020verzekerd blijft.                                          11      
3025720604010De verankering verwijderen, nadat de sleuf geheel is       01      
3025720604020aangevuld en, naar het oordeel van de directie, de zinker  01      
3025720604030zich heeft gezet.                                          11      
3025720605010Tenzij anders vermeld, de sleuf aanvullen met de bij het   01      
3025720605020ontgraven uitgekomen grond. Deze aanvulling zodanig        01      
3025720605030uitvoeren, dat de verschillende grondsoorten zoveel        01      
3025720605040mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.         11      
3028000000001FUNDERINGSLAGEN                                            11      
3028030000000INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN            11      
3028030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN  11      
3028030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3028030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3028030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3028030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3028120000000EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL         11      
3028120100000HOOGTELIGGING                                              11      
3028120101010De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het         01      
3028120101020voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.     11      
3028130000000INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL       11      
3028130100000PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL                         11      
3028130101010In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het      01      
3028130101020bestek moet leveren, geldt het hierna bepaalde. De         01      
3028130101030aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders          01      
3028130101040vermeldt, binnen een week na het verrichten van het        01      
3028130101050onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als   01      
3028130101060bedoeld in artikel 28.15.01 lid 02, de                     01      
3028130101070onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.      11      
3028140000000RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL11      
3028140100000VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN                                 11      
3028140101010Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is  01      
3028140101020niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van     01      
3028140101030bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 01      
3028140101040onverkort van kracht.                                      11      
3028140200000PROEFVAK                                                   11      
3028140201010Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel            01      
302814020102028.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de         01      
3028140201030verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de  01      
3028140201040verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel     01      
3028140201050vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.    11      
3028140202010Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van           01      
3028140202020verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden         01      
3028140202030begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de      01      
3028140202040verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.  11      
3028150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 11      
3028150100000BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK                                11      
3028150101010In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter    01      
3028150101020beschikking wordt gesteld, is in afwijking van het         01      
3028150101030bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, 01      
3028150101040het verrichten van de bedrijfscontrole aangaande de        01      
3028150101050korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing. 11      
3028150102010In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het      01      
3028150102020bestek moet leveren, geldt het hierna bepaalde. Voor zover 01      
3028150102030het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het   01      
3028150102040eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot    01      
30281501020502.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen        01      
3028150102060uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan 01      
3028150102070worden bereikt.                                            11      
3028150200000HERGEBRUIK STEENMENGSEL                                    11      
3028150201010In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk  01      
3028150201020komend steenmengsel moet worden hergebruikt, is de         01      
3028150201030aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van   01      
3028150201040het vereiste resultaat. Vervanging van steenmengsel door   01      
3028150201050nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en 01      
3028150201060goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet 01      
3028150201070plaats vinden volgens de geldende voorschriften en wordt   01      
3028150201080geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het    01      
3028150201090hergebruik.                                                11      
3028150300000VERVOEREN STEENMENGSEL                                     11      
3028150301010Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend   01      
3028150301020het laden en het lossen van de te vervoeren materialen     01      
3028150301030voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn   01      
3028150301040opgenomen.                                                 11      
3030000000001WEGVERHARDINGEN I                                          11      
3030030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN          11      
3030030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN11      
3030030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3030030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3030030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3030030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3030040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN   11      
3030040100000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3030040101010Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende      01      
3030040101020beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door 01      
3030040101030de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op 01      
3030040101040het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met     01      
3030040101050openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden  01      
3030040101060geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.           11      
3030050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN    11      
3030050100000VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING                     11      
3030050101010Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt   01      
3030050101020tevens gerekend het laden en het lossen van de te          01      
3030050101030vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke 01      
3030050101040besteksposten zijn opgenomen.                              11      
3030120000000EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN           11      
3030120100000EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN                   11      
3030120101010De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het          01      
3030120101020aanbrengen van de eerste bitumineus gebonden               01      
3030120101030verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere 01      
3030120101040afwijking vertonen dan                                     11      
303012010105020 mm.                                                     11      
3031000000001WEGVERHARDINGEN II                                         11      
3031030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN         11      
3031030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN11      
3031030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3031030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3031030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3031030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3031040000000RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN  11      
3031040100000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3031040101010Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende      01      
3031040101020beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door 01      
3031040101030de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op 01      
3031040101040het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met     01      
3031040101050openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden  01      
3031040101060geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.           11      
3031050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN   11      
3031050100000VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING                     11      
3031050101010Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt   01      
3031050101020tevens gerekend het laden en het lossen van de te          01      
3031050101030vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke 01      
3031050101040besteksposten zijn opgenomen.                              11      
3031060000000BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN                   11      
3031060100000EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM   11      
3031060101010Materialen welke door de aannemer dienen te worden         01      
3031060101020geleverd moeten minimaal voldoen aan de in Nederland  van  01      
3031060101030toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, 01      
3031060101040certificering e.d.) In zicht blijvende materialen dienen   01      
3031060101050qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen  01      
3031060101060te komen, dit ter beoordeling van de Gemeente  Rotterdam,  01      
3031060101070met wat op het moment van verwerken in  Rotterdam geldt    01      
3031060101080als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee   01      
3031060101090raam- overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden  01      
3031060101100ten aanzien van het materiaal op te vragen bij de afdeling 01      
3031060101110Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.               11      
3031060200000ZAND                                                       11      
3031060201010Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet 01      
3031060201020tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.           11      
3031120000000EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II         11      
3031120100000EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN                   11      
3031120101010De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het          01      
3031120101020aanbrengen van de eerste bitumineus gebonden               01      
3031120101030verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere 01      
3031120101040afwijking vertonen dan 20 mm.                              11      
3031220000000EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN                     11      
3031220100000ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT                  11      
3031220101010De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de      01      
3031220101020verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag 01      
3031220101030ten hoogste 10 mm bedragen.                                11      
3031220200000STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID 11      
3031220201010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01   01      
3031220201020van de Standaard 2005 dient de stroefheidsmeting op        01      
3031220201030steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6     01      
3031220201040weken na openstelling voor het verkeer.                    11      
3031220800000STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING    11      
3031220801010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06   01      
3031220801020van de Standaard 2005 dient bij steenmastiekasfalt, indien 01      
3031220801030volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of    01      
3031220801040brekerzand, het afstrooimateriaal in ten minste twee       01      
3031220801050strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele     01      
3031220801060oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per 01      
3031220801070werkgang worden vastgedrukt.                               11      
3031220801080In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard  01      
30312208010902005 moet het vastdrukken per werkgang gebeuren bij een    01      
3031220801100temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.       11      
3031240000000RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN            11      
3031240100   TABS;L005;L040;L060
3031240100000ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN 11      
3031240101010Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06   01      
3031240101020lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald door deling    01      
3031240101030van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend  01      
3031240101040waarbij te allen tijde wordt  afgerond naar beneden.       01      
3031240101050(bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)            11      
3031240101060Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal    01      
3031240101070boorvakken 1. De grootte van elk boorvak bedraagt het      01      
3031240101080oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld    01      
3031240101090door het aantal boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2) 11      
3031240102010De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3           01      
3031240102020boorkernen. Het aantal boorvakken en de boorlocaties       01      
3031240102030worden door de directie en de aanemer gezamenlijk          01      
3031240102040vastgesteld.                                               11      
3031240103   TABS;L005;L040;L060
3031240103010De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de   01      
3031240103020directie de volgende gegevens benodigd voor het uitvoeren  01      
3031240103030van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek      01      
3031240103040aangebracht asfaltspecie:                                  11      
3031240103050                                                           11      
3031240103060A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in     01      
3031240103070artikel 01.14.03 van de standaard 2005                     11      
3031240103080B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 01      
3031240103090van de standaard 2005                                      11      
3031240103100C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05         01      
3031240103110standaard 2005                                             11      
3031260000000BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN                             11      
3031260100000ASFALTSPECIE                                               11      
3031260101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de   01      
3031260101020Standaard 2005 dient steenslag voor rood asfalt en rode    01      
3031260101030oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling       01      
3031260101040'rood' zoals ondermeer steenslag Tillred, Keratofyr en     01      
3031260101050Cloburn red.                                               11      
3031260101060                                                           11      
3031260101070De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde      01      
3031260101080steensoort is ter beoordeling van de directie (beoordeling 01      
3031260101090in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met    01      
3031260101100deze steensoort aangeboden.                                11      
3031260300000DEKLAAG VAN ASFALTBETON                                    11      
3031260301010In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat       01      
3031260301020worden toegepast.                                          11      
3031260302010Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in    01      
3031260302020deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor motorvoertuigen, 01      
3031260302030moet minimaal 58 bedragen.                                 11      
3031260303010Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd  01      
3031260303020bitumen moet zijn "steenslag 3".                           11      
3031260304010Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de       01      
3031260304020volgende bepalingen:                                       11      
3031260304030-~Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01                 11      
3031260304040-~Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in"      01      
3031260304050mineraal aggregaat ): 5%                                   11      
3031260304060-~Bitumen: 70/100 (zwart)                                  11      
3031260305010Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type   01      
3031260305020"Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd kleurhoudend,    01      
3031260305030fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform       01      
3031260305040artikel 31.26.01 lid 01 en bestand tegen hoge temperaturen 01      
3031260305050(180 graden celsius).                                      11      
3031260306010Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met             01      
3031260306020gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen 70/100.           11      
3031260500000STEENMASTIEKASFALT                                         11      
3031260501010In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard  01      
30312605010202005 moet steenslag voor steenmastiekasfalt zijn           01      
3031260501030"Steenslag 3".                                             11      
3031270000000MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN               11      
3031270200000VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT                       11      
3031270201010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01   01      
3031270201020van de Standaard 2005 wordt de hoeveelheid asfalt          01      
3031270201030verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in      01      
3031270201040artikel 31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2005.  11      
3031270201050Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de            01      
3031270201060hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel  01      
303127020107031.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien    01      
3031270201080procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden   01      
3031270201090verrekend.                                                 11      
3031270300   TABS;L005
3031270300000LENGTE- EN DWARSPROFIEL                                    11      
3031270301010De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- 01      
3031270301020en dwarsprofiel worden gemeten door middel van             01      
3031270301030waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten   01      
3031270301040minste eenmaal per 5 m weglengte.                          11      
3031420000000EISEN EN UITVOERING STRAATWERK                             11      
3031420100000EISEN AAN DE UITVOERING                                    11      
3031420101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06   01      
3031420101020van de Standaard 2005, de voegen gedurende de              01      
3031420101030onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.                  11      
3031420102010Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen    01      
3031420102020dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met zand    01      
3031420102030dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of    01      
3031420102040aanvulling van het zandbed.                                11      
3031420103010Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig  01      
3031420103020te worden ingeveegd met een mengsel van steenslag en/of    01      
3031420103030slakken en andere nader te bepalen componenten.            11      
3031420104010Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1   01      
3031420104020m3 per 400 m2 bestrating te geschieden.                    11      
3031420105010Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te        01      
3031420105020strooien dient gecontroleerd te worden of het knipwerk op  01      
3031420105030juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het        01      
3031420105040straatwerk gecontroleerd op zand in de voegen c.q. de      01      
3031420105050voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.  11      
3031420200000MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING                  11      
3031420201010In verband met het aanbrengen van elementgebonden          01      
3031420201020verhardingen wordt de aannemer er op gewezen dat de        01      
3031420201030Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.              11      
3031420201040Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005     01      
3031420201050vervalt en wordt vervangen door hetgeen in navolgend lid   01      
303142020106002 is bepaald.                                             11      
3031420202010Het aanbrengen van elementenverharding dient in            01      
3031420202020overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in         01      
3031420202030CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van             01      
3031420202040elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag  01      
3031420202050van aanbesteding luidt.                                    11      
3031420202060CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.       11      
3031420202070Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er          01      
3031420202080letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven           01      
3031420202090aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf   01      
3031420202100de verschijningsdatum luiden.                              11      
3031420202110Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de    01      
3031420202120datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum   01      
3031420202130als verschijningsdatum.                                    11      
3031420300   TABS;L004;L009
3031420300000MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING 11      
3031420301   TABS;L004;L009
3031420301010In verband met het machinaal straten van straatbakstenen   01      
3031420301020(waalformaat, dikformaat en keiformaat) dient te worden    01      
3031420301030zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te     01      
3031420301040voeren werkzaamheden:                                      11      
3031420301050a.~Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan    01      
3031420301060nadat  ter plaatse van de aan te brengen verharding        01      
3031420301070achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn            01      
3031420301080uitgevoerd:                                                11      
3031420301090~a1.~het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling    01      
3031420301100en/of ophoging dient te zijn verwerkt met een positieve    01      
3031420301110afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven   01      
3031420301120profiel;                                                   11      
3031420301130~a2.~na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient 01      
3031420301140het zand in de zandbaan te zijn verdicht in                01      
3031420301150overeenstemming met de gestelde eisen;                     11      
3031420301160~a3.~na verdichting van het zand als bedoeld onder a2      01      
3031420301170dient het zand in de zandbaan direct voor het aanbrengen   01      
3031420301180van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het         01      
3031420301190voorgeschreven profiel;                                    11      
3031420301200b.~Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het          01      
3031420301210aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen voor het uitvoeren 01      
3031420301220van de volgende werkzaamheden:                             11      
3031420301230~b1.~straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is 01      
3031420301240of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of           01      
3031420301250aanvulling van het zandbed;                                11      
3031420301260~b2.~na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder   01      
3031420301270b1 de aangebrachte straatbakstenen intrillen en vervolgens 01      
3031420301280inwassen (inwateren);                                      11      
3031420301290~b3.~na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien   01      
3031420301300en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve   01      
3031420301310van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw   01      
3031420301320intrillen;                                                 11      
3031420301330~b4.~na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen       01      
3031420301340controleren. Alle voegen dienen volledig te zijn gevuld.   01      
3031420301350Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld  01      
3031420301360onder b3 zo vaak herhalen dat geen verdere vulling van de  01      
3031420301370voegen meer mogelijk is;                                   11      
3031420301380c.~Op een volgens planning vast te stellen tijdstip,       01      
3031420301390ongeveer 2 maanden na het machinaal aanbrengen van de      01      
3031420301400straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen     01      
3031420301410voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:          11      
3031420301420~c1.~machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw        01      
3031420301430afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt    01      
3031420301440ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed. 01      
3031420301450                                                           11      
3031430000000INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK                           11      
3031430100   TABS;L006;L011
3031430100000STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK                                  11      
3031430101010Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de     01      
3031430101020aannemer een straatwerkplan uitvoering op en biedt dit     01      
3031430101030gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter   01      
3031430101040goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in   01      
3031430101050overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.           11      
3031430102   TABS;L004;L009
3031430102010Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan          01      
3031430102020uitvoering wordt voor dit onderdeel                        11      
3031430102030van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in  01      
3031430102040de zin van paragraaf 26 lid 6 van                          11      
3031430102050de U.A.V. 1989.                                            11      
3031430102060Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V.     01      
30314301020701989 moet het plan tevens bevatten:                        11      
3031430102080a.~de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke  01      
3031430102090opslag van te verwerken materialen;                        11      
3031430102100b.~de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;             11      
3031430102110c.~welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe      01      
3031430102120wordt gefaseerd en hoe wordt schade voorkomen als met      01      
3031430102130machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;            11      
3031430102140d.~hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig      01      
3031430102150straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;                   11      
3031430102160e.~hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar   01      
3031430102170gehouden.                                                  11      
3031430103   TABS;L004;L009
3031430103010Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot    01      
3031430103020CROW-publicatie 282 rekening houden met                    11      
3031430103030de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit     01      
3031430103040bijlage I van CROW-publicatie 282 (de matrix). Genoemd     01      
3031430103050worden:                                                    11      
3031430103060a.~Ruimte, Talud, Verband en Materialen;                   11      
3031430103070b.~Opslag;                                                 11      
3031430103080c.~Beschikbaar gestelde elementenverharding;               11      
3031430103090d.~Fasering van de werkzaamheden.                          11      
3031430103100In verband met de relevante informatie wordt tevens        01      
3031430103110verwezen naar de indien van toepassing bij het bestek      01      
3031430103120behorende tekening(en).                                    11      
3031430104010Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum  01      
3031430104020dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft   01      
3031430104030ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie 01      
3031430104040over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een  01      
3031430104050schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit       01      
3031430104060verslag aan alle betrokkenen toekomen.                     11      
3031430105010Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk   01      
3031430105020wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn      01      
3031430105030straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en    01      
3031430105040machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders  01      
3031430105050van aannemersmaterieel inbegrepen.                         11      
3031430106010Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de      01      
3031430106020U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van een logboek      01      
3031430106030bestratingswerk verlangd.                                  11      
3031450000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK                     11      
3031450100000ALGEMEEN                                                   11      
3031450101010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01   01      
3031450101020van de Standaard 2005 wordt zand voor afstrooien, inwassen 01      
3031450101030of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter   01      
3031450101040beschikking gesteld.                                       11      
3031450102010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02   01      
3031450102020van de Standaard 2005 behoort tot het aanbrengen van de    01      
3031450102030bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk)   01      
3031450102040van betonbanden.                                           11      
3031450200000HERSTRATEN                                                 11      
3031450201010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01   01      
3031450201020van de Standaard 2005 het opgenomen bestratingsmateriaal   01      
3031450201030ontdoen van grond.                                         11      
3031450202010In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02   01      
3031450202020van de Standaard 2005 wordt tekortkomend straatzand voor   01      
3031450202030zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking       01      
3031450202040gesteld.                                                   11      
3031460000000BOUWSTOFFEN STRAATWERK                                     11      
3031460100   TABS;L005
3031460100000STRAATZAND                                                 11      
3031460101   TABS;L004
3031460101010In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02   01      
3031460101020van de Standaard 2005 moet de korrelverdeling (proef 6.0)  01      
3031460101030ook voldoen aan:                                           11      
3031460101040-~fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%11      
3031460102010De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen. 11      
3031460200   TABS;L006
3031460200000STRAATZAND, BREKERZAND E.D.                                11      
3031460201010In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005     01      
3031460201020moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van  01      
3031460201030minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek      01      
3031460201040tevens voldoen aan artikel 22.06.03. Zand of brekerzand    01      
3031460201050dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het       01      
3031460201060bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden        01      
3031460201070geleverd moet tevens voldoen aan                           11      
3031460201080het bepaalde in hoofdstuk 51.                              11      
3031460300000SCHRAAL BETON                                              11      
3031460301010Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof   01      
3031460301020toeslagmateriaal, zand, cement en water.                   11      
3031460302010Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind,  01      
3031460302020steenslag of gebroken steen of steenachtig materiaal of    01      
3031460302030een mengsel hiervan.                                       11      
3031460303010De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid    01      
3031460303020grof toeslagmateriaal moet ten minste 1 op 2 bedragen.     11      
3031460304010Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.  11      
3032000000001WEGBEBAKENING                                              11      
3032030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN              11      
3032030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN    11      
3032030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3032030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3032030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3032030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3032130000000INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN                          11      
3032130200000GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK                        11      
3032130201010In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de      01      
3032130201020Standaard 2005 dient de aannemer de uitzetwerkzaamheden te 01      
3032130201030verrichten.                                                11      
3032140000000RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN                   11      
3032140100   TABS;L005;L085
3032140100000GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL                 11      
3032140101010De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering  01      
3032140101020van thermoplastisch- en koud verwerkbaar plastisch         01      
3032140101030markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het          01      
3032140101040markeringsma-                                              11      
3032140101050teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering   01      
3032140101060van het werk:                                              11      
3032140101070-~wegenverf: 6 maanden;                                    11      
3032140101080-~thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;             11      
3032140101090-~verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;   11      
3032140101100-~koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.  11      
3032140101110De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.      01      
30321401011201989, heeft betrekking op de deugdelijkheid van het        01      
3032140101130markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de         01      
3032140101140aannemer zich verbindt alle gebreken aan het               01      
3032140101150markeringsmateriaal te herstellen.                         11      
3032140200000UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN                               11      
3032140201010Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende      01      
3032140201020beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door 01      
3032140201030de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op 01      
3032140201040het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met     01      
3032140201050openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden  01      
3032140201060geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.           11      
3032150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN                    11      
3032150100   TABS;L005
3032150100000OPMETINGEN                                                 11      
3032150101010In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de      01      
3032150101020Standaard 2005 wordt terzake een cementgebonden ondergrond 01      
3032150101030het leveren van dan wel het aanbrengen van een             01      
3032150101040voorstrijkmiddel                                           11      
3032150101050apart beschreven en indien van toepassing verrekend.       11      
3032150200   TABS;L005
3032150200000UITZETWERK                                                 11      
3032150201010Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van      01      
3032150201020hartlijnen en dergelijke door middel van stippen of        01      
3032150201030anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de    01      
3032150201040Standaard 2005 dient te geschieden door de aannemer. De    01      
3032150201050kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn           01      
3032150201060inbegrepen                                                 11      
3032150201070in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.  11      
3032150300   TABS;L005
3032150300000OPMETINGEN                                                 11      
3032150301010Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als    01      
3032150301020bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V. 1989 dienen ten      01      
3032150301030minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de     01      
3032150301040directie te staan:                                         11      
3032150301050een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, 01      
3032150301060luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type DEW check (één      01      
3032150301070instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, 01      
3032150301080een meetwiel en ook een meetlint lang 10 m.                11      
3032150302010Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve 01      
3032150302020van de directie de in lid 01 genoemde hulpmiddelen in      01      
3032150302030afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct 01      
3032150302040voor gebruik ter beschikking stellen.                      11      
3032170000000MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN                      11      
3032170100000HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL   11      
3032170101010Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat 01      
3032170101020de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch                   01      
3032170101030markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt   01      
3032170101040dan 7 kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR   01      
30321701010505,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.        11      
3032170200000HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL  11      
3032170202010Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat 01      
3032170202020de verwerkte hoeveelheid koud verwerkbaar plastisch        01      
3032170202030markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt   01      
3032170202040dan 4                                                      11      
3032170202050kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00    01      
3032170202060per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.             11      
3034000000   TABS;L007;L014
3034000000001VERLICHTING                                                11      
3034110000   TABS;L007;L014
3034110000000BEGRIPPEN                                                  11      
3034110600   TABS;L007;L014
3034110600000VERWERKING                                                 11      
3034110601   TABS;L007;L014
3034110601010te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:           11      
3034110601020a.~het aanbrengen van lichtmasten;                         11      
3034110601030b.~het vervangen van lichtmasten;                          11      
3034110601040c.~het corrigeren van de stand van lichtmasten.            11      
3034110602   TABS;L007;L014
3034110602010te verstaan is onder verwerking armaturen:                 11      
3034110602020a.~armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron; 11      
3034110602030b.~armatuur als geheel als lichtbron;                      11      
3034110602040c.~armatuur voor top opschuifmontage;                      11      
3034110602050d.~armatuur voor zij-opschuifmontage;                      11      
3034110602060e.~armatuur voor flens montage;                            11      
3034110602070f.~armatuur aan hangkabel.                                 11      
3034110603   TABS;L007;L014
3034110603010te verstaan is onder verwerking van uithouders en          01      
3034110603020opzetstukken:                                              11      
3034110603030a.~enkel- en meervoudige uithouders voor montage op        01      
3034110603040lichtmasten;                                               11      
3034110603050b~opzetstukken voor verloop in montage;                    11      
3034110603060c~het aanbrengen van uithouders en opzetstukken;           11      
3034110603070d~het vervangen van uithouders en opzetstukken.            11      
3034120000   TABS;L007;L014
3034120000000EISEN EN UITVOERING                                        11      
3034120100   TABS;L007;L014
3034120100000TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE                               11      
3034120101   TABS;L007;L014
3034120101010In aanvulling op de artikelen genoemd in 34.12 van de      01      
3034120101020Standaard 2005 dienen de werkzaamheden genoemd in deze     01      
3034120101030bepaling uitgevoerd te worden door een erkend              01      
3034120101040installatiebedrijf.                                        11      
3034120101050De gegevens van dit bedrijf dienen tenminste 5 werkdagen   01      
3034120101060voor de start uitvoering van de genoemde werkzaamheden ter 01      
3034120101070goedkeuring ingeleverd te worden bij d directie UAV.       01      
3034120101080Zonder goedkeuring van de directie UAV mogen deze          01      
3034120101090werkzaamheden niet worden uitgevoerd.                      11      
3034120102   TABS;L007;L014
3034120102010In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de       01      
3034120102020Standaard 2005 geldt:                                      11      
3034120102030a.~aannemer controleert bij afname en voor enige handeling 01      
3034120102040de door de directie geleverde materialen op                01      
3034120102050beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling 01      
3034120102060inkoop en logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan 01      
3034120102070een lichtmast zo mogelijk herstellen en verrekenen volgens 01      
3034120102080de daarvoor bestemde bestekspost;                          11      
3034120102090b.~Bij constatering door de directie van beschadigingen    01      
3034120102100aan de conservering van een lichtmast na handeling door de 01      
3034120102110aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk  01      
3034120102120herstel, zonder recht verrekening van kosten;              11      
3034120102130c.~Bij niet herstelbare beschadigingen aan een             01      
3034120102140directieleverantie wordt het beschadigd onderdeel bij de   01      
3034120102150aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de 01      
3034120102160UAV;                                                       11      
3034120102170d.~Bij niet herstelbare beschadigingen aan een             01      
3034120102180aannemersleverantie wordt het beschadigd onderdeel door de 01      
3034120102190aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform 01      
3034120102200par. 20 en 44 van de UAV;                                  11      
3034120102210e.~Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde          01      
3034120102220verwerking van lichtmasten zijn voor rekening van de       01      
3034120102230aannemer;                                                  11      
3034120102240f.~Wijze van opslag van masten levering door aannemer en   01      
3034120102250directielevering op (tijdelijke) opslag locatie aannemer   01      
3034120102260en plaats van verwerking op te nemen in het plan van       01      
3034120102270aanpak bij inschrijving;                                   11      
3034120102280g.~Wijze van transport en handeling van lichtmasten van    01      
3034120102290opslaglocatie naar plaats van verwerking op te nemen in    01      
3034120102300het plan van aanpak bij inschrijving.                      11      
3034120104   TABS;L007;L014
3034120104010Smeren mastdeursluiting:                                   11      
3034120104020De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een    01      
3034120104030kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van  01      
3034120104040de deursluiting                                            11      
3034120105   TABS;L007;L014
3034120105010Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:            11      
3034120105020Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of 01      
3034120105030uithouders op masten dient te worden uitgevoerd conform de 01      
3034120105040voorschriften en/of de installatiehandleiding van de       01      
3034120105050fabrikant.                                                 11      
3034120105060De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of   01      
3034120105070mast wordt geborgd, voorzien van een kleine hoeveelheid    01      
3034120105080koperslib voor het gangbaar houden van de                  01      
3034120105090montagevoorzieningen.                                      11      
3034120106   TABS;L007;L014
3034120106010Wijze van verwerking onderdelen:                           11      
3034120106020Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de  01      
3034120106030leverancier. Met in-achtname van de voorgeschreven         01      
3034120106040aanhaalmomenten op boutverbindingen.                       11      
3034120107   TABS;L007;L014
3034120107010Positionering uithouders:                                  11      
3034120107020Uithouders gemonteerd op masten dienen haaks op de wegas   01      
3034120107030te worden geplaatst.                                       11      
3034120108   TABS;L007;L014
3034120108010Positionering uithouders in bochten:                       11      
3034120108020Uithouders gemonteerd op masten dienen haaks op de         01      
3034120108030raaklijn op de boogstraal van de wegas, ter plaatse van de 01      
3034120108040mastlocatie, te worden geplaatst.                          11      
3034120109   TABS;L007;L014
3034120109010Montage boutverbindingen:                                  11      
3034120109020Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine      01      
3034120109030hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de      01      
3034120109040montagemiddelen                                            11      
3034130000   TABS;L007;L014
3034130000000INFORMATIE-OVERDRACHT                                      11      
3034130800   TABS;L007;L014
3034130800000EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING   11      
3034130801   TABS;L007;L014
3034130801010Alle verlichtingsobjecten inmeten in x- en y-richting en   01      
3034130801020op de laatst geldende (bestek)tekening(en) aangeven.       11      
3034130801030Op de laatst geldende (bestek)tekening(en) dienen tevens,  01      
3034130801040bij afwijkingen van de betreffende tekeningen, de volgende 01      
3034130801050gegevens te worden vermeld:                                11      
3034130801060- type lichtmast;                                          11      
3034130801070- type uithouder;                                          11      
3034130801080- type armatuur;                                           11      
3034130801090- type lamp;                                               11      
3034130801100- maatvoering.                                             11      
3034130801110Op de gereviseerde (bestek)tekening(en) dienen zowel de    01      
3034130801120oorspronkelijke maten/hoogtes conform het bestek als de    01      
3034130801130reviesiewaarden vermeld te worden.                         11      
3034130801140Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:                   11      
3034130801150- doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de laatst geldende       01      
3034130801160(bestek)tekening(en);                                      11      
3034130801170- niet uitgevoerde werkzaamheden;                          11      
3034130801180- extra werkzaamheden.                                     11      
3034150000   TABS;L007;L014
3034150000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN                                11      
3034150400   TABS;L007;L014
3034150400000ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN IN MASTEN                        11      
3034150401   TABS;L007;L014
3034150401010Montage aansluitblok netwerk derden:                       11      
3034150401020Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk  01      
3034150401030van de regionale netbeheerder is het aanbrengen van het    01      
3034150401040aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende    01      
3034150401050netbeheerder.                                              11      
3034150401060In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen  01      
3034150401070aanwezig. Voor aannemer van dit bestek overgaat tot het    01      
3034150401080aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er 01      
3034150401090een controle op deugdelijke bevestiging van het blok te    01      
3034150401100worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de   01      
3034150401110aannemer  de directie UAV direct in te lichten.            11      
3034150402   TABS;L007;L014
3034150402010Montage bijzondere aansluitingen:                          11      
3034150402020In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt         01      
3034150402030benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s), filter(s)   01      
3034150402040e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de      01      
3034150402050mast. Zij moeten zodanig worden gemonteerd dat vervanging  01      
3034150402060van elk component mogelijk is zonder demontage van de      01      
3034150402070montageplaat.                                              11      
3034150403   TABS;L007;L014
3034150403010Verwerking aansluitkabels:                                 11      
3034150403020De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen    01      
3034150403030net aansluitpunt en armatuur dienen geschikt te zijn voor  01      
3034150403040de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform 01      
3034150403050de vigerende norm en regelgeving alsmede de installatie    01      
3034150403060instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.       11      
3034150404   TABS;L007;L014
3034150404010Montage aansluitkabels:                                    11      
3034150404020Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo            01      
3034150404030aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater   01      
3034150404040nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan       01      
3034150404050komen.                                                     11      
3034150500   TABS;L007;L014
3034150500000NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING                11      
3034150501   TABS;L007;L014
3034150501010Objectnummering algemeen:                                  11      
3034150501020Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare      01      
3034150501030verlichting wordt uitgevoerd door en in beheer van de      01      
3034150501040Gemeente.                                                  11      
3051000000001GROENVOORZIENINGEN                                         11      
3051010000000BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                     11      
3051010100   TABS;L005
3051010100000GRONDSOORTEN                                               11      
3051010101010In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden       01      
3051010101020aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02 van de Standaard 01      
30510101010302005.                                                      11      
3051010200   TABS;L005;L029
3051010200000BEPLANTINGSMATERIALEN                                      11      
3051010201010Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop      01      
3051010201020staan aangegeven de te planten beplantingsmaterialen met   01      
3051010201030maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het            01      
3051010201040plantverband e.d.                                          11      
3051020000000EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN           11      
3051020200   TABS;L035
3051020200000GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN        11      
3051020201010Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met   01      
3051020201020teelgrond. Voor zover in het bestek niet anders bepaald    01      
3051020201030dient de laagdikte te bedragen:                            11      
3051020201040- voor plantvakken: 0,50 m;                                11      
3051020201050- voor gras: 0,30 m.                                       11      
3051020202010Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening  01      
3051020202020is aangegeven, aanvullingen voor vlakke bermen voor ruw    01      
3051020202030(schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het 01      
3051020202040bestek niet anders bepaald dient de laagdikte te bedragen: 01      
3051020202050                                                           11      
3051020202060- voor vlakke bermen: 0,30 m.                              11      
3051020203010Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van          01      
3051020203020beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken, de grond     01      
3051020203030verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen       01      
3051020203040overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.02.02 leden 08   01      
3051020203050en 09 van de Standaard 2005.                               11      
3051020300   TABS;L025;L060;L100
3051020300000GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN                     11      
3051020301010Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 01      
3051020301020meter buiten de kroonprojectie uitvoeren met afdekzand     01      
3051020301030("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit  01      
3051020301040afdekzand dient, voor zover het door de aannemer wordt     01      
3051020301050geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor    11      
3051020301060afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt   01      
3051020301070bepaald of na goedkeuring van de                           11      
3051020301080directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand     01      
3051020301090worden gebruikt.                                           11      
3051020302010Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen    01      
3051020302020met bomenzand, tenzij in het bestek anders is aangegeven.  01      
3051020302030De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te  01      
3051020302040bedragen:~~~~~~~~  volume  breedte                         11      
3051020302050- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte~ ~~~    7 m3       01      
30510203020602,00 m                                                     11      
3051020302070  en voor alle bomen 3e grootte                            11      
3051020302080- bomen 2e grootte, bestaand  stamdiameter » 0,25 m~~   15 01      
3051020302090m3   3,00 m                                                11      
3051020302100- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m~~   30  01      
3051020302110m3   3,00 m                                                11      
3051020302120                                                           11      
3051020302130De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn.       01      
3051020302140Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij 01      
3051020302150de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper 01      
3051020302160gelegen zijn dan 0,15 m boven het hoogste grondwaterpeil.  11      
3051020303010Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld  01      
3051020303020is gelegen moet onder het bomenzand 0,30 m draineerzand    01      
3051020303030worden aangebracht.                                        11      
3051020304010In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005    01      
3051020304020wordt bepaald, dat dient te worden verdicht in lagen van   01      
30510203040300,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag      01      
3051020304040verdichten met een sleuvenstamper.                         11      
3051020305010In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter 01      
3051020305020plaatse van verhardingen, wordt verwezen naar de eisen     01      
3051020305030zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard  01      
30510203050402005, de indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa      01      
3051020305050bedragen.                                                  11      
3051020306010Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding     01      
3051020306020binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen, tijdens  01      
3051020306030het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een    01      
3051020306040indringingsweerstand is verkregen welke voldoet aan de     01      
3051020306050volgende eisen:                                            11      
3051020306060______________________________________________________     11      
3051020306070Tabel T22.01~Bepaling verdichting van grond t.p.v.~~|      11      
3051020306080|~verharding binnen 1,00 m buiten de~~~|                   11      
3051020306090|~kroonprojectie van bomen d.m.v.~~~~|                     11      
3051020306100|~indringingsweerstand  [ N/mm2 ]~~~~|                     11      
3051020306110|_____________________________________________________~|   11      
3051020306120|~~|         indringingsweerstand in N/mm2 = MPa~|         11      
3051020306130|   diepte~|________________________________________~|     11      
3051020306140| in meters~|  ten minste~~|  ten hoogste~~|               11      
3051020306150|____________~|___________________~|___________________~|  11      
3051020306160|  0,00~~| ~ 0,0~~| ~ 1,5~~|                               11      
3051020306170|  0,10~~| ~ 1,2~~| ~ 1,5~~|                               11      
3051020306180|  0,15~~|  ~1,2~~|  ~1,5~~|                               11      
3051020306190|  0,60~~|  ~1,2~~|  ~1,5~~|                               11      
3051020306200|  0,80~~|  ~1,2~~|  ~1,5~~|                               11      
3051020306210|____________~|___________________~|___________________~|  11      
3051030000000INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN         11      
3051030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN11      
3051030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3051030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3051030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3051030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3051040000000RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 11      
3051040100   TABS;L005
3051040100000AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE                              11      
3051040101010Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder  01      
3051040101020de boomkronen van bestaande bomen.                         11      
3051040102010Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of  01      
3051040102020het te gebruiken afdekzand voldoet aan de ter plaatse      01      
3051040102030benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de    01      
3051040102040bestaande boom waarbij het afdekzand moet worden           01      
3051040102050toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse       01      
3051040102060resultaten                                                 11      
3051040102070en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit,      01      
3051040102080granulaire samenstelling e.d. dient te allen tijde plaats  01      
3051040102090te vinden door een door de directie aangewezen             01      
3051040102100beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een opzichter              01      
3051040102110cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.                 11      
3051060000000BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                   11      
3051060100   TABS;L005;L025
3051060100000TEELGROND, ALGEMEEN                                        11      
3051060101010De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het        01      
3051060101020traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in artikel     01      
305106010103051.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.     11      
3051060101040Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende  01      
3051060101050waarden worden voorgeschreven.                             11      
3051060102010De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp    01      
3051060102020van het geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5      01      
3051060102030mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel      01      
305106010204051.06.01 lid 04 van de Standaard 2005.                     11      
3051060103010Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel    01      
305106010302051.06.01 lid 05 van de Standaard 2005, moeten bij          01      
3051060103030teelgrond liggen tussen:                                   11      
3051060103040a.~gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;11      
3051060103050b.~gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %;  of            11      
3051060103060~gehalte silt (125)  tussen 30 % en 75 %.                  11      
3051060104010De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.     11      
3051060105010Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en    01      
3051060105020van verontreinigingen zoals puin, asfalt, hout, plastics,  01      
3051060105030metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.                 11      
3051060106010Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet  01      
3051060106020chemisch verontreinigd).                                   11      
3051060107010De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:              11      
3051060107020n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.               11      
3051060108010Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan 01      
3051060108020het bepaalde in hoofdstuk 22.                              11      
3051060200   TABS;L005;L025
3051060200000BOMENGROND, ALGEMEEN                                       11      
3051060201010Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals         01      
3051060201020aangegeven in de hierna volgende leden, ten behoeve van    01      
3051060201030bomen in bermen.                                           11      
3051060202010De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het       01      
3051060202020traject 4,8 - 7,5.                                         11      
3051060203010De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp   01      
3051060203020van het geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5      01      
3051060203030mS/cm bedragen.                                            11      
3051060204010De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / 01      
3051060204020kleiner zijn dan:                                          11      
3051060204030a.~gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %; 11      
3051060204040b.~gehalte lutum (125) <  7,5 %;  of                       11      
3051060204050~gehalte silt (125)  < 25   %.                             11      
3051060205010De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.    11      
3051060206010Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en   01      
3051060206020van verontreinigingen zoals puin, asfalt, hout, plastics,  01      
3051060206030metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.                 11      
3051060207010Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet 01      
3051060207020chemisch verontreinigd).                                   11      
3051060208010Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het     01      
3051060208020traject 180 µm - 210 µm.                                   11      
3051060209010De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:             11      
3051060209020 n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt               11      
3051060210010Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen    01      
3051060210020aan het bepaalde in hoofdstuk 22.                          11      
3051060300   TABS;L005;L025
3051060300000ZAVELGROND                                                 11      
3051060301010De zuurgraad van zavelgrond (119) moet liggen in het       01      
3051060301020traject 4,8 - 7,5.                                         11      
3051060302010De zoutbelasting (EC) van zavelgrond, bepaald met behulp   01      
3051060302020van het geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5      01      
3051060302030mS/cm bedragen.                                            11      
3051060303010Het volgende gehalte moet bij zavelgrond liggen tussen:    11      
3051060303020-~gehalte humus (organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %.11      
3051060304010De zavelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.    11      
3051060305010Zavelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en   01      
3051060305020van verontreinigingen zoals puin, asfalt,                  11      
3051060305030hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke. 11      
3051060306010Zavelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet 01      
3051060306020chemisch verontreinigd).                                   11      
3051060307010De rijpingsgraad "n" van zavelgrond moet zijn:             11      
3051060307020n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt                11      
3051060308010Zavelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen    01      
3051060308020aan het bepaalde in hoofdstuk 22.                          11      
3051060400   TABS;L005;L025
3051060400000BOMENZAND                                                  11      
3051060401010Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in 01      
3051060401020de hierna volgende leden, ten behoeve van bomen in         01      
3051060401030verharding.                                                11      
3051060402010De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het        01      
3051060402020traject 5 - 7.                                             11      
3051060403010De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp    01      
3051060403020van het geleidingsvermogen (122), mag ten hoogste 1,5      01      
3051060403030mS/cm bedragen.                                            11      
3051060404010De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen /  01      
3051060404020kleiner zijn dan:                                          11      
3051060404030a.~gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %; 11      
3051060404040b.~gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)      11      
3051060404050~maximaal 8 %, waarbij:                                    11      
3051060404060~gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.             11      
3051060404070Het vochtpercentage is dan 12%.                            11      
3051060405010Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.    11      
3051060406010Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en    01      
3051060406020van verontreinigingen zoals puin, asfalt, hout, plastics,  01      
3051060406030metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.                 11      
3051060407010Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet  01      
3051060407020chemisch verontreinigd).                                   11      
3051060408010De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:              11      
3051060408020n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt                11      
3051060409010Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in  01      
3051060409020aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.02 lid 05 en   01      
305106040903006 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste   01      
3051060409040400 µm moet bedragen.                                      11      
3051060409050Tevens geldt het verhoudingsgetal:                         11      
3051060409060d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3       11      
3051060409070d60 (NEN 5753)                                             11      
3051060409080d10 (NEN 5753)                                             11      
3051060410010Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden         01      
3051060410020meststof:                                                  11      
3051060410030 -~Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g  droge grond (120);   11      
3051060410040 -~Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g  droge grond (121);  11      
3051060410050 -~Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426). 11      
3051060411010Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan 01      
3051060411020het bepaalde in hoofdstuk 22.                              11      
3051060500   TABS;L005;L025
3051060500000AFDEKZAND                                                  11      
3051060501010Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in  01      
3051060501020de hierna volgende leden, met een gegarandeerd laag        01      
3051060501030zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met 01      
3051060501040                                                           11      
3051060501050(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.                   11      
3051060502010Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de  01      
3051060502020volgende criteria:                                         11      
3051060502030lager zijn dan:~of:  2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);11      
3051060502040~~of:  150 mg Cl/kg droog zand (160);                      11      
3051060502050~~of:  300 mg NaCl/kg droog zand (160);                    11      
3051060502060~~of:  275 mg NaCl/lit. poriënwater (160).                 11      
3051060503010Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en    01      
3051060503020van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer, beton,      01      
3051060503030stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde       01      
3051060503040milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).                11      
3051060504010Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan 01      
3051060504020het bepaalde in hoofdstuk 22.                              11      
3051060600   TABS;L005
3051060600000BERMENZAND                                                 11      
3051060601010Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven   01      
3051060601020in de leden hierna, ten behoeve van enigerlei vegetatie in 01      
3051060601030een berm.                                                  11      
3051060602010De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het       01      
3051060602020traject 4,5 - 6,5.                                         11      
3051060603010Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:        11      
3051060603020 -~3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).                  11      
3051060604010De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / 01      
3051060604020kleiner zijn dan:                                          11      
3051060604030a.~gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;11      
3051060604040b.~gehalte lutum (125) <  5 %;  of                         11      
3051060604050~gehalte silt (125)  < 15   %.                             11      
3051060605010Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.   11      
3051060606010Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en   01      
3051060606020van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer, beton,      01      
3051060606030stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde       01      
3051060606040milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).                11      
3051060607010Het M50-cijfer (125) van bermenzand, als bedoeld in        01      
3051060607020paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet liggen in het  01      
3051060607030traject 150 µm - 230 µm.                                   11      
3051060608010Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen    01      
3051060608020aan het bepaalde in hoofdstuk 22.                          11      
3051060700000DRAINEERZAND                                               11      
3051060701010Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf    01      
305106070102023.16 van de Standaard 2005.                               11      
3051060800000BREKERZAND                                                 11      
3051060801010Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf      01      
305106080102031.46 van de Standaard 2005.                               11      
3051060900   TABS;L005
3051060900000VERSCHRALINGSZAND                                          11      
3051060901010Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals        01      
3051060901020aangegeven in de hierna volgende leden, ten behoeve van    01      
3051060901030het verschralen van gazons en bermen.                      11      
3051060902010Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het 01      
3051060902020volgende criterium:                                        11      
3051060902030lager zijn dan:~2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).     11      
3051060903010Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en    01      
3051060903020van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer, beton,      01      
3051060903030stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde       01      
3051060903040milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).                11      
3051060904010Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling  01      
3051060904020zijn en zonder fijne fractie.                              11      
3051060905010Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende         01      
3051060905020onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,       01      
3051060905030ijzer, beton, stenen en dergelijke.                        11      
3051060906010Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in 01      
3051060906020paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet liggen in het  01      
3051060906030traject 180 µm - 210µm met een uitloop naar maximaal 250   01      
3051060906040µm.                                                        11      
3051060907010Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens     01      
3051060907020voldoen aan het bepaalde in                                11      
3051060907030hoofdstuk 22.                                              11      
3051061000   TABS;L045
3051061000000GRASZAADMENGSELS                                           11      
3051061002010Rotterdams mengsel:                                        11      
305106100202040%     Engels raaigras                                    11      
305106100203020%     Roodzwenk grof                                     11      
305106100204020%     Roodzwenk fijn                                     11      
305106100205020%     Veldbeemd                                          11      
3051061300   TABS;L005;L010;L060
3051061300000BOOMPALEN EN BOOMBANDEN                                    11      
3051061301010In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de   01      
3051061301020Standaard 2005 moeten de boompalen van Europees Larix      01      
3051061301030voldoen aan:                                               11      
3051061301040-~de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde    01      
3051061301050gepunt en aan de dunne zijde gekruind;                     11      
3051061301060-~de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:  11      
3051061301070~ •~paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;             11      
3051061301080~ •~paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;             11      
3051061301090~ •~paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.             11      
3051061301100-~de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse    01      
3051061301110kern, volgens NEN - EN 350-2);                             11      
3051061301120-~de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH     11      
3051061301130~(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).      11      
3051061302010In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02   01      
3051061302020van de Standaard 2005, wordt bepaald dat de palen niet     01      
3051061302030verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.                  11      
3051061303010Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook   01      
3051061303020of band dient in overeenstemming met de gewenste           01      
3051061303030toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de    01      
3051061303040vorm van de band dienen geschikt te zijn voor de           01      
3051061303050toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet          01      
3051061303060aantasten en/of verstikken. De specificaties van de        01      
3051061303070boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel 01      
3051061303080te zijn.                                                   11      
3051061304010Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die   01      
3051061304020de kans op inscheuren of losraken van de boomband          01      
3051061304030tegengaat.                                                 11      
3051061400000GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK                         11      
3051061401010Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet       01      
3051061401020worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in    01      
3051061401030hoofdstuk 22.                                              11      
3051061500000KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL               11      
3051061501010Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat   01      
3051061501020dient van kunststof te zijn, het materiaal en de vorm      01      
3051061501030dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te 01      
3051061501040beschermen beplantingsmateriaal niet aantasten en/of       01      
3051061501050verstikken.                                                11      
3051061501060Het materiaal van een manchet of wikkel dient in           01      
3051061501070overeenstemming met de gewenste toepassing sluitend om de  01      
3051061501080boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten     01      
3051061501090minste 0,75 m te bedragen.                                 11      
3051061502010Omwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten        01      
3051061502020behoeve van bescherming van bomen dient van jute te zijn.  01      
3051061502030De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te      01      
3051061502040zijn.                                                      11      
3051061502050Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de  01      
3051061502060gewenste toepassing uit één stuk te bestaan en dient       01      
3051061502070afhankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 01      
305106150208025,0 m te zijn.                                            11      
3051070000000MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN     11      
3051070200000AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS                11      
3051070201010De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter.  01      
3051070201020De zachte kant rond een obstakel in gazon bedraagt         01      
3051070201030gemiddeld 2 meter.                                         11      
3061000000001WERK ALGEMENE AARD                                         11      
3061010000000BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN                     11      
3061010100000TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L11      
3061010101010Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de    01      
3061010101020ondersteuning en/of ophanging van ondergraven of te        01      
3061010101030ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt         01      
3061010101040verstaan het aanbrengen van die voorzieningen voordat met  01      
3061010101050de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen,    01      
3061010101060het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het 01      
3061010101070verwijderen ervan nadat die werkzaamheden zijn beëindigd.  11      
3061020000000EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN           11      
3061020100000EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN           11      
3061020101010Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te  01      
3061020101020bewerken of te verwijderen terreinin- richtingselementen,  01      
3061020101030zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop        01      
3061020101040aansluitende overige bepalingen als genoemd in hoofdstuk   01      
306102010105063 onverminderd van toepassing.                            11      
3061020200000WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING           11      
3061020201010Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het   01      
3061020201020werkterrein niet toegestaan.                               11      
3061020202010Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of 01      
3061020202020de opslagplaatsen af te sluiten dient dit te geschieden    01      
3061020202030met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m       01      
3061020202040waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.               11      
3061020203010De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in  01      
3061020203020paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989 bedoelde            01      
3061020203030opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden  01      
3061020203040kunnen zijn of worden opgeslagen.                          11      
3061020204010De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen    01      
3061020204020dat buiten werktijd zowel de locatie als de aan- en        01      
3061020204030afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten       01      
3061020204040worden.                                                    11      
3061020205010Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met     01      
3061020205020inbegrip van de keten, moet door de aannemer een tekening  01      
3061020205030worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van      01      
3061020205040opdracht in tweevoud bij de directie moet worden           01      
3061020205050ingediend.                                                 11      
3061020300000GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L   11      
3061020301010Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg 01      
3061020301020voor het beschikbaar stellen van de benodigde hulpmiddelen 01      
3061020301030ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van 01      
3061020301040de ligging van te handhaven kabels en leidingen als        01      
3061020301050bedoeld in artikel 61.01.01 lid 01.                        11      
3061030000000INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN         11      
3061030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN11      
3061030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3061030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3061030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3061030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3061040000000RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 11      
3061040100000HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER 11      
3061040101010De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking        01      
3061040101020gestelde hulpmiddelen in verband met werk van algemene     01      
3061040101030aard met indien van toepassing bijbehorende                01      
3061040101040bevestigingsmiddelen en stellages na gebruik in goede      01      
3061040101050staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven           01      
3061040101060opslagterrein. Indien de aannemer deze hulpmiddelen niet   01      
3061040101070in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven     01      
3061040101080wijze wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende          01      
3061040101090bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €       01      
3061040101100250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting   01      
3061040101110wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  11      
3061040200000TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L  11      
3061040201010Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m.   01      
3061040201020de verzekering van de ligging van te handhaven kabels en   01      
3061040201030leidingen dient de te gebruiken constructie ter            01      
3061040201040goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. De       01      
3061040201050aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in 01      
3061040201060overleg de nodige aanpassingen aan te geven welke door de  01      
3061040201070aannemer dienen te worden gevolgd. Te volgen aanpassingen  01      
3061040201080komen niet voor verrekening in aanmerking.                 11      
3062000000001VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING                 11      
3062030000000INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN                  11      
3062030100   TABS;L004
3062030100000VERKEERSMAATREGELENPLAN                                    11      
3062030101010Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de             01      
3062030101020schriftelijke toestemming van de directie. De aanvraag     01      
3062030101030geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.         11      
3062030102010Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de       01      
3062030102020verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, moet deze     01      
3062030102030schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf        01      
306203010204062.05.01 beschreven instantie.                             11      
3062030102050Elke aanvraag moet ten minste bevatten:                    11      
3062030102060-~de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum  01      
3062030102070van de aanvraag;                                           11      
3062030102080-~de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden     01      
3062030102090getroffen;                                                 11      
3062030102100-~de locaties;                                             11      
3062030102110-~de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden     01      
3062030102120getroffen;                                                 11      
3062030102130-~een beschrijving en tekening van de soort afzetting;     11      
3062030102140-~de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen   01      
3062030102150omleidingroutes overeenkomstig het Verkeersplan van de     01      
3062030102160wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling    01      
3062030102170B/A&O van gemeentewerken Rotterdam;                        11      
3062030102180-~de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de 01      
3062030102190werkzaamheden;                                             11      
3062030102200-~de eventuele motivering bedoeld in lid 03.               11      
3062030103   TABS;L004
3062030103010De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door   01      
3062030103020de aannemer te treffen verkeersmaatregelen controleren aan 01      
3062030103030de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard 2005 01      
3062030103040gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel  01      
3062030103050voor de te treffen verkeersmaatregelen afwijkt van de in   01      
3062030103060paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit    01      
3062030103070bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem        01      
3062030103080voldoende gemotiveerd te worden aangegeven in de           01      
3062030103090schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.                  11      
3062030104   TABS;L004
3062030104010Indien de directie geen toestemming verleent voor het      01      
3062030104020treffen van de aangevraagde verkeersmaatregelen, geeft dit 01      
3062030104030de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. 11      
3062030200000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN11      
3062030201010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3062030201020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3062030201030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3062030201040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3062040000000RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN          11      
3062040200000HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER 11      
3062040201010De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking        01      
3062040201020gestelde hulpmiddelen in verband met verkeersmaatregelen   01      
3062040201030met indien van toepassing bijbehorende                     01      
3062040201040bevestigingsmiddelen en stellages na gebruik in goede      01      
3062040201050staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven           01      
3062040201060opslagterrein. Indien de aannemer deze hulpmiddelen niet   01      
3062040201070in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven     01      
3062040201080wijze wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende          01      
3062040201090bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €       01      
3062040201100250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting   01      
3062040201110wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  11      
3062040300000AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN     11      
3062040301010In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit  01      
3062040301020bestek door de aannemer aan te brengen, in stand te        01      
3062040301030houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen       01      
3062040301040voorzieningen geldt dat deze alleen voor verrekening in    01      
3062040301050aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde  01      
3062040301060hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen,   01      
3062040301070als bedoeld in artikel 62.03.01.                           11      
3062050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN            11      
3062050100000INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN          11      
3062050101010De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de     01      
3062050101020aanvraag voor de tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief  01      
3062050101030omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen.          01      
3062050101040Voorafgaand aan de aanvraag dient deze met de directie te  01      
3062050101050zijn besproken.                                            11      
3063000000001TERREININRICHTING                                          11      
3063020000000EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN            11      
3063020100   TABS;L005
3063020100000AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN           11      
3063020101010Bij het aanbrengen of verwerken van een                    01      
3063020101020terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover     01      
3063020101030daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals      01      
3063020101040vermeld in de:                                             11      
3063020101050-~montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.     11      
3063020101060~Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn   01      
3063020101070op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften  01      
3063020101080op de hoogte te stellen.                                   11      
3063020102010Bij het aanbrengen of verwerken van                        01      
3063020102020terreininrichtingselementen de voorschriften en bepalingen 01      
3063020102030volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken  01      
3063020102040verhardingen, groenvoorzieningen of overige elementen,     01      
3063020102050voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht,     01      
3063020102060verwerkt of moeten worden behouden. Verwezen wordt naar de 01      
3063020102070in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde bepalingen  01      
3063020102080in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde              01      
3063020102090hoofdstukken.                                              11      
3063020103010Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van        01      
3063020103020terreininrichtingselementen benodigde grondwerk uitvoeren  01      
3063020103030volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken,     01      
3063020103040voor zover daarvoor geen aanvullende bepalingen zijn       01      
3063020103050opgenomen.                                                 11      
3063020200000FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN                      11      
3063020201010Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit     01      
3063020201020uitvoeren met een grondboor waarvan de doorsnede iets      01      
3063020201030kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken    01      
3063020201040dat de laatste 0,20 m van de paal kan worden ingeslagen.   01      
3063020201050Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-   11      
3063020201060gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.    11      
3063020202010Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke   01      
3063020202020bodemplaat de ongeroerde grond afvlakken en de elementen   01      
3063020202030te lood stellen.                                           11      
3063030000000INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN          11      
3063030100   TABS;L005
3063030100000UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN11      
3063030101010Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens 01      
3063030101020het bestek te verstrekken informatie dient plaats te       01      
3063030101030vinden overeenkomstig paragraaf 01.25                      01      
3063030101040Communicatie-Informatieuitwisseling.                       11      
3063050000000BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN    11      
3063050100000MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN                        11      
3063050101010Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van    01      
3063050101020terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het      01      
3063050101030leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde    01      
3063050101040materialen ten behoeve van de verbindingen.                11      
3063050102010Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt   01      
3063050102020tevens gerekend het aanbrengen van de benodigde materialen 01      
3063050102030ten behoeve van de verbindingen.                           11      
3063050103010Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens    01      
3063050103020gerekend het leveren van de voor deze verbindingen         01      
3063050103030benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek     01      
3063050103040geen aparte besteksposten of bepalingen zijn opgenomen.    11      
3063050200000VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING              11      
3063050201010Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting  01      
3063050201020wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te    01      
3063050201030vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke 01      
3063050201040besteksposten zijn opgenomen.                              11      
320100000000000                                                                 1
320100000000100.....                                                            1
380100000000000                                                                 1
380100000000100.....                                                            1
40000000000000                                                                 1200510
40000000000010Behoort bij: 1-063-12                                            1      
40000000000020                                                                 1200510
40000000000030.....                                                            1      
40000000000040.....                                                            1      
40000000000050.....                                                            1      
40000000000060                                                                 1200510
40000000000070                I N S C H R I J V I N G S B I L J E T            1      
40000000000080                                                                 1200510
40000000000090De hierna te noemen inschrijver(s):                              1      
40000000000100                                                                 1      
40000000000110A)~~~~~~~~~~1)                                                   1      
40000000000120                                                                 1      
40000000000130                                                                 1      
40000000000140gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1      
40000000000150                                                                 1      
40000000000160B)~~~~~~~~~~1)                                                   1      
40000000000170                                                                 1      
40000000000180                                                                 1      
40000000000190gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1      
40000000000200                                                                 1      
40000000000210C)~~~~~~~~~~1)                                                   1      
40000000000220                                                                 1      
40000000000230                                                                 1      
40000000000240gevestigd te~~~~~~~~~2)                                          1      
40000000000250                                                                 1      
40000000000260verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de    1      
40000000000270uitvoering van 1-063-12                                          1      
40000000000280voor                                                             1      
40000000000290                                                                 1      
40000000000300                                                                 1      
40000000000310                                                                 1      
40000000000320                                                                 1      
40000000000330                                                                 1      
40000000000340                                                                 1      
40000000000350                                                                 1      
40000000000360                                                                 1      
40000000000370~~~~~~~~~~~3)                                                    1      
40000000000380                                                                 1      
40000000000390aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-  1      
40000000000400grepen, van: EUR~~~~~~~~4)                                       1      
40000000000410(                                                                1      
40000000000420                                                                 1      
40000000000430~~~~~~euro)~~~~~5)                                               1      
40000000000440                                                                 1      
40000000000450Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 1      
40000000000460 EUR~~~~~~~~~~6)                                                 1      
40000000000470(                                                                1      
40000000000480                                                                 1      
40000000000490~~~~~~euro)~~~~~7)                                               1      
40000000000500                                                                 1      
40000000000510De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-       1      
40000000000520schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom         1      
40000000000530die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard         1      
40000000000540RAW Bepalingen (Standaard 2005).                                 1      
40000000000550                                                                 1      
40000000000560De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-~~8)  1      
40000000000570ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-      1      
40000000000580boven onder A) genoemde inschrijver.                             1      
40000000000590                                                                 1      
40000000000600De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te       1      
40000000000610doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 1      
40000000000620Werken 2005.                                                     1      
40000000000630                                                                 1      
40000000000640~~~~~~~~~~~9)                                                    1      
40000000000650en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze     1      
40000000000660zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het   1      
40000000000670proces-verbaal van aanwijzing.                                   1      
40000000000680                                                                 1      
40000000000690~Gedaan te~~~~de~~~ 20..                                         1      
40000000000700                                                                 1      
40000000000710~De inschrijver(s),                                              1      
40000000000720                                                                 1      
40000000000730~A ~~~~~~~~(handtekening)                                        1      
40000000000740                                                                 1      
40000000000750                                                                 1      
40000000000760~B ~~~~~~~~(handtekening)                                        1      
40000000000770                                                                 1      
40000000000780                                                                 1      
40000000000790~C ~~~~~~~~(handtekening)                                        1      
40000000000800                                                                 1      
40000000000810                                                                 1      
40000000000820                                                                 1      
400000000008301) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij     1      
40000000000840   een rechtspersoon de statutaire naam.                         1      
400000000008502) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-    1      
40000000000860   persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig   1      
40000000000870   vermelding van de provincie en het land.                      1      
400000000008803) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere1      
40000000000890   bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het    1      
40000000000900   perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-  1      
40000000000910   celen.                                                        1      
400000000009204) Inschrijvingssom in cijfers.                                  1      
400000000009305) Inschrijvingssom in letters.                                  1      
400000000009406) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.                      1      
400000000009507) Bedrag van de omzetbelasting in letters.                      1      
400000000009608) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-       1      
40000000000970   schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-     1      
40000000000980   schiedt.                                                      1      
400000000009909) Gehanteerde aanbestedingsregeling                             1      
500000000000B
