5e Nota van Inlichtingen aanbesteding Bepakkingssystemen





Geachte mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van EG-AANBESTEDING 2011-S 249/406501 is er door een aantal gegadigden een aantal vragen gesteld. Middels deze nota van toelichting wordt u op de hoogte gebracht van deze informatie.


Vraag 1:
Met betrekking tot de vlamvertragendheid, te testen volgens ISO 6941, is de eis 5s.  
Graag bevestiging dat dit betekent dat in een tijdsspanne van 5s te meten vanaf het aanbrengen van de vlam aan de rand van het weefsel de eerste merkdraad niet mag worden bereikt.


Antwoord:
De eerste merkdraad moet in de eerste 5sec, vanaf het aanbrengen van de vlam aan de rand v.h. weefsel, intact blijven.


Vraag 2:
Met betrekking tot dossier nummer 872.15.1102.00 hebben wij de volgende vraag:

In PVE 105085 01 staat beschreven dat alle materialen en fournituren Antistatisch en niet magnetisch moeten zijn. Hoe dienen wij dit aan te tonen? En dienen wij dit aan te tonen bij opdracht of bij offerte?
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Antwoord:
Deze hoeven niet te worden aangetoond, alleen de eisen zoals gesteld in bijlage III, Pakket Programma van Eisen.


Vraag 3:
Question refers to Fabric for items from PVE 102119/04 and PVE 105074/01 cover (fabric 95g/m2 PVE 103164/03)
Is it required to test "Kolomproef na mechanische veroudering” (page 6 of PVE 103164/03) and submit this result on test reports together with the offer?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 4 in de 3e Nota van Inlichtingen.


Vraag 4:
Question refers to Fabric for items from PVE 105074/01; PVE 105119/01; PVE 102335/05; PVE 102350/02; PVE 105078/01; PVE 105079/01 (Fabric 280g/m2 PVE 102696/02)
Is it required to test the following parameters (page 9 and 10 of PVE 102696/01) and submit these result on test reports together with the offer?
-Kolomproef na mechanische veroudering 
-Warmtebestendigheid 
-Vouwweerstand 
-Hydrolysebestendigheid 
-Veroudering coating 


Antwoord:
Overige gestelde eisen in het PVE:
Conform het gestelde in artikel 3.8 - Technische specificatie, van de aanbestedingsleidraad dient inschrijver met zijn inschrijving de navolgende technische bescheiden in te dienen:
-	een compliance verklaring waarin in relatie tot alle Programma’s van Eisen van zowel het gereed product als de materialen duidelijk tot uiting komt dat onverkort aan de gestelde technische eisen en bepalingen wordt voldaan, dit naar oordeel van de Aanbestedende dienst.

Toelichting:
Men verklaart bij inschrijving dus te zullen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de PVE’ s.


Vraag 5:
In het kader van de aanbesteding voor “Bepakkingssystemen” verzoeken wij u vriendelijk nog volgende vraag te willen beantwoorden :
In de PVE 102350/02 Rugzak, klein 60 liter staat een omschrijving van de rugzak 
maar ook van de zijtassen met schouderbanden en borstriempje.

Wat omvat de post 19 en 20: 
-          enkel de rugzak 60 ltr
-          rugzak 60 ltr met 2 zijtassen, schouderbanden en borstriempje?


Antwoord:
Rugzak 60 ltr met 2 zijtassen, schouderbanden en borstriempje,  Conform het PVE 102350/02. Zie ook de tekeningen in het PVE. 
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2.1 Functionele criteria
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