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1 [bookmark: _Toc419285361][bookmark: _Toc421086857][bookmark: _Toc421100588][bookmark: _Toc485885893]Begrippenlijst 
Termen die in dit beschrijvend document met een hoofdletter beginnen en niet (anderszins) in dit beschrijvend document zijn omschreven, hebben de volgende betekenis:

Aanbestedingswet
De wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Stbl. 2016/241. De Aanbestedingswet kan worden gedownload op wetten.overheid.nl. 

Hoogwerker
Dit is het voorwerp van de opdracht.

Inkoopvoorwaarden
De Algemene inkoopvoorwaarden van de VRK, vastgesteld juli 2016, voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd tussen de VRK en Opdrachtnemer met betrekking tot Leveringen en Diensten.

Ladderwagen
Een brandweerauto waarop men een grote uitschuifbare en in alle richtingen draaibare ladder gemonteerd heeft

Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI)
Het MOI stelt gebruikers in staat om hen snel en overzichtelijk te voorzien van operationele informatie via een tablet of door middel van inloggen op een computer.

Redvoertuig
Een redvoertuig is een brandweervoertuig dat ingezet wordt voor het redden van personen op grotere hoogte, waarbij twee hoofdsoorten zijn te onderscheiden (autoladder en hoogwerker). Naast het redden hebben deze voertuigen ook vaak het blussen tot taak doordat er een waterstraal via de ladder of de hoogwerker van bovenaf op het vuur gericht kan worden. Over het algemeen hebben redvoertuigen een bereik van ongeveer 30-35 meter.

VRK
Veiligheidsregio Kennemerland.








2 [bookmark: _Toc419285362][bookmark: _Toc421086858][bookmark: _Toc421100589][bookmark: _Toc485885894]Opdrachtgever, voorwerp van de opdracht en doel aanbestedingsprocedure
2.1 [bookmark: _Toc485885895]Veiligheidsregio Kennemerland
[bookmark: _Toc419285364][bookmark: _Toc421086860][bookmark: _Toc421100591]Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s die overeenkomen met de voormalige politieregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin diverse hulpdiensten, organisaties en gemeentebesturen intensief samenwerken op het gebied van brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. De samenwerking is noodzakelijk om goed voorbereid te zijn op een groot incident, ramp of crisis. 

De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bestaat sinds 1 januari 2008. Veiligheidsregio’s zijn verschillende georganiseerd. De VRK bestaat uit Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland, het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK, ofwel meldkamer), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen in het Facilitair Bedrijf. Er werken totaal ongeveer 800 vaste medewerkers en 300 vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 10 regiogemeenten.  

2.1.1 Multidisciplinaire samenwerking
Alle onderdelen van de VRK werken samen met een groot aantal organisaties en bedrijven, waaronder de politie, Defensie, Tata Steel, Schiphol, RWS, Havenbedrijf Amsterdam, NS, ProRail, KNRM en reddingsbrigades. Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk krijgen medewerkers van hulpdiensten en samenwerkingspartners een rol in de crisisorganisatie, afhankelijk wat een situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel. Hierbij heeft de VRK de leiding en coördineert de inzet van de hulpdiensten en samenwerkingspartners. De VRK zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

2.1.2 Werkgebied
De VRK werkt in opdracht van de 10 gemeenten in de regio, met in totaal circa 500.000 inwoners.  Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol in de regio is de veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle regio’s in Nederland.
De 10 gemeenten zijn samen opdrachtgever: 
1.	Beverwijk 
2.	Bloemendaal 
3.	Haarlem 
4.	Haarlemmerliede & Spaarnwoude  
5.	Haarlemmermeer 
6.	Heemskerk  
7.	Heemstede  
8.	Uitgeest  
9.	Velsen  
10.	Zandvoort  



2.1.3 Wettelijke taken
De taken en verantwoordelijkheden zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit Veiligheidsregio’s, waaronder risico- en crisisbeheersing en de multidisciplinaire voorbereiding op grootschalig optreden. Een van de taken is het verbinden van een groot aantal partners in veiligheid en gezondheid en het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking. 
2.2 [bookmark: _Toc485885896]Voorwerp (scope) van de opdracht
De VRK is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is tot het bedrijfsklaar afleveren van één (1) Hoogwerker, en optioneel de levering van een tweede Hoogwerker in het jaar 2024 (geplande vervanging). Daarnaast kan de VRK besluiten om optioneel een derde Hoogwerker aan te schaffen in geval van dusdanige schade waardoor het voertuig onbruikbaar is geworden (total loss).

Opdrachtgever wenst een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. Het betreft de levering van een standaard model Hoogwerker vanuit de aanbieder, voorzien van standaardbepakking (met als richtlijn de Branchevoorschrift Standaardbepakking Hoogwerker) die via door opdrachtgever gecontracteerde leveranciers wordt aangeleverd. Indien VRK de optie inroept is Opdrachtnemer gehouden tot levering van de optionele Hoogwerker onder dezelfde condities en met dezelfde technische specificaties zoals die gelden voor de initiële Hoogwerker. Indien bovendien de stand der techniek tussen de aanschaf van de initiële Hoogwerker en het inroepen van de optie is verbeterd, is het Opdrachtnemer toegestaan om als optionele Hoogwerker een verbeterde versie van de initiële Hoogwerker aan te bieden met daarbij een prijsopgave van de meerkosten. Deze kosten mogen de oorspronkelijke aanschafwaarde niet met meer dan 10% overschrijden.

Daarnaast dient de opdrachtnemer in staat te zijn tot het opleiden van medewerkers van de VRK in het bedienen van de Hoogwerker, het opleiden van medewerkers van de VRK voor het onderhoud van de Hoogwerker en het leveren van onderdelen aan de VRK en de extern gecontracteerde onderhoudspartij. 

Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium de “beste prijs-kwaliteitverhouding” (zie hoofdstuk 8).

Inschrijver wordt uitgenodigd om op basis van dit beschrijvend document een inschrijving in te dienen conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit beschrijvend document. 
2.3 [bookmark: _Toc485885897]Samenvoegen onderdelen opdracht
De VRK is van mening dat de opdracht één overheidsopdracht betreft, omdat de verschillende onderdelen van deze overheidsopdracht, te weten de levering van één type Hoogwerker met (standaard)bepakking volgens dezelfde specificaties, de daarbij benodigde opleidingen voor gebruik en onderhoud, alsmede het leveren van onderdelen als zodanig een economische en een technische functie vervullen. Er is geen sprake van samenvoeging van meerdere overheidsopdrachten in de zin van artikel 1.5 lid 1 Aanbestedingswet.
2.4 [bookmark: _Toc485885898]Percelen
De opdracht wordt niet onderverdeeld in percelen aangezien de opdracht de aanschaf van één (1) Hoogwerker betreft. Opdelen in percelen is niet proportioneel en voor de markt bovendien economisch niet interessant/gewenst. Bovendien wenst de VRK gebruik te maken van gestandaardiseerde voertuigen voor haar posten. Hierdoor kan zij voordelen behalen op onder andere uitwisselbaarheid van materieel, medewerkers en opleidingen op het gebied van gebruik en onderhoud (train de trainer principe). Het sluiten van een overeenkomst met één (1) opdrachtnemer heeft bovendien als voordeel dat de VRK één (1) aanspreekpunt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst heeft. Indien de opdracht door de VRK zou worden opgedeeld in verschillende percelen worden de voordelen van het sluiten van een overeenkomst voor de VRK teniet gedaan.
2.5 [bookmark: _Toc485885899]Huidige situatie 
De VRK maakt thans gebruik van vijf (5) Redvoertuigen te weten; één (1) Hoogwerker en vier (4) Ladderwagens, Echter, dit is niet de wenselijke situatie. De VRK wil beschikken over twee (2) Hoogwerkers en drie (3) Ladderwagens. Derhalve wenst de VRK één (1) Hoogwerker aan te kopen. 
2.6 Gewenste situatie
De VRK wenst één leverancier te selecteren voor de levering van één (1) Hoogwerker die voldoet aan de daarvoor geldende NEN-1846 norm deel 1, 2 en 3 en de NEN-1777 (of gelijkwaardig). Daarnaast dient de leverancier te kunnen voorzien in de levering van benodigde onderdelen alsmede het verzorgen van de opleidingen op het gebied van het gebruik en het onderhoud zoals omschreven in de minimumeisen (hoofdstuk 7) en gunningscriteria (hoofdstuk 8). 
2.7 [bookmark: _Toc419285365][bookmark: _Toc421086861][bookmark: _Toc421100592][bookmark: _Toc485885900]Doel aanbestedingsprocedure
Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst bedraagt vier (4) jaar. Deze overeenkomst kan door de VRK met twee (2) maal twee (2) jaar worden verlengd. In dit beschrijvend document wordt de overeenkomst verder aangeduid met de term ‘overeenkomst’.

Daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor de optionele aanschaf van een tweede c.q. derde (in het geval van total loss rijden) Hoogwerker die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd.

De VRK zal de opdrachtnemer uiterlijk twaalf (12) maanden voor het aflopen van de initiële looptijd alsmede na de eerste en tweede verlenging van de overeenkomst schriftelijk mededelen in het geval  de VRK geen gebruik wenst te maken van de optiejaren.


3 [bookmark: _Toc419285366][bookmark: _Toc421086862][bookmark: _Toc421100593][bookmark: _Toc485885901]Aanbestedingsprocedure 
3.1 [bookmark: _Toc419285367][bookmark: _Toc421086863][bookmark: _Toc421100594][bookmark: _Toc485885902]Europese openbare aanbestedingsprocedure
Voor de aanbesteding van de opdracht voor de levering van Hoogwerker, hanteert de VRK de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing.  

De VRK acht het voor de aanbesteding van de onderhavige opdracht geschikt en proportioneel om de Europese openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. De VRK heeft voorafgaand aan haar besluit om de Europese openbare procedure te hanteren een marktverkenning uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het aantal potentiële inschrijvers dat geïnteresseerd zou kunnen zijn om deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure niet voldoende groot is om een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. Met een Europese openbare aanbestedingsprocedure wordt dan ook de meeste concurrentie voor de opdracht gegenereerd.
3.2 [bookmark: _Toc419285368][bookmark: _Toc421086864][bookmark: _Toc421100595][bookmark: _Toc485885903]Contactpersoon VRK
Alle communicatie over de aanbestedingsprocedure dient via TenderNed te geschieden via de onderstaande contactpersoon van de VRK. In het geval van afwezigheid van deze contactpersoon dient alle communicatie over de aanbestedingsprocedure via TenderNed te geschieden met de plaatsvervanger van de contactpersoon.  

Bij correspondentie met de VRK dient altijd de naam van de aanbestedingsprocedure te worden vermeld.

	Contactgegevens
	

	Naam contactpersoon
	Nikoletta Németh

	Functie
	Strategisch inkoper

	E-mailadres
	NNemeth@vrk.nl 

	Naam plaatsvervanger
	Nathalie van der Meyden

	Functie
	Tactisch inkoper

	E-mailadres
	NvanderMeyden@vrk.nl 

	Bezoekadres
	Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem

	Postadres
	Postbus 5514, 2000 GM Haarlem



3.3 [bookmark: _Ref401057395][bookmark: _Ref401060337][bookmark: _Toc419285369][bookmark: _Toc421086865][bookmark: _Toc421100596][bookmark: _Toc485885904]Beoogde planning  
De volgende planning wordt beoogd: 

	Activiteit
	Datum


	Verzending aankondiging TenderNed en beschrijvend document beschikbaar op TenderNed
	23 juni 2017

	Uiterste datum indienen schriftelijke vragen t.b.v. nota van inlichtingen
	10 juli 2017 vóór 12 uur

	Verzending nota van inlichtingen
	14 juli 2017 vóór 12 uur

	Uiterste termijn indienen inschrijving
	14 augustus 2017 vóór 17 uur

	Verzending gunningsvoornemen
	29 augustus 2017

	Einde vervaltermijn
	18 september 2017

	Definitieve gunning
	19 september 2017

	Ingangsdatum overeenkomst
	19 september 2017



Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. De VRK is gerechtigd de planning van de aanbestedingsprocedure eenzijdig te wijzigen. De VRK zal inschrijvers tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de planning. 
3.4 [bookmark: _Ref416246167][bookmark: _Toc419285370][bookmark: _Toc421086866][bookmark: _Toc421100597][bookmark: _Toc485885905]TenderNed
De aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit houdt in dat alle aanbestedingsdocumenten door de VRK worden geplaatst op TenderNed en alle informatie tussen de VRK en de inschrijvers wordt uitgewisseld via TenderNed. De inschrijver is verantwoordelijk voor het kennis nemen van de handleidingen voor een juist gebruik van TenderNed (zie ook: http://www.tenderned.nl/egids/ON). De VRK is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van TenderNed. Voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met de Servicedesk van TenderNed: 
Telefoon: 0800 836 33 76 
E-mail: servicedesk@tenderned.nl. 

Let op: de VRK maakt inschrijvers erop attent dat TenderNed gebruik maakt van eHerkenning om als ondernemer te kunnen registreren en inloggen. U heeft hiervoor minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Inschrijver is verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van eHerkenning. De aanvraag van eHerkenning kan enkele werkdagen duren. Op de website https://www.eherkenning.nl/  staat beschreven hoe inschrijver eHerkenning kan aanvragen. 

3.5 [bookmark: _Ref416170614][bookmark: _Ref416176076][bookmark: _Toc419285372][bookmark: _Toc421086868][bookmark: _Toc421100599][bookmark: _Toc485885906]Vragen (nota van inlichtingen)

Vragen met betrekking tot dit beschrijvend document (inclusief bijlagen) en eventuele aanvullende (aanbestedings)documenten dienen uiterlijk op 10 juli 2017 vóór 12:00 uur via TenderNed bij de VRK te worden ingediend. Inschrijvers zijn verplicht om hiervoor de tool voor het stellen van vragen van TenderNed te gebruiken.

De VRK wenst met de winnende inschrijver de overeenkomst te sluiten die reeds in concept is opgesteld (wordt ter beschikking gesteld met de nota van inlichtingen). Op deze overeenkomst zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing (bijlage 3). 

Vragen en wijzigingsvoorstellen die ná deze termijn (10 juli 2017, 12:00 uur) door de VRK worden ontvangen, vragen en wijzigingsvoorstellen die niet via TenderNed bij de VRK zijn ingediend en vragen en wijzigingsvoorstellen die niet zijn ingediend via de tool voor het stellen van vragen van TenderNed worden door de VRK niet in behandeling genomen. 

Telefonisch c.q. mondeling worden geen inlichtingen verstrekt. 

De VRK neemt na het verstrekken van de eerste nota van inlichtingen in beginsel geen vragen meer in behandeling, tenzij deze vragen niet reeds ten behoeve van de eerste nota van inlichtingen gesteld hadden kunnen worden. 

Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende vragen en wijzigingsvoorstellen zullen door de VRK geanonimiseerd worden beantwoord. Zowel de geanonimiseerde vragen en wijzigingsvoorstellen als de antwoorden zullen door middel van een nota van inlichtingen op TenderNed worden gepubliceerd. Aan de nota van inlichtingen wordt de overeenkomst gehecht, die met de inschrijver aan wie de opdracht (definitief) wordt gegund, wordt gesloten. Door het indienen van een inschrijving verklaart een inschrijver zich onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud akkoord met alle bepalingen van de definitieve overeenkomst en de van toepassing zijnde Inkoopvoorwaarden. 

Let op: op inschrijvers rust de verplichting om vragen/wijzigingsvoorstellen duidelijk te formuleren, opdat het voor een ieder begrijpelijk is wat de inhoud en de strekking van de vraag/het wijzigingsvoorstel is. Vragen/wijzigingsvoorstellen waarvan de inhoud en de strekking onduidelijk is, worden door de VRK niet beantwoord c.q. niet in behandeling genomen. 

De nota van inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document. In geval van strijdigheid met het beschrijvend document heeft de nota van inlichtingen voorrang. Een eventueel later uitgevaardigde nota van inlichtingen heeft voorrang op de eerder uitgevaardigde nota van inlichtingen. 

Een inschrijver kan de VRK verzoeken bepaalde informatie niet in de nota van inlichtingen op te nemen, indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de inschrijver. In dat geval kan de VRK aan deze inschrijver individuele inlichtingen verstrekken.
3.6 [bookmark: _Toc419285373][bookmark: _Toc421086869][bookmark: _Toc421100600][bookmark: _Toc485885907]Indienen inschrijving
De inschrijving (inclusief alle gevraagde bijlagen, verklaringen, bewijsmiddelen etc.) dient uiterlijk op 14 augustus om 12:00 uur via TenderNed te zijn ingediend.

De inschrijvingen worden op 14 augustus 2017 ná 12:00 uur door twee medewerkers van de VRK digitaal middels de aanbestedingskluis van TenderNed geopend. De aanbestedingskluis wordt vervolgens rechtsgeldig ondertekend en inschrijver ontvangt via TenderNed een emailbevestiging. 

Inschrijvers dienen er rekening mee te houden dat 14 augustus om 12:00 uur een fatale termijn is, waarna het - technisch gezien - niet meer mogelijk is om via TenderNed een inschrijving in te dienen. Om deze reden adviseert de VRK alle inschrijvers om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de inschrijving via TenderNed. 

(Onderdelen van) inschrijvingen die ingediend worden ná 14 augustus, 12:00 uur worden door de VRK niet in behandeling genomen en worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De bewijslast voor en het risico van tijdige indiening van (alle onderdelen van) de inschrijving ligt bij de inschrijver.

In het geval van een storing van TenderNed, waardoor het indienen van de inschrijving kort voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, wordt een inschrijving aangemerkt als tijdig te zijn ingediend, indien:
(i) de inschrijver vóór het verstrijken van de inschrijvingstermijn een versleutelde waarde* van zijn inschrijving (waarmee de inhoud van de inschrijving niet te achterhalen is) en een beschrijving van de objectieve wijze waarop deze is berekend indient bij de VRK;
(ii) de inschrijver de inschrijving ná het verstrijken van de inschrijvingstermijn en binnen één werkdag na het verstrijken van die termijn indient bij de VRK; en
(iii) de VRK vaststelt dat de versleutelde waarde van de inschrijving, bedoeld in onderdeel (i), identiek is aan de versleutelde waarde van de inschrijving, bedoeld in onderdeel (ii).
De inschrijver dient zijn inschrijving zodanig te versleutelen dat de VRK de inhoud van de inschrijving niet kan achterhalen.

*Een voorbeeld van een methode die kan worden gebruikt voor de versleuteling van de inschrijving is het berekenen van de hashwaarde. Voor een objectieve wijze waarop de hashwaarde moet worden berekend kan gedacht worden aan een methode die op internationale standaarden is gebaseerd, zoals ISO/IEC 10118-3:2004. 

De VRK benadrukt dat deze mogelijkheid alleen openstaat indien sprake is van een bewezen storing van TenderNed. Hiertoe behoren ook de voor het functioneren van TenderNed onontbeerlijke middelen voor controle op e-authenticatie of de elektronische handtekening. Storingen van elektronische apparatuur van inschrijver of bij de internetprovider van de inschrijver vallen buiten het bereik van deze bepaling. 

De VRK verwijst naar het document ‘Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed’ dat als bijlage 14 aan dit beschrijvend document is gehecht. 
3.7 [bookmark: _Toc419285374][bookmark: _Toc421086870][bookmark: _Toc421100601][bookmark: _Toc485885908]Inhoud inschrijving
De inschrijving dient te bestaan uit alle documenten die zijn opgenomen op de ‘Checklist Inschrijving’ (bijlage 1) en waarvan is aangegeven dat deze bij inschrijving moeten worden ingediend. 

Op alle tot de inschrijving behorende documenten (met uitzondering van de uitwerking van de gunningscriteria) dienen de naam van de inschrijver en de naam van de aanbesteding te worden vermeld. 

De voorgeschreven bijlagen, verklaringen, formulieren etc. mogen door inschrijver uitsluitend worden ingevuld en mogen door inschrijver niet inhoudelijk worden gewijzigd. 

Inschrijvingen die niet compleet zijn kunnen door de VRK als ongeldig terzijde worden gelegd. 

Inschrijvingen die per post of per e-mail worden ingediend of persoonlijk worden overhandigd, zullen niet in behandeling worden genomen.

De ontvangen inschrijvingen en de daarbij behorende stukken zullen na afloop niet worden geretourneerd.
3.8 [bookmark: _Toc419285375][bookmark: _Toc421086871][bookmark: _Toc421100602][bookmark: _Toc485885909]Vergoeding kosten inschrijving
Kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van de inschrijving worden door de VRK niet vergoed.
3.9 [bookmark: _Toc419285378][bookmark: _Toc421086874][bookmark: _Toc421100605][bookmark: _Toc485885910]Voorwaarden
Inschrijven onder voorwaarden is niet toegestaan. Inschrijvingen waaraan voorwaarden zijn verbonden worden als ongeldig terzijde gelegd. 
3.10 [bookmark: _Toc316462453][bookmark: _Toc340494867][bookmark: _Toc340506478][bookmark: _Toc419285380][bookmark: _Toc421086876][bookmark: _Toc421100607][bookmark: _Toc485885911]Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze aanbestedingsprocedure en op de te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tevens is van toepassing alle (dan) vigerende wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze opdracht. Wijzigingen in wet- en regelgeving dan wel beslissingen van toezichthouders of gerechtelijke instellingen leiden ten tijde van de looptijd van de overeenkomst niet tot wijzigingen in de door inschrijver geoffreerde prijzen c.q. tarieven.  

Door het indienen van een inschrijving verklaart een inschrijver zich onverkort en zonder enig voorbehoud akkoord met de toepassing van de in dit beschrijvend document (inclusief bijlagen) genoemde administratieve, juridische en andere voorwaarden.

Geschillen tussen de bij deze aanbesteding betrokkenen, die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Haarlem. 
3.11 [bookmark: _Toc316462454][bookmark: _Toc340494868][bookmark: _Toc340506479][bookmark: _Toc419285381][bookmark: _Toc421086877][bookmark: _Toc421100608][bookmark: _Toc485885912]Rechtsbescherming
De mededeling van het gunningsvoornemen houdt nog geen definitieve aanvaarding van de inschrijving van de winnende inschrijver in als bedoeld in artikel 6:217, lid 1 BW. Deze mededeling moet worden aangemerkt als een voornemen tot gunning. Aan deze mededeling kunnen door de inschrijvers geen rechten worden ontleend ten aanzien van het daadwerkelijk verkrijgen van de opdracht.

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de voorgenomen gunningsbeslissing van de VRK dan dient de desbetreffende inschrijver binnen een vervaltermijn van 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing (uiterlijk 18 september 2017) door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing van de VRK en de VRK hiervan gelijktijdig schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht. Deze vervaltermijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van het voorlopige gunningsvoornemen (30 augustus 2017) en eindigt op de 20ste kalenderdag na verzending van het voorlopige gunningsvoornemen (18 september 2017). Eventuele verzoeken om een nadere toelichting op de voorlopige gunningsbeslissing en een daarop eventueel door de VRK verstrekte toelichting laten deze vervaltermijn onverlet. Indien binnen voornoemde vervaltermijn na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de VRK geen gevolg geven aan de voorlopige gunningsbeslissing voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet. De uitspraak in kort geding vormt vervolgens de basis voor verdere besluitvorming over de gunning.

De VRK zal de winnende inschrijver op de hoogte stellen indien er een kort geding aanhangig is gemaakt. De winnende inschrijver dient in deze kort gedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht om - nadien - nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigd gunningsvoornemen van de VRK. 

Indien niet binnen de genoemde vervaltermijn daadwerkelijk een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen aanspraak meer maken op gunning en hebben zij hun eventuele rechten ter zake daarvan verwerkt. De VRK is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite voorlopige gunningsbeslissing. De gepasseerde inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

NB: de in deze paragraaf opgenomen vervaltermijn van 20 kalenderdagen is eveneens van toepassing op andere beslissingen van de VRK, zoals (maar niet uitsluitend) een besluit tot het tijdelijk opschorten en het geheel of gedeeltelijk intrekken van de aanbestedingsprocedure. 
3.12 [bookmark: _Toc316462455][bookmark: _Toc340494869][bookmark: _Toc340506480][bookmark: _Toc419285382][bookmark: _Toc421086878][bookmark: _Toc421100609][bookmark: _Toc485885913]Taal
Alle bij deze aanbesteding te voeren correspondentie en in te dienen stukken dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld, dan wel voorzien te worden van een vertaling in de Nederlandse taal. 

Correspondentie en/of stukken gesteld in een andere dan de Nederlandse taal of niet voorzien van een vertaling in de Nederlandse taal, worden geacht niet te zijn ontvangen door de VRK c.q. worden door de VRK niet in aanmerking genomen.
3.13 [bookmark: _Toc316462456][bookmark: _Toc340494870][bookmark: _Toc340506481][bookmark: _Toc419285383][bookmark: _Toc421086879][bookmark: _Toc421100610][bookmark: _Toc485885914]Termijn van gestanddoening
De termijn van gestanddoening van de inschrijving is 120 kalenderdagen na de dag waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden (t/m 12 december 2017).

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 30 kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist. 
3.14 [bookmark: _Toc316462457][bookmark: _Toc340494871][bookmark: _Toc340506482][bookmark: _Toc419285384][bookmark: _Toc421086880][bookmark: _Toc421100611][bookmark: _Toc485885915]Valse verklaringen
De VRK behoudt zich het recht voor om alle verstrekte informatie op juistheid te controleren. De VRK wijst er met klem op dat verklaringen die achteraf onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen bevatten die niet (kunnen) worden waargemaakt, door de VRK worden opgevat als 'valse verklaringen' in de zin van artikel 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet. Dit kan uitsluiting van alle aanbestedingsprocedures van de VRK tot gevolg hebben. De gevraagde informatie dient derhalve zeer zorgvuldig te worden aangeleverd.
3.15 [bookmark: _Toc316462458][bookmark: _Toc340494872][bookmark: _Toc340506483][bookmark: _Toc419285385][bookmark: _Toc421086881][bookmark: _Toc421100612][bookmark: _Toc485885916]Onduidelijkheden c.q. onregelmatigheden
Het beschrijvend document (inclusief bijlagen) en de andere aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Van inschrijvers wordt dan ook een proactieve houding verwacht. Indien de inschrijver desondanks onduidelijkheden, onvolkomenheden, fouten en/of tegenstrijdigheden in één van de aanbestedingsdocumenten opmerkt, dan dient hij de VRK hiervan vóór de uiterlijke datum waarop conform paragraaf 3.6 van het beschrijvend document vragen kunnen worden gesteld, via TenderNed op de hoogte te stellen. Doet hij dat niet, dan heeft hij zijn recht verwerkt om hier in rechte tegen op te komen.
3.16 [bookmark: _Toc316462459][bookmark: _Toc340494873][bookmark: _Toc340506484][bookmark: _Toc419285386][bookmark: _Toc421086882][bookmark: _Toc421100613][bookmark: _Toc485885917]Vertrouwelijkheid
De inschrijver dient dit beschrijvend document (inclusief bijlagen) en de overige aanbestedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en slechts aan personen te verstrekken die voor het indienen van de inschrijving daarvan kennis moeten nemen. 

De door de inschrijver verstrekte informatie zal door de VRK vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij de VRK daartoe op grond van de wet is gehouden, daartoe in rechte wordt gedwongen en/of de VRK de gegevens in het kader van de motivering van de gunningsbeslissing dan wel voor een in rechte in te nemen standpunt nodig heeft.

De VRK is niet verplicht om interne (aanbestedings-)documenten, zoals individuele beoordelingen, inschrijvingsvergelijkingen, alsmede adviezen met betrekking tot de gunningsbeslissing aan inschrijvers bekend te maken. 
3.17 [bookmark: _Toc419285387][bookmark: _Toc421086883][bookmark: _Toc421100614][bookmark: _Toc485885918]Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van de inschrijver zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een inschrijver die zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, wordt uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De inschrijving van deze inschrijver wordt als een ongeldige inschrijving onder voorwaarden beschouwd.
3.18 [bookmark: _Toc419285388][bookmark: _Toc421086884][bookmark: _Toc421100615][bookmark: _Toc485885919]Intrekken aanbestedingsprocedure
De VRK behoudt zich het recht voor om tot het moment van definitieve gunning de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten en geheel of gedeeltelijk in te trekken. Het geheel of gedeeltelijk intrekken van de aanbestedingsprocedure leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de VRK jegens inschrijvers. De VRK zal de door inschrijvers (reeds) gemaakte kosten c.q. geleden schade dan ook niet vergoeden.
3.19 [bookmark: _Toc419285390][bookmark: _Toc421086886][bookmark: _Toc421100617][bookmark: _Toc485885920]Informatie over verplichtingen opdrachtnemer
Informatie over de verplichtingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de opdrachtnemer van toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:

1. voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl;
2. voor bepalingen inzake milieubescherming: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: www.rijksoverheid.nl; en
3. voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.rijksoverheid.nl. 

Door het indienen van de inschrijving verklaart inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht. 

De VRK merkt op dat niet-naleving van de toepasselijke verplichtingen op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van de opdracht bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gemeld. 

4 [bookmark: _Toc419285391][bookmark: _Toc421086887][bookmark: _Toc421100618][bookmark: _Toc485885921]Samenwerkingsvormen
4.1 [bookmark: _Ref316033914][bookmark: _Toc316462487][bookmark: _Toc340494878][bookmark: _Toc340506489][bookmark: _Toc419285392][bookmark: _Toc421086888][bookmark: _Toc421100619][bookmark: _Toc485885922][bookmark: _Ref403370360]Combinatievorming
[bookmark: _Ref173835872][bookmark: _Toc316462488][bookmark: _Toc340494879][bookmark: _Toc340506490]Inschrijving als combinatie is toegestaan. Een combinatie van bedrijven kan gezamenlijk als één inschrijver inschrijven.

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan dient de combinatie bij inschrijving voor ieder van de combinanten afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen.

De combinatie dient daarnaast bij zijn inschrijving een ondertekende ‘Verklaring Combinatie’ te overleggen. Deze verklaring is als bijlage 4 beschikbaar. Uit deze verklaring dient te blijken dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen. Daarnaast dient in deze verklaring de naam van de combinant te worden vermeld die als penvoerder en als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en die als enig aanspreekpunt voor de VRK dient. Ook wenst de VRK uit deze verklaring op te maken waarom in combinatie wordt ingeschreven en welke combinant welk deel van de opdracht uitvoert.
4.2 [bookmark: _Ref416345480][bookmark: _Toc419285393][bookmark: _Toc421086889][bookmark: _Toc421100620][bookmark: _Toc485885923]Onderaanneming
Het is de inschrijver (combinatie) toegestaan om voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere onderaannemers in te schakelen. Inschrijver (combinatie) is de hoofdaannemer en aanspreekpunt voor de VRK tijdens de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht. Inschrijver (combinatie) is volledig aansprakelijk voor de naleving van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Indien wordt ingeschreven met (een) onderaannemer(s), dan dient de inschrijver (combinatie) bij inschrijving voor (ieder van) de onderaannemer(s) afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen. 

Indien de inschrijver (combinatie) voornemens is de opdracht geheel of in gedeelten in onderaanneming te geven dient de inschrijver (combinatie) bij zijn inschrijving een ondertekende ‘Verklaring Onderaanneming’ (bijlage 5) over te leggen, waarin hij opgave doet van:

(i) de contactgegevens van de onderaannemer:
1. naam onderaannemer;
2. gegevens onderaannemer (vestigingsadres en postadres); en
3. nummer van inschrijving in het handelsregister.
(ii) het gedeelte van de opdracht dat hij voornemens is in onderaanneming te geven.

NB: van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief (i) een uittreksel uit het handelsregister van de onderaannemer opgevraagd, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder mag zijn dan zes maanden en (ii) worden de namen van de wettelijke vertegenwoordigers van zijn onderaannemers opgevraagd die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. 

De VRK verlangt van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht gunt dat hij de VRK in kennis stelt van alle wijzigingen in de voornoemde gegevens van de onderaannemer tijdens de uitvoering van de opdracht. 
De VRK verlangt daarnaast van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht gunt dat hij de VRK in kennis stelt van de voornoemde gegevens van nieuwe onderaannemers die deze inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht zal betrekken. 
4.3 [bookmark: _Ref416347222][bookmark: _Toc419285394][bookmark: _Toc421086890][bookmark: _Toc421100621][bookmark: _Toc485885924]Derden
Een inschrijver (combinatie of combinant) die niet zelfstandig aan de gestelde geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht of technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid kan voldoen, kan een beroep doen op de financiële en economische draagkracht of technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van één of meer andere natuurlijke personen of rechtspersonen (derden), ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen.  

Indien wordt ingeschreven met (een) derde(n), dan dient de inschrijver (combinatie) bij inschrijving voor (ieder van) deze derde(n) afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen. 

Voorts dient inschrijver (combinatie) voor iedere derde waarop een beroep wordt gedaan om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen bij zijn inschrijving een ondertekende ‘Verklaring Middelen Derde’ (bijlage 6) over te leggen. Inschrijver (combinant) dient in deze ‘Verklaring Middelen Derde’ op te geven voor welke geschiktheidseis een beroep wordt gedaan op de middelen van deze derde en de naam op te geven van deze derde. In de ‘Verklaring Middelen Derde’ dient deze derde te verklaren dat de inschrijver (combinatie) kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van deze derde. Deze ‘Verklaring Middelen Derde’ moet zijn ondertekend door de inschrijver (combinatie) en de betreffende derde op wiens middelen een beroep wordt gedaan. Uit de verklaring moet duidelijk blijken dat (gezamenlijk) aan de betreffende geschiktheidseis waarvoor een beroep op de derde wordt gedaan wordt voldaan. 

Indien in het kader van de geschiktheidseis met betrekking tot de financiële en economische draagkracht  (paragraaf 6.1 (verzekeringseis) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde, dan is zowel de inschrijver (combinatie) als deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. 

Indien in het kader van geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (paragraaf 6.2 en 6.3) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde, dan moet deze derde door de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk voor de uitvoering van de opdracht als onderaannemer of combinant worden ingezet. 

NB: aan mogelijk anders suggererende bepalingen in de aanbestedingsdocumenten (dat voor een bepaalde geschiktheidseis geen beroep zou mogen worden gedaan op de middelen van een derde) mogen geen verwachtingen worden ontleend. Het is inschrijvers (combinaties) toegestaan om voor alle geschiktheidseisen een beroep te doen op middelen van een derde.
5 [bookmark: _Toc419285395][bookmark: _Toc421086891][bookmark: _Toc421100622][bookmark: _Toc485885925][bookmark: _Ref416347631]Uitsluitingsgronden
5.1 [bookmark: _Toc419285396][bookmark: _Toc421086892][bookmark: _Toc421100623][bookmark: _Toc485885926]Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Ten bewijze dat de inschrijver niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt en aan de gestelde geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) voldoet, dient hij bij zijn inschrijving het UEA (bijlage 7) in te dienen, waarin hij (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van deze uitsluitingsgronden valt en aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet. De inschrijver dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen: 
(i) Deel II, onderdeel A en B en - indien van toepassing - onderdeel C en/of D (gegevens inschrijver);
(ii) Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden);
(iii) Deel IV, onderdeel α (geschiktheidseisen); en
(iv) Deel VI (ondertekening).

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan dient de combinatie bij zijn inschrijving voor alle combinanten het UEA (bijlage 7) in te dienen, waarin ieder van de combinanten (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt en aan de gestelde geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) voldoet. Ieder van de combinanten dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen: 
(i) Deel II, onderdeel A en B en - indien van toepassing - onderdeel C en/of D (gegevens combinant);
(ii) Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden);
(iii) Deel IV, onderdeel α (geschiktheidseisen); en 
(iv) Deel VI (ondertekening).

Indien een inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht onderaannemers betrekt, dan wordt de opdracht uitsluitend aan deze inschrijver (combinatie) gegund, indien op de onderaannemer(s) geen grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is. De inschrijver (combinatie) dient in dat geval bij zijn inschrijving voor ieder van deze onderaannemers het UEA (bijlage 7) in te dienen, waarin ieder van deze onderaannemers (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt. De onderaannemer dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen: 
(i) Deel II, onderdeel A en B (gegevens onderaannemer);
(ii) Deel III, onderdeel A, B, en C (uitsluitingsgronden); en 
(iii) Deel VI (ondertekening). 

Indien een inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht een onderaannemer betrekt waarop een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is, dan draagt inschrijver (combinatie) ervoor zorg dat deze onderaannemer wordt vervangen.

Indien een inschrijver (combinatie) een beroep doet op een derde om aan een geschiktheidseis te voldoen, dan dient de inschrijver (combinatie) bij zijn inschrijving voor ieder van deze derden het UEA (bijlage 7) in te dienen, waarin ieder van deze derden (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt. De derde dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen: 
(i) Deel II, onderdeel A en B (gegevens derde);
(ii) Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden); en 
(iii) Deel VI (ondertekening). 

Indien een inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht een beroep doet op een derde waarop een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is, dan draagt inschrijver (combinatie) ervoor zorg dat deze derde wordt vervangen.

Van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK voornemens is de opdracht te gunnen worden de bewijsmiddelen opgevraagd, waaruit volgt dat de inschrijver (combinanten, onderaannemer, derde) daadwerkelijk niet onder de gestelde uitsluitingsgronden valt en de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet. Indien de VRK een bewijsmiddel rechtstreeks en kosteloos kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank of reeds over dit bewijsmiddel beschikt, dan behoeft inschrijver (combinatie) dit bewijsmiddel niet aan de VRK te overleggen. 

In het geval de VRK een bewijsmiddel rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie (het internetadres van de databank en de identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming) die de VRK nodig heeft om toegang te krijgen tot deze informatie. 

In het geval de VRK reeds over een bewijsmiddel beschikt, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie in het kader van welke aanbestedingsprocedure de VRK dit bewijsmiddel heeft verkregen.
5.2 [bookmark: _Toc419285397][bookmark: _Toc421086893][bookmark: _Toc421100624][bookmark: _Toc485885927]Uitsluitingsgronden
5.2.1 [bookmark: _Toc419285398][bookmark: _Toc421086894][bookmark: _Toc485885928]Uitsluitingsgronden
De inschrijver (de combinatie) wordt van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien de inschrijver of één of meer van de combinanten in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van de inschrijving bij een onherroepelijke geworden rechtelijke uitspraak is veroordeeld wegens één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.86 lid 2 Aanbestedingswet (deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel II, onderdeel A van het UEA).

De inschrijver (de combinatie) wordt daarnaast van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of combinant of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of controlebevoegdheid heeft, in de vijf  jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van de inschrijving bij een onherroepelijke geworden rechtelijke uitspraak is veroordeeld wegens één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.86 lid 2 Aanbestedingswet (deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel II, onderdeel A van het UEA).  

De inschrijver (de combinatie) wordt ook van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien de inschrijver of één of meer van de combinanten in één of meer van de in de facultatieve uitsluitingsgronden van artikel 2.87 lid 1 sub a, b of d t/m j jo lid 2 Aanbestedingswet genoemde omstandigheden verkeert (deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel III, onderdeel C van het UEA). 

De inschrijver (de combinatie) wordt verder van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien inschrijver of één of meer van de combinanten al dan niet bij onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver (combinant) is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat inschrijver (combinant) niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies (artikel 2.86 lid 4  2.87 lid 1 sub j Aanbestedingswet). 

Indien inschrijver (combinant) zijn verplichtingen is nagekomen door de verschuldigde belastingen of sociale zekerheidspremies te betalen, met inbegrip van lopende rentes of boetes, of een bindende regeling tot betaling daarvan heeft getroffen, wordt inschrijver (combinatie) niet op basis van deze uitsluitingsgronden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure (artikel 2.86 lid 5 en artikel 2.87 lid 3 Aanbestedingswet, deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen Deel II, onderdeel B van het UEA).  

5.2.2 [bookmark: _Toc419285399][bookmark: _Toc421086895][bookmark: _Toc485885929]Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden
Ten bewijze dat de inschrijver (combinanten, onderaannemer, derde) niet onder één of meer van de voornoemde uitsluitingsgronden valt, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (zie paragraaf 5.1). 

De VRK stelt een inschrijver (combinatie) waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86 lid 1 en 3 en 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Inschrijver (combinatie) dient aan te tonen dat hij de schade die voortvloeit uit veroordelingen voor strafbare feiten (artikel 2.86 Aanbestedingswet) of uit fouten (artikel 2.87 Aanbestedingswet) heeft vergoed of heeft toegezegd te vergoeden, dat hij heeft bijgedragen aan opheldering van feiten en omstandigheden door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen. De VRK beoordeelt de door inschrijver (combinatie) genomen maatregelen met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafbare feiten en fouten. Indien de VRK de genomen maatregelen toereikend acht om de betrouwbaarheid van inschrijver (combinatie) aan te tonen wordt de inschrijver (combinatie) niet uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. 


Van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht voornemens is te gunnen worden in de voorlopige gunningsbrief de volgende (Nederlandse) bewijsmiddelen opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinant en/of onderaannemer en/of derde) daadwerkelijk niet onder één van de gestelde uitsluitingsgronden valt: 





	Uitsluitingsgrond 
	Nederlandse Bewijsmiddelen

	artikelen 2.86 lid 2 en 3 en 2.87 lid 1 onderdelen c en d Aanbestedingswet 
	een Gedragsverklaring Aanbesteden*, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (14 augustus 2017) niet ouder is dan twee jaar

	artikel 2.87, onderdeel b Aanbestedingswet
	Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (14 augustus 2017) niet ouder is dan zes maanden

	Artikelen 2.86 lid 4 en 2.87, onderdeel j Aanbestedingswet
	Een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (14 augustus 2017), niet ouder is dan zes maanden



*De Gedragsverklaring Aanbesteden kan worden aangevraagd bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Zie voor meer informatie: www.justis.nl, waarop ook het aanvraagformulier voor de Gedragsverklaring Aanbesteden kan worden gedownload. 

Daarnaast aanvaardt de VRK ook gegevens en bescheiden uit een andere lidstaat van de Europese Unie, uit het land van herkomst van inschrijver (combinant, onderaannemer, derde) of het land waar inschrijver (combinant, onderaannemer, derde) is gevestigd, die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op inschrijver (combinant, onderaannemer, derde) van toepassing is. 

De VRK wijst inschrijvers (combinaties) erop dat het verkrijgen van sommige bewijsmiddelen enkele weken kan duren. Inschrijvers (combinaties) wordt geadviseerd de bewijsmiddelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vragen, opdat deze tijdig – na een eventueel verzoek daartoe door de VRK – kunnen worden verstrekt. Indien de inschrijver (combinatie) – na daartoe door de VRK te zijn verzocht – de bewijsstukken niet tijdig indient, wordt de inschrijver (combinatie) uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. 

6 [bookmark: _Ref403370367][bookmark: _Toc419285400][bookmark: _Toc421086896][bookmark: _Toc421100625][bookmark: _Toc485885930]Geschiktheidseisen
[bookmark: _Toc478021666][bookmark: _Toc478978965][bookmark: _Toc485885931][bookmark: _Toc419285408][bookmark: _Toc421086904][bookmark: _Toc421100629]6.1 Verzekering
De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.000.000,- per aanspraak gemaximeerd tot € 1.500.000,- per verzekeringsjaar. Deze verzekering dient ten minste te lopen totdat – naar het oordeel van de VRK – de inschrijver aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

In het geval de inschrijver een combinatie is dient deze verzekering (i) betrekking te hebben op de combinatie, dan wel (ii) door ieder der combinanten afzonderlijk te worden overgelegd.

Bewijsmiddelen:
Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel α aankruisen).

Van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief het bewijsmiddel (bijvoorbeeld een kopie van het polisblad of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waaruit de verzekeringsdekking volgt) opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan deze eis voldoet.
[bookmark: _Toc478978966][bookmark: _Toc485885932][bookmark: _Toc478021667]6.2 Referentie eis
Inschrijver dient te beschikken over een aantal kerncompetenties. Inschrijver toont dat aan door middel van één of meer opdrachten die uitgevoerd zijn in de afgelopen drie jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving. Hiervoor dient de inschrijver minimaal één en maximaal twee referenties aan te leveren. De kerncompetenties mogen zowel zijn uitgevoerd binnen één en dezelfde opdracht als in verschillende opdrachten. Een referentie mag dan ook meerdere malen worden opgevoerd, ter voldoening aan meerdere kerncompetenties.

De VRK heeft de volgende kerncompetenties opgesteld:

· Ervaring met het bouwen van (brandweer)redvoertuigen voor inzet in Nederland;
· Ervaring met het inbouwen van (standaard)bepakking en communicatieapparatuur, welke door derden in opdracht van opdrachtgever is geleverd en montage door opdrachtnemer onderdeel van de opdracht is;
· Ervaring in het leveren van onderdelen aan opdrachtgever dan wel een derde partij.

Referentie eis 1:
De inschrijver dient, op straffe van ongeldigheid van de aanbestedingsprocedure, aan te tonen dat hij de bovengenoemde kerncompetentie bezit. 
Hierbij zal de inschrijver worden beoordeeld op de volgende aspecten:

· Heeft de inschrijver voldoende aannemelijk gemaakt dat deze voldoende ervaring bezit v.w.b. het bouwen van redvoertuigen die geschikt zijn voor de Nederlandse markt?
· Heeft de inschrijver voldoende aannemelijk gemaakt dat deze voldoende ervaring bezit v.w.b. het inbouwen van bepakking en de communicatieapparatuur?
· Heeft de inschrijver voldoende aannemelijk gemaakt dat deze voldoende ervaring bezit v.w.b. het leveren van onderdelen aan de opdrachtgever dan wel een derde partij?

De referentieopdracht(en) moeten, op straffe van ongeldigheid  van de aanbestedingsprocedure, in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van inschrijving zijn verricht. Referentieopdrachten die zijn beëindigd in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van inschrijving vallen binnen deze periode. Ook referentieopdrachten die nog in uitvoering zijn vallen binnen deze periode. 

Voor de beoordeling of aan de ervaringseis wordt voldaan, worden alleen referentieopdrachten in aanmerking genomen die inschrijver zelf heeft uitgevoerd (dus zonder tussenkomst van een onderaannemer). In het geval de inschrijver de referentieopdracht heeft verricht in combinatie, dan telt slechts zijn aandeel in de referentieopdracht mee bij de beoordeling of aan deze ervaringseis wordt voldaan. Ervaring van een onderaannemer of combinant wordt door de VRK uitsluitend in aanmerking genomen indien bij inschrijving wordt vermeld dat een beroep wordt gedaan op de ervaring van deze derde en wordt voldaan aan de overige voorwaarden van paragraaf 4.3.

In geval de inschrijver een combinatie is, wordt geëist dat de combinanten tezamen aan deze ervaringseis kunnen voldoen.

Bewijsmiddelen:
Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, dient inschrijver (combinatie) per referentieopdracht bij zijn inschrijving het ‘Formulier referentieopdracht’ in (dit formulier is als bijlage 8 toegevoegd), waarin de volgende gegevens worden opgevraagd:

1. korte omschrijving van de referentieopdracht, waaruit in ieder geval blijkt dat de referentieopdracht qua aard gelijkwaardig is aan de aanbestede opdracht en de gevraagde referentie-eis;
1. Omschrijving van waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de kerncompetenties
1. naam en contactgegevens opdrachtgever;
1. begin en einddatum referentieopdracht; en
4. indien verricht in combinatie: het percentage/aandeel in de combinatie; aard en inhoud van de eigen werkzaamheden verricht in combinatieverband.

NB: om te controleren of de referentieopdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever van de referentie en tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is verricht, behoudt de VRK zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver (combinatie) contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentieopdracht.
NB: Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving dus niet worden volstaan met het indienen van het UEA.

6.3 [bookmark: _Toc478021668][bookmark: _Toc478978967][bookmark: _Toc485885933]Kwaliteitsmanagementsysteem
Een inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm van het NEN-EN-ISO 9001: 2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015. Inschrijver dient dit aan te tonen door de volgende bewijsmiddelen:
1. een geldig kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of
1. een geldig certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en is afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of
2. een ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. De VRK beschouwt het ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem als gelijkwaardig aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm, indien dit kwaliteitsmanagementsysteem minimaal de volgende aspecten omvat:

1. een beleidsverklaring van het management, waaruit volgt dat het kwaliteitsbeleid bekend is bij alle medewerkers, dat geschikt is voor de organisatie en dat op regelmatige basis wordt beoordeeld.
(i) SMART geformuleerde doelstellingen om kwalitatief goede diensten/producten te leveren.  
(ii) functieomschrijvingen (bekwaamheidseisen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) voor personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op de kwaliteit van de te leveren diensten/producten.
(iii) een interne communicatiestructuur (management en de rest van de organisatie) en een externe communicatiestructuur (met de externe klant).  
(iv) de beheerste omstandigheden, waaronder het productieproces plaatsvindt/de diensten worden verricht en de bijbehorende procedures en werkinstructies.
(v) criteria voor beoordeling, goedkeuring en oplevering van de producten/diensten.  
(vi) het inkoopproces met bijbehorende inkoopspecificaties en goedgekeurde leveranciers/dienstverleners.  
(vii) een klachtenprocedure die erop toe ziet dat klachten op een wijze worden opgelost, opdat deze in de toekomst niet meer voor zullen komen.  
(viii) de wijze waarop documenten binnen de inschrijver worden beheerd. In ieder geval dient hieruit te volgen dat de in gebruik zijnde documenten zijn voorzien van een revisiedatum en versienummer.

Voor combinaties geldt dat de combinant(en) die daadwerkelijk de opdracht gaat/gaan uitvoeren, aan bovengenoemde eis moet(en) voldoen.

Indien inschrijver (combinatie) voor de uitvoering van de opdracht een onderaannemer inzet, dan dient deze onderaannemer, op straffe van uitsluiting van de inschrijver (combinatie) van de aanbestedingsprocedure, aan bovengenoemde eis te voldoen.

Bewijsmiddelen:
Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel α aankruisen).

Van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief het volgende bewijsmiddel opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan deze eis voldoet:

Ad 1. een kopie van het geldige kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat conform de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of
Ad 2. een kopie van het geldige certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en is afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of
Ad 3. een beschrijving van maximaal 5x A4 van een ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem dat gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en dat minimaal de onder punt 3 genoemde aspecten bevat.
[bookmark: _Toc478021669][bookmark: _Toc478978968][bookmark: _Toc485885934]6.4 Inschrijving Handelsregister
De inschrijver (elk der combinanten) dient, op straffe van uitsluiting van de inschrijver (combinatie) van de aanbestedingsprocedure, te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd.

Deze eis geldt niet ten aanzien van inschrijvers en combinanten die niet in een zodanig register zijn ingeschreven en die verklaren dat zulks volgens de wetgeving van het land van vestiging niet verplicht is.

Bewijsmiddelen:
Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel α aankruisen).

Van de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief het bewijsmiddel (een uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder mag zijn dan zes maanden) opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan deze eis voldoet.
[bookmark: _Toc478021670][bookmark: _Toc478978969][bookmark: _Toc485885935]6.5 Bewijsmiddelen geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden
Indien de VRK een bewijsmiddel rechtstreeks en kosteloos kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank of de VRK reeds over dit bewijsmiddel (niet ouder dan zes maanden voor datum inschrijving) beschikt, dan behoeft inschrijver (combinatie) dit bewijsmiddel niet aan de VRK over te leggen.

In het geval de VRK een bewijsmiddel rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie (het internetadres van de databank en de identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming) die de VRK nodig heeft om toegang te krijgen tot deze informatie.
In het geval de VRK reeds over een bewijsmiddel beschikt, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie in het kader van welke aanbestedingsprocedure de VRK dit bewijsmiddel heeft verkregen.

7 [bookmark: _Toc485885936]Minimumeisen
In het programma van eisen (bijlage 9) zijn de minimumeisen opgenomen die van toepassing zijn op de opdracht. De inschrijving van inschrijver (combinatie) dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te voldoen aan alle minimumeisen die zijn opgenomen in het programma van eisen. Een inschrijver (combinatie) die niet voldoet aan één of meer van de minimumeisen wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

De inschrijver (combinatie) dient hiertoe bij zijn inschrijving de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende ‘Conformiteitenverklaring minimumeisen’ (bijlage 10) te voegen, waarin hij door middel van ondertekening dient te verklaren of zijn inschrijving voldoet aan de gestelde minimumeisen. Een inschrijver (combinatie) wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure indien zijn inschrijving niet voldoet aan ieder van de gestelde minimumeisen (indien inschrijver (combinatie).

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan kan worden volstaan met het indienen van één ‘Conformiteitenverklaring minimumeisen’ die ten behoeve van de gehele combinatie geldt. Deze verklaring moet worden ondertekend door de combinant die als vertegenwoordiger (penvoerder) van de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat inschrijver (combinatie) niet voldoet aan één of meerder minimumeisen, terwijl inschrijver (combinatie) heeft verklaard dat hij aan alle minimumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de overeenkomst aangemerkt. In dat geval is de VRK gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
8 [bookmark: _Toc419285409][bookmark: _Toc421086905][bookmark: _Toc421100630][bookmark: _Toc485885937]Gunningscriteria en beoordeling
8.1 [bookmark: _Toc419285410][bookmark: _Toc421086906][bookmark: _Toc421100631][bookmark: _Toc485885938]Gunningscriterium de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’

Alle inschrijvingen van inschrijvers (combinanten) die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de VRK geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. De gunningscriteria bestaan uit criteria op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwalitatieve criteria en de prijscriteria worden verschillend gewaardeerd. Met de kwalitatieve criteria zijn in totaal 6.000 punten te verdienen, met de prijscriteria zijn in totaal 4.000 punten te verdienen. Daarmee wegen de kwalitatieve criteria gezamenlijk voor 60% mee in de beoordeling en de prijscriteria voor 40%. De gunningscriteria zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

	Gunningscriteria
	Max. punten
	Beoordelingsmethode

	Gunningscriteria m.b.t. kwaliteit
	
	

	1. Ontwerp chauffeurscabine
	1.700 punten
	Gezamenlijke beoordeling

	2. Bepakkingsvoorstel t.b.v. 
    achteropbouw
	2.000 punten
	Gezamenlijke beoordeling

	3. Plan van Aanpak
	600 punten
	Gezamenlijke beoordeling

	4. Groot leveranciers-
    onderhoud gedurende 15 jaar 
	1.700 punten
	Gezamenlijke beoordeling

	Gunningscriteria m.b.t. prijs
	
	

	5. Prijs
	4.000 punten
	Prijsformule

	Totaal
	10.000 punten
	



Ten aanzien van de gunningscriteria met betrekking tot kwaliteit worden de punten toegekend aan de hand van beoordelingspercentages die lopen van 100% tot en met 0%. Deze percentages worden door het beoordelingsteam toegekend volgens de methode zoals beschreven in paragraaf 8.2 van dit beschrijvend document. Vervolgens wordt per gunningscriterium het toegekende beoordelingspercentage omgerekend naar het bijbehorende aantal punten via de onderstaande tabel en de navolgende formule:

Puntenscore = behaalde percentage x maximum puntenscore.



	Waardering
	% van max te behalen punten
	   Toelichting

	Uitstekend
	100% van het maximaal te    behalen punten
		De inschrijver geeft op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete uiteenzetting. De beantwoording voldoet geheel aan het gevraagde in de offerteaanvraag en/of overtreft de verwachtingen van de VRK. 




	Goed
	75% van het maximaal te behalen punten
	De inschrijver geeft op de meeste punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete uiteenzetting. De beantwoording voldoet grotendeels aan het gevraagde in de offerteaanvraag en/of de verwachtingen van de VRK.

	Voldoende
	50% van het maximaal te      behalen punten
		De inschrijver geeft niet op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete uiteenzetting en/of de gegeven informatie is niet volledig in overeenstemming met het gevraagde in de offerteaanvraag en/of de verwachtingen van de VRK. Er ontbreekt informatie over significante punten. De wijze van invulling is niet volledig overtuigend en laat openingen over.




	Matig
	25% van het maximaal te       behalen punten
		De inschrijver geeft op veel punten een minimale beschrijving. De gegeven informatie voldoet beperkt aan het gevraagde in de aanbestedingsleidraad en/of de verwachtingen van de VRK. De offerte geeft onvolledige informatie. 




	Slecht / Geen antwoord
	0% van het maximaal te behalen punten
		De inschrijver geeft geen beschrijving of een beschrijving waarin geen van de gevraagde elementen terugkomt. De deelnemer geeft geen enkele relevante informatie.







Onderstaand een fictief voorbeeld: 
Inschrijver A haalt voor het gunningscriterium “Ontwerp chauffeurscabine” een waardering Goed (75%). Deze waardering wordt dan vermenigvuldigd met het aantal te behalen netto punten (1.800 punten). Inschrijver A ontvangt dan voor dit gunningscriterium in totaal: 75% * 1.800 punten = 1.350 punten.

Voor de VRK is het onacceptabel dat een inschrijver (combinatie) op een gunningscriterium 25% van het maximaal te behalen punten (matig) of lager scoort. Een inschrijver (combinatie) die op een gunningscriterium 25% van het maximaal te behalen punten (matig) of lager scoort, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Om het beginsel van gelijke behandeling te waarborgen, wenst de VRK de inschrijvingen op de gunningscriteria anoniem te beoordelen. Daarom dient de inschrijver bij zijn inschrijving de tabel die is opgenomen in bijlage 11 in te vullen en in te dienen en daarin aan te geven in welke bijlage hij het betreffende gunningscriterium heeft uitgewerkt. Het document waarin inschrijver zijn inschrijving voor het betreffende gunningscriterium heeft uitgewerkt dient volledig anoniem te zijn en mag derhalve geen verwijzingen bevatten naar de naam van de inschrijver. 

8.1.1 [bookmark: _Ref403058492][bookmark: _Toc419285411][bookmark: _Toc421086907][bookmark: _Toc485885939][bookmark: _Toc478978974]Gunningscriterium 1 Ontwerp chauffeurscabine 

Inschrijver (combinatie) dient bij zijn inschrijving een voorstel voor de inrichting en de gebruikte materialen van de chauffeurscabine te doen door middel van afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen waaruit de inrichting en ergonomie duidelijk blijkt.
Een toelichting, van maximaal één A4 (enkelzijdig, exclusief de tekeningen), waarin hij zijn keuzes beschrijft. Tekeningen op A3 formaat dienen te worden aangeleverd op schaal met maatvoering.

De VRK wenst in het kader van dit gunningscriterium te beoordelen:
· De hoeveelheid beschikbare ruimte voor de bevelvoerder in de chauffeurscabine, waarbij de VRK uitgaat van het principe: “hoe meer ruimte, des te hoger de waardering”.
· Plaatsing en montage in te bouwen delen – inclusief apparatuur per zitplaats in de chauffeurscabine, waarbij de VRK uitgaat van het principe: “hoe beter de ergonomie en maximaal gebruik van de ruimte, des te hoger de waardering”.
· Kwaliteit van de algehele uitvoering en het materiaalgebruik, waarbij de VRK uitgaat van het principe: “hoe hoger de kwaliteit van de uitvoering en het gekozen materiaalgebruik, des te hoger de waardering”.

Beoordeling:
Ter beoordeling van het ontwerp van de chauffeurscabine wil de VRK in ieder geval de bovengenoemde onderwerpen terug zien in de toelichting. De overige onderwerpen die inschrijver (combinatie) van belang acht om de VRK te laten zien dat het ontwerp voldoet aan de genoemde punten laat de VRK over aan de eigen invulling en creativiteit van de inschrijver. Dit houdt in dat de voornoemde onderwerpen nadrukkelijk geen afzonderlijke subgunningscriteria zijn: de VRK beoordeelt het ontwerp van de chauffeurscabine integraal. 

Op het gunningscriterium “Ontwerp chauffeurscabine” zijn maximaal 1.700 punten te behalen. 

8.1.2 [bookmark: _Toc478978975][bookmark: _Toc485885940]Gunningscriterium 2 Bepakkingsvoorstel t.b.v. de achteropbouw 

Inschrijver dient bij zijn inschrijving een bepakkingsvoorstel (op basis van de bepakkingslijst in bijlage 17) in door middel van afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen voor de gehele inrichting (bepakking) van de achteropbouw. De wijze van inbouw wordt toegelicht op maximaal één A4 (enkelzijdig). Tekeningen op A3 formaat dienen te worden aangeleverd op schaal met maatvoering.

De VRK wenst in het kader van dit gunningscriterium te beoordelen:
· De toegankelijkheid van de bepakking bij afgestempelde toestand van de Hoogwerker, waarbij gelet wordt op het logisch (o.a. slimme groepering), ergonomisch, arbowetgeving, veilig en zo eenvoudig mogelijk kunnen pakken en opbergen. Hierbij gaat de VRK uit van het principe: “hoe toegankelijker de bepakking bij afgestempelde toestand van de Hoogwerker, des te hoger de waardering”. 
· Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het voertuig, waarbij de VRK uitgaat van het principe: “hoe optimaler het gebruik van de beschikbare ruimte in het voertuig, des te hoger de waardering” 
· De kwaliteit van de algehele uitvoering en het materiaalgebruik, waarbij de VRK uitgaat van het principe: “hoe hoger de kwaliteit van de uitvoering en het gekozen materiaalgebruik, des te hoger de waardering”.

Beoordeling:
Ter beoordeling van het bepakkingsvoorstel ten behoeve van de achteropbouw wil de VRK in ieder geval de bovengenoemde onderwerpen terug zien in de toelichting. De overige onderwerpen die inschrijver van belang acht om de VRK te laten zien dat het bepakkingsvoorstel voldoet aan de genoemde punten laat de VRK over aan de eigen invulling en creativiteit van de inschrijver. Dit houdt in dat de voornoemde onderwerpen nadrukkelijk geen afzonderlijke subgunningscriteria zijn: de VRK beoordeelt het bepakkingsvoorstel ten behoeve van de achteropbouw integraal. Na definitieve gunning wordt in samenspraak tussen VRK en inschrijver het definitieve ontwerp voor de inrichting voor de achteropbouw voor de bepakking vastgesteld, binnen de aangeboden prijs. 

Op het gunningscriterium “Bepakkingsvoorstel ten behoeve van de achteropbouw” zijn maximaal 2.000 punten te behalen. 

[bookmark: _Toc478978976][bookmark: _Toc485885941]8.1.3 Gunningscriterium 3 Plan van Aanpak

Inschrijver (combinatie) dient bij zijn inschrijving een Plan van Aanpak inclusief planning en risicobeheersingsplan in te dienen. Het Plan van Aanpak wordt toegelicht op maximaal drie A4 (enkelzijdig).

De VRK wenst in het kader van dit gunningscriterium te beoordelen:
· De communicatie en coördinatie tijdens de productiefase en tijdens looptijd contract;
· Hoe u de VRK meeneemt in de afstemming van details bij het voertuig; 
· Planning in weken (hoe korter de levertijd vanaf datum bestelling des te hoger de waardering) inclusief mijlpalen vanaf het moment van gunning met minimaal de volgende onderdelen:
	- Startdatum contract: uitgaande van verwachte datum 1 oktober 2017;
- Wanneer de VRK de bepakking + communicatiemiddelen aan dient te leveren;
	- Communicatie en afstemming voor opbouw tijdens productie;
	- Levering voertuig.
· Risico analyse met risico beheersingsplan met daarin minimaal opgenomen:
- Welke risico’s er zijn binnen het project; 
- Wat de beheersmaatregelen zijn die de inschrijver toepast op deze risico’s.

Beoordeling:
Ter beoordeling van het Plan van Aanpak wenst de VRK in het kader van dit gunningscriterium de werkwijze van inschrijver met risicobeheersing en het nakomen van de gemaakte afspraken ten aanzien van planning, kwaliteit, en leveringsafspraken te beoordelen. Dit houdt in dat de voornoemde onderwerpen nadrukkelijk geen afzonderlijke subgunningscriteria zijn.

Op het gunningscriterium “Plan van Aanpak” zijn maximaal 600 punten te behalen. 

[bookmark: _Toc485885942]8.1.4 Gunningscriterium 4 Groot leveranciersonderhoud gedurende 15 jaar

Van de inschrijver wordt gevraagd om op maximaal drie A4 (enkelzijdig) een beschrijving te geven van het groot onderhoud dat uitgevoerd dient te worden door de leverancier van de Hoogwerker. Na het lezen van dit plan moet het volstrekt duidelijk zijn wat de VRK kan verwachten ten aanzien van periodiek onderhoud dat uitgevoerd wordt door de leverancier, zoals mogelijke revisies en/of midlife-updates.

De VRK wenst in het kader van dit gunningscriterium te beoordelen:
· Of is opgenomen wanneer (welk jaar in de levensduur van 15 jaar) welk onderhoud noodzakelijk is. Hiervoor zijn maximaal 640 punten te behalen, waarbij de VRK uitgaat van het principe “hoe duidelijker en completer de omschrijving, des te hoger de waardering;
· Of de inschrijver heeft beschreven wat de tijdsduur is dat het voertuig buiten dienst staat. Bij buiten dienst wordt verstaan dat het voertuig weg is van de betreffende post tot en met het moment dat deze weer retour is op de post en kan worden ingezet. Hiervoor zijn maximaal 640 punten te behalen, waarbij de VRK uitgaat van het principe “hoe korter het aantal dagen dat het voertuig buiten dienst staat, des te hoger de waardering”;
· De locaties waar dit onderhoud uitgevoerd dient te worden, waarbij maximaal 420 punten te behalen zijn indien het onderhoud binnen een straal van 300 km van de postcode 2015 CK kan plaatsvinden. Let op: indien het onderhoud niet binnen deze straal kan plaatsvinden, zal het VRK geen punten toekennen op dit onderdeel.
Beoordeling:
Ter beoordeling van het Groot leveranciersonderhoud gedurende 15 jaar wenst de VRK in het kader van dit gunningscriterium te beoordelen in hoeverre de inschrijver duidelijk maakt wat de VRK kan verwachten in het kader van groot leveranciersonderhoud. De VRK zal de genoemde punten in dit gunningscriterium afzonderlijk van elkaar beoordelen, waarbij subcriterium twee en drie onderling worden vergeleken middels de methode outranking. Dit betekent dat de door de inschrijvers opgegeven getallen per individueel criterium telkens tegen elkaar worden afgezet. Op het niveau van een individueel criterium kunnen punten worden verkregen.
De beste offerte per criterium krijgt telkens het maximaal aantal punten; andere offertes worden gewaardeerd naar rato van hun afwijking van deze beste score per criterium.

Op het gunningscriterium “Groot leveranciersonderhoud gedurende 15 jaar” zijn maximaal 1.700 punten te behalen. 

1.2.1 [bookmark: _Toc485194042][bookmark: _Toc485219146][bookmark: _Toc485219225][bookmark: _Toc485303562][bookmark: _Toc485802964][bookmark: _Toc485803271][bookmark: _Toc485885943][bookmark: _Toc478021675]
1.2.2 [bookmark: _Toc485194043][bookmark: _Toc485219147][bookmark: _Toc485219226][bookmark: _Toc485303563][bookmark: _Toc485802965][bookmark: _Toc485803272][bookmark: _Toc485885944]
1.2.3 [bookmark: _Toc485194044][bookmark: _Toc485219148][bookmark: _Toc485219227][bookmark: _Toc485303564][bookmark: _Toc485802966][bookmark: _Toc485803273][bookmark: _Toc485885945]
[bookmark: _Toc478978977][bookmark: _Toc485885946]8.1.5 Gunningscriterium 5 Prijs

Voor gunningscriterium 5 (Prijs) kan inschrijver (combinatie) maximaal 4.000 punten scoren, verdeelt over vijf onderdelen. 

Er is voor de aanschaf van één Hoogwerker een plafondbedrag opgenomen van €635.000,- exclusief omzetbelasting. Dit bedrag mag door de inschrijver NIET worden overschreden en wordt daarom ook gehanteerd als knock-out criterium. Met andere woorden: als de inschrijver een voertuig aanbiedt voor een bedrag hoger dan het plafondbedrag dan valt de Inschrijving af en wordt na bekendmaking van het inschrijfbedrag meteen terzijde gelegd.

De inschrijver (combinatie) dient voor gunningscriterium 5 (Prijs) bij zijn inschrijving het volledig ingevulde prijzenblad (bijlage 12) te voegen. Aan de hand van dit prijzenblad wordt de totale aanneemsom berekend. De inschrijver (combinatie) met de laagste totale aanneemsom krijgt het maximale aantal punten (4.000 punten). De prijs wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

· Levering hoogwerker 1 (maximaal 1.500 punten);
· Levering hoogwerker 2, optioneel (maximaal 1.000 punten);
· Levering hoogwerker 3, optioneel (maximaal 1.000 punten);
· Opleiding middels train de trainer principe voor zes personen (maximaal 250 punten);
· Opleiding onderhoud voor zes personen (maximaal 250 punten).

Voor de puntentoekenning van de inschrijvers (combinaties) die een hogere prijs hebben aangeboden wordt voor elk onderdeel de volgende prijsformule gehanteerd:

	Punten inschrijver =
	 Prijs laagste inschrijver
	 X maximaal aantal punten

	
	    Prijs inschrijver
	


    
De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen achter de komma, waarbij geldt dat decimalen van 5 en hoger naar boven worden afgerond. 

Rekenvoorbeeld levering hoogwerker 1:

	Inschrijver
	Prijs
	Punten

	A
	€ 635.000,-
	1.416,14 punten

	B
	€ 615.000,-
	1.462,20 punten

	C
	€ 599.500,-
	1.500 punten



Inschrijver dient het Prijzenblad (zie bijlage 12) volledig in te vullen. 

De inschrijver dient voor gunningscriterium Prijs bij zijn inschrijving het volledig ingevulde prijzenblad toe te voegen.

NB: zie voor het invullen van het prijzenblad ook paragraaf 8.3 van het beschrijvend document.
8.2 [bookmark: _Toc419285413][bookmark: _Toc421086909][bookmark: _Toc421100632][bookmark: _Toc485885947]Beoordeling
De beoordeling van de inschrijvingen op de gunningscriteria vindt plaats in twee fasen:

Fase 1: beoordeling kwalitatieve gunningscriteria (1 t/m 4)
De inschrijvingen worden allereerst beoordeeld op basis van de kwalitatieve gunningscriteria. De inschrijfprijzen (gunningscriterium 5 Prijs) zijn bij de beoordelaars op dat moment nog niet bekend.

De beoordeling van de inschrijvingen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria vindt plaats door een beoordelingsteam dat bestaat uit vier leden met functies als technisch deskundige, specialist gebruiker Hoogwerker en projectleider.

Alle leden van het beoordelingsteam beoordelen gezamenlijk iedere inschrijving per kwalitatief gunningscriterium en kennen per kwalitatief gunningscriterium een puntenscore toe.

Fase 2: beoordeling gunningscriterium 5 (Prijs)
Nadat de beoordeling van de inschrijvingen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria heeft plaatsgevonden, worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van gunningscriterium 5 Prijs aan de hand van de in paragraaf 8.1.5 bekendgemaakte formule.

De inschrijver (combinatie) die de meeste punten heeft gescoord op gunningscriterium 5 (Prijs) en de kwalitatieve gunningscriteria tezamen heeft de inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ ingediend. De VRK is voornemens om de opdracht aan deze inschrijver (voorlopig) te gunnen.

Indien twee of meerdere inschrijvingen na beoordeling als hoogste zijn geëindigd, dan is de VRK voornemens om de opdracht (voorlopig) te gunnen aan de inschrijver die op het gunningscriterium “Bepakkingsvoorstel t.b.v. de achteropbouw” de hoogste score heeft behaald. Indien twee of meerdere inschrijvingen na beoordeling als hoogste zijn geëindigd én deze inschrijvingen op het gunningscriterium “Bepakkingsvoorstel t.b.v. de achteropbouw” dezelfde score hebben behaald, dan zal er door middel van de score op het gunningscriterium “Groot leveranciersonderhoud gedurende 15 jaar” worden bepaald aan welke inschrijver de VRK de opdracht voorlopig zal gunnen. Indien dan nog steeds sprake is van gelijke score wordt achtereenvolgens gekeken naar de score op gunningscriteria 2, enzovoorts.  
8.3 [bookmark: _Toc478978979][bookmark: _Toc485885948]Prijzenblad en anti-manipulatiebepaling  
Bij het invullen van het prijzenblad en het bepalen van de te offreren prijzen, moet de inschrijver (combinatie) de volgende uitgangspunten in acht nemen:

· Alle prijzen moeten worden afgerond tot twee cijfers achter de komma.
· Alle prijzen moeten worden opgegeven in Euro’s.
· Alle prijzen moeten worden opgegeven exclusief omzetbelasting (BTW).
· Inschrijver dient voor alle prijzen aan te geven wat de bijbehorende BTW percentages zijn.
· Alle prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals (maar niet uitsluitend) reis- en verblijfkosten. Dit betekent dat de VRK, behalve de door inschrijver geoffreerde tarieven, niets aan inschrijver (combinatie) verschuldigd is.
· Het is niet toegestaan om een strategische inschrijving in te dienen. Een inschrijver (combinatie) die een strategische inschrijving met uitzonderlijk hoge of lager, niet marktconforme prijzen indient, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Zijn inschrijving wordt als ongeldig terzijde gelegd. De VRK beschouwt, onder meer (maar niet uitsluitend), inschrijvingen als een strategische inschrijving:
1. Een inschrijving die om welke reden dan ook niet realistisch is. De VRK gaat ervan uit dat inschrijvers (combinaties) de prijzen berekenen aan de hand van de kostprijs plus een zekere winstmarge. Een inschrijver (combinatie) mag geen kosten die moeten worden gemaakt voor een bepaalde onderdeel verdisconteren in de berekening van de prijs van andere onderdeel om zo ‘theoretisch’ de economisch meest voordelige inschrijving in te dienen. 
(i) Een inschrijving die ertoe leidt dat het beoordelingssysteem dermate wordt gemanipuleerd (met als uitkomst een voor marktpartijen niet te voorziene uitslag).
(ii) Een inschrijving die er niet toe leidt dat de daadwerkelijke ‘economisch meest voordelige inschrijving’ als beste inschrijving uit de aanbestedingsprocedure komt.
(iii) Inschrijvingen met negatieve prijzen.
(iv) Inschrijvingen met 0-prijzen.
(v) Enzovoort.
· Het prijsformulier dient, op straffe van uitsluiting, volledig te worden ingevuld, anders zijn de prijsformulieren onderling niet vergelijkbaar en is de VRK gehouden deze inschrijver (combinatie) uit te sluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.
· Het is inschrijver (combinatie), op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, niet toegestaan de prijzen op een andere wijze aan te bieden dan door middel van het voorgeschreven prijzenblad van bijlage 12.
· De VRK controleert niet of de prijzen juist zijn ingevuld en doorberekend.
· De inschrijver (combinatie) is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens.

***


[bookmark: _Toc485885949][bookmark: _Toc419285415][bookmark: _Toc421086911][bookmark: _Toc421100634][bookmark: _Toc415556266]Bijlage 1 
Checklist Inschrijving 

In het eerste deel van de onderstaande tabel zijn alle bijlagen van het beschrijvend document opgenomen. Alle documenten waarachter ‘Ja/Nee’ is aangegeven dienen door de inschrijver (combinatie), op straffe van mogelijke uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, bij inschrijving te worden ingediend. De inschrijver (combinatie) dient voor ieder van deze documenten door middel van ‘Ja’ of ‘Nee’ aan te geven of hij het betreffende document al dan niet bij zijn inschrijving heeft ingediend. 

In het tweede deel van de tabel is aangegeven welke documenten door de inschrijver aan wie de VRK voornemens is de opdracht te gunnen binnen zeven kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de VRK moeten worden ingediend. 

	Bijlagen
	Onderwerp
	Ingevuld en ingediend Ja/Nee en niet van toepassing (Nvt)
	Beschrijvend document

	1
	Checklist Inschrijving
	Ja/Nee
	§ 3.7	

	2
	Concept overeenkomst
	N.v.t. 
	§ 3.5	

	3
	Inkoopvoorwaarden
	N.v.t.
	§ 3.5	

	4
	Verklaring Combinatie (indien van toepassing)
	Ja/Nee
	§ 4.1	
	

	5
	Verklaring Onderaanneming (indien van toepassing)
	Ja/Nee
	§ 4.2	
	

	6
	Verklaring Middelen Derden (indien van toepassing)
	Ja/Nee
	§ 4.3
	

	7
	Uniform Europees Aanbestedingsdocument
	Ja/Nee
	§ 5.1	

	8
	Formulier referentieopdracht
	Ja/Nee
	§ 6.2	

	9
	Programma van Eisen
	N.v.t.
	§ 7	

	10
	Conformiteitenverklaring minimumeisen
	Ja/Nee
	§ 7	

	11
	Uitwerking gunningscriteria
	Ja/Nee
	§ 8.1	

	12
	Prijzenblad 
	Ja/Nee
	§ 8.2

	13
	Concept acceptatieverklaring
	N.v.t.
	Bijlage 9

	14
	Stappenplan digitaal inschrijven TenderNed
	N.v.t.
	§ 3.6

	15
	Duikersstoel load and stress
	N.v.t.
	Bijlage 9

	16
	Duikersstoel
	N.v.t.
	Bijlage 9

	17
	Bepakking hoogwerker
	N.v.t.
	Bijlage 9

	18
	Antenneplan hoogwerker
	N.v.t.
	Bijlage 9

	
	Bewijsmiddelen die na voorlopige gunning moeten worden ingediend door de inschrijver (combinatie) aan wie de VRK voornemens is de opdracht te gunnen:
	
	

	1
	Gedragsverklaring Aanbesteden
	
	§ 5.2.2

	2
	Uittreksel handelsregister
	
	§ 5.2.2 en 
§ 6.4

	3
	Verklaring Belastingdienst
	
	§ 5.2.2

	4
	Bewijs verzekering
	
	§ 6.1

	5
	Bewijs kwaliteitsmanagementsysteem
	
	§ 6.3






[bookmark: _Toc419285416][bookmark: _Toc421086912][bookmark: _Toc421100635][bookmark: _Toc485885950]Bijlage 2 
Concept overeenkomst 

Deze wordt bij de nota van inlichtingen ter beschikking gesteld.
[bookmark: _Toc419285417][bookmark: _Toc421086913][bookmark: _Toc421100636][bookmark: _Toc485885951]Bijlage 3 
Inkoopvoorwaarden 

(Separaat te vinden op TenderNed)

[bookmark: _Toc419285419][bookmark: _Toc421086915][bookmark: _Toc421100638]
[bookmark: _Toc485885952]Bijlage 4 
Verklaring Combinatie

[bookmark: _GoBack]Ondergetekenden verklaren dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen, en verklaren dat 

…………………zal optreden als vertegenwoordiger van de combinatie en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en als enig aanspreekpunt voor de VRK dient.

De reden dat in combinatie wordt ingeschreven is de volgende:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

De VRK wenst te vernemen welke onderdelen van de opdracht door welke combinant worden vervuld:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ondergetekenden verklaren dat zij deze verklaring naar waarheid hebben ondertekend en tevens dat zij daartoe, namens de betreffende combinant, rechtens bevoegd zijn.


	Statutaire naam combinant
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
	




	Statutaire naam combinant
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
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Verklaring Onderaanneming

Ondergetekenden verklaren dat, indien naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure de  opdracht door de VRK aan inschrijver (combinatie) zal worden gegund, inschrijver (combinatie) het volgende onderdeel van de opdracht in onderaanneming zal geven: _________________________________________________________________________________ 

Contactgegevens onderaannemer:
· Statutaire naam:
· Vestigingsadres:
· Postadres:
· Telefoonnummer:
· E-mail:
· Nummer van inschrijving in het handelsregister:

Ondergetekende verklaren voorts dat:
· dat inschrijver (combinatie) de hoofdaannemer is en aanspreekpunt is voor de VRK tijdens de aanbestedingsprocedure en uitvoering van de opdracht. 
· inschrijver (combinatie) volledig aansprakelijk is voor de naleving van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

	Statutaire naam inschrijver (combinatie)
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening

	

	Plaats en datum
	




	Statutaire naam onderaannemer
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening

	

	Plaats en datum
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Verklaring Middelen Derde

Ondergetekenden verklaren dat: 

[Naam inschrijver/combinant] zich met betrekking tot de geschiktheidseis zoals genoemd in paragraaf [=] van het beschrijvend document beroept op de middelen van [naam derde];  

Contactgegevens derde:
· Statutaire naam:
· Vestigingsadres:
· Postadres:
· Telefoonnummer:
· E-mail:
· Nummer van inschrijving in het handelsregister:

[naam derde] voldoet, zo blijkt uit bijgevoegd bewijsstuk, alleen of gezamenlijk met [naam inschrijver/combinant] aan deze geschiktheidseis;

[naam inschrijver/combinant] bij eventuele gunning van de opdracht voor de uitvoering van de opdracht op diens eerste verzoek daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van [naam derde];

[naam inschrijver/combinant] bij eventuele gunning van de opdracht tezamen met [naam derde] hoofdelijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de opdracht (deze eis geldt uitsluitend indien in het kader van een geschiktheidseis met betrekking tot de financiële en economische draagkracht  (paragraaf 6.1 (verzekeringseis) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde). 

[Naam derde] daadwerkelijk zal worden ingezet (als onderaannemer of combinant) bij de uitvoering van de opdracht (deze eis geldt uitsluitend indien in het kader van een geschiktheidseis met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde). 



Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe rechtens bevoegd is.
	Naam derde
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening

	

	Plaats en datum
	




	Naam inschrijver
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening

	

	Plaats en datum
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument

(Separaat te vinden op TenderNed)
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Formulier referentieopdracht

Inschrijver dient per referentieopdracht één ‘Formulier referentieopdracht’ te hanteren. 

NB: om te controleren of de referentieopdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever van de referentie en tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is verricht, behoudt de VRK zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver (combinatie) contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentieopdracht.

	Gegevens opdrachtgever

	1)
	Naam opdrachtgever
	

	
	Adres
	

	
	Postcode en plaatsnaam
	

	2)
	Naam contactpersoon opdrachtgever
	

	
	Functie
	

	
	Telefoonnummer
	



	Referentieopdracht

	3)
	Datum start referentieopdracht
	

	
	Datum eind referentieopdracht
	

	
	Reden beëindiging referentieopdracht
	

	4)
	Gefactureerd bedrag (in Euro’s exclusief BTW)
	

	5)
	Omschrijving van de opdracht, waaruit in ieder geval blijkt dat de referentieopdracht qua aard gelijkwaardig is aan de aanbestede opdracht
	

	6)
	Indien verricht in combinatie: het percentage/aandeel in de combinatie; aard en inhoud van de eigen werkzaamheden verricht in combinatieverband
	

	7)
	Omschrijving van waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de kerncompetenties:
· Ervaring met het bouwen van (brandweer)redvoertuigen voor inzet in Nederland,.
· Ervaring in het inbouwen van waarbij (standaard)bepakking, door derden in opdracht van opdrachtgever is geleverd en montage door opdrachtnemer onderdeel van de opdracht is.
· Ervaring in het leveren van onderdelen aan opdrachtnemer dan wel een derde partij
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Hierbij verklaart inschrijver (combinatie) dat bovenstaande referentieopdracht naar behoren is uitgevoerd.

	Statutaire naam inschrijver (combinatie)
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
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Programma van eisen
Dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de eisen die de Veiligsheidsregio Kennemerland stelt aan een Hoogwerker (verder in dit PvE aangeduid als “het voertuig”).
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	Algemeen

	Nr.
	Omschrijving
	Ja/Nee

	TE.01 
	Het voertuig is geheel overeenkomstig de norm EN 1846-1,2 en 3, 
RV-Hoogwerker-EN1846-S-2-EN1777, tenzij anders omschreven in dit PvE.
	

	TE.02
	Het voertuig betreft een hoogwerker, ingericht voor het vervoer van twee (2) personen (inclusief de chauffeur). 
	

	TE.03
	Het voertuig, de opbouw en alle componenten zijn van een dusdanige kwaliteit, waardoor het voertuig is geschikt om gedurende 15 jaar de vereiste functionaliteit zonder noemenswaardige problemen en storingen te kunnen leveren en vervullen.
	

	Bijbehorende documenten

	De bijbehorende documenten zijn verdeeld in twee groepen, de algemene en de bijzondere documenten. Algemene documenten zijn documenten die niet door de aanbestedende dienst worden verstrekt. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij o.a.: NEN, Postbus 5059, 2600 GB  Delft (zie ook www.nen.nl). Bijzondere documenten zijn documenten die in beperkte mate kosteloos verkrijgbaar en/of digitaal zijn te raadplegen. In de tekst zal naar deze documenten worden verwezen.

	Normen, Wetten en overige regelgeving

	TE.04
	Het compleet opgebouwde voertuig voldoet op het moment van aflevering aan de van toepassing zijnde meest recente nationale en Europese wet- en regelgeving. 
	

	TE.05
	De toegepaste striping betreft primaire striping. Het voertuig moet zijn voorzien van striping volgens de (bij opleverdatum) actuele versie van de Montage Voorschriften Brandweerstriping. Uitvoering conform via de website www.striping.nl verkregen goedgekeurde stripingtekening, inclusief toe te passen functie-aanduiding. De geldende stripingtekening moet (bij afname van deze eis) overlegd kunnen worden. Tevens wordt de tekst “Kennemerland” op de hoofdboom aan de linker en rechterzijde aangebracht. En op de zonneklep “POSTNAAM”.
	

	TE.06
	Optische en geluidsignalen volgens de meest recente regeling 'optische en geluidsignalen’ vanuit het IFV. Inclusief Dubbele Martin hoorns met versneller, secundaire set blauw grillflitsers, automatische dag/nacht stand. De dubbele Martin hoorns is aangesloten op de accessoire-kring.
	

	TE.07
	Codering vindt plaats volgens de geldende SI-normen en in de Nederlandse taal.
	

	TE.08
	De Hoogwerker is bij definitieve aflevering voorzien van een, op naam van de opdrachtgever gesteld, Nederlands kenteken.
	

	TE.09
	Het voertuig dient gezamenlijk met de door de VRK aan te leveren duikstoel geschikt en gecertificeerd te zijn voor het hijsen en heffen van personen. De gegevens van de duikstoel zijn te vinden in bijlage 15.
	

	Gelijkwaardigheid en/of innovatie

	Daar waar het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid of door innovatie een andere en/of betere oplossing aan te bieden is dit toegestaan. In de nota van inlichtingen is er gelegenheid om het voorstel ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen. Het voorstel moet voorzien zijn van een duidelijke onderbouwing eventueel met een rapport en/of certificaat. Wanneer het voorstel door opdrachtgever wordt goedgekeurd zal dit aan alle inschrijvers bekend gemaakt worden. 
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	Algemeen

	Nr.
	Omschrijving
	Ja/Nee

	TE.10
	Er wordt in opdracht en voor rekening van de VRK voor aflevering door een onafhankelijke deskundige (Aboma Keboma of gelijkwaardige instelling) een ingebruikname keuring uitgevoerd op de locatie van de opdrachtnemer. Deze is overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is voor brandweerhoogwerkers met toebehoren en in het kader van de EG-richtlijn Machines 2006/42/EG. Inschrijver verleent hierbij alle medewerking en levert de benodigde documentatie hiervoor aan indien hier om gevraagd wordt. Er wordt tijdens de ingebruiknamekeuring een rapport opgesteld waarin alle geconstateerde bevindingen en opmerkingen worden vermeld. Dit rapport wordt toegevoegd aan het Hoogwerkerboek. Alle bevindingen en opmerkingen die niet conform de geldende normering, eisen, regelgeving en/of dit PvE zijn, worden vóór de aflevering van het voertuig door de opdrachtnemer opgelost en in orde gemaakt.

	

	Garantievoorwaarden

	TE.11
	De garantietermijn voor het geheel opgebouwde voertuig en alle componenten aan het chassis en de opbouw bedraagt tenminste 24 maanden na levering en maakt onderdeel uit van de offerte. Garantie voorwaarden dienen derhalve te worden bijgevoegd. 
	

	TE.12
	Gedurende de garantieperiode mag het preventief onderhoud aan het chassis in eigen beheer door onderhoudsmedewerkers van de VRK worden uitgevoerd en derhalve niet als uitsluitende voorwaarde of bepaling worden opgenomen in de garantievoorwaarden.
	

	TE.13
	Gedurende de garantietermijn zijn alle kosten die voortkomen uit het herstel van tekortkomingen van het functioneren van de Hoogwerker, zoals bijvoorbeeld reparatiekosten en de transportkosten voor rekening van opdrachtnemer, tenzij er sprake is van evident onoordeelkundig gebruik.
	

	TE.14
	De garantieperiode gaat in na het ondertekenen van de prestatie- en acceptatieverklaring (zie bijlage 13). De prestatieverklaring wordt aangeleverd door opdrachtnemer en de acceptatieverklaring door de opdrachtgever.
	

	TE.15
	De maximale levertijd, na schriftelijke opdracht tot levering, bedraagt uiterlijk twaalf (12) maanden.
	

	TE.16
	Het voertuig wordt door de opdrachtgever kosteloos op een nader te benoemen locatie geleverd. Het voertuig wordt schoon, bedrijfsklaar en geheel afgevuld met alle bedrijfsstoffen geleverd.
	

	Documentatie

	TE.17
	Bij de overdracht van het voertuig wordt in tienvoud een hard-copy “Instructie-Hoogwerker” handboek volgens de NEN-EN 1846-2:2009; EN ISO 12100-2:2003 geleverd, geschreven in de Nederlandse taal. Tevens dient dit handboek digitaal aangeleverd te worden.
	

	TE.18
	Ten behoeve van de bediening en het gebruikersonderhoud levert de opdrachtnemer een hoogwerker boek in de Nederlandse taal waarin de benodigde informatie en certificeringen aanwezig zijn. 
Het hoogwerker boek bevat tenminste: 
· Omschrijving, identificatie en gebruik hoogwerker.
· Bedieningsinstructie, veiligheidsmaatregelen, noodbediening en beperkingen.
· Rapport van de geluidsmeting.
· Overzicht van alle bevestigingspunten voor de valbeveiliging in de korf.
· Rapport keuring voor ingebruikname van de van toepassing zijnde componenten.
· Hydraulisch schema inclusief tekeningen en de componentenlijst en de vermelding van alle afsteldrukken.
· Certificering ten behoeve van het hijsen en heffen van personen in/op een redbrandcard dan wel in een duikstoel.
	

	TE.19
	Het volledige stroomkring- en leidingschema van de opbouw en alle opgebouwde componenten, onder vermelding van de kleur- en/of alfanumerieke codering, voldoen aan de eisen gesteld in NEN EN IEC 61082 deel-1.
	

	Commerciële voorwaarden

	TE.20
	Het plafondbedrag van de totale leveringsomvang zoals omschreven in dit PvE (per voertuig) bedraagt maximaal € 635.000,- exclusief BTW.
	

	TE.21
	De facturatie van de Hoogwerker geschied op de onderstaande wijze:
a. 25% na levering chassis (tegen levering bankgarantie en het chassis afnameformulier);
b. 65% na eindafname (voertuig is voorzien van Nederlands kenteken, staat op naam van de opdrachtgever, prestatie- en acceptatieverklaring zijn ondertekend);
c. 10% uiterlijk twee (2) maanden na levering.
	

	Opleidingsvoorwaarden

	TE.22
	Om iedere gebruiker en onderhoudsmedewerker vakbekwaam te maken wordt de onderstaande instructies bijgeleverd en verzorgd door de opdrachtnemer.
	

	TE.23
	Alle instructies vinden plaats op een locatie binnen de VRK. 
	

	TE.24
	Alle instructies en documentatie worden uitgevoerd en geleverd in de Nederlandse taal.
	

	TE.25
	Het vakbekwaam worden in het rijden met (rijvaardigheid), en de bediening van de hoogwerker worden in eigen beheer door (vakbekwaamheid) VRK georganiseerd en maken geen deel uit van de te verzorgen instructie.
	

	Train de trainer hoogwerker instructie

	TE.26
	Doel: Voor de hoogwerker worden zes (6) oefenleiders/instructeurs door middel van een train de trainer traject opgeleid in de bediening van de hoogwerker. De deelnemers zijn na het volgen van deze training in staat om de hoogwerker inclusief alle optionele toebehoren en functies zelfstandig op de juiste wijze te bedienen en te gebruiken, en tevens in staat om alle bedienaars van de hoogwerker op te leiden. De VRK laat de duur van deze training over aan de inschrijver.
Doelgroep: Oefenleiders/ instructeurs.
Groepsgrootte: Zes (6) oefenleiders.
Documenten: Eén (1) bedieningshandleiding per deelnemer en één (1) digitaal exemplaar. Gebruikte presentatie(s) worden tevens ter beschikking gesteld.
Bewijs van deelname: Iedere deelnemer ontvangt na de instructie een certificaat of een getuigschrift.
	

	Onderhoudsinstructie

	TE.27
	Doel:  Voor de hoogwerker worden zes (6) technische medewerkers opgeleid in de bediening en de techniek van het chassis en de hoogwerker. De deelnemers zijn na het volgen van deze training in staat om het periodiek voorgeschreven onderhoud aan het chassis zelfstandig uit te kunnen voeren. Diagnosticeren van storingen en het uitvoeren van “kleine” reparaties aan het chassis, niet zijnde de specialistische werkzaamheden. Voor het hoogwerker deel wordt er voldoende uitleg en instructie gegeven om een juiste communicatie naar de opdrachtnemer te kunnen realiseren in geval van storingen.
Tijdens de onderhoudsinstructies worden minimaal de volgende onderwerpen geïnstrueerd:
· Uitvoeren van het dagelijks, maandelijks en jaarlijks preventief onderhoud aan het voertuigchassis;
· Uitvoeren van kleine correctieve reparatie aan het voertuigchassis;
· Het kunnen analyseren en evalueren van storingen en storingsmeldingen aan chassis en hoogwerker opbouw inclusief alle optionele toebehoren.

Doelgroep: Medewerkers technisch onderhoud.
Groepsgrootte: Zes (6) medewerkers.
Documenten: Eén (1) onderhoudsdocumentatie per deelnemer en één (1) digitaal exemplaar. Gebruikte presentatie(s) worden tevens ter beschikking gesteld.
Bewijs van deelname: Iedere deelnemer ontvangt na de instructie een certificaat of een getuigschrift.
	

	Service-, onderhouds- en reparatievoorwaarden 

	De VRK is aanbestedingsplichtig op het gebied van het extern uit te voeren onderhoud van haar voertuigen. Hier heeft de VRK drie jaar geleden een Europese aanbesteding voor uitgeschreven. De winnaar van deze aanbesteding is een universeel garage bedrijf. De VRK kan het onderhoud (met uitzondering van het groot leveranciersonderhoud) dus niet bij willekeurige dealer bedrijven uitbesteden maar is gehouden aan deze overeenkomst. Indien deze overeenkomst is beëindigd is de VRK gedwongen weer een nieuwe Europese aanbesteding uit te schrijven. Tevens heeft de VRK een eigen werkplaats waarbij het onderhoud van de opbouw onder gebracht kan worden. 
Gelet op het voorgaande heeft de VRK een aantal eisen die specifiek op dit vlak van toepassing zijn. 

	TE.28
	De onderhoudspartij moet in de gelegenheid worden gesteld om het benodigde onderhoud uit te voeren aan het chassis. De eigen werkplaats moet in de gelegenheid worden gesteld om mechanische reparaties en eenvoudige storingen uit te voeren dan wel op te lossen. Opdrachtnemer levert alle benodigde informatie en gegevens aan de onderhoudspartij en de eigen werkplaats die men nodigt heeft bij de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
	

	TE.29
	De onderhoudspartij van de VRK en de eigen werkplaats moet over de onderhouds- en reparatie gegevens kunnen beschikken die nodig zijn voor het totale onderhoud en reparaties van onze voertuigen.
	

	TE.30
	Inschrijver levert 95% van de onderdelen van het voertuig binnen 24 uur  aan de onderhoudspartij en de eigen werkplaats die het onderhoud namens de VRK uitvoert. De opdrachtnemer levert de onderdelen net zo snel als aan de dealer organisaties die bij opdrachtnemer aangesloten zijn.
	

	TE.31
	Opdrachtnemer levert alle gegevens en toegangen aan de onderhoudspartij en de eigen werkplaats op het gebied van diagnose apparatuur die nodig zijn om storingen uit te lezen, reparaties uit te voeren en eventueel zaken te resetten. Dit geldt voor zowel het chassis als de opbouw. Indien hier kosten aan verbonden zijn voor de eigen werkplaats in de vorm van abonnementen of dergelijke en er wellicht specifieke uitleesapparatuur nodig is, moeten de specificaties en kosten hiervan worden aangeleverd. Dit geldt alleen voor de opbouw.
	

	TE.32
	Het voertuig dient te zijn voorzien van een systeem waarmee het mogelijk is om op afstand:
· het gebruik en de handelingen van het voertuig te reconstrueren,
· diagnoses te stellen, 
· bedienfouten en storingen uit te lezen.
Opdrachtnemer dient aan te geven hoelang deze gegevens bewaard blijven en wat de exploitatiekosten hiervan zijn. 
	

	TE.33
	Voor het gehele voertuig (chassis en opbouw) zelf geldt de volledige fabrieksgarantie ongeacht het door de opdrachtgever of door derden uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De afhandeling van garantiewerkzaamheden wordt uitgevoerd door de onderhoudspartij en/of eigen werkplaats. Er vindt afstemming plaats over deze werkzaamheden met de Opdrachtnemer.
	

	TE.34
	De gehele after-sales service, zoals onder andere de reactie- en reparatietijden, kwaliteit, kennis en ervaring van de onderhoudsmedewerkers, bereikbaarheid van de opdrachtnemer bij storingen. 

Opdrachtnemer dient te beschikken over een Nederlandse vertegenwoordiging voor wat betreft het onderhoud en reparatie van de opbouw, op maximaal 300 km afstand van de hoofdvestiging van de opdrachtgever (Haarlem, 2015 CK).
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	Nr.
	Omschrijving
	Ja/Nee

	Rijprestaties

	TE.35
	Bij een maximaal beladen voertuig op de vlakke weg bedraagt de topsnelheid maximaal 95 km/h. 
	

	Afmetingen

	TE.36
	Het voertuig heeft een maximale hoogte, inclusief opbouw (arm+ kooi), van 3600 mm (leeg voertuig). 
	

	TE.37
	De lengte van het geheel opgebouwd voertuig in de rijpositie bedraagt maximaal 10.000 mm.
	

	Chassis

	TE.38
	Het chassis dient van het type 6x2*4 met een actief gestuurde naloop-as te zijn. De vooras van het voertuig is blad geveerd. De naloop-as is voorzien van enkellucht. 
Er zijn geen voorzieningen getroffen voor het plaatsen van reservewielen. De reservewielen in de voorkomende maten worden wel meegeleverd. De naloop-as  en de vooras zijn voorzien van dezelfde bandenmaat en type, en de vooras en dient in de uitvoering een supersingles te zijn.
Het voertuig is uitgevoerd met ESP (Electronic Stability Program) voor stabiliteit in bochten en tijdens het remmen.
	

	TE.39
	De draaicirkel van het compleet opgebouwde voertuig tussen muren ≤17.000mm.
	

	TE.40
	De tijd in seconden die nodig is om het voertuig vanuit stilstand tot een snelheid van 65km/h te brengen bedraagt niet meer als 25 sec. 
	

	TE.41
	De totale tijd benodigd om de korf vanuit de rijpositie naar de maximale werkhoogte te brengen, mag niet meer dan 140 seconden bedragen. Stempels maximaal uitschuiven, geheel afstempelen en korf naar maximale werkhoogte.
	

	Hulpframe, Platform en podium

	TE.42
	Aan de linker- en rechterzijde van het voertuig is een vaste trap geïntegreerd ten behoeve van de toegang tot het platform. 
	

	Aandrijflijn

	Versnellingsbak 

	TE.43
	Het voertuig is voorzien van een vol automatisch schakelende versnellingsbak voorzien van koppelomvormer en retarder.
	

	Tractie

	TE.44
	Het voertuig is voorzien van elektronisch geregelde antislipregeling (ASR/TCS Traction Control System).
	

	Motor

	TE.45
	Brandstof: Diesel en dient te voldoen aan de emissie standaard euro 6.
	

	TE.46
	De regeneratie van het uitlaatsysteem mag op geen enkele manier invloed hebben op de inzetbaarheid van de hoogwerker.
	

	Kleurstellingen

	TE.47
	Het voertuig wordt uitgevoerd in de volgende kleurstelling:
· Cabine en voorbumper RAL 3000 (m.u.v. spiegels, spatschermen, handgrepen etc.);
· Hoogwerkerarmen- en bomen RAL 3000;
· Rolluiken, Kunststofdelen, afdekkappen en handgrepen in de standaard fabrieksuitvoering;
· Chassis van het voertuig in een standaard af-fabriek kleur.
	

	Stabiliteits- en sterkte-eisen

	Vlucht

	TE.48
	De vlucht ≥ 25 mtr. bij de volgende condities: 
· Werkvloerhoogte van 10 mtr;
· Korfbelasting van 150 kg;
De hoogte van de korfvloer bedraagt minimaal 30 meter, de vlucht op een werkkorfvloerhoogte van tussen de 5 en 13 meter moet minimaal 21 meter zijn bij maximale redkorflast en maximale afstempelbreedte.
De redkorfvloer moet rondom het voertuig (met uitzondering van het bereik van de cabine beveiliging)  minimaal 4 meter onder het maaiveld gebracht kunnen worden. 
	

	TE.49
	De korfbelasting is instelbaar t.b.v. verruiming van de maximale vlucht.
	

	TE.50
	De hoogwerker (opbouw) is eindeloos draaibaar in twee richtingen en met gelijke snelheid.
	

	Stempels en asvergrendeling

	TE.51
	De bediening van de stempels geschied zowel op afstandsbediening als handmatig. 
	

	TE.52
	Het horizontaal en waterpas stellen is volledig automatisch uitgevoerd d.m.v. 1-knops bediening.
	

	TE.53
	In verband met het horizontaal stellen van het voertuig kunnen de stempels één voor één en gelijktijdig en handmatig worden bediend.
	

	TE.54
	In de nabijheid van de bediening voor de stempels, is een duidelijk afleesbare waterpas aangebracht. Het waterpas is zodanig uitgevoerd, dat bij het aflezen hiervan direct blijkt of de hoogwerker al dan niet kan worden opgesteld.
	

	TE.55
	Het voertuig is voorzien van rechte H afstempeling.
	

	TE.56
	De afstempeling is variabel.
	

	Voertuig- manschappencabine en materiaalruimte opbouw

	TE.57
	Het chassis is minimaal voorzien van een  standaard “af fabriek” verlengde dagcabine, geschikt voor het vervoer van twee (2) personen en het meenemen en opbergen van uitrusting.
	

	Spiegels

	TE.58
	Alle hoofdspiegels zijn elektrisch verstelbaar en verwarmd.
De cabine is aan de rechterzijde uitgerust met een trottoirspiegel en een groothoek spiegel. 
	

	Camera

	TE.59
	De hoogwerker is voorzien van een verbeterd-zicht-systeem. Dit systeem bestaat uit een front-zijzicht en achteruitrijdcamera. Het beeld van beide camera's wordt gecombineerd weergegeven in één beeldscherm. Het beeldscherm wordt in het zichtveld van de  chauffeur geplaatst, bij voorkeur geïntegreerd in het dashboard. Bij de plaatsing van dit beeldscherm dient rekening gehouden te worden met de plaatsing van een tweede beeldscherm ten behoeve van het navigatiesysteem. Het systeem schakelt automatisch naar het juiste beeld behorende bij de rijrichting van het voertuig.
	

	TE.60
	De voorruit is aan de buitenzijde over de volle breedte voorzien van een zonneklep.
	

	Indeling cabine

	TE.61
	De bekleding (vloer, wand en plafond) van de cabine dient niet poreus en afneembaar te zijn. 
	

	TE.62
	In de cabine is voldoende ruimte aanwezig voor de plaatsing van ten minste de volgende inventaris:
· Inbouw aangeleverde C2000 mobilofoon;
· Plaatsing DIN vak(ken) en portofoons;
· Inbouw aangeleverde navigatie/voorbereiding Kar systeem;
· Inbouw aangeleverde MOI;
· Inbouw laders voor zaklampen;
· Inbouw lader voor warmtebeeldcamera. 
	

	Klimaatbeheersing

	TE.63
	De cabine is voorzien van een airconditioning met instelbare temperatuurregeling.
	

	TE.64
	De bestuurders zitplaats is tenminste voorzien van een:
· hoofdsteun;
· 3-puntsgordel van voldoende lengte om te dragen i.c.m. bluskleding;
· Airbag.
	

	TE.65
	De bijrijder zitplaats is niet lucht geveerd. Alle overige eisen zijn gelijk aan de bestuurdersstoel m.u.v. de airbag en de instelmogelijkheden.
	

	Opbergmogelijkheden in cabine

	TE.66
	De opdrachtnemer maakt een inrichtingsvoorstel d.m.v. een 2D tekening. De uiteindelijke uitvoering en indeling van de cabine wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
	

	TE.67
	De VRK heeft momenteel leveranciers gecontracteerd voor de levering van communicatie en navigatieapparatuur in de cabine. De VRK heeft als doelstelling om door de te contracteren leverancier voor de levering van de Hoogwerker ontzorgt te worden. Concreet betekent dit dat de te contracteren leverancier voor de levering van hoogwerker de organisatie op zich neemt voor de levering en inbouw van de betreffende apparatuur, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de overeenkomsten van de VRK. Oftewel, de apparatuur (o.a. PBS, MOI, C2000) wordt aangeleverd en de leverancier voor de levering van de hoogwerker organiseert de inbouw van deze apparatuur. Bij de bouw van het voertuig dient rekening gehouden te worden met het antenneplan. Het antenneplan is bijgevoegd in bijlage 18. 
	

	Opbouw

	Ademluchtvoorziening

	TE.68
	Het voertuig is uitgevoerd met een meeruren ademluchtvoorziening bestaande uit vier (4) stuks ademluchtcilinders (merk Drager, aangeleverd door opdrachtgever) die twee (2) aan twee (2) zijn geschakeld d.m.v. een omschakelbaar reduceerventiel.
	

	TE.69
	Het omschakelen van het reduceerventiel is mogelijk vanaf de hoofd-bedienplaats.
	

	TE.70
	Op de draaitoren is een opberging aanwezig voor in totaal vier (4) ademluchtcilinders (6.0 ltr) ten behoeve van de meeruren luchtvoorraad (de ademluchtcilinders zijn geen onderdeel van de levering). 
	

	TE.71
	De ademluchtcilinders zijn op eenvoudige-, snelle- en veilige wijze te verwisselen. 
	

	TE.72
	Voor het uitvoeren van de jaarlijkse keuring is het reduceerventiel goed en eenvoudig bereikbaar en te demonteren.
	

	TE.73
	In de telescooparm is een leiding voor ademlucht opgenomen.
	

	TE.74
	In de korf zijn twee (2) stuks ademluchtautomaat snelkoppelingen van het merk Drager gemonteerd. Het type snelkoppeling wordt nog nader bepaald door de opdrachtgever.
	

	TE.75
	Het ademluchtsysteem is uitgerust met een spoelmogelijkheid om verouderde lucht uit het systeem te kunnen verwijderen. 
	

	TE.76
	Het ademluchtsysteem is voorzien van een restdruk waarschuwingssysteem. Dit systeem bestaat uit een duidelijk waarneembare optisch en een goed hoorbaar akoestische signalering. De optische- en akoestische signalen zijn zowel in de korf als op de hoofd bedienplaats waarneembaar op de bedienpanelen.
	

	Korfcamerasysteem

	Algemene eisen

	TE.77
	Alle camera’s zijn uitgevoerd in een full-colour systeem.
	

	TE.78
	Alle camera’s zijn geplaatst in een waterdichte behuizing.
	

	TE.79
	Alle camera’s hebben een beschermingsgraad ≥ IP67 en ≥15G schokvast.
	

	TE.80
	Alle beeldschermen zijn voorzien van een automatische helderheidsaanpassing, waardoor het beeld altijd optimaal wordt weergegeven.
	

	Camera’s Korf camera (Pen, Tilt en Zoom) en de warmtebeeld camera

	TE.81
	Op de korf is een vast gemonteerde autofocus camera gemonteerd, met ingebouwde nachtzichtfunctie.
	

	TE.82
	De camera is uitgevoerd met een helderheidsfunctie voor beter overzicht in situaties met donkere en lichte oppervlakken.
	

	TE.83
	De camera is voorzien van een verwarmde lens ter voorkoming van condensvorming en bevriezing.
	

	TE.84
	De beelden van de korf camera en de warmtebeeldcamera kunnen op één (1) beeldscherm tegelijk worden getoond op de hoofd bedienplaats en op de korf bedienplaats .
	

	TE.85
	Alle hef, draai en zoom commando’s etc. kunnen op de korf of hoofd bedienplaats parallel en onafhankelijk worden uitgevoerd.
	

	Gelijktijdigheid

	TE.86
	Bij het bepalen van de capaciteit van de blusinstallatie inclusief alle vereiste functionaliteiten is de volgende gelijktijdigheid in gebruik mogelijk:
De gehele telescopisch installatie moet geschikt zijn op de korf voor het leveren van minimaal 2.500 ltr/min met 5.5 bar.
a. Oscillerende korfmonitor met capaciteit variërend van 1.000 t/m 2.500 ltr/min bij 5.5 bar; 
b. Waterscherm onder de korf.
	

	TE.87
	Het gehele waterleidingenstelsel kan volledig worden afgetapt. Daartoe zijn onder andere alle leidingen afwaterend opgesteld. 
	

	TE.88
	Het aftappen en ontwateren is door één (1) persoon eenvoudig uit te voeren.
	

	TE.89
	De aftap aan de onderzijde van de korf is volautomatisch uitgevoerd.
	

	TE.90
	De telescoopbomen kunnen zonder schade tot gevolg met een volledig gevulde watertoevoerleidingen ingepakt worden. Hiervoor is een beveiliging d.m.v. een overdrukventiel aanwezig.
	

	Afnamepunten blussysteem

	TE.91
	Het blussysteem is uitgevoerd met de volgende afnamepunten:
a. Eén (1) vaste aansluiting afnamepunt met afsluiter t.b.v. de blusmonitor in de korf;
b. Eén (1) afnamepunt met afsluiter t.b.v. LD aansluiting in de korf (naar de binnenzijde korf gericht), storz nok 52 mm;
c. Eén (1) afnamepunt met afsluiter t.b.v. LD aansluiting buiten de korf (aan de voorzijde korf naar buiten gericht), storz nok 81 mm;
d. Vast aansluiting t.b.v. waterscherm onder de korf.
	

	Wateraanvoerregeling 

	TE.92
	De aansluiting van de wateraanvoer is op een dusdanige manier geconstrueerd waardoor het drukverlies geminimaliseerd is.
De aansluiting bestaat uit twee (2) stuks (Y-stuk) aan de achterzijde rechts en links van het voertuig gepositioneerd.
	

	TE.93
	Ten behoeve van de aanvoerleiding zijn twee (2) stuks goed bereikbare storzkoppelingen (nok 81 mm), met afsluiters (liefst geen kogelkranen) aanwezig, welke zijn voorzien van blinddeksel.
	

	Korfmonitor

	TE.94
	Aan de voorzijde van de korf is een vaste gemonteerde op afstand bedienbare monitor opgebouwd uitgerust met een 5,5 bar automatische nozzle geschikt voor het gebruik van een variërend debiet van 1.000 t/m 2.500 ltr./min.
De monitor is zowel van de hoofd bedienplaats als in de korf waarbij de straalvorm, het bediet en de in alle hoeken automatisch instelbaar.
Aan de monitor is één (1) stuk 24 volt LED armaturen gemonteerd met ver-straal functie. 
	

	Waterscherm korf

	TE.95
	De hoogwerker is voorzien van een waterscherm geplaatst onder de werkkorf. Het waterscherm is zowel vanuit de korf als de hoofd bedienplaats in- en uitschakelbaar.
	

	Materiaalruimte achteropbouw

	TE.96
	In het voertuig kan bepakking, bestaande uit brandweermaterieel, gereedschappen en overige uitrustingsstukken meegenomen worden (bijlage 17).
De bepakking met uitzondering van de redbrandcard; Ferno Titan 32”SS, wordt door de VRK aangeleverd. Deze redbrancard dient door opdrachtnemer aangeleverd te worden.
	

	TE.97
	Alle bepakking wordt door de opdrachtnemer op een logische, ergonomische doelmatige en arbeidsvriendelijke wijze in de cabine en de opbouw in- en opgebouwd. Hiervoor dient een 2D tekening te worden aangeleverd welke zal worden beoordeeld.
	

	TE.98
	Twee (2) opbergkasten dienen geïntegreerd  te zijn in het volertuig en vanaf straatniveau bereikbaar. Waarvan er één kast geheel doorlopend is over de gehele breedte van het platform. Deze kast dient ruimte te bieden aan: kuipbrandcard; Ferno Titan 32“SS (breed 81.25 cm, lengte 212 cm en diep 18 cm), de Raam de Mooie brancard en brancarddrager. De kast is zowel aan de linker- als rechterzijde van het voertuig toegankelijk.
	

	TE.99
	Alle inventariskasten zijn voorzien van rolluiken. Deze zijn voorzien van barlocksluitingen of gelijkwaardig af te sluiten door middel van 1-sleutelsyssteem.
	

	TE.100
	Wanneer er een rolluik open staat wordt dit in het cabinedisplay aangegeven. 
	

	Werkkorf

	TE.101
	De werkkorf biedt plaats aan minimaal vier (4) personen.
	

	TE.102
	De korf is voorzien van een klapbordes aan de voorzijde van de korf. De vloer en het klapbordes dienen geschikt te zijn voor het plaatsen van de redbrancard.
	

	TE.103
	De korf is voorzien van minimaal twee (2) functionele toegangsdeuren: 
· De korf is geschikt voor de brandcarddrager inclusief de redbrandcard Raam de Mooi of de Ferno Titan 32”SS, welke gemonteerd kan worden op de vloer in het midden van de korf.  
· Op de rechterhoek op het hekwerk van de korf is een voorziening tbv de plaatsing brandcarddrager inclusief de redbrancard Raam de Mooi of de Ferno Titan 32”SS.
	

	TE.104
	De korf is voorzien van een mechanische waterpas.
	

	TE.105
	Aan de korf is een bevestigingsmogelijkheid aanwezig met een capaciteit ≥ 300 kg geschikt voor een personenhijslier die geschikt en gecertificeerd is voor het hijsen en heffen van personen al dan niet in een duikstoel danwel in een redbrandcard. 
	

	TE.106
	Er zijn aan de linker- en rechterzijde van de korf antival toestellen vast gemonteerd, bij voorkeur van het merk IKAR (of gelijkwaardig) met een kabellengte van 15 meter, geschikt ten behoeve van het werken buiten de korf.
	

	TE.107
	De korfrotatie ≥ 45º (graden) zowel naar links als naar rechts met nul-positie zonder beperking. 
	

	TE.108
	In de korf zijn drie (3) stuks 230V 16A CEE contactdozen aanwezig (IP 67) aangesloten op de aggregaat. 
	

	Brandcarddrager

	TE.109
	De inschrijver dient een brandcarddrager aan te leveren die geschikt is om op een snelle, eenvoudige en verantwoorde wijze de Raam de Mooi brandcard en (niet gelijktijdig) de Ferno Titan 32 “SS kuipbrancard te fixeren om een patiënt te mobiliseren.

Waarbij de brandcarddrager in combinatie met de Raam de Mooi wordt gebruikt voor het afhijsen van personen vanuit woningen en door raamopeningen. Waarbij de raamopeningen beperkt zijn. 

En waarbij de brandcarddrager in combinatie met de Ferno Titan 32 “SS kuipbrandcard wordt gebruikt voor het afhijsen van personen vanuit schepen of bouwplaatsen. Waarbij er minder sprake is van een breedte beperkingen.

	

	TE.110
	Het gehele samenspel is gecertificeerd, voorzien van pictogrammen en aanduidingen en wordt geleverd inclusief een Nederlandse handleiding en een beproevingscertificaat.
	

	TE.111
	Op het laatste deel van de telescooparm van de hoogwerker is een hijsoog gemonteerd welke gecertificeerd is voor het hijsen en heffen van personen in de duikstoel. Voor nadere informatie over de duikstoel verwijst de VRK u naar bijlage 16.
	

	Draaitoren

	TE.112
	Op de draaitoren zijn twee (2) stuks 230V op het aggregaat 16A CEE contactdozen aanwezig (IP 67).
	

	Bedienplaatsen en panelen

	TE.113
	De hoogwerker is voorzien van de volgende bedienplaatsen (bedienpanelen):
A. Eén (1) bedienplaats op de draaitoren, deze functioneert als hoofd bedienplaats t.b.v. bovenbouw;
B. Eén (1) bedienplaats in de werkkorf t.b.v. bovenbouw;
C. Eén (1) bedienplaats t.b.v. afstempeling  aan de achterzijde van het voertuig. Deze bedienplaats is eenvoudig en snel bereikbaar.
	

	TE.114
	Alle beeldschermen zijn uitgevoerd als kleurenscherm.
	

	TE.115
	Alle beeldschermen hebben een automatische helderheidsaanpassing.
	

	TE.116
	De diameter van alle beeldschermen ≥ 7”.
	

	TE.117
	De bedienpanelen inclusief de beeldschermen ten behoeve van de bediening en veiligheid, zijn allen volledig identiek uitgevoerd m.u.v. de locatie van de joysticks op de hoofd-bedienplaats.
	

	TE.118
	Alle bedienpanelen- en componenten zijn beschermd tegen weersinvloeden en dienen minimaal te voldoen aan de IP 67 (spuitwaterdicht).
	

	TE.119
	Het hoofd bedienpaneel is ten opzichte van het paneel in de werkkorf voorzien van een voorkeursschakeling. Bedienpaneel A is voorzien van een korf-noodstopoverbrugging.
	

	Hoofd bedien zitplaats

	TE.120
	De hoofd bedienplaats bevind zich aan de linker zijde van de draaitoren.
	

	TE.121
	De stoel heeft een automatische verticaal verstelling die de volledige korfbeweging volgt. Hierdoor is er ten alle tijden een optimaal zicht is op de korf.
	

	Hydraulisch systeem

	TE.122
	Alle bewegingen van de hoogwerker kunnen door een 24 volt of 230 volt elektrische noodbediening worden overgenomen., aangesloten op het aggregaat.
	

	Elektrische installatie 24 Volt

	Schema’s en tekeningen

	TE.123
	Van het voertuig dient een componententekening bijgeleverd te worden waarop alle zekeringkasten, schakelkasten, bedieningstableaus, schakelaars e.d. worden aangegeven.
	

	TE.124
	De beschrijving en tekeningen van de hydraulische installaties dienen bijgeleverd te worden.
	

	Voertuigverlichting

	Uitvoering

	TE.125
	Het voertuig is aan de voorzijde voorzien van twee (2) mistlampen.
	

	TE.126
	Het voertuig is voorzien van twee (2) ondersteunende achteruitrijdlampen waardoor er goed verlicht en daarmee veilig achteruit gereden kan worden. Deze verlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer het dimlicht en achteruitrijdversnelling zijn ingeschakeld.
	

	TE.127
	Het voertuig is aan de linker- en rechter achterzijde voorzien van breedteverlichting ter hoogte van de stootbalk.
	

	TE.128
	De zitplaats van de bijrijder(s) is voorzien van een richtbaar, individueel aan en uit te schakelen kaartlees spotje.
	

	TE.129
	Iedere inventariskast, bedieningspaneel, handbedieningshandels (afstempeling) en alle overige buiten op het voertuig aanwezige schakelaars zijn voorzien van indirecte LED verlichting. Deze verlichting wordt in werking gesteld door het openen van het rolluik .
	

	Werk en rondom verlichting

	TE.130
	De rondom verlichting dient dermate te zijn dat er rondom het voertuig in het donker goed en veilig gewerkt kan worden. Iedere stempelpoot is voorzien van zgn. projectieverlichting. Deze verlichting projecteert de positie op het wegdek waar de onderlegplaten moeten komen te liggen terwijl de stempelpoten nog niet zijn uitgeschoven.
	

	Korfverlichting

	TE.131
	Onder de werkkorf zijn vier (4) stuks werkveldverlichting (230 volt LED) gemonteerd. Deze is niet verblindend voor de personen onder de korf en zijn bedoeld om de korf met een goed zicht veilig op het maaiveld neer te kunnen zetten. 
	

	TE.132
	Aan de voorzijde van de korf zijn twee (2) stuks 24 volt LED armaturen gemonteerd t.b.v. werkverlichting. 
	

	TE.133
	De korf is uitgerust met vloervlak verlichting. Deze is niet verblindend opgesteld voor alle personen in de korf en de patiënt die op de korfvloer in de kuipbrancard ligt.
	

	Aanvullend elektrische componenten

	Uitvoering

	TE.134
	De hoogwerker dient in geval van nood eenvoudig met een starthulp te starten zijn. De NATO-aansluiting is geplaatst nabij de accuruimte, vrij toegankelijk en indien noodzakelijk voorzien van een piekbeveiliging.
	

	Voertuigaccu’s

	TE.135
	Het voertuig is voorzien van een druppellader die de voertuigaccu’s op de nominale spanning en in optimale conditie houdt. Deze lader dient minimaal een vermogen kunnen leveren van ≥30 ampère. De druppellader is aangesloten op de 230V walspanning.
	

	230 Volt/50 HZ

	Generator

	TE.136
	Het voertuig is voorzien van een fluisterstille aggregaat met een verbrandingsmotor. 
	

	TE.137
	De generator levert de voeding voor de 230V aansluitpunten en verlichting in de korf en op de draaitoren. Tevens levert hij de voeding voor de noodpomp.
	

	TE.138
	De generator is bedienbaar vanaf alle bedienplaatsen. 
	

	Walspanning

	Uitvoering

	TE.139
	Nabij de deur van de chauffeur is de hoogwerker voorzien van een 230V Defa-walaansluiting. Nabij de walaansluiting is duidelijk zichtbaar een controlelamp aanwezig. Deze controlelamp brand zodra er spanning op de walaansluiting staat.
	

	TE.140
	Bij aangekoppelde walaansluiting is het starten van de Hoogwerker niet mogelijk. Er moet wel een overbrugging mogelijk zijn.
	

	TE.141
	De voertuigaccu’s dienen, zonder gebruik van losse hulpmiddelen, te bereiken, te controleren, te onderhouden en zonder speciaal gereedschap te vervangen zijn.
	

	TE.142
	Accessoires worden geladen met een aangesloten 230V walaansluiting. De aansluitpunten ten behoeve van de accessoires bevinden zich in het voertuig.
	

	TE.143
	Het voertuig beschikt over een klein elektrische remluchtcompressor (merk Knorr-Bremse, artikelnummer 0504050005 of gelijkwaardig) die via de walaansluiting 230 V de remmen op druk houdt, zodanig dat er te allen tijde direct weggereden kan worden.
	




[bookmark: _Toc419285425][bookmark: _Toc421086921][bookmark: _Toc421100644][bookmark: _Toc485885961]Bijlage 10 
Conformiteitenverklaring minimumeisen
[bookmark: _Toc425156198]Door het invullen en ondertekenen van deze bijlage ‘Conformiteitenverklaring minimumeisen’ verklaart inschrijver (combinatie) dat hij akkoord gaat met alle in Bijlage 9 van de offerteaanvraag gestelde eisen en verklaart hij dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst aan deze eisen zal voldoen.


	Statutaire naam inschrijver (combinant)
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
	




NB: Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat inschrijver (combinatie) niet voldoet aan één of meerdere minimumeisen, terwijl inschrijver (combinatie) heeft verklaard dat hij aan alle minimumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de overeenkomst aangemerkt. In dat geval is de VRK gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
[bookmark: _Toc485885962]Bijlage 11 
Uitwerking gunningscriteria 
Om het beginsel van gelijke behandeling te waarborgen, wenst de VRK de inschrijvingen op de gunningscriteria anoniem te beoordelen. Daarom dient de inschrijver in de onderstaande tabel aan te geven in welke bijlage hij het betreffende gunningscriterium heeft uitgewerkt. 
Het document waarin inschrijver zijn inschrijving voor het betreffende gunningscriterium heeft uitgewerkt dient volledig anoniem te zijn en mag derhalve geen verwijzingen bevatten naar de naam van de inschrijver. 


	Gunningscriterium
	Nummer/naam bijlage

	1 Ontwerp chauffeurscabine
	

	2 Bepakkingvoorstel t.b.v. de achteropbouw
	
	

	3 Plan van Aanpak
	

	4 Groot leveranciersonderhoud gedurende 15 jaar
	

	5 Prijs
	










[bookmark: _Toc419285428][bookmark: _Toc421086924][bookmark: _Toc421100647][bookmark: _Toc485885963]Bijlage 12 
Prijzenblad
(Separaat te vinden op TenderNed)




[bookmark: _Toc485885964]Bijlage 13 
Concept acceptatieverklaring

[bookmark: _Toc485885965]Bijlage 14 
Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed
(Separaat te vinden op TenderNed)


[bookmark: _Toc485885966]Bijlage 15 
Duikersstoel load and stress
(Separaat te vinden op TenderNed)


[bookmark: _Toc485885967]Bijlage 16 
Duikersstoel
(Separaat te vinden op TenderNed)
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