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	1. GEBRUIKSWAARDE
	Het faciliteren van de bedrijfsprocessen van de verschillende gebruikers.
	· Functionaliteit: De mate waarin de opzet en indeling van het gebouw, de gebruikerszones en de gebruiksruimten aansluiten op het beoogde gebruik en zodanig zijn georganiseerd dat deze als functioneel en effectief worden ervaren. 
· Logistiek: De mate waarin de verschillende logistieke routes in relatie tot het gebruik en de beveiligingscompartimenteringen helder en adequaat zijn. Dit geldt voor het publiek, het (ambtelijk) bezoek, het personeel en het transport van restauratieve en facilitaire goederen. Het aantal noodzakelijke verkeersbewegingen is hierbij beperkt.
· Flexibiliteit: De mate waarin een flexibele werkomgeving wordt gerealiseerd waarin groei en krimp van de gebruikers eenvoudig en zonder grote bouwkundige of installatietechnische aanpassingen realiseerbaar is.
	De volgende onderdelen worden op het niveau van een structuurontwerp uitgevraagd:
· Een vlekkenplan (plattegronden, 1:500) waaruit duidelijk wordt hoe de verschillende afdelingen van de verschillende organisaties t.o.v. elkaar geclusterd zijn.
· Een vierkante meterverificatie van het vlekkenplan zoals genoemd bij bullit 1  waaruit blijkt dat de toegewezen m2 voldoende zijn voor de betreffende afdelingen o.a. uitgedrukt in een NO m2 ruimtestaat.  Een schematische indeling (plattegronden, 1:200) van de volgende gebruiksgebieden: een representatieve kantoorverdieping (ZM, OM en IND), de publieksgebieden (OM en IND, RvdK, NIFP, DT&V), een centraal vergadercentrum (OM+ZM) en de restaurants.
· Een schematische weergave van de personen- en goederenstromen door het beoogde ontwerp rekeninghoudend met de beveiligingscompartimenten.
· Een schematische weergave van de manier waarop de toekomstige groei en krimp van de verschillende organisaties kan worden opgevangen.
· Een geschreven toelichting (max. 1500 woorden) waarin de ontwerpkeuzes in het licht van de beoordelingsaspecten van dit criterium worden toegelicht.
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	2. BELEVINGSWAARDE 
	Het aansluiten op de gewenste beeldkwaliteit.
	· Differentiatie: De mate waarin de verschillende organisaties op passende wijze visueel gezien tot uiting komen, in het bijzonder bij de publieksgebieden.
· Samenhang: De mate waarin de bouwkundige en installatietechnische elementen in balans met de ruimtelijke karakteristieken van het gebouw zijn geïntegreerd tot een samenhangend geheel.
· Consistentie: De mate waarin de uitstraling van het ontwerp consistent aansluit op de gewenste beeldkwaliteit in ruimtelijkheid, materiaaltoepassing, kleurgebruik, detaillering, afwerking, meubilering, stoffering en verlichting (zie beeldkwaliteitplan).
· Oriëntatie: De mate waarin  ruimtelijke zichtlijnen, herkenningspunten, daglicht en zicht naar buiten bijdragen aan een goede oriëntatie bij elke gebruiker.
	De volgende onderdelen worden op het niveau van een voorontwerp uitgevraagd:
· Een geschreven toelichting (max. 1500 woorden) aangevuld met visuals en schematische tekeningen, waaruit een reëel beeld van de geboden kwaliteit blijkt van de publieksgebieden, de restaurants, de multifunctionele ruimte en een representatieve kantoorverdieping.
· Drie dwarsdoorsneden (1:50) over het publieksgebeid OM, de multifunctionele ruimte en een representatieve kantoorverdieping waarin (1) de integratie van de installatietechniek in het ruimtelijk ontwerp is aangegeven inclusief de vrije hoogte en (2) het afwerkingsniveau is aangegeven (plafondafwerking(en), wandafwerking(en), vloerafwerking(en), vast meubilair en kunstlichttoepassingen). De dwarsdoorsneden zijn voorzien van referentiebeelden van materiaaltoepassingen inclusief een puntsgewijze beschrijving (max. 20 referentiebeelden en 300 woorden per doorsnede) waaruit een reëel beeld van de geboden kwaliteit blijkt.
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	3. BEGRIP VAN DE PROJECTOMGEVING
	Het voorzien van projectrisico’s, het voorkomen van overlast en het sturen op een constructieve samenwerking.
	· Projectrisico’s: De mate waarin de aanbieder voldoende inzicht heeft in de projectrisico’s en de complexiteit van de (bouw)opgave en een visie heeft op de beheersmaatregelen, waarbij procesverstoringen in tijd, geld en kwaliteit zoveel mogelijk worden voorkomen.
· Overlast: De mate waarin de aanbieder voldoende inzicht heeft in de bedrijfsprocessen van het in gebruik blijvende deel van het gebouw en een visie heeft op de beheersmaatregelen, waarbij de beleving van overlast zo veel mogelijk wordt voorkomen.
· Samenwerking: De mate waarin de aanbieder invulling geeft aan de samenwerking met alle belanghebbenden waarbij de nu bekende en toekomstige uitdagingen constructief en in gezamenlijk overleg worden opgelost. (zie o.a. ook de marktvisie van het Rijksvastgoedbedrijf)
· Bouwlogistiek: de wijze waarop het materiaal, het materieel wordt aan- en afgevoerd en de verkeersstromen van het personeel in elke fase.
	· Een risicoanalyse met een top tien van de belangrijkste projectrisico’s inclusief beheersmaatregelen.
· Een plan van aanpak voor de bouwwerkzaamheden en de bouwlogistiek dat gericht is op het voorkomen van verstoringen van de doorlopende bedrijfsprocessen en de beleving van overlast voor de gebruikers, de directe omgeving en passanten (max. 3500 woorden).
· Een geschreven toelichting op de beoogde manier van samenwerking met alle belanghebbenden (max. 1500 woorden). 
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	4. BETROKKENHEID GEBRUIKERS
	Betrokkenheid van de gebruikers borgen tijdens het ontwerp en de uitvoering, zodanig dat dit de voortgang niet in de weg staat en de gebruikers zich prettig voelen bij het proces en het eindresultaat
	· Inzicht in het proces waarmee gebruikers worden geïnformeerd en meegenomen in het ontwerp en de uitvoering; meerwaarde ten opzichte van de minimaal verwachte inspanning als benoemd in proceseisen 2.22
· Communicatieve vaardigheden van sleutelpersoneel (projectmanager, ontwerpmanager, uitvoerder)
	· Visie op betrokkenheid en een Plan van aanpak hoe  de gebruikers bij ontwerp en uitvoering worden betrokken. (max. 1500 woorden). 
· Presentatie van het ontwerp aan de Beoordelingscommissie over de toekomstige indeling van het pand en de wijze waarop overlast voorkomen wordt. De presentatie dient te worden gedaan door een aantal van het in te zetten kernpersoneel.
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	5. PRIJS
	Het totaalbedrag zoals vermeld in paragraaf 5.2 van de Leidraad Dialoog-en Inschrijvingsfase
	· Het totaalbedrag wordt volgens de methode als beschreven in paragraaf 5.4 van de Leidraad Dialoog-en Inschrijvingsfase betrokken in de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving.
	· Inschrijvingsbiljetten A, B en C, staten van verrekenprijzen en Inschrijvingsbegroting 
· Model K

	






