Bijlage X: Programma van eisen en wensen Perceel I en II
Bijlage 5: Specifieke eisen Perceel I en II					[image: M:\Mijn Documenten\Logo NOP\Logo Noordoostpolder.JPG]	

	Nr.
	Omschrijving Specifieke eisen Perceel I (Personenauto’s)
	Ja/Nee
	Opmerking

	SE-101
	
Voertuigen zijn voor zien van minimaal vier zitplaatsen(volwassenen).
	 
	

	SE-102
	
De voertuigen zijn voorzien van 5 deuren.
	
	

	SE-103
	
De achterbank is in delen neerklapbaar.
	
	

	SE-104
	
Alle stoelen zijn voorzien van hoofdsteunen.
	
	

	SE-105
	
De voertuigen vallen binnen het A, B, C segment.
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	Nr.
	Omschrijving Specifieke eisen Perceel II (kleine Bestelauto’s)
	Ja/Nee
	Opmerking

	SE-201
	Voertuigen zijn voorzien van een enkele cabine
	 
	

	SE-202
	Voertuigen zijn voorzien van twee zitplaatsen (bestuurder en bijrijder).
	
	

	SE-203
	
Voertuigen zijn voorzien van een rechter schuifdeur met ruit.
	
	

	SE-204
	
Voertuigen zijn voorzien van twee asymmetrisch achterdeuren welke 180 graden geopend kunnen worden.
	
	

	SE-205
	
Voertuigen zijn voor zien van een verdiept tussenschot met ruit.
	
	

	SE-206
	
Voertuigen hebben een laadvermogen van minimaal 500 kg.
	
	

	SE-207
	
Voertuigen hebben een totaal gewicht maximaal 2500 kg.
	
	

	SE-208
	
Voertuigen hebben een laadvolume tussen de twee en drie kubieke meter.
	
	

	SE-209
	
Voertuigen hebben een laadvloerlengte 130cm of langer.
	
	

	SE-210
	
De minimale breedte tussen de wielkasten in de laadruimte is 110 cm.
	
	

	SE-211
	
De hoogte in laadruimte is minimaal 110cm vanaf de laadvloer naar dakspant.
	
	

	SE-212
	
De laadruimte is voorzien van verlichting. De verlichting wordt ingeschakeld bij het openen van een van de achterdeuren en schuifdeuren en gaat uit bij het afsluiten van de deuren dan wel het voertuig.
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