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Locatie
Vergader- en congrescentrum De Stenge te Heinkenszand.   
Bezoekadres van de locatie: Stengeplein 1 te Heinkenszand


Aanmelding
Voor deze Marktinformatiedag hebben zich n.a.v. de publicatie op TenderNed een 80-tal bedrijven (136 deelnemers) aangemeld. 

De uitnodiging voor deze marktinformatiedag is door Rijkswaterstaat gepubliceerd op (onder andere) TenderNed. Dit houdt in dat alle geïnteresseerde marktpartijen gelegenheid hebben gehad deel te nemen. 
[bookmark: _Toc536697779]Presentaties
Korte film zoals gepresenteerd voor aanvang presentaties:

Zie: www.rws.nl/bereikbaarzeeland


Presentaties RWS  (Willy Dekker en Colette O’Prinsen):





Brochure:




Overig:
De getoonde presentatie(s) en de ter beschikking gestelde brochure zijn middels dit verslag gepubliceerd en daarmee voor eenieder toegankelijk. 

Informatie verstrekt tijdens de marktinformatiedag kan afwijken van informatie die in een latere fase wordt verstrekt. Er kan om deze reden door de markt geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. 

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de marktinformatiedag geen onderdeel uitmaakt van een eventueel aanbestedingsproces.
[bookmark: _Toc536697780]Stellingen en open vragen (stemapp)
De stellingen en open vragen (stemapp) zijn als volgt vastgesteld: 

1	Tot 2030 investeert Rijkswaterstaat Zee en Delta naar schatting jaarlijks tussen 150 en 200 miljoen euro in de vervanging en renovatie van bruggen en sluizen. Hoe kijkt de markt hier tegen aan?
a.	 Geen enkel probleem, de markt is er klaar voor.
b.	 Er is voldoende capaciteit, zolang de projecten maar gespreid de markt opkomen. 
c.	 De vraag aan capaciteit is te groot, de markt kan dit niet aan.

	Aantal respondenten: 116

	Antwoorden
	Percentages

	a.
	5,4%

	b.
	88,8%

	c.
	6,0%


		
		Interactie met de zaal/markt via de dagvoorzitter:

Reactie Markt: ‘antwoord b’; indien de opdrachten gespreid in de markt gezet zullen worden is het behapbaar. Ook dienen de risico’s gespreid te worden.

Reactie Markt: ‘antwoord c’; indien ook naar het werk gekeken wordt dat, naast Rijkswaterstaat, in de markt gezet wordt (o.a. ProRail) is er te weinig capaciteit vanuit Nederland beschikbaar om al het werk aan te kunnen.

Reactie RWS (Colette O’Prinsen, PPO): zoals in de presentatie aangegeven is de beschikbare capaciteit ook een zorg van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is inderdaad niet de enige partij die aan de slag gaat. In regio zuidwest is de uitdaging mogelijk nog groter dan in het midden van het land. Door opdrachten in samenhang en goed georganiseerd in de markt te zetten moet het kunnen. 


2   	Wat is uw belangrijkste advies aan Rijkwaterstaat m.b.t. tot het op de markt brengen 
van de grootschalige onderhoudsprojecten? 

	Aantal respondenten: 115



Een selectie van de gegeven adviezen (antwoorden) zoals weergegeven tijdens de sessie:
	Adviezen:

	Openheid in risico’s en aandacht voor voldoende areaaldata

	Voldoende onderscheidend vermogen op EMVI

	Diversiteit van specialisme aanbesteden

	Duidelijke scope en verantwoordelijkheden

	Integraal beschouwen

	Zorg voor voldoende spreiding, werk aan de voorkant al samen











3	Rijkswaterstaat Zee en Delta wil graag haar projecten zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Wat is hiervoor nodig in de samenwerking met u? 
a.	 Wanneer Rijkswaterstaat bereid is te investeren, komen wij wel met ideeën.
b.	 Geef aan waar we als markt op kunnen scoren qua duurzaamheid.
c.	 Wij willen graag meedenken in de voorbereiding. Duurzaamheid moet vanaf het begin 
          meegenomen worden. 

	Aantal respondenten: 117

	Antwoorden
	Percentages

	a.
	11,3%

	b.
	11,3%

	c.
	77,4%



		Interactie met de zaal/markt via de dagvoorzitter:

Reactie Markt: de markt wil graag aan de voorkant meedenken in duurzaamheidsvraagstukken. De Life Cycle van Bediening & Besturing is anders dan van andere disciplines. Goed dat hierover aan de voorkant al wordt meegedacht.

Reactie Markt: juist ten aanzien van het aspect duurzaamheid hebben we nieuwe verantwoordelijkheden welke in gezamenlijkheid uitgewerkt dienen te worden (bv. conserveringsvraagstukken).


4 		Samenwerken met de markt aan een vitale en duurzame sector vindt Rijkswaterstaat 
belangrijk. Welke samenwerkingsvorm heeft uw voorkeur?
a. Traditioneel samenwerken met de markt (via een Openbare- en/of Niet openbare procedure).
b. Intensief samenwerken met de markt (bijv. via vormen als Concurrentiegerichte dialoog (Light),
    Innovatiepartnerschap, RWS project DOEN).
c.  Een andere vorm van samenwerken, de toelichting op dit antwoord kan gegeven worden in de hier
    opvolgende open vraag 5.

	Aantal respondenten: 112

	Antwoorden
	Percentages

	a.
	8,3%

	b.
	81,7%

	c.
	10,0%



		Interactie met de zaal/markt via de dagvoorzitter:

		Vraag: mogelijk dat de antwoorden per domein (specialisme) verschillend zijn?

Reactie Markt: ‘antwoord b’; m.b.t. technische installaties bestaat de behoefte om vroegtijdig betrokken te worden.

Reactie Markt: ‘antwoord a’ traditionele vormen van samenwerken is men gewend en zorgt voor een bepaalde mate van pragmatisme. Indien Rijkswaterstaat tempo wilt maken is het advies een meer traditionele samenwerkingsvorm te hanteren.

Reactie Markt: ‘antwoord b’; neem als voorbeeld het project DOEN. Benut de capaciteit van de markt door te selecteren op kwaliteit. Investeer niet in dikke plannen, maar in capaciteit / kwaliteit.





5  	Welke vorm van samenwerking ziet u als de meest geschikte vorm, dit als toelichting op stelling 4c.

	Aantal respondenten: 53



	Vormen van samenwerking:

	Bouwteam

	Bouwteam en/of alliantie

	Afstemmen op complexiteit van de opdracht

	BVP

	Maatwerk maken per opgave van Bouwteam tot dialoog

	Model als DOEN, leidt tot een optimum voor RWS en Markt



		Interactie met de zaal/markt via de dagvoorzitter:

Vraag Markt: Het aanbesteden van Prestatiecontracten gebeurt middels BVP. Op welke wijze is Rijkswaterstaat voornemens de renovatiecontracten in de markt te zetten?

Reactie RWS: (Huub de Lange, Afd. Werkwijze ICM):): Het is correct dat de lijn voor het aanbesteden van de Prestatiecontracten middels BVP plaatsvindt. In samenspraak met de markt zijn echter ook andere vormen te bedenken. Zo is vanuit deze interactie bijvoorbeeld de Concurrentiegerichte Dialoog Light ontstaan. Voor de onderhoudsopgave zal in eerste instantie gekeken worden naar de meer traditionele vormen van aanbesteden. Kansen voor BVP wordt ook voor deze opgave bekeken.

Reactie RWS: (Colette O’Prinsen, PPO): aanvulling; Indien BVP zicht geeft op een betere kwaliteit dan zal dit zeker ook toegepast worden bij de grote onderhoudsopgave (bv. als bij het project VoorOeverVerderdiging, VOV). Prestatiecontracten worden sowieso middels BVP in de markt gezet.

Reactie Markt: bij renovatieprojecten worden vaak veel bestaande assets aangepakt. De ervaring leert dat in een Bouwteam snel geschakeld kan worden t.b.v. risico’s en risicoverdeling.
	

6		Hoe kan Rijkswaterstaat Zee en Delta het beste de markt betrekken tijdens de voorbereiding van de 
projecten?
a.	 Deze informatiedag is voldoende; wij zien de publicaties wel verschijnen.
b.	 Wij worden graag geïnformeerd via een periodieke “nieuwsbrief”.
c.	 Wij worden graag betrokken in de voorbereiding d.m.v. marktconsultaties (waarin wij kunnen 
 bijdragen in de uitvraag).

	Aantal respondenten: 110

	Antwoorden
	Percentages

	a.
	2,7%

	b.
	13,0%

	c.
	84,3%



		Interactie met de zaal/markt via de dagvoorzitter:

Reactie Markt: een respondent geeft aan niet te hebben gestemd, te algemene vraag. Het echte overleg wordt gemist. Oproep om echt samen te praten en samen-te-werken.

Reactie RWS (Colette O’Prinsen, PPO & Huub de Lange, Afd. Werkwijze ICM): de vraag is HOE dan? Het project DOEN is een project met een specifieke aanpak, met marktpartijen. De vorm van samenwerken wordt verder verkend. RWS wil een dialoog in plaats van een monoloog. Hoe we dat doen? Middels aansluiting brancheorganisaties, leveranciersgesprekken en bijeenkomsten als deze. Zoeken naar de balans om met specialistische partijen in gesprek te gaan en zorg te blijven dragen voor equal level playing field. Niet te algemeen, specialistisch. Bijvoorbeeld gesprekken op disciplineniveau voor sluizen, B&B, etc.

Reactie Markt: een dag als vandaag is een mooi begin. Vervolgens zoeken naar verdieping (specialisatie). De vraag stellen ‘Hoe bereiken we de markt?’ en ‘Op welke wijze worden de juiste eisen in het contract gesteld?’ Probeer daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de ervaring van de markt.

Reactie Markt: wees selectief in het houden van marktconsultaties. Wanneer alle projecten (ca. 27) vergezeld gaan van marktconsultaties is dit een te grote belasting.

Reactie Markt: De wijze waarop RWS de markt nu betrekt zorgt voor weinig onderling contact tussen marktpartijen. Als voorbeeld (best practice) wordt een marktconsultatie van RVB (Rijksvastgoedbedrijf) genoemd. De door RVB ingezette lijn zorgde voor meer onderlinge interactie tussen de marktpartijen wat voor betreffende partij het op onderdelen inschrijven van de opdracht mogelijk heeft gemaakt (asbestinventaristaties).

Reactie Markt: beperkt de hoeveelheid marktconsultaties. Probeer deze over de projecten heen te organiseren en kijk daarbij naar bepaalde specialismen (B&B, beton, etc). Denk eventueel aan marktconsultaties per discipline. Zoek naar de juiste balans tussen integraliteit en disciplines.

Vraag Markt: levert Rijkswaterstaat de marktconsultaties ook daadwerkelijk iets op?
Reactie RWS (Huub de Lange, Afd. Werkwijze ICM): Rijkswaterstaat haalt veel informatie uit de marktconsultaties. Daarnaast wordt ook informatie gehaald uit: leveranciersgesprekken, dialoogrondes, Infratech, Bouwend NL, MKB NL, etc.
De Concurrentiegerichte Dialoog Light is een voorbeeld welke voorkomt als output uit de dialoog met de markt. Uiteraard kan dit altijd beter. Bijvoorbeeld kijkend naar marktsegmenten, disciplines en daarop de benadering van de markt afstemmen. Of marktconsultatie op systeemniveau (bruggen, sluizen, etc.). 
		

7	Indien Rijkswaterstaat Zee en Delta een marktconsultatie organiseert, welke vorm heeft dan uw voorkeur?
a.	 Schriftelijke marktconsultatie.
b.	 Open marktconsultatie (plenair).
c.	 Mondelinge marktconsultatie via 1-op-1 gesprekken (openbare publicatie geanonimiseerd 
 samenvattend verslag zonder commercieel gevoelige informatie).
d.	 Combinatie van bovengenoemde vormen (schriftelijk, open en/of mondelinge marktconsultatie).

	Aantal respondenten: 105

	Antwoorden
	Percentages

	a.
	4,0%

	b.
	6,1%

	c.
	49,5%

	d.
	40,4%




8	 	Welke thema’s wil de markt terug zien in de marktconsultaties? 
 
	Aantal respondenten: 73



Een selectie van de gegeven adviezen (antwoorden) zoals weergegeven tijdens de sessie:
	Thema’s:

	Contractvorm en risicoverdeling

	Samenwerking

	Innovatie

	Programmering en clustering

	Aanbestedingswijze

	Duurzaamheid

	Specialisme

	Machineveiligheid

	Gezamenlijke doelen



Reactie Markt: Specialismen bij specialisten laten. Specialisten worden echter vaak te laat ingeschakeld. Oproep om specialisten meer aan de voorkant te betrekken. Nu worden deze, via grote aannemers, vaak te laat ingeschakeld. Maak tijdig gebruik van de kennis en kunde van de specialisten.

Reactie RWS (Huub de Lange, Afd. Werkwijze ICM): Terecht signaal. Bewust minder expliciet insteken op het koppelvlak RWS / hoofdaannemer en meer op het koppelvlak met specialisten. 


9		Zijn er nog andere zaken die u Rijkswaterstaat Zee en Delta op dit moment wenst mee te geven?

	Andere zaken:

	In teams met hun specialisme

	Zoek het directe overleg

	Maak zo snel als mogelijk de kwartaalplanning van werken bekend

	Processen van bedrijfsleven integreren

	Communiceer regelmatig over voortgang, zodat de markt daar op kan anticiperen

	Nu al starten met zoektocht naar innovaties, ruimte maken in de aanbestedingen

	Zet DOEN in voor de programmatische aanpak

	Veel succes



		Interactie met de zaal/markt via de dagvoorzitter:

Reactie RWS (Colette O’Prinsen, PPO): nadere toelichting project DOEN. Betreft een andere manier van samenwerken. Andere manier van het oplossen van het probleem. Voorbeeld waarin de markt eerder betrokken wordt. Meer direct overleg. RWS en Markt zoeken elkaar eerder en op specialismen op, als voorbeeld wordt genoemd het E/IA vraagstuk waarbij in een vroeg stadium met specialismen om tafel is gegaan om het probleem te bespreken en gezamenlijk te komen tot een oplossing. 
Programmatische aanpak met als doel de probleemoplossing niet alleen te doen, maar samen met de markt aan de voorkant van het project.

Reactie Markt: Stel alle data voor dit specifieke programma beschikbaar voor de markt, zodat zij er mee aan de slag kan gaan. Middels het verwerken en analyseren van de data kan de markt nu al met goede ideeën komen en zodoende dieper meedenken.

Oproep Markt: Vergeet energietransitie niet als thema!
Reactie RWS: Energietransitie zit in thema’s Duurzaamheid / Energie-neutraal

Afsluitende reactie RWS (Willy Dekker, Directeur Netwerkmanagement ZD): Willy spreekt haar dank uit voor deze dag en de betrokkenheid van de markt. Ze is geïnspireerd en hoopt dat dit ook geldt voor de markt. Ze heeft veel gehoord en geeft aan het goed gehoord te hebben. Ze doet de oproep, tijdens de lunch, onderling met elkaar het gesprek aan te gaan.   
[bookmark: _Toc536697781]Infosheets Marktplaats
Informatiesheets:

Vast onderhoud (Team ZD A Vaarwegen):



Oosterscheldekering (Team keringen III Oosterscheldekering):




Krammersluizencomplex (Team Renovatie Krammersluizencomplex):



Bruggen (Team WNZ B-Bruggen): 




Sluizen (Team ZN B Vaarwegen):



     

Sluizen (Team ZD-B Sluizen):




Overig:
De informatiesheets zijn middels dit verslag gepubliceerd en daarmee voor eenieder toegankelijk. 

Informatie verstrekt tijdens de marktinformatiedag kan afwijken van informatie die in een latere fase wordt verstrekt. Er kan om deze reden door de markt geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. 

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de marktinformatiedag geen onderdeel uitmaakt van een eventueel aanbestedingsproces.
[bookmark: _Toc536697782]Beantwoording overige vragen n.a.v. de Marktinformatiedag

	Vraag Markt:
	Antwoord RWS:

	Is er ook een lijst van deelnemende bedrijven/contactpersonen beschikbaar? Dat helpt om te netwerken, oriëntatie op combinaties etc. 

	In  verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het voor Rijkswaterstaat niet mogelijk om dergelijke (persoons)gegevens te verstrekken aan derden.

RWS is voornemens bij het organiseren van (een) eventuele marktconsultatie(s) ook een netwerk-moment te faciliteren. Waarbij de markt zelf in de gelegenheid wordt gesteld om onderling contacten te leggen.  


	Veel informatie werd met ons gedeeld en waar mogelijk konden wij contacten leggen met andere ondernemingen.

Wij zullen zeker gebruik maken van deze informatie

Mijn tip voor de volgende marktconsultatie, zoals ik deze ook in de zaal aangaf, geef ik graag nog een keer schriftelijk mee. Vorig jaar maakte wij een marktconsultatie mee van de Rijksgebouwendienst. De groep werd toen opgedeeld in meerdere groepen. Hierdoor konden we onderling beter contact leggen.
Nu was de groep te groot om iedereen te kunnen spreken.

Ik weet niet of het in verband met de privacy mogelijk is de deelnemerslijst te delen? Wij houden ons anders aanbevolen om zo nog beter contact te kunnen leggen met samenwerkingspartners.

	In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het voor Rijkswaterstaat niet mogelijk om dergelijke (persoons)gegevens te verstrekken aan derden.

RWS is voornemens bij het organiseren van (een) eventuele marktconsultatie(s) ook een netwerk-moment te faciliteren. Waarbij de markt zelf in de gelegenheid wordt gesteld om onderling contacten te leggen.  



	Hoe kom ik tussen de partijen die al opdrachten voor Rijkswaterstaat uitvoeren om ook opdrachten uit te voeren?
	RWS publiceert diens (voor)aankondigingen van opdrachten (actuele Nationale en/of Europese aanbestedingen) via TenderNed.

Daarnaast publiceert Rijkswaterstaat op diens website regelmatig een geactualiseerde inkoopplanning. Zie: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning.aspx


	Hoe komt ons bedrijf in beeld bij RWS voor meervoudige onderhandse opdrachten?
	Voor opdrachten onder de drempel van Europese aanbesteding wordt (uitzonderingen daargelaten) in het algemeen als volgt aanbesteed:
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning.aspx
Ter voorbereiding op een aanbesteding toetsen wij zo nodig ideeën en mogelijke oplossingen in marktconsultaties. Hier kunt u vrijblijvend aan meedoen. Houd TenderNed in de gaten voor marktconsultaties, maar ook voor onze (lopende) aanbestedingen.


	Als onderaannemer van de onderaannemer van de hoofdaannemer hebben we vaak heel specialistische kennis die verloren gaat door de veelheid aan schijven tussen ons en Rijkswaterstaat. Ook zijn we door onze kennis als er iets mis gaat ineens heel belangrijk qua partij. Hoe kunnen we dit aan de voorkant slimmer regelen?
	Naast de mogelijkheid om als onderaannemer van de hoofdaannemer te fungeren biedt Aanbestedingswetgeving de mogelijkheid aan om  als ‘combinatie’ in te inschrijven. 
Dit (‘combinatie’) wordt bij aanbestedingen vaak gebruikt als basis voor een gezamenlijke inschrijving, waarbij alle partijen aangeven een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de opdracht. Combinatievorming kan (bijvoorbeeld voor het MKB) een middel zijn om in gezamenlijkheid wél aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen. 

	Zijn er ook contacten gelegd zijn met het project VONK (Vervangings Opgave Natte Kunstwerken) van GPO. Dit zou overeenkomsten hebben met de onderhoudsopgave waar RWS voor gesteld staan.

	Binnen RWS vindt continue op zowel landelijk als regionaal niveau onderlinge afstemming plaats. 


Beschrijf belangrijke (beslis)momenten voor de contractvoorbereiding, start aanbesteding, inschrijvingsfase etc.
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Integrale inkoopafweging grote onderhoudsopgave

« Pakketgrootte divers

« Specialisme bepalend

« Hinder voor scheepvaart, weggebruikers en omwonenden
« Capaciteit markt en eigen organisatie

« Aanbestedingsregels

« Landelijke afstemming

- Veiligheid, duurzaamheid, klimaat
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Vast onderhoud en veel aanpassingen

« Prestatiecontracten voor vast onderhoud van delen areaal
« Einde technische levensduur bepalend

« Kortere levenscyclus Bediening en besturing

« Bediening op afstand

« Gelijk groot onderhoud

« Qosterscheldekering als bijzonder object

« Veel conserveren sluizen, bruggen

« Remmingwerken, steigers, aanlegvoorzieningen

« QOok vooroevers aanpassen en dijkversterkingen

15





Vast onderhoud

: . - Werksoort Fase Omvang [Aanbesteding
T

Vast & (klein)variabel onderhoud Noord 15 35 50 Voorbereiding 35 tot 100 Q3 2019
Prestatiecontract

Vast & (klein)variabel onderhoud Zuid 10 25 65 Voorbereiding 35 tot 100 Q1 2020
Prestatiecontract
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Oosterscheldekering

] e Werksoort
Projectomschrijving (in %)

/18] W
Vervangen schuifaanslagen - 50 5
Oosterscheldekering

Fase
Project

0 Voorbereiding

Groot Variabel Onderhoud Civiel - - 100 Scoping

Afmeervoorzieningen en loswallen
Betonwerken Oosterscheldekering
Opleggingen verkeerskokers

17

Omvang
miljoen €

15 tot 35

0 tot 15

Aanbesteding

2020/2021

n.t.b.






Oosterschelde Kering

Werksoort Aanbesteding
(in %)

Projectomschrijving

ern | w | o
Vervangen schuifhoogtemeting 100 - - Voorbereiding 0 tot 15 2019
Oosterscheldekering (62 schuiven)

L e . 50 = 50 V idi 1 2019-2
Modernisering beveiliging Oosterscheldekering 0 Voorbereiding 0 tot 15 (?n ?jelgr?)o

eUitbreiden toegangscontrolesysteem, toezichtsysteem en
fysieke beveiliging

Vast & (klein)variabel onderhoud 30 30 30 Scoping 15 tot 35 2020
Oosterscheldekering

_ ) ) - 100 - Voorbereiding 0 tot 15 2019-2020
Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering (in delen)
Fase I
Toekomstvaste kering.... Scoping 2020 ev
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Krammersluizencomplex

Werksoort —_ Aanbesteding
i ()
e [ w ] e
31 49

Renovatie Krammersluizen (DBM)

e Nieuw scheidingssysteem zoet/zout water

¢ VVervanging besturing, bediening en bewaking
e Onderhoudsverplichting tijdens en na realisatie

20 Voorbereiding 100 tot 250 2021

- - 100 Voorbereiding 15 tot 35 2020
Civiel Werk Voorhavens Krammer (E&C)
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Bruggen

Projectomschrijving

Groot onderhoud aan tien bruggen over het
Schelde-Rijnkanaal en het Kanaal door Zuid-

Beveland.

e Conserveren staalconstructies
(hoofddraagconstructie incl. boog/leuning)

e Vervangen - groot onderhoud voegovergangen
/opleggingen/geleiderail

e Vervangen van het asfaltpakket/slijtlaag

e Herstellen beton en damwandschaden

e Aanpak verlichting

21

(in %)
ol w | o
5 - 95

Fase Project

Voorbereiding

Omvang
miljoen €

35 tot 100

Aanbesteding

2020






Sluizen

- - = Werksoort . Omvan Aanbesteding
Projectomschrijving . Fase Project miljoen%
in (1)
Sw] o
A

Renovatie Bathse Spuisluis (E&C) 10 45 45 Voorbereiding 0 tot 15 2019

e Vervanging schuiven
e Renovatie cilinders

. . .. . 40 40 20 Scopin 35 tot 100 2020
Renovatie besturing en bediening sluizen P

Bergse Diepsluis
Zandkreeksluis
Grevelingensluis
Roompotsluis
Kreekraksluizen
Sluis Hansweert

22





Sluizen

- SIS Omvan
Projectomschrijving mi|j:)’eng€

Conserveren sluisdeuren - 50 50 Voorbereiding 0 tot 15
Bergse Diepsluis
Zandkreeksluis
Grevelingensluis
Kreekraksluizen

Realisatie en renovatie diverse - - 100 Voorbereiding 0 tot 15

Remmings- en geleidewerken
Bergse Diepsluis
Zandkreeksluis
Grevelingensluis
Kreekraksluizen
Sluis Hansweert
Postbrug
Vlakebrug
Vluchthaven Tholen

23

Aanbesteding

2020

2020






Vooroeververdediging

Projectomschrijving Werksoort | ce project | Omvang | Aanbesteding
in % miljoen €
HEIEN
A
Diverse vooroevers Oosterschelde en - - 100 Voorbereiding 15 tot 35 2019

Westerschelde
Combinatie met werk met Provincie
Zeeland

. 100 Scopin 15 tot 35 Na 2021
Geulwandbestortingen en PINg

Vooroeververdediging werken

24





Teams actief in de onderhoudsopgave

ZD A
ZD A ZD B Keringen WNZ B

Vaarwegen Sluizen III Bruggen
PO

ZD B Waterveilig
Vaarwegen heid

25





Samenwerking markt

Als “bouwers” van Nederland excelleren we door betrouwbaar,
aanspreekbaar en inspirerend te zijn.

Opdrachtnemers en opdrachtgevers in de bouw en infra werken samen aan
een veilig, leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland.

Vijf hoofdprincipes

1. We kijken met trots en plezier naar de opgave en dragen dat ook uit.

2. De aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht op het doel van de opgave.
3. De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen.

4. We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s, en handelen daar ook naar.

5. De financiéle totstandkoming en afwikkeling van de opgave is doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle
betrokkenen.

26





Samenwerking partners

« Met gemeentes, Provincie, Waterschap afstemmen
 Mogelijkheden voor samen optrekken
« QOok gebruikers spelen grote rol

27





Veiligheid

Rijkswaterstaat heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht; samen met onze partners werken we aan
een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

In het Natte areaal van Zee en Delta wordt tav arbeidsveiligheid als onderdeel van Integrale Veiligheid extra
aandacht gevraagd voor:

 De operationeel Codérdinatie van werkzaamheden door de Opdrachtnemer van het Prestatiecontact.
« De Veiligheidsfilm, verplicht voor ieder persoon die werkzaamheden op de objecten uitvoert.
 Het actueel houden van de RI&E’s.

Tevens zal in veel werken machineveiligheid en de daarop van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving en
Europese Richtlijnen een prominente rol gaan spelen.
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Duurzaamheid

Rijkswaterstaat werkt doorlopend aan een duurzame leefomgeving, bijvoorbeeld met slimmer beheer en het
gebruik van duurzame energie.
Om te zorgen dat we nieuwe en lopende projecten op een duurzame manier uitvoeren, werken we aan de
hand van 5 ontwerpcriteria:

— gebruik duurzame energie

— sluit materiaalkringlopen

— ondersteun biodiversiteit

— stimuleer samenwerking

- draag bij aan een schone en gezonde leefomgeving.

Doordat we deze criteria structureel hanteren en we dit ook van onze opdrachtnemers verwachten,
verduurzamen we onze huidige en toekomstige kerntaken en dragen we bij aan nationale en internationale

opgaven.
Zie ook Duurzaam GWW
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Klimaat

Effecten van klimaatverandering op de RWS-netwerken
Als gevolg van klimaatverandering komen weersextremen vaker voor. Zowel droogte als wateroverlast

vormen aanzienlijke belemmeringen voor het functioneren van het scheepvaartverkeer.

Het gaat vaker en harder regenen, hagelen en stormen. Dit kan leiden tot wateroverlast op de wegen,
hogere rivierafvoeren en stremmingen voor de binnenvaart.

Het wordt ook warmer, waardoor droogte kan ontstaan en de stabiliteit van wegen en dijken kan worden
aangetast en onvoldoende vaardiepte voor de binnenvaart.
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Stellingen en open vragen

Hoe kunt u verbinden met het Avint stem systeem :
1. Pak uw telefoon

2. Maak verbinding met het wifi netwerk AVINT
3. Open uw webbrowser en browse naar a.nl

32
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Samen werken aan een
bereikbaar Zeeland

Planning groot onderhoud tot circa 2030 | versie november 2018
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Rijkswaterstaat investeert in onderhoud

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de
komende jaren een flink aantal bruggen,
sluizen en wegen in de provincie Zeeland.
Daarmee zorgen we ervoor dat (vaar)
weggebruikers ook in de toekomst vlot
en veilig op hun bestemming aankomen.
Het is de grootste onderhoudsopgave uit
onze geschiedenis.

De wegen over een groot aantal brug-

gen, sluizen en Deltawerken in Zeeland
zijn essentieel voor de verbinding van de
Zeeuwse eilanden met de rest van Nederland
en Europa. Een goed functionerend net-
werk van vaarwegen is eveneens van groot
belang voor de provincie en de havens van
Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen en Gent.
De Nederlandse (vaar)wegen zijn van hoge
kwaliteit. Om deze kwaliteit te behouden,
monitoren we 24 uur per dag onze (vaar)
wegen, waaronder alle sluizen, bruggen,
tunnels en viaducten.

Betere doorstroming voor weg- en
vaarverkeer

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat
een aantal snelwegen, tunnels en brug-
gen ingrijpend gerenoveerd en onderhoud
gepleegd aan sluizen. Rijkswaterstaat

is partner in de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie, die de Nieuwe Sluis bij
Terneuzen laat aanleggen. De komende
jaren leggen we nieuwe rotondes aan op
Schouwen-Duiveland. Met deze inves-
teringen zorgen we voor een betere en
betrouwbare doorstroming van het weg- en
vaarverkeer.

Renovatie en vervanging

De komende decennia investeren we extra
in onderhoud. Veel bruggen, dammen en
sluizen stammen uit de jaren 60, 70 en 80
van de vorige eeuw. Daarna werden vracht-
wagens zwaarder, schepen groter en nam
het verkeer enorm toe. Een groot aantal
werken is inmiddels aan renovatie of ver-
vanging toe.

2| Rijkswaterstaat

Deze onderhoudsopgave is een enorm
karwei en vraagt onze maximale inspan-
ning. Naast flinke investeringen gaat het
ook om menskracht en specifieke kennis.
Bovendien is het een programma met een
lange adem. Het renoveren en vervangen
van bestaande infrastructuur — met een
totale vervangingswaarde van vele mil-
jarden euro’s — beleeft de komende jaren
een piek.

Innovatief en duurzaam

Tijdens iedere renovatie of vervanging
maken we onze wegen, bruggen en sluizen
ook meteen toekomstbestendig. Zo maken
we bruggen sterker, zodat er zwaardere
auto’s overheen kunnen. We passen de
infrastructuur aan klimaatverandering aan
en bouwen bruggen en sluizen energieneu-
traal en duurzaam. Ook gaan we objecten
centraal besturen en vervangen we bestaan-
de ICT-systemen voor bediening, besturing
en bewaking. Dat maakt het hele proces
effectiever, eenvoudiger en betrouwbaarder.

Flexibele planning

Het vernieuwen van infrastructuur, terwijl
deze volop wordt gebruikt, vraagt om een
doordachte aanpak. De meest urgente
projecten pakken we als eerste aan, bij-
voorbeeld de sluizen en bruggen met veel
storingen. Ook geven we voorrang aan het
goed functioneren van de hoofdtranspor-
tas, zoals routes voor de beroepsvaart. Waar
het kan, combineren we werkzaamheden.
Maar de planning ligt niet vast. We kijken
steeds naar welke werken op ddt moment
de meeste aandacht verdienen. Dat kan
betekenen dat we sommige renovaties en
vervangingen eerder op de agenda zetten en
andere later uitvoeren.

Veiligheid voorop

Tot aan een renovatie of vervanging zal

de kans op storingen toenemen. Daarom
houden we deze bruggen en sluizen extra

in de gaten. Toch kunnen zich onverwachte
omstandigheden voordoen die de veiligheid

in gevaar brengen. In zo’'n geval nemen we
direct maatregelen, zoals het uitvoeren van
spoedreparaties en/of het deels afsluiten
van een brug of sluis.

Samen werken aan minder hinder

Bij de vele geplande onderhoudsprojecten
is hinder voor de scheepvaart en het wegver-
keer onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er
tijdens de uitvoering alles aan om deze hin-
der te beperken. Als er afsluitingen nodig
zijn, dan houden we deze zo kort mogelijk.
Bij omvangrijke werkzaamheden zorgen

we waar mogelijk voor reisalternatieven.
Ook zorgen we voor een goede afstemming
met andere (vaar)wegbeheerders, belan-
genorganisaties, gemeenten, bedrijven en
bewoners. Dagelijks maken veel mensen
gebruik van onze (vaar)wegen. Zij gaan naar
hun werk, vervoeren goederen, bezoeken
familie of vrienden, of genieten op het
water van onze waterrijke provincie. Via
onze website, lokale media, social media
en ons 08oo-nummer houden we ieder-
een op de hoogte. Schippers vinden meer
informatie op vaarweginformatie.nl en op
de Dynamische Route Informatie Panelen
naast de vaarweg. We informeren over
geplande werkzaamheden, storingen, de
actuele verkeerssituatie en over alternatieve
routes. Zo kan iedereen goed voorbereid

op weg.

Blijf op de hoogte

Deze planning is tussentijds veran-
derbaar en ligt niet voor jaren vast.
Wilt u op de hoogte blijven van de
actuele planning? Kijk dan op
rws.nl/bereikbaarZeeland of volg
ons op twitter @RWSverkeersinfo.
We staan als Rijkswaterstaat open
voor ideeén hoe iets beter kan.
Laat het ons gerust weten.

Planning
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Aardenburg

Planning 2018 - 2019

De komende twee jaar bereiden we de
grootschalige renovaties voor die rond 2020
starten. Er zijn extra inspecties om te
bepalen wat de omvang en de beste aanpak
is voor de verschillende sluizen en bruggen.
Voor het goed blijven functioneren van een
aantal specifieke sluizen en bruggen
worden in 2018 en 2019 reparaties uitge-
voerd. Zo renoveren we de E-steiger van de
Kreekraksluizen @), vervangen we de

Kapelle

i awoorrunt
Heinkenszand oo

0 Terneuzen

Sluiskil
Axel

Sas van Gent @

schuiven van de Bathse Spuisluis @ ende
hoofddraaipunten van de Grevelingenbrug
@ en vervangen we de aandrijving van de
Zandkreeksluis Oosterscheldebrug (). Bij
de draaibruggen bij Sluiskil f) en Sas van
Gent @ pakken we de erosiekuilen aan en
vervangen we het asfalt. In deze periode
starten we de planstudie voor het nieuwe
doorlaatmiddel in de Brouwersdam €%).

In 2019 starten we bovendien met groot

Middelharnis
Sommelsdijk

XiooPPUNT
HELLEGATSPLEIN

Dintelooy

s,

Steenbergen

Tholen l
woorruT
DESTOK
Halsteren )

O
200

Bergen op #oom

oopuNT
/ARKIEZAAT

O Hoogerheide

Hulst

Deze planning is indicatief. Welke werkzaamheden
we op welk moment kunnen uitvoeren is afhanke-
lijk van de staat van de objecten en de beschikbare
capaciteit bij Rijkswaterstaat én in de markt.

onderhoud aan de wegen op Schouwen-
Duiveland ).

In de meeste gevallen blijft de hinder voor
het (vaar)wegverkeer beperkt. De renovatie
van de Grevelingenbrug en de
Oosterscheldebrug bij de Zandkreeksluis zal
wel hinder geven voor schepen, maar
plannen we zo veel mogelijk buiten het
recreatieseizoen.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland - Oktober 2018 |3
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Domburg
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Oostburg 0 Terneuzen

Aardenburg

Planning 2020 - 2022

Voor zeven sluislocaties €) €) @) © O
@ 0. vijf beweegbare bruggen ) B B
@ @ en vijf vaste bruggen H B O D

¢%) over het Schelde-Rijnkanaal starten we
de renovatie in deze periode. Het is de
grootste onderhoudsopgave voor Rijks-
waterstaat in deze regio ooit.

Hierbij pakken we de civiele constructies
(zoals steigers, geleide- en remmingwerken)
en de werktuigbouwkundige en elektro-
technische installaties aan (zoals de sluis-
deuren en aandrijving). Ook voorzien we de
sluizen van gestandaardiseerde ict-systemen
voor bediening, besturing en bewaking op
afstand. Bij de beweegbare bruggen ligt de

4| Rijkswaterstaat

Sluiskil
Axel

Sas van Gent @

nadruk op de nieuwe ict-systemen, maar
renoveren we, waar nodig, ook andere
onderdelen. De stalen boogbruggen over
het Schelde-Rijnkanaal kunnen na renova-
tie weer tientallen jaren mee.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren,
leggen we op Schouwen-Duiveland zes
nieuwe rotondes aan @ Ook versterken we
de vooroevers van zowel de Oosterschelde
als de Westerschelde @ en ronden we de
planstudie af voor het nieuwe doorlaatmid-
del in de Brouwersdam @ In deze periode
ronden we de bouw van de Nieuwe Sluis in
Terneuzen @) af.
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Hulst

Deze planning is indicatief. Welke werkzaamheden
we op welk moment kunnen uitvoeren is afhanke-
lijk van de staat van de objecten en de beschikbare
capaciteit bij Rijkswaterstaat én in de markt.

Door stremmingen, een kleiner aantal
ligplaatsen en een beperking van de vaar-
wegbreedte en snelheid zal het scheepvaart-
verkeer hinder ondervinden van de werk-
zaamheden aan de sluizen. Rijkswaterstaat
stemt de planningen van de sluisprojecten
daarom onderling goed af en overlegt
intensief metalle stakeholders om hinder te
beperken. Dit geldt ook voor het wegverkeer:
waar mogelijk zetten we bypasses in.

NOVEMBER 2018

Domburg
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Oostburg

Aardenburg

Planning 2023 en later

Waarschijnlijk loopt de renovatie van de
Kreekraksluizen @), de sluizen van
Hansweert ), de Postbrug (B, de
Vlakebrug ) en de Kreekrakbruggen (B) in
deze periode nog door. Eind 2022 is de
Nieuwe Sluis bij Terneuzen () gereed. We
bekijken in deze periode of er nog aanvul-
lende renovaties aan de oudere sluizen
nodig zijn. De renovatie aan het Krammer-
sluizencomplex €) is dan nog in volle gang.
Ook renoveren we vanaf 2023 de
Krammerbrug (). De meeste renovaties
aan de andere sluizen en bruggen zijn dan
gereed. Waarschijnlijk zal er bij een aantal
sluizen en bruggen nog wel gewerkt worden
aan het installeren van de nieuwe ict-syste-

27
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DE POEL

Heinkenszand

o Terneuzen

Sluiskil
Axel

Sas van Gent @

men. Bij de draaibruggen van Sluiskil (f) en
Sasvan Gent (B) renoveren we vanaf 2024 de
civiele installaties, zoals leuningen en
slagbomen.

Het onderhoud aan de Oosterscheldekering
@ is een continu proces. Elk jaar voorzien
we een aantal cilinders en schuiven van een
nieuwe verflaag. In de periode na 2023
vernieuwen we ook de bedienings- en
besturingssystemen en renoveren we de
schuifaanslagen en bewegingswerken. In
deze periode werken we aan het doorlaat-
middel in de Brouwersdam €g).

Middelharnis
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woorrur
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woorruT
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Deze planning is indicatief. Welke werkzaamheden
we op welk moment kunnen uitvoeren is afhanke-
lijk van de staat van de objecten en de beschikbare
capaciteit bij Rijkswaterstaat én in de markt.
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Overzicht projecten

Middelharnis
27 Doorlaatmiddel
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Overzicht projecten
1 Sluizencomplex Terneuzen p J
groot onderhoud
Oostburg Terneuzen Deze kaart geeft een overzicht van de belangrijkste
vervangings-, renovatie- en aanlegprojecten die
tot 2030 worden uitgevoerd in Zeeland. Het zijn
e TS projecten waar aanzienlijke hinder mee gepaard
& gaat, zoals afsluiting van bruggen of sluizen over
Sluiskil Hulst een langere periode of het onttrekken van één of
Aardenburg meerdere rijstroken aan het verkeer. De reguliere
Axel onderhoudsprojecten, zoals asfalteringswerk-
zaamheden, zijn hier niet opgenomen. Het regulier
12 _Brug Sas van Gent onderhoud kan doorgaans binnen één of enkele
Deze planning is indicatief. Welke werkzaamheden )
we op welk moment kunnen uitvoeren is afhankelijk weekenden worden uitgevoerd waardoor de
van de staat van de objecten en de beschikbare hinder beperkt blijft.
capaciteit bij Rijkswaterstaat én in de markt. Sas van Gent NOVEMBER 2018 P )
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Werken aan sluizen, bruggen, wegen
en waterwerken

De elektromechanische installatie van
veel sluizen en beweegbare bruggen is
verouderd. Daarom gaat Rijkswaterstaat
de komende jaren een groot deel hiervan
vervangen, inclusief de bedienings-,
besturings- en bewakingssystemen. Door
het installeren van gestandaardiseerde
onderdelen worden alle bruggen en slui-
zen beter, efficiénter en vooral betrouw-
baarder op afstand bedienbaar.

Bij het plannen van de werkzaamheden
houden we rekening met de staat van het
object en de hinder voor het (vaar)wegver-
keer. Daarbij kijken we ook naar de
geplande werkzaamheden op provinciale
en lokale wegen, zodat ook tijdens de
werkzaamheden de Zeeuwse eilanden
bereikbaar blijven. Voorafgaand aan de
renovatie van de sluizen en bruggen kij-
ken we welke onderdelen aangepakt
moeten worden. De omvang van de reno-
vatie en de uiteindelijke planning zijn
afhankelijk van de uitkomst van deze
onderzoeken. De hieronder opgenomen
planningen zijn om die reden indicatief.

SLUIZEN

1 Sluizencomplex Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé
toegangspoort naar de havens van
Terneuzen en Gent, en zorgt voor een
scheepvaartverbinding tussen Nederland,
Belgié en Frankrijk. De Nieuwe Sluis wordt
een van de grootste sluizen ter wereld. De
Nieuwe Sluis vervangt de huidige midden-
sluis en zorgt voor een betere toegang en
vlottere doorstroming van het toenemende
scheepvaartverkeer, voor zowel binnen-
vaart- als zeeschepen. De opdrachtgever
voor de aanleg van de Nieuwe Sluis is de
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.
Bekijk de projectwebsite voor meer
informatie: nieuwesluisterneuzen.eu
wANNEER In juni 2018 startte de bouw van de
Nieuwe Sluis. Naar verwachting vaart eind
2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis.
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uitvoering De West- en Oostsluis zijn
afgelopen periode gerenoveerd. Zo zijn o.a.
de binnendeuren van de sluis en de
aandrijving van de Zuidbrug over de
Oostsluis vernieuwd. Ook de komende jaren
plegen we onderhoud aan de bestaande
sluizen. Hinper Tijdens de werkzaamheden
zorgen we voor bypasses voor zowel het
wegverkeer als de scheepvaart. We verwach-
ten daarom relatief weinig hinder.

2 Kreekraksluizen

De Kreekraksluizen zijn essentieel voor de
scheepvaart tussen de havens van
Antwerpen en Rotterdam. Jaarlijks passeren
70.000 schepen de twee sluizen. Om te
zorgen voor een goede werking in de
toekomst, renoveren we deze sluizen
grondig wanneer Voorbereidingen:
september 2018. Onderhoud E-steiger:
2018-2019. Renovatie sluizen en gemaal:
2020-2022. UITVOERING In september 2018
vervangen we de 10 kV stroomkabels. Ook
wordt in 2019 aan de E-steiger — 0.a. voor
schepen met gevaarlijke stoffen — gewerkt.
We vervangen of herstellen o.a. loopbrug-
delen, funderingspalen, de verlichtingsin-
stallatie, de bekabeling en praatpalen.
Tijdens de renovatie wisselen en onderhou-
den we de sluisdeuren en renoveren of
vervangen we — waar nodig — ook de
elektrotechnische en werktuigbouwkundige
installaties. Verder renoveren we de steigers
en de geleide- en remmingwerken en het
bijbehorende gemaal. Hinoer De werkzaam-
heden aan de E-steiger levert lichte hinder
op, omdat er minder afmeerplekken en
wachtplaatsen beschikbaar zijn. Het
scheepvaartverkeer zal hinder ondervinden
bij het wisselen van de deuren. In vier
periodes van ongeveer een week kunnen de
wachttijden dan sterk toenemen.

3 Krammersluizencomplex

Het Krammersluizencomplex is een
belangrijke verbinding voor de scheepvaart
tussen Rotterdam, Antwerpen, Gent,
Terneuzen en Vlissingen-Oost. Jaarlijks
passeren zo’n 40.000 schepen. Er staat een
grootschalige renovatie gepland, waarbij we
ook een innovatieve zoet-zoutwaterschei-
ding realiseren. Met dit nieuwe systeem
wordt het water aan weerszijden van de sluis
gescheiden door een systeem van luchtbel-
len, zoetwaterinjectie en het spoelen met
zoetwater. Dit proces is veel energiezuini-
ger, biedt kansen voor het opwekken en
opslaan van duurzame energie en zorgt
ervoor dat het schutten sneller verloopt.
wannEer Eind 2018 combineren we het
reguliere onderhoud met grootschalige
inspecties. Renovatie: 2021-2024. UITVOERING
Tijdens de renovatie pakken we zowel de
elektrotechnische installaties als de
werktuigbouwkundige en civiele construc-
ties aan. Ook maken we het complex
geschikt voor bediening op afstand. Hinper
Eind 2018 verwachten we hinder door
regulier onderhoud en de grootschalige
inspecties. Tijdens de renovatie is er hinder
voor de scheepvaart door stremmingen, een
kleiner aantal ligplaatsen en een beperking
van de vaarbreedte en -snelheid.

4 Sluizen Hansweert

De sluizen van Hansweert zijn onderdeel
van het kanaal door Zuid-Beveland, dat
loopt van Hansweert (bij de Westerschelde)
naar Wemeldinge (bij de Oosterschelde).
Het is een belangrijke verbinding in de
route tussen Rotterdam en Frankrijk.
Jaarlijks passeren hier 40.000 schepen.
wanNEer Civiele constructies: 2020-2022.
Nieuwe systemen voor bediening en
aanvullend onderhoud: 2022-2024.
uitvoerinG Eerst renoveren we de geleide- en
remmingwerken en de steigers. De
komende periode onderzoeken we welk
aanvullend groot onderhoud er nodig is aan
de elektrotechnische en werktuigbouwkun-

dige installaties. Deze werkzaamheden
combineren we waarschijnlijk met de reeds
geplande vervanging van de besturingssys-
temen, die ook bediening op afstand
mogelijk maken. Hinper Tijdens de
renovatie is er hinder voor de scheepvaart
door stremmingen, een kleiner aantal
ligplaatsen en een beperking van de
vaarbreedte en -snelheid.

5 Bergse Diepsluis

De Bergse Diepsluis ligt in het oostelijke
deel van de Oosterschelde en is onderdeel
van de Oesterdam tussen Tholen en
Zuid-Beveland (N659). Omdat dit een
minder drukke en minder complexe sluis is,
testen we hier, evenals bij de Roompotsluis,
de nieuwe gestandaardiseerde systemen
voor bediening, besturing en bewaking.
Deze ervaringen passen we vervolgens toe
bij andere sluizen en bruggen. wanneer
Civiele constructies: 2020-2022. Nieuwe
systemen voor bediening en aanvullend
onderhoud: 2021-2023. uitvoerinG Eerst
renoveren we de geleide- en remmingwer-
ken en de steigers. Ook wisselen en
onderhouden we de sluisdeuren. De
komende periode onderzoeken we welk
aanvullend groot onderhoud er nodig is aan
de elektrotechnische en werktuigbouwkun-
dige installaties. Deze werkzaamheden
combineren we waarschijnlijk met de reeds
geplande vervanging van de besturingssys-
temen voor de sluis en brug. Hinoer Tijdens
de renovatie is er hinder voor de scheep-
vaart door stremmingen, een kleiner aantal
ligplaatsen en een beperking van de
vaarbreedte en -snelheid. Bij werkzaamhe-
den aan de brug () kan ook het wegverkeer
hinder ondervinden.

6 Grevelingensluis

De Grevelingensluis verbindt het
Grevelingenmeer met de Krammer en wordt
voornamelijk gebruikt door recreatievaart.
wannEer Civiele constructies: 2020-2022.
Nieuwe systemen voor bediening en
aanvullend onderhoud: 2021-2023.
uitvoerinG Eerst renoveren we de geleide-
en remmingwerken en de steigers. De
komende periode onderzoeken we welk
aanvullend groot onderhoud er nodig is aan

de elektrotechnische en werktuigbouwkun-
dige installaties. Deze werkzaamheden
combineren we waarschijnlijk met de reeds
geplande vervanging van de besturingssys-
temen voor de sluis en brug @). Hinber
Tijdens de renovatie is er hinder voor de
scheepvaart door stremmingen, een kleiner
aantal ligplaatsen en een beperking van de
vaarbreedte en -snelheid. Door een bypass
blijft eventuele hinder voor het wegverkeer
(N59) beperkt.

7 Zandkreeksluis

De Zandkreeksluis heeft een belangrijke
functie voor recreatievaart tussen het Veerse
Meer en de Oosterschelde. Ook de beroeps-
vaart gebruikt deze sluis. wanneer In
november 2018 renoveren we de Ooster-
scheldebrug, die over de Zandkreeksluis
ligt, zie ). Renovatie civiele constructies
sluis: 2020-2022. Nieuwe systemen voor
bediening en aanvullend onderhoud:
2021-2023. uiTvoerinG Eerst renoveren we de
geleide- en remmingwerken en de steigers.
De komende periode onderzoeken we welk
aanvullend groot onderhoud er nodig is aan
de elektrotechnische en werktuigbouwkun-
dige installaties. We combineren deze
werkzaamheden waarschijnlijk met de reeds
geplande vervanging van de besturingssys-
temen voor de sluis en brug. Hinper Tijdens
de renovatie is er hinder voor de scheep-
vaart door stremmingen, een kleiner aantal
ligplaatsen en een beperking van de
vaarbreedte en -snelheid. Door een bypass
blijft eventuele hinder voor het wegverkeer
(N256) beperkt.

8 Roompotsluis

De Roompotsluis is een schutsluis in de
Oosterscheldekering die scheepvaart
mogelijk maakt tussen de Oosterschelde en
de Noordzee. De N57 kruist de sluiskolk via
de Noordlandbrug. wanneer Renovatie:
2020-2022. Nieuwe systemen voor bedie-
ning: 2021-2023. uitvoerinG De geleide- en
remmingwerken en de steigers zijn in 2017
reeds vervangen. De komende periode
onderzoeken we welk aanvullend groot
onderhoud er nodig is aan de elektrotechni-
sche en werktuigbouwkundige installaties.
Deze werkzaamheden combineren we

indien mogelijk met de reeds geplande
vervanging van beide sluisdeuren en de
besturingssystemen voor de sluis en brug.
Hinper Tijdens de renovatie is er hinder voor
de scheepvaart door stremmingen, een
kleiner aantal ligplaatsen en een beperking
van de vaarbreedte en -snelheid.

BEWEEGBARE BRUGGEN

9 Grevelingenbrug

De brug over de Grevelingensluis is een
belangrijke schakel in de verbinding tussen
Schouwen-Duiveland en Goeree-
Overflakkee (N59). De afgelopen periode
zijn onderhoudswerkzaamheden uitge-
voerd, maar we inspecteren de hoofddraai-
punten op dit moment extra. Wellicht
moeten deze op korte termijn worden
verstevigd of vervangen. wAnNEER 2018/2019.
uitvoerinG Binnenkort bepalen we de
aanpak voor het renoveren van de hoofd-
draaipunten. Waarschijnlijk vernieuwen we
deze grotendeels. Het kan zijn dat we de
brug op korte termijn moeten afsluiten. Het
wegverkeer wordt dan via een bypass
omgeleid. Hinper Omdat de planning nog
niet vaststaat en de uitvoeringsmethode
nog niet bekend is, is de hinder nog niet
goed in te schatten. Zowel de recreatievaart
als het wegverkeer kan hinder ondervinden
van de werkzaamheden.

10 Zandkreeksluis

Oosterscheldebrug

Deze brug is een belangrijke schakel in de
route Goes-Zierikzee (N256). De aandrijving
van de brug functioneert niet goed en wordt
op korte termijn vervangen. wAnNEER
November 2018. uiTvoerinG Binnenkort
bepalen we de aanpak voor de renovatie van
de aandrijving. Hinper Door het combine-
ren van werkzaamheden verminderen we de
hinder voor het vaarwegverkeer. Ook zijn de
werkzaamheden buiten het recreatievaart-
seizoen gepland. Het wegverkeer zal weinig
hinder ervaren dankzij de bypass.
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11 Sluiskilbrug

De Sluiskilbrug is een draaibrug in de weg
(N61) tussen Terneuzen en Sluiskil. De brug
overspant het Kanaal van Gent naar
Terneuzen. Door de komst van de
Sluiskiltunnel is het doorgaand verkeer
sterk verminderd. Alleen spoor-, lokaal en
langzaam verkeer gebruikt de Sluiskilbrug
nog. wanneer Vervangen wegdek en aanpak
stabiliteit brugpijlers: 2018-2019. Renoveren
elektromechanische installaties incl.
bediening op afstand: 2020-2022. Renovatie
werktuigbouwkundige en civiele installa-
ties: 2024-2025. urtvoering Op dit moment
bepalen we de aanpak voor het verbeteren
van de stabiliteit van de brugpijlers.
Waarschijnlijk worden er nieuwe breukste-
nen gestort in de ontstane erosiekuilen. In
2019 starten de voorbereidingen voor de
renovatie. Dan stellen we ook de planning
vast. Hinper Tijdens het vervangen van het
asfalt is de brug twee a drie dagen afgeslo-
ten voor al het (vaar)wegverkeer. De aanpak
van de erosiekuilen rond de brugpijlers en
de renovatie van de brug zullen hinder
geven voor de scheepvaart.

12 Brug Sas van Gent

De brug Sas van Gent is een draaibrug in de
weg (N683) bij Sas van Gent. De brug
overspant het Kanaal van Gent naar
Terneuzen en is grotendeels gelijk aan de
verderop gelegen Sluiskilbrug. wanneer,
uITvoEerING/HINDER De aanpak en planning
zijn gelijk aan die van de Sluiskilbrug ().

13 Brug Bergse Diepsluis

De brug over de Bergse Diepsluis ligt in de
Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland
(N659). We voorzien de brug van de nieuwe
standaard voor bediening, besturing en
bewaking. WANNEER 2021-2023. UITVOERING
EN HINDER Zie project Bergse Diepsluis €).

14 Postbrug

De Postbrug ligt in de weg (N670) over het
kanaal door Zuid-Beveland. Deze heeft een
vaste overspanning en een beweegbaar
brugdeel (basculebrug). wanneer Eventueel
vervroegd onderhoud wegdek: 2019.
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Renovatie: 2020-2022. UITVOERING In
2018/2019 bepalen we de omvang en aanpak
van de renovatie. HinDEr Nog onbekend.

15 Vlakebrug

De Vlakebrug ligt over het kanaal door
Zuid-Beveland en is de verkeersbrug van de
N289. Deze heeft net als de Postbrug een
vaste overspanning en een beweegbaar
brugdeel (basculebrug). wanneer
Renovatie: 2020-2022. uiTvoerinG In 2019
bepalen we de omvang en aanpak van de
renovatie. HinDeEr Nog onbekend.

16 Krammerbrug

De Krammerbrug is een bascule(klep)- en
liggerbrug (vast) en overspant de
Krammersluizen. De brug is onderdeel van
de N257 (Philipsdam). Dagelijks rijden er
ruim 5.000 voertuigen over de
Krammerbrug. wanneer Renovatie:
2023-2024. UITVOERING In 2019 bepalen we
de omvang en aanpak van de renovatie.
Hinper Nog onbekend.

VASTE BRUGGEN

17 Bathse brug

De Bathse brug ligt over het Schelde-
Rijnkanaal in de Bathseweg tussen Rilland
en Ossendrecht. wanNEErR Renovatie:
2020-2022. UITVOERING In 2019 bepalen we
de omvang en aanpak van de werkzaamhe-
den. Hinper Het wegverkeer ondervindt
hinder door tijdelijke afsluiting(en) van de
brug. De scheepvaart ervaart hinder door
afname van de beschikbare vaarbreedte en
toegestane snelheid.

18 Kreekrakbrug

De Kreekrakbruggen zijn vier liggerbruggen
die het Schelde-Rijnkanaal en het daarnaast
gelegen Bathse Spuikanaal overbruggen.
Deze bestaan uit de twee, recentelijk
gerenoveerde, stalen bruggen die onderdeel
zijn van de A58, de spoorbrug en de
noordelijke brug die onderdeel is van de
N289. Deze laatste brug wordt gerenoveerd.
WANNEER Renovatie: 2020-2022. UITVOERING

In 2019 bepalen we de omvang en aanpak
van de renovatie. HinDer Het wegverkeer
ondervindt hinder door tijdelijke afslui-
ting(en) van de brug. De scheepvaart ervaart
hinder door afname van de beschikbare
vaarbreedte en toegestane snelheid.

19 Vossemeerse brug

Deze boogbrug overspant het Schelde-Rijn-
kanaal bij Nieuw-Vossemeer. wanNNEER
Renovatie: 2020-2022. uiTvoerinG In 2019
bepalen we de omvang en aanpak van de
renovatie. HinDEr Het wegverkeer onder-
vindt hinder door tijdelijke afsluiting(en)
van de brug. De scheepvaart ervaart hinder
door afname van de beschikbare vaarbreed-
te en toegestane snelheid.

20 Slaakbrug

Deze boogbrug overspant het Schelde-Rijn-
kanaal ter hoogte van Sint Philipsland
(N257). wanneer Renovatie: 2020-2022.
uitvoerinG In 2019 bepalen we de omvang
en aanpak van de renovatie. Hinper Het
wegverkeer ondervindt hinder door
tijdelijke afsluiting(en) van de brug. De
scheepvaart ervaart hinder door afname van
de beschikbare vaarbreedte en toegestane
snelheid.

21 Tholense brug

Deze boogbrug overspant het Schelde-Rijn-
kanaal bij Tholen (N286). wanneer
Eventueel vervroegd onderhoud wegdek: in
2019. Renovatie: 2020-2022. UITVOERING In
2019 bepalen we de omvang en aanpak van
de renovatie. Het wegdek is in slechte staat.
Mogelijk start het onderhoud daaraan reeds
in 2019. HinDER Het wegverkeer ondervindt
hinder door tijdelijke afsluiting(en) van de
brug. De scheepvaart ervaart hinder door
afname van de beschikbare vaarbreedte en
toegestane snelheid.

Onderhoud wegen

Rijkswaterstaat voert regelmatig
onderhoud uit aan de rijkswegen in
Zeeland: de A58, N57, N5g en N61.
Het onderhoud bestaat over het
algemeen uit werkzaamheden aan
het asfalt en geleiderail van de
wegen, verlichting en betonherstel
van bijvoorbeeld viaducten. Ook
worden bermen gemaaid. Asfalt op
de Nederlandse wegen gaat onge-
veer zeven jaar mee. Het moet dus
regelmatig vervangen worden.
Werken aan de weg leidt altijd tot
hinder voor het verkeer. We plan-
nen het werk zoveel mogelijk in het
voor- en najaar. In juli en augustus
werken we, vanwege het vele toe-
ristische verkeer, niet aan de weg.

WEGEN

22 Groot onderhoud en rotondes
Schouwen-Duiveland N57/N59

Op Schouwen-Duiveland vindt in 2019 groot
onderhoud aan de wegen plaats. Ook
vervangen we gelijktijdig enkele verkeers-
lichten langs de N5g. Daarnaast leggen we
zes nieuwe rotondes aan om de verkeersvei-
ligheid en de doorstroming te verbeteren.
wannEeer Groot onderhoud: 2019. Aanleg
rotondes: 2020-2021. HinDER De vele
werkzaamheden in deze regio gaan
behootlijk wat hinder geven op de wegen
van Schouwen-Duiveland.

OVERIGE WATERWERKEN

23 Oevers Ooster- en
Westerschelde

De vooroevers langs de Oosterschelde en
Westerschelde zijn op enkele plaatsen
aangetast door erosie. Om overstromingen
te voorkomen, versterken we de onderwa-
tergedeeltes van de dijken: de vooroever-
verdediging. WANNEER 2020-2022.
UITVOERING De Oosterschelde en
Westerschelde hebben een rijke natuur. We
vinden het belangrijk dat we deze gebieden
zo min mogelijk verstoren. Daarom
houden we samen met alle betrokken
partijen toezicht op de onderwaterhabitat.
HINDER Om hinder voor de scheepvaart te
beperken, stemmen we de planning af met
de Gemeenschappelijke Nautische
Autoriteit (Vlaams-Nederlands
samenwerkingsverband).

24 Stormvloedkering Oosterschelde

Om de Oosterscheldekering goed te laten
werken, is regelmatig onderhoud nodig.

De constructie van de cilinders en schuiven
van de kering zijn van staal en gevoelig voor
roest. Ze krijgen daarom iedere tien jaar een
nieuwe beschermende verflaag. Na dertig
jaar worden de cilinders en schuiven
helemaal geconserveerd. WANNEER
Doorlopend. UITVOERING Behalve het
conserveren van de schuiven en cilinders,
vernieuwen we ook de bedienings- en
besturingssystemen en renoveren we de
schuifaanslagen en bewegingswerken.
HINDER Het fiets- en autoverkeer over de
Oosterscheldekering ondervindt af en toe
hinder door een versmalde rijstrook. Er
rijden vrachtwagens van en naar het
werkterrein en het kan drukker zijn op de
toegangsweg naar de kering.

25 Bathse Spuisluis

De Bathse Spuisluis ververst het water in het
Zoommeer door overtollig zoet water af te
voeren naar de Westerschelde. Hierdoor
verbetert de waterkwaliteit. De schuiven
zijn aan het einde van hun levensduur en
lekken te veel zout water door. WANNEER
2019. UITVOERING We vervangen de zes
schuiven en renoveren de hydraulische
cilinders. HINDER Er is geen hinder voor
het (vaar)wegverkeer.

26 Doorlaatmiddel Katse Heule

Dit doorlaatmiddel in de Zandkreekdam
zorgt voor een betere kwaliteit van het
water en de natuur in het Veerse Meer.
WANNEER 2020-2022. UITVOERING We
vervangen de besturingssystemen en
renoveren de elektrotechnische installaties
en werktuigbouwkundige constructies.
HINDER Er is geen hinder voor het (vaar)
wegverkeer.

27 Nieuw doorlaatmiddel
Brouwersdam

Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te
verbeteren, bereiden we een nieuwe
doorlaat in de Brouwersdam voor. Deze
doorlaat brengt door het uitwisselen van
gemiddeld 1.000 m?/sec water een groter
getijslag terug in de Grevelingen.
WANNEER 2022-2025 UITVOERING De
planuitwerking vindt plaatst van 2019 tot
2021. We verwachten dat het nieuwe
doorlaatmiddel tussen 2022 en 2024 wordt
gebouwd en in 2025 wordt opengesteld.
HINDER Het wegverkeer en de recreanten
op de Brouwersdam zullen directe hinder
ondervinden van de bouw. Voor de
recreatievaart is deze hinder alleen indirect
merkbaar.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland - Oktober 2018 |11
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20192501 Infosheet Vast Onderhoud - ZD vaarwegen A.pdf
Vaarwegen A - prestatiecontract Noord en prestatiecontract Zuid

In het noordelijke en zuidelijke natte areaal van Zee en Delta moet preventief en correctief
onderhoud gepleegd worden aan de assets om zorg te dragen dat deze blijven functioneren en
presteren. Om dit reguliere, vaste onderhoud (hierna te noemen taken en services) te borgen
worden 2 contracten opgesteld, prestatiecontract Noord en prestatiecontract Zuid. Middels deze
contracten worden naast deze taken en services ook activiteiten ingekocht, oftewel variabel
onderhoud. De prestatiecontracten zijn multidisciplinair en omvatten civiele, werktuigbouwkundige
en elektrotechnische werkzaamheden, industriéle automatisering en groenbeheer. Financieel ligt
het zwaartepunt op de civiele werkzaamheden, maar de risico’s in relatie tot de betrouwbaarheid
en beschikbaarheid liggen met name in de elektrotechnische werkzaamheden en de industriéle
automatisering.

Het noordelijke natte areaal bestaat uit 2 hoofdtransportassen, te weten: deelareaal Schelde-
Rijnverbinding (SRV) en deelareaal Hansweert — Krammer (NHK).

NHK / SRV werkgebied, kunstwerken en havens ‘

Het zuidelijke natte areaal betreft voornamelijk de hoofdtransportassen Westerschelde en Kanaal
van Gent naar Terneuzen (Nederlands deel).

-3 WSH
Onderhoudsgebied|






Door het uitvoeren van de taken en services dient de Opdrachtnemer te borgen dat het
functioneren en presteren van het areaal wordt gegarandeerd en dat de interventiejaren die
voorzien zijn voor de assets worden gehaald. Opdrachtnemer stelt hiertoe het onderhoudsplan op,
onder andere gebaseerd op risico 's die door Opdrachtgever zijn meegegeven.

De activiteiten die ofwel voorgeschreven ofwel optioneel in het prestatiecontract worden
opgenomen, betreffen werkzaamheden vanuit alle disciplines waarbij het zwaartepunt ligt op civiele
en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Voor het noordelijk areaal zullen de activiteiten zich
hoofdzakelijk concentreren op de Kreekraksluizen, voor het zuidelijk areaal hoofdzakelijk op het
sluizencomplex Terneuzen bij de Westsluis.

Verdeling naar werksoort - PC Noord

m Civiel

Elektro / Industriele
automatisering

m Werktuigbouw

Verdeling naar werksoort — PC Zuid

m Civiel

O Elektro/Industriele
automatisering

m Werktuigbouw

Geplande start aanbesteding PC Noord: september 2019
Geplande start uitvoering PC Noord: mei 2020
Geplande start aanbesteding PC Zuid: januari 2020
Geplande start uitvoering PC Zuid: oktober 2020

Geschatte contractgrootte van beide contracten: € 35 - € 100 miljoen
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Schuifhoogtemeting

Schuifhoogtemeting
Oosterscheldekering

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/Ia

Vervangen schuifhoogtemeting Oosterscheldekering

Werksoort: 100% E/IA

Fase project: In voorbereiding
Aanbesteding/gunning: 2019

Omvang project: bandbreedte 0 - 15 miljoen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

+ vervangen van 372 codegevers

+ Testen prototype

+ Onderzoek overige onderdelen schuifhoogtemeting
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Modernisering beveiliging

Modernisering beveiliging
Oosterscheldekering

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/Ia

Modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Werksoort: 50% E/IA, 50% C

Fase project: In voorbereiding
Aanbesteding/gunning: in delen (2019 - 2022
Omvang project: bandbreedte 0 - 15 miljoen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

. Uitbreiding toegangscontrolesysteem

. Plaatsing camera’s, slagbomen etc.

. Verbouwing - ergonomisch inrichten portiersloge in
het ir. J.W. Topshuis

. Verwijderen en aanbrengen nieuwe voorziening
Werkweg (parallelweg) Oosterscheldekering
Noordzeezijde (vervangen leuning)





Oosterscheldekermg

Onderhoudsareaal
Oosterscheldekermg
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Neeltje Jans

Nieuw Prestatiecontract

Nieuw Prestatiecontract
(Vast en klein variabel onderhoud EWC)

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/Ia

Nieuw Prestatiecontract
Onderhoudsareaal Oosterscheldekering

Werksoort: 33% C - 33% W - 33% E/IA,
Fase project: Scoping
Aanbesteding/gunning: 2020

Omvang project: bandbreedte 15 - 35 miljoen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
. Vast en klein variabel onderhoud waterstaatswerken
onderhoudsareaal Oosterscheldekering






SCHUIFGELEIDING

ZIJGELEIDING ZUAANSLAG

L OPLEGBLO

Overzicht geleidingen en aanslagen

\

Vervangen Schuifaanslagen

Vervangen Schuifaanslagen

SCHUFAANSLAG Oosterscheldekering
B Civiel mWerktuigbouw Elektro/IA
Vervangen Schuifaanslagen Oosterscheldekering
CHRAP Werksoort: 50% W en 50% C
ONDERAANSLAG Fase project: Scoping

Aanbesteding/gunning: 2020/2021
Omvang project: bandbreedte 15 - 35 miljoen






Oosterscheldekering szl enovatie Bewegingswerken

ECiviel mWerktuigbouw Elektro/IA

Renovatie bewegingswerken OSK / Fase 1

Werksoort: 100% W

Fase project: In voorbereiding
Aanbesteding/gunning: 2021

Omvang project: bandbreedte 0 - 15 miljoen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

. Bepalen restlevensduur van de installatie delen
(o.a. stangdeklaag, afdichtingen, lagers, onderogen
en cardans)

. Renoveren bewegingswerken Oosterscheldekering
behorende bij drie schuiven incl. ARBO technische
aanpassingen

+  Onderhoud hydraulische installaties
Oosterscheldekeing






= Groot variabel onderhoud

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/la

Groot variabel onderhoud civiel
Oosterscheldekering

Werksoort: 100% C

Fase project: Scoping
Aanbesteding/gunning: 2021

Omvang project: bandbreedte 0 - 15 miljoen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

* Groot onderhoud aanlegvoorzieningen (loswallen en
steigers),

« Onderhoud opleggingen verkeerskokers
Oosterscheldekering
Bouwkundig onderhoud
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Renovatie Krammersluizencomplex

Het Krammersluizencomplex wordt grondig gerenoveerd. Dit betekent dat er naast
onderhoudswerkzaamheden ook een compleet nieuw scheidingssysteem voor zoet en zout
water wordt gerealiseerd, 3B (besturing, bediening en bewaking) wordt compleet vernieuwd
en na renovatie voldoet het sluizencomplex aan de vigerende normen waar onder de
Machinerichtlijn.

De werkzaamheden worden middels 2 contracten op de markt gebracht.

Een E&C contract voor civiele werkzaamheden in de voorhavens. Publicatie in Q1 2020 en
uitvoering werkzaamheden 2020-2021. Omvang 15 — 35 miljoen.

Overige werkzaamheden op het complex middels een DBM contract waarvan publicatie nu is
voorzien in Q1 2021 waarna de aanbesteding volgt middels concurrentiegerichte dialoog.
DB-werkzaamheden in de periode 2022-2026 en M-werkzaamheden in de periode 2022-
2029. Omvang 100 — 250 miljoen

DBM contract indeling naar de belangrijkste werksoorten

u Civiel
M Elektrotechniek
H Industriéle Automatisering

M Werktuigbouwkunde
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectteam B-Bruggen West Nederland Zuid

Scope:
« Groot Onderhoud aan tien bruggen over het Schelde-Rijnkanaal en
het Kanaal door Zuid-Beveland
* ON voorbereiding & uitvoeringsperiode 2021 - 2022
» Financieel omvang tussen € 35 - 100 miljoen

Het Groot Onderhoud betreft voornamelijk Civiel- en Elektrotechnische
werkzaamheden in hoofdlijnen:

Civieltechnisch: 40%
« het vervangen van het asfaltpakket/slijtlaag
« onderhoud geleiderail
« vervangen - groot onderhoud voegovergangen
« vervangen - groot onderhoud opleggingen
« herstellen betonschade

Damwandschade 10%

Conservering:
« conserveren staalconstructies 45%

Elektrotechnisch:
« aanpak verlichting 5%

Civiel
B Conservering
HElectra

Damwand

40

10 bruggen Zee & Delta






Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Slaakbrug
Vossemeersebrug
Tholensebrug
Posibrug /
Viakebrug \
. Kreekrakbrug N289
b |
} . Kreekrak spuikanaaibrug N28
.
. Leidingenbrug
Kreekrakbruggen (3 stuks)
. Schelde-Rijnbrug Bath Bamsonmgaen (2 stuks)
L . Spulkanaalbrug Bath

Bathsebruggen






Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Bruggen Z&D 2019 2019 2019 2019 |2020 2020 2020 2020 |2021 2021 2021 2021 |2022 2022 2022 2022 |2023 2023

Contractvoorbereiding Contractvoorbereiding
Aanbesteding Aanbesteding
Gunning
4. Uitvoering (ontwerp) Uitvoering (ontwerp)
Voorbereiding en ontwerp (Wave 1) _

Voorbereiding en ontwerp (Wave 2)
5. Uitvoering Uitvoering
uitvoering (Wave 1)
uitvoering (Wave 2)
6. Oplevering en overdracht (Wave 1 en Wave 2)
7. Afronding / Decharge

Uitvoeringswave Veel onderlinge afhankelijkheden
wi w2 (hinder):

6 ___ S - | Legenda « Uitvoering in 2 waves

: Tholensebrug > Vossemeersebrug : <> Geen gelijktijdige afsluiting ° Uitvoering in 2 clusters (bundeling)
~ \ I [==] Object « Kreekrakbrug bestaat uit 2 bruggen
| 1 ° H
g|! \ | === Bundeling objecten Bathsebrug bestaat uit 2 b_ruggen
3 1 | Slaakbrug Leidingenbrug : + Post- en Vlakebrug Ilggen in de
< I Staande Mast Route

i ml

| |
= || | Bathsebrug Kreekkrakbrug !
5| !
= |
3| '
G |! '

| | Vlakebrug Postbrug :

]

I
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ZN B Vaarwegen (GOVa)
Deelscope GOVA 7b Kunstweren ZD (zaaknummer 31146590)

Renovatie sluisdeuren

Op drie sluiscomplexen in Zeeland wordt levensverlengend onderhoud uitgevoerd.

Het betreft de Kreekraksluizen, de Bergsediepsluis en de Grevelingensluis.

De werkzaamheden bestaan uit het conserveren en revideren van de deurconstructies, het
uitvoeren van betonreparaties, het uitvoeren van reparaties en vervangen van houtwerk en
kunststofonderdelen en het onderhoud aan diverse sluisdeuronderdelen.

De objecten worden momenteel geinspecteerd om de precieze onderhoudsbehoefte vast te
stellen. Het realisatiecontract gaat in 2019 de markt op. Eind 2023 zal het werk gereed zijn.

De werkzaamheden worden in 1 contract op de markt gebracht middels een D&C contract.
De publicatie van het contract staat gepland voor het 3° kwartaal van 2019 en de realisatie
kan gestart worden in het 2° kwartaal van 2020. De werkzaamheden moeten uiterlijk
december 2022 gereed zijn. De omvang valt in de bandbreedte van 5 — 15 M€.

Bergsediep
sluis

Kreekrak
sluizen

Grevelingen
sluis
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ZN B Vaarwegen (GOVa)
Deelscope GOVa 7c realisatie remmings- en geleidewerken ZN en ZD
(zaaknummer 31145569)

Realisatie diverse Remmings — en geleidewerken

Binnen de diverse objecten van het district Noord van de regio Zee & Delta zijn diverse
remmings- en geleidewerken end of life of geven incidenten aan. Levensverlengend
onderhoud is noodzakelijk. Daarnaast is het Programma Versobering en Efficiéntie gepland.
Dit programma richt zich op het inkorten van remmingswerken en het amoveren van steigers
en afloopvoorzieningen zodat niet (of te weinig) gebruikte assets en bouwdelen worden
verwijderd uit het areaal. De werkzaamheden bestaan dus uit het vervangen en conserveren
van remmings- en geleidewerken en uit het uitvoeren van het Programma Versobering en
Efficiéntie.

Binnen Zee & Delta betreft het 10 locaties te weten:

Bergsediepsluis ,

Grevelingensluis T

Hansweert sluizen-KZB ? ' | I
Katse Heule : !
Kreekraksluizen
Postbrug

Slaakbrug
Vlakebrug

. Vluchthaven Tholen
0. Zandkreeksluis

HOoooNoO~wdE

De werkzaamheden van zowel Zee & Delta alsook van Zuid-Nederland worden in 1 contract
met 2 percelen op de markt gebracht middels een D&C contract.

De publicatie van het contract staat gepland voor het 2° kwartaal van 2019 en de realisatie
kan gestart worden in het 1° kwartaal van 2020. De werkzaamheden moeten uiterlijk juli
2021 gereed zijn. De omvang valt in de bandbreedte van 15 — 35 M€
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Informatiesheets Sluizen - Team ZD B Sluizen.pdf
Bergse Diepsluis

Bergse Diepsluis

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/Ia

Werkzaamheden o.a.:

«  Civiel (opknappen sluisterrein, onderhoud wegen,
remming en geleidewerken)

. Bouwkundig onderhoud

. Conserveringswerkzaamheden

. Electrotechnische installaties

. Beveiliging en bewaking

. Bewegingswerken






Kreekraksluizen

Kreekraksluizen

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/IA

Werkzaamheden o.a.:

. Civiel (opknappen sluisterrein, onderhoud wegen,
remming en geleidewerken)

. Bouwkundig onderhoud

. Conserveringswerkzaamheden

. Gebouwgebonden installaties






Sluis Hansweert

Sluis Hansweert

ECiviel mWerktuigbouw Elektro/IA

Werkzaamheden o.a.:

. Civiel (opknappen sluisterrein, remming en
geleidewerken)

. Bouwkundig onderhoud

. Conserveringswerkzaamheden

. Electrotechnische installaties

. Beveiliging en bewaking

. Bewegingswerken






Zandkreeksluis

Zandkreeksluis

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/la

Werkzaamheden o.a.:

. Civiel (opknappen sluisterrein, onderhoud wegen,
remming en geleidewerken)

. Bouwkundig onderhoud

. Conserveringswerkzaamheden

. Electrotechnische installaties

. Beveiliging en bewaking

. Bewegingswerken






Grevelingensluis

B Civiel mWerktuigbouw Elektro/1a

Werkzaamheden o.a.:

. Civiel (opknappen sluisterrein, onderhoud wegen,
remming en geleidewerken)

. Bouwkundig onderhoud

. Conserveringswerkzaamheden

. Electrotechnische installaties

. Beveiliging en bewaking

. Bewegingswerken






Roompotsluis

Roompotsluis

ECiviel mWerktuigbouw Elektro/IA

Werkzaamheden o.a.:

. Conserveringswerkzaamheden
. Electrotechnische installaties
. Beveiliging en bewaking

. Bewegingswerken
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