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Aanbestedende dienst stelt onderstaande eisen aan de Panoramabeelden conform het beschrevene in de aanbestedingsstukken. Indien niet onvoorwaardelijk kan worden voldaan aan het Programma van Eisen, zal aanbestedende dienst de inschrijving terzijde leggen en de betreffende inschrijver uitsluiten van verdere deelname.

1. Eisen met betrekking tot levertijd
NR. EIS
1.1 De beelden worden per gemeente opgeleverd uiterlijk 6 weken na laatste
opnamedatum van de desbetreffende gemeente.
1.2 Gemeenten staan op levering conform de geëiste levertermijn. In geval
van niet tijdige levering kan een boete worden opgelegd.
Deze boete wordt vastgesteld op 5% van het geoffreerde opdrachtbedrag
voor iedere week dat de overschrijding duurt, met een maximum van
25% van het geoffreerde bedrag.
In geval de overschrijding van de overeengekomen leverdatum langer dan
6 weken duurt, is er sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door
de Opdrachtnemer.
1.3 Onvolkomenheden in het eindproduct dienen na melding van de
opdrachtgever binnen 4 weken te worden gecorrigeerd en aangeleverd.

2. Eisen met betrekking tot metrische kwaliteit
NR. EIS
2.1 De beelden moeten geschikt zijn om metingen in te verrichten met een
absolute nauwkeurigheid die voldoet aan de inwinningseisen van de BGT.

3. Eisen met betrekking tot de opname van de beelden
NR. EIS
3.1 De afstand tussen de opnameposities van opeenvolgende panoramabeelden bedraagt maximaal 5 meter.
	3.2 De opname van de beelden dient ieder jaar plaats te vinden van de gemeente Oegstgeest begin februari aan te vangen en aansluitend hierop de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.


3.3 De camera dient zich op een minimale hoogte van 2 meter t.o.v. het
maaiveld te bevinden.
3.4 Opdrachtnemer moet in staat zijn om tijdens de opname van de beelden gelijktijdig Lidar data in te winnen.  
3.5 De opnames moeten worden gemaakt van de gehele openbare ruimte,
waaronder ook dubbele rijbanen, smalle stegen, woonwagencentra, promonade gebieden, voetgangersgebieden, onverharde wegen, rijks- en provinciale wegen. Bij wegen met een middenberm dienen beide zijden van de weg opgenomen te worden.
3.6 De opnames dienen per gemeente te worden opgenomen, waarbij de
opnameperiode aaneengesloten is met een maximum van 6 weken.
3.7 De opnames dienen plaats te vinden, bij daglicht, vrij van sneeuw, mist
en regen. De opnames dienen gemaakt te worden bij weersomstandigheden die
goed interpreteerbare beelden garanderen.

3.8 Gedurende de overeenkomstduur mogen geen andere technieken, zonder
overleg met de opdrachtgever, worden toegepast.
3.9 Opdrachtnemer moet zich aan alle wettelijk en lokale (verkeers-) voorschriften houden en is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vergunningen, ontheffingen, verkeersmaatregelen inclusief
eventuele kosten daarvoor; eventuele kosten daarvoor.

4. Eisen met betrekking tot de kwaliteit van de beelden
NR. EIS
4.1 De beelden moeten een natuurgetrouwe kleurweergave bezitten.
4.2 Alle beelden moeten een goede doortekening in zowel de donkere partijen
van de beelden (schaduw) als in de lichte delen van de beelden bezitten.
4.3 De beelden moeten zodanig scherp zijn dat de huisnummers op een
afstand van 10 meter vanaf de opname positie nog leesbaar zijn.
4.4 De beelden moeten een minimale resolutie van 14.400 pixels rondom en 7.200 pixels verticaal, ofwel 0,025° per pixel hebben. Op een afstand van 10 meter van het opnamepunt moet een pixel dan een oppervlak van 0,4 bij 0,4 cm representeren. 
4.5 Beelden moeten in het horizontale vlak 360 graden zijn.
4.6 Beelden moeten in het verticale vlak minimaal 140 graden zijn.
4.7 Beelden dienen horizontaal te zijn.

5. Eisen met betrekking tot het eindresultaat
NR. EIS
5.1 Als eindresultaat dient per opdrachtgever opgeleverd te worden:
· Digitale beelden;
· Coördinatenlijst opnamepositie (RD-stelsel) incl. beeldnummer en 
opname datum in CSV-formaat;
· URL van de gehoste beelden;
· Software waarmee de beelden geraadpleegd kunnen worden. Het moet mogelijk zijn naast de panoramabeelden, luchtfoto, Obliekfoto en Lidar data te raadplegen.
· Integratie met beschikbare applicaties (dg Dialog BGT, GBI, Neuron BAG, ArcGis) moet mogelijk zijn middels een API (Application Programming Interface);
5.2 De beelden moeten geblurred zijn Gezichten en kentekenplaten kunnen worden herleid naar een natuurlijk persoon vanuit de AVG geldend vanaf 25 mei 2018. Dit betekent dat bij de productie van datasets deze gegevens niet herkenbaar op de beelden mogen zijn.
5.3 De bestanden dienen ieder jaar te worden uitgeleverd op een harddisk. De harddisk wordt uiterlijk 6 weken na de laatste opname datum geleverd.
5.4 De beelden die tijdens de contractduur zijn gemaakt moeten na
beëindiging van het contract nog 12 maanden om niet gehost worden.
5.5 De beelden moeten geleverd worden in een algemeen gangbaar formaat
(bijv. JPG).







6. Eisen met betrekking tot rechten
NR. EIS
6.1 De opdrachtgevers verkrijgen een volledig eeuwigdurend gebruiksrecht
over de beelden. D.w.z. de opdrachtgever mag de beelden voor allerlei
doeleinden gebruiken, uitgezonderd de commerciële verkoop ervan.
6.2 De opdrachtgevers verkrijgen een volledig eeuwigdurend gebruiksrecht tot de software waarmee de beelden geraadpleegd kunnen worden.
6.3 Het gebruiksrecht geldt voor alle medewerkers van de opdrachtgever en
ook voor medewerkers van diensten die structureel gemeentelijke taken
uitvoeren, zoals omgevingsdiensten, belasting samenwerkingen of
gemeentelijke samenwerkingen.
6.4 Derde partijen mogen de beelden gebruiken gedurende de uitvoering van
hun werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever.








