[image: ]	Raamcontract SRO  
  		    01 april 2020  
			

KOSTEN BIJLAGEN

	Preventieve kosten 
	opmerking
	Kosten

	Zie bijlagen 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Verrekenbare storingen
	
	

	overdag (6:00u - 18:00 u
	
	€   

	’s avonds (vanaf 18:00 u)
	
	€ 

	Zaterdag
	
	€ 

	Zon- en feestdagen
	
	€ 

	Voorrijkosten
	
	

	Dag
	Niet verrekenbaar
	

	Avond, weekend en feestdagen
	
	€ 

	
	
	

	Modules
	
	Kosten per lift

	Module 1
	
	€ 

	Module 2
	
	€

	Module 3
	
	€
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VERREKENPRIJZEN BIJLAGEN


	Standaard Kosten Matrix
	 
	
	

	prijspeil 2020
	categorie A, B en C uitgangspunt 1000 Kg 4 stopplaatsen

	Omschrijving werkzaamheden 
	toe te passen fabricaat
	kosten inclusief montage en keuring
	Garantie termijn
Opgegeven door opdrachtnemer

	Het vervangen van hoofdstroomrelais
	Telemechannique
	
	3

	Het vervangen van de soepele volgkabels
	Datwyler
	
	3

	Het vervangen van eventueel aanwezige interface relais
	Telemechannique
	
	3

	Het vervangen van een frequentieregeling
	Otis OVF20
KONE V3F16
Ziehl Abegg
	
	1
1
5

	Het vervangen van de besturing compleet met schachtinformatiesysteem, inspectiebesturing soepele kabels voor een hydraulische lift.
	Kollmorgen  klinkhamer
B&P
	
	5
5
5

	Het vervangen van de besturing compleet met schachtinformatiesysteem, inspectiebesturing soepele kabels en aangevuld met een frequentieregelaar (ziehl Abegg) close loop
	Kollmorgen  klinkhamer 
B&P
	
	5
5
5

	Het vervangen van één kooistandaanwijzing

	Schaeffer 
B&S
Kronenberg
	
	5
5
5

	Het vervangen van één schachttableau

	Schaeffer
B&S
Kronenberg
	
	5
5
5

	Het vervangen van het kooitableau compleet 4 stops / deur open en dicht alarmbel
	Schaeffer
B&S
Kronenberg
	
	5
5
5

	Het vervangen van draagbanden GEN2
	Draagbanden
	
	3

	
Het vervangen van de complete aandrijfmachine 1000 KG
	Otis GEN2
TW 63
Sassi Toro / MF84
	
	5

	Rem unit
	Otis GEN2
TW 63
Sassi Toro / MF84
	
	5 
5


	Het vervangen van het volledige kooilicht armatuur met noodverlichting.
	LED Tegel
	
	5

	Het vervangen van de snelheidbegrenzer op en neerwaarts met voor-afschakelend contact.
	PFB
	
	5

	Het vervangen van de kooileidslofhouders inclusief verwisselbare voeringen
	
	
	3






	
	categorie A, B en C uitgangspunt 1000 Kg 4 stopplaatsen

	Omschrijving werkzaamheden 
	toe te passen fabricaat
	kosten inclusief montage en keuring
	Garantie termijn
Opgegeven door opdrachtnemer

	Het vervangen van een kooideur aandrijving
	Otis 
Meiller
KONE ADX
Sematic
	
	3
3
3
3

	Het vervangen van een keurdeur regeling en stuurunit
	Otis 
Meiller
KONE ADX
Sematic
	
	3
3
3
3

	Het vervangen van een deurcontact
	Otis 
Meiller
KONE ADX
Sematic
	
	3
3
3
3

	Het vervangen van een grendelslot
	Otis 
Meiller
KONE ADX
Sematic
	
	3
3
3
3

	Het aanbrengen van een sensorlijst op een kooideur (indien de ruimte dat toestaat)
	TL Jones
Cedes
	
	1
1

	Het vervangen van alle kooideurrollen
	Otis 
Meiller
KONE ADX
Sematic
	
	3
3
3
3

	Het vervangen van alle schachtdeurrollen
	Otis 
Meiller
KONE ADX
Sematic
	
	3
3
3
3

	Het vervangen van de putbuffers
	Acla 
	
	3






	Automatische deuren
	categorie B

	Omschrijving werkzaamheden 
	toe te passen fabricaat
	kosten inclusief montage en keuring
	Garantie termijn
Opgegeven door opdrachtnemer

	Het vervangen van een deur aandrijving
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Het vervangen van een keurdeur regeling en stuurunit
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Het vervangen van het magnetisch grendelslot
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Voeding
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Koppel-/ aandrijfsnaar 
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Radar
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Het vervangen boven rail
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3

	Het vervangen van een knoopcel
	Assa Abloy 
Faac
KONE
Crawford
Boon
	
	3
3
3
3
3
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