#GEFID = 1, 0, 0
#COLUMNTEXT= 1
#COLUMNSEPARATOR= ;
#RECORDSEPARATOR= !
#FILEOWNER = Veldapps
#COMPANYID = Koops Grondmechanica, -, 31
#FILEDATE = 2019,11,26
#PROJECTID = GOVA 7a - Oeverwerken WHK, ZWV en KWN, 2018-1479, -
#COLUMN= 2
#COLUMNINFO= 1, m, bovenkant, 1
#COLUMNINFO= 2, m, onderkant, 2
#LASTSCAN= 13
#REPORTCODE = GEF-BORE-Report, 1, 0, 0, -
#MEASUREMENTCODE = NEN5104, 1, 0, 0, Normblad
#TESTID= WHK 19.1
#ZID= 31000, 16.1, -
#MEASUREMENTTEXT= 9, maaiveld, vast horizontaal niveau
#XYID= 31000, 156771.1, 390043.34, -, -
#MEASUREMENTTEXT = 3, -, plaats boring
#MEASUREMENTTEXT = 16, 2019-11-12, datum boring
#MEASUREMENTTEXT = 13, Koops Grondmechanica, boorfirma
#MEASUREMENTVAR = 31, 0.3, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 33, 0.6, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 35, 1.2, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 33, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 37, 1.8, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 39, 2.7, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 41, 3.9, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 43, 5.5, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 45, 6.3, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 47, 6.5, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 49, 6.8, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 5, 2019-11-12, datum boorbeschrijving
#MEASUREMENTTEXT = 6, Dinand Rouwenhorst, beschrijver lagen
#MEASUREMENTTEXT = 19, 2019-11-12, einddatum boring
#MEASUREMENTVAR = 16, 10.0, m, einddiepte
#MEASUREMENTTEXT = 23, Dinand Rouwenhorst, naam boormeester
#SPECIMENVAR = 1, 5, -, aantal monsters
#SPECIMENTEXT = 11, 1, monstercode monster 1
#SPECIMENVAR = 11, 1.5, m, bovenkant monster 1
#SPECIMENVAR = 12, 2.0, m, onderkant monster 1
#SPECIMENTEXT = 12, 2019-11-12, datum monster 1
#SPECIMENTEXT = 13, 10:54, tijd monster 1
#SPECIMENTEXT = 18, 2, monstercode monster 2
#SPECIMENVAR = 18, 2.3, m, bovenkant monster 2
#SPECIMENVAR = 19, 2.7, m, onderkant monster 2
#SPECIMENTEXT = 19, 2019-11-12, datum monster 2
#SPECIMENTEXT = 20, 10:54, tijd monster 2
#SPECIMENTEXT = 25, 3, monstercode monster 3
#SPECIMENVAR = 25, 3.0, m, bovenkant monster 3
#SPECIMENVAR = 26, 3.5, m, onderkant monster 3
#SPECIMENTEXT = 26, 2019-11-12, datum monster 3
#SPECIMENTEXT = 27, 10:54, tijd monster 3
#SPECIMENTEXT = 32, 4, monstercode monster 4
#SPECIMENVAR = 32, 3.5, m, bovenkant monster 4
#SPECIMENVAR = 33, 4.0, m, onderkant monster 4
#SPECIMENTEXT = 33, 2019-11-12, datum monster 4
#SPECIMENTEXT = 34, 10:55, tijd monster 4
#SPECIMENTEXT = 39, 5, monstercode monster 5
#SPECIMENVAR = 39, 7.1, m, bovenkant monster 5
#SPECIMENVAR = 40, 7.6, m, onderkant monster 5
#SPECIMENTEXT = 40, 2019-11-12, datum monster 5
#SPECIMENTEXT = 41, 10:55, tijd monster 5
#MEASUREMENTTEXT = 18, Nee, peilbuis afwezig
#MEASUREMENTVAR = 19, 0, -, aantal peilbuizen
#MEASUREMENTVAR = 18, 1.1, m, grondwaterstand direct na boring
#EOH=
0.0;0.3;'Zs2';'ZZF';'BR'!
0.3;0.6;'Zs2';'ZZF';'BR'!
0.6;1.2;'Zs2';'ZZF';'GE BR'!
1.2;1.8;'Zs4';'ZUF';'GR'!
1.8;2.7;'Zs4';'ZUF';'GE'!
2.7;3.9;'Zs4';'ZUF';'GR'!
3.9;5.5;'Zs2';'ZZF';'GR'!
5.5;6.3;'Zs2';'ZZF';'BR'!
6.3;6.5;'Zs2';'ZZF';'GR BR'!
6.5;6.8;'Lz3';'GR'!
6.8;7.0;'Zs3';'ZZF';'GR'!
7.0;7.6;'Lz3';'GR'!
7.6;10.0;'Zs2';'ZZF';'GR'!