#GEFID = 1, 0, 0
#COLUMNTEXT= 1
#COLUMNSEPARATOR= ;
#RECORDSEPARATOR= !
#FILEOWNER = Veldapps
#COMPANYID = Koops Grondmechanica, -, 31
#FILEDATE = 2019,11,26
#PROJECTID = GOVA 7a - Oeverwerken WHK, ZWV en KWN, 2018-1479, -
#COLUMN= 2
#COLUMNINFO= 1, m, bovenkant, 1
#COLUMNINFO= 2, m, onderkant, 2
#LASTSCAN= 12
#REPORTCODE = GEF-BORE-Report, 1, 0, 0, -
#MEASUREMENTCODE = NEN5104, 1, 0, 0, Normblad
#TESTID= WHK18.13
#ZID= 31000, 0, -
#MEASUREMENTTEXT= 9, maaiveld, vast horizontaal niveau
#MEASUREMENTTEXT = 3, -, plaats boring
#MEASUREMENTTEXT = 16, 2019-7-8, datum boring
#MEASUREMENTTEXT = 13, Koops Grondmechanica, boorfirma
#MEASUREMENTVAR = 31, 0.6, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 33, 1.2, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 32, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 35, 1.5, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 33, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 37, 1.8, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 39, 2.2, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 41, 2.7, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 43, 3.0, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 45, 5.5, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 47, 6.0, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTVAR = 49, 6.6, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 5, 2019-7-8, datum boorbeschrijving
#MEASUREMENTTEXT = 6, Hans Hemeltjen, beschrijver lagen
#MEASUREMENTTEXT = 19, 2019-7-8, einddatum boring
#MEASUREMENTVAR = 16, 10.0, m, einddiepte
#MEASUREMENTTEXT = 23, Hans Hemeltjen, naam boormeester
#SPECIMENVAR = 1, 17, -, aantal monsters
#SPECIMENTEXT = 11, 1, monstercode monster 1
#SPECIMENVAR = 11, 0.0, m, bovenkant monster 1
#SPECIMENVAR = 12, 0.6, m, onderkant monster 1
#SPECIMENTEXT = 12, 2019-7-8, datum monster 1
#SPECIMENTEXT = 13, 12:09, tijd monster 1
#SPECIMENTEXT = 18, 2, monstercode monster 2
#SPECIMENVAR = 18, 0.6, m, bovenkant monster 2
#SPECIMENVAR = 19, 1.2, m, onderkant monster 2
#SPECIMENTEXT = 19, 2019-7-8, datum monster 2
#SPECIMENTEXT = 20, 12:09, tijd monster 2
#SPECIMENTEXT = 25, 3, monstercode monster 3
#SPECIMENVAR = 25, 1.2, m, bovenkant monster 3
#SPECIMENVAR = 26, 1.5, m, onderkant monster 3
#SPECIMENTEXT = 26, 2019-7-8, datum monster 3
#SPECIMENTEXT = 27, 12:09, tijd monster 3
#SPECIMENTEXT = 32, 4, monstercode monster 4
#SPECIMENVAR = 32, 1.5, m, bovenkant monster 4
#SPECIMENVAR = 33, 1.8, m, onderkant monster 4
#SPECIMENTEXT = 33, 2019-7-8, datum monster 4
#SPECIMENTEXT = 34, 12:09, tijd monster 4
#SPECIMENTEXT = 39, 5, monstercode monster 5
#SPECIMENVAR = 39, 1.8, m, bovenkant monster 5
#SPECIMENVAR = 40, 2.2, m, onderkant monster 5
#SPECIMENTEXT = 40, 2019-7-8, datum monster 5
#SPECIMENTEXT = 41, 12:09, tijd monster 5
#SPECIMENTEXT = 46, 6, monstercode monster 6
#SPECIMENVAR = 46, 2.2, m, bovenkant monster 6
#SPECIMENVAR = 47, 2.7, m, onderkant monster 6
#SPECIMENTEXT = 47, 2019-7-8, datum monster 6
#SPECIMENTEXT = 48, 12:09, tijd monster 6
#SPECIMENTEXT = 53, 7, monstercode monster 7
#SPECIMENVAR = 53, 2.7, m, bovenkant monster 7
#SPECIMENVAR = 54, 3.0, m, onderkant monster 7
#SPECIMENTEXT = 54, 2019-7-8, datum monster 7
#SPECIMENTEXT = 55, 12:09, tijd monster 7
#SPECIMENTEXT = 60, 8, monstercode monster 8
#SPECIMENVAR = 60, 3.0, m, bovenkant monster 8
#SPECIMENVAR = 61, 4.0, m, onderkant monster 8
#SPECIMENTEXT = 61, 2019-7-8, datum monster 8
#SPECIMENTEXT = 62, 12:09, tijd monster 8
#SPECIMENTEXT = 67, 17, monstercode monster 9
#SPECIMENVAR = 67, 3.3, m, bovenkant monster 9
#SPECIMENVAR = 68, 3.7, m, onderkant monster 9
#SPECIMENTEXT = 68, 2019-7-8, datum monster 9
#SPECIMENTEXT = 69, 12:12, tijd monster 9
#SPECIMENTEXT = 74, 9, monstercode monster 10
#SPECIMENVAR = 74, 4.0, m, bovenkant monster 10
#SPECIMENVAR = 75, 5.0, m, onderkant monster 10
#SPECIMENTEXT = 75, 2019-7-8, datum monster 10
#SPECIMENTEXT = 76, 12:09, tijd monster 10
#SPECIMENTEXT = 81, 10, monstercode monster 11
#SPECIMENVAR = 81, 5.0, m, bovenkant monster 11
#SPECIMENVAR = 82, 5.5, m, onderkant monster 11
#SPECIMENTEXT = 82, 2019-7-8, datum monster 11
#SPECIMENTEXT = 83, 12:09, tijd monster 11
#SPECIMENTEXT = 88, 11, monstercode monster 12
#SPECIMENVAR = 88, 5.5, m, bovenkant monster 12
#SPECIMENVAR = 89, 6.0, m, onderkant monster 12
#SPECIMENTEXT = 89, 2019-7-8, datum monster 12
#SPECIMENTEXT = 90, 12:09, tijd monster 12
#SPECIMENTEXT = 95, 12, monstercode monster 13
#SPECIMENVAR = 95, 6.0, m, bovenkant monster 13
#SPECIMENVAR = 96, 6.6, m, onderkant monster 13
#SPECIMENTEXT = 96, 2019-7-8, datum monster 13
#SPECIMENTEXT = 97, 12:09, tijd monster 13
#SPECIMENTEXT = 102, 13, monstercode monster 14
#SPECIMENVAR = 102, 6.6, m, bovenkant monster 14
#SPECIMENVAR = 103, 7.6, m, onderkant monster 14
#SPECIMENTEXT = 103, 2019-7-8, datum monster 14
#SPECIMENTEXT = 104, 12:09, tijd monster 14
#SPECIMENTEXT = 109, 14, monstercode monster 15
#SPECIMENVAR = 109, 7.6, m, bovenkant monster 15
#SPECIMENVAR = 110, 8.6, m, onderkant monster 15
#SPECIMENTEXT = 110, 2019-7-8, datum monster 15
#SPECIMENTEXT = 111, 12:09, tijd monster 15
#SPECIMENTEXT = 116, 15, monstercode monster 16
#SPECIMENVAR = 116, 8.6, m, bovenkant monster 16
#SPECIMENVAR = 117, 9.0, m, onderkant monster 16
#SPECIMENTEXT = 117, 2019-7-8, datum monster 16
#SPECIMENTEXT = 118, 12:09, tijd monster 16
#SPECIMENTEXT = 123, 16, monstercode monster 17
#SPECIMENVAR = 123, 9.0, m, bovenkant monster 17
#SPECIMENVAR = 124, 10.0, m, onderkant monster 17
#SPECIMENTEXT = 124, 2019-7-8, datum monster 17
#SPECIMENTEXT = 125, 12:09, tijd monster 17
#MEASUREMENTTEXT = 18, Nee, peilbuis afwezig
#MEASUREMENTVAR = 19, 0, -, aantal peilbuizen
#MEASUREMENTVAR = 18, 1.5, m, grondwaterstand direct na boring
#EOH=
0.0;0.6;'Zs2';'ZZF';'BR'!
0.6;1.2;'Zs2';'ZZF';'BR'!
1.2;1.5;'Zs2';'ZUF';'BR'!
1.5;1.8;'Zs2';'ZUF';'BR'!
1.8;2.2;'Zs2';'ZUF';'GR'!
2.2;2.7;'Zs1';'ZZF';'GR'!
2.7;3.0;'Zs1';'ZZF';'GR'!
3.0;5.5;'Zs1';'ZMF';'GR'!
5.5;6.0;'Zs2';'ZMF';'BR GR'!
6.0;6.6;'Zs1';'ZMF';'GR'!
6.6;9.0;'Zs1';'ZMG';'GR'!
9.0;10.0;'Zs1';'ZMG';'GR'!