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1 [bookmark: _Toc31284812][bookmark: _Toc31812633][bookmark: _Toc196582776][bookmark: _Toc210123377]Introductie 
1.1 [bookmark: _Toc196582777][bookmark: _Toc210123378][bookmark: _Toc31284813][bookmark: _Toc31812634]Inleiding
Dit document bevat informatie over de Europese aanbesteding van voor het leveren en onderhouden van circa 45 Tankautospuiten voor de Veiligheidsregio Hollands Midden. Met dit document worden Ondernemers uitgenodigd een Inschrijving uit te brengen voor het in dit document gevraagde. Doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met de geselecteerde Inschrijver. 

Begrippen die in dit document met een beginhoofdletter worden geschreven, hebben in het gehele Beschrijvend Document de betekenis zoals vastgesteld in de definitielijst zoals opgenomen in bijlage. 

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) wordt in dit document verder ook aangeduid met ‘de Aanbestedende dienst’ of Opdrachtgever.

1.2 [bookmark: _Toc31284814][bookmark: _Toc31812635]Procedure
De Aanbestedende dienst voert voor de verwerving van Tankautospuiten een openbare procedure uit, zoals vastgelegd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. 

1.3 [bookmark: _Toc31284815][bookmark: _Toc31812636]Marktconsultatie
Als onderdeel van deze aanbesteding is een marktverkenning gehouden (zie Tenderned). Hierbij is aan de markt een aantal vragen gesteld die door een aantal leveranciers op locatie VRHM zijn toegelicht. 

1.4 [bookmark: _Toc196582779][bookmark: _Toc210123380][bookmark: _Toc31284816][bookmark: _Toc31812637]Aanleiding, doel en globale beschrijving van de opdracht
Aanleiding van deze aanbesteding is om de huidige Tankautospuiten op basis van het einde van de economische en technische levensduur te vervangen. VRHM wil door het vervangen van voertuigen de beschikking hebben over betrouwbaar materieel. Daarnaast geldt dat door nu een groot aantal tankautospuiten te vervangen invulling wordt gegeven aan de harmonisatiedoelstellingen voor operationele voertuigen. Dit heeft voordelen voor het beheer en onderhoud van de Tankautospuiten.

Het doel dat de Aanbestedende dienst met deze verwerving wil bereiken, is het contracteren van een leverancier die in staat is om de volgende doelstellingen te behalen:
· Beschikken over betrouwbaar en up-to-date materieel om invulling te kunnen gegeven aan de kerntaken zoals brandbestrijding en technische hulpverlening.
· Het kunnen voldoen aan de harmonisatiedoelstellingen van operationele voertuigen voor effectief en efficiënt onderhoud en beheer.
De opdracht kent de volgende globale omschrijving en kenmerken (voor de uitwerking, zie het PVE): 

Aanschaf van circa 45 tankautospuiten (bij de opdrachtverstrekking zal het exacte aantal worden bepaald, dit is mogelijk één of enkele stuks meer of minder dan genoemd aantal). Voor het gemak wordt in de aanbestedingsdocumenten verder gesproken van 45 stuks.
Afname van de voertuigen vindt gefaseerd plaats; Het betreft circa 10 voertuigen per jaar met een zo kort mogelijke levertijd voor het eerste voertuig.
Uitgangspunt is een compact voertuig, geschikt voor manoeuvreren in dichte bebouwing zoals stadscentra. 
Voertuigen zijn modulair ingericht: Hiermee wordt bedoeld dat wijzigingen in bepakking eenvoudig kunnen worden doorgevoerd aan de hand van een flexibele inrichting van o.a. ophangsystemen.
Onderhoud wordt door de Opdrachtnemer langjarig geleverd conform het beheerconcept van VRHM.
Gebruikmaken van O-bundels.
De tankcapaciteit is minimaal 2000 liter water, de pomp levert minimaal 3000l/min bij 10 Bar.
Een haspel van 80 m met een debiet van 200 liter / min bij 7 Bar op de straalpijp.
De cabine is ingericht voor 7 personen waarvan 4 naast elkaar in de rijrichting.

Buiten scope van deze aanbesteding valt:

1. Innemen van huidige Tankautospuiten VRHM door Opdrachtnemer.
2. Inname nieuw te leveren Tankautospuiten door Opdrachtnemer, terugkoop optie.
3. Gebruikersonderhoud van de Tankautospuiten.
4. Het leveren van bepakking (tenzij expliciet beschreven in het PVE (zoals zuigbuizen)).

Aanvullende leveringen / diensten zijn:
· In dit document een aantal opties genoemd. Afhankelijk van het aanbod zullen deze wel of niet worden afgenomen. Dit zal kort nadat de Opdrachtnemer is gekozen met opdrachtnemer worden afgestemd. Enkele Oopties zullen worden niet meegerekend in de vergelijkingsprijs (zie prijzenblad).
· [bookmark: _Hlk31809131]Indien in de komende jaren blijkt dat dieselbrandstof voor VRHM niet meer passend is als brandstof en bijvoorbeeld wordt overgeschakeld op (deels) elektrische aandrijving zal VRHM als eerste alleen met de gekozen Opdrachtnemer in onderhandeling treden over het uitleveren van de nog resterende Tankautospuiten of aanpassen van inmiddels geleverde Tankautospuiten met deze alternatieve aandrijving / brandstof. Indien deze onderhandeling naar tevredenheid verloopt zal het aanpassen van reeds geleverde Tankautospuiten of leveren van alternatieve Tankautospuiten aan Opdrachtnemer worden gegund. 

1.5 [bookmark: _Toc31284817][bookmark: _Toc31812638]Overeenkomst, clustering, percelen
De Aanbestedende dienst zal een Overeenkomst afsluiten met één Opdrachtnemer voor levering en 15 jaar onderhoud (zie paragraaf varianten). Er is geen sprake van percelen of clustering.

1.6 [bookmark: _Toc31284818][bookmark: _Toc31812639]De Aanbestedende dienst
[bookmark: _Toc196582780][bookmark: _Toc210123381]GR Veiligheidsregio Hollands Midden, hierna te noemen: de VRHM, is de aanbestedende dienst en wordt tevens de opdrachtgever van de overeenkomst. VRHM bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het noorden via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden. 

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. De taken van de VRHM zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden. Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.
Doet een incident zich voor, dan zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week hulpverleners beschikbaar en oproepbaar om het incident te bestrijden. De Veiligheidsregio doet er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de oorspronkelijke situatie om schade en leed te beperken. Na afloop van het incident kijkt de Veiligheidsregio wat nodig is om weer terug te keren naar een normale situatie.

Multidisciplinaire samenwerking
Alle onderdelen van de VRHM werken samen met een groot aantal organisaties en bedrijven, waaronder de politie, Defensie, Heineken, ESA ESTEC, AKZO, RWS, Omgevingsdiensten, ProRail, KNRM en reddingsbrigades. Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk krijgen medewerkers van hulpdiensten en samenwerkingspartners een rol in de crisisorganisatie, afhankelijk wat een situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel. Hierbij heeft de VRHM de leiding en coördineert de inzet van de hulpdiensten en samenwerkingspartners. De VRHM zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Werkgebied
De VRHM werkt in opdracht van de 18 gemeenten in de regio, met in totaal circa 780.000 inwoners.  Met AKZO, Heineken, LUMC en Universiteit Leiden in het groene hart is de regio is de Veiligheidsregio Hollands Midden een mooie en belangrijke en zeer uitgestrekte regio in Nederland.

De 18 gemeenten zijn samen opdrachtgever: 
1.	Alphen aan den Rijn 
[image: ]2.	Bodegraven-Reeuwijk 
3.	Gouda 
4.	Hillegom  
5.	Kaag & Braasem
6.	Katwijk 
7.	Krimpenerwaard
8.	Leiden 
9.	Leiderdorp 
10.	Lisse
11.	Noordwijk   
12.	Nieuwkoop 
13.	Oegstgeest
14.	Teylingen
15.	Voorschoten
16.	Waddinxveen
17.	Zoeterwoude
18.	Zuidplas

Wettelijke taken
De taken en verantwoordelijkheden zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit Veiligheidsregio’s, waaronder risico- en crisisbeheersing en de multidisciplinaire voorbereiding op grootschalig optreden. Een van de taken is het verbinden van een groot aantal partners in veiligheid en gezondheid en het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking. 

Brandweer Hollands Midden 
Per 1 januari 2011 zijn 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer in Hollands Midden opgegaan in één nieuwe organisatie: Brandweer Hollands Midden (BHM). BHM is een onderdeel van de VRHM. De BHM telt ruim 400 beroepsmedewerkers en kan de BHM bij incidentenbestrijding een beroep doen op circa 1000 vrijwilligers.

Doordat de formeel juridische entiteit VRHM betreft en niet BHM wordt in de rest van deze
offerteaanvraag gesproken over VRHM. Meer informatie is te vinden op de site: www.vrhm.nl. 

1.7 [bookmark: _Toc31284819][bookmark: _Toc31812640]Huidige situatie Tankautospuiten
Op dit moment zijn er 58 Tankautospuiten operationeel binnen Hollands Midden, variërend in bouwjaar tussen 2000 tot 2015 en variërend wat betreft leverancier, opbouwer en configuratie. 

De huidige knelpunten liggen grotendeels rondom de niet vooraf gemaakte serviceafspraken voor correctief onderhoud, daarnaast speelt de leeftijd en technische staat ook een belangrijke rol.

De Tankautospuiten worden nu in gezet voor de volgende doeleinden:
· Ten behoeve van Incidentenbestrijding, zowel brandbestrijding als het ondersteunen van een Autoladder door het voeden van een monitor.
· Ten behoeve van Vakbekwaamheid.
· Ten behoeve van vervanging bij planmatig en correctief onderhoud.

1.8 [bookmark: _Toc31284820][bookmark: _Toc31812641]Planning
Deze aanbestedingsprocedure kent de volgende (voorlopige) planning, waarbij de Aanbestedende dienst zich het recht voorbehoudt de opgenomen data te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op Tenderned.

	Datum
	Activiteit

	27 mei 2020
	Publicatie op Tenderned

	22 juni 2020
	Uiterste datum inleveren vragen 1e vragenronde (via TenderNed). 



	26 juni 2020
	Beantwoording gestelde vragen publiceren (NvI-1).

	20 juli 2020
	Uiterste datum inleveren vragen 2e vragenronde (via TenderNed).

	24 juli 2020
	Beantwoording gestelde vragen publiceren (NvI-2).

	2 sept 2020 18.00
	Aanvullende 3e vragenronde. Uiterste datum inleveren vragen.

	4 sept 2020
	Beantwoorden vragen.

	24 aug18 sept 2020 16.00
	Uiterste datum inleveren Inschrijvingen via TenderNed. Inschrijvingen na dit tijdstip worden niet in de beoordeling meegenomen.

	
	Beoordelen offertes (intern)

	Rond 16 septBegin okt 2020
	Mededeling Gunningsbeslissing

	
	Opschortende termijn

	Rond 8Eind okt 2020
	Definitieve gunning

	Zo kort mogelijk hierna
	Contractondertekening

	Zo kort mogelijk na de vorige stap
	Gewenst ingangsdatum nieuwe Overeenkomst

	Uiterlijk 16 maanden na contractondertekening
	Levering eerste Tankautospuit


[bookmark: _Toc196582781][bookmark: _Toc210123382] 
1.9 [bookmark: _Toc31284821][bookmark: _Toc31812642]Leeswijzer
De opzet van dit document is verder als volgt: 
· In hoofdstuk 2 is alle informatie opgenomen met betrekking tot de uitvoering van deze procedure en de voorwaarden.
· In hoofdstuk 3 zijn de uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria opgenomen.
· In hoofdstuk 4 zijn de gunningcriteria beschreven en de wijze van beoordeling daarvan.
In de bijlagen treft u aan:
· Een inschrijfformulier (Bijlage 1);
· De voorschriften voor Combinaties en onderaannemers (Bijlage 2);
· Een modelformulier voor de Kerncompetenties (bijlage 3)
· Het Programma van eisen en wensen (bijlage 4);
· Het prijzenblad (bijlage 5): dit document vermeldt de prijstechnische opbouw aan de hand waarvan een Inschrijving zal worden beoordeeld;
· De modelovereenkomst en VRHM Inkoopvoorwaarden (bijlage 6);
· De Begrippenlijst (bijlage 7).
· Het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 8);
· De Bepakkingslijst (bijlage 9).
· Het huidige onderhoudsconcept (Bijlage 10)
· Overige bijlages uit het PVE (zoals bv een aansluitschema voor in te bouwen apparatuur) zijn niet in dit document genoemd maar alleen op Tenderned geplaatst.
2 [bookmark: _Toc31284822][bookmark: _Toc31812643]Procedure en voorschriften
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de aanbestedingsprocedure zal worden uitgevoerd en welke regels van toepassing zijn.

2.1 [bookmark: _Toc454805609][bookmark: _Toc31284823][bookmark: _Toc31812644]Communicatie
De Aanbestedende dienst kiest er in deze aanbesteding voor om de communicatie met de Ondernemers uitsluitend langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden wordt voor deze aanbesteding gebruik gemaakt van www.TenderNed.nl en zal alle communicatie door middel van TenderNed plaatsvinden.
De voertaal tijdens deze aanbestedingsprocedure en tijdens de looptijd van de overeenkomst is Nederlands, zowel mondeling als in geschrift voor alle documenten en communicatie. Uitzondering wordt gemaakt voor documenten die oorspronkelijk in een andere taal zijn opgesteld, bijvoorbeeld referentieverklaringen van buitenlandse opdrachtgevers, technische omschrijving van materieel, jaarverslag, verzekeringspolis, bankgarantie etc. In voorkomend geval kan de Aanbestedende dienst om een officiële vertaling verzoeken. Eventuele kosten zijn dan voor rekening van Inschrijver.
Namens Aanbestedende dienst treedt op als contactpersoon: Joost Lucassen te bereiken via joost.lucassen@vrhm.nl. Inschrijver dient eveneens een contactpersoon aan te wijzen. Deze dient te worden vermeld op het Inschrijfformulier.
Let op: Indien een Ondernemer zich in contact stelt met Aanbestedende dienst over het onderwerp van deze verwervingsprocedure met een andere persoon dan Joost Lucassen dan wordt deze Ondernemer uitgesloten van verdere deelname aan deze verwervingsprocedure.

2.2 [bookmark: _Toc454805610][bookmark: _Toc31284824][bookmark: _Toc31812645]Inlichtingen, verbetervoorstellen, tegenstrijdigheden en klachten
Er is gelegenheid om nadere informatie te vragen c.q. inlichtingen te vragen, opmerkingen te maken bij dit Beschrijvend Document en/of verbetervoorstellen te doen. Ook kunnen klachten over de aanbestedingsprocedure worden ingediend. 

2.3 [bookmark: _Toc31284825][bookmark: _Toc31812646]Vragen en inlichtingen
Tijdens deze aanbestedingsprocedure zijn twee momenten voorzien voor het indienen en beantwoorden van vragen, zie hiervoor de in dit document opgenomen (voorlopige) planning. Op deze wijze worden vragen en antwoorden gestructureerd en op vaste momenten verstrekt. Dringende vragen kunnen altijd gesteld worden, de Aanbestedende dienst zal deze zo snel mogelijk beantwoorden via een tussen- Nota van Inlichtingen. Vragen moeten worden ingediend via TenderNed. 
Het komt regelmatig voor dat Ondernemers vragen stellen waarbij wordt vermeld dat deze vragen commercieel gevoelige informatie bevatten. De Aanbestedende dienst bepaalt of hiervan sprake is en zal vragen met een ten onrechte vertrouwelijk karakter retourneren. Deze vragen kunnen zonder de kwalificatie vertrouwelijk opnieuw gesteld worden. Vragen dienen geanonimiseerd gesteld te worden waarbij er geen bedrijfsnamen en/of productnamen worden gebruikt, tenzij dit noodzakelijk is om de vraag te verduidelijken. Indien van toepassing zal de Aanbestedende dienst een vraag tekstueel aanpassen in een geanonimiseerde vorm.

2.3.1 [bookmark: _Toc454805612][bookmark: _Toc31284826][bookmark: _Toc31812647]Verbetervoorstellen
Tevens kan de Ondernemer uiterlijk tot en met de datum van de laatste vragenronde verbetervoorstellen doen ten aanzien van de bijgevoegde concept Overeenkomst. De verbetervoorstellen en suggesties moeten op dezelfde wijze als de vragen en inlichtingen worden ingediend. Deze verbetervoorstellen en suggesties worden door de Aanbestedende dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd. Uiterlijk in de laatste Nota van Inlichtingen worden de aanpassingen op de concept Overeenkomst gepubliceerd. Deze versie van de Overeenkomst dient bij Inschrijving zonder voorbehoud te worden geaccepteerd, dit is een eis om voor gunning in aanmerking te komen. 

2.3.2 [bookmark: _Toc454805613][bookmark: _Toc31284827][bookmark: _Toc31812648]Tegenstrijdigheden en onvolkomenheden
De Aanbestedende dienst wijst Ondernemers op de noodzaak om haar vóór de uiterlijke datum van het stellen van vragen te wijzen op eventuele gebreken in deze aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende dienst vertrouwt er op dat Ondernemers die geen gebruik maken van de mogelijkheid om verbetermogelijkheden in te dienen of te wijzen op onregelmatigheden in dit Beschrijvend Document waaronder ook de voorwaarden en de opdrachtomschrijving, afstand doen van hun eventuele rechten die uit de gebreken, onvolkomenheid of onregelmatigheid zouden kunnen voortvloeien, althans deze rechten verwerken.
In het belang van een snelle en effectieve aanbestedingsprocedure wordt van een meedingende onderneming een proactieve houding verwacht: als deze Ondernemer onduidelijkheden of onvolkomenheden in de aanbestedingsstukken signaleert in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt, dient hij daarin in dat stadium tegen op te komen. Van een Ondernemer mag worden verwacht dat hij bezwaar maakt tegen de procedure, de voorwaarden, de opdrachtomschrijving of de daarin te hanteren gunningscriteria op een moment dat deze zo nodig nog kunnen worden gecorrigeerd met zo gering mogelijke consequenties voor het verloop van de aanbestedingsprocedure.

2.3.3 [bookmark: _Toc454805614][bookmark: _Toc31284828][bookmark: _Toc31812649]Klachten
Klachten over de aanbestedingsprocedure moeten tijdig worden ingediend zodat de Aanbestedende dienst in staat wordt gesteld vóór de laatste Nota van Inlichtingen of voor de gunning deze klachten adequaat te behandelen. Klachten moeten worden gestuurd naar de klachtencoördinator Peter Kessels peter.kessels@vrhm.nl en zullen worden behandeld door een medewerker die niet bij de aanbesteding betrokken is. De Aanbestedende dienst zal binnen een redelijke termijn op de klacht reageren, gestreefd wordt naar een reactietermijn van maximaal 5 werkdagen. 

2.4 [bookmark: _Toc31284829][bookmark: _Toc31812650]Voorschriften 
[bookmark: _Toc196582790][bookmark: _Toc210123392][bookmark: _Toc454805616]De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing op de verwervingsprocedure. Door in te schrijven op deze aanbesteding gaat een Inschrijver hiermee akkoord.
2.4.1 [bookmark: _Toc31284830][bookmark: _Toc31812651]De Inschrijving
De Inschrijving dient uit de volgende documenten te bestaan:
Een ingevuld inschrijfformulier zoals opgenomen in bijlage 1.
Een beantwoording op de documenten i.v.m. uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 3, bestaande uit:
· Ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 
· De inschrijving(en) in het Handels- en Beroepsregister.
· Een geldige kopie van het gevraagde identiteitsbewijs(zen).
· Een bewijs voor de gevraagde kerncompetenties zoals beschreven in dit document en conform het formulier zoals opgenomen in bijlage 3.
Een beantwoording van de gunningscriteria zoals beschreven in Hoofdstuk 4, bestaande uit:
· Een beantwoording van de wensen (per wens aangeven of deze wel of niet wordt ingevuld en zo ja, op welke manier), geen voorgeschreven format.
· Het gevraagde Document ‘Toekomstgerichtheid’.
· Het gevraagde Bouw en implementatieplan.
· Het gevraagde Beheer & Onderhoud Plan.
· De gevraagde informatie omtrent MVO.
De in het PVE gevraagde documenten:
· Aan de hand van de meegestuurde bepakkingslijst een voorstel voor het plaatsen van de bepakking welke bestaat uit een set tekeningen van de zijkanten, achterzijde en bovenzijde van de Tankautospuit.
Een beschrijving van de gevraagde opties (prijzen hiervan in het Prijzenblad).
Een ingevuld prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 5. Dit dient in een apart document te worden aangeleverd omdat de prijzen pas later aan alle beoordelaars bekend wordt gemaakt. (Tenderned kent hier een aparte module voor, deze kan worden gebruikt.)
Een beschrijving van het aangeboden voertuig (vorm vrij, geen in te vullen model).

2.4.2 [bookmark: _Toc31284831][bookmark: _Toc31812652]Overeenkomst
In de Bijlage is een concept van de af te sluiten Overeenkomst en de VRHM Inkoopvoorwaarden opgenomen. De na de laatste Nota van Inlichtingen vastgestelde Overeenkomst en Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Door in te schrijven wordt deze door een Inschrijver geaccepteerd. Deze acceptatie dient gestand te worden gedaan. U dient hiervoor het bijgevoegde inschrijfformulier, bevoegd ondertekend bij uw Inschrijving te voegen. De acceptatie van de Overeenkomst is een eis. Voorwaarden van Inschrijver of andere (algemene) voorwaarden zijn kunnen indien gewenst onderliggend aan de overige documenten (met de laagste status) worden opgenomen. Indien er in deze voorwaarden zwaarwegende zaken staan die voor VRHM ongewenst zijn en/of in tegenspraak met het PVE of de gepubliceerde conceptovereenkomst of inkoopvoorwaarden zullen deze niet van toepassing zijn.
[bookmark: _Hlk23337943]Looptijd
De Overeenkomst wordt (afhankelijk van de gekozen variant, zie elders in dit document) aangegaan voor een periode van 15 jaar voor het onderhoud van iedere Tankautospuit, dus in totaal vanaf datum ingebruikname eerste Tankautospuit tot 15 jaar na ingebruikname laatst geleverde Tankautospuit en 15 jaar per Tankautospuit. 
Voor het onderhoud geldt dat deze overeenkomst vanaf het 5e jaar na ingebruikname van het eerst geleverde voertuig geheel of gedeeltelijk en per voertuig door VRHM moet kunnen worden opgezegd. Indien VRHM wenst op te zeggen zal dit minimaal 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar worden aangegeven. Voor Opdrachtnemer is er geen mogelijkheid tot opzegging.
Eventuele meer en minder kilometers en draaiuren (zie PVE) worden (naar rato) verrekend bij eventuele tussentijdse (gedeeltelijke) beëindiging van het contract. Inschrijver heeft bij tussentijdse beëindiging geen recht op vergoeding van enigerlei mogelijk geleden schade veroorzaakt door de tussentijdse beëindiging.
2.4.3 [bookmark: _Toc31284832][bookmark: _Toc31812653]Voorbehoud
De Aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer het recht voor en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, om:
· De procedure tussentijds om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk op te schorten of af te breken. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op een vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade ontstaan in het kader van deze verwervingsprocedure;
· De tijdsplanning en/of de wijze waarop de procedure verloopt aan te passen of te wijzigen;
· De informatie zoals opgenomen in dit Beschrijvend Document aan te vullen en/of te wijzigen;
· [bookmark: _Toc240442856][bookmark: _Toc246492365][bookmark: _Toc251593192][bookmark: _Toc254968852][bookmark: _Toc257919697][bookmark: _Toc257919885]Een aanvulling of verduidelijking van een Inschrijving of andere informatie bij Inschrijver op te vragen. De Aanbestedende dienst is daartoe op geen enkele wijze verplicht. Dit houdt in dat de Aanbestedende dienst het recht heeft om, naast de informatie als gevraagd in de bijlage(n), nadere bewijsstukken te verlangen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met wat in dit Beschrijvend Document is gesteld, kan de Inschrijver worden uitgesloten van verdere deelname aan de verwervingsprocedure;
· Na gunning (delen van) de onderhavige opdracht door derden uit te laten voeren, mits daartoe gegronde redenen zijn aangedragen (zoals het niet door de gecontracteerde leverancier kunnen leveren van de gevraagde Diensten of producten, bij eventuele geschillen, etc);
· De gunningbeslissing in te trekken en/of te herzien;
· De opdracht niet te gunnen of pas te gunnen na akkoord van de interne opdrachtgever.
2.4.4 [bookmark: _Toc31284833][bookmark: _Toc31812654]Kostenvergoeding
Deelname aan deze aanbestedingsprocedure geeft de Inschrijver geen recht op (enige vorm van) vergoeding van de kosten van deze deelname, ook niet in het geval de Aanbestedende dienst de gehele verwervingsprocedure of een deel daarvan besluit stop te zetten.
2.4.5 [bookmark: _Toc31284834][bookmark: _Toc31812655][bookmark: _GoBack]Voorafgaande afspraken en/of overeenkomstenArtikel vervallen
Indien de Inschrijver met wie als resultaat van deze verwervingsprocedure een Overeenkomst wordt gesloten, al afspraken en/of een overeenkomst heeft afgesloten met de Aanbestedende dienst omtrent het leveren van het in dit Beschrijvend Document gevraagde, zullen deze afspraken en/of de overeenkomst vervallen en wordt het gevraagde geleverd onder de voorwaarden en condities van dit Beschrijvend Document en bijbehorende bijlagen. 
2.4.6 [bookmark: _Toc31284835][bookmark: _Toc31812656]Vertrouwelijkheid 
De Aanbestedende dienst zal de door de Inschrijver ingediende documenten en informatie als vertrouwelijk behandelen. Slechts de leden van het beoordelingsteam hebben inzage in de Inschrijving. De vertrouwelijkheid zal worden bewaard, ongeacht of een ingediende Inschrijving wel of niet tot een Overeenkomst zal leiden voor de Inschrijver.
2.4.7 [bookmark: _Toc78623703][bookmark: _Toc31284836][bookmark: _Toc31812657]Gunning van de opdracht
Alle Inschrijvers ontvangen gelijktijdig via TenderNed een brief met het resultaat van de beoordeling. Een Inschrijver die bezwaar wil maken dient dit schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken aan de Aanbestedende dienst op straffe van niet ontvankelijkheid binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dag na dagtekening van het voornemen tot gunning. NB: dit is een vervaltermijn.
2.4.8 [bookmark: _Toc31284837][bookmark: _Toc31812658]Geschillen over gunning van de opdracht
Een schriftelijke bezwaar over de gunning dient vergezeld te gaan met een afschrift van een conceptdagvaarding voor een voorlopige voorziening. De betreffende Inschrijver dient de dagvaarding binnen de betreffende 20 dagen termijn uit te brengen.
De Aanbestedende dienst zal de opdracht in beginsel definitief gunnen aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving indien binnen de termijn van 20 dagen geen bezwaren op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt of als er binnen die termijn geen dagvaarding is uitgebracht voor een voorlopige voorziening. 
Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een Inschrijver die nog steeds voldoet aan alle in dit Beschrijvend Document gestelde eisen. 
Indien de bezwaartermijn ongebruikt verstrijkt en er geen overige (juridische) belemmeringen zijn, gaat de Aanbestedende dienst over tot definitieve gunning. Opdrachtnemer is er dan voor verantwoordelijk de Opdracht uit te voeren voor de door hem opgegeven prijs, binnen de opgestelde planning en de kwaliteit die hij heeft aangeboden en – indien van toepassing - gegarandeerd alsmede binnen de geldende (wettelijke) eisen en randvoorwaarden.
In geval van een kort geding procedure zal de Aanbestedende dienst de datum van de gunningbeslissing opschorten tot een nadere datum, afhankelijk van (het tijdstip en de inhoud van) de uitspraak van de voorzieningenrechter. In dit geval doet Inschrijver zijn Inschrijving tot minimaal 3 weken na deze uitspraak gestand.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze verwervingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan Rechtbank te Den Haag. Het Nederlandse recht is van toepassing.
2.4.9 [bookmark: _Toc31284838][bookmark: _Toc31812659]Instemming
Deelname aan deze aanbestedingsprocedure houdt in dat de Inschrijver onvoorwaardelijk instemt met de in de Aanbestedingsdocumenten gestelde voorwaarden, Minimumeisen en de beschreven aanbestedingsprocedure. Inschrijver dient hiertoe het in de bijlage opgenomen inschrijfformulier in te vullen.
2.4.10 [bookmark: _Toc31284839][bookmark: _Toc31812660]Prijzen
Voor de prijzen geldt het volgende:
· De prijzen zoals opgenomen in de Inschrijving dienen in Euro’s te zijn. 
· Prijzen moeten worden aangegeven exclusief en inclusief BTW. 
· Er geldt (per voertuig) een plafondprijs van € 390.000,- eenmalig en €4.300,- per jaar inclusief BTW voor het (preventieve) onderhoud (variant 2)(op basis van het bijgevoegde prijsmodel). Inschrijvingen boven deze bedragen komen niet voor gunning in aanmerking. 
· Indexering conform bijgevoegde conceptovereenkomst.
· [bookmark: _Hlk23340030]Het bijgevoegde prijsmodel (Bijlage 5) moet worden ingevuld. Alle gevraagde posten moeten worden ingevuld.
· In het prijsmodel wordt gevraagd om een uurtarief voor (onderhouds) werkzaamheden buiten de overeenkomst (bv bij defecten of schades veroorzaakt door VRHM). Alle kosten dienen in het opgegeven tarief te zijn opgenomen (zoals eventuele reis of verblijfskosten). Voor de vergelijking van de offertes wordt een fictief aantal uur meegerekend (zie het prijzenblad). 
· Voor correctief onderhoud verwijtbaar aan VRHM mag de uiteindelijke Opdrachtnemer aanvullend op de in de offerte genoemde bedragen €150 per bezoek in rekening brengen.
· Voor de vergelijkingsprijs worden de prijzen van de twee varianten doorgerekend op basis van een weging (30/70, variant 1 / variant 2, zie het prijsmodel). 
· Het betalingsschema is per Tankautospuit:
· Bij aflevering: 90% van de eenmalige kosten in het Prijsmodel.
· Bij ondertekening van het protocol van oplevering (restpunten opgelost of overeenstemming over de nog openstaande restpunten): 10% van de eenmalige kosten in het Prijsmodel. Bij de oplevering zal een onafhankelijke derde VRHM ondersteunen (en bv een afnamerapportage opstellen en of testen / controles uitvoeren).
· Betaling van de (periodieke) onderhoudskosten is per maand vooraf. 
· Inschrijver dient eveneens het prijsmodel voor de gevraagde varianten in te vullen (zie 2.4.13).
[bookmark: _Toc236206879][bookmark: _Toc236538671][bookmark: _Toc245255977]Inschrijver is geheel verantwoordelijk voor een juiste vermelding en optelling in het prijzenblad. Van de Inschrijver wordt verwacht dat deze zelf zijn inschrijving controleert voordat deze wordt ingestuurd. Kenbare verschrijvingen of onjuiste tellingen kunnen de Opdrachtgever niet worden tegengeworpen. Een inschrijving die prijzen of tarieven bevat met de kennelijke bedoeling manipulatief in te schrijven, worden terzijde gelegd en niet verder beoordeeld.
2.4.11 [bookmark: _Toc454805632][bookmark: _Toc31284840][bookmark: _Toc31812661][bookmark: _Toc257928193][bookmark: _Toc454805631]Beoordelingsteam
Het team dat de Inschrijvingen beoordeeld bestaat uit de volgende functies:
· Vakspecialist / projectleider
· Uitvoerend cluster manager
· Kazerne manager
· Adviseur Integrale Beleidsontwikkeling
· Vakspecialist Vakbekwaamheid
· Business controller
· Productspecialist Mobiliteit
· Technisch specialist Beheer en Onderhoud
De Aanbestedende dienst heeft het recht de samenstelling van het beoordelingsteam te wijzigen, ook in aantal. Het aantal zal altijd minimaal 5 personen zijn. 
Hiernaast zal een inkoopadviseur de procedure begeleiden en de algemene offertedocumenten beoordelen.
2.4.12 [bookmark: _Toc31284841][bookmark: _Toc31812662]Procedure van gunning
Na opening van de kluis van TenderNed worden de Inschrijvingen beoordeeld door het beoordelingsteam. De beoordeling van de Inschrijvingen vindt als volgt plaats:
1. De Inschrijvingen worden eerst gecontroleerd op de aanwezigheid en juistheid van alle vereiste documenten en het voldoen aan de gestelde plafondbedragen. 
2. Vervolgens wordt vastgesteld of de onderneming van de Inschrijver voldoet aan de geschiktheidscriteria van Hoofdstuk 3. 
3. Indien dit het geval is wordt de Inschrijving beoordeeld conform het gesteld in Hoofdstuk 4.
Indien bij een van bovenstaande stappen 1 of 2 wordt geconstateerd dat de Inschrijver niet voldoet doordat de vereiste documenten ontbreken, niet juist zijn of de Inschrijver niet voldoet aan de gestelde geschiktheidscriteria, wordt de Inschrijver terzijde gelegd, tenzij sprake is van een herstelbaar gebrek in de Inschrijving. Of een gebrek herstelbaar is, is aan de Aanbestedende dienst. Deze is niet verplicht tot het opvragen van (herstel)informatie.
4. De Inschrijver die op basis van het gestelde in H4 de hoogste totaalscore heeft behaald wordt de Overeenkomst gegund, met in achtneming van het gestelde in paragraaf “Geschillen over gunning van de opdracht”.
5. Met deze Inschrijver zal worden afgestemd over het te kiezen onderhoudsconcept (zie onder bij ‘Varianten’). 

2.4.13 [bookmark: _Toc31284842][bookmark: _Toc31812663]Varianten
Inschrijver wordt gevraagd twee varianten in te dienen. Deze varianten richten zich alleen op verschillende onderhoudsconcepten. Met de winnende Inschrijver zal rond de gunning worden afgestemd welk onderhoudsconcept uiteindelijk gewenst is. Hierbij moet het mogelijk zijn het gekozen onderhoudsconcept nog op details te laten afwijken van de aangeboden / uitgewerkte varianten. Indien dit het geval is dient op basis van de (kengetallen van de) aangeboden varianten de uiteindelijk gekozen variant door Inschrijver te worden doorgerekend.
Deze varianten dienen uit te gaan van dezelfde kenmerken als beschreven in het PVE 
Variant 1:
Deze variant betreft een onderhoudscontract voor 15 jaar voor preventief en correctief onderhoud waarvoor geldt:
· Het all-in preventieve onderhoud gedurende 15 jaar conform het PVE is opgenomen in de prijzen.
· Het all-in correctieve onderhoud gedurende de eerste 10 jaar, voor storingen of defecten die niet zijn toe te schrijven aan de VRHM, conform het PVE, is opgenomen in de prijzen.
· Het correctieve onderhoud (reparaties door defecten of storingen) wordt vanaf het elfde (11e) jaar (per Tankautospuit) separaat verrekend en is niet opgenomen in de maandelijkse vaste onderhoudskosten. 
· Voor de kostencomponent voor correctief onderhoud wordt uitgegaan van de kosten voor de (eventuele nieuwe) onderdelen en kosten voor loon: 
· De (toekomstige) looncomponent na 10 jaar dient bij correctief onderhoud verrekend te worden op basis van het nu in de Inschrijving afgegeven (en meegerekende) uurtarief (voor een aantal uur per jaar, zie prijzenblad) (en de indexeringen hiervan in de komende jaren). 
· Kosten van (eventuele) nieuwe onderdelen na 10 jaar worden apart verrekend (en zijn nu dus niet opgenomen in de Inschrijving). Deze dienen (t.z.t.) verifieerbaar te zijn op basis van inkoopprijzen of een vergelijking met andere leveranciers in de markt. 
· Kosten voor correctief onderhoud als gevolg van defecten veroorzaakt door VRHM wordt in de offertevergelijking meegerekend voor een aantal uur / jaar (zie het prijsmodel).
· Het hiervoor gereserveerde deel in de prijstabel dient te worden ingevuld en ingediend. 
Variant 2:
Deze variant betreft een onderhoudscontract voor 15 jaar, gelijk aan variant 1, met onderstaande kenmerken:
· Het all-in preventieve onderhoud gedurende 15 jaar conform het PVE is opgenomen in de prijzen.
· Het correctieve onderhoud (reparaties door defecten of storingen) wordt vanaf de start separaat verrekend en is niet opgenomen in de maandelijkse vaste onderhoudskosten (en dus niet in het prijsmodel). Wel geldt dat indien er sprake is van garantie van toeleveranciers (zoals bijvoorbeeld voor het chassis) deze voor opdrachtgever van toepassing dient te zijn.
· Voor de kostencomponent voor correctief onderhoud wordt uitgegaan van de kosten voor de (eventuele nieuwe) onderdelen en kosten voor loon: 
· De looncomponent dient bij correctief onderhoud verrekend te worden op basis van het nu in de Inschrijving afgegeven uurtarief op (voor een aantal uur per jaar, zie prijzenblad) (en de indexeringen hiervan in de komende jaren). De het hiervoor gereserveerde deel in het prijstabel dient te worden ingevuld en ingediend. 
· Kosten van (eventuele) nieuwe onderdelen worden apart verrekend (en zijn nu dus niet opgenomen in de Inschrijving). Deze dienen (t.z.t.) verifieerbaar te zijn op basis van inkoopprijzen of een vergelijking met andere leveranciers in de markt. 
· Voor de overige onderdelen dient de inschrijving identiek te zijn.
· Het hiervoor gereserveerde deel in de prijstabel dient te worden ingevuld en ingediend, hierin worden ook fictieve uren meegenomen voor reparatiewerkzaamheden al of niet verwijtbaar aan VRHM. 
Voor de beoordeling wordt de inschrijfprijs van beide varianten berekend op basis van een weging (zie het prijzenblad en hieronder) en doorgerekend in het beoordelingsmodel (zie 4.3). Met de op basis van deze prijs winnende leverancier wordt bij gunning afgestemd welke versie van het onderhoud wordt afgenomen.
	Variant
	1
	2

	Weging
	30
	70



2.4.14 [bookmark: _Toc31284843][bookmark: _Toc31812664]Inschrijven als combinatie of met onderaannemers
Zie voor de voorwaarden voor het inschrijven als combinatie of met onderaannemers de bijlage (2) hierover.
2.4.15 [bookmark: _Toc31284844][bookmark: _Toc31812665]Opties
De in het PVE genoemde opties zijn van toepassing:
	[bookmark: _Hlk24710663]1
	Geen van de hydraulische of pneumatische leidingen of elektrische kabels dan wel andere vitale delen van het voertuig aan de onderzijde mogen beschadigen als er stapvoets over een flexibele paal wordt gereden. Ter bescherming van de onderzijde van het voertuig dient een goede afscherming in de vorm van een beschermplaat te worden aangebracht. Deze plaat mag geen belemmering vormen bij het uitvoeren van regulier onderhoud en reparaties.

	2
	De aandrijving is voorzien van een instelbare hydrodynamische retarder of handmatig instelbaar vertragingsmechanisme dat in werking treedt zodra het gaspedaal wordt losgelaten. 

	3
	In de voorruit is verwarming geïntegreerd.

	4
	De generator is hydraulisch aangedreven.

	5
	Een persafsluiter (RAL 5012 lichtblauw) en 1x vulleiding tank, Stortzkoppeling NOK 81 (RAL 6001 Smaragdgroen) bevinden zich ook aan de voorzijde van het voertuig onder de bumper, binnen de voertuigcontouren. De plaatsing van de persafsluiters en vulleiding tank mag de oprijdhoek niet beïnvloeden.

	6
	Opdrachtnemer levert een e-module waarin de bovenstaande onderwerpen behandeld worden en die toe te voegen is aan de elektronische leeromgeving.
Een e-module moet aangeleverd worden in een Scorm 2004 formaat, zodat deze ingelezen kan worden in onze ELO. De inhoud van deze e-module moet voldoen aan de eisen die staan onder het kopje vakbekwaamheid om voertuigbedienaars TS vakbekwaam te maken.

	7
	Instructiemiddelen:
Om de belasting van de operationele voertuigen ten behoeve van de opleiding te reduceren, levert de opdrachtnemer een opengewerkte, middels een 230V elektromotor aangedreven pomp welke met een zeer laag toerental in te schakelen is. Deze pomp is geplaatst in een zogenaamde verplaatsbare haakarmbak. De levering van de haakarmbak is onderdeel van de levering van de opdrachtnemer.
De opengewerkte pomp is een replica van de aan te schaffen voertuigen en is voorzien van afsluiters, kleppen, meters, aan- en besturingscomponenten (dashboard), enz. zoals toegepast in de aan te schaffen voertuigen.
De opdrachtnemer ondersteunt het inrichten van de haakarmbak met bijv. chassis- en pomponderdelen, besturingssystemen, verlichtingsarmaturen, rolluiken, haspel, tekeningen, posters, enz.
Het bedieningsdisplay en de blus- en besturingsinstallatie zijn exact gelijk aan die van de aan te schaffen voertuigen en op een zo natuurlijk mogelijke wijze op een overzichtsbord gemonteerd, eventueel gekoppeld aan de (opengewerkte) pomp. Daar waar mogelijk wordt het systeem werkend uitgevoerd zodat ook o.a. noodbedieningen, schakelingen van verlichting, enz. geïnstrueerd kunnen worden. Daar waar het niet mogelijk is om het syteem werkend uit te voeren, moet door middel van beeldondersteuning met gebruik van schermen of virtual reality een oplossing worden geboden. 


	8
	Automatische sneeuwkettingen
Op de aangedreven as is een systeem voor automatische sneeuwkettingen geïnstalleerd. Het systeem moet vanaf de bestuurderspositie te bedienen zijn. Het systeem moet daarna, zonder extra handelingen te moeten verrichten, in werking treden. De bodemvrijheid blijft hierbij conform de gestelde normeringen. Uitsluitend de kettingen zelf mogen in de vrije ruimte onder het voertuig komen, de aandrijving of bevestiging van de sneeuwkettingen niet. 

	9
	360 graden camera
Het voertuig is voorzien van een 360 graden camera systeem. Bij snelheden tot en met 30 km/uur en bij het inschakelen van de rechter richtingaanwijzer wordt op het beeldscherm een 360 graden beeld getoond.
Wanneer de achteruit versnelling gekozen is, schakelt het beeldscherm automatisch over naar het beeld van de achterzichtcamera. Het is mogelijk om handmatig te schakelen tussen de verschillende beelden (voor, achter, 360 graden). Alle gebruikte camera’s zijn voorzien van een voldoende stevige behuizing of voorzien van extra bescherming tegen beschadiging door takken.
Twee zaken bieden voor de VRHM extra meerwaarde bij dit systeem:
  - De beelden van de 360 graden camera worden getoond op een bestaand display in het voertuig.
  - Beelden van de laatste periode worden bewaard om op een later moment teruggekeken te kunnen worden. 
U mag beide meerwaarde punten ook als aparte optie aanbieden.

	10
	Automatische niveauregeling watertank
Indien de pomp werkt vanuit de tank en het voertuig is via de vulleiding aangesloten op een brandkraan, dan zorgt een automatische voorziening ervoor dat het waterniveau in de tank gehandhaafd blijft op minimaal 60% en maximaal 90%.
Door een handmatige bediening moet het mogelijk zijn om de tank tot 100% te vullen.





Voor de opties geldt:
· De aangeboden opties zijn toepasbaar op de aangeboden Tankautospuit (of het aangeboden vakbekwaamheidsprogramma) en zijn of worden geïntegreerd in de configuratie van de aangeboden Tankautospuit. 
· Alle noodzakelijke aanpassingen en/of voorbereidingen om de optie operationeel te maken dienen inclusief te worden aangeboden in de kosten.
· De opties zijn bedienbaar vanuit de aangeboden voertuigbediening en daarvoor gestelde eisen.   
De Inschrijving wordt exclusief deze opties beoordeeld. Met de gekozen opdrachtnemer zal worden afgestemd welke opties worden afgenomen. Dit zal afhangen van de invulling van het gevraagde en de daarvoor gevraagde prijs.
2.4.16 [bookmark: _Toc31284845][bookmark: _Toc31812666]Merken
Als in dit document wordt gesproken over een bepaald fabricaat, een specifiek type, octrooi of merk, dan is dit bedoeld als voorbeeld en dient dit gelezen te worden met de toevoeging ’of gelijkwaardig’. Mochten merken, normeringen e.d. voorkomen in de beschrijving van de huidige situatie dan is ‘of gelijkwaardig’ uiteraard niet van toepassing.
2.4.17 [bookmark: _Toc31284846][bookmark: _Toc31812667]Informatie over verplichtingen Inschrijvers
Informatie over de verplichtingen ten aanzien van bepalingen betreffende belastingen, milieubescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en de gedurende de looptijd van de Overeenkomst(en) op de verrichtingen van de Inschrijver van toepassing (kunnen) zijn, zijn verkrijgbaar bij:
· Voor bepalingen betreffende belastingen: de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl; 
· Voor bepalingen betreffende milieubescherming: het ministerie van Infrastructuur en Milieu: www.rijksoverheid.nl;
· Voor bepalingen betreffende arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.rijksoverheid.nl.
2.4.18 [bookmark: _Toc31284847][bookmark: _Toc31812668]Gebruik van Standaardformulieren
Bij dit document zijn standaardformulieren toegevoegd. Inschrijver dient van deze standaardformulieren gebruik te maken voor het opstellen van de betreffende delen van de Inschrijving en mag deze formulieren niet wijzigen, anders dan door ze in te vullen.
2.4.19 [bookmark: _Toc31284848][bookmark: _Toc31812669]Geldigheidsduur
De Inschrijving dient minimaal 90 dagen geldig te zijn, te rekenen vanaf de sluitingsdatum van indiening. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn na overleg met Inschrijver te verlengen.
3 [bookmark: _Toc253910574][bookmark: _Toc454805618][bookmark: _Toc31284849][bookmark: _Toc31812670][bookmark: _Toc251593207]Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 
3.1 [bookmark: _Toc432068856][bookmark: _Toc454805619][bookmark: _Toc31284850][bookmark: _Toc31812671][bookmark: _Toc236206882][bookmark: _Toc236538675][bookmark: _Toc245255970]Bewijsmiddelen
De Inschrijving is het aanbod van de inschrijvende ondernemer. Een aanvaarding daarvan door de Aanbestedende dienst houdt dan ook in dat een Overeenkomst tot stand komt. Daarom dient de Aanbestedende dienst erop te kunnen vertrouwen dat de Inschrijvende onderneming achter de Inschrijving staat en dat die onderneming het door haar aangebodene kan en zal leveren.
Daar waar dit wordt verlangd dienen documenten daarom rechtsgeldig ondertekend te worden door de/een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde tekenbevoegde, of een gelijkwaardig document waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen en te binden op het moment van ondertekening van de Inschrijving. Een niet rechtsgeldig ondertekende Inschrijving wordt van verdere deelname uitgesloten, mits dit niet herstelbaar is.
De Aanbestedende dienst zal, voordat er gegund zal worden, de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving vragen om eventuele bewijsmiddelen ter ondersteuning van de afgegeven Verklaringen. Deze bewijsmiddelen dienen in dat geval daartoe aan de Aanbestedende dienst te worden toegezonden binnen de in het verzoek gestelde termijn. 
Een Inschrijving wordt, afgezien van de mogelijkheden die een kennelijke omissie biedt tot navraag/aanvulling, ongeldig verklaard indien:
· De bewijsmiddelen niet overeenkomen met wat in de documenten wordt verklaard.
· Niet alle gevraagde documenten worden ingediend (afgezien van de mogelijkheden die een kennelijke omissie biedt tot navraag).
· Uit de bij de Inschrijving gevoegde documenten onvoldoende blijkt dat degene die de Inschrijving ondertekent bevoegd is.
· Afgeweken wordt van de formulieren of daarin wijzigingen zijn aangebracht.
· De Inschrijving niet onvoorwaardelijk is.
[bookmark: _Toc236538678][bookmark: _Toc245255971]Na de (voorlopige) gunning van de opdracht zal de Opdrachtgever (kunnen) controleren of verifiëren op de Inschrijver daadwerkelijk voldoet aan de Minimumeisen. Indien dit niet (volledig) het geval blijkt te zijn wordt de Inschrijver alsnog uitgesloten en vindt een nieuwe beoordeling en gunning plaats op basis van de gunningscriteria. 
3.2 [bookmark: _Toc31284851][bookmark: _Toc31812672][bookmark: _Toc245255974] Uitsluitingsgronden
Ten aanzien van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen dient de Inschrijver het bij dit Beschrijvend Document gevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument rechtsgeldig te ondertekenen en in te dienen. De Aanbestedende dienst zal na gunning de bijbehorende officiële documenten opvragen.
Indienen/uploaden:
	Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 
De handtekening onder het Inschrijfformulier geldt ook als ondertekening van de UEA.

3.3 [bookmark: _Toc408402686][bookmark: _Toc432068858][bookmark: _Toc454805621][bookmark: _Toc31284852][bookmark: _Toc31812673]Geschiktheidseisen (Minimumeisen)
De Aanbestedende dienst stelt, naast het in de vorige paragraaf gevraagde, aanvullende eisen aan de geschiktheid van Inschrijvers voor het uitvoeren van de opdracht. Door in te schrijven geeft Inschrijver aan dat wordt voldaan aan de gestelde Geschiktheidseisen. 
Ten aanzien van de Geschiktheidseisen wordt vereist:
3.3.1 [bookmark: _Toc408402687][bookmark: _Toc432068859][bookmark: _Toc454805622][bookmark: _Toc477860237][bookmark: _Toc31284853][bookmark: _Toc31812674]Geschiktheidseis: Financiële en economische draagkracht
Om de continuïteit van de Inschrijver aan wie de Opdracht wordt gegund te borgen vraagt de Aanbestedende dienst dat het meest recente jaarverslag geen continuïteitsparagraaf bevat. 
Hiernaast dient de fabrikant of holding zich garant te stellen en de overeenkomst mede te ondertekenen indien Inschrijver importeur is of onderdeel van een holding. 
Door onderstaand formulier te ondertekenen verklaart Inschrijver dat aan het gestelde in deze paragraaf voldaan zal worden.
Indienen/uploaden:
· Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekend Inschrijfformulier.

3.3.2 [bookmark: _Toc432068860][bookmark: _Toc454805623][bookmark: _Toc477860238][bookmark: _Toc31284854][bookmark: _Toc31812675][bookmark: _Toc432068861][bookmark: _Toc454805624]Geschiktheidseis: Technische bekwaamheid 
Kerncompetenties:
De Inschrijver toont aan dat hij over voldoende kennis en ervaring beschikt om de opdracht uit te voeren, door middel van kerncompetenties. Kerncompetenties kunnen worden aangetoond door referenties. Deze moeten diensten / leveringen betreffen die maximaal drie jaar oud zijn en op sluitingsdatum van deze aanbesteding minimaal drie maanden in uitvoering zijn. Per referentie moet worden aangegeven in welke hoedanigheid Inschrijver de werkzaamheden heeft uitgevoerd: als hoofdaannemer dan wel onderaannemer (zie het betreffende formulier in de bijlage).
De Inschrijver dient over onderstaande kerncompetenties te beschikken. Er dient één referentie per kerncompetentie te worden aangeleverd, een referentie mag voor meerdere kerncompetenties worden ingezet.

	
	Kerncompetentie
	Wat moet blijken uit de referentie

	1
	Leveren van Tankautospuiten
	In de afgelopen 3 jaar zijn minimaal 10 Tankautospuiten door Inschrijver aan een Brandweerorganisatie geleverd, vergelijkbaar aan de nu gevraagde Tankautospuit.

	2
	Onderhoud van Tankautospuiten
	In de afgelopen 3 jaar zijn minimaal 10 Tankautospuiten voor minimaal pomp en opbouw door Inschrijver voor 3 jaar onderhouden voor preventief en correctief onderhoud.



Voor combinaties geldt dat bij een combinatie van ondernemingen gezamenlijk moet worden voldaan aan de kerncompetenties (waarbij wordt aangegeven welke onderneming voor welke werkzaamheden verantwoordelijk was), hetgeen inhoudt dat alle ondernemingen tezamen ervaring hebben met alle aspecten van de Opdracht, zie de betreffende bijlage (ook voor richtlijnen omtrent het inzetten van onderaannemers).
De door Inschrijver opgegeven referenties kunnen door de Aanbestedende dienst gecontroleerd worden. De Aanbestedende dienst wenst de contactpersoon die genoemd wordt, direct te kunnen benaderen (dus zonder tussenkomst van Inschrijver). De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de betreffende referentie te bezoeken.
Indienen/uploaden:
· Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Kerncompetentieformulier(en)

3.4 [bookmark: _Toc432068862][bookmark: _Toc454805625][bookmark: _Toc31284855][bookmark: _Toc31812676]Inschrijving Handels- en Beroepsregister
De Inschrijver dient bij de Inschrijving (een kopie van) het bewijs van inschrijving in het Handels- en Beroepsregister in te dienen. Deze mag maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor de ontvangst van de Inschrijving. 
Uit de inschrijving in het handelsregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken van degene die de Inschrijving heeft getekend. Indien nodig dient dit ondersteund te worden door het toevoegen van een volmacht aan de Inschrijving. Tevens dient een kopie van het identiteitsbewijs van degene die de Inschrijving heeft getekend bijgevoegd te worden. In verband met het voorkomen van mogelijke identiteitsfraude mag deze kopie zodanig bewerkt worden dat slechts de namen en handtekening zichtbaar zijn. Indien een volmacht wordt verstrekt dient zowel van de volmachtgever als de gevolmachtigde een kopie van het identiteitsbewijs te worden verstrekt. 
Indienen/uploaden:
· Inschrijving(en) Handels- en Beroepsregister (PDF bestand)
· Kopie identiteitsbewijs(zen) (PDF bestand)

Indien uit de bij de Inschrijving gevoegde documenten onvoldoende blijkt dat degene die de Inschrijving ondertekent bevoegd is, wordt de Inschrijver uitgesloten van verdere deelname, afgezien van de mogelijkheden die een kennelijke omissie biedt tot navraag/aanvulling.
4 [bookmark: _Toc31284856][bookmark: _Toc31812677]Gunningscriteria
4.1 [bookmark: _Toc454805630][bookmark: _Toc31284857][bookmark: _Toc31812678][bookmark: _Toc196582792][bookmark: _Toc210123394]Gunningcriterium
Er wordt gegund op het criterium “economisch meest voordelige aanbieding”. Dit criterium houdt in de beste prijs kwaliteit verhouding, laagste prijs of laagste kosteneffectiviteit. In dit geval kiest de Aanbestedende dienst voor het criterium: beste prijs kwaliteit verhouding.
De kwaliteit is onderverdeeld in subgunningcriteria. De toe te passen criteria en de weging daarvan wordt onderstaand uitgewerkt.
4.2 [bookmark: _Toc31284858][bookmark: _Toc31812679]Gunnen op waarde
De beoordeling zal plaatsvinden op basis van het principe “gunnen op waarde”. Bij deze methodiek worden voor de criteria kwaliteit en prijs geen punten toebedeeld maar wordt gewerkt met een fictieve aftrek in euro’s op de Inschrijfprijs naar gelang de beoordeling van de gunningscriteria. De aanpak is hierbij als volgt:
De inschrijfprijs wordt bepaald op basis van de prijzenbladen van beide gevraagde varianten (zie Bijlage) waarbij wordt gerekend met het gemiddelde van de in de prijzenbladen bepaalde Inschrijfprijzen. Deze Inschrijfprijs wordt gebruikt als basis voor de berekening van de “Vergelijkingsprijs”. Deze “Vergelijkingsprijs” komt tot stand door het bij onderstaande Gunningscriteria genoemde (maximale) bedrag in mindering te brengen op de (gemiddelde) Inschrijfprijs (waarbij de hoogte van dit bedrag afhankelijk is van de beoordeling). Op basis van de Vergelijkingsprijs worden de Inschrijvingen vergeleken waarbij de Inschrijver met de laagste Vergelijkingsprijs de opdracht (voorlopig) krijgt gegund. Uiteraard is het niet de Vergelijkingsprijs, maar zijn het de door Inschrijver opgegeven bedragen die de basis vormen voor de facturering.
Voorbeeld berekening ‘Gunnen op waarde’:
· Inschrijver 1 heeft op basis van het prijsmodel een inschrijfprijs van €500.000. Hij scoort €100.000 op basis van de onderstaande kwaliteitscriteria (gunningscriteria). Zijn vergelijkingsprijs is daarmee €400.000.
· Inschrijver 2 heeft op basis van het prijsmodel een inschrijfprijs van €450.000. Hij scoort €60.000 op basis van de kwaliteitscriteria. Zijn vergelijkingsprijs is daarmee €390.000.
· Inschrijver 2 wint hiermee de aanbesteding.

4.3 [bookmark: _Toc31284859][bookmark: _Toc31812680]Kwaliteit
Voor de gunningscriteria geldt onderstaande maximale meerwaarde. 

	
	
	Maximale meerwaarde

	G1
	Wensen uit het PVE (gewogen op €).
	Circa €10312.250

	G2
	Document ‘Toekomstgerichtheid’
	€25.000

	G3
	Bouw en implementatieplan
	€15.000

	G4
	Beheer en Onderhoudsplan
	€15.000

	G5
	MVO.
	€10.000

	Totale maximale meerwaarde
	Circa €16877.250



Voor de uitwerking hiervan, zie onder.

4.4 [bookmark: _Toc480883574][bookmark: _Toc31284860][bookmark: _Toc31812681]Beoordeling Kwaliteit
G1 Wensen uit het PVE
Op basis van de in het Programma van eisen beschreven wensen dient door Inschrijver te worden aangegeven welke wensen worden ingevuld. Bij het in de Inschrijving accorderen van een wens is Opdrachtnemer verplicht deze na opdrachtverstrekking ook daadwerkelijk te realiseren/leveren. Bij iedere wens is vermeld hoeveel waarde het invullen van deze wens vertegenwoordigt. De waardes van alle wensen die worden ingevuld worden bij elkaar opgeteld zodat er een totaal behaalde (meer)waarde voor dit onderdeel tot stand komt. 

[bookmark: _Hlk40084701]G2 Document ‘Toekomstgerichtheid’
Doelstelling
Aanbestedende dienst is op zoek naar een voertuig (en/of geleverde diensten) dat zo goed mogelijk is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals alternatieve brandstoffen, elektrificering of nieuwe technieken. Aanbestedende dienst verwacht dat hoe beter een voertuig is voorbereid op toekomstige veranderingen hoe beter dit voertuig zal functioneren, hoe minder aanvullende kosten er gemaakt hoeven te worden in de komende jaren en hoe langer het voertuig in gebruik kan blijven.

Vraagstelling
Voor dit criterium levert de Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving een document aan. In dit document van maximaal 10 A4’s (Arial, 10pnt, regelafstand 1,2) wordt aandacht besteed aan in welke mate het aangeboden voertuig of diensten voldoen aan bovenstaande doelstelling.
Beoordeling / puntentoekenning.
Bovenstaand document wordt gescoord door iedere beoordelaar volgens onderstaande schaal. Hierna wordt in consensus het aantal punten bepaald (alle beoordelaars gezamenlijk). Dit aantal wordt omgerekend naar een waarde (in €) conform de tabel met maximale meerwaarde bij 4.3. Vier punten is hierbij de maximale genoemde meerwaarde, nul punten de minimale meerwaarde (van €0).
Er geldt de volgende puntentoekenning:
· 4 punten: Het voertuig (en/of de diensten) voldoen goed of zeer goed aan de beschreven doelstelling. 
· 2 punten: Het voertuig (en/of de diensten) voldoen matig of redelijk aan de beschreven doelstelling
· 0 punten: Het voertuig (en/of de diensten) voldoen niet aan de beschreven doelstelling.


G3 Bouw en implementatieplan
Doelstelling
Opdrachtgever is op zoek naar een Opdrachtnemer die overtuigend verstand heeft van de Opdracht zoals in dit document beschreven, in dit geval met name voor de eenmalige diensten die nodig zijn om de nieuwe Tankautospuiten te kunnen leveren en in gebruik te nemen. Doel van Opdrachtgever is om een Opdrachtnemer te selecteren die het vraagstuk van bouw en levering van de nieuwe Tankautospuiten zeer goed overziet en doorgrondt zodat een soepele bouw, levering en invoering is gegarandeerd met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever en een zo soepel mogelijk proces. Uitgangspunt is dat hoe beter een Opdrachtnemer aan deze doelstelling voldoet, hoe beter de Opdracht wordt ingevuld.
Vraagstelling
[bookmark: _Hlk24531324]Voor dit criterium levert de Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving een bouw- en implementatieplan aan. In dit document van maximaal 30 A4’s (Arial, 10pnt, regelafstand 1,2) wordt ten minste aandacht besteed aan:
· Het proces van configureren, bouwen, testen, invoeren en de acceptatie van de nieuwe Tankautospuiten en de eventuele samenwerking met andere partijen (en/of raakvlakken).
· Een concept planning met daarin een stappenplan met alle belangrijke onderdelen.
· De benodigde inzet (tijd en activiteit) van medewerkers aan de kant van Opdrachtgever (en/of derden).
· Risico’s die u voorziet en mitigerende maatregelen.
Beoordeling / puntentoekenning.
Ieder van bovenstaande onderdelen wordt apart gescoord door iedere beoordelaar volgens onderstaande schaal. Voor ieder onderdeel wordt daarna in consensus het aantal punten bepaald (alle beoordelaars gezamenlijk). Dit aantal wordt hierna gemiddeld en dit gemiddelde wordt omgerekend naar een waarde (in €) conform de tabel met maximale meerwaarde bij 4.3. Vier punten is hierbij de maximale genoemde meerwaarde, nul punten de minimale meerwaarde (van €0).
Er geldt de volgende puntentoekenning:
· 4 punten: De Inschrijver overziet en doorgrondt de Opdracht goed of zeer goed en voldoet naar verwachting zeer goed aan de beschreven doelstelling. Er is een zeer grote kans op een soepele invoering met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever.
· 3 punten: De Inschrijver overziet en doorgrondt de opdracht voldoende en voldoet naar verwachting voldoende aan de beschreven doelstelling. Er is voldoende kans op een soepele invoering met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever.
· 1 punt: De Inschrijver overziet en doorgrondt de Opdracht matig en voldoet naar verwachting matig aan de beschreven doelstelling. Er is maar matig kans op een soepele invoering met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever.
· 0 punten: De Inschrijver overziet en doorgrondt de Opdracht niet en voldoet naar verwachting niet aan de beschreven doelstelling, deze vraag wordt niet beantwoord of de beantwoording is niet relevant. In dit geval komt Inschrijver niet voor gunning in aanmerking.

[bookmark: _Hlk23256323]G4 Beheer en onderhoudsplan
Doelstelling
[bookmark: _Hlk23757730]Opdrachtgever is op zoek naar een Opdrachtnemer die overtuigend verstand heeft van de Opdracht zoals in dit document beschreven, in dit geval met name voor de te leveren Onderhoudsdiensten. Doel van Opdrachtgever is om een Opdrachtnemer te selecteren die het vraagstuk van het onderhoud van de nieuwe Tankautospuiten zeer goed overziet en doorgrondt zodat het preventieve en correctieve onderhoud soepel verloopt met een hoge beschikbaarheid van het voertuig tot gevolg, met duidelijke afspraken tussen betrokkenen, met duidelijke kosten (voor Opdrachtgever) en met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever. Uitgangspunt is dat hoe beter een Opdrachtnemer aan deze doelstelling voldoet, hoe beter de Opdracht wordt ingevuld.
Vraagstelling
Voor dit criterium levert de Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving een onderhoudsplan aan. In dit plan van maximaal 20 A4’s (Arial, 10pnt, regelafstand 1,2) wordt ten minste aandacht besteed aan:
· Het beschrijven van de uitvoering van planmatig onderhoud inclusief APK keuring en Amtek keuring.
· Het beschrijven van de productaansprakelijkheid en garantie op het volledige samenstel van voertuig inclusief alle voertuigtoebehoren.
· Hoe de serviceorganisatie is opgezet inclusief de bereikbaarheid en beschikbaarheid (24/7).
· De wijze waarop meldingen worden geregistreerd en afgehandeld en hierover gecommuniceerd wordt met opdrachtgever.
· Hoe u een maximale inzetbaarheid van het voertuig borgt.
· Maatregelen die zijn getroffen om storingen of defecten door gebruikersfouten te voorkomen.
· Eventuele informatiesysteem voor het vastleggen van alle onderhoudsactiviteiten inclusief vervangen van onderdelen, ongeacht of dit het chassis of de opbouw betreft voor de opbouw van en doorlopende onderhoudshistorie per voertuig.

Beoordeling / puntentoekenning.
Ieder van bovenstaande onderdelen wordt apart gescoord door iedere beoordelaar volgens onderstaande schaal. Voor ieder onderdeel wordt daarna in consensus het aantal punten bepaald (alle beoordelaars gezamenlijk). De totale eindscore voor dit gunningscriterium wordt hierna bepaald door de consensusscores op te tellen en te middelen waarbij de twee laatst hierboven genoemde aandachtspunten (per stuk) driemaal worden meegeteld (deze wegen dus driemaal zo zwaar in het totaal als de andere punten). De eindscore wordt omgerekend naar een waarde (in €) conform de tabel met maximale meerwaarde bij 4.3. Vier punten is hierbij de maximale genoemde meerwaarde, nul punten de minimale meerwaarde (van €0).

Er geldt de volgende puntentoekenning:
· 4 punten: De Inschrijver overziet en doorgrondt de Opdracht goed tot zeer goed en voldoet naar verwachting zeer goed aan de beschreven doelstelling. Er is een zeer grote kans op een soepel verloop van het onderhoud met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever.
· 3 punten: De Inschrijver overziet en doorgrondt de opdracht voldoende en voldoet naar verwachting voldoende aan de beschreven doelstelling. Er is voldoende kans op een soepel verloop van het onderhoud met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever.
· 1 punt: De Inschrijver overziet en doorgrondt de Opdracht matig en voldoet naar verwachting matig aan de beschreven doelstelling. Er is maar matig kans op een soepel verloop van het onderhoud met zo min mogelijk overlast en benodigde inzet voor Opdrachtgever.
· 0 punten: De Inschrijver overziet en doorgrondt de Opdracht niet en voldoet naar verwachting niet aan de beschreven doelstelling, deze vraag wordt niet beantwoord of de beantwoording is niet relevant. In dit geval komt Inschrijver niet voor gunning in aanmerking.

[bookmark: _Hlk23343501]G5 Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO)
VRHM wenst bij voorkeur een opdrachtnemer te contracteren die ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ hoog in het vaandel heeft staan. Inschrijver wordt gevraagd in maximaal 3 A4 aan te leveren in welke mate zijn producten of diensten eigenschappen bevatten die hier aan bijdragen. Voorbeelden zijn:
· Het toepassen van social return zoals het (voor onderdelen) inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
· Het gebruik van materialen (of brandstof) met een lage milieu-impact;
· Maatregelen of voorzieningen die een lage(re) milieubelasting geven tijdens het gebruik, ook bij incidenten.
· Het gebruiken van gerecyclede materialen;
· Maatregelen in het ontwerp die hoogwaardige recycling bevorderen;
· Het toepassen van duurzaam verpakkingsmateriaal of maatregelen om het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken.
· Andere maatregelen of certificeringen op het gebied van ‘People, Planet, Profit’. 
De door Inschrijver ingediende informatie zal als volgt worden beoordeeld:
· Maximale meerwaarde indien Inschrijver overtuigend invulling geeft aan MVO.
· 50% van de maximale meerwaarde indien Inschrijver enige invulling geeft aan MVO maar dit slechts matig overtuigend is.
· Geen meerwaarde indien Inschrijver geen of nauwelijks invulling geeft aan MVO. 
De beoordeling zal door het beoordelingsteam in consensus worden bepaald.

4.5 [bookmark: _Toc31284861][bookmark: _Toc31812682]Overig
Voor MVO, het Bouw- en implementatieplan en het onderhoudsplan geldt het volgende:
· Iedere Inschrijving wordt beoordeeld op zijn eigen merites. Dat neemt niet weg dat het beoordelingsteam bij de beoordeling rekening kan houden met hetgeen is waargenomen in andere Inschrijvingen. Dat kan immers mede bepalend zijn voor het toetsingskader/verwachtingspatroon van het beoordelingsteam.
· Het beoordelingsteam beoordeelt elk Gunningscriterium op basis van de informatie die de Deelnemer met betrekking tot dat specifieke Gunningscriterium heeft overgelegd. Indien een Deelnemer meent dat voor de beoordeling van een Gunningscriterium ook een ander onderdeel van zijn Inschrijving van belang is, dient hij daar expliciet (i.e. met vermelding van paragraaf-/paginanummers) naar te verwijzen, waarbij hij tevens aangeeft waarom de informatie waarnaar hij verwijst van belang is voor de beoordeling van het betreffende Gunningscriterium.
· Scores worden niet afgerond (maar kunnen om praktische redenen wel afgerond worden weergegeven). De eindscore wordt afgerond weergegeven. De Inschrijver met de hoogste eindscore heeft hiermee de beste prijs-kwaliteitverhouding.
· Indien na toekenning van punten op basis van de Gunningscriteria twee of meer Inschrijvers een gelijke hoogste eindscore halen, dan wordt het voornemen tot gunning van de Opdracht uitgebracht aan de Inschrijver die zowel de gedeeld hoogste eindscore als de hoogste score op Gunningscriterium G2 heeft behaald. Indien ook op G2 door de Inschrijvers met de hoogste eindscore een gelijke score is behaald, wordt het voornemen tot gunning uitgebracht aan de Inschrijver met de hoogste eindscore die ook de hoogste score heeft behaald op G1. Hebben de betreffende Inschrijvers met de hoogste eindscore ook op G1 een gelijke score behaald dan vindt een loting plaats tussen de desbetreffende Inschrijvers onder toezicht van een door Opdrachtgever aangestelde notaris, om te bepalen aan wie het voornemen tot gunning wordt uitgebracht. De desbetreffende Inschrijvers mogen bij de loting aanwezig zijn.
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Alle velden in dit document moeten geaccordeerd worden om voor gunning in aanmerking te komen.

	Naam Inschrijver
	

	Adresgegevens


	

	Naam tekenbevoegd medewerker

	

	Naam Contactpersoon

	

	Telefoonnummer contactpersoon

	

	Emailadres contactpersoon

	

	Inschrijver verklaart akkoord te zijn met het gestelde in dit document inclusief de Nota’s van Inlichtingen en het Uniform Europees Aaanbestedingsdocument.

	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord

	Inschrijver verklaart volledig en zonder voorbehoud akkoord te zijn met het gestelde in het Programma van eisen.

	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord

	Inschrijver verklaart volledig en zonder voorbehoud akkoord te zijn met de bijgevoegde Overeenkomst inclusief het gestelde in de Nota’s van Inlichtingen.

	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord

	Inschrijver verklaart te kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 en een bewijs hiervoor bij eventuele gunning te kunnen overleggen.
	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord

	Inschrijver verklaart dat alle door hem aangeleverde informatie correct is.
	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord


	Naam tekenbevoegd medewerker

	

	Handtekening


	

	Datum / plaats ondertekening
	


	Kopie Identiteitsbewijs bijgevoegd

	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord


	Uitreksel Handelsregister bijgevoegd

	
|_| Akkoord  |_| Niet akkoord
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Concern

Van een concern mogen meerdere ondernemingen zich Inschrijven (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van de Aanbestedende dienst – onomstotelijk kunnen aantonen dat zij ieder als Inschrijver onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder Inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hun inschrijving hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één of meerdere van de betreffende Inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende Inschrijvers.

	Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij:
a) 	aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;
b) 	met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek; of
c) 	aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.



Op verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver onderstaande aan te leveren:

	1)	Een organogram, waaruit duidelijk naar voren komt welke concernrelaties Inschrijver heeft;
2)	Het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van een verklaring omtrent rechtmatigheid waarin wordt verklaard dat:
· Onderdeel van een holding/moederbedrijf niet van toepassing is, of;

· Inschrijver de enige Inschrijver van de holding is, of;

· Bij de opstelling van de Inschrijving de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd en dat de Inschrijving niet tot stand komt onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. In dit geval dient de Inschrijver een beschrijving van maximaal 1 pagina (A4) toe te voegen over hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van dezelfde groep is/wordt geregeld zodat de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de offertes is gewaarborgd.
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Indien Inschrijver deel uitmaakt van een concern/holdingmaatschappij en voor de invulling van het gevraagde zich beroept op de prestaties van concern/holdingmaatschappij, dan dient Inschrijver dit in het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan te geven.

Op verzoek van de Aanbestedende dienst dient door Inschrijver en de Holding, een Holdingverklaring te worden overgelegd, waaruit blijkt dat het concern of de Holding zich volledig en onvoorwaardelijk, kwalitatief en financieel, garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten raamovereenkomst voortvloeien.
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Indien Inschrijver voor het voldoen aan de Geschiktheidseisen een beroep doet op de bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met deze personen, dan dient Inschrijver dit bij de Inschrijving te vermelden door in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en in een verklaring ‘Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden’ aan te geven. Op verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver in deze verklaring aan te tonen dat Inschrijver bij de uitvoering van de Opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de middelen en diensten van deze derde(n). Het Beroep op derde(n) is naast het beroep op de Holding, zoals hierboven aangegeven, op onderstaande 2 manieren mogelijk.
Inschrijving als samenwerkingsverband (combinatievorm)

Een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) kan gezamenlijk als één Inschrijver een Aanmelding indienen. Het staat de afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband in dat geval niet vrij nog een individuele Aanmelding, dan wel een Aanmelding met een ander samenwerkingsverband in te dienen. In dat geval worden alle Aanmeldingen waarbij de individuele Inschrijvers betrokken zijn ongeldig verklaard.

Indien een Aanmelding wordt ingediend door een samenwerkingsverband dient iedere deelnemer van het samenwerkingsverband het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument rechtsgeldig te ondertekenen, waarbij ieder lid zich individueel en gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiende uit de Aanmelding, alsmede de eventuele volledige en juiste uitvoering van de (raam)overeenkomst in al zijn onderdelen. 

Op verzoek van de aanbestedende dienst dient dit in een aparte verklaring aanvullend te worden aangetoond.

Het samenwerkingsverband wijst één penvoerder aan. Communicatie met het samenwerkingsverband zal uitsluitend met de penvoerder geschieden. De penvoerder is bevoegd het samenwerkingsverband (in rechte) te binden voor verplichtingen inzake de aanbestedingsprocedure. Daartoe dient de penvoerder door alle leden van het samenwerkingsverband gemachtigd te worden.

Inschrijving als hoofdaannemer met onderaannemers

Bij deze constructie treedt Inschrijver op als hoofdaannemer. De hoofdaannemer/Inschrijver is bij deze constructie volledig aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de verplichtingen inzake deze aanbestedingsprocedure alsmede de eventuele verplichtingen voortvloeiende uit de raamovereenkomst. De aansprakelijkheid voor de onderaannemer(s) berust in dat geval volledig bij Inschrijver als hoofdaannemer.
Indien Inschrijver een beroep doet op één of meer onderaannemer(s) om zijn geschiktheid voor de opdracht aan te tonen, dient alle gevraagde informatie bij Inschrijving door de hoofdaannemer ingediend te worden onder vermelding van de organisatie (onderaannemer) waarvan deze afkomstig zijn.
Inschrijver (Hoofdaannemer) is bij gunning van de opdracht verplicht om gebruik te maken van de diensten van de betreffende onderaannemer(s) op wiens capaciteiten een beroep is gedaan. Daartoe dient de Hoofdaannemer bij de Inschrijving aan te geven welke onderdelen in onderaanneming zullen worden uitgevoerd evenals de naam van onderaannemer(s). 

Op verzoek van de Aanbestedende dienst dient de winnende Inschrijver een verklaring omtrent onderaanneming te ondertekenen waarin de onderaannemer aangeeft bereid te zijn de genoemde werkzaamheden uit te voeren. Indien er gebruik gemaakt wordt van één of meer onderaannemers om zich te kwalificeren voor de opdracht, dienen de bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat de winnende Inschrijver bij de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk gebruik maakt van de betreffende onderaannemer(s).
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Inschrijver kan de gevraagde kerncompetenties aantonen middels referenties uit de afgelopen 3 jaar. Inschrijver dient gebruik te maken van onderstaand formulier voor referenties (per kerncompetentie 1 formulier).

Bij iedere aangeleverde referentie mag geen sprake zijn geweest van opschorting van de betaling, vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie of het opleggen van (contractuele) boetes ten gevolge van onvoldoende presteren. Door in te schrijven verklaart Inschrijver dat hier aan voldaan wordt.

	Kerncompetenties (middels referenties)	Referentie # [invullen door Inschrijver]

	1)
	Naam opdrachtgever
	

	
	Adres opdrachtgever
	

	
	Postcode en plaatsnaam
	

	2)
	Naam contactpersoon opdrachtgever
	

	
	Functie
	

	
	Telefoonnummer
	

	
	E-mail adres
	

	3)
	Beschrijving van de opdracht

	
	Algemeen
Datum aflevering
Gebruikte onderaannemers of combinatie/samenwerking
Opdrachtwaarde
Inhoudelijke beschrijving geleverde producten en diensten




	4)
	Beschrijving waaruit blijkt dat aan de gevraagde kerncompetentie wordt voldaan.


	
	< toelichting max. 200 woorden >








[bookmark: _Toc31284865][bookmark: _Toc31812686]Bijlage 4 Programma van eisen en wensen
Het Programma van eisen en wensen is als separaat document op Tenderned opgenomen. Inschrijvers dienen volledig en zonder voorbehoud akkoord te gaan met het programma van eisen om voor gunning in aanmerking te komen. In het Inschrijfformulier is hiervoor de mogelijkheid tot accordering opgenomen.
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Zie separaat Excel-file op Tenderned.
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Zie separate documenten op TenderNed.
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	Begrip
	Omschrijving

	Aanbestedingsdocumenten
	Dit Beschrijvend Document inclusief alle Bijlagen en Nota’s van Inlichtingen.

	Aanbestedende dienst/ Opdrachtgever
	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

	Tankautospuit
	Het in het PVE beschreven voertuig. Dit is een brandweervoertuig (op basis van een vrachtwagen) dat uitgerust is met een watertank, een pomp, opslag voor materialen en de mogelijkheid heeft 7 mensen te vervoeren.

	Beschrijvend Document
	Het voorliggende document waarin de verwervingsprocedure en het Programma van eisen (nader) zijn vastgelegd.

	Derden
	Iedere partij anders dan Opdrachtgever en Opdrachtnemer (/Inschrijver) aan wie een Overeenkomst wordt gegund.

	Diensten/Dienstverlening
	De in het programma van eisen beschreven diensten.

	Inschrijver
	De ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend

	Inschrijving
	De aanbieding van de Inschrijver

	Minimumeis
	Een eis waaraan de Inschrijver of Inschrijving moet voldoen om in aanmerking te komen voor gunning.

	Nota van inlichtingen
	Het document waarin vragen van Inschrijvers over de verwervingsprocedure worden beantwoord

	Opdrachtnemer
	De Inschrijver aan wie de uiteindelijke opdracht wordt gegund.

	Programma van eisen (PVE)
	Het document waarin de functionaliteiten zijn opgenomen die de Oplossing moet bevatten. 

	Overeenkomst
	De contractuele afspraken tussen de Aanbestedende dienst en de geselecteerde Inschrijver.





[bookmark: _Toc31284870][bookmark: _Toc31812690]Bijlage 8 Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Zie separaat document op TenderNed.


[bookmark: _Toc31284871][bookmark: _Toc31812691]Bijlage 9 Bepakkingslijst Tankautospuit
Zie separaat document op TenderNed.


[bookmark: _Toc31284872][bookmark: _Toc31812692]Bijlage 10 Huidig onderhoudsconcept Tankautospuiten VRHM
Zie separaat document op TenderNed.
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