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Objectgegevens

	bedrijfsnaam
	
	objectnaam
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	telefoon
	

	contactpersoon
	
	functie
	

	adres *
	
	postcode *
	

	plaats *
	
	e-mail  
	

	telefoon *
	
	fax  
	

	Eenduidige omschrijving van het object:




* indien afwijkend van voorgaande gegevens

	Opdrachtgever

	bedrijfsnaam *
	
	
	

	contactpersoon *
	
	functie *
	

	adres *
	
	postcode *
	

	plaats *
	
	e-mail *
	

	telefoon *
	
	fax *
	


* indien afwijkend van voorgaande gegevens

	Installatieverantwoordelijke Operationeel Intern (IVo-intern)

	bedrijfsnaam
	
	naam
	

	adres *
	
	postcode *
	

	plaats *
	
	e-mail *
	

	telefoon *
	
	fax *
	


* indien afwijkend van voorgaande gegevens

	Installatieverantwoordelijke Operationeel Extern (IVo-extern)

	bedrijfsnaam
	
	naam
	

	adres *
	
	postcode *
	

	plaats *
	
	e-mail *
	

	telefoon *
	
	fax *
	




	Inspectiebedrijf

	bedrijfsnaam
	
	
	

	contactpersoon
	
	inspecteur
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	fax
	






	



Uitvoering en omvang van de inspectie

	soort inspectie
	eerste inspectie
	periodieke inspectie
	herkeuring
	toegepaste normen + editie
	NEN 1010: …………………………………
	NEN-EN 50110-1:……..…………….……..
	NEN 3140: ………………..………………..
	. ……..……..……..……..……..……..…….
	. ……..……..……..……..……..……..…….

	inspectiedata 
inspectie uitgevoerd:
	in aaneengesloten periode, te weten
 ……………………………………...……
	zie bijlage: …………………………..
	rapportagedatum
rapportage opgesteld:

datum:  ……………………………...……


	gehele installatie geïnspecteerd?
	ja
	nee:		(geef hieronder de reden)

reden: ……..……..……..……..……..……..…….

……..……..……..……..……..……..…….
	niet geïnspecteerd zijn:

	…………………………………………..…

	………………………………………..……

	…………………………..……..……..……

	…..……..……..……..……..…….…..…….



	Kenmerken van de installatie

	stelsel
	TT
	TN- …..
	………

	spanning
	400/230V ~
	…..………..
	frequentie
	n.v.t.
	50 Hz
	……………
	draaiveld
	rechts
	links
	n.v.t.

	aanlegdatum


datum eerste aanleg:………………..

	uitbreiding: 
	1e wijziging/uitbreiding: ……………..….
	2e wijziging/uitbreiding: ……………..….
	zie bijlage: ………………………………

	toepassing van de installatie
	licht
	kracht
	besturing / automatisering
	VRI
	……………………………………
	……………………………………
	bijzondere kenmerken van de installatie
	n.v.t.
	……………………………………
	……………………………………
	……………………………………
	……………………………………
	……………………………………

	bijzondere invloeden van of naar de omgeving








	Onderhoud van de installatie

	mate van onderhoud
aan de installatie wordt:
	geen onderhoud verricht
	alleen correctief onderhoud verricht
	preventief onderhoud verricht
	……………………………………….

	onderhoudspartij
het onderhoud wordt verricht door:
	de gebruiker van het object
	het bedrijf dat de inspectie verricht
	derden, te weten:
……………………………………………
……………………………………………




	Gebruikte documentatie

	aanwezigheid van documentatie
tijdens de inspectie waren beschikbaar:
	grondschema
	installatieschema(s)
	installatietekeningen (s)
	stroomkringschema(s)
	………………………..


	actualiteit
de documentatie is:
	(nagenoeg) geheel bijgewerkt
	matig bijgewerkt
	niet of slecht bijgewerkt (geef hieronder de reden)

reden: ……………………………………

……………………………………………

	gebruikte documentatie
tijdens de inspectie zijn de volgende tekeningen gebruikt:

	nummer	omschrijving	laatste datum	bijgewerkt?
1. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
2. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
3. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
4. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
5. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
6. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
7.  ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
8. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
9. ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee
10.  ……..……	……………….…………..………	……………	 ja    nee

 zie bijlage: ………………





	Gebruikte meetinstrumenten

	toegepaste meetinstrumenten en kalibratie
tijdens de inspectie zijn de volgende meetinstrumenten gebruikt:

	omschrijving (merk en type)	nummer	laatste kalibratie
1. 	……………….…………………..………	……………….…	……………….…
2. 	……………….…………………..………	……………….…	……………….…
3. ……………….…………………..………	……………….…	……………….…
4. ……………….…………………..………	……………….…	……………….…






	
Controle

	inspectieonderdeel
	voldoet []
	voldoet niet [1)]
	n.v.t. []
	toelichting [#]
	verwijzing 
NEN 1010

	a) 
	gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok
	
	
	
	
	41

	b) 
	aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en de bescherming tegen thermische invloeden 
	
	
	
	
	42
527

	c) 
	keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies
	
	
	
	
	43
523
525

	d) 
	keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen
	
	
	
	
	53

	e) 
	aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen
	
	
	
	
	536

	f) 
	keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermings-maatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden
	
	
	
	
	422
512.2
522

	g) 
	juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen
	
	
	
	
	514.3

	h) 
	verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen
	
	
	
	
	536

	i) 
	aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie
	
	
	
	
	514.5

	j) 
	aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke
	
	
	
	
	514

	k) 
	deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders
	
	
	
	
	526

	l) 
	aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van basis- en aanvullende vereffeningsleidingen
	
	
	
	
	54

	m) 
	toegankelijkheid voor bediening, identificatie en onderhoud 
	
	
	
	
	513
514

	1) vul in: 	1 = levensgevaarlijk
	2 = brandgevaarlijk
	3 = niet volgens de norm


		


	Toelichting controle

	
	

	
	

	
	

	
	





	Metingen en beproevingen

	inspectieonderdeel
	voldoet []
	voldoet niet [1)]
	n.v.t. []
	toelichting [#]
	verwijzing 
NEN 1010

	a) 
	het ononderbroken zijn van geleiders
	
	
	
	
	61.3.2

	b) 
	isolatieweerstand van de elektrische installatie
	
	
	
	
	61.3.3

	c) 
	bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding
	
	
	
	
	61.3.4

	d) 
	isolatieweerstand van vloeren en wanden 
	
	
	
	
	61.3.5

	e) 
	automatische uitschakeling van de voeding
	
	
	
	
	61.3.6

	f) 
	aanvullende bescherming 
	
	
	
	
	61.3.7

	g) 
	bepaling van de polariteit 
	
	
	
	
	61.3.8

	h) 
	controle op de fasevolgorde 
	
	
	
	
	61.3.9

	i) 
	functionele en operationele beproevingen 
	
	
	
	
	61.3.10

	j) 
	spanningsverlies
	
	
	
	
	61.3.11

	1) vul in: 	1 = levensgevaarlijk
	2 = brandgevaarlijk
	3 = niet volgens de norm


		
	Toelichting metingen en beproevingen

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


		



	Kenmerken van de schakel- en verdeelinrichting

	Beschrijving:
	Referentie:
	Fabrikaat en type:

	 Nominale spanning (Un):	V
	Nominale stroom (In):                      A
	Frequentie:             Hz
	Afschermingsgraad:  IP
	Kortsluitvastheid (Icc):                kA

	Voeding van schakel- en verdeelinrichting (indien niet vast aangesloten)

	Beveiligingstoestel:
	Karakteristiek:
	Nominale waarde (In):	      A
	Kortsluitvastheid: 	kA
	IΔn:          mA
	Icp:           kA
	Zs:	Ω
	Kerndoorsnede

  L=	mm²; N=	mm²;  PE=	mm²

	Groepskenmerken
	Testresultaat

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Groepnr.
	Soort belasting


(1)
	Paansluit



kVA
	Leidingen
	Groepsbeveiliging
	Circuitwaarden
	Isolatieweerstand

MΩ
	ALS
	Goede pola-
riteit
	PE
in orde
	Opmerking



(2)

	
	
	
	Type
	Ø
L/N/PE

mm²
	In(A)
	

kar.
	Z

Ω
	Ip(A)
	
	In

A
	IΔn

mA
	tu

ms
	test-knop
	
	
	

	
	
	
	
	
	Smelt-veil.
	Install.
aut.
	
	
	L-L
	L-N
	L-PE
	L-L
	L-N
	L-PE
	N-PE
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(1) bijv: licht, wcd, kracht	(2) verwijs evt. d.m.v. een code


	Geconstateerde gebreken

	omschrijving
	toelichting/aanbeveling[#]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


		

	Toelichting en/of aanbeveling

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






	Conclusie

	Voor zover gecontroleerd geldt:
	de installatie voldoet geheel aan de NEN 1010: 2007
	de installatie voldoet vrijwel geheel aan de NEN 1010: 2007
	de installatie voldoet ten dele aan de NEN 1010: 2007
	de installatie voldoet niet aan de NEN 1010: 2007


	consequentie voor het gebruik van de installatie



	aanbevelingen




	Inspectiefrequentie

	
Wij adviseren u om eenmaal per …….. jaar een periodieke inspectie op deze installatie uit te laten voeren. Deze inspectiefrequentie is gebaseerd op:

	bijlage 62A van NEN 1010: 2007
	overleg met de opdrachtgever
	overleg met de installatieverantwoordelijke

	
De eerstvolgende inspectie moet dan zijn afgerond op:


                       …………………..



	Ondertekening

	Aldus opgesteld
te:


	
datum:

	handtekening inspecteur




naam:

	handtekening inspectieverantwoordelijke




naam:
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