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1. Werkgegevens

1.1 Locatie werk

Binnen gemeentegrenzen van Heerhugowaard en Langedijk

1.2 Het werk bestaat uit het uitvoeren van:

Maai werkzaamheden

1.3 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:
Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	M. Zuurbier
Telefoon:		14 072

Ontwerpende partij:
Naam:		Sector Dienstverlening, afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	S.C. Kroon
Telefoon:		14 072

Directievoerende partij:
Naam:	Eenheid Realisatie, afdeling Stadsbedrijf
Adres:		Beukenlaan 25
Postcode/plaats:	1701 DA Heerhugowaard
Contactpersoon:	R. Boots
Telefoon:		14 072

Uitvoerende partij:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
 
V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 




		 


1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 mei 2021
Geplande contracttijd: enkele weken per jaar in 2021 en bij eventuele verlenging van het contract ook enkele weken in 2022, 2023 en 2024.
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2. 


3. Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp


	
RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	51
	Groenvoorzieningen
	Maaien bermen en taluds
	Beklemming bij kantelen materieel
	Onachtzaamheid
	Veiligheidscabine en stabiele opstelling

	
	
	
	Verdrinking
	Werken langs het water
	Werkinstructie 
Toepassen persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Zorgen dat middelen voor het redden 
van drenkelingen op een goed 
zichtbare en doelmatige plaats 
aanwezig zijn 

	
	
	
	Getroffen worden door 
vallende of wegvliegende 
voorwerpen 
	Het aanwezig zijn van bijv. 
maaimachines, tractoren 
	Toepassen persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Werktuigen en transportmiddelen 
moeten in goed staat verkeren. 

	
	
	
	Aanrijdingen 

	Het aanwezig zijn van bijv. 
maaimachines, tractoren 
	De nodige voorzieningen moeten zijn 
getroffen zodat men vanuit het 
werktuig te allen tijde een goed zicht 
heeft op de werkzaamheden en de 
directe omgeving. 
Bij achteruitrijden moet een 
akoestisch intermitterend signaal te 
horen zijn. 

	62
	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Het aanrijden of van de weg 
af raken van doorgaand 
verkeer 
	Het te hard rijden of van de 
weg af raken van doorgaand 
verkeer 
	De mogelijkheid overwegen om de 
gehele weg af te zetten. 
Zorgen voor deugdelijke afzetting 



	
	
	
	 
	Vallen van materiaal en/of 
medewerker op de 
doorgaande rijbaan
	Veiligheidskleding 
Bij slecht weer een goede 
werkverlichting en verlichting op of 
aan de afzetting of gebruik van 
retroreflecterende bebakeningen. 

	
	
	
	
	Irritatie en agressie van 
weggebruiker 
	Voorkom dat tijdelijke maatregelen in 
strijd zijn met permanente 
verkeersaanwijzingen; 
Borden en bebakening moeten 
duidelijk en goed zichtbaar geplaatst 
zijn, stevig staan en niet kunnen 
omvallen, wegglijden of door de wind 
gedraaid kunnen worden. 





2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	
	Watergangen 

	Werkzaamheden nabij 
watergangen 
	Beknellen tussen grond en materieel. 
Vallen in water, verdrinken 
	Wegzakken materieel 
Uitglijden op natte ondergrond 
	Afstand bewaren tussen watergang en werkplek. 
Zorgen dat middelen voor het redden van 
drenkelingen op een goed zichtbare en doelmatige 
plaats aanwezig zijn. 

	
	Groengebieden 

	Werken in 
groengebieden 
	Besmet raken met ziekte van Lyme 

	tekenbeet 

	Na elke werkdag controleren op tekenbeten en de 
teek zo snel mogelijk op correcte wijze verwijderen. 
Bedekkende kleding dragen. 

	
	Werken in het verkeer
	verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / Ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften 


	
	Verkeerswegen
	Werkzaamheden nabij verkeerswegen
	Overrijdingen, aanrijdingen, 
aandoening aan luchtwegen, 
gehoorbeschadigingen 
	Langsrijdend verkeer 

	Werkinstructie 
Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen 
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