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1. Werkgegevens

1.1 Locatie werk

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerhugowaard en Langedijk.

1.2 Het werk bestaat uit het uitvoeren van:

Onderhoudswerkzaamheden aan bermen, taluds, watergangen en greppels van
wegen in de gemeente Heerhugowaard en Langedijk.

1.3 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:
Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	M. Zuurbier
Telefoon:		14 072

Ontwerpende partij:
Naam:		Eenheid Realisatie, afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	B. van ‘t Hull
Telefoon:		14 072

Directievoerende partij:
Naam:		Eenheid Realisatie, afdeling Stadsbedrijf
Adres:		Beukenlaan 25
Postcode/plaats:	1701 DA Heerhugowaard
Contactpersoon:	R. Boots
Telefoon:		14 072

Uitvoerende partij:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 



	
1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 1 april 2021
Geplande contracttijd: enkele weken per jaar in 2021 en bij eventuele verlenging van het contract ook enkele weken in 2022, 2023 en 2024.

 Veiligheids- en Gezondheidsplan - Ontwerpfase
Project:	Maaien en schouwen bermen en watergangen 2021
Besteknummer:	I.20.740	
Versie:	01-PRO032631
Datum:	23-12-2020
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3. Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	51
	Groenvoorzieningen
	Maaien bermen en taluds,
uitmaaien watergangen
	Beklemming bij kantelen
materieel
	Onachtzaamheid
	Veiligheidscabine en stabiele
opstelling

	
	
	
	Verdrinking
	Werken langs het water
	Werkinstructie
Toepassen persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Zorgen dat middelen voor het redden
van drenkelingen op een goed
zichtbare en doelmatige plaats
aanwezig zijn.

	
	
	
	Getroffen worden door
vallende of wegvliegende
voorwerpen
	Het aanwezig zijn van bijv.
maaimachines, tractoren
	Toepassen persoonlijke
beschermingsmiddelen
Werktuigen en transportmiddelen
moeten in goed staat verkeren.

	
	
	
	Aanrijdingen
	Het aanwezig zijn van bijv.
maaimachines, tractoren
	De nodige voorzieningen moeten zijn
getroffen zodat men vanuit het
werktuig te allen tijde een goed zicht
heeft op de werkzaamheden en de
directe omgeving.
Bij achteruitrijden moet een
akoestisch intermitterend signaal te
horen zijn.




	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	62
	Verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering
	Werken langs / nabij openbaar
verkeer
	Het aanrijden of van de weg
af raken van doorgaand
verkeer
	Het te hard rijden of van de
weg af raken van doorgaand
verkeer
	De mogelijkheid overwegen om de
gehele weg af te zetten.
Zorgen voor deugdelijke afzetting
tussen doorgaand verkeer en
werkzaamheden.

	
	
	
	
	Vallen van materiaal en/of
medewerker op de
doorgaande rijbaan
	Veiligheidskleding
Bij slecht weer een goede
werkverlichting en verlichting op of
aan de afzetting of gebruik van
retroreflecterende bebakeningen.

	
	
	
	
	Irritatie en agressie van
weggebruiker
	Voorkom dat tijdelijke maatregelen in
strijd zijn met permanente
verkeersaanwijzingen;
Borden en bebakening moeten
duidelijk en goed zichtbaar geplaatst
zijn, stevig staan en niet kunnen
omvallen, wegglijden of door de wind
gedraaid kunnen worden.





2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	
	Watergangen
	Werkzaamheden nabij
watergangen
	Beknellen tussen grond en materieel.
Vallen in water, verdrinken
	Wegzakken materieel
Uitglijden op natte ondergrond
	Afstand bewaren tussen watergang en werkplek.
Zorgen dat middelen voor het redden van
drenkelingen op een goed zichtbare en doelmatige
plaats aanwezig zijn.

	
	Groengebieden
	Werken in
groengebieden
	Besmet raken met ziekte van Lyme
	tekenbeet
	Na elke werkdag controleren op tekenbeten en de
teek zo snel mogelijk op correcte wijze verwijderen.
Bedekkende kleding dragen.

	
	Werken in het verkeer
	verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften

	
	Verkeerswegen
	Werkzaamheden nabij
verkeerswegen
	Overrijdingen, aanrijdingen,
aandoening aan luchtwegen,
gehoorbeschadigingen
	Langsrijdend verkeer
	Werkinstructie
Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen
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