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	VEILIGHEID - EN GEZONDHEIDSPLAN


Voor uitvoering onderhoud openbare verlichting 

Gemeenten Heemstede en Bloemendaal

Bijlage behorende bij besteknummer: OVL-20-03
RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Heemstede en Bloemendaal



VEILIGHEID - EN GEZONDHEIDSPLAN (Ontwerp/Uitvoering)

1.	BOUWWERKGEGEVENS

1.1 Het werk bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
Het controleren en uitvoeren van onderhoud incl. verhelpen van storingen aan de openbare verlichtingsinstallaties in de gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

1.2	Adres(sen)/ligging van de bouwlocatie(s): 
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen:

a.	Opdrachtgevers
	Gemeenten Heemstede en Bloemendaal
	
	Naam			: Gemeente Heemstede
	Adres			: Raadhuisplein 1, 2101 HA, Heemstede
	Contactpersoon	: de heer M. Hin
	Telefoon		: 14 023

	Naam			: Gemeente Bloemendaal
	Adres			: Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ, Overveen
	Contactpersoon	: de heer G. Janus
	Telefoon		: 14 023


b.	Ontwerpende partij(en)
	Naam			: Nobralux b.v.
	Adres			: Eekelhof 58
	Postcode/Plaats	: 5482 WH Schijndel
	Contactpersoon	: De heer E. Boomsluiter
	Telefoon		: 0411 – 440 400
	
c.	V&G -coördinator ontwerpfase
	Naam			: Nobralux b.v.
	Adres			: Eekelhof 58
	Postcode/Plaats	: 5482 WH Schijndel
	Contactpersoon	: De heer E. Boomsluiter
	Telefoon		: 0411 – 440 400

d.	Uitvoerende partij(en)

	Naam			: ……………
	Adres			: ……………
	Contactpersoon	: ……………
	Postcode/Plaats	: ……………
	Telefoon		: ……………
	Fax			: ……………

e.	V&G -coördinator uitvoeringsfase

	Naam			: ……………
	Adres			: ……………
	Contactpersoon	: ……………
	Postcode/Plaats	: ……………
	Telefoon		: ……………
	Fax			: ……………

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 1 juli 2021.

1.4.2	Geplande bouwtijd: 2 jaar met 2 maal 1 jaar verlengoptie.

1.4.3	Vermoedelijk gemiddeld aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 4 werknemers.

1.4.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1 toezichthouder per gemeente.

1.4.5	Regeling V&G -uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming.


2.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN. (Ontwerpfase)

2.1	In de ontwerpfase heeft er geen overleg plaatsgevonden over de coördinatie van een veiligheid- en gezondheidsplan.

3.	VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSGEVAREN. (Ontwerpfase)

3.1	Veiligheid - en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie.
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	Elektrotechnische werkzaamheden.
	Elektrocutie,  verbranding.
	Werken aan spanningsvoerende delen. Zowel onder- als bovengronds
	Aanraken van spanningsvoerende delen.
	Toepassen NEN 3140 en NEN 50110

	Onderhoud en reparatie-werkzaamheden.
	Verkeersongeval.
	Werken in een omgeving met verkeer.
	Verkeersbewegingen. 
	Dragen van reflecterende kleding en toepassen van Publicatie 96B van de CROW.

	Verwijderen, verplaatsen, plaatsen en monteren van masten en armaturen.
	Verwondingen, elektrocutie.
	Werken met hefwerktuigen.
	Vallend of losschietend materiaal.
	Toepassen van hefwerktuigen die voldoen aan veiligheidsnorm, dragen veiligheidshelm en creëren veilige werkruimte.



