


 









[image: ]





Marktconsultatie

Regionale module oppervlaktewater NHI







Kenmerk TenderNed: 316401
Datum: 8 juni 2021






Inhoudsopgave
1	Inleiding	3
1.1	Het NHI	3
1.2	Algemene beschrijving van het NHI	3
1.3	Uitgangspunten samenwerking NHI	4
2	Regionale module oppervlaktewater	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Synthese	5
3	Marktconsultatie	5
3.1	Doel en opzet van de marktconsultatie	5
3.2	Uitgangspunten en randvoorwaarden marktconsultatie	6
4	Procedure	6
4.1	Aanmelding	6
4.2	Planning	7








[bookmark: _Toc74024215]Inleiding

[bookmark: _Toc74024216]Het NHI
Meer en meer wordt gebruik gemaakt van hydrologische modellen voor tal van beleids- en beheervraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpak van het Deltaprogramma Zoet Water, het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), de wateroverlastproblematiek en het Slim Watermanagement programma. 

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling (gereedschapskist) van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.

Er is veel bereikt, en er is nog veel te doen, om de grote beleids- en beheervraagstukken, die op ons afkomen te kunnen beantwoorden. Om de ambities de komende tijd te gaan realiseren is door het NHI een investeringsplan opgesteld: http://nhi.nu/nl/index.php/download_file/view/360/233/ 

[bookmark: _Toc74024217]Algemene beschrijving van het NHI 
Het Nederlands Hydrologische Instrumentarium beschrijft de hele hydrologische kringloop in Nederland (zie figuur 1.1), waaronder de beweging van grondwater en oppervlaktewater, het bodemvocht en de interactie met de vegetatie en de atmosfeer. In droge of juist hele natte tijden kan met het hydrologische instrumentarium worden bepaald waar er eventuele problemen ontstaan en wat het effect van ingrepen is. Dat helpt beheerders en beleidsmakers bij het nemen van beslissingen die schade van droogte of wateroverlast kunnen beperken. Hydrologische modellen kunnen ook worden gebruikt voor het verkennen van de mogelijke effecten van klimaatscenario’s en voor het onderbouwen en evalueren van beleid. 

Het NHI gaat over data en de software die nodig is voor het beschrijven van de simulatie van de waterkwantiteit inclusief het onderscheid tussen zoet en zout water. Het NHI levert ook de randvoorwaarden voor de simulatie van de waterkwaliteit. Voor het beschrijven van de waterkwaliteitsprocessen zelf is aanvullende software en data beschikbaar die aansluit op het NHI.

Binnen de software in het NHI wordt onderscheid gemaakt in modelcodes, voorbewerkingstools (‘modelgeneratoren’) en nabewerkingstools om berekeningsresultaten geschikt te maken voor presentatie. Binnen de data maken we onderscheid in basisregistraties, overige basisdata en de modelinvoer. 
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Figuur 1.1: het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium beschrijft de hele hydrologische kringloop

[bookmark: _Toc74024218]Uitgangspunten samenwerking NHI
Uitgangspunt is dat het NHI wordt gerealiseerd in samenwerking van een groot aantal partijen in het Nederlandse waterbeheer:

Het Rijk, de regio (provincies, waterschappen en waterwinbedrijven), kennisinstellingen en universiteiten werken samen met marktpartijen aan het realiseren van één gemeenschappelijke hydrologische toolbox voor verschillende schaalniveaus. Dit draagt bij aan lagere koste, betere kwaliteit en meer beleidsconsistentie. Voor de ontwikkelingen en het beheer en onderhoud worden gezamenlijk afspraken gemaakt, volgens de nieuwe governance structuur die in 2019 is uitgewerkt.

Binnen het NHI wordt – waar efficiënt en doelmatig – zoveel mogelijk aangesloten bij lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld softwareontwikkeling bij marktpartijen en kennisinstituten. Een harde voorwaarde daarbij is dat conform de NHI-filosofie de partij de betreffende broncodes vrij beschikbaar stelt voor de gebruikers van het NHI; dit volgt de principes van open source en open data in het NHI.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt doelmatig gerealiseerd in samenwerking tussen de kennisinstellingen en marktpartijen. Per uit te voeren onderdeel zal bij de uitbesteding worden beoordeeld wat een doelmatige wijze kan zijn voor de uitvoering. De opdrachtgevers besluiten over de precieze wijze van uitvoering.

[bookmark: _Toc74024219]Regionale module oppervlaktewater

[bookmark: _Toc74024220]Inleiding
Voor de modellering van grond- en oppervlaktewater zijn gedetailleerde procesmodellen beschikbaar. In de praktijk van het Nederlandse waterbeheer worden hier vaak MODFLOW en D-HYDRO of SOBEK voor ingezet. Voor gekoppelde berekeningen van grond- en oppervlaktewater is het in de praktijk van grotere gebieddekkende modellen onmogelijk om alle oppervlaktewateren expliciet te modelleren. Daarom is naast de gedetailleerde hydraulische berekeningen binnen D-Hydro en SOBEK ook behoefte aan een gelumpte benadering voor het oppervlaktewater. In deze gelumpte benadering worden de kenmerken van een verzameling van kleinere oppervlaktewateren in een (deel)stroomgebiedje gerepresenteerd via vereenvoudigde relaties voor samengestelde peilen, volumes en bergingsverandering.

In de praktijk van regionale modellering wordt maar mondjesmaat gebruik gemaakt van gekoppelde benaderingen voor het grondwater en oppervlaktewater. Dit terwijl deze interactie significante invloed kan hebben op de berekeningsresultaten, denk bijvoorbeeld aan het uitzakken van de peilen tijdens droogte.

In het investeringsplan NHI is voorgesteld om een proces te starten met regionale en landelijke waterbeheerders en samen te onderzoeken of gekomen kan worden tot een voorkeursalternatief voor een gelumpte benadering voor het oppervlaktewatersysteem die meerwaarde biedt voor zowel een regionaal grondwatermodel als een landelijk grondwatermodel. Daarbij zullen de ervaringen en lessen van de afgelopen jaren van het doorlopen landelijke spoor gebruikt worden om de wensen en eisen voor regionale modellering van het oppervlaktewater verder uit te werken. Dat resulteert in een advies voor vervolg. Met inbreng van de kennisinstituten zal worden onderzocht of er synergie kan worden bereikt in de ontwikkeling van regionale en landelijke oppervlaktewatermodules voor het NHI.

[bookmark: _Toc74024221]Synthese
De eerste stappen voor de uitwerking van het gevraagde advies aan Deltares zijn inmiddels doorlopen. Het gaat om de volgende stappen:
· Verdiepende interviews met de geselecteerde waterschappen, waarin specifiek wordt doorgevraagd naar de extra gewenste functionaliteiten, en de overeenkomsten en verschillen met het landelijk traject van RWS.
· Voorbereidende, verdiepende gesprekken tussen WUR en Deltares, met name over de mogelijke inhoudelijke functionaliteiten en technische mogelijkheden voor regionale modellering van het oppervlaktewater.
· Synthese van de resultaten van de interviews door Deltares en de WUR, uitwerking van eisen en wensen, en in beeld brengen van de opties voor verdere uitwerking van een functioneel ontwerp, als uitbreiding van het functionele ontwerp voor RWS of uitwerking van een alternatief voor regionale toepassing.

De vervolgstap is dat marktpartijen gevraagd worden vanuit hun praktijkervaringen te reflecteren op de synthese.

[bookmark: _Toc74024222]Marktconsultatie

[bookmark: _Toc74024223]Doel en opzet van de marktconsultatie
Marktpartijen wordt de mogelijkheid geboden om, vanuit hun eigen praktijkkennis en -ervaringen, te reflecteren op de uitgevoerde synthese voor de regionale oppervlaktewatermodule NHI. Zij kunnen met mogelijke voorstellen / kandidaten voor regionale modelcodes komen.

Dit zal gebeuren in de vorm van een online workshop van circa 3 uur, waarin het (uitgebreide) functionele ontwerp wordt toegelicht, en er vanuit de praktijk vanuit de markt kan worden gereflecteerd op de eisen en wensen en de opties voor het functioneel ontwerp. Hierdoor kan de kennis en ervaring uit de markt optimaal worden benut en de haalbaarheid worden getoetst. De informatie en adviezen vanuit marktpartijen zullen op herkenbare wijze terugkomen in de verdere uitwerking, om de objectiviteit van het advies voor vervolguitwerking te benadrukken. Als een marktpartij dit niet wenst, is er de mogelijkheid om dit geanonimiseerd op te nemen in de openbare documenten.

De marktpartijen die zich aanmelden voor de workshop, zullen van tevoren aanvullende informatie ontvangen over de workshop.

Met deze marktconsultatie wil NHI informatie verzamelen die gebruikt kan worden als input van een eventuele aanbesteding.

[bookmark: _Toc74024224]Uitgangspunten en randvoorwaarden marktconsultatie
Deze marktconsultatie is wederzijds vrijblijvend en toegankelijk voor alle marktpartijen. Naar
aanleiding van deze markconsultatie of door eigen inzichten kan de mogelijke aanbesteding
afwijken van wat in dit marktconsultatiedocument is beschreven.

Deze marktconsultatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om een voorselectie te maken van
Gegadigden in het kader van de toekomstige aanbesteding. Evenmin vindt op enige wijze
uitsluiting van bij de marktconsultatie betrokken partijen plaats in deze mogelijke
aanbesteding. Uw deelname (of afzien van deelname) aan de marktconsultatie zal op geen enkele wijze een positieve of negatieve invloed hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de voorgenomen aanbesteding, in welke vorm of hoedanigheid deze in de toekomst georganiseerd zal gaan worden.

NHI behandelt alle toegestuurde informatie van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk indien dit, voordat informatie wordt gedeeld, ook nadrukkelijk is aangegeven en onderbouwd waarom dit vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend getoond aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsulatie zijn betrokken. 

NHI is gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken en daarover te beschikken. De resultaten van de marktconsultatie kunnen (geanonimiseerd) gebruikt worden voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. De verstrekte informatie zal daarin niet herleidbaar zijn tot individuele deelnemers aan de marktconsultatie en zal vertrouwelijk worden behandeld. 

[bookmark: _Toc10551260][bookmark: _Toc10551493][bookmark: _Toc74024225]Procedure

[bookmark: _Toc74024226]Aanmelding
De marktconsultatie is op 8 juni gepubliceerd op TenderNed. Als u op basis van dit document geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de marktconsultatie, dan verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden via NHI@STOWA.nl

De marktconsultatie wordt afgerond door een verslag te verzenden aan alle deelnemende partijen. Daarnaast wordt het verslag van de marktconsultatie gepubliceerd als bijlage bij de aankondiging van een eventuele aanbesteding. Deelnemers verlenen door deelname toestemming om de verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken met in acht name van datgene dat in paragraaf 3.2 is benoemd over vertrouwelijkheid. De inhoud van het verslag wordt niet vooraf in concept met deelnemende partijen afgestemd.

Aan de aanbestedende dienst kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen van de reactie op deze marktconsultatie en de eventueel daarvoor uit te voeren werkzaamheden.

Het marktconsultatiedocument is met zorg samengesteld. Mocht u onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden constateren, dan vragen wij u hiervan via NHI@STOWA.NL melding te maken.

[bookmark: _Toc74024227]Planning
Voor de marktconsultatie wordt onderstaande planning gehanteerd. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

	Omschrijving

	Datum

	Publiceren document marktconsultatie

	8 juni 2021

	Workshop

	Vrijdag 18 juni 2021, 9:00 tot 12:00 uur

	Publiceren eindverslag marktconsultatie

	Uiterlijk 1 juli 2021
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