Title: Model B - V&G-plan
Subject: V&G-plan Ontwerpfase
Author: Ralen, Olaf van;Haan, Hans de
Last saved by: Meester, Wouter
Company: Ministerie van Defensie

| Projectplan Planbaar Onderhoud projectnummer  |

Model B. V&G-plan | projectnaam  |

Model B. V&G-plan

Betreffende

Dakrenovatie en plaatsing PV-panelen op de daken van de PI.
Te Dordrecht

Projectnummer | 17064

Status
Versienummer
Versiedatum

A
15-02-2021

Model B. V&G-plan | Dakrenovatie en plaatsing PV-panelen op de daken van de PI te Dordrecht |

Overzicht wijzigingen
Versie | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en) | Opdrachtnemer
| | | Naam | Bedrijfsnaam

Autorisatie
| Naam | Bedrijfsnaam | Datum | Handtekening
Opgesteld door: | Dhr. W.B. Meester | RVB | 18-12-2020 | WM
Verificatie door: | Dhr. R.A. de Jong | RVB | 23-12-2020 | RdJ
Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp: | Dhr. R. Tomeï | RVB | XX-01-2021 |

Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering
(aannemer van het werk):

[Vul in]

[Vul in]

[dd-mm-jaar]

Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever: | [Vul in] | RVB | [dd-mm-jaar] |

1	Projectgegevens
1.1	Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft  te  en is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

•	, 
•	, 

Het project bestaat uit:

•	Het extra isoleren en overlagen van de bestaande dakbedekking
•	Het vervangen van de lichtstraten, RWA’s en lichtkoepels
•	Het aanbrengen van valbeveiligingen
•	Het plaatsen van PV-panelen op de daken (daar waar mogelijk).

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden 	: -
Infra	: -
Bouwsysteem	: -
Adres/locatie	: Kerkeplaat 25, 3313 LC Dordrecht
Telefoon 	: 088 07 22600 

Geplande aanvangsdatum	: nader overeen te komen 
Geplande uitvoeringstijd	: nader door opdrachtnemer bekend te stellen.  
Vermoedelijk maximum werkdagen	: nader door opdrachtnemer bekend te stellen.  
Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: nader door opdrachtnemer bekend te stellen.  
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: nader door opdrachtnemer bekend te stellen.  
Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: Ja

1.2	Betrokken partijen

1.2.1	Projectfase Ontwerp
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres	: Postbus 20952 – Korte Voorhout 7
Postcode/Plaats	: 2500 EZ - Den Haag
Contactpersoon	: dhr. V. Poeran
Telefoon	: +31 6 211 029 77
E-mail	: Vidjai.Poeran@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Naam	: dhr. R.A. de Jong 
Postbus/Adres	: Postbus 20952 – Korte Voorhout 7
Postcode/Plaats	: 2500 EZ - Den Haag 
Telefoon	: +31 6 554 079 97
E-mail	: Remco.jong@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Naam	: dhr. H. de Haan
Postbus/Adres	: Postbus 20952 – Korte Voorhout 7
Postcode/Plaats	: 2500 EZ Den Haag
Telefoon	: +31 6 115 838 02
E-mail	: Hansde.Haan@rijksoverheid.nl

1.2.2	Projectfase Uitvoering
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

2	Restrisico’s en beheersmaatregelen
Aandachtsgebied | Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s

1.	Publieke veiligheid/ omgeving

-	Aanrijding nabij de ingang door in- en uitrijden van bouwverkeer vanuit het transporthof.

-	Letsel en schade door vallende last(en), materiaal en materieel tijdens verticaal en horizontaal transport en overige werkzaamheden.

-	Versperring door materiaal of materieel, welke het dagelijkse gebruik en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten blokkeren.

Actie
De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7.

In ieder geval geeft de aannemer hieraan:
•	Hoe aanrijdgevaar met publiek en openbaar vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. 
•	Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.

2.	Belendingen | - | -

3.	Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)

-	Letsel en schade. 

-	Blokkeren van toe- en nooduitgangen.

-	Beveiligingsrisico’s door gereedschap en hulpmiddelen in handen van gedetineerden.

Actie
De opdrachtnemer zal op basis van dit uitgangspunt een uitvoeringsplanning/ -aanpak op moeten stellen, zodanig dat de gebruikers en bezoekers onder geen enkele omstandigheid een V&G risico lopen. (model B – V&G plan).

-	Voor de start van de werkzaamheden dienen gezamenlijke afspraken gemaakt te worden betreffende de doorgaande exploitatie en bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het begaanbaar en obstakelvrij houden van de toe- en nooduitgangen, verkeersruimten. Alsmede de routing en logistiek van de werknemers, materiaal en materieel intern over gebieden waar gebruiker en gedetineerden aanwezig zijn.

-	De opdrachtnemer moet aantonen dat het primaire proces, waaronder de continuïteit van de beveiliging niet wordt gehinderd.

4.	Bouwtijd | - | -

5.	Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

-	Letsel en schade door blokkades van toegangen, wegen en paden.

Actie
De opdrachtnemer verwerkt de afspraken en beheersmaatregelen in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G-plan.

In ieder geval geeft de aannemer hieraan:
•	Hoe aanrijdgevaar op de bouwplaats wordt voorkomen. 
•	Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.

6.	Opslag/opstelling materieel

-	Letsel en schade.

-	Blokkade(s) van toegangen, wegen en paden.

Actie
De opdrachtnemer verwerkt de afspraken en beheersmaatregelen in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G-plan.

7.	Gezondheid en Milieu

-	Gevaarlijke stoffen (gezondheidsklachten en ziekte).

Actie
De opdrachtnemer verwerkt de afspraken en beheersmaatregelen in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G-plan.

8.	Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar)

-	Letsel en schade.

Actie
De opdrachtnemer stemt met de gebruiker en de aanwezige onderhoudsaannemer af welke werkzaamheden elkaar kunnen beïnvloeden. De beheersmaatregelen worden in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G verwerkt.

9.	Asbest | - | -

10.	Werken op hoogte

-	Letsel, val- en struikelgevaar;

-	Vallen van hoogte.

Actie
De opdrachtnemer verwerkt de afspraken en beheersmaatregelen in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G-plan.

11.	Instabiliteit

-	Letsel en instortgevaar.

Actie
De opdrachtnemer verwerkt de afspraken en beheersmaatregelen in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G-plan.

12.	Ondergrond | - | -
13.	Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes | - | -

14.	Onderhoud

Er is geen V&G-dossier aanwezig op de locatie.
De aanzet is gemaakt in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model C - V&G-dossier.

Actie
Model C – V&G-dossier opstellen.

15.	Sloop

-	Letsel en instortgevaar.

Actie
De opdrachtnemer verwerkt de afspraken en beheersmaatregelen in het, door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verstrekte Model B - V&G-plan.

16.	Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG | - | -
17.	Overige aandachtspunten/risico’s | - | -
3	Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan
Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2
Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert
2a | Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. |
2b | Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. |
2c | De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2b). |
2d | De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2c). |
2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |
2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen. |

2g

De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].

Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].

4	Checklist overige wettelijke eisen 
4.1	Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

| Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

1

Art.2.26

Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
1)	Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid);
2)	Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s);
3)	Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen);
4)	Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht);
5)	Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers).
6)

Ja

[Vul in]

2

Art.2.27

1)	Kennisgeving Inspectie SZW;
2)	Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.
3)

n.v.t.

[Vul in]

4 | Art.2.29 | Aanstelling V&G-coördinatoren | Ja | [Vul in]
5 | Art.2.30 | Taken coördinator voor de ontwerpfase | Ja | n.v.t.
6 | Art.2.30c | V&G-dossier | Ja | [Vul in]
7 | Art.2.31 | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | n.v.t. | [Vul in]

4.2	Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

| Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]
1 | Art.6.53 | Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid) | Nee * | [Vul in]
2 | Art.8.2 | Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit) | Nee * | [Vul in]
3 | Art.8.7 | Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) | n.v.t. | [Vul in]
* = Binnen de scope van het project zijn geen permanente veiligheidsvoorzieningen op het dak aanwezig
5	Bijlagen
•	Bijlage 4:	Huisreglement PI Dordrecht

•	Bijlage 11: 	17064 - PI Dordrecht - Model A – RI&E

•	Bijlage 13:	17064 - PI Dordrecht - Model D – Overdracht formulier VGCO naar VGCU

Pagina  van |

Versie 2021

Versie 1.0/mei2016/auteur Hans de Haan | Pagina  van

Versie 2021 | Pagina  van