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1. Bouwwerkgegevens

1.1 Locatie bouwwerk

	Diverse locaties gelegen in gemeente Heerhugowaard en Langedijk

1.2 Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Groot onderhoud aan asfalt en overige verharding en bijkomende zaken.

1.3 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:
Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard en Langedijk
Adres:		p/a Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	J. Wezel
Telefoon:		14 072
Fax:		072 5755556

Ontwerpende partij:
Naam:		Domein Ruimte, afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	M. Khalifa
Telefoon:		14 072
Fax:		072 5755556

Directievoerende partij:
Naam:	Domein Ruimte, afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	J. Groen
Telefoon:		14 072
Fax:		072 5755556

Uitvoerende partij:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Fax:		 



V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Fax:		 

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 
Geplande bouwtijd: 2021 – 2024 
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2. 


3. Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	17
	Verontreinigde grond  en verontreinigde water
	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot
	Aantasting gezondheid
	Verontreiniging met zware metalen PAK’s en PCB’s
	Maatregelen basisklasse en klasse 1T

	22
	Grondwerk

	Grond, zand vervoeren
	Overreden worden
	Achterrijdende vrachtauto’s
	Akoestisch signaal

	
	

	Grond, zand verdichten
	Gehoorbeschadiging
	Geluidsoverlast
	Gehoorbescherming

	
	
	Grond ontgraven put
	Instortingsgevaar sleuf
	Instabiliteit put
	Veilige taluds:
stutten

	28
	Funderingslagen
	Werken instof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
	Beschermende middelen




	
RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	80 
	Wegverhardingen I
	Frezen asfaltverhardingen
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures
	Geluidsoverlast, wegspattend puin
	Gehoor-, oogbescherming 

	
	
	Frezen, c.q. opnemen asfaltverhardingen (verontreinigd)
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures, ademhalingsproblemen, opname door de huid
	Geluidsoverlast, wegspattend puin, vrijkomen van verontreinigde stoffen
	Gehoor-, oog-, ademhalingsbescherming 

	
	
	Zagen asfaltverhardingen
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures
	Geluidsoverlast, wegspattend puin
	Gehoor-, oogbescherming

	
	
	Opbreken verhardingen en funderingen
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures
	Geluidsoverlast, wegspattend puin
	Gehoor-, oogbescherming en beschermend kleding

	
	
	Opbreken straatwerk

	Rugblessures
	Zware bestratingsmaterialen
	Mechanisch opbreken

	
	
	Verwijderen zware betonelementen 
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen

	31
	Wegverhardingen II
	Aanbrengen asfaltbetonverhardingen
	Hersenbeschadiging
	Vluchtige vrijkomende stoffen
	Ademhalingsbescherming

	
	
	Aanbrengen bestratingen en betonbanden
	Rugblessures
	Zware bestratingsmaterialen
	Mechanisch aanbrengen

	
	
	Aanbrengen zware prefab betonelementen
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen

	61
	Werken van algemene aard
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden
	Beschermende middelen

	62
	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden
	Beschermende middelen

	
	Informatievoorziening
	Toepassen, verwijderen bouwborden
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften





2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	
	Bouwplaatsvoorziening/inrichting
	Inrichting bouwterrein
	Verwonding onbevoegden
	Betreding door onbevoegden
Opstelling bouwmachines
Ligging tijdelijke stroomvoorziening
	Afzetten met hekwerk

	
	Leidingen/kabels
	Grondverzet
	Instortingsgevaar
Electrocutie bij aanwezigheid van een hoogspanningskabel
	Werken in sleuven
	Mechanische verwerking
Kabels- en leidingentekening
Proefsleuven maken

	
	Werken in het verkeer
	verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften

	
	Wegen
	Omleidingsroutes
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Veilige omleidingsroute
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