


[bookmark: _Toc251314943][bookmark: _Toc274506716][bookmark: _Toc274506801][bookmark: _Toc275245293][bookmark: _Toc275245974][bookmark: _Toc275249865][bookmark: _Toc278793213][bookmark: _Toc280015604][bookmark: _Toc280088068][bookmark: _Toc285436894][bookmark: _Toc285437479][bookmark: _Toc285525684][bookmark: _Toc285525793][bookmark: _Toc285541209][bookmark: _Toc285541678][bookmark: _Toc285547219][bookmark: _Toc289803635][bookmark: _Toc313527874][bookmark: _Toc313528577][bookmark: _Toc313528649][bookmark: _Toc313535548][bookmark: _Toc338065477][bookmark: _Toc338081646][bookmark: _Toc347476625][bookmark: _Toc350513677][bookmark: _Toc350514017][bookmark: _Toc350514116][bookmark: _Toc350860233][bookmark: _Toc350865347][bookmark: _Toc352924889][bookmark: _Toc72936014]Bijlage 4	Wensen
[bookmark: _Toc163021475][bookmark: _Toc163272315][bookmark: _Toc163021476][bookmark: _Toc163272316]Wens 1 Aanhangend vocht			maximaal 75 punten
Een hoog vochtgehalte betekent in verhouding een hogere prijs voor het werkelijk bruikbare materiaal. Steenzout met een hoog vochtgehalte brengt als risico mee dat bij opslag klontvorming of verharding optreedt. Ook in termen van duurzaamheid is een laag vochtgehalte wenselijk. Overeenkomstig ISO 2483 bedraagt het vochtgehalte maximaal 3,5 gewichtsprocenten H2O. Met een lager vochtgehalte kunnen extra punten worden verdiend als volgt:

	Wens 1 Aanhangend vocht
	Te behalen score

	< 0,5 gewichtsprocenten
	75 punten (= max.)

	0,5 tot 1,5 gewichtsprocenten
	35 punten

	1,5 tot 3,5 gewichtsprocenten
	0 punten



[bookmark: _8.4_Duurzaamheid_(wens][bookmark: _Toc479760567]Let op:	De Gemeente Zoetermeer kan de kwaliteit van het geleverde materiaal laten onderzoeken. Indien uit het onderzoek blijkt dat het aantal gewichtsprocenten H2O van het geleverde steenzout meer bedraagt dan het bij Inschrijving opgegeven percentage, wordt een boete opgelegd ter hoogte van € 2,- per ton steenzout van betreffende levering.

Wens 2 Duurzaamheid 			maximaal 125 punten
De Gemeente Zoetermeer wenst dat de voertuigen van Opdrachtnemer waarmee de leveringen van dooimiddelen worden verzorgd, het milieu zo min mogelijk belasten en eist daarom dat de leveringen uitgevoerd worden met voertuigen die minimaal voldoen aan de Euro 5 emissienorm. Met de inzet van schonere voertuigen kunnen extra punten worden verdiend als volgt:

	Wens 2
	Type aandrijfmotor
	Te behalen score:

	Duurzaamheid
	Volledig elektrisch aangedreven voertuig
	125 punten (= max.)

	
	Volledig door aardgas aangedreven voertuig
	100 punten

	
	Hybride voertuig (aandrijving door brandstofmotor met ondersteuning van een elektrische motor)
	75 punten

	
	Voertuig aangedreven door diesel met bijmenging van aardgas (geef het percentage van bijmenging op)
	Puntenscore = 
50 + 0,1 x % van bijmenging

	
	Euro 6 of EEV-motor (alleen diesel)
	25 punten

	
	Euro 5 motor (alleen diesel)
	0 punten



Let op:	Bij uitvoering van de Opdracht dienen –op straffe van een door De gemeente Zoetermeer op te leggen boete ter hoogte van € 250,- per geval- voertuigen ingezet te worden die qua duurzaamheid minimaal gelijkwaardig zijn aan de in de Inschrijving opgegeven aandrijfmotor.
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Wens 3 Levertijden				maximaal 200 punten 
De Gemeente Zoetermeer eist tijdens het winterseizoen –te rekenen van 15 oktober tot 15 april- dat, na een leveringsopdracht daartoe, bulkleveringen van steenzout uiterlijk binnen 120 klokuren plaatsvinden Met kortere levertijden kunnen extra punten worden verdiend als volgt:

	Levering:
	Levertijd binnen uiterlijk:
	Te behalen score:

	Bulkleveringen steenzout
	Binnen uiterlijk 48 klokuren
	200 punten (= max.)

	
	Na 48 en binnen uiterlijk   72 klokuren
	150 punten

	
	Na 72 en binnen uiterlijk   96 klokuren
	100 punten

	
	Na 96 en binnen uiterlijk 120 klokuren
	0 punten



Let op:	De gemeente Zoetermeer behoudt zich het recht voor om –nadat voor een tweede maal de bij Inschrijving opgegeven levertermijn is overschreden- Opdrachtnemer voor iedere volgende overschrijding een boete ter hoogte van € 250,- op te leggen.

Invulschema inschrijving
	Kwalitatieve subgunningscriteria
	Gegevens
	Uw inschrijving

	Wens 1 Aanhangend vocht
	Gewichtsprocenten:
	

	Wens 2 Duurzaamheid 	
	Type aandrijfmotor:
	

	Wens 3 Levertijden
	Levertijd binnen uiterlijk:
	





		Pagina 18

