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Risico-inventarisatieformulier 
Risico-informatie voor uitgebreide gevaren verzekering per verzekerde locatie



Aanvrager:




Gemeente


: 








Contactpersoon


: 









Functie
 


: 









Telefoonnummer


: 









Emailadres


: 









Ingevuld door 


: K. van Dooremalen
Functie
 


: Projectuitvoerder
Datum
 


: 26-04-21
Risicoadres 



Risico- adres


: Bongerd 18
Postcode


: 6411JM





     Plaatsnaam


: Heerlen
Bestemming/gebruik

: Bijeenkomst, horeca, kantoor
BTW Plichtig


: O Ja

O Nee


Contactpersoon locatie

: Sande Schoenmaekers
Functie
 


: Facilitair manager
Risicogegevens



Bouwjaar pand




: 1935   (2001-2003 volledig gerenoveerd
Zijn er belendingen binnen 10 meter?

O Nee

x Ja, in gebruik als kantoren     /winkels  enz
Is er sprake van buitenopslag?


x Nee

O Ja


Zo ja, hoeveel meter uit gevel?


 

 m
Ligging van het pand



x Binnen bebouwde kom

O Op industrie-/bedrijventerrein







O Buiten bebouwde kom

O Anders,





Maakt het gebouw deel uit van een gebouwencomplex? x Nee

O Ja,

O Gesloten winkelcentrum









O Open winkelcentrum









O Bedrijvencomplex








O Anders, 



Is de locatie omheind? 


 
x  Nee

O Ja, hoogte 

 m

 

O Gedeeltelijk

O Geheel

Is er sprake van leegstand? (of binnen een jaar) 
x Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 
x Nee

O Ja

En is/wordt antikraak toegepast?

 
x Nee

O Ja


Bouwaard gevels




Glaspaleis: staalconstructie/glas en beton/stucsysteem
                                                                        Muziekschool: Beton+ glazenpanelen bekleding                                                                                           
Bouwaard dak




Glaspaleis: betonvloer, isolatie, bitumen






Muziekschool: Beton, isolatie, bitumen, glazen panelen
Isolatiemateriaal gevels



O Steenwol / glaswol 








O Kunststofschuim (PUR/PIR)









x Anders,
EPS met stucwerk


Isolatiemateriaal dak



O Steen/glaswol









O Kunststofschuim (PUR/PIR)







O Anders, onbekend
Bouwaard verdiepingsvloer(en)


x Beton/Steen
O Hout

O Metaal


O NVT

Verticaal dragende constructie


x Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie


x Beton/Steen
O Hout

O Staal

Bebouwd oppervlak



Glaspaleis: ca. 1000m2    Muziekschool ca 325m2
Aantal verdiepingen


 
Glaspaleis: 12                   Muziekschool 5
Bruto vloeroppervlakte



Glaspaleis: c.a. 8100m2    Muziekschool c.a. 1365m2
Brandbeveiliging


Is er een gecertificeerde automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?: 
O Nee 

x Ja


Is er een automatisch werkende brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

x Ja


Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

x Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

x Nee

O Ja


Zijn er brandblusmiddelen aanwezig?




O Nee

x Ja 


Zo ja welke en hoeveel

 




x Drukslanghaspels Voldoende







 

x Handblussers
    Voldoende
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

x Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

x Ja


Worden de acculaders rondom vrijgehouden van brandbare materialen?

X Nee

O Ja  


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


x Nee

O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min


(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)


O 60 min











O Anders,


Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


O Dmv branddeuren









O Anders,


Inbraakbeveiliging



Is het risico volgens de (VRKI, Verbeterde Risicoklasseindeling)normen 
gecertificeerd?

 





x Nee

O Ja
Zo ja, welke klasse? (kopie certificaat meesturen)

 

………………………….
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

x Nee

O Ja


Is er een vorm van (camera-) toezicht?


 

x Nee

O Ja


Is het gebouw gelegen op een beveiligd industrieterrein?


x Nee

O Ja


Zo ja, bent u lid van de stichting/vereniging m.b.t. beveiliging?


x Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?





Nee /Ja



Half-/Jaarlijks

Verwarmingsinstallatie

:ja
, continu

               

                 Koelinstallatie


:ja          , continu
Overige technische installaties
:ja          , continu
Vindt er periodiek keuring plaats van de elektrische 
installatie door een erkend installateur? (NEN 3140)?


 
x Nee

x Ja


Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
x Nee

O Ja

Afvalbehandeling



Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?
  Nee

x Ja , op dakterras niet openbaar toegankelijk
Zo ja, op welke wijze?



 



O Metalen containers










 
x Anders, kunsttof    
Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd?

x Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?            0,1m
Brandgevaarlijke werkzaamheden



Wordt het formulier voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?   X Nee

O Ja


(zie bijlage)
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