Bijlage - Inschrijfformulier 

Deze bijlage maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken voor de aanbesteding Levering Rioolcombi. U kunt uw antwoord op de plaats van de puntjes plaatsen.

	
Inschrijver:

	
…….



[bookmark: _Toc72318077]
Gunningscriteria Techniek 

	
	Omschrijving
	Aangeboden waarde

	A
	Cabinevloerhoogte
De maximale hoogte van de cabinevloer is 1.450 mm. Een lagere hoogte heeft meerwaarde voor de gemeente.

	
…….

	B
	Onderdruk slibtank
De minimale onderdruk is 0,8 bar. Hoe hoger de onderdruk, hoe hoger de meerwaarde. Het gaat hierbij om de druk die kan worden gehandhaafd in de slibtank voordat de afsluiter van het putstuk wordt geopend.

	 
…….

	C
	Snelheid onderdruk
Hoe sneller de slibtank op druk is, hoe sneller gewerkt kan worden. Dit zorgt voor meerwaarde voor de gemeente. Snelheid aangeven in hoeveel seconden een onderdruk van -0,8 bar wordt behaald.

	 
…….
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Gunningscriteria Duurzaamheid 

	
	Omschrijving
	Aangeboden waarde

	A
	Verlaging milieubelasting tijdens gebruik
Beschrijf de maatregelen die bijdragen aan een verlaagde milieubelasting tijdens het gebruik van de rioolcombi. Hoe beter de onderbouwing, hoe hoger de score. Uitwerking op maximaal 1 A4, grootte 10.

	 
Aan te leveren in een apart document, 
in pdf formaat.


	B
	Brandstofverbruik indicator
Is de rioolcombi voorzien van een brandstofverbruik indicator?

	 
…….

	C
	Bandenspanningsmeter
Is de rioolcombi voorzien van een bandenspanningsmeter (direct zichtbaar voor de chauffeur)?

	 
…….

	D
	Alternatieve brandstof
Wordt de rioolcombi aangedreven door HVO brandstof?
	 
…….




[bookmark: _Toc72318079]Gunningscriteria After-sales 

	
	Omschrijving
	Aangeboden waarde

	[bookmark: _Hlk72937810]A
	Dienstverlening
Beschrijf hoe de after-sales organisatie is opgezet. Onderwerpen zoals garantieaanspraken, klachtenafhandeling en informatievoorziening worden hierin meegenomen. Hoe eenvoudiger/beter het proces is beschreven, hoe hoger de score. Uitwerking op maximaal 1 A4, grootte 10.

	
Aan te leveren in een apart document, 
in pdf formaat.


	B
	Garantietermijn
De minimale garantietermijn bedraagt 24 maanden. Hoe langer de garantietermijn, 
hoe hoger de score.
	
…….
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