Bijlage 9
Aanbrengen van een oeverconstructie door waterschap Hollandse Delta
Begrippenlijst
· keur: wettelijk reglement van het waterschap met gebods- en verbodsbepalingen; 

· legger: overzicht van alle watergangen met onder meer afmetingen en onderhoudsplichtigen; 

· onderhoudsverplichting van wateren: omschreven in Keur en vastgelegd in de legger van het waterschap; 

· hoofdwatergang: de watergang die in een peilgebied een hoofdfunctie vervult voor de aan- en afvoer van water;

· onderhoud watergangen: het in stand houden van watergangen, zoals in de legger bepaald, voor wat betreft richting, vorm, afmetingen en constructie; 
· natte profiel watergang: het gedeelte watergang wat bij zomerpeil onder water zit; 
· taluds watergang: het gedeelte van de watergang wat buiten het natte profiel ligt (schuine overgang naar het maaiveld;

· oeverdeformatie: afbrokkelende en inkalvende taluds van de watergang;

· beschoeiing: constructie (in de meeste gevallen) van palen en doek, in sommige gevallen kan een andere constructie worden gekozen. 
Algemeen:

Door diverse oorzaken kunnen de oevers (taluds) langs watergangen afbrokkelen en in de watergang glijden (deformatie). Veelal leidt dit tot oppervlakteverlies van de naastgelegen percelen. Deze percelen worden veelal voor agrarische doelen gebruikt. 
De eigenaren gelegen langs de watergangen zijn zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van hun eigendom.  Natuurlijke deformatie van de oevers behoort tot een normaal maatschappelijk risico van de eigenaar. Ook het handelen van de eigenaar zelf, bijvoorbeeld door bewerking van de grond tot in het talud, kan de stabiliteit van de oevers verstoren. 
Wateren die ruimere afmetingen hebben dan in de legger is omschreven, worden op deze ruimere afmetingen onderhouden. Dit betekent dat als de watergang in werkelijkheid breder is dan in de legger staat aangegeven, de watergang op deze bredere maat wordt onderhouden. 
Als de oeverdeformatie een gevaar vormt voor de waterstaatkundige functie van de watergang (aan- afvoer van water), kan door het waterschap een herstelmaatregel worden uitgevoerd. 
· Het waterschap bepaalt of, waar, wanneer en in welke vorm er een oeververdediging wordt aangebracht;

· Voor een overzicht van de huidige (gedeformeerde) situatie en de nieuwe (voorgestelde) situatie wordt een overzichtstekening door het waterschap opgesteld;

· Er wordt geen grond aangevoerd voor het aanvullen van de taluds;

· Er worden geen gronden door het waterschap aangekocht voor het plaatsten van de oeververdediging, ook niet als er bruikbare en beteelbare gronden worden benut voor (de taluds van) de oeververdediging;

· De percelen moeten vrij toegankelijk zijn voor het onderhoudsmaterieel en voor aan-en afvoer van het materiaal;
· Voor het aansluiten van de eindbuizen van de drainage dienen deze door de perceeleigenaar te worden gemarkeerd !
Vragen: toezichthouder Leen Geluk, 06-51471395
De voorwaarden zijn uitgereikt door toezichthouder L.J. Geluk aan de heer/mevrouw
Naam:………………………………………………………………………………

straat  …………………………………………………………………………….
   
woonplaats………………………………………………………………………
Telefoon…………………………………………………………………………..

datum. …………….…maand………………………...………jaar…..………..
Ondertekening als bewijs van ontvangst,

……………………………………………………………….
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