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1.	KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN HET PROJECT                                        (als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)


1.	Omschrijving van het project
1.1	Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
a. Verwijderen van oevervoorzieningen bestaande uit palen en doek/damwanden
b. Aanbrengen van oevervoorzieningen bestaande uit palen en doek 
c. Aanbrengen van houten damwanden
d. Verrichten van grondwerkzaamheden t.b.v. verwijderen en aanbrengen oevervoorzieningen
e. Inzaaien van taluds t.b.v. verwijderen en aanbrengen oevervoorzieningen
f. Treffen van verkeersmaatregelen t.b.v. verwijderen en aanbrengen van oevervoorzieningen
g. Aanbrengen van fauna uittreedplaatsen
h. Het toepassen van verkeersmaatregelen
i. Het aanleveren van revisiebescheiden 


1.2 	Adres/ligging van het project:
· totaal gebied dat in beheer is van waterschap Hollandse Delta



2.	 Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 	Opdrachtgever(s)			2.2	Ontwerpende partij(en)

	Naam		: waterschap Hollandse Delta   	Naam		: zie opdrachtgever 
	Adres		: Handelsweg 100	    	Adres		: zie opdrachtgever
	Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK	Postcode/plaats	: zie opdrachtgever 
	Contactpersoon		: R. Leijdekker		Contactpersoon		: dhr. A. van Tetering
	Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: 088-9743000
	E-mail		: r.leijdekker@wshd.nl		E-mail		: a.vantetering@wshd.nl

2.3 	Uitvoerende partij(en)

	Naam		: <invullen door aannemer>    
	Adres		: <invullen door aannemer>    
	Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>    
	Contactpersoon		: <invullen door aannemer>    
	Telefoon		: <invullen door aannemer> 	
	E-mail		: <invullen door aannemer>

2.4	Coördinator(en) Ontwerpfase		2.5   Coördinator(en) Uitvoeringsfase

	Naam		: zie opdrachtgever		Naam		: <invullen door aannemer>
	Adres		: zie opdrachtgever	   	Adres		: <invullen door aannemer>
	Postcode/plaats	: zie opdrachtgever   		Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>
	Contactpersoon		: A.. van Tetering 		Contactpersoon		: <invullen door aannemer>
	Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: <invullen door aannemer>	
	E-mail		: a.vantetering@wshd.nl	E-mail		: <invullen door aannemer>




3.	Planning en uitvoeringsgegevens
3.1	Geplande aanvangsdatum van het project	: 1 juni 2021 
3.2	Geplande uitvoeringstijd: 2 onderhoudsjaren met optie tot verlenging 2x 1 jaar 

3.3 	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het project aanwezig
	zal zijn:
· tussen <invullen aannemer> en <invullen aannemer> werknemers.

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het project: <invullen aannemer>. 

3.5 	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: <invullen aannemer>.




4.	Datum van kennisgeving:		5. Handtekening namens opdrachtgever
	
	Door: <invullen aannemer>		Door: Regisseur Watersystemen Directievoerder
Noot:
Noot:
De opdrachtnemer dient dit VGM plan voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de inspectie SZW van de regio waarin het project is gelegen indien:
· Projecten met een geschatte omvang van meer dan vijfhonderd mensdagen;
· Projecten met een geschatte duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment meer dan
	twintig werknemers tegelijk werken;
· Risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de 
 minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.    
 Deze bijlage geeft een (niet volledige) opsomming van risicovolle situaties en werken:
· Bedelving
· Vastraken
· Vallen van hoogte
· Verdrinking
· Blootstelling aan chemische of biologische stoffen en ioniserende straling
· Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels
· Werken met springstof
· Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken
· Werken met duikuitrusting
· Werken onder overdruk, bijvoorbeeld caissonswerk
· Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen

Deze melding kan ingediend worden middels zogenaamd “kennisgevingsformulier Bouwwerk” via website: https://www.inspectieszw.nl/contact/contactformulier.aspx.

2.	VEILIGHEIDS-GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN 
	(ONTWERPFASE)	

1	Inleiding

Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden besluit vereiste Veiligheid- Gezondheid en Milieuplan.


2	Beschrijving van het tot stand te brengen project

Dit VGM-plan is van toepassing op de cultuurtechnische werken voor realisatie van het project. Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
· verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen en damwanden in het landelijk- en stedelijk gebied dat in beheer is bij het waterschap Hollandse Delta
 
Adres/ligging van het project:
· totaal gebied dat in beheer is van waterschap Hollandse Delta
	
De werkzaamheden zijn beschreven in de raamovereenkomst:
· Onderhoud oeververdediging waterschap Hollandse Delta 2021-2025

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1	Opdrachtgever
Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: college van dijkgraaf en heemraden
Telefoon	: 088-9743000

3.2	Ontwerpafdeling 
Naam	: waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer en Operatie
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: regisseur R. Leijdekker
Telefoon	: 088-9743000
		
3.3	Toezicht en directie/projectmanagement
Naam	: vertegenwoordiger namens waterschap Hollandse Delta, 
	  afdeling Beheer & Operatie	
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon 1: directievoerder, nader in te vullen
Contactpersoon 2: toezichthouder, nader in te vullen
Telefoon	: 088-9743000



3.4	Aannemer(s)

3.4.1	Civieltechnische overeenkomst  (n.v.t.)

3.4.2	Cultuurtechnische overeenkomst:
	“Onderhoud oeververdediging 2021-2025”
Naam	: <invullen door aannemer>
Adres	: <invullen door aannemer>
Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>
Contactpersoon	: <invullen door aannemer> 
Telefoon	: <invullen door aannemer>	

De hoofdaannemer die belast is met de coördinatie van veiligheid- gezondheid en milieuplan tijdens de uitvoering, zal de directie zo spoedig mogelijk informeren over de onderaannemers aan wie de diverse onderdelen van de werkzaamheden zullen worden opgedragen.

4	Coördinatie

4.1	Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: P. Kloot & T. Mali
Telefoon	: 088-9743000
E-mail	: p.kloot@wshd.nl & t.mali@wshd.nl

4.2	Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van:
· Overeenkomst met nummer HD-WAB-0184

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van deze overeenkomst. 

5	Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Voor cultuurtechnische werken worden de aanvullende veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheids- en milieuplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".


5.1  Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit het ontwerp 

	Activiteit/productietaak
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggestie/maatrgelen

	Opruimingswerk
	Lichamelijk letsel
	Werken op hoogte
Materieel/werkverkeer
Verkeer
Vallende bomen en takken
Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar
	Werkinstructie opvolgen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Verkeersmaatregelen toepassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Onderhoud watergang of vijver.



	Lichamelijk letsel
Verdrinken


	Werken op hoogte/diepte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Grondwerkzaamheden
	Lichamelijk letsel
Explosiegevaar
Elektrocutie 
Verdrinken
	Werken nabij kabels en leidingen 
Werken langs/op water
Werken met materieel 
Werken op hoogte
Werkverkeer
	Werkinstructies opvolgen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Verkeersmaatregelen toepassen
Klic-meldingen doen en naleven
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen en damwanden 
	Lichamelijk letsel
Bedwelming
Explosiegevaar
Verdrinken
	Werken in besloten ruimte
Vrijkomende gassen en dampen
Werken in/binnen beperkte ruimte
Werken op hoogte
Plotseling toetredend water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen/ toolbox bijwonen
Werkvergunning besloten ruimte aanvragen en toepassen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Neerslag controleren
Zuurstof, explosiegevaar, gevaarlijke gassen meten
Ventilatie toepassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken








	Ter beschikking stellen werknemers




	Lichamelijk letsel
Verdrinken



	Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer

	Werkinstructie opvolgen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Ter beschikking stellen materieel



	Lichamelijk letsel



	Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen

Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Verkeersmaatregelen ter plaatse van overslaglocaties tijdens  uitvoering werkzaamheden en bij transportroutes

	Lichamelijk letsel



	Verkeer
Materieel/werkverkeer


	Verkeersmaatregelen in overeenstemming met CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering 

	<…>1
	<Aanvullen door aannemer>
	<Aanvullen door aannemer>
	<Aanvullen door aannemer>



Toelichting noot:
1 Indien aannemer vanuit het ontwerp nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden




5.2    Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit de
        omgeving van de werklocatie
			
	Omgevingsfactor
	Activiteit
	VGM-risico
	Suggesties/maatregelen

	Verkeerswegen
 


	Werken nabij verkeer
	Aanrijdingen
Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen
	Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96 b
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Spoorwegen

	Werken langs/nabij spoor- of trambaan
	Aanrijdingen
Elektrocutie
Gehoorbeschadiging
	Werken conform regels en voorschriften spoorbeheerder 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Water

	Werken langs/op het water 
	Verdrinking
	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken



	Kunstwerken binnen/langs projectgebied:

	Werken nabij/onder/in kunstwerken

	Aanvaring
Beklemming
	Borgingsvoorzieningen toepassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken



	Kabels en leidingen
	Graaf- en/of montage werkzaamheden
	Elektrocutie 
Ontploffingen
	KLIC melding, proefsleuven graven, overleg nutsbedrijven, werken conform C.R.O.W. publicatie 500
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Hoog- en laagspanningskabels

	Werken onder of nabij hoogspanning
	Elektrocutie
	Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/leidingbeheerder

	Gas- en olieleidingen

	Graaf- en/of montage werkzaamheden
	Ontploffingen 
Schadelijke gassen
Milieuverontreiniging
	Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/ leidingbeheerder
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Asbest

	Zwerf- of dump afval
	Aandoening aan de luchtwegen
	Werk ter plaatse stilleggen en melden bij directie
Gespecialiseerd bedrijf inschakelen

	Overig

	Alle werkzaamheden in groene buiten ruimte
	Biologische agentia Teken(Lyme) Eikenprocessierupsen
	Goede voorlichting/toolboxen
Preventieve maatregelen treffen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Weersomstandigheden
	Lichamelijk letsel
	Wind/storm
Neerslag
Temperatuur hoog/laag
	Werkinstructies opvolgen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	<…>1
	<Invullen door aannemer>
	<Invullen door aannemer>
	<Invullen door aannemer>



Toelichting noot:
1 Indien aannemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden


5.3 	Toetsing Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige

Getoetst	  : ja

Zo ja, door	  :  P. Kloot & T.Mali

Verklaring afgegeven	  : ja

	Datum		  : 
	
	       Opmerkingen		: -



3.	VGM-DOSSIER


1	Omschrijving van het project

Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
Onderhoud oeververdediging waterschap Hollandse Delta 2021 - 2025 

2	Technische specificaties

Bestek en tekeningen:
· Zie overeenkomst met nummer HD-WAB-0184


3	Aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de uitvoeringsfase

Voor de uitvoering van het project worden tijdelijke en/of structurele voorzieningen aangebracht om de risicovolle situaties in de uitvoeringsfase terug te brengen/uit te sluiten.
De risicovolle situaties zijn over het algemeen (niet uitputtend): 
· werken in en nabij het verkeer 
· werken in en langs het water
· werken op grote hoogte of diepte
· werken nabij kabels en leidingen

De daarvoor aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen (niet uitputtend) zijn: 
· <in te vullen door aannemer>

 4	Risico's en maatregelen m.b.t. milieuaspecten.
	
· Storingen/lekkages van brandstoffen en/of olie- en/of smeermiddelen
· <in te vullen door aannemer: maatregelen en middelen op werklocatie of binnen zeer korte termijn beschikbaar bij optreden storingen> 
· Afvalstoffen, vrijkomend uit het werk 
· Maaisel
· Beschoeiingsmaterialen, hout, doek, teerhoudende palen, asbest 
· gevaarlijk zwerf/dumpafval
· <in te vullen door aannemer: hoe wordt tijdelijke opslag en afvoer geregeld>
· Aantoonbare registratie van afvalstromen



5	Keuring en inspectie materieel.

Het in te zetten materieel (van hoofdaannemer en onderaannemer(s)) dient aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn. Afhankelijk van type machine/apparaat dienen certificaten, aantekeningen in machineboek en/of stickers overlegd te kunnen worden waaruit de goedkeuring blijkt.  



6 Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever

	Alle ongevallen en incidenten dienen direct telefonisch gemeld te worden aan 
de directievoerder (van de opdrachtgever) 
Afhankelijk van het incident/verwonding of erger, dient de inspectie SZW geïnformeerd te worden.  ( zie https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval).
Daarnaast dient er in bouwverslagen, weekrapporten en dergelijke vermelding van het voorval gemaakt te worden.

Dit geldt zowel voor Arbo als Milieu-incidenten. 





























4.	BIJLAGEN.

                

Bijlage 1  Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase

Resultaat van geïdentificeerde risico’s is opgenomen in hoofdstuk 2 van het VGM-plan (ontwerp)


Bijlage 2 Bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W. publicatie 132
  
<in te vullen en op te nemen door aannemer in VGM-plan uitvoering>.


Bijlage 3Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde risico’s wordt in VGM-plan uitvoering opgenomen <in te vullen en op te nemen door aannemer>


Bijlage 4  Alarmkaart uitvoering met belangrijke partijen, contactpersonen en -gegevens

<in te vullen en op te nemen door aannemer in VGM-plan uitvoering>.





Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van:

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm)
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