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1.	KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN HET PROJECT
(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1 
[bookmark: _Hlk72833026]N.B. Melding kan ook via: www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk

1.	Omschrijving van het project
1.1	Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
· Onderhoud bomen en hagen waterschap Hollandse Delta 2021-2027
1.2 	Adres/ligging van het project:
· Beheersgebied waterschap Hollandse Delta   

2.	 Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 	Opdrachtgever(s)			2.2	Ontwerpende partij(en)

	Naam		: waterschap Hollandse Delta   	Naam		: zie opdrachtgever 
	Adres		: Handelsweg 100	    	Adres		: zie opdrachtgever
	Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK	Postcode/plaats	: zie opdrachtgever 
	Contactpersoon		: college van dijkgraaf en heemraden	Contactpersoon		: dhr. K. van Vliet
	Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: 088-9743000
	E-mail		: info@wshd.nl			E-mail		: k.vanvliet@wshd.nl

2.3 	Uitvoerende partij(en)

	Naam		: <invullen door aannemer>    
	Adres		: <invullen door aannemer>    
	Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>    
	Contactpersoon		: <invullen door aannemer>    
	Telefoon		: <invullen door aannemer> 	
	E-mail		: <invullen door aannemer>

2.4	Coördinator(en) Ontwerpfase		2.5   Coördinator(en) Uitvoeringsfase

	Naam		: zie opdrachtgever		Naam		: <invullen door aannemer>
	Adres		: zie opdrachtgever	   	Adres		: <invullen door aannemer>
	Postcode/plaats	: zie opdrachtgever   		Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>
	Contactpersoon		: P. Kloot / T. Mali		Contactpersoon		: <invullen door aannemer>
	Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: <invullen door aannemer>	
	E-mail		: p.kloot@wshd.nl / t.mali@wshd.nl 	E-mail		: <invullen door aannemer>
3.	Planning en uitvoeringsgegevens
3.1	Geplande aanvangsdatum van het project	: <nader te bepalen, invullen door aannemer> 
3.2	Geplande uitvoeringstijd		: <nader te bepalen, invullen door aannemer> 

3.3 	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het project aanwezig zal zijn:
· tussen <invullen aannemer> en <invullen aannemer> werknemers.

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het project: <invullen aannemer>. 

3.5 	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: <invullen aannemer>.

4.	Datum van kennisgeving:			5. Handtekening namens opdrachtgever
	
	Door: <invullen aannemer>			Door: <directievoerder of coördinator>

Noot:
Er moet een V&G-plan beschikbaar zijn als: 
· de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;
· de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mensdagen;
· wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.
Melding kan via: www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk

Postadres Inspectie SZW
De Inspectie SZW heeft één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers
en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van
een gratis telefoonnummer en van digitale formulieren op de website van de Inspectie SZW. Het is daardoor
voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Inspectie SZW.
De gegevens van de Inspectie SZW zijn:
Postadres: Inspectie SZW
Postbus: 90801
Postcode: 2509 LV
Plaats: Den Haag
E-mail: www.inspectieszw.nl (klik contact en doorklikken naar online contactformulier)
Telefoon: 0800 - 5151
Internet: www.inspectieszw.nl (voor meldingen etc. doorklikken naar ‘digitale formulieren')



2.	VEILIGHEIDS-GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN 
	(ONTWERP)	
1	Inleiding
Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden besluit vereiste Veiligheid- Gezondheid en Milieuplan.

2	Beschrijving van het tot stand te brengen project
Dit VGM-plan is van toepassing op de cultuurtechnische werken voor realisatie van het project. Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
· Vellen van bomen
· Begeleidingssnoei van bomen
· Onderhoudssnoei van bomen
· Snoeien randen bosplantsoen
· Dunnen bosplantsoen en houtwallen
· Planten van bomen
· Knippen van Hagen
· Het treffen van verkeersmaatregelen
· Het beschermen van flora en fauna conform gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 2019

Adres/ligging van het project:
· Beheersgebied waterschap Hollandse Delta
De werkzaamheden zijn beschreven in bestek:
· HD-OV-007828 
	Raamovereenkomst bomen 2021-2027 (perceel 1 en 2)

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1	Opdrachtgever
Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: college van dijkgraaf en heemraden
Telefoon	: 088-9743000
E-mail adres	: info@wshd.nl

3.2	Ontwerpafdeling 
Naam	: waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer en Operatie
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC  RIDDERKERK
Contactpersoon	: afdelingshoofd mevrouw B. Bax 
Telefoon	: 088-9743000
		
3.3	Toezicht en directie/projectmanagement
Naam	: waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer & Operatie
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon 1	: directievoerder
Contactpersoon 2	: toezichthouder
Telefoon	: 088-9743000

3.4	Aannemer(s)
3.4.1	Civieltechnische overeenkomst  (n.v.t.)
3.4.2	Cultuurtechnische overeenkomst HD-OV-0078 P1 en P2
Naam	: <invullen door aannemer>
Adres	: <invullen door aannemer>
Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>
Contactpersoon	: <invullen door aannemer> 
Telefoon	: <invullen door aannemer>

De hoofdaannemer belast met de coördinatie van veiligheid- gezondheid en milieuplan tijdens de uitvoering zal de directie zo spoedig mogelijk informeren over de onderaannemers aan wie de diverse onderdelen van de werkzaamheden zullen worden opgedragen.

4	Coördinatie

4.1	Ontwerpfase
Voor de coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:
Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: P. Kloot / T. Mali
Telefoon	: 088-9743000
E-mail	: p.kloot@wshd.nl / t.mali@wshd.nl 

4.2	Uitvoeringsfase
De coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van:

· Raamovereenkomst met nummer HD-OV-0078  

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van deze overeenkomst. 


5	Inventarisatie van (bijzondere) risico's
In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Voor cultuurtechnische werken worden de aanvullende veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. 

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheids- en milieuplan voor de uitvoering, hierbij rekening houdend met de arbeidshygiënische strategie.

Risico's vanuit het ontwerp, die mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".


5.1  Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit het ontwerp 

	Activiteit/productietaak
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Maatregelen

	Snoeiwerkzaamheden van  bomen 
	Lichamelijk letsel
	Werken op hoogte
Materieel/werkverkeer
Verkeer
Vallende bomen en takken
Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar
	Werkinstructie opvolgen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Werkzaamheden uitvoeren door geïnstrueerd en gecertificeerd personeel
Verkeersmaatregelen toepassen (Crow 96B)
Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Kappen van bomen 





	Lichamelijk letsel
	Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer
Verkeer 
Vallende bomen en takken
Afvoeren vrijkomend hout
Versnipperen van takhout 
	Werkinstructie opvolgen
Werkzaamheden uitvoeren door geïnstrueerd en gecertificeerd personeel
Borgingsvoorzieningen toepassen
Verkeersmaatregelen toepassen ( Crow 96B)
Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Snoeiwerkzaamheden langs watergangen of vijvers



	Lichamelijk letsel
Verdrinken


	Werken op hoogte/diepte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap.
Medewerker is zwemkunst machtig.
Reddingsattributen gebruiken
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Knippen van hagen en randen bosplantsoen 




	Lichamelijk letsel 
	Werken langs wegen
Materieel/werkverkeer
Verkeer
Versnipperen van takhout
	Werkinstructies opvolgen
Verkeersmaatregelen 
Toepassen (crow 96B)
Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Werken in het groen 
	Lichamelijk letsel
Tekenbeet/ eikenprocessierups
Ziekte zoals ziekte van Lyme/Botulisme/ziekte van Weil
Struikel/valgevaar
	Onbekend met gevolgen van tekenbeet
Onvoldoende voorzorgsmaatregelen
Onoverzichtelijk terrein

	Voorlichting gevarenaspect
Tekenpincet aanwezig op werk 
EHBO-middelen aanwezig.
Melding maken over omstandigheden .
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Ter beschikking stellen werknemers




	Lichamelijk letsel
Verdrinken



	Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer

	Werkinstructie opvolgen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen (crow 96B)
Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap
Medewerker is zwemkunst machtig
Werkzaamheden uitvoeren door geïnstrueerd en gecertificeerd personeel

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Ter beschikking stellen materieel



	Lichamelijk letsel



	Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen

Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen (crow 96B)
Met goed gekeurde materialen en gereedschappen werken
 Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering





	Lichamelijk letsel



	Verkeer
Materieel/werkverkeer


	Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96 B
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	<…>1
	<Aanvullen door aannemer>
	<Aanvullen door aannemer>
	<Aanvullen door aannemer>



Toelichting noot:
1 Indien aannemer vanuit het ontwerp nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden



5.2    Veiligheid- Gezondheid- en Milieu gevaren voortvloeiend uit de
        omgeving van de werklocatie
			
	Omgevingsfactor
	Activiteit
	VGM-risico
	Maatregelen

	Verkeerswegen:
Kern Spijkenisse en Heenvliet

	Werken nabij verkeer
	Overrijdingen
Aanrijdingen
Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen
	Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96b
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Spoorwegen
Spijkenisse: deels bovengrondse metro
	Werken langs/nabij spoor- of trambaan
	Overrijdingen
Aanrijdingen
Elektrocutie
Gehoorbeschadiging
	Werken conform regels en voorschriften lijnbeheerder
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Water
Snoeien en rooien van bomen langs watergangen
	Werken langs/op het water 
	Verdrinking
	Reddingsattributen gebruiken
Medewerker is zwemkunst machtig.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

	Kunstwerken:
Duikers
Stuwen
Gemalen
Bruggen
Viaducten
	Werken nabij/onder/in kunstwerken

	Aanvaring
Beklemming
Verstikking
	Borgingsvoorzieningen toepassen
Metingen uitvoeren op biologische agentia.(duikers/besloten ruimtes)
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken


	Hoog- en laagspanningskabels
	Werken onder of nabij hoogspanning
	Elektrocutie
	Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/leidingbeheerder

	Gas- en olieleidingen

	Graaf- en/of montage werkzaamheden
	Ontploffingen 
Schadelijke gassen
	Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/leidingbeheerder

	Kabels en leidingen
	Graaf- en/of montage werkzaamheden
	Elektrocutie 
Ontploffingen
	KLIC melding, proefsleuven graven, overleg nutsbedrijven, werken conform C.R.O.W. publicatie 500

	Asbest
Bij aantreffen in werk
	Graaf- en/of montage werkzaamheden
	Aandoening aan de luchtwegen
	Werk ter plaatse stilleggen en melden bij directie

	Conventionele explosieven
Bij aantreffen in werk
	Graaf- en/of montage werkzaamheden
	Ontploffingen
Lichamelijk letsel
	Werk ter plaatse stilleggen en melden bij politie, directie

	Overig
Openbare groenvoorzieningen
	Alle werkzaamheden in groene buiten ruimte
	Biologische agentia Teken(Lyme) Eikenprocessierupsen
	Goede voorlichting/toolboxen
Preventieve maatregelen treffen

	<…>1
	<Invullen door aannemer>
	<Invullen door aannemer>
	<Invullen door aannemer>



Toelichting noot:
1 Indien aannemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden



5.3 	Toetsing Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige

Getoetst	  : ja
Zo ja, door	  : P. Kloot / T. Mali
Verklaring afgegeven	  : 
	Datum		  : 7 juni 2021
	Opmerkingen		  : 

3.	VGM-DOSSIER


1.	Omschrijving van het project
Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
· Onderhoud bomen en hagen 

2	Technische specificaties
Bestek en tekeningen:
· Zie raamovereenkomst HD-OV-0078 (Perceel 1 en 2)

3	Aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de uitvoeringsfase
Voor de uitvoering van het project worden tijdelijke en/of structurele voorzieningen aangebracht om de risicovolle situaties in de uitvoeringsfase terug te brengen/uit te sluiten.
De risicovolle situaties zijn over het algemeen (niet uitputtend): 
· werken in en nabij het verkeer 
· werken in en langs het water
· werken op grote hoogte of diepte
· werken nabij kabels en leidingen

De daarvoor aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen (niet uitputtend) zijn: 
· <in te vullen door aannemer>

 4	Risico's en maatregelen m.b.t. milieuaspecten.
	Storingen/lekkages van brandstoffen en/of olie- smeermiddelen
· <in te vullen door aannemer: maatregelen en middelen op werklocatie of binnen zeer korte termijn beschikbaar bij optreden storingen> 
· Afvalstoffen, vrijkomend uit het werk 
· <in te vullen door aannemer: hoe wordt tijdelijke opslag en afvoer geregeld>
· Aantoonbare registratie van afvalstromen

5	Keuring en inspectie materieel.
Het in te zetten materieel (van hoofdaannemer en onderaannemer(s)) dient aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn. Afhankelijk van type machine/apparaat dienen certificaten, aantekeningen in machineboek en/of stickers overlegd te kunnen worden waaruit de goedkeuring blijkt.  Ook dient het personeel wat hier mee werkt aantoonbaar geïnstrueerd en/of gecertificeerd te zijn.

6	Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever
	Alle ongevallen en incidenten dienen direct telefonisch gemeld te worden aan 
de directievoerder (van de opdrachtgever). Daarnaast dient er in bouwverslagen, weekrapporten en dergelijke vermelding van het voorval gemaakt te worden.



       

Bijlage 1  	Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde risico’s is opgenomen in hoofdstuk 5 van het VGM-plan (ontwerp)


Bijlage 2 	Resultaten bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W. publicatie 400

Wordt als separate bijlage bij dit VGM-plan ontwerp opgenomen bij de deelopdrachten.


Bijlage 3  	Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde risico’s wordt in VGM-plan uitvoering opgenomen <in te vullen en op te nemen door aannemer>


Bijlage 4  	Alarmkaart uitvoering met belangrijke partijen, contactpersonen en
Contactgegeven
<in te vullen en op te nemen door aannemer in VGM-plan uitvoering>.





































Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van:

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm)
11

image1.png
waterschap

Hollandse
Delta





