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INSCHRIJFSTAAT PERCEEL 3
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.

Prijsoverzicht preventief onderhoud:

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de installaties als omschreven in het PvE.
De prijzen worden gegeven per jaar.
	Post nr.
	Omschrijving
	Eenheid
	Hoeveelheid

Per jaar
	Prijs per eenheid
	Prijs totaal (per jaar)

	1) 
	Preventief onderhoud watergemalen 
(29 stuks, 1x per jaar)
	Stuk
	29
	€
	€

	2) 
	Controle en aanpassen stamgegevens op locatie in SAM tijdens 1e preventieve onderhoudsronde, zie §10.4
	Stuk
	29
	€
	€

	Totaalprijs preventief onderhoud excl. BTW
	
	€


Prijsoverzicht reinigen:

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen van de installaties als omschreven in het PvE. De prijzen worden gegeven per jaar.
	Post nr.
	Omschrijving
	Eenheid
	Hoeveelheid

Per jaar
	Prijs per eenheid
	Prijs totaal (per jaar)

	1) 
	Reinigen watergemalen
(29 stuks, 1x per jaar)
	Stuk
	29
	€
	€

	Totaalprijs preventief onderhoud excl. BTW
	
	€


Storingskosten:

In onderstaande tabel wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen conform de uitgangspunten genoemd in het PvE. Het betreft één prijs per eenheid voor elke installatie in de gemeente met hierin onderscheid tussen binnen als buiten kantoortijden.

	Post nr.
	Omschrijving
	Eenheid
	Hoeveelheid
	Prijs per     

Eenheid
	Prijs totaal (per jaar)

	1) 
	Verhelpen van urgente storingen aan watergemalen.
	Storing
	4
	€
	€

	2) 
	Verhelpen van niet-urgente storingen aan watergemalen.
	Storing
	6
	€
	€

	3) 
	Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden binnen kantoortijden
	Uur
	8
	€
	€

	4) 
	Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden buiten kantoortijden
	Uur
	8
	€
	€

	5) 
	Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden
	Uur
	8
	€
	€

	6) 
	Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden
	Uur
	8
	€
	€

	7) 
	Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden
	Uur
	8
	€
	€

	8) 
	Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden
	Uur
	8
	€
	€

	Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW


	€


Prijsoverzicht verrekenprijzen onderdelen

Verrekenprijzen leveren en te vervangen onderdelen gemalen:

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
	Post nr.
	Omschrijving
	Eenheid
	Hoeveelheid
	Prijs per     

eenheid
	Prijs totaal (per jaar)

	1) 
	Pomp type VOPO o.g. gemaal tot 3,0 kW
	Stuk
	1
	€
	€

	2) 
	Pomp type Xylem o.g. gemaal tot 3,0 kW
	Stuk
	1
	€
	€

	3) 
	Pomp type Landustrie o.g. gemaal tot 3,0 kW
	Stuk
	1
	€
	€

	4) 
	Rooster pomp post nr. 1
	Stuk
	1
	€
	€

	5) 
	Waaier pomp post nr. 2
	Stuk
	1
	€
	€

	6) 
	Waaier pomp post nr. 3
	Stuk
	1
	€
	€

	7) 
	Mechanical seal post nr. 1
	Stuk
	1
	€
	€

	8) 
	Mechanical seal post nr. 2
	Stuk
	1
	€
	€

	9) 
	Mechanical seal post nr. 3
	Stuk
	1
	€
	€

	10) 
	Zuigdeksel pomp post nr. 2.
	Stuk
	1
	€
	€

	11) 
	Zuigdeksel pomp post nr. 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	12) 
	Versnijder compleet pomp post nr. 2 en 3.
	Set
	1
	€
	€

	13) 
	Hijsketting gemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat
	Stuk
	1
	€
	€

	14) 
	Hijsketting gemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat
	Stuk
	1
	€
	€

	15) 
	Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat
	Stuk
	1
	€
	€

	16) 
	Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat
	Stuk
	1
	€
	€

	17) 
	Vervangen balkeerklep 50mm
	Stuk
	1
	€
	€

	18) 
	Vervangen balkeerklep 65mm
	Stuk
	1
	€
	€

	19) 
	Vervangen balkeerklep 80mm
	Stuk
	1
	€
	€

	20) 
	Vervangen balkeerklep 100mm
	Stuk
	1
	€
	€

	21) 
	Drukopnemer Vegawel 52
	Stuk
	1
	€
	€

	22) 
	Vlotter niveauregeling post 1.
	Stuk
	1
	€
	€

	23) 
	Vlotter niveauregeling post 2 en 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	24) 
	Open bel niveauregeling post 2 en 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	25) 
	Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis post 2 en 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	26) 
	Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis post 2 en 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	27) 
	Luchtslang niveauregeling type borrelbuis L=10 m. post 2 en 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	28) 
	Luchtslang niveauregeling type open bel L=10 m. post 2 en 3.
	Stuk
	1
	€
	€

	29) 
	Magneetschakelaar direct start tot 3 kW
	Stuk
	1
	€
	€

	30) 
	Thermisch blok 2 - 4,5 A
	Stuk
	1
	€
	€

	31) 
	Thermisch blok 4 - 7 A
	Stuk
	1
	€
	€

	32) 
	Thermisch blok 6 – 10 A
	Stuk
	1
	€
	€

	33) 
	Olie pomp
	liter
	10
	€
	€

	34) 
	Vervoeren drijfvet, vuil en slib
	ton
	5
	€
	€

	35) 
	Acceptatiekosten drijfvet, vuil en slib
	ton
	5
	€
	€

	36) 
	Verrekenprijs halve baan afzetting
	Stuk
	1
	€
	€

	Totaalprijs verrekenprijzen incl. arbeid, excl. BTW
	€


Prijsoverzicht totaal
De inschrijfprijs van onderstaande tabel excl. BTW dient ingevuld te worden op het inschrijvingsbiljet (bijlage 2). De inschrijfprijs is inclusief winst, risico en kosten social return.
	Onderdeel
	Totaalprijs excl. BTW
	Totaalprijs incl. BTW

	Preventief onderhoud
	€
	€

	Reinigen
	€
	€

	Storingen
	€
	€

	Verrekenprijzen onderdelen
	€
	€

	
	
	

	Totaalprijs (totaal van preventief onderhoud, reinigen, storingen en verrekenprijzen onderdelen)
	€
	€

	2% van de totaalprijs t.b.v. social return
	€
	€

	
	
	

	Inschrijfprijs (totaalprijs incl. 2% t.b.v. social return)
	€
	€
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