Bijlage 8  Overzicht van benodigde filters en v-snaren

  Connect College Echt
	omschrijving
	omschrijving
	leverancier
	aantal

	
	
	
	

	lbk hwb/recirculatie
	filter
	BasicFlo 2205502602 BFSSM5287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM10 50%
	3

	lbk hwb/recirculatie
	v snaar
	Vsnaar Optibelt XPZ 1087
	1

	lbk hbw /toev
	filter
	BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70%
	3

	lbk hbw /toev
	v snaar
	Vsnaar Optibelt XPZ 1087
	1

	wtw stork air wtw-da-24
	filter
	EcopleatG plastic 23476608 3GPA 640x610x48F70 ISO 16890 ePM1
55%
	2

	wtw da 22(7 wtw install)
	filter
	Aeropleat metal G4 1040,90,06 465 x 610 x 47 mm
	7

	wtw da 22(7 wtw install)
	filter
	Ecopleat F7 metal 1021,90,06 465
x 610 x 47 mm ISO 16890 ePM1
55%
	7

	lbk av verhulst
	filter
	BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50%
	2

	lbk av verhulst
	filter
	BasicFlo 2205503602 BFSSM5592/287/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50%
	2

	lbk av verhulst
	v snaar
	Vsnaar Optibelt XPZ 1800 LW 9,5
x 1813 LA
	1

	lbk av aula verhulst VKTO
	filter
	BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50%
	2




	lbk av aula verhulst VKTO
	filter
	BasicFlo 2205503602 BFSSM5592/287/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50%
	2

	lbk av aula verhulst VKTO
	v snaar
	Vsnaar Optibelt XPZ 1900
	1

	lbk tv overblijf verhulst
	filter
	BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70%
	1

	lbk tv overblijf verhulst
	filter
	BasicFlo UF7/63 2205703802 BFSSF70592/0287/06000825
C35+ aant zakken: 8 ISO 16890
ePM2,5 70%
	1

	lbk tv overblijf verhulst
	filter
	BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70%
	1

	lbk tv overblijf verhulst
	v snaar
	Vsnaar Optibelt XPA 1800
	1

	lbk tv aula verhulst
	filter
	BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70%
	2

	lbk tv aula verhulst
	filter
	BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70%
	2

	Alles in geel is Populierlaan
	
	
	

	lbk receptie
	filter 300/270/370/3
	HiFlo 34000300 HFGSM5300/270/370325
Afmetingen: 300 x 270 x 370 mm
aant zakken: 3 ISO 16890 ePM10
60%
	2

	lbk 2-techniek
	filter
	BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70%
	1




	lbk 2-techniek
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPZ 1137 LW
	1

	lbk gea loc 1.07
	filter
	BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70%
	1

	lbk gea loc 1.08
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPZ 1137 LW
	1

	kooklokaal
	filter
	BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70%
	1

	kooklokaal
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPZ 1137 LW
	1

	lbk 1 gea nieuwbouw
	filter
	BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70%
	4

	lbk 1 gea nieuwbouw
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPA 1832 LW
	2

	lbk1 gea nieuwb recirc
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPA 1832 LW Codering: VMBO lbk1 gea nieuwb recirc
	2

	lbk1 gea nieuwb recirc
	filter
	BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50%
	4

	lbk loc 0.08 nieuwbouw
	filter
	BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70%
	4

	lbk loc 0.08 nieuwbouw
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPA 1600 LW
	2

	lbk loc 0.08 nieuwb recirc
	v snaar
	Vsnaar Optibelt SPA 1832 LW
	2

	lbk loc 0.08 nieuwb recirc
	592/592/600 f5
	BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50%
	4

	Turquoise gedeelte Maasbrachterweg 22
	
	
	



  BC Broekhin

	Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm.
	1
	Dak Oudbouw geb 30

	Bagfilter G4 dim. 592X592X360
mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	Bagfilter G4 dim. 592X287X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	V-snaar A51 13x1300 Li
	2
	Dak Oudbouw geb 30

	V-snaar A47 13x1200 Li
	2
	Dak Oudbouw geb 30

	Filter F7 dim. 287X592X360 mm.
	1
	Dak Oudbouw geb 30

	Filter F7 dim. 592X592X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	Filter F7 dim. 592X287X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm.
	1
	Dak Oudbouw geb 30

	Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	Bagfilter G4 dim. 592X287X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	V-snaar A51 13x1300 Li
	2
	Dak Oudbouw geb 30

	V-snaar A47 13x1200 Li
	2
	Dak Oudbouw geb 30

	Filter F7 dim. 287X592X360 mm.
	1
	Dak Oudbouw geb 30

	Filter F7 dim. 592X592X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	Filter F7 dim. 592X287X360 mm.
	3
	Dak Oudbouw geb 30

	Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm.
	2
	Dak Oudbouw geb 30 praktijk




	V-snaar A32 13x813 Li
	2
	Dak Oudbouw geb 30 praktijk
	

	Filter F7 dim. 592X592X360 mm.
	2
	Dak Oudbouw geb 30 praktijk
	

	V-snaar XPA 782 lw
	2
	Dak Oudbouw geb 30 praktijk
	

	Bagfilter G4 dim. 490X592X360 mm.
	2
	Nieuwbouw Dantherm Vent R 6

	Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm.
	1
	Nieuwbouw Dantherm Vent R 6

	Filter F7 dim. 490X592X360 mm.
	2
	Nieuwbouw Dantherm Vent R 6

	Filter F7 dim. 287X592X360 mm.
	1
	Nieuwbouw Dantherm Vent R 6

	Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm.
	2
	Gebouw 32
	

	Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm.
	8
	Gebouw 32
	

	V-snaar B100 17x2540 Li
	2
	Gebouw 32
	

	Filter F7 dim. 287X592X360 mm.
	2
	Gebouw 32
	

	Filter F7 dim. 592X592X360 mm.
	8
	Gebouw 32
	

	V-Snaar B89 17x2261 Li
	2
	Gebouw 32
	

	
	
	
	

	SG St Ursula Horn
	
	
	

	2x LS 80C4-5
	1
	2x G85-3V / 534 / 4
	

	4x LS 80A8-5
	1
	4x G85-6V / 534 / 8
	

	2x LS 80C8-5/90
	1
	2x G85-1V / 534 / 8
	

	2x SPA 2382
	2
	
	

	2x HS 55C3-5
	1
	2x G55-3V / 534 / 3
	

	4x HS 55A6-5
	1
	4x G55-6V / 534 / 6
	




	2x HS 55C6-5/90
	1
	2x G55-1V / 534 / 6
	
	

	2x SPA 1982
	2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SG St Ursula Heythuysen
	
	
	
	

	490x592x600 F7
	6
	LBK Thermo Air (LBK25 237108- 93313)
	

	V-Snaar VP2 2182 SPA
	2
	
	
	

	595x595x600 F7
	1
	LBK Thermo Air (LBK-12Sp 237111- 93314)
	

	287x595x600 F7
	1
	
	
	

	595x595x48 F7 (compact)
	2
	WTW Unit 4000 incl. Bypass (237113-93315)

	595x595x48 G4 (compact)
	2
	(1x deur niet te openen)
	
	

	
	
	
	
	

	595x595x48 F7 (compact)
	3
	WTW Unit 3500 HR 2xDDEC-11-11 (236006-
92480)

	595x595x48 G4 (compact)
	3
	
	
	

	595490x48 F7 (compact)
	4
	WTW Unit 7100 HR 2xHE-355 (236007-92481)

	595490x48 G4 (compact)
	4
	
	
	

	V-Snaar VP2 1400 SPA
	2
	
	
	

	595x595x48 F7 (compact)
	3
	WTW Unit 3500 HR 2xDDEC-11-11 (236008-
92482)

	595x595x48 G4 (compact)
	3
	(1x deur niet te openen)
	
	

	V-Snaar 1357 SPA
	2
	VK 12 Thermo Air ventilatorkast
	

	
	
	
	
	

	NT2 Roermond
	
	
	
	

	592x287x635 F7
	1
	
	
	

	287x592x600 F7
	1
	
	
	

	592x592x600 F7
	1
	
	
	




	XPA882LW
	6
	
	
	

	XPA1332LW
	2
	
	
	

	XPA957LW
	4
	
	
	

	XPA1382LW
	2
	
	
	

	SPZ772LW
	1
	
	
	

	SPZ1412LW
	1
	
	
	

	A31 13x800 Li
	1
	
	
	

	A32.5 13x825 Li
	1
	
	
	

	
	
	
	
	

	Niekée
	
	
	
	

	1x 592x592x534mm F7
1x 592x287x534mm F7
1x 287x287x534mm F7
1x 287x592x534mm F7
1x 592x592x360mm G4
1x 592x287x360mm G4
1x 287x287x360mm G4
1x 287x592x360mm G4
2x XPZ 1437, v-s
	
	Binnen boven ruimte 0.50.SA / 0,51 SA
	LBK 1
	

	4x 592x592x360mm G4
2x 287x592x360mm G4
4x 592x592x534mm F7
2x 287x592x534mm F7
	
	Binnen ruimte 2.89 Consumptief
	LBK3
	

	1x 592x592x534mm F7
1x 592x592x360mm G4
	
	Technische ruimte 2.89
	LBK4
	

	4x 592x592x534mm F5
4x 592x592x534mm F7
	
	Dak
Lokalen Zuid
	LBK 5A
	

	4x 592x592x534mm F5
4x 592x592x534mm F7
	
	Dak
Lokalen Noord
	LBK 5B
	













ROER College Schöndeln
	1x Filter Brink Bestel nummer: 531504
1x Filter Brink Bestel nummer: 531502
1 x Filter Brink Bestel nummer: 580520

	Filter set luchtbehandelingskasten:
4 x Filterdoek 46 x 50 centimeter camfil
4 x Filterdoek 50 x 54 centimeter camfil
2 x V-snaar Optibelt A 70
2 x V-snaar Optibelt XPA 1750
8 x filter set Clima Rad 2.0 art.nr.3594301
8 x filter set Clima Rad 2.0    art.nr.3594601




