BIJLAGE J  INHOUD ACTUALISATIES

Volledige Actualisatie

Verkeersmodel
· Eventuele netwerkaanpassingen voor het nieuwe basisjaar;
· Bijstellen gebiedsindeling;
· Nieuw basisbestand voor inwoners en arbeidsplaatsen;
· Hernieuwde koppeling met het NRM;
· Herijken distributiefuncties op basis van het MON;
· Volledig nieuwe schatting HB-matrices;
· Kalibratie verkeersmodel basisjaar op basis van nieuwe verkeerstellingen;
· Bijstellen infrastructurele ontwikkelingen in de prognose-netwerken;
· Bijstellen ruimtelijke ontwikkelingen voor de verschillende prognosejaren;
· Bijstellen distributiefuncties op basis van WLO;
· Bijstellen HB-matrices voor alle prognosejaren;
· Bijstellen technische rapportage.

Milieumodel
· Vaststellen ruimtelijke kenmerken op basis van een nieuwe set aan digitale bronbestanden;
· Inlezen nieuwe verkeersintensiteiten voor zowel basisjaar als alle prognosejaren;
· Bijwerken technische rapportage.

Uitgebreide Actualisatie

Verkeersmodel
· Eventuele netwerkaanpassingen voor het nieuwe basisjaar;
· Bijstellen inwoners en arbeidsplaatsen in het basisjaar;
· Bijstellen HB-matrix voor het basisjaar;
· Kalibratie verkeersmodel basisjaar op basis van nieuwe verkeerstellingen
· Bijstellen infrastructurele ontwikkelingen in de prognose-netwerken;
· Bijstellen ruimtelijke ontwikkelingen voor de verschillende prognosejaren;
· [bookmark: _GoBack]Bijstellen distributiefuncties op basis van WLO;
· Bijstellen HB-matrices voor alle prognosejaren;
· Bijstellen technische rapportage.

Milieumodel
· Bijstellen wegdekverhardingen en wettelijk toegestane snelheden;
· Nieuwe wegen van ruimtelijke kenmerken voorzien;
· Inlezen nieuwe verkeersintensiteiten voor zowel het basisjaar als alle prognosejaren;
· Bijstellen technische rapportage.


Beperkte Actualisatie
Bij deze actualisatie worden bij de uitgebreide Actualisatie beschreven werkzaamheden uitgevoerd.  Het enige verschil is dat het basisjaar van het verkeersmodel niet wordt gekalibreerd op basis van nieuwe verkeerstellingen.

