Vragenlijst voor aanbesteding Brandverzekering scholen Goeree-Overflakkee
 
Ingevuld door Kindwijs voor de volgende scholen: Albert Schweitzer, Kompas De Bommel, Oranje Nassau, Johan Friso, Groen Van Prinsterer, Zomerland, Kompas Stellendam,
SmdB Sommelsdijk, De Bron, Eben Haezer, Regenboog, Prins Maurits Dirksland en de Bosseschool
 
 
	 
	Vraag
	Antwoord

	1.
	Op welke van uw schoolgebouwen zijn zonnepanelen geïnstalleerd en kunt u per school het aantal zonnepanelen opgeven.
	Bosseschool, 109 stuks
Prins Maurits Dirksland, 140 stuks


	2.
	Indien er zonnepanelen zijn geinstalleerd:
· Is er een contractieberekening door een erkend constructeur gemaakt?
· Is er een verplichte opleveringsinspectie geweest en vindt herkeuring 1 x per 5 jaar plaats?
· Zijn er omvormers geplaatst op onbrandbare constructies?
· Is er vlamboog detectie aanwezig?
	 



Niet bekend



Niet bekend, beide installaties nog geen 5 jaar oud

Niet bekend

	3.
	Wat is de stand van zaken mbt het meerjarig groot onderhoud van de schoolgebouwen?
Per object opgeven: goed voldoende of onvoldoende.
	Albert Schweitzer - voldoende
Kompas De Bommel - voldoende
Oranje Nassau - voldoende
Johan Friso - voldoende
Groen Van Prinsterer - voldoende
Zomerland - voldoende
Kompas Stellendam - voldoende
SmdB Sommelsdijk - voldoende
De Bron - voldoende
Eben Haezer - voldoende
Regenboog - voldoende
Prins Maurits Dirksland - goed
Bosseschool - goed


	4.
	Wat is het beleid mbt brand- inbraak-, vandalisme- preventie. Graag een uitgebreide toelichting zodat wij als verzekeraar een goed beeld hebben van het risico.
	Alle dertien school gebouwen beschikken over een inbraakalarm installatie met alarmdoormelding en alarmopvolging door FL Beveiliging.
Alle schoolgebouwen, uitgezonderd De Regenboog, beschikken over een BMI die conform de wettelijke voorschriften periode onderhouden wordt door ETB De Noord. Het maandelijks onderhoud van de BMI is uitbesteed aan BL Veiligheid. 
Gezien de compactheid van het schoolgebouw van De Regenboog is een BMI niet verplicht in dat gebouw.
In alle gebouwen worden de alarminstallaties ingeschakeld wanneer het gebouw afgesloten wordt. Buiten schooltijden wordt de alarmering opgevolgd door FL Beveiliging.

	5.
	Objectenoverzicht
- Kunt u per object de bouwaard aangeven in het geval deze anders is dan steen/hard?

- Kunt u per object aangeven welke preventie maatregelen zijn getroffen?

- Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?
- Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht
- Kunt u aangeven welke objecten zijn voorzien van zonnepanelen.
 
	 


n.v.t.


Zie Tabel 1


Geen


Zie tabel 2

Prins Maurits Dirksland
Bosseschool Middelharnis



	6.
	Graag ontvangen wij indien beschikbaar de inspectierapporten inclusief zonnepanelen van de gebouwen met een verzekerde waarde boven de € 10.000,-
 
	 





Tabel 1 – Preventieve maatregelen
	Schoolgebouw
	Maatregelen

	Albert Schweitzer 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Kompas De Bommel 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Oranje Nassau 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Johan Friso 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Groen Van Prinsterer 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Zomerland 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Kompas Stellendam 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	SmdB Sommelsdijk 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	De Bron 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Eben Haezer 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Regenboog 
	Compartimentering; Blusmiddelen aanwezig; 

	Prins Maurits Dirksland 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle

	Bosseschool 
	Compartimentering; BMI; Blusmiddelen aanwezig; Maandelijkse controle



Tabel 2 - Asbest
	Schoolgebouw
	Asbestinventarisatie

	Albert Schweitzer 
	CV ruimte asbesthoudende plafondplaten

	Kompas De Bommel 
	Asbestcement boeibord berging, ± 11,5 m², risicoklasse 2.
Asbestcement vensterbanken los, 3 stuks, risicoklasse 1.

	Oranje Nassau 
	Diverse pijpen/buizen onder fundering en in kelder
Isolatiemateriaal rondom buizen in kelder

	Johan Friso 
	CV- en gas- en elektraruimte, plafondbeplating.
Boeiboorden en paneelafwerking buitenkozijnen bestaan uit Morgobestplaten.

	Groen Van Prinsterer 
	Geen asbesthoudende materialen geconstateerd. Op de zolder wel asbestcement vlakke plaat, +- 20m2, risicoklasse 2

	Zomerland 
	Plafondbeplating Cv-ruimte klasse 2 binnensanering 3 m2 
Vensterbank Diverse ruimten klasse 2 binnensanering 30 m1 
Waterslag Buitengevel klasse 2 buitensanering 27 m1

	Kompas Stellendam 
	Pakking, div. ruimten, klasse 1 binnensanering; 10 x 4 stuks 

	SmdB Sommelsdijk 
	Vensterbanken 7 lokalen
Plafondbeplating CV ruimte

	De Bron 
	Er zijn geen asbesthoudende bronnen geconstateerd

	Eben Haezer 
	Niet bekend

	Regenboog 
	Vensterbanken, verwijderd in 2020 bij vervanging kozijnen

	Prins Maurits Dirksland 
	Bouwjaar 2004 geen asbesthoudende materialen meer gebruikt

	Bosseschool 
	Bouwjaar 2001 en 2011 geen asbesthoudende materialen meer gebruikt




