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	1.
	Op welke van uw schoolgebouwen zijn zonnepanelen geïnstalleerd en kunt u per school het aantal zonnepanelen opgeven.
	Op ons schoolgebouw, SBO De Wegwijzer zijn 84 zonnepanelen gemonteerd. Bj 2012

	2.
	Indien er zonnepanelen zijn geinstalleerd:
1. Is er een contractieberekening door een erkend constructeur gemaakt?
1. Is er een verplichte opleveringsinspectie geweest en vindt herkeuring 1 x per 5 jaar plaats?
1. Zijn er omvormers geplaatst op onbrandbare constructies?
1. Is er vlamboog detectie aanwezig?
	geen aparte constructieberekening ivm zonnepanelen.
>                             -geen verplichte opleveringsinspectie
>                             - omvormers op onbrandbare constructie?  ja, onbrandbare wand
>                             - er is geen vlamboogdetectie aanwezig

	3. 
	Wat is de stand van zaken mbt het meerjarig groot onderhoud van de schoolgebouwen?
Per object opgeven: goed voldoende of onvoldoende.
	Het gebouw is in redelijke straat van onderhoud. Er is een MOP die voorziet in de onderhoudsplanning. Voldoende.

	4. 
	Wat is het beleid mbt brand- inbraak-, vandalisme- preventie. Graag een uitgebreide toelichting zodat wij als verzekeraar een goed beeld hebben van het risico.
	Er is een brandmeldinstallatie. Twee maal per jaar is er een brandoefening. Bij inbraak of vandalisme wordt er aangifte gedaan. De school is voorzien van een alarminstallatie welke elke dag wordt geactiveerd zodra het pand leeg is. Zowel brandalarm als inbraakalarm wordt automatisch doorgemeld aan de centrale. Rond inbraak preventie: elke dag wordt het schoolhek bij het verlaten van het pand afgesloten en op slot gedaan. Het pand is voorzien ban blusmaterialen welke jaarlijks worden gecontroleerd. Ook is het pand voorzien van noodverlichting en vluchtweg indicatie.

	5. 
	Objectenoverzicht
- Kunt u per object de bouwaard aangeven in het geval deze anders is dan steen/hard?
- Kunt u per object aangeven welke preventie maatregelen zijn getroffen?
- Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?
- Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht
- Kunt u aangeven welke objecten zijn voorzien van zonnepanelen.
 
	 Het oorspronkelijke pand is traditioneel gebouwd en in steen uitgevoerd.  Er is 1 noodlokaal wat is uitgevoerd met houtmateriaal. Voor alle lokalen geldt de preventie zoals hierboven beschreven. Er is geen leegstand. Er is geen asbest in het pand aanwezig. Een vleugel van het hoofdgebouw is voorzien van 84 zonnepanelen.

	6.
	Graag ontvangen wij indien beschikbaar de inspectierapporten inclusief zonnepanelen van de gebouwen met een verzekerde waarde boven de € 10.000,-
 
	Er vindt geen periodieke keuring plaats.
Cv wordt wel jaarlijks gecontroleerd, evenals de speeltoestellen


 

