Beoordelingsformulier site visit – EU aanbesteding KNO behandelunits
Naam inschrijver die wordt beoordeeld: ………………………………
Naam beoordelaar: ………………………..

Elk ondergenoemd aspect m.b.t. ergonomie en gebruikersgemak dient tijdens de site visit te worden beoordeeld met een cijfer tussen 0 (heel erg slecht) en 10 (uitstekend), en te worden voorzien van een korte motivatie.
[bookmark: _GoBack]Vul hieronder uw beoordeling voor alle criteria in.

	Te beoordelen criterium
	Beoordeling (cijfer 0-10)
	Motivatie voor beoordeling

	K1 Ergonomie
	
	

	1. Het meubel heeft geen scherpe randen

	
	

	2. Inrichting van de unit qua instrumenten, instellingen en houdingen beperkt onnodige bewegingen vanuit nek, rug en schouder 
	
	

	3. De werk stoel is verrijdbaar


	
	

	4. Het werkblad moet voldoende ruimte bieden. 

	
	

	5. Voldoende ruimte voor een ergonomisch, hygiënisch toetsenbord en muis
	
	

	6. Ruimte voor voetensteunvlak indien nodig 

	
	

	7. Voldoende zit- en bewegingsruimte 

	
	

	8. Inrichting die voorbereid is op videobellen en handsfree bellen bij patiënt contact op afstand
	
	

	9. Algemeen oordeel ergonomie 


	
	

	
	
	

	Te beoordelen criterium
	Beoordeling (rapportcijfer 0-10)
	Motivatie voor beoordeling

	K2 Gebruikersgemak
	
	

	1. Het meubel loopt van wand tot wand zonder kieren 

	
	

	2. Kabels Technisch deel niet over vloer en inpandig weg gewerkt

	
	

	3. Instrumentendeel softclose en afsluitbaar waarin DIN netten geplaatst kunnen worden (fixatie) Medicatie fleshouder, disposable instrumentarium. 
	
	

	4. Disposable deel softclose en afsluitbaar


	
	

	5. Administratiedeel softclose en afsluitbaar

	
	

	6. Aansluiting hoofdlamp: kabel niet over de vloer 

	
	

	7. Bedieningselementen (ERBE, Scopencontrollers) tussen technisch deel en instrumenten deel (i.v.m afstand patient).
	
	

	8. Voor vuilinstrumentarium wordt gewerkt met disposable binnen bakken type Vernacare 118AA160 (26x33cm). 
	
	

	9. Automatisch flush systeem 


	
	

	10. Automatisch aansturing LCD schermen met randapparatuur (microscoop, videocontroller, HD camera) 
	
	

	11. Touchscreen bedieningspanelen kunnen met handschoen gebruikt worden 

	
	

	12. Voetbediening voor zowel vuilcontainer als vuilinstrumentarium container, containers moeten d.m.v. opening in lade bereikbaar zijn 
	
	

	13. Administratief deel lade(n) voorzien van een schuin klassement verdeler (t.b.v. folders) 
	
	

	14. Koud-lichtkabel aansturing/regeling (o.a. instellen default stand) 

	
	

	15. Algemeen oordeel gebruikersgemak 


	
	

	
	
	



