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Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie				
Aanvrager:			
			
Soort risico/organisatie		: Hogeschool Inholland
Contactpersoon			: Maarten van Mierlo
Functie	 			: Contractmanager Vastgoed, Huisvesting & Facilities
Telefoonnummer		: 06-15279896
Email adres			: maarten.vanmierlo@inholland.nl
Datum	 			: November 2021
		
Risicoadres 		
		
Risico- adres			: Bergerweg 200 A-gebouw
Postcode			: 1817 MN Alkmaar
Contactpersoon locatie		: n.v.t
Functie	 			: n.v.t.

Risico informatie

Bouwjaar pand			: 2017

Bouwaard gevels		X Beton/Steen	O Staal		O Hout	
O Anders,				
	
Bouwaard dak			O Pannen	O Golfplaten	O Hout		
				O Beton/Steen	X Mastiek	O Riet	
				O Anders,					

[bookmark: _Hlk44190138]Isolatiemateriaal gevels	O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 	O PUR (Polyurethaan)
O XPS	
				O PIR (polyisocyanuraat)	
O PIR met glasvezel
	O Resol	
				O Anders,					

Isolatiemateriaal dak	O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 	O PUR (Polyurethaan)
O XPS	
				O PIR (polyisocyanuraat)	
O PIR met glasvezel
	O Resol	
				O Anders,					







Bouwaard verdiepingsvloer(en)		X Beton/Steen	 O Hout		O Metaal	O NVT
Verticaal dragende constructie		X Beton/Steen	 O Hout		O Staal
Horizontaal dragende constructie	O Beton/Steen	 O Hout		X Staal
Zonnepanelen				O Niet aanwezig Op frame	X Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?		X Nee	O Ja, in gebruik als ………

Ligging van het pand:			X Binnen bebouwde kom	O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?	X Nee	O Ja, 	

Is de locatie omheind? 			X  Nee		O Ja, gedeeltelijk: hoogte 		 m
O Ja, volledig: hoogte 		 m			
Bebouwd oppervlak		: 10.485 m2 
Aantal verdiepingen		: 6; BG t/m 5e 
Staat van onderhoud		: goed


Brandbeveiliging	

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 	O Nee	X Ja	
Is er doormelding van brandalarm?						O Nee	X Ja	
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?			X Nee	O Ja	
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 						X Nee 	O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?						O Nee	X Ja	
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	 		O Nee   X Ja	
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?					O Nee	X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?					O Nee	X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?		O Nee	X Ja	
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?				O Nee	X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?					X 30 min	X 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
	
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?		X Branddeuren	X Anders

Inbraakbeveiliging		
	
SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?		O 1	O 2	X 3	O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? 		O Nee	X Ja	
Is er doormelding van inbraakalarmering?					O Nee	X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?				 		O Nee	X Ja	
Is er een vorm van camera toezicht?			 			O Nee	X Ja	
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	X Nee	X Ja	
		
Installaties		
		
Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?
						
Verwarmingsinstallatie				O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Koelinstallatie				O NVT	O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Zonnepanelen				O NVT	O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Overige technische installaties			O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
		
Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140			O Nee	X Ja
Is er een thermo grafisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 	X Nee	O Ja	
	

Organisatorisch - Activiteiten	
		
Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?					O Nee	X Ja	
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?					O Nee	X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?			O Nee	O Ja	
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?     11 meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?		O Nee	X Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?			X Nee	O Ja 

Is er sprake van leegstand? 							X Nee	O Ja	
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	 			O Nee	O Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?		 			O Nee	O Ja	

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?			 		X Nee	O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee	O Ja

Is er sprake van houtbewerking?						X Nee	O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	 			O Nee	O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  							X Nee	O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?		O Nee	O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 					X Nee	O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?		O Nee	O Ja
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