[bookmark: _Toc98924893]Beantwoording vragen marktconsultatie ontwikkeling en levering van Hot-Tap US-flowmeter, TN355325


1. Kunt u bevestigen dat u geïnteresseerd bent en de mogelijkheid heeft om een Hot-Tap US-flowmeter te ontwikkelen en te produceren? Indien u Ja invult wordt u uitgenodigd voor een eventuele aanbesteding.

Antwoord:

2. Hoe denkt u de Hot-Tap US-flowmeters te kunnen leveren waarbij de transducent onder een druk van 35 tot minimaal 80 bar(g) in een aardgasleiding kan opereren?

Antwoord:

3. Is de bijbehorende transmitter voorzien van ATEX-zone 1 classificatie?

Antwoord:

4. Is het piezo element onder een hoek van 60 graden (fixed) te plaatsen?

Antwoord:

5. Is de flowmeting geschikt voor genoemde procescondities? 

Antwoord:

6. Kunt u in minimaal bijgaande in- en outputs voorzien?
a. Voedingspanning 24 Vdc
b. Output 4-20 mA
c. Flowrichting bit (potentiaal vrij)
d. Storingscontact
e. Bij voorkeur Modbus, Hart of andere communicatiemogelijkheid anders dan draadloos om op afstand te communiceren/ parametreren/ storing te zoeken.

Antwoord:

7. Kan uw transducent aan de gegevens op bijgevoegde tekening (bijlage 1) en bijgevoegde omschrijving/specificaties voldoen?

Antwoord:
