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1 Bouwwerkgegevens
1.1 Algemene projectbeschrijving

Het onderhouden van de openbare verlichting, zowel onder- als bovengronds, op het universiteitsterrein van de gemeente Utrecht.

1.2 Omvang van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. 
Het herstellen van storingen en schades en verrichten van werkzaamheden aan verlichtingsinstallaties en verlichte bewegwijzering en overige elektrische installaties zoals illuminatie, evenementenaansluitingen, stadsklokken etc. Zowel op eigen net als op het net van de netbeheerder;

b. 
Het leveren van alle benodigde materialen ten behoeve van het adequaat uitvoeren van storingen, schades en klussen zodat doorlooptijden gehaald worden;
c.
Het organiseren en in bedrijf houden van een 24/7 storingswachtdienst;
d.
Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van lichtmasten als zijnde klus (tot 5 stuks);

e.
Het werken met en muteren in het OMS (beheersysteem) van de gemeente Utrecht. De gemeente werkt met Luminizer, te noemen OMS. Een handleiding is als bijlage toegevoegd.;

f.
Het opstellen en aanleveren van revisietekeningen en meetrapporten;

g.
Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;

h.
Het houden van schouwronden;

i. 
Het organiseren en notuleren van bouwvergaderingen op bezoeklocatie (Tractieweg 2, Utrecht) gemeente Utrecht;

j.
Het beschikbaar stellen van een opslag voor materialen zowel binnen als buiten. Kosten hiervoor zijn bij de staartposten inbegrepen. Een lijst met welke masten en armaturen in opslag genomen moeten worden is als bijlage toegevoegd aan dit bestek. Overige materialen zoals lampen, drivers, voorschakelapparatuur, snoer, zekeringen, noodmastdeuren e.d. komen uit de voorraad van de aannemer. Deze voorraad dient erop uitgerust te zijn om alle doorlooptijden genoemd in dit bestek te halen. Het niet hebben van voorraad ontslaat de opdrachtnemer niet van haar verplichtingen om tijdig te herstellen maar wordt eerder gezien als een tekortkoming en getuigt van te weinig vakinhoudelijke kennis t.a.v. openbare verlichting en voorraadbeheer.

1.3 Bouwlocatie

Binnen de gemeentegrenzen  van de gemeente Utrecht.
1.4 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:

Naam:


Gemeente Utrecht
Contactpersoon:
De heer XXXXX
Adres:


Tractieweg 2
Woonplaats:

3524 AP Utrecht
Telefoon:

XXXXXXXXXX

Ontwerpende partij:

Naam:


Nederlands Licht Instituut

Contactpersoon:
De heer E.W. Stegeman

Adres:


Dokter van Deenweg 108
Woonplaats:

8025 BK  Zwolle

Telefoon:

06 5397 2238

Uitvoerende partij:

Naam:




Contactpersoon:


Adres:




Woonplaats:



Telefoon:



V&G coördinator (en) uitvoerende partij:

Naam:




Contactpersoon:


Adres:




Woonplaats:



Telefoon:



1.5 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum: 1 april 2022
Geplande bouwtijd: 1-4 jaar

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 2

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1

Namen van reeds geselecteerde onderneming:

1.6 Namen van in te schakelen deskundigen

Installatieverantwoordelijke Gemeente Utrecht: XXXXXXXXXXXXXXXXX
1.7 Regeling V&G uitvoering coördinatie

Dit geschiedt door de opdrachtnemer.

2 Risico Inventarisatie en – evaluatie

Dit hoofdstuk betreft de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) van het ontwerp van dit werk. Conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt er ingegaan op de risico’s en gemaakte keuzes en beheersmaatregelen, de risico’s van gelijktijdige achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden (samenloop risico’s) en de risico’s ten aanzien van doorgaande exploitatie werkzaamheden.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bijzondere risico’s en de gemaakte keuzes en beheersmaatregel. De samenloop risico’s en gemaakte keuzes zijn opgenomen in tabel 2. Risico’s voortvloeiend uit doorgaande exploitatie en gemaakte keuzes zijn opgenomen in tabel 3.

Door de opdrachtnemer moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde risico’s beheerst, bewaakt en/of weggenomen worden. Risico’s die thuishoren in een bedrijfsrisico-inventarisatie (BRI&E) van opdrachtnemer zijn niet opgenomen in deze RIE.
2.1 Tabel 1: Bijzondere risico’s en gemaakte keuzes


	Risico
	Van toepassing op dit project (kan het gevaar zich voordoen en zo ja waar)
	Keuze in het ontwerp
	Restrisico en beheersmaatregel
	Actie opdrachtnemer/borging risico (in te vullen door opdrachtnemer)

	Risico op bedelving, vastraken of vallen
	Nee
	
	
	

	Werken in besloten ruimten
	Nee
	
	
	

	Risico op vastraken
	Ja, alle activiteiten met machines
	Geen
	Dit onderdeel licht bij opdrachtnemer qua keuze in te zetten materieel
	

	Risico op vallen
	Ja, werkzaamheden op hoogte met hoogwerker
	Geen
	Werken met hoogwerker met omheining en toepassen valbeveiliging. Ladders niet toegestaan
	

	Bodemverontreiniging
	Nee dit is onderzocht via Leefomgeving
	Nvt
	
	

	Asbest
	Nee dit is onderzocht via Leefomgeving
	Nvt
	
	

	Teerhoudend asfalt
	Nee dit is onderzocht via Leefomgeving
	Nvt
	
	

	Biologische agentia
	Nee dit is onderzocht via Leefomgeving
	Nvt
	
	

	Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabel
	Nee dit is onderzocht via RIVM
	Nvt
	
	

	Verdrinkingsgevaar
	Nee
	
	
	

	Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken
	Nee
	
	
	

	Werkzaamheden met duikuitrusting
	Nee
	
	
	

	Werkzaamheden onder overdruk
	Nee
	
	
	

	Werkzaamheden in verband met de (de) montage van zware geprefabriceerde elementen
	Nee
	
	
	

	Fysieke overbelasting door het werken met elementverharding
	Ja
	Binnen de werksituatie moeten delen verharding tijdelijk worden opgenomen en hersteld
	De werkzaamheden zijn dusdanig beperkt dat de restrisico’s geacht worden onder de BRI&E van de opdrachtnemer te vallen
	


2.2 Tabel 2: Samenloop risico’s en gemaakte keuzes
	Risico
	Van toepassing op dit project (kan het gevaar zich voordoen en zo ja waar)
	Keuze in het ontwerp
	Restrisico en beheersmaatregel
	Actie opdrachtnemer/borging risico (in te vullen door opdrachtnemer)

	Gelijktijdige werkzaamheden met risico’s op onder andere: 

- aanrijding; 

- hoge geluidsniveaus; 

- stofvorming; 

- elektrocutie; 

- vallende materialen. 

Specifieke voorbeelden zijn: 

- Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en nutspartijen werken in de berm aan kabels en leiding. 

- Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en in de berm vindt regulier onderhoud plaats, zoals het maaien van gras

	ja
	
	Gelijktijdigheid afstemmen. Opdrachtnemer is in contract aangewezen als V&G- coördinator en belast met initiëren van coördinatie overleg met nevenopdrachtnemers en derden 

De opdrachtnemer moet werkvak afzetten met verkeersmaatregelen conform bestek, restrisico’s gekoppeld aan het aanbrengen worden geacht onder de BRI&E van de opdrachtnemer te vallen en opgenomen in het V&G-plan. De opdrachtnemer moet geluidgedempt materieel toepassen 

Bij werkzaamheden in centrum of woonkern mag de opdrachtnemer niet achteruitrijden en als dit niet anders kan moet 

	

	aanwezigheid K&L 

	
	
	
	

	reguliere K&L (geen hoge druk of midden of hoogspanning leidingen) 

	ja
	De kabels en leidingen hoeven niet verlegd te worden. 

	De aannemer moet bij het plannen van zijn werk rekening houden met de risico’s die voortkomen uit het gezamenlijk werken. In het start overleg moet de opdrachtnemer specifieke afspraken maken met de beheerder(s) voor het werk en (planning en risico’s). 

	

	Hoge druk gasleiding, 

Middenspanning, 

Hoogspanning 

	Nee
	Er wordt niet op een diepte in de bodem gewerkt waarbij kabels en leidingen aangetroffen worden. 

	De aannemer dient de wettelijke meldingen te doen en zich van de ligging van kabels en leidingen in het werk ter vergewissen. 

Het contract voorziet in posten om hieraan te voldoen. 

	

	Verlichting 

	Ja, er worden lichtmasten geplaatst / verplaatst. 

	De straat verlichting is aangesloten op een eigen netwerk.

	De aannemer dient de wettelijke meldingen te doen en zich van de ligging van kabels en leidingen in het werk ter vergewissen. 

Altijd spanningsloos werken en vooraf bestuderen schema's. Het contract voorziet in posten om hieraan te voldoen. 

	

	Meerdere projecten in de gemeente in dezelfde periode. 

	nee
	Tijdens de werkzaamheden worden er geen afsluitingen toegepast. 

	Het contract voorziet in posten t.b.v. verkeersmaatregelen. 

	

	
	
	
	
	


2.3 Tabel 3: Doorgaande exploitatie risico’s en gemaakte keuzes

	Risico
	Van toepassing op dit project (kan het gevaar zich voordoen en zo ja waar)
	Keuze in het ontwerp
	Restrisico en beheersmaatregel
	Actie opdrachtnemer/borging risico (in te vullen door opdrachtnemer)

	hulpdiensten hebben geen doorgang door het werkterrein vanwege uitvoering van het werk 

	Nee
	Nvt
	
	

	aanrijdgevaar vanwege doorgaand verkeer 

	Ja
	De afzettingen zijn gebaseerd op de CROW publicatie 96b of vergelijkbaar. Figuurnummers en of tekeningen zijn opnemen in het bestek. 

	De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restrisico’s die samenhangen met de gekozen fasering (aanbrengen wegafzetting etc) gaat beheersen. 

	

	aanrijdgevaar door bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld bewoners aanliggende percelen) 

	
	Wegen worden niet afgesloten. 

	De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek uitvoeren. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restrisico’s die samenhangen met de aanwezigheid van bewoners aanliggende percelen (aanwezigheid derden op bouwterrein etc) gaat beheersen. 

	

	Overige diensten op het terrein, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein 

	
	Wegen worden niet afgesloten. 

	
	

	In het weekend is er geen toezicht op werkterrein en mogelijk zijn materialen, materieel, etc. makkelijk bereikbaar. Vandalisme. 

	
	In contract voorziet in het veilig achterlaten van het werkterrein. 

	Opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven welke voorzieningen hij gaat treffen en hoe hij dit het gaat uitvoeren inclusief de daarmee samenhangende(rest)risico’s. 
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