	Veiligheid- en Gezondheidsplan 
                         Veiligheid- en Gezondheidsplan	




Veiligheid- en Gezondheidsplan
Uitvoeringsfase (incl. milieuaspecten)





Behorende bij bestrijding Japanse Duizendknoop Gemeente Zeist





















Status: concept
[image: logo]
[image: Logo_restyled]

[image: Afbeeldingsresultaat voor gemeente putten]
Verantwoording





Titel			: Veiligheid- en Gezondheidsplan, 				  uitvoeringsfase (incl. milieuaspecten)

Besteknr.		: 2021-38

Documentnummer	: 1

Datum		: 14 december 2021



Auteur(s)		: Green Engineers, Bjorn Nijhuis


Inhoudsopgave




1	Doel en opbouw V&G-plan……………………………	4
	1.1	Doel V&G-plan………………………………………..	4
	1.2	Opbouw V&G-plan……………………………….....	4

2	Werkgegevens……………………………………………	5
	2.1	Het werk………………………………………..……….	5
	2.2	Adres en ligging van de werklocatie……………..	5
	2.3	Namen en adressen van betrokken partijen...….	5
	2.4	Planning en uitvoeringsgegevens…………….……	6

3 Coördinatie en samenwerkingsafspraken……………	7

4 Besteksanalyse……………………………………………	8

5	Veiligheid- en gezondheidsrisico’s…………………..	9
	5.1	Risico’s …………………………………………….…....	9
	5.2 	Persoonlijke beschermingsmiddelen…….………..	10
	5.3	Bedrijfshulpverlening…………...…………….……….	10
	5.4	Overige voorzieningen…………….…………………	11
	5.5	Bouwplaatsvoorzieningen…………………………..	11

6	Milieurisico’s……………………………………………..	12

1		Doel en opbouw V&G-plan

1.1	Doel V&G-plan

Het doel van dit V&G-plan is medewerkers op het eerder genoemde project te informeren over belangrijke feiten inzake veiligheid en gezondheid. Tevens zijn in dit plan de milieuaspecten beschreven.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (o.a. art. 30) is het van belang dat alle betrokkenen doelmatig samenwerken. 
De arbeidsomstandigheden worden door de volgende factoren bepaald:
organisatorische, zoals verantwoordelijkheden en toezicht;
veiligheidstechnische, zoals het werken in nabijheid van machines e.d.;
arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, trillingen, lawaai etc.

Alle medewerkers, die werkzaam zijn op het eerder genoemde project, dienen kennis te hebben genomen van dit V&G-plan uitvoeringsfase.

Tevens dient dit V&G-plan deel uit te maken van, door de aannemer, te verstrekken informatie aan onderaannemers.
Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico’s zoals in dit plan vermeld. 

De inhoud en gevolgen van dit plan zijn van toepassing op al het personeel van zowel opdrachtgever als van (onder)aannemer en derden.

De aannemer dient bovenstaande bekend te maken en te controleren op naleving hiervan (bijvoorbeeld door middel van toolboxmeetingen, werkplek inspecties etc.).

1.2	Opbouw V&G-plan

De omstandigheden die aandacht behoeven, zijn gesplitst in vier delen, te weten:

1. omstandigheden voortvloeiende uit de omgeving (omgevingsfactoren);
2. algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);
3. omstandigheden voortvloeiende uit het ontwerp(werk specifieke factoren);
4. milieufactoren (weergegeven per hoofdactiviteit).

De werk specifieke factoren zijn per hoofdactiviteit (volgens de Standaard) aangegeven, met de daarbij behorende gevaaraspecten en maatregelen om het ARBO risico zo laag mogelijk te houden.

[bookmark: _Toc8033688][bookmark: _Toc8033708][bookmark: _Toc8195596][bookmark: _Toc8443164][bookmark: _Toc8449893]In het V&G-plan moet rekening worden gehouden met de belangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer (de aannemer) als wel derden (voetgangers, fietsers, automobilisten, enz.).

V&G-plan en milieu
Dit V&G-plan is volgens par. 01.19 van de Standaard RAW bepalingen en het Arbobesluit. Daarnaast is dit V&G-plan uitgebreid met milieuaspecten.

2		Bouwwerkgegevens

2.1	Het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het bestrijden en beheersen van Japanse Duizendknoop, inclusief het monitoren van deze werkzaamheden.

2.2 Adres en ligging van de bouwlocaties

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zeist.

2.3 Namen en adressen van betrokken partijen

a) Opdrachtgever
			
			Naam			: Gemeente Zeist 
			Adres			: Postbus 513
			Postcode/ Plaats	: 3700 AM Zeist 
			Contactpersoon	: Mevr. I. van Woudenberg
			Telefoon		: 14 030	
			E-mail			: i.van.woudenberg@zeist.nl
			

b) Ontwerpende partij(en)

			Naam			: Green Engineers bv
			Adres			: Postbus 765
			Postcode/ Plaats	: 6710 BT Ede
			Contactpersoon	: dhr. B. Nijhuis
			Telefoon		: 06 30 21 18 45


c)	V&G-coördinator Ontwerpfase

			Naam			: Gemeente Zeist 
			Adres			: Postbus 513
			Postcode/ Plaats	: 3700 AM Zeist 
			Contactpersoon	: Mevr. I. van Woudenberg
			Telefoon		: 14 030			


	d)	Uitvoerende partij(en)

			Naam			: Nader te bepalen
			Adres			: 
			Postcode/ Plaats	: 
			Contactpersoon	: 
			Telefoon		: 





e) VGM-coördinator(en) Uitvoeringsfase

			Naam			: Nader te bepalen
			Adres			: 
			Postcode/ Plaats	: 
			Contactpersoon	: 
			Telefoon		: 
			

2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

· Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
[bookmark: _GoBack]7 maart 2022
· Geplande opleveringsdatum van de werkzaamheden:
31 december 2031
· Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de werklocatie aanwezig zal zijn: 8 personen
· Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de werklocatie: …………………… personen.
· Namen van reeds geselecteerde onder-aannemingen
	1.		
	2.		
· Namen van in te schakelen deskundige diensten
	1.
	2.
· Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: ….


3		Coördinatie en samenwerkingsafspraken

Met betrekking tot de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu zijn er tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces geen nadere afspraken gemaakt.

Samenwerkingsafspraken:

	Naam vergadering
	Frequentie (evt. data)
	Deelnemers
	Agendapunten

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




4		Besteksanalyse

4.1	Algemeen

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Het bestek/ ontwerp bevat geen gevaarelementen, die de aan de reguliere (werk) activiteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheids- en milieuaspecten. Deze zijn in hoofdstuk 5, veiligheids- en gezondheidsrisico’s, per hoofdactiviteit aangegeven.
Voor het gedeelte inzake veiligheidsaspecten is gebruik gemaakt van een model afgeleid van de V&G-modellen Arbobesluit van VROM.

Voorts dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de interactie tussen de, op ieder moment van de uitvoering, op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

5		Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

5.1	Risico’s

	NR
	ARBORISICO’S
	MAATREGELEN
	EERSTE VERANTWOORDELIJKE

	1)
	Brand, ongevallen algemeen
	· Medewerkers voor aanvang geïnstrueerd over BHV-voorzieningen ter plaatse.
· Zo weinig mogelijk brandgevaarlijke producten en werkwijzen.
· Draagbare telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij alle uitvoerende ter plaatse.
	Uitvoerder


Uitvoerder


Uitvoerder

	2)
	Geluid bij lawaaiige bewerkingen
	· Bij lawaaiige bewerkingen zoals kettingzagen wordt gehoorbescherming gedragen.
	Werknemer

	3)
	Snijgevaar
	· Werkhandschoenen zijn beschikbaar, niet verplicht gesteld.
· Medewerkers geïnstrueerd over het belang van gebruik van werkhandschoenen, juiste gereedschap en veilige werkmethodes (toolbox).
· Goed onderhouden gereedschap.
	Werknemer


Uitvoerder


Werknemer

	4)
	Klimaat (o.a. koude)
	· Geschikte werkkleding wordt verstrekt, medewerkers geïnstrueerd over het juiste gebruik van de werkkleding.
· Voorlichting over het gevaar van te veel ultraviolet (zon)licht (toolbox).
	Uitvoerder



Uitvoerder

	5)
	Overlast van andere aannemers
	· Door afspraken tevoren met hoofdaannemer zoveel mogelijk beperken.
	Uitvoerder

	6)
	Orde en netheid
	· Dagelijks toezicht.
· Periodieke veiligheidsinspecties
	Uitvoerder
Uitvoerder

	7)
	Gevaar gereedschappen
	· Instructies medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA-opleiding.
· Alle machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden periodiek gekeurd.
	Uitvoerder



Uitvoerder/ materiaalbeheer

	8)
	Stof (eventueel)
	· Instructies voor zorgvuldig werken, vooral bij droog weer.
· Mondkapjes
	Uitvoerder

Werknemer

	9)
	Aanraken hete delen
	· Afschermen van hete delen
	Uitvoerder/ materiaalbeheer

	10)
	Botsen, aanrijdgevaar
	· Waar nodig overleg met wegbeheerder.
· Gebruik van verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 517.
· Dragen van verkeersvesten
· Materieel veilig parkeren.
· Toepassen verkeerswet
	Uitvoerder
Uitvoerder/ wegbeheerder
Werknemer
Werknemer
Verkeersdeelnemer

	11)
	Fysieke belasting
	· Alle medewerkers hebben tilinstructie ontvangen.
· Werk- en rusttijden worden in acht genomen.
· Taakroulatie.
· Inzet van ergonomisch ontworpen materieel
	Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder
Uitvoerder




	12)
	Chemische belasting
	· Medewerkers instrueren over het bijvullen van brandstof op de werkplek.
· Medewerkers instrueren over de juiste werkwijze.
· Medewerkers voorlichten over het gevaar van uitlaatgassen, pak’s, CO en andere schadelijke stoffen op de werkplek.
	Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

	13)
	Lichamelijke letsel
	· Voorgeschreven afscherming op machines gebruiken.
· Rekening houden met omstander(s).
· Persoonlijke beschermingsmiddel(en) gebruiken.
· Trillingsdempende voorzieningen aan machines.
	Medewerker

Medewerker
Medewerker

Materiaalbeheer

	14)
	Biologische belasting
	· Medewerkers in de gelegenheid stellen zich in te laten enten tegen Hepatitis B en Tetanus.
· Voorlichting over beten/ steken van insecten (vlooien, bijen, wespen, teken).
· Instructie om prikgevaar door naalden te verkleinen.
	Uitvoerder


Uitvoerder

Uitvoerder

	15)
	Psychische belasting
	· Medewerkers instrueren over de omgang met publiek, pesten, discriminatie, intolerantie, geweld op straat, vervelende opmerkingen e.d.
	Uitvoerder

	16)
	Knellen/ pletten
	· Medewerkers geïnstrueerd over juiste werkwijze.
· Zorgdragen voor voldoende zicht vanuit de machines (spiegels, ramen e.d.).
· Goede communicatie op de werkplek.
	Uitvoerder

Medewerker

Medewerker



5.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

	TYPE
	VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN
	TOELICHTING

	Veiligheidsschoenen
	Algemeen, verplicht
	

	Gelaatsbescherming
	Bij kettingzagen, bosmaaien
	

	Gehoorbescherming
	Bij lawaaiige werkzaamheden verplicht, zoals bosmaaien, bladblazen en kettingzagen
	

	Veiligheidsbril
	Bij bosmaaien
	

	Mondkap
	Bij stoffige werkzaamheden
	

	Verkeersveiligheidsvest
	Werken langs de weg
	

	Handschoenen
	Beschikbaar
	




5.3	Bedrijfshulpverlening
	
	NAMEN

	Medewerkers met diploma bedrijfshulpverlening
	

	Medewerkers met EHBO diploma
	



5.4	Overige voorzieningen

	
	NAMEN

	Ziekenhuis
	

	Medewerkers met EHBO diploma
	

	VCA diploma leidinggevende
	

	VCA diploma basisveiligheid
	


5.5	Bouwplaatsvoorzieningen

	Collectieve voorziening
	Instandhouding door
	Toezicht door
	Opmerkingen/ toelichting

	Verkeersvoorzieningen
	Hoofdaannemer
	
	· Als de werkzaamheden dit nodig maken kunnen verkeersvoorzieningen worden getroffen volgens de CROW publicatie 517.

	Sanitaire voorzieningen
	Hoofdaannemer
	
	· Sanitaire voorzieningen dienen te voldoen aan het Arbobesluit.
· Toiletten dienen voldoende schoon gemaakt te worden.

	Schaft- en kleedvoorziening
	Hoofdaannemer
	
	· Voldoende zitgelegenheid.
· Voldoende schoongemaakt.
· Per medewerker tenminste 1 kleedhaakje in een aparte kleedruimte.

	Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen
	Hoofdaannemer
	
	· Opslag vindt plaats in een speciaal daarvoor bestemde veiligheidskast.

	Blusmiddelen
	Hoofdaannemer
	
	· Brandblussers in auto’s en op de transsportvoorziening van brandapparatuur.

	EHBO – voorziening
	Hoofdaannemer
	
	· Verbandtrommel B in de auto’s.

	Opslag afval
	Hoofdaannemer
	
	· Specifieke opslagvoorziening op de locatie.




6		Milieurisico’s

Machine gebruik

	Milieuaspect
	Effecten

	Emissie van uitlaatgassen
	Luchtverontreiniging

	Geluid bij uitvoering
	· Geluidshinder

	Mogelijke lekkage van machines
	· Bodemverontreiniging

	Onderhoud
	· Bodemverontreiniging door afgewerkte olie en vetpatronen

	Veranderen bodemstructuur
	· Aantasting bodemstructuur door te zware machine

	Verbruik brandstof
	· Uitputting natuurlijke hulpbron



	Milieuaspect
	Effecten

	Afgifte materiaal aan omgeving
	· Verontreiniging omgeving

	Verbruik materiaal
	· Uitputting natuurlijke hulpbron


        Materiaal/ middelen gebruik
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