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Toelichting
(1.1) Er is in deze bijlage een overzicht gegeven van de op deze opdracht van toepassingen zijnde informatie en documenten. 
(1.2) Daarnaast beschrijft het de verdeling van de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen in de voorbereidende en uitvoeringsfase. Het Programma van Eisen stelt de eisen voor de uitvoering van het werk. (1.3) Om de inschrijver een beeld te schetsen van de verwachtingen van de opdrachtgever voor de inrichting van het gronddepot is hiervoor een aantal wensen en uitgangspunten geformuleerd.


[bookmark: _Toc89758927]Van toepassing zijnde informatie en documenten

1. Archeologie Centrum voor Archeologie (amersfoort.nl)
1. Niet Gesprongen Conventionele Explosieve  Explosieven in grond en water (amersfoort.nl)
1. Bodemkwaliteitskaart: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDueGB7ab1AhUNMewKHcTdD2gQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amersfoort.nl%2Fbericht%2F2111906_gemafoort_3_dr_wk26.htm&usg=AOvVaw3PO-NmBgT6eNM-JCJs9Hk5
1. Amersfoort in beeld Groeiplaatsenkaart: https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#japanseduizendknoop
1. Uitvoeringsagenda klimaat Duurzame maatregelen nodig door klimaatverandering (amersfoort.nl)
1. Nota Bodembeheer gemeente Amersfoort (versie 2021-2031) met uitzondering van paragraaf 7.2	Comment by Christel Tijhuis: Afhankelijk van de tekst vd memo en het MT-besluit

Programma van Eisen
In deze paragraaf staat het programma van eisen weergegeven, oftewel de eisen gelden tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project. 

Als u zich niet kunt vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen, dan dient u dit aan te geven in de nota van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de gemeente wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure. 

Met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver expliciet akkoord met alle eisen van dit Programma van Eisen. Uit de voorbereidingsfase kunnen aanvullende eisen ontstaan. Deze worden toegevoegd aan de uitvoeringsovereenkomst.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomsten blijkt dat de opdrachtnemer niet (meer) voldoet aan elk van de gestelde eisen, dit kan leiden tot het overgaan van ontbinding van de opdracht en is opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtgever, waaronder kosten voor heraanbesteding en het alsnog correct (laten) uitvoeren van de opdracht.
Voorbereidingsfase
Voor deze fase is een overzicht gemaakt van de diverse taken, rollen en verantwoordelijkheden die gelden voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. 
Wie is waar verantwoordelijk voor?
Opdrachtgever (gemeente) is verantwoordelijk voor:
· Proactief informatie te delen, open en transparant te handelen, teamwork te realiseren, ook in houding en gedrag;
· Aanleveren van digitale informatie over de groeiplaatsen, deze basisinformatie is leidend voor de hoeveelheden en aanpak; 
· Het aanvragen van eventuele kapvergunningen (andere vergunningen of ontheffingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer);
· Communicatie en de afhandeling van meer complexe (bewoners)vragen;
· Het (laten) aanpassen bestek op basis van de uitkomsten van de voorbereidingsfase (hoeveelheden en aanvullende posten die door de opdrachtnemer zijn aangeleverd verwerken naar definitief bestek); 
· Beoordeling inschrijfstaat (uitvoeringsfase);
· Toetsing en uiteindelijke goedkeuring van de aanpak. Geen goedkeuring is een ‘NO-GO’ voor uitvoering.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk is:
· Het opstellen van het uitvoeringsplan voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop.
· Proactief informatie te delen, open en transparant te handelen, teamwork te realiseren, ook in houding en gedrag;
· Actief te adviseren bij de aanpak voor de organisatie van de grondstromen, hierin het voortouw te nemen om zaken conform vigerende regelgeving te organiseren en uit te voeren. 
· Actief keuzes en opties aan te dragen, inclusief (duurzaamheids) kansen en -risico’s.
· Actief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de uitvoeringsaanpak inclusief het hiervoor aandragen van hoeveelheden en aanvullende besteksposten voor het bestek. Dit doet hij door inbreng van kennis van regels en wetten rond bodembeheer, uitvoering bestrijden JDK (zeeftechnieken), materialen, gebiedskennis van Amersfoort, marktkennis in materialen en bestrijdingsmethodes JDK, planning, fasering, verkeersplanningen etc.
· Actief betrokken te zijn bij het maken, bijwerken en vaststellen van de planning en fasering en hierbij zijn kennis en kunde inbrengt.
· Risico’s en kansen te signaleren en in te brengen inclusief eventuele risico-beperkende maatregelen.
· Zich in te leven in gemeentelijke procedures en zich te committeren aan de projectrandvoorwaarden.
· Actief betrokken te zijn bij het bewaken van het budget en bij te dragen aan het creëren van een optimale investering (kosten/kwaliteitverhouding).
· Gevraagd en ongevraagd advies te geven over projectzaken.

Partijen zijn samen verantwoordelijk voor:
· Afstemmingsoverleggen van het bouwteam en aanvullende overleggen met bijvoorbeeld grondbank(en), eindontvangers herbestemming grond, omgevingsdienst(en); 
· Signaleren van mogelijke knelpunten of zaken die potentieel (imago)schade voor de gemeente of opdrachtnemer kunnen opleveren en deze doorgeven aan elkaar.
· Definitief maken van het uiteindelijke programma van eisen, de aanpak en wijze van uitvoering;
· Onderhandeling over de inschrijving voor de uitvoering van het werk.

Uitvoeringsfase
Dit is de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd, onder welke, door de gemeente gestelde regels (onverlet de wettelijke regels), het werk moet worden uitgevoerd. Deze eisen gelden voor de opdrachtnemer.

1. [bookmark: _Hlk104215300]Het samenvoegen en zeven van partijen grond mag enkel worden uitgevoerd op een hier hiertoe bevoegde locatie die BRL 9335 en/of BRL 7500 gecertificeerd is (registratie bij Bodemplus vereist en aantoonbaar). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op de door u aangegeven erkend vergunde inrichting. 
2. Het beschikbaar hebben en houden van een eindverwerkingslocatie voor de JDK-besmette grond met een milieuhygiënische klasse Industrie waarbij de PFAS-waarde zowel boven als onder de toepassingswaarde voor het afzinken van de grond kan liggen;
3. Bij plekken met bomen binnen de kroonprojectie van groeiplaats is verplicht een European Tree Worker (ETW-er) aanwezig. Deze ETW-er dient de opdrachtnemer beschikbaar te stellen.
4. De in te zetten medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat ‘Veilig werken langs de weg (Totaal)’ ten tijde van de uitvoering.  
5. [bookmark: _Hlk80104977]Opstellen stukken en indienen t.b.v. verkrijgen vergunningen (anders dan kapvergunningen);
6. De aannemer dient voor het werken in de directe omgeving van het spoor, de ‘kernzone’ of  de ‘beschermingszone’ respectievelijk een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij ProRail. Werkzaamheden mogen worden uitgevoerd als er wordt voldaan aan de regels van de Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. ProRail stelt onder andere eisen aan het proces en vraagt om bepaalde erkenning, hieraan dient te worden voldaan. De eisen die door ProRail worden gesteld aan het werken in een spoorse omgeving dienen te zijn opgenomen in de inschrijving (te denken valt onder meer aan uitvoering door een ProRail erkende aannemer, digitaal veiligheidspaspoort / Veiligheid en Toegang Op het Spoor). Er wordt een stelpost toegevoegd aan het werkbestek voor de eventuele kosten die voortvloeien uit het verzorgen van de spoorveiligheid en een buitendienststelling.
7. Het staat opdrachtnemer op geen enkel moment vrij om andere personen toegang te verlenen tot het Geovisia-databasebestand van de gemeente.
8. De opdrachtnemer zal gevraagd worden werkzaamheden uit te voeren op grond van particulieren in verband met doorgroei van JDK. Hieraan moet worden meegewerkt. 
9. Het coördineren en laten uitvoeren van de benodigde keuringen en eventuele inspecties van grond;
10. Aangeven van een geactualiseerde staat van hoeveelheden inclusief eventueel benodigde aanvullende posten met eenheidsprijzen op basis van de definitieve aanpak (fase 1);
11. Afstemmen met relevante partijen en het soepel laten verlopen van werkzaamheden derden (te denken valt aan afstemming over tijdelijk opnemen lichtmasten, beschoeiingen (waterschap), ophangen kabels en leidingen om wortels te kunnen verwijderen, opnemen van straatmeubilair, wegafzettingen/omleidingen etc.)
12. Het inventariseren van alle relevante wet- en regelgeving rondom grondverzet, -verwerking en andere voorgenomen activiteiten met grond (bv. zeven in depot);
13. Het verzorgen van de bijbehorende en vereiste administratie van alle grondstromen en grondverzet;
14. Uitwerken van de uiteindelijke aanpak naar een overzichtelijk plan van aanpak met een toetsbaar en controleerbare organisatie van de grondstromen;
15. Gegevensverwerking in Geovisia-paspoorten van uitvoering en nazorg. 
16. Overdracht van het werk naar de afdeling Leefomgeving in het geval van wijzigingen in de feitelijke (civiel)technische inrichting, van de gemeente (revisiegegevens/-tekeningen);

Nazorgfase
Deze eisen gelden voor de opdrachtnemer.
5. De schouwresultaten en nazorgwerkzaamheden moeten altijd digitaal worden vastgelegd in het paspoort van een groeiplaats.
5. De uitvoering van nazorgactiviteiten (bv opname en het verwijderen van achtergebleven planten) gebeurt op initiatief en planning van de opdrachtnemer.
5. Nazorgwerkzaamheden mogen nooit leiden tot verspreiding (bijvoorbeeld op de locatie of door transport).

Wensen en uitgangspunten voor de depotinrichting

De gemeente Amersfoort heeft geen ruimte of voorzieningen beschikbaar voor het inrichten van een gronddepot voor de opslag en het zeven van de vrijgekomen grond. Daarom is het uitgangspunt binnen deze opdracht dat de grond naar een extern gronddepot moet worden gebracht en verwerkt (opbulken, keuren en zeven). De gemeente hecht grote waarde aan een zorgvuldige afhandeling van de grond en bijbehorende administratieve eisen. Om deze reden is de eis binnen de opdracht dat grondopslag etc. wordt georganiseerd op een erkend vergunde inrichting. (Bodemplus geregisteerd met BRL 9335 of 7500) Hiervoor heeft zij een aantal wensen en uitgangspunten geformuleerd voor de benodigde en beschikbare ruimte en inrichting om de inschrijver een beter beeld te schetsen van de verwachtingen van de gemeente. 

Deze wensen en uitgangspunten ten aanzien van capaciteit, maatregelen en mogelijkheden zijn:
· Instandhouding plus registratie en administratie van de grondstromen (beheerderslocatie)
· Gescheiden gebieden (vuil/schoon), onderlinge besmetting tussen grondpartijen moet uitgesloten worden.
· Opslagruimte voor minimaal 2.500 m3 klasse industrie. Opslag doorclusteren tot zo’n 1.800 tot 2.500 m3, zeven en vervolgens analyseren op AP04. 
· Op basis van de analyseresultaten wordt de grond terug verwerkt (Industrie waar mogelijk o.b.v. van indicatieve toepassingskaart (Nota Bodembeheer-Amersfoort), Wonen of AW) of deze grond vervalt aan de aannemer ter ontdoening.
· Opslagruimte voor separate opslag voor klasses AW en Wonen, deze klasses minimaal bufferen* tot 2.500 m3, zeven, keuren en terug verwerken in locaties. 
· Wasinrichting/decontaminatie-unit (exl. PBM’s) voor in te zetten materieel dat in de vuile zone werkt. 
· Maatregelen tegen verwaaiing (afdekken of bv sproeien).
· Vloeistofdichte ondergrond (verspreiding voorkomen).
· Depot dient voldoende ruimte te hebben om een tijdelijke buffer van 1.200 m3 grond te kunnen herbergen.

* De opdrachtgever kan opvulgrond van de vereiste klasses AW of Wonen beschikbaar stellen vanuit het gemeentelijk gronddepot aan de Nijkerkerkerstraat t.h.v. huisnummer 33, Amersfoort totdat de opdrachtnemer de te bufferen hoeveelheden heeft bereikt en deze grond is gekeurd (AP04).
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