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Noorderzijlvest gebruikt in de exploitatiefase van haar assets het onderhoudsbeheersysteem Ultimo als hulpmiddel. Hierin wordt de assetinformatie vastgelegd en beheerd. Daarnaast wordt het preventief- en correctief onderhoud gefaciliteerd en geregistreerd.
Bij nieuwbouw streeft Noorderzijlvest naar het vastleggen van alle relevante informatie ten behoeve van de exploitatiefase. Hiervoor is een template beschikbaar die gehanteerd kan worden om deze gegevens aan te leveren, om op basis hiervoor te importeren in Ultimo.
Hieronder wordt per kolom aangegeven welke gegevens hierin gevuld dienen te worden.
Tagnummer 
Het tagnummer zoals opgenomen op de P&ID. Alle tagnummers die voorkomen op de P&ID dienen in de lijst opgenomen te worden.
Omschrijving bouwdeel
De omschrijving van het betreffende bouwdeel, uniform aan de naamgeving op andere plaatsen in documenten en/of tekeningen. Daarnaast wordt de omschrijving altijd afgesloten met het tagnummer. Dit ten behoeve de werkbaarheid en vindbaarheid in Ultimo.
Omschrijving element
De omschrijving van het betreffende element waar het bouwdeel onder valt.
Omschrijving object
De omschrijving van het betreffende object, waar het bouwdeel onderdeel van uitmaakt.
Omschrijving bouwdeelsoort
De omschrijving het soort bouwdeel.
Merk
De merknaam van het betreffende onderdeel.
Typenr.
De omschrijving van het type. Op basis van deze omschrijving, in combinatie met het merk, moet het mogelijk zijn het onderdeel opnieuw te bestellen. Eventueel in aanvulling met een commissie/-serienummer.
Serienr.
Het serienummer van het betreffende bouwdeel.
Bouwjaar
Het bouwjaar van het betreffende bouwdeel.
Leverancier
De naam van de leverancier die het betreffende bouwdeel heeft geleverd.
Installatiedatum
De datum waarop het betreffende bouwdeel is geïnstalleerd.
Aanschafprijs
De aanschafprijs op datum van aanschaf. Het betreft nadrukkelijk alleen de aanschafprijs van het betreffende bouwdeel. De installatiekosten maken hier dus geen onderdeel van uit.

Onderaan dit document is een voorbeeld gegeven van het te vullen format. Dit format dient voor aanvang van een project afgestemd te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De hiervoor genoemde te vullen velden zijn de minimaal aan te leveren gegevens. Deze kunnen door opdrachtnemer verder uitgebreid worden. Dit is in afstemming met opdrachtnemer.
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Debietmeting FQIT5002 Ontvangen RGM070 Hoogkerk Debietmeter 0 - EUR                            

Bouwkundig Gebouw RGM070 Hoogkerk Bouwkundig 0 - EUR                            

Hijsmiddelen Gebouw RGM070 Hoogkerk Hijsmiddelen 0 - EUR                            

Valroosters Gebouw RGM070 Hoogkerk Rooster 0 - EUR                            

Verharding Terrein RGM070 Hoogkerk Verharding 0 - EUR                            

Omheining Terrein RGM070 Hoogkerk Omheining 0 - EUR                            

Bebording en veiligheidsvoorzieningen Terrein RGM070 Hoogkerk Bebording 0 - EUR                            

A5002 A5002 Verpompen RGM070 Hoogkerk Geluiddemper 0 - EUR                            

A5003 A5003 Verpompen RGM070 Hoogkerk Geluiddemper 0 - EUR                            

B5001 Ontvangstput B5001 Ontvangen RGM070 Hoogkerk Tank 0 - EUR                            

B5010 Tank B5010 Verpompen RGM070 Hoogkerk Tank 0 - EUR                            

B5020 Tank B5020 Verpompen RGM070 Hoogkerk Tank 0 - EUR                            

F5001 Filter F5001 Ontvangen RGM070 Hoogkerk Filter 0 - EUR                            

F5010 Filter F5010 Verpompen RGM070 Hoogkerk Filter 0 - EUR                            

F5020 Filter F5020 Verpompen RGM070 Hoogkerk Filter 0 - EUR                            

F5030 Filter F5030 Verpompen RGM070 Hoogkerk Filter 0 - EUR                            

F5040 Filter F5040 Verpompen RGM070 Hoogkerk Filter 0 - EUR                            

FQIT5001 Debietmeting FQIT5001 Perszijde RGM070 Hoogkerk Debietmeter 0 - EUR                            

FQIT5002 Flowmeter FQIT5002 Verpompen RGM070 Hoogkerk Debietmeter 0 - EUR                            

GBS5013 Standmelder afsluiter GBS5013 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

GBS5016 Standmelder afsluiter GBS5016 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

GBS5023 Standmelder afsluiter GBS5023 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

GBS5026 Standmelder afsluiter GBS5026 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

HKL Besturingskast HKL Verpompen RGM070 Hoogkerk Besturing 0 - EUR                            

LS5003 Niveauschakelaar lensput LS5003 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LS5011 Niveauschakelaar laag niveau LS5011 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LS5012 Niveauschakelaar hoog niveau LS5012 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LS5021 Niveauschakelaar laag niveau LS5021 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LS5022 Niveauschakelaar hoog niveau LS5022 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LSA5001 Niveaudetectie Ontvangstput LSA5001 Ontvangen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LSA5011 Niveauschakelaar extreem hoog niveau LSA5011 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LSA5021 Niveauschakelaar extreem hoog niveau LSA5021 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LT5001 Niveaumeting Ontvangstput LT5001 Ontvangen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

LZA5003 Niveaudetectie lensput LZA5003 Verpompen RGM070 Hoogkerk Niveaumeter 0 - EUR                            

P5001 Pomp 1 P5001 Verpompen RGM070 Hoogkerk Pomp KSB 0 - EUR                            

P5002 Pomp 2 P5002 Verpompen RGM070 Hoogkerk Pomp 0 - EUR                            

P5003 Lenspomp P5003 Verpompen RGM070 Hoogkerk Dompelpomp 0 - EUR                            

P5010 Vacuümpomp 1 P5010 Verpompen RGM070 Hoogkerk Pomp 0 - EUR                            

P5020 Vacuümpomp 2 P5020 Verpompen RGM070 Hoogkerk Pomp 0 - EUR                            

PI5001 Drukindicatie PI5001 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

PI5002 Drukindicatie PI5002 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

PI5010 Drukindicatie PI5010 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

PI5011 Drukindicatie PI5011 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

PI5020 Drukindicatie PI5020 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

PI5021 Drukindicatie PI5021 Verpompen RGM070 Hoogkerk Instrument 0 - EUR                            

PU5001 Hydrofoor PU5001 Verpompen RGM070 Hoogkerk Pomp 0 - EUR                            

R5001 Terugslagklep R5001 Perszijde RGM070 Hoogkerk Terugslagklep 0 - EUR                            

R5002 Terugslagklep R5002 Perszijde RGM070 Hoogkerk Terugslagklep 0 - EUR                            


