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Hoofdstuk 1 Inleiding

Dit Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling continue moet worden gecomplementeerd, aangepast of uitgebreid. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste V&G-plan. 
In het onderhavig document  (V&G plan ontwerpfase)  wordt aangegeven welke risico’s in de ontwerpfase zijn gesignaleerd.
De actualisering en verdere uitwerking van dit plan behoort tot de taken van de V&G coördinator uitvoeringsfase. Deze dient voor de uitvoering van de werkzaamheden te zijn aangesteld.
Beschrijving werk
Het werk bestaat in hoofdzaak maar niet uitsluitend uit:
werk bestaat in hoofdzaak maar niet uitsluitend uit:
a. Het kappen van bomen
b. Het verwijderen van stobben
c. Het maken van plantgaten
d. Het uitvoeren van begeleidingssnoei
e. Het uitvoeren van onderhoudssnoei

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Boxtel. De aannemer krijgt te maken met gemotoriseerd verkeer, fietsers en in beperkte mate voetgangers.
Het verkeer moet ten allen tijde doorgang krijgen en er mag geen sprake zijn van verkeer belemmerende maatregelen. Doorstroming en veiligheid verkeer moet geborgd zijn. Daar waar sprake is van een volledige wegafzetting, dient de aannemer een omleidingsroute tot stand te brengen
De werkzaamheden zijn op de volgende locaties:
· Oirschotseweg
· Velderseweg
· Krollerbocht
· Puttersdreef
· Vorsenpoel
· Europalaan




Namen en adressen van de betrokken partijen
Opdrachtgever
	Naam
	Gemeente Boxtel

	Bezoekadres
	Markt 1, 5281 AT Boxtel

	Postadres
	Postbus 10000, 5280 AD Boxtel

	Contactpersoon
	Dhr. Roland Tromp

	Telefoon
	06 13064857

	E-mail
	r.tromp@mijngemeentedichtbij.nl 



V&G Coördinator ontwerpfase
	Naam
	MijnGemeenteDichtbij

	Bezoekadres
	Markt 1, 5281 AT Boxtel

	Postadres
	Postbus 10000, 5280 AD Boxtel

	Contactpersoon
	Dhr. Roland Tromp

	Telefoon
	06 13064857

	E-mail
	r.tromp@mijngemeentedichtbij.nl 



Toezichthouder opdrachtgever
	Naam
	MijnGemeenteDichtbij

	Bezoekadres
	Markt 1, 5281 AT Boxtel

	Postadres
	Postbus 10000, 5280 AD Boxtel

	Contactpersoon
	Dhr. Jan Hofwegen

	Telefoon
	06 13502114

	E-mail
	J.hofwegen@mijngemeentedichtbij.nl 





Uitvoerende partij
	Naam
	….

	Bezoekadres
	….

	Postadres
	

	Contactpersoon
	

	Telefoon
	

	E-mail
	



V&G coördinator uitvoeringsfase
	Naam
	…..

	Bezoekadres
	…..

	Postadres
	

	Contactpersoon
	

	Telefoon
	

	E-mail
	



Coördinatie op het gebied van V&G, zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het werk zoals beschreven in paragraaf 1.1.


Hoofstuk 2: Planning en uitvoeringsgegevens
· Tijdsbepaling conform planningsoverzicht bijlage 3
· Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn: ….

Overlegstructuur
· Opdrachtgever en opdrachtnemer middels startoverleg voor aanvang van de werkzaamheden.
· 2 maal in de periode een bouwvergadering
· Stopmomenten zoals beschreven in het bestek 

Hoofdstuk 3 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s
Ten aanzien van het verwijderen onderhouds,- en begeleidingssnoei van bomen zijn de volgende risico’s beschreven.
Arbo risico in relatie tot:
A. Omgevingsfactoren
B. Algemene factoren
C. Werk specifieke factoren
D. Milieu factoren

A. Omgevingsfactoren
	Onderwerp
	Activiteit
	Arbo-risico
	Suggestie maatregel

	Ongevallen algemeen
	Ongevallen algemeen
	algemeen
	BHV voorziening, mobiele telefoon, plaatsbepaling eerste hulp en dokterspost,
EHBO trommel ter plekke

	Verkeer
	Plaatsing en opbreken borden
	Aanrijdgevaar
	Toepassen CROW 96b, gebruik signaalkleding, werken buiten de spitsuren

	verkeer
	Werken in wegvak
	Aanrijdgevaar
	Toepassen CROW 96b, gebruik signaalkleding, werken buiten de spitsuren

	Geluidsoverlast verkeer
	Kappen bomen, stobbe verwijdering
	Lawaaidoofheid
	Oordoppen, helm met gehoorkappen




Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
	Type
	Voor welke werkzaamheden
	Toelichting

	Veiligheidsschoenen
	Algemeen verplicht
	

	Signaalhesje
	EN ISO 20471, Klasse 2
	

	Veiligheidshelm
	Kans op vallend hout
	

	Zaagkleding + zaagschoenen/ laarzen+ veiligheidsbril + handschoenen
	Bij motorzaagwerkzaamheden
	

	Gehoorbescherming
	Bij lawaaiige omstandigheden verplicht zoals motorzaag, bosmaaier bladblazer, stobbefrees
	

	Veiligheidsbril
	Bij zagen, bladblazen
	

	Handschoenen
	bij zagen, bij opruimwerkzaamheden
	

	Mondkap
	Bij stoffige omstandigheden
	








B. Algemene factoren
	Onderwerp
	Activiteit
	Arbo-risico
	Suggestie maatregel

	Werken in weer en wind
	Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen, maken plantgaten, snoeiwerkzaamheden
	gezondheidsproblemen
	Kleding passend bij het weer

	Werken met machines
	Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen, maken plantgaten, snoeiwerkzaamheden
	Ongeval/ persoonlijk letsel
	Certificering/ instructies/ toolboxmeeting

	Werken onder extreme tijdsdruk
	Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen, maken plantgaten, snoeiwerkzaamheden 
	Stress/ persoonlijk letsel
	Goede planning




C. Werk specifieke factoren (ARBO)
	Onderwerp
	Activiteit
	Arbo-risico
	Suggestie maatregel

	Verkeer
	Plaatsing en opbreken borden
	Aanrijdgevaar
	Toepassen CROW 96b verkeersmaatregelen, gebruik signaalkleding

	verkeer
	Werken in werkvak
	Aanrijdgevaar
	Toepassen CROW 96b verkeersmaatregelen, gebruik signaalkleding

	Geluidsoverlast verkeer
	Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen
	Lawaaidoofheid
	Oordoppen, 

	Werken met de motorzaag/ tophandle zaag
	Kappen bomen, snoeiwerkzaamheden
	Snijgevaar, lawaai, vallend hout, lichamelijk letsel
	PBM, certificaat ECC of gelijkwaardig, ETW certificaat

	Werken met kraan met sorteerknijper/ zaagkop
	Kappen bomen
	
	

	Werken met stobbefrees
	Stobben frees
	Letsel omstanders, medewerker
	PBM, afzettingsmateriaal, afstand houden medewerkers.

	Werken met de stokmotorzaag
	snoeiwerkzaamheden
	gehoorbeschadiging, hoofdletsel hout, lichamelijk letsel
	PBM, kennis en kunde, ETW 

	Werken met de hoogwerker
	snoeiwerkzaamheden
	Hoofdletsel vallend hout, lichamelijk letsel, kantelgevaar hoogwerker, aanrijdgevaar grondman
	PBM, hoogwerker certificaat, grondman werken binnen veiligheidszone

	bladblazer
	Schoonblazen wegdek
	Aanrijdgevaar, wegschietend materiaal naar verkeersdeelnemers
	Werken binnen de veiligheidszone, gebruik signaalkleding

	Opruimwerkzaamheden
	Opruimwerkzaamheden groenafval
	Aanrijdgevaar
	Werken binnen de veiligheidszone, gebruik signaalkleding

	Fysieke belasting
	Kappen van bomen, 
onderhoudssnoei
	Hittestress, lichamelijke klachten
	Werk- en rusttijden in acht houden, taakroulatie, inzet ergonomisch materieel




D. Milieu factoren
	Onderwerp
	Activiteit
	effect-risico
	Suggestie maatregel

	Flora en Fauna
	algemeen
	Verstoring, doden en beschadiging vaste rust- en verblijfplaats
	Certificering FF niveau 1 en Fauna check vooraf + invullen checklist gedurende voorplantingsperiode

	Kabels en leidingen
	Graafwerkzaamheden
	Storing/ kabelbreuk
	Klic-melding

	Emissie
	Uitlaatgassen machines
	Luchtverontreiniging
	Electrische machines
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