1.	Is het de wens cq eis om met volledig automatische positionering te werken of juist niet?
In de actuele fase heeft Fontys haar vraag nog niet definitief bepaald. De antwoorden uit de marktconsultatie bepalen mede hoe de definitieve uitvraag in de aanbesteding er uit gaat zien.
Vooralsnog is de volledig automatische positionering nog een eis óf wens. In de beste situatie heeft de bucky een volledig automatische portionering. Authentiek leren = leren zoals in de praktijk. In de praktijk wordt er gebruik gemaakt van automatisch positioneren. Het is vooralsnog een pre wanneer we deze ook in kunnen zetten maar bij voorkeur is deze ook uit te zetten wanneer het leer effect hierom vraagt.
2.	Klopt het dat de configuratie uit 3 detectors moet bestaan ( 2 x vast; 1 x los)? In NL ziekenhuizen wordt veel gewerkt met een vaste detector in de wandbucky en een losse detector in de tafelbucky, welke ook voor losse opnamen wordt gebruikt. Beiden kan, maar bespaart eventueel de investering van een 3e detector.
Vooralsnog lijken 3 detectors niet perse gewenst. Het voorstel in de vraag lijkt Fontys vooralsnog een prima en werkbare oplossing. Wat wel een aandachtsgebied is, is dat we werken met studenten. Hoe ‘hufterproof’ is de detector en, wat spreken we af als de losse detector kapot gaat. 
[bookmark: _GoBack]Naar aanleiding van deze vraag heeft Fontys een wedervraag. Is het ook mogelijk om een vaste detector te nemen in de tafel en een verwisselbare in de wand? Want de wand doe je minder vaak wisselen dan de tafel. En wellicht meer ‘hufterproof’? T.a.v. dit punt hebben we (nog) geen vaststaande eisen. Fontys wil graag zien wat de opties zijn en welke opties passen binnen het budget (zie vraag 6).
3.	Kunt u specificeren naar wat voor fantomen en kwaliteitscontrolesoftware u precies op zoek bent?
Hierover heeft Fontys nog geen goed beeld. Fontys neemt aan dat de geselecteerde leverancier de software en fantomen meelevert die volgens de fabrikant nodig zijn om de kwaliteit te garanderen en te controleren van hun systeem. Wellicht ook een stukje AI wanneer de leverancier dit kan?
4.	Kunt u een opgave doen van de systemen die u wenst in te ruilen.
Twee keer het volgende toestel: Philips Digital Diagnost uit augustus 2012. Bestaande uit een touchscreen console, tafelbucky en wandbucky. 
Bij aanbesteding worden aanvullende technische specificatie verstrekt.

