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1. Isolatie
	Element
	RC waarde Inschrijving

	Vloer
	

	Wanden
	

	Dak
	



De minimale RC-waardes van de benoemde elementen volgens Bijlage 1 (Technische Omschrijving):
· Vloer: 		3,5 m2K/W
· Wanden:	3,0 m2K/W
· Dak:		3,5 m2K/W
Indien de RC waarde van uw inschrijving op één of meerdere elementen onder deze waarden valt, wordt uw inschrijving terzijde gelegd.
Indien u (een) waarde(s) leeg laat, gaan wij er van uit dat uw inschrijving voldoet aan slechts de minimum-eisen uit Bijlage 1, en ontvangt u geen punten op dit onderdeel.
2. Koeling
Aanvinken welke wijze van koeling van toepassing is op uw inschrijving:
	Koeling
	

	Airconditioning
	

	Ventilator
	

	Geen
	



Indien geen keuze is gemaakt, wordt uitgegaan van “Geen”.
3. PV Panelen
U dient hieronder het vermogen van de PV panelen uit uw inschrijving in te vullen in Wattpiek. Indien uw inschrijving geen PV panelen bevat, dient u hier “0” in te vullen.
	Vermogen PV panelen in Wattpiek
	



Indien niets is ingevuld, wordt de waarde “0”gebruikt ter beoordeling.
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