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Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft Aanleg Parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam te Soesterberg en is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

· , 
· , 

Het project bestaat uit:

Het verrichten van grondwerk;
· Het aanbrengen van riolering en infiltratievoorzieningen;
· Het realiseren van bestratingen;
· Het realiseren van openbare verlichting. De werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen het verlichten van het parkeerterrein en de toe leidende wegen.
· Het opruimen en storten van overtollige materialen;
· Het opbreken van teerhoudende en niet teerhoudende bitumineuze verhardingsconstructies en de daarbij behorende funderingen;
· Het realiseren van de terreinafwerking.

Het project bevindt zich in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden 	: 
Infra	: 
Bouwsysteem	: 
Adres/locatie	: 
Telefoon 	: 	

Geplande aanvangsdatum	: 
Geplande uitvoeringstijd	: 
Vermoedelijk maximum werkdagen	: 
Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: 
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: 
Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: 


Betrokken partijen

Projectfase Ontwerp
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres	: Postbus 16169 
Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator ontwerpfase
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Naam	: Dhr. P. Koning
Postbus/Adres	: Postbus 16169
Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag 
Telefoon	: 0611175123
E-mail	: pieter.koning@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige
Bedrijfsnaam	: N.v.t.
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

Projectfase Uitvoering
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 


Restrisico’s en beheersmaatregelen
Invulinstructie
· In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.
· Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in.

	Aandachtsgebied
	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s 

	1. Publieke veiligheid / omgeving

	· Gebouwen (en terreinen) op het defensieterrein blijven in gebruik. 
· Het complex is gelgeven nabij een ecologische corridor.
	

In ieder geval geeft de aannemer hier aan:
· Hoe aanrijdgevaar met publiek en openbaar vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. 
· Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.


	2. Belendingen

	· Niet projectspecifiek.
	

	3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)

	· Gebouwen (en terreinen) op het defensieterrein blijven in gebruik. Er is dus sprake van doorgaande exploitatie. Dit geldt dus ook voor gebouw A44A A44B en A89. 
	

	4. Bouwtijd

	· Bouwtijd is beperkt zodat het parkeerterrein gelijktijdig met het verzamelgebouw LTC3 opgeleverd kan worden.
	

	5. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

	· De projectlocatie ligt op een defensieterrein met huisregels, toegangscontrole en toegangsregeling.
· De projectlocatie is deels gelegen aan de Towerroad (= eigen weg op defensieterrein). De Towerroad is de ontsluitingsweg van Camp New Amsterdam.
	

In ieder geval geeft de aannemer hier aan:
· Hoe aanrijdgevaar op de bouwplaats wordt voorkomen. 
· Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.


	6. Opslag/opstelling materieel

	· Niet projectspecifiek.
	

	7. Gezondheid en Milieu

	· Binnen het project moet verontreinigde wegfundering verwijderd worden. 
· Geen verdere projectspecifieke risico’s
	

	8. Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar)

	· Er zijn werken die in elkander grijpen conform bepaling 01 11 01 van deel 3 van het bestek.
	

	9. Asbest

	· Niet projectspecifiek.
	

	10. Werken op hoogte

	· Niet projectspecifiek.
	

	11. Instabiliteit

	· Inkalven van sleuf t.b.v. riolering.
	

	12. Ondergrond

	· Niet alle kabels en leidingen zijn bekend. 
	

	13. Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes
	· Niet projectspecifiek.
	

	14. Onderhoud 

	· N.v.t.
	

	15. Sloop

	· N.v.t.
	

	16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG

	· Werken in de nabijheid van hoogspanningskabels;
· Werkezaamheden in verband met de montage van zware geprefabriceerde elementen: putten 
	

	17. Overige aandachtspunten/risico’s

	· N.v.t.
	




Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan
	Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.23, lid 2 

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2a
	Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. 

	

	2b
	Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

	

	2c
	De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b.

	

	2d
	De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c.

	

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

	

De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].


Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].  








Checklist overige wettelijke eisen 
Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5


	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.2.26
	Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
1) Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid);
2) Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s);
3) Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen);
4) Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht);
5) Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers).
6) 
	
	

	2
	Art.2.27
	1) Kennisgeving Inspectie SZW;
2) Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.
3) 
	
	

	4
	Art.2.29
	Aanstelling V&G-coördinatoren

	
	

	5
	Art.2.30
	Taken coördinator voor de ontwerpfase

	
	n.v.t.

	6
	Art.2.30c
	V&G-dossier

	
	

	7
	Art.2.31
	Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

	n.v.t.
	





Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.6.53
	Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid)

	
	

	2
	Art.8.2
	Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit)

	
	

	3
	Art.8.7
	Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan)

	n.v.t.
	


Bijlagen
· Bijlage D Overdrachtformulier VGCO naar VGCU

· Bijlage E Checklist VG Uitvoeringsfase

· Bijlage 	Bouwterreininrichtingstekening[footnoteRef:1], . [1:  Conform Artikel 8.7 Bouwbesluit 2012] 
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