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Doel en opbouw V&G-plan

1.1
Doel V&G-plan

Het doel van dit V&G-plan is medewerkers op het eerder genoemde project te informeren over belangrijke feiten inzake veiligheid en gezondheid. Tevens zijn in dit plan de milieuaspecten beschreven.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (o.a. art. 30) is het van belang dat alle betrokkenen doelmatig samenwerken. 

De arbeidsomstandigheden worden door de volgende factoren bepaald:

· organisatorische, zoals verantwoordelijkheden en toezicht;

· veiligheidstechnische, zoals het werken in nabijheid van machines e.d.;

· arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, trillingen, lawaai etc.

Alle medewerkers, die werkzaam zijn op het eerder genoemde project, dienen kennis te hebben genomen van dit V&G-plan uitvoeringsfase.

Tevens dient dit V&G-plan deel uit te maken van, door de aannemer, te verstrekken informatie aan onderaannemers.

Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico’s zoals in dit plan vermeld. 

De inhoud en gevolgen van dit plan zijn van toepassing op al het personeel van zowel opdrachtgever als van (onder)aannemer en derden.

De aannemer dient bovenstaande bekend te maken en te controleren op naleving hiervan (bijvoorbeeld door middel van toolboxmeetingen, werkplek inspecties etc.).
1.2
Opbouw V&G-plan

De omstandigheden die aandacht behoeven, zijn gesplitst in vier delen, te weten:

1. omstandigheden voortvloeiende uit de omgeving (omgevingsfactoren);

2. algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);

3. omstandigheden voortvloeiende uit het ontwerp (werk specifieke factoren);

4. milieufactoren (weergegeven per hoofdactiviteit).

De werk specifieke factoren zijn per hoofdactiviteit (volgens de Standaard 2020) aangegeven, met de daarbij behorende gevaaraspecten en maatregelen om het ARBO risico zo laag mogelijk te houden.

In het V&G-plan moet rekening worden gehouden met de belangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer (de aannemer) als wel derden (voetgangers, fietsers, automobilisten, enz.).

V&G-plan en milieu

Dit V&G-plan is volgens par. 01.19 van de Standaard RAW bepalingen 2020 en het Arbobesluit. Daarnaast is dit V&G-plan uitgebreid met milieuaspecten.
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Bouwwerkgegevens

2.1
Het werk

Het werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van bestek 22-113-001-03 waaronder:

· maaien bermen;
· maaien sloten/watergangen;

· verkeersmaatregelen;
2.2 Adres en ligging van de bouwlocaties
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oisterwijk.
2.3 Namen en adressen van betrokken partijen

a) Opdrachtgevers



Naam


: Gemeente Oisterwijk



Adres


: Postbus 10101



Postcode/ Plaats
: 5060 GA Oisterwijk 



Contactpersoon
: Dhr. A. van de Ven



Telefoon

: (013) 529 13 11

b) Ontwerpende partij(en)



Naam


: Gemeente Oisterwijk



Adres


: Postbus 10101



Postcode/ Plaats
: 5060 GA Oisterwijk 




Contactpersoon
: Dhr. A. van de Ven



Telefoon

: (013) 529 13 11


c)
V&G-coördinator Ontwerpfase



Naam


: Gemeente Oisterwijk



Adres


: Postbus 10101



Postcode/ Plaats
: 5060 GA Oisterwijk 




Contactpersoon
: Dhr. A. van de Ven



Telefoon

: (013) 529 13 11



d)
Uitvoerende partij(en)



Naam


: Nader te bepalen




Adres


: 




Postcode/ Plaats
: 




Contactpersoon
: 




Telefoon

:  
e) VGM-coördinator(en) Uitvoeringsfase



Naam


: Nader te bepalen



Adres


: 




Postcode/ Plaats
: 




Contactpersoon
: 




Telefoon

: 
2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

· Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

1 april 2023 
· Geplande werktijd: tot 31 december 2024
· Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de werklocatie aanwezig zal zijn: 5 personen
· Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de werklocatie: …………………… personen.

· Namen van reeds geselecteerde onder-aannemingen


1.




2.



· Namen van in te schakelen deskundige diensten


1.


2.

· Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door aannemer van het 
22-113-001-03
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Coördinatie en samenwerkingsafspraken

Met betrekking tot de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu zijn er tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces geen nadere afspraken gemaakt.

Samenwerkingsafspraken:

	Naam vergadering
	Frequentie (evt. data)
	Deelnemers
	Agendapunten

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4

Besteksanalyse
Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Het bestek/ ontwerp bevat geen gevaarelementen, die de aan de reguliere (werk) activiteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheids- en milieuaspecten. Deze zijn in hoofdstuk 5, veiligheids- en gezondheidsrisico’s, per hoofdactiviteit aangegeven.

Voor het gedeelte inzake veiligheidsaspecten is gebruik gemaakt van een model afgeleid van de V&G-modellen Arbobesluit van VROM.

Voorts dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de interactie tussen de, op ieder moment van de uitvoering, op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.
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Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

5.1
Risico’s
	NR
	ARBORISICO’S
	MAATREGELEN
	EERSTE VERANTWOORDELIJKE

	1)
	Brand, ongevallen algemeen
	· Draagbare telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij alle uitvoerende ter plaatse.
	Uitvoerder



	2)
	Geluid bij lawaaiige bewerkingen
	· Bij lawaaiige bewerkingen wordt gehoorbescherming gedragen.
	Werknemer

	3)
	Klimaat (o.a. koude)
	· Geschikte werkkleding wordt verstrekt, medewerkers geïnstrueerd over het juiste gebruik van de werkkleding.
· Voorlichting over het gevaar van te veel ultraviolet (zon)licht (toolbox).
	Uitvoerder
Uitvoerder

	4)
	Orde en netheid
	· Dagelijks toezicht.
· Periodieke veiligheidsinspecties
	Uitvoerder
Uitvoerder

	5)
	Gevaar gereedschappen
	· Instructies medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA-opleiding.

· Alle machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden periodiek gekeurd.
	Uitvoerder

Uitvoerder/ materiaalbeheer

	6)
	Gevaar gereedschappen
	· Instructies medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA-opleiding.

· Alle machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden periodiek gekeurd.
	Uitvoerder

Uitvoerder/ materiaalbeheer

	7)
	Stof (eventueel)
	· Instructies voor zorgvuldig werken, vooral bij droog weer.

· Mondkapjes
	Uitvoerder

Werknemer

	8)
	Aanraken hete delen
	· Afschermen van hete delen
	Uitvoerder/ materiaalbeheer

	9)
	Botsen, aanrijdgevaar
	· Waar nodig overleg met wegbeheerder.

· Gebruik van verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 517.

· Dragen van verkeersvesten

· Materieel veilig parkeren.
	Uitvoerder

Uitvoerder/ wegbeheerder

Werknemer

Werknemer

	10)
	Fysieke belasting
	· Alle medewerkers hebben tilinstructie ontvangen.

· Werk- en rusttijden worden in acht genomen.

· Taakroulatie.

· Inzet van ergonomisch ontworpen materieel
	Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder


	11)
	Chemische belasting
	· Medewerkers instrueren over het bijvullen van brandstof op de werkplek.
· Medewerkers instrueren over de juiste werkwijze.

· Medewerkers voorlichten over het gevaar van uitlaatgassen, pak’s, CO en andere schadelijke stoffen op de werkplek.
	Uitvoerder
Uitvoerder

Uitvoerder

	12)
	Lichamelijke letsel
	· Voorgeschreven afscherming op machines gebruiken.

· Rekening houden met omstander(s).

· Persoonlijke beschermingsmiddel(en) gebruiken.

· Trillingsdempende voorzieningen aan machines.
	Medewerker

Medewerker

Medewerker

Materiaalbeheer

	13)
	Knellen/ pletten
	· Medewerkers geïnstrueerd over juiste werkwijze.
· Zorgdragen voor voldoende zicht vanuit de machines (spiegels, ramen e.d.).

· Goede communicatie op de werkplek.
	Uitvoerder
Medewerker

Medewerker


5.2
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

	TYPE
	VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN
	TOELICHTING

	Veiligheidsschoenen
	Algemeen, verplicht
	

	Gehoorbescherming
	Bij lawaaiige werkzaamheden verplicht
	

	Veiligheidsbril
	Beschikbaar 
	

	Mondkap
	Bij stoffige werkzaamheden
	

	Verkeersveiligheidsvest
	Werken langs de weg
	

	Handschoenen
	Beschikbaar
	

	Gelaatsbescherming
	Bij versnipperwerkzaamheden of dergelijke verplicht.  
	


5.3
Bedrijfshulpverlening
	
	NAMEN

	Medewerkers met diploma bedrijfshulpverlening
	

	Medewerkers met EHBO diploma
	


5.4
Overige voorzieningen
	
	NAMEN

	Ziekenhuis
	

	Medewerkers met EHBO diploma
	

	VCA diploma leidinggevende
	

	VCA diploma basisveiligheid
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Milieurisico’s

Machine gebruik
	Milieuaspect
	Effecten

	Emissie van uitlaatgassen
	· Luchtverontreiniging

	Geluid bij uitvoering
	· Geluidshinder

	Mogelijke lekkage van machines
	· Bodemverontreiniging

	Onderhoud
	· Bodemverontreiniging door afgewerkte olie en vetpatronen

	Veranderen bodemstructuur
	· Aantasting bodemstructuur door te zware machine

	Verbruik brandstof
	· Uitputting natuurlijke hulpbron


      Materiaal/ middelen gebruik

	Milieuaspect
	Effecten

	Afgifte materiaal aan omgeving
	· Verontreiniging omgeving

	Verbruik materiaal
	· Uitputting natuurlijke hulpbron
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